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	项目名称
	金华市婺城区韩市汗城汗蒸养生馆项目

	建设单位
	金华市婺城区韩市汗城汗蒸养生馆

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	金华市婺州街818号

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	321017

	建设地点
	金华市婺州街818号

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别
及代码
	O79居民服务业；H62餐饮业；R89娱乐业等

	占地面积
（平方米）
	租用场地建筑面积9078m2
	绿化面积
（平方米）
	/

	总投资
（万元）
	800
	其中：环保投资（万元）
	30
	环保投资占
总投资比例
	3.8%

	评价经费
（万元）
	/
	预期投产
日期
	/

	1.1工程内容及规模
1.1.1项目由来
随着社会经济的不断发展，人们在工作生活之余对休闲娱乐和养生有了更高的要求，而金华市作为全国著名的休闲城市，市民对休闲养生娱乐更为热衷，为此，业主楼晓盼决定投资800万元，租用金华市世纪龙腾商业有限公司位于金华市婺州街818号的9078 m2场地改造后用于开办养生馆，主要经营项目有：洗浴服务、桑拿、韩式汗蒸服务、足疗服务、中韩式餐饮服务、健身美发、棋牌游艺厅娱乐和保健按摩服务等。项目建成后，将形成一个集洗浴、餐饮、休闲娱乐、美发健身为一体的养生中心。
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浙江东天虹环保工程有限公司                         1                        国环评证乙字第2026号
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浙江东天虹环保工程有限公司                         9                        国环评证乙字第2026号
地址：杭州市西斗门路3号天堂软件园A幢10楼F座                            电话：0571—87425975
	根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令）的有关规定，该项目必须进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），项目应属于“O794理发及美容服务、O795洗浴服务、O796保健服务；H622快餐服务、H623饮料及冷饮服务；R891室内娱乐活动等”类项目；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015）》（中华人民共和国环境保护部令第33号），项目应属于“V社会事业与服务业第175条：餐饮场所；第176条：娱乐场所；第177条：洗浴场所”类项目，结合本项目建设规模（营业面积在1000平方米以上），项目需编制环境影响报告表。受业主单位金华市婺城区韩市汗城汗蒸养生馆委托，浙江东天虹环保工程有限公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，我单位在组织工作人员经过现场勘察及工程分析的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目的环境影响报告表，报请审查。
1.1.2建设内容和规模
1、主要建设内容
本项目为新建项目，选址于金华市婺州街818号，拟租用金华市世纪龙腾商业有限公司闲置场地改造后作为本项目营业场所，租用建筑面积9078m2。项目经营范围为：洗浴服务、桑拿、韩式汗蒸服务、足疗服务、中韩式餐饮服务、健身美发、棋牌游艺厅娱乐和保健按摩服务等。项目建成后，将形成一个集洗浴、餐饮、休闲娱乐、美发健身为一体的养生中心。
本项目租用场地公建设施齐全，无需进行土建施工，仅对营业场地进行装修改造和设备安装等。
2、总投资与资金筹措
本项目总投资800万元，主要为营业场地租用、室内装修改造、设备购置安装、消防安全和环保等投资，资金全部由业主自筹解决。项目环保投资约30万元，占项目总投资的3.8%。
1.1.3工程布置及主要经营内容
本项目租用场地位于金华市婺州街818号，原为金华市世纪龙腾商业有限公司所有，租用建筑为一幢3F的多层建筑，建筑面积9078m2，项目整体面朝婺州街，场地主入口和次入口均从婺州街进入，在建筑物1F东侧设置有入户大门，根据项目设计方案，本项目1F主要为洗浴场所，同时设置咖啡吧、鞋吧等；2F主要为桑拿汗蒸、中韩式餐饮和足疗场所，同时设置观影厅、健身、美发、网吧等场所；3F主要为spa按摩场所，同时设置游艺厅、棋牌室等。
本项目不进行洗浴用品（如毛巾、浴巾等）清洗，所需相关服务委托其他洗涤单位进行。项目各层功能布局及经营内容和规模如表1-1：
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	表1-1 项目各层功能布局及经营内容和规模
	序
号
	建筑
层数
层数
	功能布局
	规模
	备注

	1
	1F
	大堂、总台、男女更衣室、洗浴区、
游泳区、咖啡吧、鞋吧、洗浴设备
间等。
	洗浴区设男女洗浴池各1个（共
计约500m3）、淋浴器108个，
游泳区设泳池一个（约200m3）。
	洗浴
男女
分区

	2
	2F
	桑拿汗蒸、氧吧、茶吧、观影厅、
足疗、中韩式餐饮、健身房、美发
美甲、网吧、饮料吧等。
	餐饮区设4人桌34张，同时容纳
136人就餐，足疗室设190位。
	/

	3
	3F
	服务台、spa按摩室（睡房）、棋
牌室（睡房）、游艺厅等。
	按摩间共设25间，棋牌室共设
9间。
	/

	4
	楼顶
	空调机组、蓄水池等。
	/
	/


项目总平面布置见附图2，各层平面布置及功能布局见附图3。
1.1.4主要设备清单
本项目拟配套的主要设备清单见表1-2：
表1-2  本项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	油烟净化器
	风量26000m3/h
	1台
	餐饮配套设备

	2
	双眼燃气炉灶
	/
	1台
	餐饮设备

	3
	油水分离器
	/
	1座
	餐饮配套设备

	4
	分体式空调器
	KFPS(R)
	65台
	/

	5
	中央空调器
	/
	2台
	/

	6
	电子游艺机
	/
	8台
	游艺设备

	7
	篮球机
	/
	12台
	游艺设备

	8
	乐器机、跳舞机
	/
	各8台
	游艺设备

	9
	游戏机
	/
	24台
	游艺设备

	10
	健身设备
	/
	12台
	跑步机等

	11
	给水泵
	QDL2.4-165/3KW
	2台
	洗浴设备

	12
	风机
	/
	6台
	引风排风

	13
	2t/h燃天然气锅炉
	WNS2-1.0-YQ
	1台
	为洗浴、桑拿汗蒸提供热源


1.1.5主要原辅材料及能源消耗
本项目主要原辅材料为餐饮类原料，主要为蔬菜、荤菜、海鲜、大米、酒水、各种香料和调料等，另外还有一些洗浴用品，如毛巾、浴巾等，所需原料直接外购，原辅材料及能源消耗见表1-3。
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	表1-3 本项目主要原辅材料及能源消耗表
	名称
	耗用量
	单位
	来源
	备注

	原辅
材料
	餐饮原料
	较难定量
	吨/年
	市场直接外购
	餐饮主要原材料

	
	洗浴用品
	较难定量
	吨/年
	市场直接外购
	洗浴、桑拿汗蒸用品，如毛巾、
浴巾等，项目自身不进行清洗。

	能源
	水
	32287
	吨/年
	市政给水管网
	主要为洗浴用水、桑拿汗蒸用水、
餐饮用水、生活和消防用水等

	
	电
	650
	kw·h/a
	市政供电管网
	/

	
	天然气
	20
	万m3/a
	市政供气管网
	主要为燃天然气锅炉燃料


1.1.6公用工程
    1、供电设施
本项目用电接自开发区市政电网系统，预计年用电量约650万kw·h/a。
    2、给排水设施
给水：本项目用水接自附近市政给水系统，用水包括洗浴服务用水、桑拿汗蒸服务用水、餐饮服务用水、其他休闲娱乐服务用水、顾客和员工的生活用水等，根据《建筑给水排水设计规范》，估算项目最大日用水量为92.7m3/d，估算用水量情况见表1-4。
表1-4  项目用水情况估算一览表
	项 目
	单位
	数 量
	用水定额
	最大用水量
（m3/d）
	备注

	餐饮用水
	顾客
	人
	190
	30L/人·日
	5.7
	按餐位的70%计

	洗浴用水
	洗浴区
	顾客
	人
	316
	150L /人·次
	47.4
	按108人每轮计

	
	游泳区
	顾客
	人
	100
	20L/人·场
	2
	按50人每轮计

	桑拿汗蒸用水
	顾客
	人
	190
	80L/人·日
	15.2
	/

	其他休闲娱乐服务用水
	顾客
	人
	230
	20L /人·日
	4.6
	/

	职工、顾客生活污水
	职工
	人
	90
	50L/人·天
	4.5
	/

	
	顾客
	人
	996
	5L/人·天
	4.9
	/

	未预见和漏失水
	按以上各项用水量的10%计
	8.4
	/

	总 量
	/
	/
	/
	92.7m3/d
	/


排水：本项目实行雨、污分流的排水体制。雨水经雨水口、检查井汇集后排入附近市政雨水管网。餐饮废水经格栅、隔油预处理后同洗浴废水、生活污水等其他废水一并经化粪池处理达标后排入市政污水管网，最终输送至金华市秋滨污水处理厂集中处理，尾水排入金华江。
3、供热
本项目采用1台WNS2-1.0-YQ燃天然气锅炉为洗浴、桑拿汗蒸提供热源，预计年消耗天然气约20万m3。
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	4、其他配套及辅助设施
1）空调：本项目采用2台风冷式中央空调，空调机组置于主楼楼顶。
2）排烟系统：本项目厨房油烟经油烟净化机处理后通过专用烟道引至屋顶高空排放。
1.1.7劳动定员及制度
根据经营需要，本项目劳动定员90人，营业时间为中韩式餐厅早上9：00点~晚上24∶00，行政管理为昼间8h单班制，其余为24小时营业，采用三班工作制，每班8h，年营业天数为365d，项目设有食堂，不设职工宿舍。

	1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。
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[bookmark: _Toc401822465][bookmark: _Toc267289886][bookmark: _Toc401822548][bookmark: _Toc423436652]2.建设项目所在地自然环境社会环境简况
	2.1建设项目所在地地理位置及周边环境情况
2.1.1建设项目所在地地理位置
金华市为浙江省辖地级市，位于浙江省中部，金衢盆地东段，因其“地处金星与婺女两星争华之处”而得名金华，简称金，古称婺州，是全省重要的交通枢纽，国家级历史文化名城、中国十佳宜居城市之一。东邻台州市，南毗丽水市，西连衢州市，北接绍兴市、杭州市，地理位置介于东经119゜14′~120゜46′30” ，北纬28°32′~29°41′之间，南北跨度129km，东西跨度151km，土地面积10942km2，下辖设婺城区、金东区2个市辖区，兰溪市、义乌市、东阳市、永康市4县级市以及武义县、浦江县、磐安县3县，市区位于东阳江、武义江和金华江交汇处，面积2044.7km2，市政府驻金华市婺城区双龙南街801号。
本项目选址于金华市婺州街818号，项目具体地理位置见图2-1：
 (
本项目所在地
)
图2-1 项目地理位置图
2.1.2建设项目所在地周边环境情况
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	本项目选址于金华市婺州街818号，根据现场调查，项目选址地东侧为婺州街，隔路为金华申浙汽车有限公司；南侧为区间道路，隔路为龙腾江南建材市场和龙腾窗帘布艺馆；西侧为恒瑞灯饰城；北侧为区间道路，隔路为金华天元食品有限公司和金华市城南五里亭水泥构件厂。项目最近敏感点为西侧约230m处的洪村居民住宅（约10幢）和北侧约200m处的星月花园民居（约27幢）。项目具体周边环境情况见表2-1，周围环境实景图见图2-2。
 (
北侧现状
东侧现状
南侧现状
表示噪声监测点位
200m
230m
1#
2#
3#
4#
) 













 (
西侧现状
) 
图2-2 项目周边环境现状实景图
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	表2-1  项目选址地周边环境概况
	序号
	方位
	与场界
距离
	周围环境情况
	规划情况
	备注

	1
	东侧
	紧邻
	婺州街
	道路用地
	现状路宽42m

	2
	
	约45m
	金华申浙汽车有限公司
	商业金融业用地
	/

	3
	南侧
	紧邻
	区间道路
	/
	现状路宽8m

	4
	
	约10m
	龙腾江南建材市场
龙腾窗帘布艺馆
	市场用地
	/

	5
	西侧
	紧邻
	恒瑞灯饰城
	市场用地
	/

	6
	
	约230m
	洪村
	市场用地
	10幢，约160户

	7
	北侧
	紧邻
	区间道路
	/
	现状路宽20m

	8
	
	约22m
	金华天元食品有限公司
金华市城南五里亭水泥构件厂
	市场用地
	/

	9
	
	约200m
	星月花园
	居住用地
	27幢，约460户


注：表中距离以google earth和现场测量为准；规划信息来源于《金华市城市总体规划（修改）（2006~2020年）》。
2.2自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被和生物多样性等）
2.2.1气候气象	
金华市属中亚热带季风气候区，总的气象特征是四季分明、气温适中、日照充足、雨量丰富、常年主导风向为北北偏东风。市域降水的地理分布特征是盆地中部少、南北两侧多、东部偏少、西部较多。由于盆地地热影响，气温日差较大，气温垂直分布明显。一般情况春末夏初气温变化不定，雨水集中，时有冰雹大风；盛夏炎热少雨，常有干旱；秋季凉爽、空气湿润、时间短；冬季晴冷干燥。主要气象特征如下：
历史平均气温：17.3℃           极端最高气温：41.2℃
极端最低气温：-9.6℃           年平均相对湿度：77%
年平均降水量：1394.4mm       年平均降雨天数：158d
年平均降雪天数：10d           年平均霜日：30d
全年日照：2063h               年辐射总量：112千卡/cm2
年平均风速：2.5m/s            历年最大风速：22m/s
2.2.2水文特征
金华市域内江河分属钱塘江、瓯江、曹娥江、椒江几大水系，流域面积分别为9332.73km2、949.71km2、341.6km2和293.96km2
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	，分别占全市江河总面积的85.49%、8.69%、3.13%和2.69%。水文主要特征是河流呈现树枝状分布，源短流急，比降大，多为雨源型山源型河流；径流量季节变化大，调节能力差，河流含砂量中等。受地质构造、地形条件影响，河流水系发达，大小河川众多，集水面积在100km2以上的较大江溪有40多条。东阳江和武义江汇合于市区，称金华江（婺江）。全市水资源总量达86亿m3，其中地表水65.8亿m3，地下水20.2亿m3。
金华市河流以金华江为主，由武义江和东阳江汇合而成，横贯金华市区，江道平均宽度330m，平水期平均流量约91.4m3/s，枯水期平均流量约55.1m3/s，最枯月平均流量约20.0m3/s。
本项目附近地表河流为金华江，位于项目北侧约1.5km处，属钱塘江水系。项目最终纳污水体也为金华江，该段水体功能为景观、工业用水区，地表水环境功能为Ⅲ类功能区。
金华江又名婺江，是金华市境内的主要水系，由东阳江、武义江汇合而成。主源北江发源于磐安县山环乡岭干村的龙乌尖，北流经横锦（1964年12月在此建成横锦水库大坝）、歌山镇，折西流经东阳卢宅、义乌下骆宅，转西南流经稠城街道至合作乡中央村，左汇南江，经佛堂镇、金东区澧浦至金华，有来自东南的武义江汇入，再向西北流至兰溪马公滩与衢江会合。金华江是钱塘江最大的支流，集水区向东、南两向呈扇形展开，东西长约120km，南北宽约50余km，干流长194.5km，流域面积6781.6km2。
2.2.3地形、地貌、地质
金华地处金衢盆地东段，为浙中丘陵盆地地区，地势南北高、中部低。“三面环山夹一川，盆地错落涵三江”是金华地貌的基本特征。市境的东、东北有大盘山、会稽山，南属仙霞岭，北、西北接龙门山及千里岗山脉。千米以上山峰有208座，牛头山主峰高达1560.2m，为全市最高点。山地内侧散布起伏相对和缓的丘陵，以江山—绍兴断裂带为界又分为北部丘陵和中部丘陵，市境的中部，以金衢盆地东段为主体，四周镶嵌着武义盆地、永康盆地等山间小盆地，整个大盆地大致呈东北—西南走向，西面开口，由盆周向盆地中心呈现出中山、低山、丘陵岗地、河谷平原阶梯式层状分布的特点。盆地底部是宽阔不一的冲积平原，地势低平。上游东阳江自东而西流经东阳、义乌、金东区，在婺江汇合武义江而成金华江，其北流在兰溪城区汇入兰江。兰江北流至将军岩入建德市境。将军岩海拔23m，为全市最低点。金华市境的东、东北有大盘山、会稽山，南属仙霞岭，北、西北接龙门山及干里岗山脉。仙霞岭山脉从闽、赣交界的武夷山延伸入境，至武义县、婺城区南部和永康市境，向东北延续为大盘山和天台山脉，一般海拔500-1000m，山体多由火山岩和花岗岩构成。
金华市地处我国东部华夏系一级隆起带上。全省最大的江山—绍兴深断裂带，自西
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	南—东北穿越本市，将市分为两个大地构造单元，即西北部的钱塘江拗陷区，东南部的浙闽隆地区。市域地质构造复杂，地层岩石分布，周缘山地主要是上侏罗统火山岩；丘陵地区主要是白垩纪红色碎屑岩；沿江平原及盆地底部，表面覆盖着第四系松系变质岩及上古生界地层呈局部零星分布。
2.2.4植被与生物多样性
金华市在植被分区中属亚热带常绿阔叶林地带。主要植被类型有：常绿阔叶林、落叶阔叶林、针叶林、竹林等。全市森林植物资源有1500余种，其中森林树种440种，草本植物约300余种，农作物品种资源800余种，属国家重点保护野生植物有银杏、金钱松、鹅掌楸、凹叶厚朴、香果树、青檀、浙江楠、半枫荷、花榈木、南方红豆杉、天竺桂和短穗竹12种。全市森林活立木蓄积量2562.6万m3。 野生动物约有鸟类12目23科100余种，哺乳类8目13科30余种，爬行纲2目6科20余种，属国家一类保护野生动物有穿山甲、大灵猫、金钱豹、云豹、鬉羚，属二类保护野生动物有天鹅、猕猴、鸳鸯、大鲵（娃娃鱼）等。畜牧业历史悠久，地方优质品种有金华两头乌和兰溪花猪、永康灰鹅等。
2.2.5地震
根据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本区位于地震动峰值加速度为＜0.05g地区。根据历史记载，金华市历来地震活动较少，震级较弱，属少震、弱震地区。
2.3社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）
2.3.1金华市概况
1、行政区划及人口
金华市位于浙江省中部，金衢盆地东段，为浙江省中西部中心城市，是“中国十佳宜居城市”， 国家级历史文化名城、全国卫生城市、中国十佳宜游城市、中国最安全城市之一、全国双拥模范城、全国科技进步先进城市、十佳和谐城市，全市幅员面积10941km2，下辖2个市辖区、4个县级市、3个县，即婺城区、金东区、兰溪市、义乌市、东阳市、永康市、武义县、浦江县、磐安县。2014年年末，全市总人口475.07万人，其中市区95.09万人；非农业人口109.93万人，其中市区32.66万人；平均每户家庭人口2.58人；全年出生人口58731人，出生率12.39%；死亡人口39664人，死亡率8.36%；人口自然增长率4.02%。
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	2、社会经济
2014年，面对错综复杂的国内外经济环境和转型时期经济发展的新常态、新特点，市委、市政府带领全市上下全面贯彻落实中央、省委省政府的各项决策部署，紧紧围绕稳增长、调结构、促转型、惠民生等重点工作，凝心聚力，攻坚克难，全市经济平稳向好，在全省继续保持赶超发展态势，经济结构持续优化，社会事业继续发展，民生不断得到改善，较好地完成年初确定的目标任务。
经初步核算，2014年全市实现生产总值（GDP）3206.64亿元，按可比价计算，比上年增长8.3%。其中：第一产业增加值为138.31亿元，增长1.8%；第二产业增加值为1509.13亿元，增长7.8%；第三产业增加值为1559.20亿元，增长9.5%。全市人均生产总值达到67621元（按2014年年均汇率折算为11008美元），增长7.8%。第一、二、三产业增加值占地区生产总值的比重由上年的4.6：47.7：47.7变化为4.3：47.1：48.6，第三产业所占比重比上年提高0.9个百分点。全市城镇新增就业76176人，城镇失业人员实现再就业31096人，年末城镇登记失业率2.80%，低于4.00%的控制目标。
2014年全市农林牧渔业增加值141.96亿元，比上年增长1.8%。全市农作物播种面积272.1千公顷，下降0.02%。其中粮食播种面积为153.2千公顷，总产量为88.35万吨，分别下降0.2%和增长0.1%；棉花播种面积6.2千公顷，下降9.8%，产量为0.94万吨，下降12.4%；油料播种面积为25.0千公顷，下降1.3%，产量为4.76万吨，增长1.5%；蔬菜播种面积为44.1千公顷，增长1.3%，产量为96.9万吨，增长4.1%；药材播种面积7.2千公顷，增长1.3%；果用瓜种植面积10.5千公顷，增长0.9%，产量为23.53万吨，增长2.2%；花卉苗木种植面积14.6千公顷，增长1.7%。全市肉类总产量为24.70万吨，比上年下降6.1%，其中猪肉21.30万吨，下降6.3%；全年生猪出栏280.37万头，下降5.4%；家禽出栏1893.1万只，下降9.4%；全年牛奶产量5.68万吨，下降24.6%；全年水产品产量7.62万吨，增长2.1%。
2014年全市完成工业增加值1302.83亿元，比上年增长7.7%，工业增加值占GDP的比重为40.6%。全市实现规模以上工业总产值4796.34亿元，销售产值4546.48亿元，分别增长7.1%和6.5%。全年规模以上工业企业实现利税341.38亿元，增长2.2%；其中利润204.21亿元，增长0.3%。金属制品，纺织，医药制造，电气机械和器材制造，纺织服装、服饰，计算机、通信和其他电子设备制造等六大行业实现利润占全市规模以上工业利润总额的48.6%。全市建筑业总产值达3044.22亿元，增长12.3%。
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	2014年全市完成固定资产投资1594.79亿元，比上年增长16.9%。投资结构进一步优化。在固定资产投资中：第一产业完成投资5.51亿元，增长41.2%。第二产业完成投资736.05亿元，增长10.3%；其中工业投资720.01亿元，增长8.1%。第三产业完成投资853.22亿元，增长23.1%。与上年相比，第二产业投资比重下降2.7个百分点，第三产业投资比重提高2.7个百分点，三次产业投资结构调整为0.3∶46.2∶53.5。
2014年全市完成进出口总额414.9亿美元，比上年增长21.1%。其中，出口总额396.7亿美元，增长22%；进口总额18.2亿美元，增长4.2%。进出口、出口增幅均居全省首位，规模均创历史新高。全年新增备案企业1822家。新批外商投资企业70家，全市新批核准境外投资项目42个。
3、交通运输、旅游
2014年全市交通建设共完成投资132.3亿元。境内公路总里程达到12269.4km。年内公路旅客周转量47.83亿人公里，货物周转量61.21亿吨公里。邮电业务收入84.34亿元，比上年增长1.9%。全市共接待游客5982.01万人次，同比增长21.7%，实现旅游收入620亿元，增长26%。
4、文化、教育、卫生
2014年全市共有各级各类全日制学校692所，在校生704025人，15年教育普及率99.5%，全面普及15年教育。小学入学率、巩固率100%；初中入学率、巩固率100%；初中毕业生升入高中段学校比例98.4%。高等教育规模不断扩大，结构更趋合理。全市高等院校共9所，在校生86725人，高等教育毛入学率54.1%。义务教育均衡发展县（市、区）、教育现代化创建工作有序开展。全市列入市级以上科技项目820项，全市新增浙江名牌产品36只，累计282只，新增金华名牌产品64只，累计414只。拥有文化馆10个，公共图书馆10个。共有医疗卫生机构4013家，卫生技术人员34826人。
注：以上数据来源于2014年金华市国民经济和社会发展统计公报。
2.3.2金华经济技术开发区概况
金华经济技术开发区原名金华市经济技术开发区，成立于1992年6月。1993年2月，经浙江省人民政府批准升格为省级经济开发区。2005年12月，经国家发改委审核更名为浙江金华经济技术开发区。2010年11月，经国务院批准（国办函[2010]166号）升格为国家级经济技术开发区，并定名为金华经济技术开发区，为浙江中西部地区唯一的国家级经济技术开发区。金华经济技术开发区和金华省级高新技术产业园区实行“一套班子、两块牌子”的运行模式，代管婺城区一乡四街道（苏孟乡、秋滨街道、三江街道、西关街道和江南街道），行政管辖面积82.86km2，集聚人口35万。
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	2013年10月，按照省委、省政府关于整合提升开发区的部署要求，金华市委、市政府决定将金华经济技术开发区与金西经济开发区建制整合，根据《关于完善金华经济技术开发区和金西经济开发区管理体制的意见》，整合后管理机构实行“一块牌子、统一对外，一套班子、统筹管理”，同时保留金华高新技术产业园区和金西经济开发区牌子，原金华经济技术开发区称金华经济技术开发区江南区块，原金西经济开发区称金华经济技术开发区金西区块。原由金华技术开发区、金西经济开发区托管的乡镇（街道）由整合后的金华经济技术开发区托管，整合后新金华经济技术开发区行政管辖面积253.86km2，下辖苏孟乡、汤溪镇、罗埠镇、洋埠镇和秋滨街道、三江街道、西关街道、江南街道，集聚人口45万。
经过20多年的发展，金华经济技术开发区先后被评为“国家青年科技创新示范基地”、“华东地区最具竞争力优秀创业园区”、“浙江省外商投资新能源汽车产业基地”、“浙江省电子信息产业基地”、“浙江省现代服务业集聚示范区”、“浙江省国际服务外包示范园区”、“首批省级电子商务示范园区”、“浙江省工业循环经济示范园区”、“2013浙江新型城镇化（产城融合）示范区”等，已成为金华对外开放的重要窗口，经济发展的重要增长极，高新技术产业的重要基地，宜居城市建设的重要载体。开发区目前已成功引进尼奥普兰、百威英博、巴奥米特、中国五矿等世界500强企业及蒙牛、伊利、双汇等一批中国500强企业，累计引进外资企业155个，总投资12.47亿美元，引进外资每年居全市前列。开发区拥有“中国商业网站100强”企业3家，“中国行业电子商务100强”企业9家，“中国互联网产业百强”企业2家，培育了5173.com、9158.com等一批知名网络企业，产业规模名列全省前列。开发区重点扶持汽车及配件产业、电子信息产业、生物医药产业，成功培育了青年汽车、今飞轮毂、东晶电子、康恩贝、绿源电动车、金字火腿等一批行业优秀企业；培育了汽车及配件、电子信息两大产值超百亿产业集群。2013年，开发区完成工业资产投入40.59亿元，实现工业总产值421.14亿元，工业销售产值362.96亿元。开发区拥有中科院金华科技园、国家级科技孵化器、国家级博士后科研工作站等创业平台，科技园创业服务中心规模列全省前茅。拥有高新技术企业118家，高新技术研发中心94家。培育国省级生产力促进中心8家，设立博士后科研工作站19个，引进博士22名。
2.4金华市城市总体规划（修改）（2006~2020年）
2.4.1规划性质
浙江省中西部地区的中心城市，重要的交通、信息枢纽。
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	2.4.2城市规模 
人口规模预测：2020年市区人口预测为165~185万人，城市化水平84%；中心城区人口预测为100万人，金东开发区人口预测为24~26万人，金西开发区人口预测为9~10万人。
建设用地规模：2020年市区城乡建设用地总规模为205km2；中心城区建设用地规模为115km2；金东经济开发区建设用地规模为35~45km2；金西经济开发区建设用地规模为15~20km2。
2.4.3总体布局
市区层次（规划范围2044km2）：重点深化“一中两翼两三角、聚合主轴线”的战略思路，在市区范围内统筹部署空间发展战略与城乡居民点体系，市区城乡一体化交通网络，处理好自然资源保护与开发的关系，确定需要保护的自然资源与生态空间，实现可持续发展。
中心城区层次（规划范围约280km2）：基本框架不变，根据规划实施情况及相关深化规划的要求，结合市区空间发展战略，适当扩大用地规模，并实施局部布局调整。
2.4.4市区空间发展战略
“两山一廊”：南山、北山为主要生态空间加强保护，中部走廊作为发展主轴妥善安排城乡发展空间与生态空间，形成市区“两山一廊”的总体格局。
“聚合主轴”：以“一中两冀两三角”、“聚合主轴线、强化浙中城市群内核功能”为城乡发展总体思路，加快中部走廊人口与产业集聚，并妥善安排城乡发展空间与生态空间。突出金义主轴线的地位，中心城区、两个外围开发区同步推进，适度扶持位于主轴上条件较好的城镇作为重点镇。
2.4.5市区综合交通规划
公路：形成“五高十三联”的公路主骨架网络。“五高”为杭金衢，杭金衢高速公路支线，金丽温，甬金，临金高速公路五条。“十三联”以金义主轴线尤其是义乌方向为重点的十三条国省道、城际公路。
铁路：浙赣铁路、杭长客运专线、金温铁路、金甬铁路、金台铁路。
航空：蒋堂镇区北侧预留机场用地，远期在义乌与金华之间预留浙中机场，规划等级4D级。
水运：金华江规划为五级双线干航道，义乌江、武义江为六级双线支航道。
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	城市轨道交通规划：中心城区远景可采用轻轨，并向外延伸轨道线路，优先考虑东西主轴线上的延伸。
2.4.6中心城区总体布局
形成“一个核心区七大功能区”的总体布局结构。
“核心区”：即一环以内的内城区，是全市金融贸易、商业服务、行政文化、娱乐休闲中心。
“七大功能区”：1）城南：以湖海塘高级休闲居住为特色的综合区。2）城北：以浙师大为特色的综合区。3）城东：以金东新区公共中心为特色的综合区。4）城西：以十里长湖公园为特色的综合区。5）城东北：以仙桥交通枢纽，物流仓储中心、区域性市场的产业园区。6）城西南：以市级工业园区和高新科技园区为主的产业园区。7）城西北：以临江、栅川工业区为主的工业组团。
2.4.7中心城区道路、广场
道路网主框架采用环状和方格网相结合的布局形式，形成“三纵三横三环“的路网主骨架。
三纵：双龙街、八一街、东市街；
三横：人民路、李渔路、现330国道城区南段；
三环：内环、二环、三环（城市快速路）
轨道交通规划：远景轻轨线路形成李渔路、八一路“十“字型格局。
2.4.8中心城区绿地系统
重视城市自然特征，利用外围生态绿地，形成三大三小六个绿楔，以“一滩、一洲“为中心，以三江六岸公园绿带为骨架，以大型城市公园和大型城郊公园（风景区）为重点，形成生态环境优良，景观特征明显，具有金华特色的城市绿地系统。
近期达到绿地率30%以上，人均公共绿地8m2以上。中期绿地率35%以上，人均公共绿地10m2以上，远期绿地率40%以上，人均公共绿地12m2以上。
规划分析：本项目选址于金华市婺州街818号，在金华市城市总体规划范围之内，属于金华市中心城区的核心区范围，是全市金融贸易、商业服务、行政文化、娱乐休闲中心，选址符合该区总体功能定位要求，根据金华市城市总体规划（2006~2020年），项目选址地块规划用地性质为市场用地，本项目租用金华市世纪龙腾商业有限公司场地进行营业，该场地原用于开办市场和商场，经金华市规划局金华经济技术开发区分局审查同意后，用于开设餐饮娱乐洗浴建设项目（见附件2），因此可认为本项目符合金华市城市总体规划要求。
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	2.5金华市区生态环境功能区划（修编）
根据《金华市区生态环境功能区划（修编）》，本项目选址区域属“金华市经济开发生态环境功能小区（Ⅲ2-10700D09）”，为优化准入区，该功能小区规划如下：
2.6.1基本概况
本区主要为金华市经济开发区范围包括中心城区，以及秋滨街道、白龙桥镇、长山乡、苏孟乡等部分区域，面积33.81km2。
2.6.2主要生态功能与环境保护目标
主导生态环境功能：城镇商贸生活、工业生态环境、污染物消纳。
生态环境保护目标：维持区域大气、水环境质量达到功能区标准，人均公共绿地面积达到12 m2以上，绿地覆盖率达到30%以上。
2.6.3建设开发区活动环保准入条件
机械（汽摩配制造、工具量制造、汽车制造等）、电子信息、生物医药等制造业，积极发展为工业区配套服务的科技咨询、商贸业、中介服务业和房地产等。禁止新建三类工业项目（对现有企业整合提升项目除外）。
2.6.4污染控制措施
开展美丽乡村建设，加快建设新农村社区，优化发展环境和农村人居环境。加强农村生活污染治理，加大垃圾收集、污水处理的覆盖面，提高治理成效，加强小流域整治，清理整治区域内的垃圾河、黑臭河。
加快秋滨二期、三期污水处理厂建设，2015年二期的二级生化处理8万t/d，深度处理16万t/d。
2.6.5生态保护与建设措施
发展循环经济、推行清洁生产，以创建生态工业园区为抓手，将园区建设成为先进制造业基地。
规划分析：本项目为餐饮娱乐洗浴建设项目，选址于金华市婺州街818号，选址位于该生态功能小区范围内，符合该区“城镇商贸生活”的主导生态环境功能，项目为非工业类项目，不属于该功能小区限制和禁止的项目，符合环境准入条件，项目建成后污染物经治理后能达标排放，对生态环境影响较小，符合该小区建设开发活动环境保护要求，符合金华市区生态功能区划要求。
2.6金华市秋滨污水处理厂概况
2.6.1金华市秋滨污水处理厂一期工程概况
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	1、工程基本情况
金华市秋滨污水处理厂占地510亩，总投资4.5亿元，日处理污水45万吨，根据市财政和市区现有供水能力及排污处理等时机情况，污水处理厂采取一次性规划设计，分期实施，先行实施一期工程，一期工程位于金华江南岸铁路桥以东（秋滨），总投资1.87亿元，日处理规模为8万吨，占地面积202.73亩，总建筑面积15810m2。一期工程厂址交通方便，接水距离短，并处于城市下风向，在南侧有一条铁路，附近的金华经济技术开发区、加工工业园区、特色工业园区均在周围。
2、配套管网及提升泵站
金华市秋滨污水处理厂一期工程配套提升泵站3座，即多湖提升泵站、江北提升泵站和江南西关提升泵站，截污干管总长25.6km。
3、工程建设情况
金华市秋滨污水处理厂一期工程于1998年12月28日动工，2000年3月正式施工。2001年11月下旬完成设备安装，年底完成单机调试；配套污水提升泵站于2002年3月20日完成单机调试，3月26日试运行。目前一期工程已正常运行，现状污水处理负荷为7万多t/d。
2.6.2金华市秋滨污水处理厂二期工程概况
1、工程基本情况
金华市秋滨污水处理厂二期工程位于污水处理厂厂区西侧和北侧，总投资2.75亿元，处理规模为8万t/d，深度处理规模为16万t/d（含一期工程8万t/d），新建粗格栅、进水泵站、细格栅、旋流沉砂池、SBR池等污水处理构筑物及絮凝池、滤池、消毒池等深度处理设施及配套设施，新建DN1600截污总管1.6km，DN1600出水总管0.4km两条。
2、工程建设情况
《金华市秋滨污水处理厂二期工程环境影响报告书》已由浙江省环境保护科学设计研究院于2011年10月完成，并于2011年12月29日经浙江省环保厅批准（浙环建[2011]117号，批复时间：2011.11.15），2012年动工建设，2014年12月竣工，目前正在调试中。
2.6.3金华市秋滨污水处理厂三期工程概况
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浙江东天虹环保工程有限公司                        17                        国环评证乙字第2026号
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	按照金华市区城镇排水系统综合规划，全区实行雨污分流制，生活污水及工业废水由污水管网收集后，集中进入污水处理厂达标处理，按照省政府相关文件，到2017年，设区城市、县以上城市污水处理率要达到95%以上，所有污水处理厂执行一级A标准。随着金华城市高速发展，城市规模不断扩大，为接纳金华市区增长的污水量，确保中心城区污水大部分经处理达标后外排，减少对金华江的污染，改善环境，金华市秋滨污水处理厂决定实施三期工程，三期工程拟投资2.9亿元，在污水处理厂现有预留场地内实施，新建细格栅、曝气沉砂池、生化池、高效沉淀池、滤池及配套设施，采用A2/O污水处理工艺，设计处理规模8万m3/d，三级工程实施后，污水处理厂总处理规模24万m3/d。三期工程于2015年6月委托金华市环境科学研究院编制了环境影响报告书，目前尚未建成。
2.6.4工程服务范围
    金华市秋滨污水处理厂服务范围为金华市仙桥地块（即金东新区浙赣铁路以北区块）、城北综合开发区、金东新区一期、金东新区二期、多湖区块、市开发区南区、湖海塘、梅溪地块、市开发区生态园、仙源湖、罗店分区、迎宾大道建设控制区、浙师大区块、江北中心城区、婺城工贸区、市开发区、市工业园区首期、市工业园区首期、市工业园南区、桐溪工业区、清潭休闲旅游区等，服务范围内规划建设用地面积合计141.96km2。
2.6.5污水处理工艺及进出水水质
1、污水处理厂处理工艺及设计进水水质
金华市秋滨污水处理厂一期工程处理工艺为SBR工艺，采用接种全流量培菌法。二期工程考虑与一期工程工艺的匹配，采用SBR污水处理工艺，以及絮凝+过滤的深度处理工艺。三期工程设计采用A2/O污水处理工艺，污水处理厂设计进水水质为：CODCr 500mg/L，BOD5300mg/L，SS400mg/L，氨氮35mg/L。
2、污水处理厂出水水质
根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），城镇污水处理厂出水排入（GB3838-2002）地表水Ⅲ类功能水域（划定的饮用水水源保护区和游泳区除外），执行一级标准的B标准，即：CODCr60mg/L，BOD5 20mg/L，SS20mg/L，氨氮8mg/L。目前污水处理厂实际运行能稳定达标。待二期工程和三期工程正常投入运营后，污水处理厂的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，即：CODCr50mg/L，BOD510mg/L，SS10 mg/L，氨氮5mg/L。
2.6.6排污口位置及受纳水体情况
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浙江东天虹环保工程有限公司                        19                        国环评证乙字第2026号
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	在污水处理厂一期工程建设过程实施了两个自江堤至金华江内的排放口，一个为DN1200管用于排放一期尾水，另一个为DN1600管用于远期尾水预留二期工程和三期工程处理后的尾水通过一期已经埋设的预留管排入金华江，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划》，排污受纳水体水环境功能区为III类水质功能区，水功能区为金华江金华景观、工业用水区，目标水质为III类。
本项目废水排放去向：本项目选址于金华市婺州街818号，选址区域属于市开发区，在金华市秋滨污水处理厂截污范围之内，区域已配套建设有市政污水管网（详见附件5纳管证明），餐饮废水经格栅、隔油预处理后同洗浴废水、生活污水等其他废水一并经化粪池处理达标后排入市政污水管网，最终输送至金华市秋滨污水处理厂集中处理，尾水排入金华江。
2.7水环境功能区划情况
本项目附近地表河流和纳污水体为金华江，位于项目北侧1.5km处，属钱塘江水系。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》（浙政函[2015]71号），该段水体为“钱塘104”—金华江，水环境功能区划情况详见表2-2。
表2-2  本项目涉及的水环境功能区划（摘录）
	序号
	县（市、
区）
	水环境功能区
	河流
	范 围
	目标
水质

	
	
	
	
	起始断面
	终止断面
	

	钱塘
104
	婺城
	景观娱乐、工业用水区
(330702GA010402010160)
	金华江
	东关
大桥
	金华兰溪交
界（板桥）
	III
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浙江东天虹环保工程有限公司                        20                        国环评证乙字第2026号
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[bookmark: _Toc401822466][bookmark: _Toc401822549][bookmark: _Toc267289887][bookmark: _Toc423436653]3.环境质量状况
	3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（地表水、环境空气、声环境、地下水、生态等）
3.1.1地表水环境质量现状调查与评价
1、地表水环境质量现状调查
本项目附近地表河流为和最终纳污水体为金华江，属钱塘江水系。根据《浙江省水功能区、水环境功能区划方案》（2015），该段水体为Ⅲ类水质功能区，目标水质为Ⅲ类。
为了解项目附近地表水体水质现状，根据项目所在地地理位置，环评选取离本项目最近的河盘桥和沈村常规地表水监测断面的水质监测结果进行评价。数据采用2014年金华市环境监测中心站的常规地表水监测数据，监测项目有pH、DO、BOD5、氨氮、高锰酸盐指数、石油类、TP。
监测断面位置详见附图6，具体监测结果及水质评价结果见表3-1。
表3-1  2014年金华江常规监测断面水质监测结果  单位：除pH无量纲外均为mg/L
	     项目
断面
	pH
	DO
	BOD5
	氨氮
	高锰酸
盐指数
	石油类
	TP

	河
盘
桥
	浓度
范围
	6.68
~8.17
	5.77
~10.9
	1.1
~6
	0.062
~3.02
	2.9
~5.3
	0.005
~0.21
	0.07
~0.281

	
	平均值
	7.45
	7.92
	3.88
	1.184
	4.08
	0.075
	0.17

	比标值
	/
	<1
	<1
	﹥1
	<1
	﹥1
	<1

	水质类别
	Ⅲ类
	Ⅰ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	沈
村
	浓度
范围
	6.92
~8.13
	5.07
~9.52
	0.9
~5.3
	0.176
~2.91
	3.1
~5.4
	0.005
~0.23
	0.112
~0.334

	
	平均值
	7.59
	7.46
	3.61
	1.325
	4.17
	0.069
	0.195

	比标值
	/
	<1
	<1
	﹥1
	<1
	﹥1
	<1

	水质类别
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅱ类
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	Ⅰ类标准
	6~9
	≥7.5
	≤3
	≤0.15
	≤2
	≤0.05
	≤0.02

	Ⅱ类标准
	
	≥6
	≤3
	≤0.5
	≤4
	≤0.05
	≤0.1

	Ⅲ类标准
	
	≥5
	≤4
	≤1.0
	≤6
	≤0.05
	≤0.2


2、地表水环境质量现状评价
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浙江东天虹环保工程有限公司                        20                        国环评证乙字第2026号
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	对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，从表3-1中的监测结果可以看出，2014年金华江河盘桥断面和沈村断面地表水水质已经超过Ⅲ类标准，主要超标因子有氨氮、石油类，分析主要超标原因是由于生活污水、工业污水及农业面源污染，水体水质较差，无法满足Ⅲ类水体要求。
[bookmark: _Toc267561009]3.1.2环境空气质量现状调查与评价
1、环境空气质量现状调查
本项目选址区域环境空气质量功能区划为二类。为了解项目区域环境空气质量现状，本环评采用2014年金华市环境监测中心站的常规大气监测资料对区域环境空气质量现状进行评价，监测点位位于项目北侧2.1km处，主要监测项目有SO2、NO2、PM10，具体监测结果见表3-2：
表3-2  2014年金华市环境空气质量监测结果  单位：mg/m3
	            浓度
项目
	SO2
	NO2
	PM10

	年均值
	0.029
	0.038
	0.086

	二级标准
	0.06
	0.04
	0.07

	占标率
	0.48
	0.95
	1.23

	达标情况
	达标
	达标
	超标


2、环境空气质量现状评价
由表3-2中的监测结果可知，2014年金华市大气质量主要指标中除PM10年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准外，其余NO2、SO2两项指标年均浓度均满足GB3095-2012二级标准要求，分析超标是由于近几年金华市区城市化建设进程加快，土建活动逐渐活跃，交通车辆逐渐增多等方面的原因。
3.1.3声环境质量现状调查和评价 
1、声环境质量现状调查
为了解项目拟建区域的声环境质量现状，环评单位在周围环境正常的情况下，对项目拟建区域进行了噪声现状布点实测。
①监测布点：本次噪声监测分别在项目东、南、西、北四侧场界各布置1个监测点位，具体监测点位布置情况见图2-1。
    ②监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定进行监测。
③监测时间和条件：2015年12月25日昼间13:07~14:25和夜间22:01~23:18，各测点监测时间10min，监测时天气状况良好，无大风、雷雨天气。
④监测项目与评价方法：各测点昼间的等效连续A声级（LAeq），按实测值（LAeq）与评价标准直接比较进行。
⑤监测设备：HS6298型多功能噪声分析仪。
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	⑥评价标准：本项目选址于金华市婺州街818号，根据金华市区声环境功能区划（见附图7），选址区域为2类声环境功能区，项目东侧为婺州街，属交通干线，因此面朝婺州街一侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A），其余区域执行2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。
⑦监测结果及评价结果见表3-3。
表3-3  项目选址区域噪声现状监测及评价结果 单位：dB（A）
	监测点位
	监测时段
	监测结果
dB(A)
	评价标准
dB(A)
	评价结果

	1#（东侧场界）
	昼间13:07~13:17
	68.7
	70
	达标

	
	夜间22:01~22:11
	48.7
	55
	达标

	2#（南侧场界）
	昼间13:30~13:40
	54.0
	60
	达标

	
	夜间22:23~22:33
	48.8
	50
	达标

	3#（西侧场界）
	昼间13:52~14:02
	55.7
	60
	达标

	
	夜间22:55~23:05
	47.5
	50
	达标

	4#（北侧场界）
	昼间14:15~14:25
	53.8
	60
	达标

	
	夜间23:08~23:18
	48.7
	50
	达标


2、声环境质量现状评价
由表3-3中各监测数据可看出，项目四周场界噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准和2类标准要求，说明项目选址区域的声环境质量现状较好，满足声环境功能区划要求。
3.1.4生态现状调查与评价
本项目租用现有已建场地进行营业，无需新增土建施工，因此不涉及生态环境影响。
3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）
根据本项目区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定受本项目影响主要保护目标如下（项目100m范围内无居民住宅等环境敏感点）：
1、保护项目选址区域声环境，确保项目东侧面朝婺州街一侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，其余区域符合2类标准要求。
2、保护项目北侧1.5km处的金华江，确保其水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
3、保护项目选址区域大气环境，确保其符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。
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表3-4   本项目主要环境保护目标
	保护项目
	方位及距离
	保护名单
	保护级别

	水环境
	北侧1.5km
	金华江
	GB3838-2002Ⅲ类标准

	大气环境
	北侧200m
	星月花园
	GB3095-2012中二级标准

	
	西侧230m
	洪村
	

	
	南侧310m
	绿洲家园
	

	
	东侧240m
	丹溪小学
	

	
	北侧480m
	茶花庭院
	

	
	东南侧460m
	玉润园
	

	声环境
	东侧面朝婺州街
	场界噪声
	GB3096-2008中4a类标准

	
	其余三侧
	场界噪声
	GB3096-2008中2类标准


注：表中距离以google earth和现场测量为准。
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	4.1环境质量标准
4.1.1地表水环境质量标准
根据《浙江省水功能区水环境功能区划方案》（2015），本项目附近地表河流和最终纳污水体为金华江，属钱塘江水系，为Ⅲ类水质功能区，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，见表4-1：
表4-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）  单位：除pH无量纲外均为mg/L
	类别
	pH
	高锰酸盐指数
	BOD5
	DO
	石油类
	TP
	NH3-N

	Ⅲ类类类
	6~9
	≤6
	≤4
	≥5
	≤0.05
	≤0.2
	≤1.0


4.1.2环境空气质量标准
本项目选址区域环境空气质量属二类功能区，环境空气污染物浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准浓度限值见表4-2： 
表4-2  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
	序
号
	污染物项目
	浓度限值（二级）
	单位

	
	
	年平均
	24小时平均
	1小时平均
	

	1
	二氧化硫（SO2）
	60
	150
	500
	μg/m3

	2
	二氧化氮（NO2）
	40
	80
	200
	

	3
	一氧化碳（CO）
	/
	4
	10
	mg/m3

	4
	颗粒物（粒径小于等于10μm）
	70
	150
	/
	μg/m3

	5
	颗粒物（粒径小于等于2.5μm）
	35
	75
	/
	

	6
	总悬浮颗粒物（TSP）
	200
	300
	/
	

	7
	氮氧化物（NOX）
	50
	100
	250
	


4.1.3声环境质量标准
本项目选址于金华市婺州街818号，项目面朝婺州街一侧区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余区域执行2类标准，见表4-3：
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	表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）  等效声级Leq：dB(A)
	类别
	昼 间
	夜 间
	适用区域

	4a类
	70
	55
	交通干线两侧一定区域

	2类
	60
	50
	居住、商业混杂区
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	4.2污染物排放标准
4.2.1废水排放标准
本项目外排废水主要为洗浴废水、餐饮废水和职工生活污水等，餐饮废水经格栅、隔油预处理后同洗浴废水、生活污水等其他废水一并经化粪池预处理达标后排入市政污水管网，最终输送至金华市秋滨污水处理厂集中处理，尾水排入金华江。废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中NH3-N一项执行《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2010表1中B等级标准），标准见表4-4：
表4-4《污水综合排放标准》（GB8978-1996）单位：除pH、粪大肠菌群外其余均为mg/L
	类别
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	动植物油
	LAS
	NH3-N
	粪大肠菌群

	三级标准
	6~9
	500
	300
	400
	100
	20
	45*
	5000个/L


金华市秋滨污水处理厂目前出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准B标准，远期执行一级A标准，具体见表4-5。
表4-5《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）单位：除pH值无量纲均为mg/L
	项目
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	动植物油
	LAS
	NH3-N
	粪大肠菌群

	一级B
	6~9
	60
	20
	20
	3
	1
	8（15）
	10000个/L

	一级A
	6~9
	50
	10
	10
	1
	0.5
	5（8）*
	1000个/L


注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
4.2.2废气排放标准
本项目拟设置一台型号为WNS2-1.0-YQ的燃天然气锅炉为洗浴、桑拿汗蒸提供热源，采用天然气作为燃料，锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2标准，具体标准见表4-6：
表4-6  《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	类别
	污染物
	氮氧化物
	SO2
	颗粒物
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