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前    言


本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分： 标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。
本文件由内蒙古自治区水利厅提出。
本文件由内蒙古自治区水利标准化技术委员会（SAM/TC 21）归口。
本文件起草单位： 内蒙古自治区水利事业发展中心、内蒙古自治区水利水电勘测设计院有限公司、 内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心。
本文件主要起草人： 张炜、步怀亮、王家相、潘英华、刘斌、叶德成、张中山、刘刚、霍雨、贾瑞 红、张凤霞、李河、王敏、许佳媛、曹晓玮、李芳、刘智君、邓阿清、马智晓、郭占奎、郭鲍鲍、闫国 平、王利军、包喜顺、张淼、李世龙、郑明、昝慧龙、吴海霞、刘瑞霞、王静、陈晓鹏、李旻、娄玉军、 塔拉、王陆升、路锦绣、张黎东、王琼、武彩云、张鹏飞、王凡、樊思雨、李林、陈华珺。















[bookmark: bookmark6]灌区水利工程数据库表结构及标识符


1  范围

本文件规定了灌区水利工程数据库表结构的设计要求及结构定义。
本文件适用于灌区水利工程数据库表结构的构建以及与其相关的数据访问和业务应用。
2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。
GB/T 20273  信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求
GB 50288  灌溉与排水工程设计标准
JTG B01  公路工程技术标准
SL 475  水利信息公用数据元
SL/T 478-2021  水利数据库表结构及标识符编制总则
SL 700  水利工程建设与管理数据库表结构及标识符
SL/T 809  水利对象基础数据库表结构及标识符
3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

[image: ]
灌区水利工程数据库  hydro project of irrigation districts database
用于储存灌区水利工程信息的数据库，其表结构与标识符统一、规范。
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灌区水利工程对象  hydro project of irrigation districts object
在灌区管理工作中涉及的水利设施。

[image: ]
表结构  table structure
用于组织管理数据而构建的数据表的结构体系。包括表名称、表标识符、表编号， 表中字段的字段 名称、字段标识符和数据类型。
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表名称 table   name
数据库中表的名称。
3.5
表标识符  table identifier
数据库中用于唯一标识数据库表的名称符号。由3组英文字母和英文下划线组成(如HPIR_IRR_BASE), 其中第一段称为专业分类码，第二段称为表分类码，第三段称为表名码。
3.6
表编号 table identifier
数据库中表的编号。由1组英文字母、2组三位数字合英文下划线组成，如HPIR_图001_001。
3.7
字段名称  field name
表中字段的名称。
3.8
字段标识符  field identifier
表中用于唯一标识字段的名称符号。由1组英文字母组成；或由1组以上的英文字母和英文下划线组 成 ， 如NOTE 、IRR_CODE  等 。
3.9
数据类型  data type
字段中定义的变量类型、长度、是否允许空值、计量单位、是否为主键、是否为外键、索引序号的 总和。
3.10
基础信息  basic information
反映灌区水利工程对象固定属性的信息，不随时间变化，如灌区名称、管理单位等。
3.11
动态信息  dynamic   information
反映灌区水利工程对象随时间变化的信息，本标准均以年为时间单位。
3.12
代码 type code
当某字段的内容为几种可选类型时(如灌区规模可为大型、重点中型、 一般中型、小型等),代表 上述类型的数字称为代码，也即是该字段的取值。
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4.1  一般规定
4.1.1  SL  700与 SL/T   809 等实例化数据库标准中已有规定的水利对象和属性字段，直接引用其中英 文名称、标识符、数据类型、计量单位和定义，以保证与现有规范的兼容性。
4.1.2      实例化数据库标准中未纳入的水利对象和属性字段，按SL/T  478 规定的原则新增。
4.1.3  按 SL/T478  要求，数据库表关系阐述可使用实体关系图，本文件实体关系图见附录B图 B.1 及 图 B.2。
4.1.4  数据库安全方面按照GB/T 20273 执行。
4.2 表设计要求
4.2.1 表名称：
a)     中文名称：按 SL/T  478要求，描述对象定义符合SL 475 规定的，其中文名称按 SL 475执行， SL 475中未包含的，采用简明扼要的中文字符命名。表和字段的中文名称长度不超过20个汉 字；
b)    英文名称：中文名称按SL 475执行的，其英文名称按SL  475中对应的译名命名； SL 475中 未包含的，按中文名称的词组顺序翻译为英文名称。
4.2.2     表标识符：表英文名称是单个单词时，按照 SL/T  478中6.2.1规定的表标识符执行；表英文名 称由多个单词组成时，按照SL/T  700取每个单词的首字母组成表名码。本文件涉及所有表标志符清单 符合附录A表 A.1。
4.2.3  表编号：按照 SL/T 478-2021 中6.2.2规定的表编号执行。
4.3 字段设计要求
4.3.1  字段名称：按4.2.1要求执行。
4.3.2  字段标识符：执行 SL/T 478-2021 中4.3规定。本标准涉及所有字段标志符清单符合附录A表
A.2。
4.3.3  字段数据类型：执行SL/T  478相关规定。

5 数据库表结构定义

5.1 灌区基础信息表
本表存储灌区的基础信息：
a)    表名称：灌区基础信息表；
b)     表标识符： HPIR_IRR_BASE;

c)     表编号： HPIR_001_001;

d)     各字段定义见表1;
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	序 号
	字段名称
	字段标识符
	类型及长度
	有无
空值
	计量
单位
	主 键
	外 键
	索引
序号

	1
	灌区编码
	IRR_CODE
	C(50)
	N
	
	Y
	
	1

	2
	灌区名称
	IRR_NAME
	VC(200)
	N
	
	
	
	

	3
	左下角经度
	LOW_LEFT_LONG
	N(9,6)
	
	( °)
	
	
	

	4
	左下角纬度
	LOW_LEFT_LAT
	N(8,6)
	
	( °)
	
	
	

	5
	右上角经度
	UP_RIGHT_LONG
	N(9,6)
	
	( °)
	
	
	

	6
	右上角纬度
	UP_RIGHT_LAT
	N(8,6)
	
	( °)
	
	
	

	7
	跨界类型
	CR OVER TYPE
	C(1)
	
	
	
	
	

	8
	灌区范围
	IRR[image: ] RANG
	VC(4000)
	
	
	
	
	

	9
	管理单位
	IRR_MNG
	VC(100)
	
	
	
	
	

	10
	主管单位
	IRR_CMNG
	VC(100)
	
	
	
	
	

	11
	主要水源类型
	MAJ_WATER_TYPE
	C(1)
	
	
	
	
	

	12
	补充水源类型
	SUP_WATER_TYPE
	C(1)
	
	
	
	
	

	13
	主要水源工程类型
	MAJ_WASO_TYPE
	C(1)
	
	
	
	
	

	14
	补充水源工程类型
	SUP_WASO_TYPE
	C(1)
	
	
	
	
	

	15
	灌区规模
	ENG[image: ] SCAL
	C(1)
	
	
	
	
	

	16
	设计灌溉面积
	DES  IRR[image: ]AREA
	N(12,3)
	
	万亩
	
	
	

	17
	灌溉面积
	IRR_AREA
	N(12,3)
	
	万亩
	
	
	

	18
	主要水源工程灌溉面积
	MAJ_WATER_AREA
	N(12,3)
	
	万亩
	
	
	

	19
	补充水源工程灌溉面积
	SUP_WATER_ AREA
	N(12,3)
	
	万亩
	
	
	

	20
	渠首设计引水流量
	CNHD_DES_INTAKE_FLOW
	N(12,3)
	
	m³/s
	
	
	

	21
	取水许可证取水量
	PRM_INTAKE_WATER
	N(12,3)
	
	万m³
	
	
	

	22
	骨干渠道长度
	MAIN_CAN_LEN
	N(12,3)
	
	km
	
	
	

	23
	骨干沟道长度
	MAIN_CON_LEN
	N(12,3)
	
	km
	
	
	

	24
	骨干渠道建筑物数量
	MAIN_CAN_STUC_NUM
	N(10)
	
	
	
	
	





	25
	骨干沟道建筑物数量
	MAIN_CON_STUC_NUM
	N(10)
	
	
	
	
	

	26
	非骨干渠道长度
	UNMAIN_CAN_LEN
	N(12,3)
	
	km
	
	
	

	27
	非骨干沟道长度
	UNMAIN_CON_LEN
	N(12,3)
	
	km
	
	
	

	28
	非骨干渠道建筑物数量
	UNMAIN_CAN_STUC_NUM
	N(10)
	
	
	
	
	

	29
	非骨干沟道建筑物数量
	UNMAIN_CON_STUC_NUM
	N(10)
	
	
	
	
	

	30
	灌区概况
	IRR_OVR
	VC(4000)
	
	
	
	
	

	31
	备注
	NOTE
	VC(4000)
	
	
	
	
	












[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]e)  各字段存储内容应符合下列规定：
1)  灌区编码： 灌区的唯一性编码， 不能重复；
2)  灌区名称： 灌区的中文名称，若有符号应使用中文全角符号；
3)  左下角经度、左下角纬度、右上角经度、右上角纬度： 灌区最小外接矩形左下角与右上角 的经纬度坐标数值， 采用 2000 国家大地坐标系(CGCS2000),保留小数点后 6 位。如： 123.654321；
4)  跨界类型： 灌区的跨界类型代码，按照 SL/T 809 中对跨界类型的定义， 按表 2 取值；
5)  灌区范围： 填写灌区的灌溉范围信息，县内灌区填写： “××乡镇××村、××村……, × ×乡镇××村、××村 ……",跨县灌区填写：“××区县××乡镇、××乡镇 ……, ×× 区县××乡镇、××乡镇…… ”,跨省灌区填写： “××省××市、××市……, × ×省× ×市、××市……”；
6)  管理单位： 灌区管理单位的名称；
7)  主管单位： 灌区管理单位的主管单位或部门的名称；
8)  水源类型： 按年供水总量的比例填写主要、补充水源类型，按表 3 规定取值； 9)  水源工程类型： 按照表 4 取值；
10) 灌区规模： 灌区规模的代码，按表 5 规定取值；
11) 渠首设计引水流量： 设计标准下渠首的引水流量；
12) 取水许可证取水量： 水行政主管部门或者流域主管部门颁发的取水许可证上标明的取水 量；
13) 骨干渠道： 设计流量 1 m3/s 以上（含）的灌溉干支渠道；
14) 骨干沟道： 设计流量 3 m3/s 以上（含）的排水干支沟道；
15) 骨干渠道建筑物：骨干渠道上设计流量 0.2 m3/s 以上（含）的建筑物； 16) 骨干沟道建筑物：骨干沟道上设计流量 0.5 m3/s 以上（含）的建筑物；
17) 非骨干渠道：设计流量 1 m3/s 以下的灌溉渠道；
18) 非骨干沟道：设计流量 3 m3/s 以下的排水沟道；
19) 非骨干渠道建筑物： 设计流量 0.2 m3/s 以下的取水建筑物；
20) 非骨干沟道建筑物： 设计流量 0.5 m3/s 以下的排水建筑物；
21) 灌区概况： 概述灌区的工程情况。
表2  灌区跨界类型代码表
	跨界类型
	代码
	跨界类型
	代码

	未知
	0
	跨县
	5

	跨省
	3
	县界内
	6





	跨市
	4
	
	


表3  水源类型代码表

	水源类型
	代码
	水源类型
	代码

	地表水
	1
	地表水与地下水混用
	3

	地下水
	2
	其他
	9












[bookmark: bookmark12]表4  水源工程类型

	水源工程类型
	代码
	水源工程类型
	代码

	引水闸
	1
	机电井
	4

	泵站
	2
	其他
	9

	水库
	3
	
	


表5  灌区规模代码表

	灌区规模
	代码
	灌区规模
	代码

	大型
	1
	一般中型
	3

	重点中型
	2
	小型
	4


[image: ]  灌区动态信息表
本表存储灌区的动态信息：
a)  表名称：灌区动态信息表；
b)  表标识：HPIR_IRR_DYN；
c)  表编号：HPIR_001_002；
d)  各字段定义见表 6；
表6  灌区动态信息表表结构
	
序号
	
字段名称
	
字段标识符
	
类型及长度
	
有无空值
	计量
单位
	主  键
	外  键
	索引
序号

	1
	灌区编码
	IRR_CODE
	C(50)
	N
	
	Y
	Y
	1

	2
	实际灌溉面积
	ACT IRR AREA
	N(12,3)
	
	万亩
	
	
	

	3
	灌溉水利用系数
	IRR_WATER_EFF
	N(6,4)
	
	
	
	
	

	4
	实际取水量
	USE_WATER
	N(12,3)
	
	万m³
	
	
	

	5
	灌溉用水量
	IRR_USE_WATER
	N(12,3)
	
	万m³
	
	
	

	6
	其他用水量
	OTH_USE_WATER
	N(12,3)
	
	万m³
	
	
	





	7
	灌溉亩均用水量
	IRR_UW_P_MU
	N(12,3)
	
	m³
	
	
	

	8
	主要作物类型
	MAIN_CROPS
	C(20)
	
	
	
	
	

	9
	主要作物种植面积
	MC_AREA
	C(200)
	
	万亩
	
	
	

	10
	主要作物亩产
	MC_YPM
	C(200)
	
	kg
	
	
	

	11
	其他主要作物名称
	MC_OTH_NAME
	C(200)
	
	
	
	
	

	12
	统计年份
	YEAR
	DATE
	N
	
	Y
	
	2


e)  各字段存储内容应符合下列规定：
1)  灌区编码： 填写该条信息所属灌区的编码；
2)  实际灌溉面积： 当年实际灌溉的面积；
3)  灌溉水利用系数：当年实际测算的灌溉水利用系数；









4)  实际取水量：当年实际取水量；
5)  灌溉用水量：当年灌溉用水量；
6)  其他用水量：实际取水量扣除灌溉用水量；
7)  灌溉亩均用水量：当年灌区内亩均用水量；
8)  主要作物类型： 按表 7 规定取值，填表时应按照种植面积从大到小排序， 填写的作物的累 计面积达到灌溉面积的 90%即可，中间用英文逗号分隔（例主要种植玉米、林果应添为 “1,6”） ，只有一种的只填数字即可；
9)  主要作物种植面积： 对应主要作物的填写顺序填写，中间用英文逗号分隔，只有一种主要 作物的只填数字即可；
10) 主要作物种植面积： 对应主要作物的填写顺序填写，中间用英文逗号分隔，只有一种主要 作物的只填数字即可；
11) 主要作物亩产： 按主要作物的顺序填写， 中间用英文逗号分隔，只有一种主要作物的只填 数字即可；
12) 其他主要作物名称： 只在主要作物字段为“99”时填写， 在本字段使用文字填写主要作物
名称， 种植多种的， 按 8)要求， 以英文逗号分隔；
13) 统计年份： 填写上述数据所属年份。
表7  灌区作物代码表

	作物类型
	代码
	作物类型
	代码

	玉米
	1
	蔬菜
	5

	水稻
	2
	林果
	6

	小麦
	3
	药材
	7

	油料作物
	4
	其他
	99


[image: ]  渠（沟、管）道基础信息表
本表存储渠（沟、管）道的基础信息：
a)  表名称：渠（沟、管）道基础信息表；
b)  表标识：HPIR_CHAN_BASE；
c)  表编号：HPIR_002_001；
d)  各字段定义见表 8；
表8  渠（沟、管）道基础信息表表结构



	序  号
	
字段名称
	
字段标识符
	
类型及长度
	有无
空值
	计量
单位
	主  键
	外  键
	索引
序号

	1
	所属灌区编码
	IRR_CODE
	C(50)
	N
	
	
	Y
	

	2
	渠（沟、管）道编码
	CHAN_CODE
	C(50)
	N
	
	Y
	
	1












[bookmark: bookmark13]表8  渠（沟、管） 道基础信息表表结构（续）

	序  号
	
字段名称
	
字段标识符
	
类型及长度
	有无
空值
	计量
单位
	主  键
	外  键
	索引
序号

	3
	渠（沟、管）道名称
	CHAN_NAME
	VC(200)
	N
	
	
	
	

	4
	起点经度
	START_LONG
	N(9,6)
	
	( °)
	
	
	

	5
	起点纬度
	START_LAT
	N(8,6)
	
	( °)
	
	
	

	6
	终点经度
	END LONG
	N(9,6)
	
	( °)
	
	
	

	7
	终点纬度
	END LAT
	N(8,6)
	
	( °)
	
	
	

	8
	渠（沟、管）道所在位置
	CHAN_LOC
	VC(4000)
	
	
	
	
	

	9
	所属灌域名称
	FLD_NAME
	VC(200)
	
	
	
	
	

	10
	上级渠（沟、管）道编码
	UP_CHAN_CODE
	C(50)
	N
	
	
	
	

	11
	上级渠（沟、管）道桩号
	UP_CHAN_MLG
	N(10)
	
	m
	
	
	

	12
	渠（沟、管）道功能分类
	CHAN_FNC_TYPE
	C(1)
	
	
	
	
	

	13
	渠（沟、管）道管理类别
	CHAN_MNG_TYPE
	C(1)
	
	
	
	
	

	14
	渠（沟、管）道级别
	CHAN_GRADE
	C(1)
	
	
	
	
	

	15
	渠（沟、管）道长度
	CHAN_LEN
	N(12,3)
	
	km
	
	
	

	16
	衬砌长度
	LNN_LEN
	N(12,3)
	
	km
	
	
	

	17
	灌溉（排水）面积
	IRDR_AREA
	N(12,3)
	
	亩
	
	
	

	18
	设计流量
	DES FLOW
	N(12,3)
	
	m³/s
	
	
	

	19
	备注
	NOTE
	VC(4000)
	
	
	
	
	


e)  各字段存储内容应符合下列规定：
1)  渠（沟、管）道编码：灌区渠（沟、管） 道的统一编码， 不能重复；
2)  渠（沟、管）道名称：渠（沟、管） 道的中文名称，若有符号应使用中文全角符号；
3)  起终点经纬度：渠（沟、管）道的起终点所在的经纬度坐标数值，格式与 5.1 e) 3)相同；

4)  渠（沟、管） 道所在位置：渠（沟、管） 道所在位置，所在的省(自治区、直辖市)、市(区、 盟)、县(区、市、旗)、乡(镇、苏木)以及具体街(村、嘎查)的名称。若跨多个行政单位， 用 半角逗号分隔；

5)  所属灌区编码： 必填项， 且应与灌区基础信息表中灌区编码一致；
6)  上级渠（沟、管）道编码：必填项， 若无上级渠（沟、管）道应填 0；
7)  上级渠（沟、管） 道桩号：填写上级渠（沟、管） 道分支到本级渠（沟、管）道的桩号， 用米数表示；
8)  渠（沟、管）道功能分类：渠（沟、管） 道功能分类的代码， 按表 9 规定取值；
9)  渠（沟、管）道管理分类：渠（沟、管）道功能分类的代码，按表 10 规定取值； 管道按 相应级别的渠（沟） 道划分；
10) 渠（沟、管） 道级别： 渠（沟） 道级别的代码， 按照 GB 50288 执行， 取值见表 11；管道 的级别填写 0；
11) 渠（沟、管）道长度：填写本渠（沟、管）道总长度；计量单位为 km；









[bookmark: bookmark14]12) 设计流量： 渠（沟、管） 道的设计取水流量； 计量单位为 m³/s。
表9  渠（沟、管）道功能分类代码表

	渠（沟、管）道功能分类
	代码
	渠（沟、管）道功能分类
	代 码

	灌溉渠道
	1
	灌溉管道
	4

	灌排结合渠（沟）道
	2
	排水管道
	5

	排水沟道
	3
	其他
	9


表10  渠（沟、管）道管理类别代码表

	渠（沟、管）道管理类别
	代码
	渠（沟、管）道管理类别
	代 码

	总干渠/总排干
	1
	斗渠/斗沟
	5

	分干渠/分干沟
	2
	农渠/农沟
	6

	干渠/干沟
	3
	毛渠/毛沟
	7

	支渠/支沟
	4
	其他
	9


表11  渠、沟道级别代码表

	渠、沟道级别代码
	1
	2
	3
	4
	5

	灌溉设计流量（m3/s）
	≥300
	＜300，≥100
	＜100，≥20
	＜20，≥5
	＜5

	排水设计流量（m3/s）
	≥500
	＜500，≥200
	＜200，≥50
	＜50，≥10
	＜10


[image: ]  渠（沟、管）道建成年份分段表
本表分段存储渠（沟、管）道的建成年份基础信息：
a)  表名称：渠（沟、管）道建成年份分段表；
b)  表标识：HPIR_CHAN_DATE；
c)  表编号：HPIR_002_002；
d)  各字段定义见表 12。
表12  渠（沟、管）道建成年份分段表表结构



	序  号
	
字段名称
	
字段标识符
	
类型及长度
	有无
空值
	计量
单位
	主  键
	外  键
	索引
序号

	1
	渠（沟、管）段编码
	CHANS_CODE
	C(50)
	N
	
	Y
	
	1

	2
	所属渠（沟、管）道编码
	CHAN_CODE
	C(50)
	N
	
	
	Y
	

	3
	起始桩号
	START_MLG
	N(10)
	N
	m
	
	
	

	4
	结束桩号
	END_MLG
	N(10)
	N
	m
	
	
	

	5
	建成年份
	COMP_DATE
	DATE
	N
	
	
	
	


e)  各字段存储内容应符合下列规定：
建成年份： 填写渠道建成年份， 如后期进行过更新改造则填写改造、重建完成的时间。
[image: ]  渠（沟、管）道设计流量分段表









本表分段存储渠（沟、管）道的设计流量基础信息：
a)  表名称：渠（沟、管）道设计流量分段表；
b)  表标识：HPIR_CHAN_FLOW；
c)  表编号：HP_002_003；
d)  各字段定义见表 13。
表13  渠（沟、管）道设计流量分段表表结构

	序  号
	
字段名称
	
字段标识符
	
类型及长度
	有无
空值
	计量
单位
	主  键
	外  键
	索引
序号

	1
	渠（沟、管）段编码
	CHANS_CODE
	C(50)
	N
	
	Y
	
	1

	2
	所属渠（沟、管）道编码
	CHAN_CODE
	C(50)
	N
	
	
	Y
	

	3
	起始桩号
	START_MLG
	N(10)
	N
	m
	
	
	

	4
	结束桩号
	END_MLG
	N(10)
	N
	m
	
	
	

	5
	设计流量
	DES_FLOW
	N(12,3)
	
	m³/s
	
	
	

	6
	加大流量
	MAX_FLOW
	N(12,3)
	
	m³/s
	
	
	

	7
	设计流速
	DES_V
	N(12,3)
	
	m/s
	
	
	


[image: ]  渠（沟）道衬砌类型分段表
本表分段存储渠（沟）道的衬砌基础信息：
a)  表名称：渠（沟）道衬砌类型分段表；
b)  表标识：HPIR_CHAN_LIN；
c)  表编号：HP_002_004；
d)  各字段定义见表 14；
表14  渠（沟）道衬砌类型分段表表结构
	序  号
	
字段名称
	
字段标识符
	
类型及长度
	有无
空值
	计量
单位
	主  键
	外  键
	索引
序号

	1
	渠（沟）段编码
	CHANS_CODE
	C(50)
	N
	
	Y
	
	1

	2
	所属渠（沟）道编码
	CHAN_CODE
	C(50)
	N
	
	
	Y
	





	3
	起始桩号
	START_MLG
	N(10)
	N
	m
	
	
	

	4
	结束桩号
	END_MLG
	N(10)
	N
	m
	
	
	

	5
	衬砌材料
	CHANS_LNN_TYPE
	C(2)
	N
	
	
	
	

	6
	其他衬砌材料
	CHANS_LNN_TYPE_OTH
	VC(200)
	
	
	
	
	

	7
	保护层厚度
	CHANS_LNN_THK
	N(12,3)
	
	mm
	
	
	

	8
	渠槽糙率
	CHANS_CMP_RGH
	N(6,4)
	
	
	
	
	

	9
	渠道水利用系数
	CHANS_CWE
	N(6,4)
	
	
	
	
	


e)  各字段存储内容应符合下列规定：
1)  衬砌材料： 衬砌材料的代码，按表 15 规定取值；









2) 其他衬砌材料：衬砌材料取值为99的，用文本的形式描述衬砌类型和主要原材料。
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]表15 衬砌材料代码表

	衬砌材料类型
	代码
	衬砌材料类型
	代码

	混凝土
	1
	砌石
	2

	沥青混凝土
	3
	模袋混凝土
	4

	膨润土防水毯
	5
	机编钢丝网
	8

	其他
	99
	
	


5.7 渠(沟)道防渗措施分段表
本表分段存储渠(沟)道的防渗措施基础信息：
a)     表名称：渠(沟)道防渗措施分段表；
b)    表标识： HPIR_CHAN_AS;
c)    表编号： HPIR_002_005;
d)    各字段定义见表16;
表16 渠道防渗类型分段表表结构

	序  号
	字段名称
	字段标识符
	类型及长度
	有无
空值
	计量
单位
	主  键
	外  键
	索引
序号

	1
	渠(沟)段编码
	CHANS_CODE
	C(50)
	N
	
	Y
	
	1

	2
	所属渠(沟)道编码
	CHAN_CODE
	C(50)
	N
	
	
	Y
	

	3
	起始桩号
	START_MLG
	N(10)
	N
	m
	
	
	

	4
	结束桩号
	END_MLG
	N(10)
	N
	m
	
	
	

	5
	防渗材料
	CHANS_AS_TYPE
	C(2)
	N
	
	
	
	

	6
	其他防渗材料
	CHANS_AS_TYPE_OTH
	VC(200)
	
	
	
	
	

	7
	防渗厚度
	CHANS_AS_THK
	N(12,3)
	
	mm
	
	
	


e)     各字段存储内容应符合下列规定：
1)  防渗材料：防渗材料代码，按表17规定取值；

2) 其他防渗材料：若防渗材料取值为9,则以文本的形式填入该种材料；否则该字段留空。

表17  防渗材料代码表

	防渗材料
	代码
	防渗材料
	代码

	土工膜
	1
	粘土
	3

	混凝土
	2
	其他
	9


5.8 渠(沟)道防冻胀措施分段表
本表分段存储渠(沟)道的防冻胀措施基础信息：
a)    表名称：渠(沟)道防冻胀措施分段表；
b)     表标识： HPIR_CHAN_AFH;









[bookmark: bookmark17]c)  表编号：HPIR_002_006；
d)  各字段定义见表 18；
表18  渠（沟）道防冻胀措施分段表表结构

	序  号
	
字段名称
	
字段标识符
	
类型及长度
	有无
空值
	计量
单位
	主  键
	外  键
	索引
序号

	1
	渠（沟）段编码
	CHANS_CODE
	C(50)
	N
	
	Y
	
	1

	2
	所属渠（沟）道编码
	CHAN_CODE
	C(50)
	N
	
	
	Y
	

	3
	起始桩号
	START_MLG
	N(10)
	N
	m
	
	
	

	4
	结束桩号
	END_MLG
	N(10)
	N
	m
	
	
	

	5
	防冻胀类型
	CHANS_AFH_TYPE
	C(1)
	N
	
	
	
	

	6
	防冻胀措施厚度
	CHANS_AFH_THK
	N(12,3)
	
	cm
	
	
	

	7
	防冻胀材料
	CHANS_AFH_MTR
	C(100)
	
	
	
	
	


e)  各字段存储内容应符合下列规定：
1)  防冻胀类型：防冻胀类型代码， 按表 19 规定取值；
2)  防冻胀材料：以文本的形式列举该种防冻胀措施的主要原材料。
表19  防冻胀类型代码表

	防冻胀类型
	代码
	防冻胀类型
	代 码

	保温板
	1
	换填及保温板
	3

	换填
	2
	其他
	9


[image: ]  渠（沟）道横断面类型分段表
本表分段存储渠（沟）道的横断面基础信息：
a)  表名称：渠（沟）道横断面类型分段表；
b)  表标识：HPIR_CHAN_TRN；
c)  表编号：HPIR_002_007；
d)  各字段定义见表 20；

表20  渠（沟）道横断面分段表表结构


	序  号
	
字段名称
	
字段标识符
	
类型及长度
	有无
空值
	计量
单位
	主  键
	外  键
	索引
序号

	1
	渠（沟）段编码
	CHANS_CODE
	C(50)
	N
	
	Y
	
	1

	2
	所属渠（沟、管）道编码
	CHAN_CODE
	C(50)
	N
	
	
	Y
	

	3
	起始桩号
	START_MLG
	N(10)
	N
	m
	
	
	

	4
	结束桩号
	END_MLG
	N(10)
	N
	m
	
	
	

	5
	渠道断面类型
	CHANS_TRN_TYPE
	C(1)
	N
	
	
	
	

	6
	断面参数集
	CHANS_TRN_PARMS
	VC(4000)
	
	
	
	
	












[bookmark: bookmark18]表20  渠（沟） 道横断面分段表表结构（续）

	序  号
	
字段名称
	
字段标识符
	
类型及长度
	有无
空值
	计量
单位
	主  键
	外  键
	索引
序号

	7
	其他断面类型
	CHANS_TRN_TYPE_OTH
	C(50)
	
	
	
	
	

	8
	其他断面类型参数定义
	CHANS_TRN_DEF_OTH
	VC(4000)
	
	
	
	
	

	9
	其他断面类型参数集
	CHANS_TRN_PARMS_OTH
	VC(4000)
	
	
	
	
	


e)  各字段存储内容应符合下列规定：
1)  渠道断面类型： 横断面类型代码，按照表 21 规定取值；
2)  断面参数集：根据不同断面类型，按照表 21 规定的参数格式写入该字段；
3)  其他断面类型： 仅当渠道断面类型为 9 时填写此字段，用文本的形式描述断面类型；
4)  其他断面类型参数定义： 仅当渠道断面类型为 9 时填写此字段，用“文本,文本”的形式 填写， 按顺序描述此断面类型需要的参数定义；
5)  其他断面类型参数集：仅当渠道断面类型为 9 时填写此字段， 用“数字,数字”的填写， 格式与断面参数集相同， 参数的个数要与“其他断面类型参数定义”字段中定义的一致。
表21  渠道断面类型代码及参数定义表
	
断面类型
	梯形断面
（包括矩形断面）
	
U形断面
	
一级复式断面
	
其他

	代码
	1
	2
	3
	9

	截面形式图
	见图1
	见图2
	见图3
	

	
参数格式
	b,h,m1,m2,b1,b2,m3,m4
	B,h,p,b1,b2,m1,m2
	b,h1,m1,m2,b1,h2,m3,b2
,h3,m4,b3,b4,m5,m6
		





	







参数定义
	b=断面底宽
h=断面高度
m1=断面左边坡系数
m2=断面右边坡系数
b1=断面左堤顶宽度
b2=断面右堤顶宽度
m3=断面左外边坡系数 m4=断面右外边坡系数 (矩形断面边坡系数  为0)
	B=断面宽度
h=断面高度
p=断面抛物线参数 b1=断面左堤顶宽度 b2=断面右堤顶宽度 m1=断面左边坡系数
m2=断面右边坡系数
	b=中间断面底宽
h1=一级断面高度
m1=左侧一级边坡系数 m2=右侧一级边坡系数
b1=左侧戗台宽度
m3=左侧二级边坡系数
b2=右侧戗台宽度
m4=右侧二级边坡系数
h2=二级断面高度
b3=左侧堤顶宽度
b4=右侧堤顶宽度
m5=左外边坡系数
m6=右外边坡系数
		

	参数单位
	m


示例： 底宽 2 m、断面高度为 3 m、边坡系数 0.5、堤顶宽度 1 m、外边坡系数 0.5 的梯形断面，断面参数集字段的 值为： 2,3,0.5,0.5,1,1,0.5,0.5。
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[bookmark: bookmark19]图1 梯形断面形式图
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图2 U 形断面形式图



[image: ]



图3 一级复式断面形式图
5.10 管道材料类型分段表
本表分段存储管道材料的基础信息：
a)  表名称：管道材料类型分段表；
b)      表标识：  HPIR_CHAN_MTR;
c)     表编号：  HPIR_002_008;









[bookmark: bookmark20]d)  各字段定义见表 22。
表22  管道材料类型分段表表结构

	序  号
	
字段名称
	
字段标识符
	
类型及长度
	有无
空值
	计量
单位
	主  键
	外  键
	索引
序号

	1
	管段编码
	CHANS_CODE
	C(50)
	N
	
	Y
	
	1

	2
	上级管道编码
	CHAN_CODE
	C(50)
	N
	
	
	Y
	

	3
	起始桩号
	START_MLG
	N(10)
	N
	m
	
	
	

	4
	结束桩号
	END_MLG
	N(10)
	N
	m
	
	
	

	5
	管道材料类型
	CHANS_MTR_TYPE
	C(1)
	N
	
	
	
	


e)  各字段存储内容应符合下列规定：
管道材料类型： 管道材料类型代码， 按表 23 规定取值。
表23  管道材料类型代码表

	管道材料类型
	代码
	管道材料类型
	代 码

	混凝土
	1
	铸铁
	5

	钢筋混凝土
	2
	钢管
	6

	PE
	3
	其他
	9

	PVC
	4
	
	


[image: ]  建筑物系统表
本表存储灌区建筑物的编码、类型、名称及位置等基础信息：
a)  表名称：建筑物系统表；
b)  表标识：HPIR_STR_SYS；
c)  表编号：HPIR_003_001；
d)  各字段定义见表 24；
表24  建筑物系统表表结构



	序  号
	
字段名称
	
字段标识符
	
类型及长度
	有无
空值
	计量
单位
	主  键
	外  键
	索引
序号

	1
	所属灌区编码
	IRR_CODE
	C(50)
	N
	
	
	Y
	

	2
	建筑物编码
	STR_CODE
	C(50)
	N
	
	Y
	
	1

	3
	建筑物类型
	STR_TYPE
	C(2)
	N
	
	
	
	

	4
	建筑物名称
	STR_NAME
	VC(200)
	N
	
	
	
	

	5
	起点经度
	START_LONG
	N(9,6)
	
	(°)
	
	
	

	6
	起点纬度
	START_LAT
	N(8,6)
	
	(°)
	
	
	

	7
	终点经度
	END[image: ] LONG
	N(9,6)
	
	(°)
	
	
	












[bookmark: bookmark21]表24  建筑物系统表表结构（续）

	序  号
	
字段名称
	
字段标识符
	
类型及长度
	有无
空值
	计量
单位
	主  键
	外  键
	索引
序号

	8
	终点纬度
	END LAT
	N(8,6)
	
	(°)
	
	
	

	9
	所属渠（沟、管）道编码
	CHAN_CODE
	C(50)
	
	
	
	Y
	

	10
	起始桩号
	START_MLG
	N(10)
	
	m
	
	
	

	11
	结束桩号
	END_MLG
	N(10)
	
	m
	
	
	

	12
	建成年份
	COMP_DATE
	DATE
	
	
	
	
	

	13
	设计流量
	DES[image: ] FLOW
	N(12,3)
	
	m³/s
	
	
	

	14
	建筑物级别
	STR_GRADE
	C(1)
	
	
	
	
	


e)  各字段存储内容应符合下列规定：
1)  所属灌区编码： 必填项， 且应与灌区基础信息表中灌区编码一致；
2)  建筑物编码：灌区建筑物的统一编码，不能重复；
3)  建筑物类型：建筑物类型的代码，按表 25 规定取值；
4)  起终点经纬度：如为线性建筑物（如大型渡槽、隧洞等）填写起终点所在经纬度坐标数值； 如为点建筑物（如水闸、泵站或小型桥梁等）填写几何中心的经纬度坐标数值， 起点与终 点数字一致；坐标数值格式与 5.1 e) 3)相同；
5)  所属渠（沟、管）道编码：若建筑物实际位置在渠道上需填写此项，若建筑物不在渠道上 此项留空；
6)  起终桩号： 填写所属渠（沟、管）道编码项的需填写， 如为点建筑物， 起始与结束桩号保 持一致；
7)  建筑物级别：建筑物级别的代码，按照 GB 50288 执行，取值见表 26。
表25  建筑物类型代码表

	建筑物类型
	代码
	建筑物类型
	代码

	水闸
	1
	桥
	8

	泵站
	2
	跌水
	9

	取水井
	3
	陡坡
	10





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/728057015105006024
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