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[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]眼镜行业验光配镜质量管理服务规范
a
1范围
本标准规定了开展眼镜验光、配镜业务所需的设备、人员及环境等基本条件，验配眼镜（含定配眼镜, 以下同）产品的质量管理以及售后服务。
本标准适用于内蒙古自治区内从事眼镜验光、配镜业务的企业和个体经营者（以下通称为眼镜店） 所开展框架眼镜的验配业务，不适用于角膜接触镜的验配业务。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 3095环境空气质量标准
GB 3096声环境质量标准
GB 10810. 1眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片
GB 10810.2眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片
GB 10810. 3眼镜镜片及相关眼镜产品第3部分：透射比规范及测量方法
GB 11533标准对数视力表
GB 13511. 1配装眼镜 第1部分：单光和多焦点
GB 13511. 2配装眼镜 第2部分：渐变焦
GB/T14214眼镜架通用要求和试验方法
GB/T19001-2008/XG1-2011《质量管理体系要求》国家标准第1号修改单
QB 2506光学树脂眼镜片
QB 2682镀膜眼镜镜片减反射膜层性能质量要求
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3. 1
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验光 optometry
1

3. 7
2

3. 7
#

使用验光设备等计量检测仪器对眼睛的屈光状态进行测量、定性定量分析并出具验光处方单的活动， 在医学上称为屈光检测（refractiontest）。
注：“屈光状态”包括屈光不正（近视、远视和散光）、弱视和眼位情况等状态。
[bookmark: bookmark22]3.2
客观验光 objective optometry
利用电脑验光仪或检影镜等验光设备对被测眼的屈光状态进行电脑验光和静态视网膜检影验光的 方式为客观验光。
[bookmark: bookmark23]3.3
主观验光 subjective optometry
应用综合验光仪进行综合验光或应用试镜架和试镜片进行插片验光的方法为主观验光。
[bookmark: bookmark24]3.4
检影验光 reti nnoscopy optometry
利用视网膜检影镜观察视网膜反射光的特点，借助检影镜，将光线射入被检眼内，根据摆动检影 镜来观察光影在眼内移动情况，对被测眼的屈光状态进行定性定量分析的检测方法。
[bookmark: bookmark25]3.5
综合验光仪 integrated optometry instrument
一种集多种验光设备和功能于一体的综合验光装置，主要用于检测人眼的屈光状态和视觉功能， 由基本部分（含验光头、视力表和升降工作台）和电脑验光仪、验光镜片箱组成。
[bookmark: bookmark26]3.6
屈光不正 refractive error
眼调节静止时，来自远处的平行光经过眼睛角膜和晶状体折射后，不能准确聚焦在眼底视网膜黄 斑中心凹上，称为屈光不正。包括近视，远视，散光。
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注：屈光：是指当光从一种介质进入另一种不同折射率的介质时，光线将在界面发生偏折现象，该现象在视 光学中称为屈光。在验光中，用屈光度、棱镜度来表示眼球的屈光状态。
1

3. 7
2

3. 7
#

定配眼镜 cousixm-made glasses
根据验光处方或配镜订单进行加工配制的眼镜。	•
3. [bookmark: bookmark27]8
验配眼镜fitting glasses
包括验光、出具验光处方单，按处方单要求选择镜架、镜片，割边装配，检验及校配等一系列活 动所生产出来的眼镜。
3. [bookmark: bookmark28]9
校配 calibration fitting
眼镜加工定配完成后，按照配戴眼镜者的面部条件，通过调整镜架、鼻托等行为使所配眼镜配戴 清晰，舒适和美观。
3.10
照度 i I luminance
表示物体单位面积上所得到的光通量大小的物理量，单位为流［明］每平方米｝,即 1x（勒克斯）。
3. [bookmark: bookmark29]11
亮度 I um i nance
表示发光面发光强弱的物理量，单位为cd/m2（坎［德拉］每平方米｝。
3.12
条件级别 level condition
按照条件和能力的要求高低划分的级别。分为一级条件、二级条件、三级条件。
3. [bookmark: bookmark30]13
结点 nodaI point
眼球屈光系统的光心，在眼球光轴上角膜顶点后约7mm,光线通过结点时方向不变。
投影偏角 projection angle
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投影仪的投影方向与屏幕平面所成的垂直角度和水平角度的叠加。	。
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4. [bookmark: bookmark31]基本要求
4.1验光条件
4.1.1验光区（室）
4. [bookmark: bookmark32]1.1.1视距（视力表放置距离）
4.1.1.1.1使用符合GB11533要求的标准对数视力表，视力表的位置要求如下：
[bookmark: bookmark33]a）	远视力表应置于被检眼（结点）前方5m （即远视力表标准距离）处；或2. 5m处，需在该距离 加装一面垂直的反光镜，以确保经反射后的总距离为5m。
[bookmark: bookmark34]b）	近视力表应置于被检眼（结点）前方25cm （即近视力表标准距离）处。
4.1.1.1.2使用投影仪视力表验光，被检者的视距应与投影距离一致。
注：检影验光应在暗室进行。
4.1.1.2视高（视力表放置高度）
4. [bookmark: bookmark35]1.1. 2.1验光时，被检眼的高度应与远视力表中5.0行视标等高，或与投影视力表的中间行视 标等高。
4,1.1.2.2近视力表的视标平面应与被检眼视线相垂直。
4.1. [bookmark: bookmark36]1.2.3 一级和二级条件的验光座椅应能根据被检者的身高进行调节，以调整验光时人眼的髙度。
注：5. 0视标是指5分记录法中的正常视力视标，等同于小数记录法的1. 0视标。
4.1.1.3验光区的空间要求
4.1.1. [bookmark: bookmark37]3.1 一级条件应具备独立验光室，其实用面积应不少于8m\
4. [bookmark: bookmark38]1.1.3. 2二级条件的验光区与其它功能区应相对独立，且在验光视距之间不摆设与验光无关的 其他设施设备。
4.1.1.3. [bookmark: bookmark39]3三级条件的验光区与配镜加工区应相对独立。
注1：其他功能区指除了验光区外的其他功能区，如配镜加工区、销售区、顾客休息区等。
注2：独立验光室是指与其他功能区是隔离的，形成独立的、可封闭的验光空间。
4.1.1.4验光区的光环境
4.1.1.4.1验光区宜使用平面光源，白光，视力表的表面照度或亮度应均匀柔和、恒定无闪烁、
无反光、不眩目，光强适中，避免阳光、光线昏暗或强光直射。
4.1.1.4. [bookmark: bookmark40]2视力表照明	°
应釆用人工照明，如用直接照明法，照度应不低于3001.x；如用后照明法（视力表灯箱或屏幕显示）,
DB15/T639—2013

DB15/T639—2013

DB15/T639—2013

则视力表白底的亮度应不低于200cd/m2o
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4.1.1.4. [bookmark: bookmark41]3使用投影仪时，投影屏幕处的平均照度应在（200〜700） lx之间。
4.1.1.4. [bookmark: bookmark42]4使用检影验光的验光区应具有暗室功能，检影时的光照度不大于101xo
注1：为保证验光区的照度均匀性，平均照度以601x为宜，照度应在双眼视平面上测得。
注2：验光区内最大照度应不大于视力表表面照度的50%。
4. 1.2验光设备
4.1.2.1各级眼镜店应具备的验光设备见表1。
表1验光设备一览表
	序号
	设备名称
	亠级条件
	二级条件
	三级条件

	1
	验光机
	客观式
	客观式
	见注2

	2
	验光镜片箱
	+
	+
	+

	3
	综合验光仪
	+
	+
	

	4
	瞳距测量装置
	瞳距尺、瞳距仪
	瞳距尺、瞳距仪
	瞳距尺或瞳距仪

	5
	视力表
	标准视力表、投影视力表
	标准视力表
	标准视力表

	6
	试镜架
	配备多种不同瞳距的试镜架或荀 调式瞳距试镜架
	配备多种不同瞳距的试镜架 或可调式瞳距试镜架
	配备多种不同瞳距的 试镜架

	7
	检影镜
	+
	-
	见注2 .

	8
	裂隙灯
	+
	-
	-

	注1： " + ”表示应配备该仪器设备，"-”表示该项不作要求。 注2：对于三级条件，验光机和检影镜应至少配备其中一种。


4. 1.2. 2设备要求
4.1.2. [bookmark: bookmark43]2.1验光设备中验光机和验光镜片箱等计量仪器应符合相关国家计量检定规程、国家产品 标准要求，并经计量检定合格后使用。
4.1.2. [bookmark: bookmark44]2. 2验光设备的性能、准确度和数量应满足眼镜店的验光要求。
4.1.2. [bookmark: bookmark45]2.3标准视力表的表面照度或亮度见4.1.1. 4. 20
4.1.2. [bookmark: bookmark46]2.4使用投影视力表时，投影偏角应不大于10°，使用各种视力表均应使得行视标与平面 平行。
4.1.3验光人员
4. 1.3.1从事验光工作的人员应具备掌握视光学的基础理论知识和符合工作岗位要求的专业技能，
熟悉国家和行业相关技术标准；经盟（市）或以上人力资源与社会保障部门或本行政区域内行业 内部培训合格并鉴定符合行业专业技术要求取得相应资质证书。，	°
4.1.3. [bookmark: bookmark47]2各级条件验光资质要求
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4.1.3. [bookmark: bookmark48]2.1 一级条件验光人员应符合以下条件：
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[bookmark: bookmark49]a）至少具有一名取得验光技师（等同于国家职业资格二级）或以上职业资格证书的验光技术人员； 或至少具有二名取得高级验光员或以上职业资格证书的验光技术人员；
[bookmark: bookmark50]b）	所有验光人员均为中级验光员或以上职业资格证书的验光技术人员；
[bookmark: bookmark51]c）	实行轮班工作制的眼镜店，应能保证每班备有高级验光员或以上职业资格证书的验光技术人员；
[bookmark: bookmark52]d）	验光技术人员的数量应与眼镜店的规模相适应。
4.1.3. [bookmark: bookmark53]2. 2二级条件验光人员应符合以下条件：
[bookmark: bookmark54]a）	至少具有一名取得高级验光员（等同于国家职业资格三级）或以上职业资格证书的验光技术人员；
[bookmark: bookmark55]b）	实行轮班工作制的眼镜店，应能保证每班备有中级验光员或以上职业资格证书的验光技术人员；
[bookmark: bookmark56]c）	验光技术人员的数量应与眼镜店的规模相适应。
4.1.3. [bookmark: bookmark57]2.3三级条件：至少具有一名取得中级验光员（等同于国家职业资格四级）或以上职业资 格证书的验光技术人员。
4.1.3. [bookmark: bookmark58]3验光人员的资质证书应明示于店内，以便于顾客易于识别其资格能力。
4.1.4验光处方
4. 1.4. 1验光处方内容（格式参见附录A）:
验光处方应包括以下内容：
[bookmark: bookmark59]a）	配镜者基本信息：姓名、性别、年齢、职业、朕系电话等；
[bookmark: bookmark60]b）	人眼屈光状态：屈光度、散光轴位、隐（斜）视、瞳距、左右单侧腌距、裸眼视力和主视力眼等；
[bookmark: bookmark61]c）	验光技术人员开具的配镜处方：顶焦度、柱镜轴位、棱镜度、棱镜基底取向、光学中心水平距 离、光学中心高度、左右光学中心水平距离和矫正视力等。
[bookmark: bookmark62]d）	渐进眼镜和多焦点眼镜处方中的顶焦度应包括远用顶焦度和下加光度；
[bookmark: bookmark63]e）	渐进眼镜的处方中应有瞳高和左右单侧瞳距，多焦点眼镜的处方应有子镜片的高度，其他定配 眼镜根据实际情况而定；
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[bookmark: bookmark64]f）有条件的眼镜店，验光处方中可记录配镜者原配眼镜的光学参数、顾客的配镜史等信息。
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[bookmark: bookmark65]g）眼镜店的相关信息（名称、地址、联系电话、联系人等）。
4.1.4. [bookmark: bookmark66]2验光处方单应有验光人员签名或盖章、验光日期等信息。	"
4.1.4.3验光处方应交于被检者°
4.1.4.4各级条件的验光处方能力
4.1.4. [bookmark: bookmark67]4.1 --级条件应具有近视、远视、散光及老视等单光验配眼镜、开具多焦点眼镜、渐进眼 镜和其它特殊视力矫正眼镜的处方能力。
4.1.4. [bookmark: bookmark68]4.2二级条件应具有近视、远视、散光及老视等单光验配眼镜和开具多焦点眼镜、渐进眼 镜的处方能力。
4.1.4. [bookmark: bookmark69]4.3三级条件应具有近视、远视、散光及老视等单光验配眼镜的处方能力。
4.1.5验光要求
验光时应釆用主观验光和客观验光相結合的验光方式，如电脑验光和检影镜验光为客观验光，插 片验光和综合验光仪检查为主观验光（即实施“三步制”主客观综合检测：电脑初验测试、人工检影 复验和空间适应性试戴），再确定适当的屈光处方，不宜仅凭电脑验光数据出具最终验光处方。
4.2配镜条件
4. 2.1配镜加工区（室）
4. 2.1.1配镜加工区（室）的空间要求
4. 2.1.1.1 一级条件应具有独立的配镜加工室，其实用面积不少于6m2。
4. 2.1.1.2二级条件应具有独立的配镜加工室，其实用面积不少于4m2o
4. 2.1.1.3三级条件的配镜加工区与其它功能区应相对独立。
注：独立配镜加工室是指与其它功能区不重叠的、形成独立的、可隔离配镜加工的区域。
4. 2.1.2配镜加工设备应根据配镜加工的要求合理摆放，配镜加工区内光线充足，通风良好。
4.2. [bookmark: bookmark70]1.3有染色加工的配镜加工室应有抽风设施。
4. 2.2配镜加工设备
4.2.2. [bookmark: bookmark71]1配镜加工应具备的设备见表2。
表2配镜加工设备一览表
	序号
	设备名称
	一级条件
	二级条件
	三级条件

	1
	焦度计
	自动调焦式
	自动调焦式
	自赫调焦式


DB15/T639—2013

DB15/T639—2013

DB15/T639—2013
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	2
	磨边设备
	全自动磨边机（含扫描仪、定中 心仪）或半自动磨边机、模板机
和镜片倒边机
	半自动磨边机、定中心仪、模 板机、镜片倒边机
	半自动磨边机、定中 心仪、模板机、镜片 倒边机

	3
	钻孔机
	+
	+
	+

	4
	开槽机
	+
	+
	+

	5
	烘热器
	+
	+
	. +

	6
	抛光机
	J-
	+
	-

	7
	超声波清洗仪
	
	
	-

	注：“+”表示应配备该仪器设备，表示该项不作要习
	



4.2.2. [bookmark: bookmark72]2.1配镜加工使用的设备须符合相关国家计量检定规程、国家产品标准要求，并经计量检 定合格后使用。
4. 2. 2. 2. 2配镜加工设备的性能、准确度和数量应满足眼镜店的配镜加工要求。•
4.2.3配镜加工人员
4. 2. 3.1从事配镜加工的工作人员应具备验配眼镜的相关知识，掌握相关技术文件（验光处方单、 加工单和验光、加工设备说明书或仪器显示参数等），熟悉国家和行业相关技术标准；经培训熟练地 操作相关设备，取得相应等级眼镜定配工职业资格证书。
4. 2. 3. 2各级条件资源要求
4. 2. 3. 2. 1…级条件的配镜加工人员应符合以下条件：
[bookmark: bookmark73]a）	至少有一•名取得高级定配工或以上职业资格证书的配镜技术人员；
[bookmark: bookmark74]b）	所有配镜人员均为中级定配工或以上职业资格证书的配镜技术人员；
[bookmark: bookmark75]c）	实行轮班工作制的企业，应能保证每班备有高级定配工或以上职业资格证书的验光技术人员；
[bookmark: bookmark76]d）	配镜人员的数量应与眼镜店规模相适应。
4. 2. 3. 2. 2二级条件的配镜加工人员应符合以下条件：
[bookmark: bookmark77]a）	至少具有一名取得高级定配工（等同于国家职业资格三级）或以上职业资格证书的配镜技术人员；
[bookmark: bookmark78]b）	实行轮班工作制的企业，应能保证每班备有中级定配员或以上职业资格证书的配镜技术人员；
[bookmark: bookmark79]c）	配镜人员的数量应与企业规模相适应。
4. 2. 3. 2. 3三级条件：至少有一名取得中级定配工（等同于国家职业资格四级）或以上职业资格 证书的配镜技术人员。
4. 2. 3. 3配镜加工人员的资格证书应明示于店内，以便于顾客易于识别其资格能力。
4. 2.4配镜加工
4. 2. 4.1配镜加工单应包含以下内容（格式参见附录B）:


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/737032136024006040
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