XXXX建材有限公司 年产20万立方混凝土防火墙板全自动生产线建设项目 安全设施设计
目录
1．设计依据	3
1.1建设项目依据的批准文件	3
1.2有关法律、法规、规章、规范性文件	3
1.3其他设计依据	8
2．建设项目概述	9
2.1工程性质及设计内容	9
2.2项目基本概况	10
2.3项目所在地的自然条件	18
3．建设项目危险、有害因素及危险、有害程度分析	20
3.1  物质危险性	20
3.2  危险和有害因素辨识与分析	25
3.3  生产经营过程危险、有害因素辨识结果	28
3.4  危险有害因素分布	34
3.5  重大危险源辨识	35
4．安全预评价报告中安全对策措施与建议的采纳情况	36
5．安全设施设计中采取的防范措施	39
5.1危险物料防范措施	39
5.2周边环境危险因素防范措施	40
5.3总平面布置和建筑设计安全防范措施	41
5.4工艺、设备作业过程安全防范措施	44
XXXX建材有限公司 年产20万立方混凝土防火墙板全自动生产线建设项目 安全设施设计
5.5电气安全防范措施	47
100

 (
I
                         
)
5.5自控系统防范措施	51
5.6消防安全防范措施	51
5.7职业危害因素控制措施	53
5.8其它安全防范措施	54
6．事故预防及应急救援措施	56
6.1事故风险分析	56
6.2事故预防及应急救援措施	56
7.安全管理措施	60
7.1安全管理机构设置及安全管理人员配备	60
7.2从业人员安全教育培训	61
7.3安全教育、培训设施与器材	61
7.4其它日常安全管理	62
8．结论和建议	64
8.1结论及预期效果	64
8.2存在的问题与建议	65
附件和附图	66


XXXX建材有限公司 年产20万立方混凝土防火墙板全自动生产线建设项目 安全设施设计

100

 (
II
                         
)
[bookmark: _Toc29372911][bookmark: _Toc17646649]1．设计依据
[bookmark: _Toc29372912][bookmark: _Toc17646650]1.1建设项目依据的批准文件
1.《营业执照》统一社会信用代码91610422MA6XU91X2F
2.XX县发展和改革局《关于印发年产20万立方混凝土防火墙板全自动生产线建设项目备案确认书的通知》
[bookmark: _Toc29372913][bookmark: _Toc17646651]1.2有关法律、法规、规章、规范性文件
[bookmark: _Toc350720451][bookmark: _Toc347345643][bookmark: _Toc326015127][bookmark: _Toc347345644][bookmark: _Toc350720452]1.2.1法律、法规
中华人民共和国主席令[2014]第十三号《中华人民共和国安全生产法》；中华人民共和国主席令[2014]第九号《中华人民共和国环境保护法》；
中华人民共和国主席令[1994]第二十八号(2009版)《中华人民共和国劳动法》；
中华人民共和国主席令[2007]第六十五号《中华人民共和国劳动合同法》；
中华人民共和国主席令[2008]第六号《中华人民共和国消防法》；
中华人民共和国主席令[2011]第五十二号《中华人民共和国职业病防治法》，2016年7月修订；
国务院令[2004]第397号(2014版)《安全生产许可证条例》；
国务院令[2011]第586号《工伤保险条例》；
国务院令[2011]第591号《危险化学品安全管理条例》；
国务院令[2011]第593号《公路安全保护条例》；
国发〔2010〕23号《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》；
国家安全生产监督管理总局令[2010]第36号第77号修正《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》；
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国家安全生产监督管理总局令[2011]第47号《工作场所职业卫生监督管理规定》；
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国家安全生产监督管理总局令[2012]第51号《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》；
安监总厅管四〔2011〕205号《关于印发机械纺织卷烟造纸白酒建设项目初步设计安全专篇编写提纲的通知》；
安监总厅管三[2011]95号《关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》；
安监总厅管三[2011]142号《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》；
安监总管三[2013]12号《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》；
安监总局令第3号（2015年修订）《生产经营单位安全培训规定》
安监总局令第16号[2007]《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
安监总局令第42号[2011]安监总局令第42号[2011]《生产安全事故报告和调查处理条例》
安监总局令第59号[2013]《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》
安监总局令第88号[2016]《生产安全事故应急预案管理办法》
公安部令第61号[2001]《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
公安部令第119号[2012]《建设工程消防监督管理规定》
中国气象局令第24号[2013]《防雷减灾管理办法》
中国气象局令第11号[2005]《防雷装置设计审核和竣工验收规定》
国家质量检验检疫总局令第140号[2011]《特种设备作业人员监督管理办法》
国发[2004]2号《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》
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国发〔2011〕40号《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》
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安监总办〔2015〕27号《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》
《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（2016年12月9日）
《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》（国发[2016]39号）
《国家安全监管总局关于加强冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业安全生产工作的通知》（安监总管四〔2009〕52号）
《国家安全监管总局关于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业贯彻落实国务院<通知>的指导意见》（安监总管四〔2010〕169号
《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2015〕124号）
《关于机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等行业建设项目安全监管有关问题的通知》（陕安监〔2015〕189号）
《关于公路水运轨道交通电力军工等行业建设项目安全设施“三同时”审查和安全评价等有关问题的补充通知》（陕安监〔2016〕110号）
陕西省人民代表大会常务委员会公告第四十二号《陕西省安全生产条例》；
陕安监管发〔2008〕35号《陕西省安全生产监督管理局关于认真贯彻落实<安全生产事故隐患排查治理暂行规定>的通知》；
《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)》安监总管四〔2017〕129号
[bookmark: _Toc350720453][bookmark: _Toc347345645]1.2.2标准、规范
	序号
	名称
	标准号

	1
	《工业企业总平面设计规范》
	GB50187-2012

	2
	[bookmark: 1]《有色金属企业总图运输设计规范》
	GB 50544-2009

	3
	《建筑设计防火规范》
	GB50016-2014（2018版）
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	4
	《机械工业厂房建筑设计规范》
	GB50681-2011

	5
	《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》
	GB51155-2016

	6
	《机械工业职业安全卫生设计规范》删除
	JBJ18-2000

	7
	《建筑地基基础设计规范》
	GB50007-2011

	8
	《建筑工程抗震设防分类标准》
	GB50223-2008

	9
	《建筑抗震设计规范》
	GB50011-2010，2016局部修订版

	10
	《建筑物防雷设计规范》
	GB50057-2010

	11
	《建筑照明设计规范》
	GB50034-2013

	12
	《建筑给水排水设计规范》
	GB50015-2003，2009版

	13
	《工业建筑采暖通风与空气调节设计规范》
	GB50019-2015

	14
	《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
	GB50736-2012

	15
	《湿陷性黄土地区建筑规范》
	GB50025-2004

	16
	《建筑施工安全技术统一规范》
	GB50870-2013

	17
	《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》
	JGJ167-2009

	18
	《供配电系统设计规范》
	GB50052-2009

	19
	《低压配电设计规范》
	GB50054-2011

	20
	《通用用电设备配电设计规范》
	GB50055-2011

	21
	《消防给水及消火栓系统技术规范》
	GB50974-2014

	22
	《火灾自动报警系统设计规范》
	GB50116-2013

	23
	《建筑灭火器配置设计规范》
	GB50140-2005

	24
	《消防安全疏散标志设置标准》
	GB15630-1995

	25
	《防止静电事故通用导则》
	GB12158-2006

	26
	《压缩空气站设计规范》
	GB50029-2014

	27
	《固定式压力容器安全技术监察规程》
	TSG21-2016

	28
	《压力管道安全技术监察规程-工业管道》
	TSG D0001-2009

	29
	《起重机械安全规程第1部分：总则》
	GB6067.1-2010

	30
	《金属切削机床安装工程施工及验收规范》
	GB50271-2009

	31
	《金属切削机床安全防护通用技术条件》
	GB15760-2004
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	32
	《机械安全固定式直梯的安全设计规范》
	GB/T31254-2014

	33
	《机械安全工业楼梯、工作平台和通道的安全设计规范》
	GB/T31255-2014

	34
	《工业企业设计卫生标准》
	GBZ 1-2010

	35
	《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》
	GBZ2.1-2007

	36
	《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》
	GBZ2.2-2007

	37
	《生产过程安全卫生要求总则》
	GB/T12801-2008

	38
	《生产过程危险和有害因素分类与代码》
	GB/T13861-2009

	39
	《个体防护装备选用规范》
	GB/T11651-2008

	40
	《企业职工伤亡事故分类》
	GB6441-1986

	41
	《安全色》
	GB2893-2008

	42
	《安全标志及其使用导则》
	GB2894-2008

	43
	《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》
	GB7231-2003

	44
	《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
	GB/T29639-2013

	45
	《台式钻床  第4部分：技术条件》
	JBT5245.4-2017

	46
	《金属切削机床  安全防护通用技术条件》
	GB15760-2004

	47
	《液压机  安全技术要求》
	GB28241-2012

	48
	《金属锯床  安全防护技术要求》
	GB16454-2008

	49
	《剪板机  安全技术要求》
	GB28240-2012

	50
	《数控剪板机》
	GB/T28762-2012

	51
	《液压板料折弯机  安全技术要求》
	GB28243-2012

	52
	《磨削机械安全规程》
	GB4674-2009

	53
	《焊接与切割安全》
	GB9448-1999

	54
	《焊工防护手套》
	AQ6103-2007

	55
	《通用桥式起重机》
	GB/T14405-2011

	56
	《起重机械安全技术监察规程--桥式起重机》
	TSGQ0002-2008

	57
	《起重机械安全规程  第1部分：总则》
	GB6067.1-2010

	58
	《起重机械安全规程  第5部分：桥式和门式起重机》
	GB6067.5-2014

	59
	《固定式压力容器安全技术监察规程》
	TSG 21-2016


XXXX建材有限公司 年产20万立方混凝土防火墙板全自动生产线建设项目 安全设施设计

100

 (
                       
7
                         
)

	60
	《特种设备使用管理规则》
	TSG 08-2017

	61
	《腐蚀性商品储存养护技术条件》
	GB 17915-2013

	62
	《钛及钛合金板材》
	GB/T3621-2007

	63
	《企业安全生产标准化基本规范》
	GB/T 33000-2016

	64
	《重大火灾隐患判定方法》
	GB 35181-2017


[bookmark: _Toc17646652][bookmark: _Toc29372914]1.3其他设计依据
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1.建设单位提供的其他有关资料。
100

 (
                       
8
                         
)

[bookmark: _Toc29372915][bookmark: _Toc17646653]2．建设项目概述
[bookmark: _Toc17646654][bookmark: _Toc29372916]2.1工程性质及设计内容
[bookmark: _Toc21572698][bookmark: _Toc265877650][bookmark: _Toc350720457][bookmark: _Toc246998346][bookmark: _Toc237134638][bookmark: _Toc298856084][bookmark: _Toc134349467][bookmark: _Toc195355030]2.1.1建设单位基本情况
企业名称：XXXX建材有限公司；
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
成立时间：2018年11月20日；
企业地址：陕西省XX市XX县XXXXXX路北；
经营范围：水泥隔音板、干粉砂浆、挤塑板、EPS保温板、环保网格布、新型环保保温材料的生产、销售；暖气管道加工、销售。
该公司租用XXXX有限公司厂房及办公室进行生产。
2.1.3建设项目内容
建设项目名称：XXXX建材有限公司年产20万立方混凝土防火墙板全自动生产线建设项目
项目建设单位：XXXX建材有限公司
项目建设地点：XX市XX县XXXXXX路北
建设项目性质：本项目依托XXXX有限公司现有设施，无需新建。
项目建设内容：本项目拟利用现有办公厂房约4500m2，包括主要生产厂房约3000 m2，库房约1000 m2，宿办用房约 500m2及其他附属设施。项目总投资4850万，建设两条混凝土防火墙板全自动生产线，年生产能力为20万立方米。项目总占地6667m2（10亩）。生产车间、仓库及其生产配套供水、供电等依靠XXXX有限公司现有设施，无需新建。主要建设内容为生产车间及库房内的设备安装调试。
表2.1-1主要建（构）筑物一览表
	序号
	名称
	建筑面积(m2)
	层数
	耐火等级
	火灾危险性分类
	备注

	1
	原料库
	1000
	1
	二级
	戊类
	

	2
	生产车间
	3000
	1
	二级
	戊类
	含北车间、东车间
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	3
	宿办用房
	500
	1
	二级
	戊类
	

	4
	双氧水罐区
	20
	1
	/
	/
	露天

	5
	散装水泥罐
	20
	1
	/
	/
	露天

	6
	水罐
	30
	1
	/
	/
	露天

	7
	矿粉槽
	20
	1
	/
	/
	露天


[bookmark: _Toc350720460]2.1.4安全设施设计内容
本项目安全设施设计专篇的对象为XXXX建材有限公司年产20万立方混凝土防火墙板全自动生产线建设项目。设计范围为与本项目相关的总平面布置、建(构)筑物、生产工艺及装置、公用工程及辅助设施等，其他与本项目无关的建构筑物及设备设施不在本次设计范围内。
[bookmark: _Toc17646655][bookmark: _Toc29372917]2.2项目基本概况
2.2.1项目位置
本项目位于陕西省XX县XXXXXX路北。XX位于XX县城东15km处，东接西安市临潼区，南邻XX县，周陂路、安陂路连接西(安)三(原)一级路直达镇中，西韩线过境4.7km，横贯南北，西闫高速公路穿境而过。基本形成了以国省干道为纽带、县乡公路为骨架、村级公路为支脉，纵横交错、四通八达的公路网络。
 (
项目所在地
)XX县地理坐标介于东经108°46′21″～109°10′35″，北纬34°33′49″～34°50′24″之间。东西长37km，南北宽30km，总面积576.69km2。XX县位于陕西关中平原中部，渭河以北，为省会西安市的北大门，距西安约36km，XX约40km，距XX国际机场22km。
图2.1项目地理位置图
 (
项目所在地
)
2.2.2周边环境
XXXX建材有限公司 年产20万立方混凝土防火墙板全自动生产线建设项目 安全设施设计
该公司位于XX市XX县XXXXS107北侧，厂址南临S107道路，东侧
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为个体商户、西侧为XX荆原干燥设备厂厂房、北侧为空地。该项目周边环境及四邻情况见表2.2。
表2.2	项目周边四邻情况表
	序号
	方位
	周边建(构)筑物名称
	规范要求距离(m)
	依据规范及条款
	实际距离(m)
	是否符合要求

	1
	东
	个体工商户
	--
	--
	4.2
	符合

	2
	南
	S107
	--
	--
	37
	符合

	3
	西
	荆原公司厂房（戊类）
	--
	《建筑设计防火规范》第3.4.1条注2 两厂房间较高一侧为防火墙
	~3
	符合

	4
	北
	空地
	--
	--
	--
	符合


注：上表中标准距离依据《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）第3.4.1中表3.4.1的要求。
[bookmark: _Toc350720470]2.2.3总平面布置
该项目生产厂区布置上，根据生产工艺流程布置、统筹集中公用设施的原则进行布置。
该项目位于XX北侧，厂区主要出入口紧邻厂外道路。
经厂区大门进入厂区。由南向北依次为：门卫房、宿办用房、原料库及生产车间。
该项目厂区总平面布置图见附图。
竖向布置：本厂区的地势平坦，地面起伏较小，厂区竖向布置采用平坡式布置，坡向站前道路。
2.2.4生产工艺流程
本项目建设混凝土防火墙板全自动生产线两条，混凝土防火墙板全自动生产线生产工艺流程如下：
XXXX建材有限公司 年产20万立方混凝土防火墙板全自动生产线建设项目 安全设施设计
①物料外购及储存：本项目所用原料均外购。水泥为成品无须再次加工，散装，由水泥罐车经气力输送系统送至水泥罐。水泥罐均封闭露天设置，项目设置3具100t水泥罐和1具100t矿粉罐，共计4具。热水(温度为80℃)外购，由罐车运输入场后经热水泵输送至热水罐内暂存，凉水由厂区自备水井提供，经水泵输送至凉水罐内暂存，项目两条生产线共设1个1
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5t热水罐和1个15t温水罐。聚乙烯纤维和稳泡剂袋装，每袋均为20kg，置于生产车间内原料暂存区。7.6%的双氧水经罐车卸至双氧水储罐，项目设置一个7t的双氧水储罐。
水泥筒仓及矿粉筒仓仓顶均自带脉冲布袋除尘器，水泥筒仓及矿粉筒仓粉尘经布袋除尘器处理后通过各自配套的排气口(18m)外排。袋装粉料运输、储存、装卸过程产生粉尘，通过采取原料库密闭、运输车辆用苫布苫盖、地面硬化、设置喷雾抑尘装置等措施来减少原料库无组织粉尘排放。
②计量配料、搅拌、发泡、脱模：水泥、热水和凉水按比例分别由储存罐密闭输送至原材料全自动数字计量，水温为40℃，然后经与搅拌系统之间的密闭通道落入双级搅拌系统搅拌缸内，搅拌5分钟后由人工从投料口加入聚乙烯纤维和稳泡剂再次搅拌3分钟，搅拌过程密闭，经搅拌后加入双氧水，搅拌10秒钟进入模箱内发泡定型。发泡定型后由叉车运至养护区，养护12~24小时以上脱模。
项目水泥、矿粉的输送、计量和投料等方式均为封闭式，袋装粉料在投料过程在封闭车间内完成，投料口设置密闭装置，粉料投料的含尘废气通过收集通过管道进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒(P5)外排。
③切割、包装、入库：经脱模后的半成品放入半成品区三天以上经自动化一体锯切割成产品型号完毕后由包装机包装(包装温度约185℃)入库待售。
切割、包装工序均在封闭车间内，切割过程会产生切割粉尘，项目采取在切割工位分别设置顶吸罩，切割废气经收集后与投料废气一并经布袋除尘器处理后经 15m 高排气筒排放；包装过程PE膜受热溶解会产生有机废气，项目采取在包装工位分别设置顶吸罩，包装废气经 15m 高排气筒排放。
 (
水泥
温水
冷水
气力输送泵
水泥罐
温水罐
冷水罐
温水泵
冷水泵
自动计量称重
搅拌
脱模
切割
包装
入库
稳泡剂
聚乙烯纤维
发泡
双氧水
产品
气力输送泵
矿粉罐
矿粉
)主要流程见图2.2.4-1。
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图2.2.4-1主要工艺流程简图
2.2.5主要原辅材料
本项目主要原辅材料见表2.2.5-1。
表2.2.5-1主要原、辅料一览表
	名称
	数量
	单位
	包装形式
	储存方式
	形状及来源

	水泥
	3.0
	万t/a
	散装
	罐装（100t）
	粉状，外购

	矿粉微粉
	0.9
	万t/a
	散装
	罐装（100t）
	粉状，外购

	聚乙烯纤维
	0.02
	万t/a
	袋装（20kg）
	袋装（20kg）
	絮状，外购

	稳泡剂
	0.01
	万t/a
	袋装（20kg）
	袋装（20kg）
	粉状，外购

	双氧水
（浓度为7.6%）
	0.3
	万t/a
	塑料桶装（25kg）
	罐装（7t）
	外购

	PE膜
	20
	t/a
	捆装（25kg）
	捆装
	外购

	热水（80℃）
	0.7
	万t/a
	罐装（25t）
	罐装（25t）
	外购

	井水
	0.7
	万t/a
	/
	/
	自备


双氧水：化学式为H2O2，俗称双氧水。外观为无色透明液体，是一种强氧化剂，闪点107.35℃，沸点158℃，其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会缓慢分解成水和氧气，遇催化剂加快其反应速度。
XXXX建材有限公司 年产20万立方混凝土防火墙板全自动生产线建设项目 安全设施设计
矿粉微粉：又称为矿粉、粒化高炉矿渣粉，是用水淬高炉矿渣，经干燥，粉磨等工艺处理后得到的高细度，高活性粉料，是优质的混凝土掺合料和水泥混合材，是当今世界公认的配制高性能混凝土的重要材料。
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PE膜：高密度聚乙烯，分子式[C2H4]n，熔点130-145℃，分解温度大于220℃。
聚乙烯纤维：聚乙烯纤维是由聚乙烯经熔融纺丝法纺丝而得到的纤维材料，这种纤维的机械强度可通过纺丝工艺参数进行调节，而且湿态强度和伸长与干态相同，聚乙烯纤维具有强度高，密度低，绝缘性佳等优点，但热承载能力低和冷蠕变限制了它的应用，主要用于生产各种工业用纺织品，特别是滤材，篷布以及网带等产品。本项目产品添加聚乙烯纤维的作用是增加产品的可塑性。
稳泡剂：菱镁专用稳泡剂是针对发泡菱镁制品生产的复配型物理稳泡剂，不仅具有发泡倍数高、泡沫稳定性好、泌水量低等优点，同时还能对菱镁水泥起到一定的改性作用，降低产品返卤泛霜的概率。目前菱镁专用稳泡剂已广泛应用于防火板、轻质隔墙板等发泡菱镁制品的生产。发泡水泥稳泡剂性能及特点：
1、经过改性后更容易与水泥浆料搅拌，产生漂浮更少，搅拌时间更短，搅拌更均匀。
2、发泡水泥稳泡剂性价比高，用量少价格便宜，在生产过程中，可直接添加，无需其他添加剂。添加量1.7%，添加量少，每方1.5-1.8kg。
3、气泡直径1~2mm，并且泡壁光亮、密实、坚硬、手擦不脱粉，泡囗有锋利感、敲击有爽脆声、手指捏不碎。
4、发泡水泥稳泡剂对产品强度与凝结不产生任何负面影响，泡孔均一细腻有助提高产品强度。使发泡水泥保温板表面具有荷叶效应。
XXXX建材有限公司 年产20万立方混凝土防火墙板全自动生产线建设项目 安全设施设计
发泡水泥稳泡剂的使用方法： 
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1、先将硫铝快硬水泥、普硅水泥、粉煤灰、稳泡增强剂按比例混合在一起高速干拌，直到搅拌均匀为止。
2、然后按比例加入温水（40℃）进行高速搅拌，直到均匀为止。
3、之后再按比例加入双氧水并即高速搅拌，直到均匀为止。
4、最后倒入模具中进行静置发泡，
2.2.6主要设备
本公司主要生产设备见表2.2.6-1。
表2.2.6-1主要设备一览表
	序号
	生产设备名称
	规格型号
	数量（套）

	1#生产线

	1.1
	德国西门子工业智能控制系统
	VBM-300-1
	2

	1.2
	原材料全自动数字计量及双级搅拌系统
	VBM-300-2
	2

	1.3
	模具自动运转摆渡及脱膜系统
	VBM-300-3
	2

	1.4
	节能静音型液压站
	VBM-300-4
	2

	1.5
	加强型钢制发泡成型模具
	VBM-300-5
	340

	1.6
	低能耗连续自动包装机
	VBM-300-7
	1

	2#生产线

	2.1
	德国西门子工业智能控制系统
	VBM-300-1
	2

	2.2
	原材料全自动数字计量及双级搅拌系统
	VBM-300-2
	2

	2.3
	模具自动运转摆渡及脱膜系统
	VBM-300-3
	2

	2.4
	节能静音型液压站
	VBM-300-4
	2

	2.5
	加强型钢制发泡成型模具
	VBM-300-5
	200

	2.6
	低能耗连续自动包装机
	VBM-300-7
	1

	切割

	3.1
	全自动切割线（带废料回收装置）
	VBM-300-6
	2

	环保

	4.1
	脉冲式布袋除尘器
	/
	1


XXXX建材有限公司 年产20万立方混凝土防火墙板全自动生产线建设项目 安全设施设计
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整条生产线由PLC主控系统控制生产，生产过程一目了然，高效稳定。所有原材料由电脑控制的高精度数字传感分段计量，确保输料系统的每个环节都做到精确计量。生产线的整个运转系统由数字液压系统和数字变频器为主动力系统，结合气动辅助完成，精确无误。模具具有自动启动打开设施及流水线的连锁设施，保证安全生产。
[bookmark: _Toc74556057][bookmark: _Toc81280879]2.2.7公用工程及辅助设施
一、供、配电系统：
本项目用电引自项目所在区供电电网，利旧现有配电房，满足项目用电要求。该公司生产工艺过程中各用电设备确定为三级负荷。XXXX有限公司由XX电网提供，在厂区外设有露天变压器。
按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），本项目厂房及原料库不需设置应急照明及灯光疏散指示标志。
本项目涉及到的厂房及原料库照明系统均已有，应急照明系统无。
根据《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）设计，厂区主要照明分类及照明设计标准如下：
表2.7厂区主要照明分类及照明设计标准
	照明场所
	设计照度标准(lx)
	规范要求的最低照度(lx)

	工艺设备设施
	30~150
	100

	仓库
	30~70
	30

	疏散走道
	1~5
	1


建筑照明灯具均采用密闭型荧光灯灯具或防水防尘灯具，吸顶安装,以楼层为单位，设有一个照明配电控制箱集中控制。仓库内的照明灯具，采用用防水防尘型灯具，管吊安装，在出入口操作方便之处设有照明配电控制箱集中控制。办公楼照明灯具采用普通荧光灯灯具，吸顶安装，在出入口操作方便之处设有照明配电控制箱，控制方式为就近控制。
2.配电系统
根据工艺要求，设计电气控制原理图，电机控制同路由电动机保护空气开关，接触器、热继电器等组成，具有短路和过载保护功能，并设置PLC和计算机控制系统，由控制室集中控制，以体现现代化工厂的先进性。电气元器件设备选型，要求先进可靠，性能价格比高。
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3.防雷、防静电
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[bookmark: _Toc191370090]该项目防雷、防静电装置拟按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010及《防止静电事故通用导则》GB12158-2006中的有关规定执行。
所有电气设备和装置的外壳及有金属保护管的电缆，采取保护性接地；架空电力电缆的交叉处、无分岔管道每隔80-100米处以及进出装置及设施处，设置防雷、防静电接地措施；按第三类防雷建（构）筑物配置防雷设施。
防雷接地与电气设备保护接地、防静电接地、信息系统接地共用接地网，接地电阻不大于4Ω。
本项目防雷、防静电系统均利旧。
二、给排水：
1、给水系统
本项目用水包括生产和员工生活用水，生产用热水外购，温水调配用水来自厂内自备水井；其他用水由市政给水管网供给。
2、排水系统
厂区雨水自然排放至厂外排水沟。餐饮废水经隔油器处理后与其他生活污水一起经厂区化粪池处理后排入污水管网排入XX污水处理厂处理；车辆冲洗废水和厂地冲洗废水排入30m3沉淀池处理后回用于车辆冲洗及厂地冲洗。
三、采暖与制冷
办公室采暖和制冷采用空调。生产车间采用自然通风，无制冷设备。
2.2.8项目投资及劳动定员
该项目计划总投资为4850万元人民币，定员15人，员工刘星辰是兼职安全管理人员。
[bookmark: _Toc29372918][bookmark: _Toc17646656]2.3项目所在地的自然条件
2.3.1地形地貌
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县位于陕西关中平原中部，渭河以北，为省会西安市的北大门，距西安约30公里，XX约40公里，距XX国际机场22公里，铁路、公路纵横交错，四通八达。北魏置县，因境内有孟侯原、丰原和白鹿原而得名。东与临潼、富平、阎良相连，南与XX接壤，西邻泾阳、淳化，北靠铜川新区、耀州区，总面积576.9平方公里。
XX地处鄂尔多斯地台南缘褶皱带上，地势西北高、东南低，海拔在362～1409米之间，南北以四十里原坡为界，东西以清河相隔，自然分割成三个明显不同的地形地貌形态，即南部平原、北部台原和西北山原。整体地貌以平原、台原为主，占总面积的72%。河流主要有清峪河、浊峪河和赵氏河。
2.3.2气候条件
XX县属北温带大陆性季风气候，年平均气温13.4℃，极端最高气温41.6℃，极端最低气温-20.8℃。高温天气会对职工的身体健康造成很大的危害。生产人员长时间处于夏季高温环境下工作，会心情烦躁、大量排汗、注意力不易集中、肌肉易疲劳、动作的准确性和协调性降低、反应迟钝，工作能力下降、易出现操作失误，并有可能发生急性中暑，还可能造成心肌肥大、高血压、消化道疾病、肾功能受损等。本项目夏季应防止作业场所的高温中暑，冬季循环水设备与管道应采取防冻措施。
该地区年平均风速为1.9m/s，该公司钢结构建构筑物若遭遇强风易造成坍塌事故。
2.3.3抗震设防烈度
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抗震根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016局部修订版）之附录A《我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组》的规定，XX县建筑抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，分组为第二组。
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[bookmark: _Toc17646657][bookmark: _Toc29372919]3．建设项目危险、有害因素及危险、有害程度分析
本章主要对评价区域内存在的危险有害物质和生产作业过程中存在的危险、有害因素进行分析，对评价区域是否构成重大危险源进行辨识。
拟建项目生产线的主要产品为水泥制品，原料主要有水泥、沙子（矿粉）、双氧水和水，其主要物质均为无毒不燃物质，不属危险化学品名录内物质。水泥、沙子（矿粉）等物料没有燃爆性，但是在堆场有坍塌的危险、物料在转运时有粉尘危害可能导致尘肺病；双氧水的特性，具有爆炸性和助燃性，节能静音型液压站使用的液压油，设备使用的润滑油属可燃物质具有助燃性以及聚乙烯纤维和稳泡剂袋用作产品的添加剂和厂内车辆所使用的柴油等可燃物质危险性进行分析。 
[bookmark: _Toc29372920][bookmark: _Toc5269]3.1  物质危险性
[bookmark: _Toc10944]3.1.1  危险、有害因素的辨识依据
本报告危险、有害因素的辨识依据主要为《危险化学品目录(2018版)》、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令[2011]第40号，2015年修订)、《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)、《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)、《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB13861-2009)。
[bookmark: _Toc25160]3.1.2  物质危险性分析
[bookmark: _Toc573][bookmark: _Toc28745][bookmark: _Toc17351]（1）液压油、润滑油 
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液压设备需要液压油，设备运行过程中，为了使其更好的运转，需要对其进行润滑，要用到润滑油，用于机械的摩擦部分,起润滑、冷却和密封作用；车辆下线需加注液压油、润滑油。液压油、润滑油遇明火、高热可燃，燃烧产物为CO、CO2
外观与性状：油状液体, 淡黄色至褐色, 无气味或略带异味。
禁配物：强氧化剂
健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。
储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
（2）车用柴油
车用柴油为易燃液体，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。燃烧产生一氧化碳、二氧化碳等。
柴油的危险有害特性表
	标识
	中文名
	柴油
	英文名
	Diesel oil

	
	分子式
	--
	CAS号
	--

	
	分子量
	--
	
	

	理化特性
	熔点(℃)
	-18
	沸点(℃)
	282-338

	
	燃烧热(kJ/kg)
	45000
	饱和蒸气压(kPa)
	无资料

	
	主要成分
	C10-C22烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环烃与少量硫及添加剂组成的混合物。

	
	相对密度
	(水=1) 0.87-0.9     (空气=1) 无资料

	
	外观性状
	稍有粘性的棕色液体。

	
	溶解性
	--

	
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不能发生

	
	禁忌物
	强氧化剂、卤素。
	燃烧(分解)产物
	


XXXX建材有限公司 年产20万立方混凝土防火墙板全自动生产线建设项目 安全设施设计

100

 (
                       
21
                         
)

	
	
	
	
	一氧化碳、二氧化碳、氧硫化物

	
	主要用途
	用作柴油机的燃料

	燃爆特性
	燃烧性
	易燃
	建规火险分级
	乙

	
	闪点(℃)
	55-60
	引燃温度(℃)
	257

	
	爆炸下限(V%)
	1.5
	爆炸上限 ( V%)
	6.5

	
	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性及健康危害
	车间卫生标准
	中国MAC(mg/m3)：未制定标准

	
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	急性毒性
	LD50：无资料  LC50：无资料

	
	健康危害
	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	急救措施
	皮肤接触
	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

	
	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食入
	尽快彻底洗胃。就医。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作注意事项
	密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	包 装
	包装类别：Ⅱ类包装
包装方法：桶装。

	储存注意事项
	远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	运输注意事项
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	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

	防护措施
	工程控制：密闭操作，注意通风。
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿一般作业防护服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。


注：数据来源于《化学品分类和危险性公示通则》(GB13690-2009)，《危险化学品安全技术全书》(国家安全生产监督管理总局化学品登记中心、中国石化集团公司安全工程研究所组织编写，化学工业出版社2008年出版)等资料。
（3）双氧水
双氧水：化学式为H2O2，俗称双氧水。外观为无色透明液体，是一种强氧化剂，闪点107.35℃，沸点158℃，其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会缓慢分解成水和氧气，遇催化剂加快其反应速度。本项目所有双氧水浓度为0.78%。
双氧水的危险有害特性表
XXXX建材有限公司 年产20万立方混凝土防火墙板全自动生产线建设项目 安全设施设计

100

 (
                       
23
                         
)


（4）矿粉微粉
矿粉微粉：又称为矿粉、粒化高炉矿渣粉，是用水淬高炉矿渣，经干燥，粉磨等工艺处理后得到的高细度，高活性粉料，是优质的混凝土掺合料和水泥混合材，是当今世界公认的配制高性能混凝土的重要材料。
（5）PE膜：高密度聚乙烯，分子式[C2H4]n，熔点130-145℃，分解温度大于220℃。
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聚乙烯纤维：聚乙烯纤维是由聚乙烯经熔融纺丝法纺丝而得到的纤维材料，这种纤维的机械强度可通过纺丝工艺参数进行调节，而且湿态强度和伸长与干态相同，聚乙烯纤维具有强度高，密度低，绝缘性佳等优点，但热承载能力低和冷蠕变限制了它的应用，主要用于生产各种工业用纺织品，特别是滤材，篷布以及网带等产品。本项目产品添加聚乙烯纤维的作用是增加产品的可塑性。
物理特性：由线型聚乙烯(高密度聚乙烯)纺制成的聚烯烃纤维。又称乙纶。结晶度>85%，斜方晶系，密度0.95～0.96g/cm3，熔融温度124～138℃，玻璃化温度-75～-120℃，纤维性能分普通型和高强高模型，普通型纤维强度4.4～7.9cN/dtex，模量31～88.3cN/dtex，断裂伸长8%～35%。
（7）稳泡剂：菱镁专用稳泡剂是针对发泡菱镁制品生产的复配型物理稳泡剂，不仅具有发泡倍数高、泡沫稳定性好、泌水量低等优点，同时还能对菱镁水泥起到一定的改性作用，降低产品返卤泛霜的概率。目前菱镁专用稳泡剂已广泛应用于防火板、轻质隔墙板等发泡菱镁制品的生产。
[bookmark: _Toc29372921]3.2  危险和有害因素辨识与分析
[bookmark: _Toc25713]3.2.1  周边环境的危险因素分析
(1)建设项目内在的危险、有害因素对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响
本项目存在的其他危险有害因素有作业场所的机械伤害、物体打击、高处坠落、触电、车辆伤害等，主要对本项目现场作业人员产生危害，对周边单位的影响较小。
(2)建设项目周边对建设项目的影响
本项目周边无生产型企业，防火间距够，因此周围单位生产、经营活动或者居民生活对本项目的影响较小。
[bookmark: _Toc23218]3.2.2  总平面布局及建筑物危险有害因素分析
1、总平面布局危险有害因素分析
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若车间耐火等级、防火间距不符合要求，功能分区不合理，各项设施的布置不合理，朝向、采光和自然通风条件不良，人员位于散发有害气体、烟、雾、粉尘的污染源主导风向的下风侧，车间安全出口、疏散线路设置缺陷，安全通道设置不合理等情况，都有可能影响安全生产。
（2）采光不良
生产车间采光是生产必须的条件，如果采光不良、照度不足、视线不清或光线过强等，长期作业容易使操作者眼睛疲劳，视力下降，产生误操作或发生意外伤亡事故。同时合理采光对提高生产效率和保证产品质量有直接的影响。
（3）设备设施布局不合理
生产车间内设备设施的布局，相互之间的距离，设备与墙柱的距离，操作者的活动空间，高处运输线的防护罩网，都与人员的安全有很大关系。如果设备布局不合理，操作者活动空间狭窄，当工件、材料等飞出时，容易造成人员的伤害；如果操作工序设计或配置不安全，交叉作业过多，也会使意外事故多发。
（4）通道不畅
通道包括厂区的主干道和厂房的安全通道。厂区主干道是车辆通行的道路，是保证厂区车辆行驶、人员流动以及消防灭火、救灾的主要通道；厂房内安全通道是指为了保证职工通行和安全运送材料、工件而设置的通道。通道的不畅或者通道设计不合理极易造成人员伤害。
2、建筑物危险有害因素分析
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建筑物的建筑结构和内部布局，如耐火等级、防火分区、防火面积、防雷设施、门、窗、地面、安全出口、安全通道、疏散路线等，不符合要求，有可能引发事故或扩大事故后果。
建筑物的配套设施，如电气设施、防雷设施、防静电设施、消防设施和防噪、照明、通风设施等，不符合要求，会增加发生事故的可能性，或者增加事故后果的严重性。
[bookmark: _Toc14375]3.2.3  安全管理缺陷的危险性分析
安全管理在企业的安全生产工作中起着重要的作用，在安全管理中，如果存在如下几个方面的缺陷，就可能给安全生产带来潜在的危险。
1、安全生产责任制不落实，工艺、设备、安全操作规程、规章制度未建立或不完善。
2、安全管理机构和人员配置不完善，特别是未设置安全机构，安全管理人员未经安全培训等。
3、安全培训、教育和考核存在缺陷，安全管理法规的宣传和执行不力；实施监督与日常检查不到位。
4、安全资金投入不够，安全设施不完善，安全隐患得不到及时整改。
5、未制定或事故应急救援预案不完善，或流于形式，未组织演练。
6、违章作业，包括违章指挥、违章操作、操作错误等。
[bookmark: _Toc17488]3.2.4  自然条件有害因素分析
1）雷电危害辨识
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在雷电天气，生产厂房和库房有遭雷击的可能性，如防雷接闪器和接地装置损坏或接地电阻过大，不能有效导除雷电产生的巨大电流，有可能造成建构筑物损坏，或者引燃储可燃物。
雷击可能造成变配电系统短路跳闸爆炸、破坏电气设备和供电系统。
2）地震危害辨识
当发生破坏性强地震时，有可能造成反应釜或中间储罐连接管道断裂，可燃液体泄漏，应发火灾，造成地震次生事故。
当发生破坏性强地震时，有可能造成厂房倒塌。
3）暴雨、大风、冰雹、冰雪危害辨识
如果连续或短时大量降雨，可能在地面大面积积水造成洪涝灾害。如果遭遇水灾，可能损毁设备设施，甚至造成人员伤亡；大风、冰雹、冰雪天气，可能损坏厂内设备，甚至对人员产生伤害，也容易造成车辆伤害事故。
[bookmark: _Toc17065][bookmark: _Toc29372922]3.3  生产经营过程危险、有害因素辨识结果
该项目的生产过程可能存在的主要危险、有害因素有：火灾、触电、机械伤害、物体打击、坍塌、车辆伤害、高处坠落、起重伤害、噪声等。
[bookmark: _Toc28114]3.3.1  火灾、爆炸
火灾是指火失去控制而形成的灾害性燃烧现象，通常会造成财产损失和人员伤亡。发生火灾的三要素是助燃物、可燃物和点火源。在火灾防治中，如果能够阻断火灾三要素的任何一个就可以扑灭火灾。
本项目主要生产原料均为难燃烧或不燃烧物质，发生火灾可能性较低。其余造成火灾事故的主要原因有：
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(1)用电设施如果发生电器设施超负何运行、接地不良、过热、绝缘损坏等，易发生电气、电缆火灾事故。
(2)如地线不良、避雷装置失效可导致雷击或静电伤害，雷电也可能引起火灾、爆炸事故的发生。
(3)由于电气设备短路、过载、接触不良、散热不良等原因导致电气设备过热，设备周围如果存在可燃物质，易引起火灾。
(4)电缆的各种保护措施不到位、消防设施没有安装或失效，引起电缆火灾或使火灾扩大、蔓延。
[bookmark: _Toc3499]3.3.2  触电
触电事故是由电流及其转换成的其他形式的能量造成的事故，分为电击和电伤。电击是电流直接作用于人体造成的伤害，包括正常状态下的电击和故障状态下的电击以及雷击。电伤分为电弧灼伤、电流灼伤、皮肤金属化、电烙印、机械性损伤、电光眼等伤害。
造成触电事故的主要原因包括：
(1)供配电设备、设施在生产运行中，由于产品质量不佳、绝缘不好；现场环境恶劣(如高温、潮湿、腐蚀、振动等)、运行不当、机械损伤、维修不善等导致的绝缘老化或放电；
(2)设计不合理、安装工艺不规范、各种电气设备安全距离不足；
(3)电气设备与人体、大地或其他设备的安全距离不符合要求；
(4)电气设备未采取保护措施(电机保护接零或保护接地)，电气设备漏电造成人员触电；
(5)电气人员作业时未按照规定采取各种防护措施，违章作业；



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/738027105063006023
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