安徽省明光市***学校***工程
可行性研究报告
安徽明光市教育局
二〇一一年二月
目  录
第一章总论1
1.1概论1
1.2工程提出的理由2
1.3工程编制依据及研究范围2
1.4工程建设规模4
1.5投资估算及资金筹措5
1.6研究结论5
第二章工程建设背景和必要性7
2.1工程建设背景7
2.2工程建设的必要性9
第三章校址现状及条件分析11
3.1工程选址11
3.2区位概况11
3.3自然条件11
3.4区域人口11
第四章工程技术方案13
4.1设计依据及标准13
4.2土建工程方案14
4.3给排水及电气工程18
第五章环保、平安卫生及消防20
5.1环境保护20
5.2平安卫生25
5.3消防26
第六章节能方案分析27
6.1用能标准和节能标准27
6.2节能措施和节能效果分析28
第七章学校组织及工程管理32
7.1学校组织与管理机构32
7.2工程组织管理32
7.3工程资金管理34
7.4劳动定员35
第八章工程实施方案36
8.1工程进展36
8.2工程建设期限及进度安排36
8.3工程建设进度表36
8.4保证进度措施37
第九章投资估算与资金筹措38
9.1投资估算38
9.2资金筹措39
第十章工程招标40
10.1总那么40
10.2招标内容41
第十一章国民经济分析42
11.1国民经济评价计算参数42
11.2国民经济评价费用和效益计算42
11.3国民经济评价指标43
11.4社会效益分析44
第十二章结论与建议47
12.1结论47
12.2保障措施48
12.3建议48

[bookmark: _Toc45421346][bookmark: _Toc50461652][bookmark: _Toc220317772]第一章  总论
[bookmark: _Toc45421347][bookmark: _Toc50461653][bookmark: _Toc220317773]1.1概论
工程名称
安徽省明光市特殊教育学校工程
1.1.2建设性质
新建
1.1.3主管部门
安徽省明光市教育局
1.1.4建设单位
安徽省明光市教育局
1.1.5工程负责人
王 吉
建设地点
安徽省明光市城东新区
1.1.7可研报告编制单位
安徽明光市教育局
[bookmark: _Toc220317774]1.2工程提出的理由
安徽省明光市特殊教育学校位于明光市城区东部，校区辐射人口650000人。
为此，根据国家开展改革委社会司、教育部规划司《关于编报中西部地区特殊教育学校建设2023年中央预算内投资方案建议方案的通知》要求，按照《《特殊教育学校建设标准》〔征求意见稿〕，实施本工程。
[bookmark: _Toc45421349][bookmark: _Toc50461655][bookmark: _Toc220317775]1.3工程编制依据及研究范围
工程编制依据
1、根据国家开展改革委社会司、教育部规划司《关于编报中西部地区特殊教育学校建设2023年中央预算内投资方案建议方案的通知》；
2、中国教育事业十二五规划；
3、明光市国民经济和社会开展“十二五〞规划；
4、明光市教育事业“十二五〞开展规划；
5、《特殊教育学校建设标准》〔征求意见稿〕；
1.3.2编制指导思想和原那么
1、遵照和贯彻国家有关部门的法规、标准和标准；
2、坚持科学规划、精心设计、标准施工、统一管理的原那么；
3、符合学校建设总体规划要求，满足校区功能结构布局；
4、按照《特殊教育学校建设标准》〔征求意见稿〕的要求；
5、合理确定工程系统方案，注重工程建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源〞的使用，推广应用环保节能材料；
6、充分考虑使用功能，坚持“平安第一〞的原那么，保证建筑物的采光通风、互不干扰；并最大程度地保证学生的疏散平安、防火平安与结构平安，严格执行国家的有关规定。做到环境保护、平安卫生、消防等与主体工程同步规划、同步实施、同步开展；
7、遵守国家的环境保护法规和地方的环保有关规定，对“三废〞进行处理并到达规定排放标准。
1.3.3工程研究范围
在对内外部环境进行分析和研究的根底上，论证工程建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定工程实施方案，估算工程投资，进行社会经济效益分析，并提出工程建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。研究范围主要包括：
1、工程提出的背景及建设的必要性；
2、工程建设条件； 
3、工程建设规模与内容；
4、工程实施方案；
5、环境保护、平安卫生和节能等方面的措施；
6、工程实施方案；
7、组织机构与劳动定员；
8、投资估算与资金筹措；
9、效益分析；
10、可行性研究结论与建议。
[bookmark: _Toc220317776]1.4工程建设规模
规划工程规划占地面积约7000平方米，总建筑面积4000平方米，新建教学楼一幢，建筑面积2000平方米，康复楼一幢，建筑面积800平方米，宿舍楼一幢，建筑面积800平方米，生活用房400平方米。
[bookmark: _Toc220317777]1.5投资估算及资金筹措
投资估算
本工程建设总投资为460万元。
表1-1技术指标一览表
	序号
	科目
	单位
	指标
	备注

	1
	建设规模
	
	
	

	1.1
	占地面积
	平方米
	7000
	

	1.2
	总建筑面积
	平方米
	4000
	

	2
	工程规模总投资
	万元
	460
	

	2.1
	教学楼
	万元
	190
	

	2.2
	宿舍楼
	万元
	75
	

	2.3
	康复楼
	万元
	75
	



	2.4
	生活用房
	万元
	40
	

	2.5
	配套设施
	万元
	80
	


资金筹措
工程共需资金460万元，土建约需资金380万元为中央预算内资金，购置设备需资金80万元由市财政承当。
[bookmark: _Toc220317778]1.6研究结论
我国正处于社会主义现代化建设和经济社会开展的关键时期，随着社会改革的不断深入，比以往任何时候都需要强有力的人力资源支撑，因此对教育开展提出了新的更高的要求。
特殊教育是使用一般的或经过特别设计的课程、教材、教法和教学组织形式及教学设备，对有特殊需要的儿童进行旨在到达一般和特殊培养目标的教育。它的目的和任务是最大限度地满足社会的要求和特殊儿童的教育需要，开展他们的潜能，使他们增长知识、获得技能、完善人格，增强社会适应能力，成为对社会有用的人才。
通过本工程的建设，将极大改善特殊教育办学条件，推进全市特殊教育的开展，共享改革与开展的成果奠定了根底，对于统筹全市教育的规模、结构、质量和效益协调开展，统筹全市
教育协调开展、统筹教育的开展、改革与稳定都具有十分重要意义，同时充分表达教育为人民效劳的宗旨，满足了新时期人民群众对教育日益增长的需求，推进教育的公平、公正性。为学校提高教育教学质量，优化教师队伍，深化内部体制改革，加速学校健康、有序、可持续性开展创造了良好的条件。所以，本工程的建成，将会产生巨大的社会效益。
[bookmark: _Toc50461657][bookmark: _Toc220317779]第二章  工程建设背景和必要性
[bookmark: _Toc50461658][bookmark: _Toc220317780]2.1工程建设背景
《国家教育改革和开展规划纲要》中明确指出：特殊教育是促进残疾人全面开展、帮组残疾人更好的融入社会地根本途径。各级政府要加快开展特殊教育，把特殊教育事业纳入当地经济社会开展规划，列入议事日程。全社会要关心支持特殊教育。到2023年，根本实现市〔地〕和30万人口以上、残疾儿童少年较多的县〔市〕都有一所特殊教育学校。
近年来，在中央和地方政府以及社会各界的关心与支持下，特殊教育事业取得长足开展，办学条件得到较大改善，特殊教育学校数量不断增加，入学人数稳中有升，办学体系进一步完善，教育质量进一步提高，残疾儿童少年受教育权利进一步得到保障。
从1989年起，国家设立特殊教育学校建设投资专项，用于补助地方特殊教育学校校舍建设，改扩建校舍总面积近40万平方米。“十五〞期间，中国残疾人联合会和教育部相继开展了“中西部盲童入学工程〞、“扶残助学工程〞、“彩票公益金助学工程〞等，累计投入近1.2亿元，共资助贫困残疾学生近5万余人次。同时，地方各级政府普遍加大了特殊教育的经费投入，社会各界也开展了多种形式的扶残助学活动，形成支持特殊教育开展的合力。

截至2006年，全国特殊教育学校(盲、聋哑、弱智三类校)数量为1605所，在校生总数36万人(其中特殊教育学校在校生14万人，随班就读学生22万人,详见附1)，分别比1990年增加了859所和29万人。 
二、特殊教育事业开展尚存在较大困难
由于我国特殊教育根底薄弱，总体开展水平还不高，特别是特殊教育办学条件差、质量低，远不能满足广阔残疾儿童少年接受教育的需求。
1.特殊教育学校建设滞后于特殊教育开展需求
特殊教育学校覆盖范围有限，总量尚显缺乏，区域差距较大。2006年全国特殊教育学校1605所(其中中西部1012所)，特殊教育学校在校学生14万人(其中中西部8万人)。除北京、上海、天津3个直辖市和西藏外，全国现有326个地级市(州、盟)，尚有74个未建立特殊教育学校，占地级市总数的22.7%，其中中西部65个，占未建特殊教育学校地级市总数的88%。全国现有县(市、旗)1934个(不含市辖区)，人口在30万以上的1246个，尚有493个未建立特殊教育学校，占县总数的39.56%。其中中西部405个，占30万人口以上未建特殊教育学校县总数的82%(详见附2)。
2.特殊教育学校办学条件亟待改善和提高

全国特别是中西部地区，由于历史和经济条件制约，现有特殊教育学校存在较多问题。一是目前60%以上的特殊教育学校设在县镇或农村，校舍建设标准较低，孝旧、陋、破以及教学生活设施不完善等问题较为突出，存在较多平安隐患；二是现有特殊教育学校多数是由原普通中小学校改造的，不仅校舍使用年限较长，而且在使用功能及设施上不能满足残疾儿童少年心理、生理及行为特征的特殊要求，与国家发布实施的特殊教育学校建设标准和建筑设计标准要求有较大差距；三是特殊教育学校办学本钱较高，局部专用教学仪器设备价格昂贵，必备的教学康复训练设施配置困难，现代信息技术教育设施设备严重缺乏，在一定程度上影响了学生正常的教育教学、生活以及康复训练活动。根据中西部局部省份特殊教育学校实地调研情况和教育事业统计数据分析测算，70%左右的学校需要进行校舍建设和配置必备教学、康复训练设施，其中中西部约680所左右。
3. 国家相关政策促使特殊教育需求不断增长
近年来，在坚持以人为本，构建社会主义和谐社会进程中，国家、有关部门及社会各界对残疾人教育事业的关注与关心程度在逐步提升，残疾儿童少年家庭传统观念也在进一步转变，特别是农村义务教育经费保障机制改革的实施，免除了农村义务教育阶段学生学杂费，并对贫困家庭学生免费提供教科书和补助寄宿生生活费，对残疾儿童少年入学起到极大的推动作用，预计近年内入学人数将呈上升趋势，现有办学条件将日趋紧张，为他们创造接受教育所需条件已成为当务之急。
[bookmark: _Toc50461659][bookmark: _Toc220317781]2.2工程建设的必要性
、建设特殊教育学校是落实国家发改委、教育部有关文件精神的需要
2007年9月教育部、国家开展改革委印发了《“十一五〞期间中西部地区特殊教育学校建设规划〔2023—2023年〕》。《规划》提出的总体目标是：中央和地方政府共同投入，在中西部地区建设1150所左右特殊教育学校，根本实现在中西部地区的地〔市、州、盟〕级和30万人口以上或残疾儿童少年较多的县〔市、旗〕有1所独立设置的综合性〔盲、聋哑、弱智三类校中两类以上组合建制学校〕或单一性特殊教育学校；现有特殊教育学校办学条件得到明显改善。所有工程学校到达或根本到达国家公布的特殊教育学校建设标准和设施配备要求，根本满足残疾儿童少年接受九年义务教育的要求。
该工程的建设，是落实国家开展改革委、教育部有关文件精神的具体表达。
、建设特殊教育学校是加快特殊教育事业开展、构建和谐社会的需要
为了推动特殊教育事业开展，进一步改善残疾儿童少年接受教育状况，依据我国《义务教育法》、《国家教育事业开展“十一五〞规划纲要》和《中国残疾人事业“十一五〞开展纲要〔2006—
2023年〕》，我国特殊教育事业有了长足开展。社会各界的大力支持，为特殊教育办学条件的改善提供了物质根底。但是，由于客观条件的影响，残疾儿童少年接受教育的需求与社会平均水平还有较大差距，相当多的残疾儿童少年还不能公平地接受教育，特殊教育根底还很薄弱，办学条件差、质量低，远不能满足广阔或残疾儿童少年接受教育的需求。
开展特殊教育，提高残疾儿童受教育水平是坚持以人为本，全面落实科学开展观和构建社会主义和谐社会的必然要求。该工程的建设是落实相关规划，大力促进教育水平的需要。是努力普及和稳固有学习能力的残疾儿童少年九年义务教育，促进特殊教育事业开展，构建社会主义和谐社会的需要。
、建设特殊教育学校是改善办学条件提高教学水平的需要
全国特别是中西部地区，由于历史和经济条件制约，现有特殊教育学校存在较多问题。一是目前60%以上的特殊教育学校设在县镇或农村，校舍建设标准较低，小、旧、陋、破以及教学生活设施不完善等问题较为突出，存在较多平安隐患；二是现有特殊教育学校多数是由原普通中小学校改造的，不仅校舍使用年限较长，而且在使用功能及设施上不能满足残疾儿童少年心理、生理及行为特征的特殊要求，与国家发布实施的特殊教育学校建设标准和建筑设计标准要求有较大差距；三是特殊教育学校办学本钱较高，局部专用教学仪器设备价格昂贵，必备的教学康复训练设施配置困难，现代信息技术教育设施设备严重缺乏，在一定程度上影响了学生正常的教育教学、生活以及康复训练活动。根据中西部局部省份特殊教育学校实地调研情况和教育事业统计数据分析测算，70%左右的学校需要进行校舍建设和配置必备教学、康复训练设施。

为了推动特殊教育事业的开展，改善和提高特殊教育学校的办学条件，急需新建一所市级特殊教育学校，所以，工程的建设十分必要。
、建设特殊教育学校是满足明光市残疾儿童接受义务教育的需要。
根据国家对特殊教育的相关要求，在一个地区要有一所特校在当地起到带动和示范作用。明光市作为地级城市，没有一所特殊教育学校，客观上限制了残疾学生入学和特殊教育的健康开展。新建市特殊教育学校，必将为明光市残疾儿童的入学和康复治疗以及就业培训等提供更优质、更完善的效劳平台。
[bookmark: _Toc39374041][bookmark: _Toc40157545][bookmark: _Toc50461668][bookmark: _Toc220317782]第三章  校址现状及条件分析
[bookmark: _Toc39374042][bookmark: _Toc40157546][bookmark: _Toc50461669][bookmark: _Toc220317783]3.1工程选址
[bookmark: _Toc39374043][bookmark: _Toc40157547][bookmark: _Toc50461670]本工程为安徽省明光市特殊教育学校新建教学楼、康复楼、宿舍楼、生活用房房工程，工程建设地点位于明光市城区东部。
[bookmark: _Toc220317784]3.2区位概况
安徽省明光市特殊教育学校位于明光市城区东部，是明光市唯一一所特殊教育学校。
[bookmark: _Toc220317785][bookmark: _Toc220317786]3.3自然条件
明光城区东部属副热带大陆性季风地区，气候温和，雨量充分，年均气温为15 oC，年最高气温为41.5 oC，最低气温-18.3 oC；年平均降雨量952毫米；城市主导风向以东、东北风为主，东南、北风次之。夏季以南、东南、东风为主。从污染系数来看东风最大，次之为东南、东北风。
3.4区域人口
明光市位于安徽省东部，属滁州市管辖，地处北纬32о27’-33о13’，东经117о55’-118о25’之间，东临江苏盱眙，西迄凤阳，南枕江淮分水岭与来安、南谯、定远接壤，北隔淮水干流与江苏泗洪相望，全市总面积2335平方公里，共33个乡镇及办事处，全市约
63万人口。招信镇是明光市的政治、经济、文化中心，位于明光西南靠凤阳侧，津浦铁路纵贯城西，104国道由东至西穿城经过，蚌宁高速公路穿城而过，淮河的一级支流—池河，自南向北，经过明光城西流入女山湖，形成具有一定规模的水陆交通运输枢纽，交通十分便利，地理位置优越。
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设计依据
《特殊教育学校建设标准》〔征求意见稿〕；
建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；
建筑结构荷载标准GB50009-2001；
建筑设计防火标准GB50016-2006；
混凝土结构设计标准GB50010-2002；
建筑抗震设计标准GB50011-2001；
砌体结构设计标准GB50003-2001；
民用建筑设计通那么GB50352-2005；
建筑地基根底设计标准GB50007-2002。
设计标准
〔1〕根本参数
抗震设防烈度：7度；
结构抗震等级：三级；
结构平安等级：二级；
建筑物类别：丙类；
建筑物合理使用年限：50年。
〔2〕结构型式
根据建筑功能要求，学生食堂工程主体采用框架结构，宿舍采用砖混结构。
[bookmark: _Toc220317789]4.2土建工程方案
4.2.1教学楼
〔1〕教学楼建筑设计
该工程总建筑面积2000平方米，框架结构。
墙体：除钢筋混凝土墙外，维护墙和隔墙采用240毫米厚MV10以上粘土空心砖。
楼板：现浇混凝土梁、板
外立面：暖色调面砖及局部白色和灰色外墙涂料点缀
地面：水磨石地面
顶棚和内粉：石灰沙浆、水泥沙浆、乳胶漆
门窗：塑钢窗、带纱扇、木门
卫生间：白色面砖
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一、二层设计为男生公寓，三、四为女生公寓，东西两头设两楼梯，每层在楼梯旁各配一卫生间和淋浴间。
〔3〕结构设计
①结构抗震

该学生宿舍楼的建筑物重要性属丙类，建筑抗震等级为三级，采用振型分解法考虑水平地震作用并进行抗震验算。由于结构较为规整，且楼层不高，按规定可不对单体结构进行竖向地震作用计算及时程分析。
②根底设计
根据地质情况，宿舍楼拟采用现浇钢筋砼独立根底，根底垫层采用C10强度等级混凝土，根底采用C25强度等级混凝土。
③上部结构设计
采用砖混结构，在满足强度、刚度、周期、位移等各项技术指标的前提下，适当增大单体业务室的开间，利用室内空间根据功能需要自由分隔；楼面隔墙采用轻质材料，减轻结构自重，利于结构抗震，并相应减轻工程造价。
④底层地面设计
该工程地坪，先用回填土填平夯实，上用砖渣垫层并用水泥砂浆灌浆，上用1:3水泥砂浆找平，再做1:2水泥砂浆面层厚20mm。
⑤内墙粉刷设计
内墙粉刷为：先用1:6的水泥砂浆打底找平拉毛后，刷白色彷瓷涂料三遍并收光。
⑥外墙壁粉刷设计
外墙粉刷用1:6水泥砂浆粉刷找平后，用白水泥抹面收光。
⑦门窗设计
本工程门采用普通木门，木材用杉木。
窗：采用铝合金推拉窗，铝合金厚度为1.5mm以上，窗外加防盗窗。
学生食堂
学生食堂设计层高为一层，建筑面积为500平方米，框架结构，并配套附属设施。
食堂主要分为餐厅和加工操作间两局部：
①餐厅设计要点
a．餐厅要有良好的通风、采光，门窗布置要考虑通风、采光的均匀，防止死角、暗角，妥善解决夏季闷热问题。天然采光时窗地比不宜小于1/6，自然通风时通风好，面积不应小于餐厅地面面积的1/16；
b．餐厅平面布置应使进出口、售菜窗口、冷热水供给等流线防止交叉，并使其流线尽可能短捷；
c．厅内墙面、顶棚应色调明快，不易积灰。地面材料应易于清洁，也可做成0.5%~1%的坡度，以便于用水冲洗；
d．餐厅的门厅、洗手间、收款处、小卖部、售饭票处等均可视实际需要增删；餐厅供学生用的卫生间应位置隐蔽，其前室的入口不应靠近餐厅或与餐厅相对。
②加工操作间
加工操作间主要包括主副食储藏室、主副食加工间、烧火间等。
a．主副食储藏室

主副食储藏室中的干货〔粮食、调料、干菜等〕和鲜货〔蔬菜、鲜肉等〕均要求有良好的通风。储藏室通风开口面积不应小于地面面积的1/20，天然采光窗洞口面积不宜小于地面面积的1/10，要防潮、防鼠、防蝇、防虫等，地面应选用易于清洁的材料；
冷冻室面积不应小于4m2，房间长宽比不宜大于2.5，且应北向设置，不应开窗，不允许通过上下水、煤气、蒸汽等管道，四周均应有隔汽、隔热设施，墙壁应易于清洗。冷冻室地面应设坡度坡向外间，并在外间设单独排水管道排走；
存放餐具的碗架、碗橱应靠近备餐间；
储藏室中的主食库应靠近主食粗加工，副食库及冷藏库应靠近副食初加工，主副食库最好有直接对外的门。
b．主副食加工间
食堂的主副食操作之间不应产生干扰，各自的流线〔即从储藏室取出原材料经粗加工、细加工、热加工而成为成品的程序〕应力求短捷、不迂回，严格做到原料与成品分开，生食与熟食分隔加工、存放。为此，在副食粗加工中肉禽和水产的工作台与清洗池均应分隔设置；经初加工的食品应能直接送入细加工间，防止回流，并处理好废弃物的去除；冷荤食品应有单独的带有前室的拼配室，前室中应有洗手盆；冷食制作间的入口处应有必要的消毒设施；垂直运输生食和熟食的食梯应分别设置，不得合用。
c．烧火间

烧火间在以煤为燃料的主食热加工条件下设置，平面组合时宜使其在下风侧，其进深不应小于2m，当烧火间内有蒸汽热水锅炉时应不小于4m。烧火间地面标高比主副食加工间可低350~500mm，和加工间有小门相通。烧火间和室外以坡道联系，门宽以利于手推车通过为宜。
烧火间按南北地区不同，可开敞也可封闭。烟囱应在天窗的下风向设置，其口径可为260mm×260mm或260mm×380mm，高约8m。
③食堂总体布局
开水房及浴室
本工程拟建开水房及浴室100平方米，砖混结构，在整体的布局上要防止拥挤情况的出现。根本做到干、湿别离。浴室柜是浴室收纳功能最强的装饰。根据学校需求不同量身定做尺寸规格适宜的收纳柜安装，最大限度地利用空间。
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本工程新增局部管网。
给排水局部
由于旧县中学所处地势较高，自来水水压太低，无法为学生宿舍楼供水，当初在建教学楼时为了解决这种情况，在楼顶建有一个15吨水塔，现在只要在校园内建一口水井，便可以彻底解决这一难题。
防雷接地
宿舍楼屋面设避雷网，利用建筑物的柱内二根主钢筋作引下线，利用建筑物的外设角钢作为接地物。
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