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[bookmark: _Toc390158952]项目概况
[bookmark: _Toc390158953]项目由来
[bookmark: _Toc58728882][bookmark: _Toc98062417]绍兴县宝孚通风设备有限公司是一家专业生产各类风机及空调相关配件的专业企业。公司与上海交通大学国家风冷技术推广中心合作研发了暖通空调（HVAC）节能风机。该产品具有效率高、系统运行区间高效、噪声低、运行可靠、防喘振、耐高温、工艺先进等显著特点；比国内同类产品效率平均提高6%以上，降低噪声3dB左右，同时解决了风机设计的流量与系统所需流量相符，使风机风压能克服系统阻力的前提下满足系统流量的需要，实现风机和系统合理的匹配，提高系统风机的运行效率。
随着社会的发展，建筑能耗在全社会总能耗中所占的比例越来越大，在发达国家已达到40%，我国已接近30%，并以每年增加一个百分点以上的速度在持续增长。在建筑能耗里，用于暖通空调系统的能耗又占建筑能耗的30%~50%，且在逐年上升。随着人均建筑面积的不断增大，暖通空调系统的广泛应用，用于暖通空调系统的能耗将进一步增大，因此，节能型暖风空调系统的市场需求非常强烈。建筑节能是国家确定的十大重点节能工程之一，对我国建筑节能提出了更高要求，同时也为暖通空调系统中的主要组成设备——暖通空调（HVAC）节能风机提供了广阔的市场空间。建设单位具有完全自主知识产权的节能风机生产技术，面对这个市场机遇，建设单位决定投资2300万元，在绍兴国家级高新技术产业园区陶堰镇金墅村征用土地面积3733平方米，新建厂房2240平方米，实施年产20000台暖通空调（HVAC）节能风机项目。
[bookmark: _Toc390158954]工程概况
[bookmark: _Toc230701970][bookmark: _Toc228350678][bookmark: _Toc241595435]1.2.1建设项目基本情况
[bookmark: _Toc353976559]项目名称：绍兴县宝孚通风设备有限公司年产20000台暖通空调（HVAC）节能风机项目
建设单位：绍兴县宝孚通风设备有限公司
建设地点：绍兴高新技术产业园区陶堰镇金墅村
建设性质：新建
1.2.2项目规模及产品方案
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本项目位于绍兴高新技术产业园区陶堰镇金墅村，项目征地3733平方米，新建厂房建筑面积2240平方米。该项目平面布置详见附图4。项目投产后，年生产暖通空调（HVAC）节能风机20000台。具体产品方案详见下表。
表1-1	项目产品方案
	序号
	名称
	型号/规格
	数量
	用途

	1
	暖通空调（HVAC）节能风机
	直径0.1~0.8米
	20000台
	暖通空调系统



[bookmark: _Toc390158955]生产设备
本项目主要设备、数量见下表。
表1-2	项目设备清单
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	产地、厂家

	1
	数控液压剪板机
	6000*1500*15
	2台
	/

	2
	折边机
	6000*1500*20
	1台
	/

	3
	冲床
	JD21-80A800KN
	1台
	/

	4
	电动行车
	5T
	4台
	/

	5
	台钻
	/
	2台
	/

	6
	车床
	/
	2台
	

	7
	刨床
	/
	1台
	

	8
	万向摇臂钻
	/
	1台
	/

	9
	抛丸机（自带除尘系统）
	/
	2台
	

	10
	点焊机
	50K
	10台
	/

	11
	氩弧焊机
	/
	2台
	/

	12
	气体保护焊机
	/
	3台
	/

	13
	翻边机
	/
	1台
	

	14
	四柱液压机
	/
	1台
	

	15
	铆接机
	/
	1台
	

	16
	空压机
	16m3
	2台
	/

	17
	壳体旋压专机装置
	AFDL-250/150
	1台
	/

	19
	动平衡机
	JD-11-200
	1台
	/

	20
	电控设备
	
	1套
	/

	21
	卷圆/辊筋专机装置
	AFXG-250
	3台
	/

	22
	喷漆房
	
	1套
	/

	23
	烘房
	
	1套
	/

	24
	检测设备
	
	1套
	/

	25
	活性炭废气处理系统
	
	1套
	

	
	合计
	
	/
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	46台/套
	



[bookmark: _Toc390158956]平面布置
项目征用土地面积为3733平方米，建筑面积为2240平方米，为一间标准钢结构一层厂房。平面布置图详见附图。
项目车间主入口设在车间南侧中间。车间中间设置南北向主通道，通道右侧由南向北依次为原材料堆放区、剪板折弯区、车刨钻等机加工区、抛丸区、铆接区、翻边区、焊接区；通道左侧由南向北依次为办公区、半成品堆放区、组装焊接区、组装检验区、喷漆房和成品仓库。次入口设在车间北侧中间。
[bookmark: _Toc390158957]劳动定员及工作制度
项目设职工60人，生产实行单班制，每日工作8小时，为常日班制；年工作日300天，项目设有一小型食堂，无住宿。
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[bookmark: _Toc390158958]项目周围环境现状
[bookmark: _Toc390158959]环境质量现状
（1）空气环境质量现状
[bookmark: _Toc228350756][bookmark: _Toc230702049][bookmark: _Toc241595501][bookmark: _Toc297066802][bookmark: _Toc297044762][bookmark: _Toc297274983][bookmark: _Toc299529960]项目所在地周围环境空气中SO2、NO2小时浓度和日均浓度及TSP、PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中二级标准，满足二类功能区要求。
（2）地表水环境质量现状
项目所在地附近白塔洋断面水质为V类，断面水质不能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水标准要求，主要原因为附近居民的生活污染。
（3）特征污染因子环境质量评价结论
综合考虑项目污染特征、区域风频特征、环境保护目标位置等因素，本次环评共设2个监测点，分别是金墅村和陶堰村。二个大气特征污染物监测点中的甲苯、二甲苯、乙酸丁酯和非甲烷总烃小时浓度均符合相应的环境质量标准的要求。
其中乙酸丁酯和非甲烷总烃在大气环境中的本底值较高，造成乙酸丁酯本底值较高的原因为周边工业企业污染物排放造成；造成非甲烷总烃本底值较高的原因为周边工业企业污染物排放和道路车辆排放造成。
（4）声环境质量现状
各厂界的昼间噪声值范围为45.5～51.4dB，夜间噪声值范围为40.2～48.1dB，四周昼夜测点噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中2类和4a类功能区标准要求。
[bookmark: _Toc390158960]项目周边污染源
根据调查，项目所在地周围工业污染企业主要为机械类企业，主要污染物为废气和废水。项目周围主要的工业污染源和污染物排放情况见下表。
表 2-1   项目所在地周围污染源调查
	序号
	企业名称
	主要产品
	方位
	距离
	主要污染物

	1
	绍兴鑫达电子有限公司
	温控器类
	南
	443m
	废水、废气、固废、噪声

	2
	绍兴高德汽配制造有限公司
	汽车零配件
	南
	435m
	废水、废气、固废、噪声
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	3
	绍兴顶峰镜业有限公司
	各类镜子
	南
	440m
	废水、废气、固废、噪声

	4
	绍兴县万年青水泥公司
	水泥
	北
	950m
	废水、废气、固废、噪声

	5
	绍兴县凯迪机械厂
	开门机类
	北
	1000m
	废水、固废
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[bookmark: _Toc390158961]项目环境影响预测及污染防治措施
[bookmark: _Toc75598248][bookmark: _Toc390158962]主要污染源强分析
项目实施前后企业污染物产生及排放情况见表3-1。
表3-1	项目污染物排放情况一览表
	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	产生量
	排放量

	废水
	生活污水
	废水量
	t/d
	3.83
	3.83

	
	
	
	t/a
	1147.5
	1147.5

	
	
	COD
	mg/L
	300
	100

	
	
	
	t/a
	0.34
	0.11

	
	
	氨氮
	mg/L
	35
	15

	
	
	
	t/a
	0.04
	0.02

	废气
	油漆废气
	甲苯
	有组织
	kg/a
	950
	95

	
	
	
	无组织
	kg/a
	50
	50

	
	
	
	合计
	kg/a
	1000
	145

	
	
	二甲苯
	有组织
	kg/a
	1565.6
	156.56

	
	
	
	无组织
	kg/a
	82.4
	82.4

	
	
	
	合计
	kg/a
	1648
	238.96

	
	
	乙酸丁酯
	有组织
	kg/a
	674.5
	67.45

	
	
	
	无组织
	kg/a
	35.5
	35.5

	
	
	
	合计
	kg/a
	710
	102.95

	
	
	非甲烷总烃
	有组织
	kg/a
	1521.9
	152.19

	
	
	
	无组织
	kg/a
	80.1
	80.1

	
	
	
	合计
	kg/a
	1602
	232.29

	
	焊接烟尘
	无组织
	kg/a
	265
	38.4

	
	抛丸粉尘
	有组织
	kg/a
	1200
	12

	
	打磨粉尘
	无组织
	kg/a
	少量
	少量

	
	食堂油烟
	有组织
	kg/a
	9
	5.4

	固废
	金属边角料
	t/a
	250
	0

	
	废包装材料
	t/a
	5.0
	0

	
	抛丸粉尘
	t/a
	1.19
	0

	
	废焊料
	t/a
	3.0
	0

	
	焊接烟尘收尘等
	t/a
	0.5
	0

	
	生活垃圾
	t/a
	9
	0

	
	废油漆桶
	t/a
	1.0
	0

	
	废活性炭
	t/a
	16.96
	0

	
	废吸附棉、漆渣
	t/a
	3
	0

	
	废乳化液
	t/a
	0.2
	0

	
	工业固废合计
	t/a
	280.85
	0

	
	生活垃圾合计
	t/a
	9
	0



[bookmark: _Toc390158963][bookmark: _Toc334442722]环境保护目标
项目环境保护目标见表3-2。
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[bookmark: _Ref335318271]表3-2 项目周围主要保护目标分布情况
	环境要素
	保护目标名称
	方位
	与厂界
最近距离约（m）
	规模
	敏感性
	环境保护级别

	环境空气
	金墅村
	N
	533m
	1874人
	一般
	环境空气二类区；
声环境2类区

	
	
	E
	721m
	
	
	

	
	茅洋村
	W
	505m
	2508人
	
	

	
	
	SW
	1010m
	
	
	

	
	陶堰村
	SE
	700m
	1960人
	
	

	
	成章中学
	SE
	545m
	800人
	
	

	水环境
	杭甬运河
	S
	紧邻
	/
	一般
	水环境Ⅲ类区


[bookmark: _Toc390158964]环境影响分析及结果评价
[bookmark: _Toc353976687][bookmark: _Toc312921604][bookmark: _Toc320789257][bookmark: _Toc289178830][bookmark: _Toc280859247]3.3.1施工期环境影响评价结论
（1）施工期大气环境影响分析结论：施工期对大气环境的影响主要是施工及运输时产生的粉尘和各种机械、车辆排放的尾气等。本工程所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。施工单位通过采取相应防治措施，施工产生的粉尘及汽车尾气影响范围预计不大。所以，施工期大气污染物对周围影响不大。
（2）施工期噪声环境影响分析结论：施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。项目建设过程中各个阶段的主要噪声源各不相同。土石方工程阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机及各种运输车辆，基础施工阶段的主要噪声源是打桩机、风镐、空压机等，结构施工阶段的主要声源有各种运输设备、结构工程设备及一些辅助设备，装修阶段的主要噪声源包括砂轮机、电钻、吊车、切割机等。施工结束，噪声影响即随之消除。如果需要夜间施工，需报请绍兴市环保局批准，并到有关部门办理夜间施工许可证，并告示周围居民。
（3）施工期废水影响分析结论
施工期废水主要来自于施工人员的生活污水和施工过程产生的泥浆废水。根据工程分析，施工期生活污水的排放量较小，对施工人员的生活污水可设置移动厕所，移动厕所贮满后应及时运走、更换，禁止施工期污染物排入附近水体；打桩阶段会产生的泥浆水， SS含量在1000～3000 mg/L之间，肆意排放会造成周边河道的堵塞，泥浆水应按《绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴市区建筑泥浆处置管理暂行办法的通知》（绍政办发[2012]98号，2012.7.3）要求处置，施工时应在场地四周敷设排水沟(渠)，并修建临时沉淀池，对施工废水进行沉淀澄清处理后回用，因此对周围地表水环境影响也较小。
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