施工员之市政施工基础知识题库

第一部分  单选题(200题)
1、下列选项中，不属于运用动态控制原理控制施工进度的步骤的是（　　　）。
A.施工进度目标的逐层分解
B.对施工进度目标的分析和比较
C.对施工进度目标进行动态跟踪和控制
D.调整施工进度目标

【答案】：B 
2、考虑到自行车和其他非机动车的爬坡能力，下列哪项纵坡坡度符合要求（　　　）。
A.1.5%
B.2.0%
C.2.5%
D.3.0%

【答案】：C 
3、起保障行人交通安全和保证人车分流的作用的是（　　　）。
A.立缘石
B.平缘石
C.人行道
D.交通标志

【答案】：C 

4、（　　　）作为确定工程造价的主要依据，是计算标底和确定报价的主要依据。
A.劳动定额
B.施工定额
C.预算定额
D.概算定额

【答案】：C 
5、管线平面布置的次序一般是：从道路红线向中心线方向依次为（　　　）。
A.电气、电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、污水
B.电气、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、污水
C.电气、电信、供热、中水、给水、燃气、雨水、污水
D.电气、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

【答案】：A 
6、根据接口的弹性，不属于管道接口形式的是（　　　）。
A.柔性
B.刚性
C.半刚半柔性
D.弹性

【答案】：D 
7、当受弯构件剪力设计值V＜0.7ftbh0时（　　　）。
A.可直接按最小配筋率ρsv，min配箍筋
B.可直接按构造要求的箍筋最小直径及最大间距配箍筋
C.按构造要求的箍筋最小直径及最大间距配箍筋，并验算最小配箍率
D.按受剪承载力公式计算配箍筋。

【答案】：C 
8、我国城市燃气管道按压力进行分类，低压燃气管道输气压力P
A.0.001
B.0.01
C.0.1
D.1

【答案】：B 
9、当电线电压为154-219KV时，树木至架空电线净距的最小垂直距离是（　　　）。
A.1.5m
B.3m
C.3.5m
D.4.5m

【答案】：C 
10、当墩身高度大于（　　　）时，可设横系梁加强柱身横向联系。
A.5~6m
B.6~7m
C.7~8m
D.8~9m

【答案】：B 

11、工程造价作为项目决策的依据与项目筹集资金的依据，体现了工程造价的（　　　）职能。
A.预测
B.控制
C.调控
D.评审

【答案】：A 
12、磨耗层又称为（　　　）。
A.路面结构层
B.表面层
C.基层
D.垫层

【答案】：B 
13、由中心向外辐射路线，四周以环路沟通的路网方式是（　　　）。
A.方格网状
B.环形放射状
C.自由式
D.混合式

【答案】：B 
14、轨道一般采用的标准轨距是（　　　）。
A.1430mm
B.1435mm
C.1450mm
D.1455mm

【答案】：B 

15、施工测量必须遵守的原则是（　　　）。
A.先控制后细部
B.先细部后控制
C.从基线到方格网
D.从高程到平面

【答案】：A 
16、若物体在力系的作用下处于平衡状态，则这个力系称为（　　　）。
A.平面力系
B.平行力系
C.平衡力系
D.汇交力系

【答案】：C 
17、桥面伸缩缝施工工艺流程为（　　　）。
A.进场验收→测量放线→切缝→预留槽施工→清槽→安装就位→焊接固定→浇筑混凝土→养护
B.进场验收→测量放线→切缝→预留槽施工→清槽→焊接固定→安装就位→浇筑混凝土→养护
C.进场验收→预留槽施工→测量放线→切缝→清槽→焊接固定→安装就位→浇筑混凝土→养护
D.进场验收→预留槽施工→测量放线→切缝→清槽→安装就位→焊接固定→浇筑混凝土→养护

【答案】：D 
18、交通标线应采用线宽为（　　　）mm的虚线或实线表示。
A.1~2
B.2~3
C.2~4
D.4~6

【答案】：A 
19、车场库内线应采用（　　　）。
A.短枕式整体道床
B.长枕式整体道床
C.高架桥上整体道床
D.混凝土枕碎石道床

【答案】：A 
20、根据两个或两个以上的已知角度的方向交会出的平面位置，称为（　　　）。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.角度交会法
D.距离交会法

【答案】：C 
21、建筑物外墙（有窗）距乔木中心的平面距离不小于（　　　）。
A.1m
B.2m
C.3m
D.4m

【答案】：D 

22、下列说法正确的是（　　　）。
A.柔体约束的反力方向为通过接触点，沿柔体中心线且指向物体
B.光滑接触面约束反力的方向通过接触点，沿接触面且沿背离物体的方向
C.圆柱铰链的约束反力是垂直于轴线并通过销钉中心
D.链杆约束的反力是沿链杆的中心线，垂直于接触面

【答案】：C 
23、当跨径较大时，恒载在连续梁中占主导地位，宜采用变高度梁，跨中梁高为（　　　）。
A.（1/15～1/25）L
B.（1/12～1/16）L
C.（1/25～1/35）L
D.（1/30～1/40）L

【答案】：C 
24、在竖向荷载作用下无水平反力的结构时（　　　）。
A.梁式桥
B.拱式桥
C.刚架桥
D.悬索桥

【答案】：A 
25、预制构件应按设计位置起吊，曲梁宜采用（　　　）。
A.一点吊装
B.两点吊装
C.三点吊装
D.多点吊装

【答案】：C 

26、一个完整的尺寸所包含的四个基本要素是（　　　）。
A.尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符和尺寸箭头
B.尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符和尺寸数字
C.尺寸线、尺寸起止符、尺寸数字和尺寸箭头
D.尺寸界线、尺寸起止符、尺寸数字和尺寸箭头

【答案】：B 
27、项目目标动态控制的核心是在项目实施的过程中定期地进行（　　　）的比较。
A.项目目标计划值和偏差值
B.项目目标实际值和偏差值
C.项目目标计划值和实际值
D.项目目标当期值和上一期值

【答案】：C 
28、总结经验，改正缺点，并将遗留问题转人下一轮循环是PDCA中的（　　　）阶段。
A.计划
B.执行
C.检查
D.处置

【答案】：D 
29、花境布置形式以（　　　）为主。
A.组从状
B.带状自然式
C.带状组团式
D.点状自然式

【答案】：B 

30、由一个已知高程的水准点开始观测，顺序测量若干待测点，最后回到原来开始的水准点的路线是（　　　）。
A.闭合水准路线
B.附合水准路线
C.支水准路线
D.折线水准路线

【答案】：A 
31、水准测量的目的是（　　　）。
A.测定点的平面位置
B.测定两点间的高差
C.读取水准尺读数
D.测出两点间的高差，推算点的高程

【答案】：D 
32、下列选项中，不属于矩阵式项目组织的优点是（　　　）。
A.职责明确，职能专一，关系简单
B.兼有部门控制式和工作队式两种组织的优点
C.以尽可能少的人力，实现多个项目的管理
D.有利于人才的全面培养

【答案】：A 
33、下列选项中适宜在市区较窄的街道上建造高架线路的是（　　　）。
A.地下铁道
B.轻轨交通
C.独轨交通
D.有轨电车

【答案】：C 

34、不开槽施工方法中，一般情况下，浅埋暗挖法适用于直径（　　　）管道施工。
A.100～1000mm
B.2000mm以上
C.800～3000mm
D.3000mm以上

【答案】：B 
35、以交通功能为主，连接城市各主要分区的干路的是（　　　）。
A.快速路
B.次干路
C.支路
D.主干路

【答案】：D 
36、在A（高程为25.812m）、B两点间放置水准仪测量，后视A点的读数为1.360m，前视B点的读数为0.793m，则B点的高程为（　　　）。
A.25.245m
B.26.605m
C.26.379m
D.27.172m

【答案】：C 
37、属于城市干路网，是城市中数量较多的一般交通道路的是（　　　）。
A.快速路
B.次干路
C.支路
D.主干路

【答案】：B 
38、改进施工方法和改变施工机具为加快工程进度，属于动态控制中的（　　　）。
A.组织措施
B.经济措施
C.合同措施
D.技术措施

【答案】：D 
39、施工项目管理工作的主要内容是（　　　）。
A.三控制、二管理、一协调
B.三控制、三管理、一协调
C.两控制、二管理、一协调
D.两控制、三管理、一协调

【答案】：B 
40、下列关于城市桥梁工程技术术语表述正确的是（　　　）。
A.简支梁桥标准跨径就是支承线之间的距离
B.桥梁全长等于各跨长之和
C.拱的计算跨径是指两起拱面与拱轴线的交点之间的水平距离
D.拱的标准跨径是指两墩中线之间的距离

【答案】：A 
41、不属于常用沟槽支撑形式的是（　　　）。
A.横撑
B.竖撑
C.纵撑
D.板桩撑

【答案】：C 
42、沉人桩桩架的选择，主要根据桩锤种类、（　　　）、施工条件等而定。
A.锤长
B.锤重
C.人数
D.桩长

【答案】：D 
43、采用顶推法施工时，梁高为（　　　）。
A.（1/15～1/25）L
B.（1/12～1/16）L
C.（1/25～1/35）L
D.（1/30～1/40）L

【答案】：B 
44、钢尺的尺长误差对距离测量产生的影响属于（　　　）。
A.偶然误差
B.偶然误差也可能是系统误差
C.系统误差
D.既不是偶然误差也不是系统误差

【答案】：A 

45、进货质量应核验产品出厂三证，下列不属于三证的是（　　　）。
A.产品合格证
B.产品说明书
C.产品成分报告单
D.产品试验报告单

【答案】：C 
46、缘石平箅式雨水口适用于（　　　）。
A.有缘石的道路
B.无缘石的路面
C.无缘石的广场
D.地面低洼聚水处

【答案】：A 
47、管棚超前支护技术施工工艺流程为（　　　）。
A.测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→移机→开挖→注浆→封口
B.钻机就位→测放孔位→水平钻孔→压入钢管→移机→开挖→注浆→封口
C.测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→移机→注浆→封口→开挖
D.钻机就位→测放孔位→水平钻孔→压入钢管→移机→注浆→封口→开挖

【答案】：C 
48、与居住区、工业区等内部道路相连接，是城镇交通网中数量较多的道路的是（　　　）。
A.快速路
B.次干路
C.支路
D.主干路

【答案】：C 
49、自动安平水准仪精平时用的是（　　　）。
A.自动补偿装置
B.管水准器
C.圆水准器
D.微倾螺旋

【答案】：A 
50、下列仪器既能自动测量高程又能自动测量水平距离的是（　　　）。
A.水准仪
B.水准尺
C.自动安平水准仪
D.电子水准仪

【答案】：D 
51、公路铺筑面外侧据乔木中心不小于（　　　）m，据灌木边缘不小于（　　　）m。
A.0.75，不宜种
B.0.8，2.00
C.1.00，0.50
D.2.00，0.50

【答案】：B 

52、乔木、大灌木在栽植后均应支撑，非栽植季节栽植，最大程度的强修剪应至少保留树冠的（　　　）。
A.1/2m
B.1/4m
C.1/3
D.1/5m

【答案】：C 
53、设Ha=15.032m，Hb=14.729m，hba=（　　　）m。
A.-29.761
B.-0.303
C.0.303
D.29.761

【答案】：B 
54、下列雨水口的间距符合要求的是（　　　）。
A.5m
B.15m
C.30m
D.60m

【答案】：C 
55、下列选项中，不属于施工项目现场管理的内容的是（　　　）。
A.申领施工许可证
B.合理规划施工用地
C.建立文明的施工现场
D.做好施工总平面设计

【答案】：A 

56、将桥梁自重以及桥梁上作用的各种荷载传递和扩散给地基的结构是（　　　）。
A.支座
B.桥台
C.基础
D.桥墩

【答案】：C 
57、偏角法测设圆曲线，其适用于（　　　）的地区。
A.地势起伏、视野开阔、曲线弧长较长，与其弦长相差不大
B.地势平坦、曲线弧长较短，与其弦长相差较大
C.调地势起伏，曲线弧长与相应弦长相差较大
D.地势起伏、视野不开阔

【答案】：A 
58、按《城市桥梁设计规范》（CJJ1-2011）规定，桥梁按单跨跨径Lk和跨径总长L分为四类，属于中桥的是（　　　）。
A.L（跨径总长）=25
B.L=100
C.Lk（单孔跨径）=25
D.Lk=100

【答案】：C 
59、F形管接口又称为（　　　）。
A.平口管
B.企口管
C.钢承口管
D.金属管

【答案】：C 

60、上层土质较好、下层土质松软，当环境条件许可、沟槽深度不超过4.5m时，可采用（　　　）断面。
A.直槽
B.梯形槽
C.混合槽
D.联合槽

【答案】：C 
61、转动目镜对光螺旋的目的是（　　　）。
A.看清十字丝
B.看清物像
C.使视准轴水平
D.使十字丝横丝水平

【答案】：A 
62、施工项目管理的主体是（　　　）。
A.以项目经理为首的项目经理部
B.以总监理工程师为首的监理单位
C.以项目法为为首的建设单位
D.建设行政主管部门

【答案】：A 
63、桥梁所受的荷载作用中，预加应力属于（　　　）。
A.临时作用
B.永久作用
C.可变作用
D.不可变作用

【答案】：B 

64、重力流排水管道铺设的顺序是（　　　），排管时应将承口排向施工前进的方向。
A.从上游开始顺水方向铺设
B.从上游开始逆水方向铺设
C.从下游开始顺水方向铺设
D.从下游开始逆水方向铺设

【答案】：D 
65、桥墩是多跨桥的中间支撑结构，主要起（　　　）作用。
A.支撑
B.承重
C.挡土
D.连接

【答案】：B 
66、某市政项目的独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，甲乙合同中约定；土方工程单价为6元/m3，当实际工程量超过估计工程量20％时，调整单价，单价调为4元/m3。工程结束时核算实际完成土方工程量为130万m3。
A.480
B.600
C.700
D.720

【答案】：D 
67、以下的功能以解决局部地区交通，以服务功能为主的是（　　　）。
A.快速路
B.次干路
C.支路
D.主干路

【答案】：C 
68、预应力混凝土钢绞线是按严格的技术条件，绞捻起来的钢丝束。其中，用三根刻痕钢丝捻制的钢绞线（　　　）。
A.（代号为1X3）
B.（代号为1X3C）
C.（代号为1X3I）
D.（代号为1x3K）

【答案】：C 
69、水深在3m以内，流速小于1.5m/s，河床土渗水性较小时，可筑（　　　）。
A.间隔有桩围堰
B.钢板桩围堰
C.土袋围堰
D.套箱围堰

【答案】：C 
70、从水准测量的原理可以看出，水准测量必需的仪器和工具是（　　　）。
A.水准仪、钢尺
B.经纬仪、站牌
C.水准仪、水准尺
D.经纬仪、钢尺

【答案】：C 

71、在桥墩上连续，在桥孔中中断，线路在桥孔内过渡到另一根梁上的梁式桥，称为（　　　）。
A.简支梁
B.连续梁
C.悬索梁
D.悬臂梁

【答案】：D 
72、沥青混凝土路面的基层对（　　　）没有要求。
A.耐磨性
B.刚度
C.强度
D.稳定性

【答案】：A 
73、某新建水厂建设项目的生产车间应看作是一个（　　　）。
A.单位工程
B.单项工程
C.分项工程
D.分项工程

【答案】：B 
74、组合模板是一种工具式模板，是工程施工用得最多的一种模板。它由具有一定模数的若干类型的（　　　）组成。
A.支撑、角模
B.板块、角模、支撑和连接件
C.板块、支撑
D.板块、角模

【答案】：B 

75、与素混凝土梁相比，适量配筋的钢混凝土梁的承载力和抵抗开裂的能力（　　　）。
A.均提高很多
B.承载力提高很多，抗裂提高不多
C.承载力提高不多，抗裂提高很多
D.均提高不多

【答案】：B 
76、某市政工程土方开挖时，底宽6m、底长15m、挖深2.5m，则应套用的土方开挖形式为（　　　）。
A.一般土方开挖
B.沟槽土方开挖
C.基坑土方开挖
D.场地平整

【答案】：C 
77、当电线电压为330KV时，树木至架空电线净距的最小水平距离是（　　　）。
A.1m
B.2m
C.3.5m
D.4m

【答案】：D 
78、人行道路面边缘距乔木中心平面距离不小于（　　　）。
A.1m
B.2m
C.3m
D.4m

【答案】：B 

79、水准仪视线高等于（　　　）+后视点读数。
A.后视点高程
B.转点高程
C.前视点高程
D.仪器点高程

【答案】：A 
80、DN1000钢筋混凝土排水管道工程开挖，基础采用混凝土基础90°，管道基础宽1.4m，根据施工组织设计设置挡土板，则沟槽开挖底宽应为（　　　）。
A.1.4
B.2.0
C.2.4
D.2.9

【答案】：D 
81、计算市政管网工程量时，管道外防腐面积的计算公式为：管道外防腐面积=（　　　）。
A.管内径×3.142×设计长度
B.管外径×3.142×设计长度
C.管道公称直径×3.142×设计长度
D.（管道公称直径+10mm）×3过42×设计长度

【答案】：B 
82、支撑结构挡土的应力传递路径（　　　）。
A.围护（桩）墙→围檩（冠梁）→支撑
B.围檩（冠梁）→围护（桩）墙→支撑
C.围护（桩）墙→支撑→围檩（冠梁）
D.支撑→围护（桩）墙→围檩（冠梁）

【答案】：A 
83、点A（20、15、10）在点B（15、10、15）的（　　　）。
A.左前上方
B.右前上方
C.右前下方
D.左前下方

【答案】：C 
84、城市中一座五跨连续箱梁桥，其各孔净跨径的总和称为（　　　）。
A.桥梁跨度
B.桥梁孔径
C.桥梁全长
D.桥梁标准跨径

【答案】：B 
85、转点在水准测量中起传递（　　　）的作用。
A.高程
B.水平角
C.距离
D.方向

【答案】：A 

86、沟槽支撑的目的是防止侧壁坍塌，为沟槽创造安全的施工条件。支撑材料通常由（　　　）做成。
A.管材或钢筋
B.混凝土预制构件
C.木材或钢材
D.塑性材料

【答案】：C 
87、线路测量中，（　　　）工作在定测阶段完成。
A.地形测量
B.导线测量
C.水准测量
D.中线测量

【答案】：D 
88、路基的高度不同，会有不同的影响，下列错误的是（　　　）。
A.会影响路基稳定
B.影响路面的强度和稳定性
C.影响工程造价
D.不会影响路面厚度

【答案】：D 
89、单幅路适用于（　　　）。
A.交通量不大的次干路、支路
B.机动车交通量大，车速高，非机动车多的快速路、次干路
C.机动车与非机动车交通量均较大的主干路和次干路
D.机动车交通量大，车速高，非机动车交通量较少的快速路、次干路

【答案】：A 

90、进行地基处理施工，下列地层中适用强夯法的是（　　　）。
A.淤泥
B.黏性土
C.沼泽土
D.腐殖土

【答案】：B 
91、下列交通方式既可作为中小城市轨道交通网络的主干线，也可作为大城市轨道交通网络的补充的是（　　　）。
A.地下铁道
B.轻轨交通
C.独轨交通
D.有轨电车

【答案】：B 
92、市政工程施工现场应采用封闭管理。在市区内，围挡应高于（　　　）。
A.1.8m
B.2.0m
C.2.5m
D.3.0m

【答案】：C 
93、定额编制时使用平均先进水平的是（　　　）。
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.概算指标

【答案】：A 

94、桥梁所受的荷载作用中，汽车荷载属于（　　　）。
A.临时作用
B.永久作用
C.可变作用
D.偶然荷载

【答案】：C 
95、（　　　）是现场管理的重要内容和依据，是施工组织设计的组成部分。
A.施工进度计划
B.施工方案设计
C.施工总平面设计
D.施工合同文件

【答案】：C 
96、DS3水准仪，数字3表示的意义是每公里往返测高差中数的（　　　）误差不超3mm。
A.偶然
B.相对
C.绝对
D.极限

【答案】：A 
97、当管底地基土质松软、承载力低或铺设大管径的钢筋混凝土管道时，应采用（　　　）。
A.天然基础
B.砂垫层基础
C.混凝土基础
D.沉井基础

【答案】：C 

98、整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程（　　　）。
A.测量定位→土方开挖及地基处理→防水施工→垫层施工→底板浇筑→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验
B.测量定位→土方开挖及地基处理→底板浇筑→垫层施工→防水施工→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验
C.测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水施工→底板浇筑→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验
D.测量定位→土方开挖及地基处理→底板浇筑→防水施工→垫层施工→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验

【答案】：C 
99、同时倾斜于三个投影面的直线称为（　　　）。
A.平行线
B.垂直线
C.一般位置直线
D.斜线

【答案】：C 
100、排水管道按照管体结构受力形式分为刚性管道和柔性管道两大类，下列选项中属于刚性管道的是（　　　）。
A.玻璃纤维管
B.钢塑复合管
C.钢筋混凝土管
D.双壁波纹管

【答案】：C 

101、以下哪项是以整个构筑物为对象，而规定人工、机械与材料的耗用量及其费用标准。
A.概算定额
B.施工定额
C.预算定额
D.概算指标

【答案】：D 
102、行道树与机动车交叉口的最小距离为（　　　）。
A.10m
B.14m
C.30m
D.50m

【答案】：C 
103、非承重侧模板在混凝土强度能保证拆模时不损坏表面及棱角，一般以混凝土强度达到（　　　）MPa为准。
A.1.5
B.2
C.2.5
D.3

【答案】：C 
104、下列不属于盖挖法的优点的是（　　　）。
A.围护结构变形小
B.基坑底部土体稳定，隆起小，施工安全
C.不设内部支撑，施工空间大
D.施工难度小，费用低

【答案】：D 

105、管道沟槽的深度按基础的形式和埋深分别计算，枕基的计算方法是（　　　）。
A.原地面高程减设计管道基础底面高程
B.原地面高程减设计管道基础底面高程加管壁厚度
C.原地面高程减设计管道基础底面高程加垫层厚度
D.原地面高程减设计管道基础底面高程减管壁厚度

【答案】：B 
106、直埋管道接头的一级管网的现场安装的接头密封应进行（　　　）的气密性检验。
A.20%
B.50%
C.80%
D.100%

【答案】：D 
107、资源管理以实现（　　　）和成本节约为目标。
A.资源最少配置、动态控制
B.资源优化配置、静态控制
C.资源最多配置、动态控制
D.资源优化配置、动态控制

【答案】：D 
108、仅平行于一个投影面的平面称为投影面的（　　　）。
A.垂直面
B.正平面
C.平行面
D.侧平面

【答案】：C 

109、使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用（　　　）计价。
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.工程量清单

【答案】：D 
110、城市轨道交通地面正线宜采用（　　　）。
A.短枕式整体道床
B.长枕式整体道床
C.高架桥上整体道床
D.混凝土枕碎石道床

【答案】：D 
111、水文气象不稳定、沉管距离较长、水流速度相对较大时，可采用（　　　）。
A.水面浮运法
B.铺管船法
C.底拖法
D.浮运发

【答案】：B 
112、道路路面边缘距乔木中心平面距离不小于（　　　）。
A.1m
B.2m
C.3m
D.4m

【答案】：A 

113、为了保证填、挖的边坡达到设计要求，把设计边坡在实地标定出来，以方便施工的过程是（　　　）。
A.线路总线放样
B.路面放样
C.路拱放样
D.路堤边坡的放样

【答案】：D 
114、适用于胶结松散的砾、卵石层的下沉方法（　　　）。
A.抓斗挖土法
B.辅助下沉法
C.水枪冲土法
D.人工或风动工具挖土法

【答案】：A 
115、垃圾卫生填埋场填埋区工程的结构层次从上至下主要为（　　　）。
A.基础层、防渗系统、渗沥液收集导排系统
B.防渗系统、基础层、渗沥液收集导排系统
C.渗沥液收集导排系统、基础层、防渗系统
D.渗沥液收集导排系统、防渗系统、基础层

【答案】：D 
116、建植的草坪质量要求：草坪的覆盖度应达到（　　　）。
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%

【答案】：D 
117、双侧壁导坑法施工顺序是（　　　）。
A.开挖上部核心土→开挖下台阶→施作内层衬砌→开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→拆除导坑临空部分的支护
B.开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→施作内层衬砌→开挖上部核心土→开挖下台阶→拆除导坑临空部分的支护
C.开挖上部核心土→开挖下台阶→开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→拆除导坑临空部分的支护→施作内层衬砌
D.开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→开挖上部核心土→开挖下台阶→拆除导坑临空部分的支护→施作内层衬砌

【答案】：D 
118、高差与水平距离之（　　　）为坡度。
A.和
B.差
C.比
D.积

【答案】：C 
119、桥梁的高程控制测量，一般在路线（　　　）时建立，施工阶段只需复测与加密。
A.中平测量
B.基平测量
C.水准测量
D.坐标测量

【答案】：B 

120、下列说法错误的是（　　　）。
A.要突出显示道路线形的路段，面层宜采用彩色
B.考虑雨水收集利用的道路，路面结构设计应满足透水性要求
C.道路经过噪声敏感区域时，宜采用降噪路面
D.对环保要求较高的路面，不宜采用温拌沥青混凝土

【答案】：D 
121、市政供热管网一般有蒸汽管网和热水管网两种形式，需要用热水管网的是（　　　）。
A.工作压力小于或等于1.6MPa，介质温度小于或等于350℃
B.工作压力小于或等于2.5MPa，介质温度小于或等于198℃
C.工作压力小于或等于1.6MPa，介质温度小于或等于198℃
D.工作压力小于或等于2.5MPa，介质温度小于或等于350℃

【答案】：B 
122、市政管网工程量计算中，计算规则“管外径×3.142×设计长度”表达的是（　　　）。
A.管道安装长度
B.管道闭气试验长度
C.管道内防腐面积
D.管道外防腐面积

【答案】：D 
123、道路中线的位置是通过测设（　　　）来确定。
A.中桩
B.边桩
C.标桩
D.水平桩

【答案】：A 

124、钢束布置时，下列说法正确的（　　　）。
A.正弯矩钢筋置于梁体下部
B.负弯矩钢筋则置于梁体下部
C.正负弯矩区则上下部不需配置钢筋
D.正负弯矩区只需要上部配置钢筋

【答案】：A 
125、在一地面平坦、无经纬仪的建筑场地，放样点位应选用（　　　）。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.角度交会法
D.距离交会法

【答案】：D 
126、当管底为岩石、碎石或多石地基时，对金属管道应铺垫不小于（　　　）mm厚的中砂或粗砂，构成给水管道砂基础。
A.50
B.100
C.150
D.200

【答案】：B 
127、转动物镜对光螺旋的目的是（　　　）。
A.使视准轴水平
B.看清十字丝
C.使物像位于十字丝分划板面上
D.使望远镜对准目标

【答案】：C 
128、适用于机动车交通量大，车速高，非机动车多的快速路、次干路的是（　　　）。
A.单幅路
B.三幅路
C.双幅路
D.四幅路

【答案】：D 
129、某连续梁桥全长179m，拟采用悬臂浇筑法施工，挂篮的主桁部分采用三角形结构，行走为整体移动，其余采用竹胶板。其施工程序计划如下：①在墩顶托架上浇筑0号块并实施墩梁临时固结系统。②在0号块上安装悬臂挂篮，向两侧依次对称地分段浇筑主梁至合龙段。③在临时支架或梁端与边墩向临时托架上支模板浇筑现浇梁段。④主梁合龙段可在改装的简支挂篮托架上浇筑。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】：B 
130、低碳钢是指含碳量（　　　）的钢材。
A.小于0.25%
B.0.25%～0.6%
C.大于0.6%
D.0.6%～5%

【答案】：A 

131、采用HDPE膜防渗技术的核心是（　　　）。
A.HDPE膜的进货质量
B.HDPE膜的机具
C.HDPE膜的施工季节合理性
D.HDPE膜的施工质量

【答案】：D 
132、高压和中压A燃气管道，应采用（　　　）。
A.钢管
B.钢管或机械接口铸铁管
C.机械接口铸铁管
D.聚乙烯管材

【答案】：A 
133、如果测设点附近地面平坦，量距方便且控制点离测设点不超过一尺段，要确定该平面位置，最优化方案为（　　　）。
A.距离交会法
B.角度交会法
C.方位角
D.偏角法

【答案】：A 
134、项目资金管理以实现（　　　）和提高经济效益为目标。
A.保证收人、节约成本、防范风险
B.保证收人、节约支出、防范风险
C.保证成本、节约支出、防范风险
D.保证收人、节约支出、加强合同

【答案】：B 



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/747140165116006051

