20XX高校大学生汽车知识大奖赛
理论知识竞赛模拟题
★答题说明：请将答案写在答题页上，写在试题页上的答案一律视为无效。
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]【试题页】
[bookmark: bookmark3]一、	名词解释（总分20，每题2分）
[bookmark: bookmark4]1、	转向器正效率
[bookmark: bookmark5]2、	整备质量
[bookmark: bookmark6]3、	前轮前束
[bookmark: bookmark7]4、	制动器
[bookmark: bookmark8]5、	振动偏频
[bookmark: bookmark9]6、	挂钩牵引力
[bookmark: bookmark10]7、	压缩比
[bookmark: bookmark11]8、	升功率
[bookmark: bookmark12]9、	增压比
[bookmark: bookmark13]10、	理论混合气
[bookmark: bookmark14]二、	填空（总分30，每空1分）
[bookmark: bookmark15]1、 主减速器齿轮的主要形式有、、圆柱齿轮和。
[bookmark: bookmark16]2、 离合器摩擦衬片表面开槽的主要作用有利于排屑、和。
[bookmark: bookmark17]3、 鼓式制动器摩擦衬片所受的压力沿其长度方向符合 曲线规律。
[bookmark: bookmark18]4、 差速器靠 中的润滑油润滑。
[bookmark: bookmark19]5、	粘性联轴器主、从动部分是依靠 来传递转矩的。
[bookmark: bookmark20]6、 转向盘自由行程对于 及避免使驾驶员过度紧张是有利的，但不宜过大.
[bookmark: bookmark21]7、 使行驶中的汽车减低速度甚至停车的一套专门装置称为。
[bookmark: bookmark22]8、 伺服制动系可分为助力式和 两类。
[bookmark: bookmark23]9、 汽车的地面制动力首先取决于，但同时又受 的限制。
[bookmark: bookmark24]10、	汽油的抗暴性是用汽油的 表示，柴油的自然性用柴油的 表示。
[bookmark: bookmark25]11、	四行程内燃机实际循环由五个过程组成，依次是、	、	、	、
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]12、	某发动机转矩Ttq=15.92N - m，转速n=6000r/min，有效功率Pe为 kW。
[bookmark: bookmark30]13、	将混合气浓度控制在理论空燃比的目的是为了有效利用。
[bookmark: bookmark31]14、	柴油机的尾气有害排放物有、、和。
[bookmark: bookmark32]15、	概念设计是属于产品设计的 工作，是指从 到确定设计的技术指标、下达产品设计任务为止这一阶段的设计。
[bookmark: bookmark33]16、	的功用是将清洁的水或洗涤液喷射到风窗玻璃上，在刮水器的作用下，清除风窗玻璃上的尘土和污物。
[bookmark: bookmark34]17、	横向稳定器的作用是减少	。
[bookmark: bookmark35]三、多选（总分20,每题1分）
[bookmark: bookmark36]1、 影响传动轴临界转速的主要因素有。
a. [bookmark: bookmark37]传动轴长度	b.传动轴材料
c. [bookmark: bookmark38]传动轴轴管内外径	d.传动轴所受的转矩
[bookmark: bookmark39]2、 钢板弹簧长度对于 有影响。
a. [bookmark: bookmark40]钢板弹簧应力	b.钢板弹簧垂直刚度
c.钢板弹簧纵向角刚度	d.钢板弹簧惯性矩
[bookmark: bookmark41]3、 为了减小汽车制动时的纵倾，下列 说法是正确的。
a. [bookmark: bookmark42]悬架纵倾中心应位于轮距之内
b. [bookmark: bookmark43]悬架压缩行程主销后倾角有增大的趋势
c. [bookmark: bookmark44]悬架侧倾中心应位于地面之上
d. [bookmark: bookmark45]悬架压缩行程主销后倾角有减小的趋势
[bookmark: bookmark46]4、设计转向器时，下列 说法是不正确的。
a. [bookmark: bookmark47]齿轮齿条式转向器可以设计成变传动比
b. [bookmark: bookmark48]循环球式转向器不可以设计成变传动比
c. [bookmark: bookmark49]齿轮齿条式转向器主要应用于轿车
d. [bookmark: bookmark50]循环球式转向器主要应用于货车和客车
[bookmark: bookmark51]5、 子午线轮胎的优点是。
a. [bookmark: bookmark52]滚动阻力小	b.负荷能力较大	c.侧向稳定性好d.缓冲性能好
[bookmark: bookmark53]6、 以下制动器中属于平衡式制动器的包括。a.领从蹄式
匕双领蹄式
。.双向双领蹄式
上双从蹄式
7、悬架是由
组成的。



a.弹性元件
^减振器
c.缓速装置

d.操纵机构
8、空气阻力分为—
	和	
—两部分。


a.摩擦阻力
b.形状阻力	c.
干扰阻力
d.压力阻力

9、选择最小传动比时应考虑	
O


a.最高车速
b.汽车的后备功率	c.
汽车的附着率
d.驾驶性能

10、轮胎的侧偏特性主要是指
间的关系。


a.回正力矩
b.侧偏角	c.
附着系数
d.侧偏力

11、挂钩牵引力与_
	有关。



a. 土壤阻力
b.轮胎直径	c.轮胎扁平率
d. 土壤推力

12、汽车行驶速度与一
	成正比。



a.主减速器速比
b.发动机转速
c.变速器速比
d.车轮半径


e.成本低
e.自增力式
e.导向机构

[bookmark: bookmark54]13、	当柴油的十六烷值减小时，
a. [bookmark: bookmark55]柴油机工作粗暴倾向增加
b. [bookmark: bookmark56]着火落后期缩短
c. [bookmark: bookmark57]压力升高率增加
d. [bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]NOx排放增加
e. [bookmark: bookmark62]热效率增加
[bookmark: bookmark63]14、	柴油机排气冒黑烟的工况是—
a. [bookmark: bookmark64]怠速工况
b. [bookmark: bookmark65]小负荷稳定工况
c. [bookmark: bookmark66]加速工况
d. [bookmark: bookmark67]减速工况
e. [bookmark: bookmark68]大负荷工况
[bookmark: bookmark69]15、	汽油发动机急减速时
a. [bookmark: bookmark70]进气量增加
b. [bookmark: bookmark71]进气压力增大
c. [bookmark: bookmark72]混合气变浓
d. [bookmark: bookmark73]混合气变稀
e. [bookmark: bookmark74]进气压力减小
[bookmark: bookmark75]16、	影响汽油机爆震的参数是
a. [bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]10%馅出温度
b. [bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]50%馅出温度
c. [bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]90%馅出温度
d. [bookmark: bookmark88]辛烷值
e. [bookmark: bookmark89]压缩比
[bookmark: bookmark90]17
、	影响汽油机冷起动性的因素是_
a. [bookmark: bookmark91]冷却水温低
b. [bookmark: bookmark92]汽油的10%馅出温度低
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a. [bookmark: bookmark116]汽油的50%馏出温度低
b. [bookmark: bookmark117]汽油的90%馏出温度低
c. [bookmark: bookmark118]电源电压低
[bookmark: bookmark119]18、	如果发动机的进气迟关角减小，那么
a. [bookmark: bookmark120]发动机的低速充气效率大，高速充气效率小
b. [bookmark: bookmark121]发动机的低速充气效率小，高速充气效率大
c. [bookmark: bookmark122]发动机的低速充气效率小，高速充气效率小
d. [bookmark: bookmark123]发动机的低速充气效率大，高速充气效率大
e. [bookmark: bookmark124]低速扭矩大，高速扭矩小
[bookmark: bookmark125]19、	公司是侧面SRS气囊系统的先导者。
a. [bookmark: bookmark126]日本丰田
b. [bookmark: bookmark127]德国戴姆勒-奔驰
c. [bookmark: bookmark128]瑞典沃尔沃
d. [bookmark: bookmark129]德国宝马
[bookmark: bookmark130]20、	一般地，为克服轿车气动升力可采取的措施有
a. [bookmark: bookmark131]采用鸭尾造型
b. [bookmark: bookmark132]设计加装前阻风板
c. [bookmark: bookmark133]设计加装后扰流板
d. [bookmark: bookmark134]采用类似楔型造型
e. [bookmark: bookmark135]流线型化
[bookmark: bookmark136]四、	判断并改错（总分20，每题2分）
[bookmark: bookmark137]1、	膜片弹簧蝶簧部分内上缘B点处的切向压应力最大，此处一旦产生裂纹，膜片弹簧就会破坏。
[bookmark: bookmark138]2、	为了减少采用独立悬架汽车的车身侧倾角，应适当地降低悬架侧倾中心的高度。
[bookmark: bookmark139]3、	变速器中传动比等于1的挡位是直接挡。
[bookmark: bookmark140]4、	对于中间挡而言，两轴式变速器的传动效率要高于中间轴式的变速器。
[bookmark: bookmark141]5、	汽车制动时的路面条件和制动初速度不变时，缩短制动距离的主要因素是持续制动时间。
[bookmark: bookmark142]6、	汽车具有不足转向特性时，其前后侧偏角绝对值之差为等于零。
[bookmark: bookmark143]7、	增压柴油机比非增压柴油机气门叠开角大。
[bookmark: bookmark144]8、	载重车与小轿车相比，载重车后备功率大，小轿车的扭矩储备系数大。
[bookmark: bookmark145]9、	与汽油机相比，柴油机的升功率小，比重量大。
[bookmark: bookmark146]10、	汽车空调冷气装置工作时，制冷剂经冷凝器后，由气态变为液态。
问答（总分25，每题5分）五、

[bookmark: bookmark147]1、	为了改善离合器的通风散热效果，在其结构上可采取哪些措施？（至少5种）
[bookmark: bookmark148]2、	请画出ISO2631-1;1997（E）标准规定的人体坐姿受振模型和3个输入点，12个轴向的振动。
[bookmark: bookmark149]3、	柴油机至今尚未很好解决的有害尾气排放物主要有哪两种？其产生的条件？
[bookmark: bookmark150]4、	内燃机机械损失包括哪几部分？各占比例如何？
[bookmark: bookmark151]5、	汽车空调冷气系统主要由哪些部件组成？它的制冷工作过程是怎样的？
分析（总分20）六、

1、对于采用全浮式半轴支承结构的驱动桥，轮胎螺栓的分布直径比半轴螺栓的分布直径要大，为什么设计时要将轮胎螺栓的直径明显
大于半轴螺栓的直径？ （7分）
2、分析比较汽车制动时，前轮抱死拖滑和后轮抱死拖滑两种运动的自动方向稳定性。（6分）
[image: ]七、
3、
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]a)
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]b)
[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]c)
[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108]d)
[bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112]e)
试比较柴油机负荷特性曲线上A、B两点，下列参数的大小，并说明为什么？
循环供油量gb 过量空气系数a 指示效率n.
机械效率n：
[bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]排气烟度RB
B
计算（总分15分,
每题7.5分）
（7分）

[bookmark: bookmark152]1、	某一小客车总质量m=2010kg，轴距L=3.1m，前轴荷为53.5%，后轴荷为46.5%，前轮侧偏刚度七=-46911 N/rad，后轮侧偏刚度七= -37523 N/rad，试求该车的转向特性和特征车速或临界车速。
[bookmark: bookmark153]2、 已知一四冲程柴油机，缸数为6，单缸排量为2L，燃料低热值为Hu=44100kj/kg，计算当转速为1500 r/min，机械效率为0.8，有效 功率88.5kW，油耗量为20.3 kg/h时的指示功率、扭矩、油耗率、指示和有效效率。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/747141106030006036
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