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[bookmark: _Toc321913950]第一章  项目概况
[bookmark: _Toc321913951][bookmark: _Toc75358012]1.1项目由来
[bookmark: _Toc75358014][bookmark: _Toc108271995][bookmark: _Toc321913952]2006年在绍兴市国土资源局组织的拍卖出让活动中，浙江越星汽车有限公司依法竞得该位于绍兴市袍江世纪街与中兴大道交叉口G19地块的土地使用权。浙江越星汽车有限公司下属单位绍兴越星置业有限公司决定投资16935万元，实施绍兴袍江G19-1#地块商业办公和G19-3#地块商业住宅项目，该项目已报绍兴袍江经济技术开发区管理委员会备案(袍委经发项备[2012]7号)。
为了科学客观地评价项目实施后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受绍兴越星置业有限公司委托，绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在对项目现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目实施和管理提供参考依据。
[bookmark: _Toc75358020]1.2项目周围环境保护目标
根据实地调查，项目所在地周围主要环境敏感点详情见表1.2-1。
[bookmark: _Toc230882149][bookmark: _Toc230882231]表1.2-1   环境保护目标情况
	序号
	保护目标名称
	方位
	距离(m)
	规模
	敏感性描述
	保护级别

	1
	绍兴市地税局稽查局
	E
	20
	/
	对噪声和废气较敏感
	环境空气二级
声环境2类

	2
	丽景华庭
	SE
	50
	约380户
	
	

	3
	中海·世纪公馆
（在建）
	S
	相邻
	/
	
	

	4
	附近河道
	E
	165
	/
	一般
	水环境Ⅲ类
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[bookmark: _Toc310799421][bookmark: _Toc321913953][bookmark: _Toc108274015][bookmark: _Toc75358025]第二章  工程内容及污染源强分析
[bookmark: _Toc321913954]2.1项目工程内容
[bookmark: _Toc321913955][bookmark: _Toc108272015]2.1.1项目主要内容与规模
本项目选址位于绍兴市袍江世纪街与中兴大道交叉口G19-1#和G19-3#地块，项目总投资16935万元，总用地面积16753.5m2，总建筑面积80857.38m2，其中地上总建筑面积66517.23m2，地下建筑面积14340.15m2，其中项目G19-1#地块为商业办公用地，G19-3#地块为住商用地。项目具体技术经济指标见表1-1、1-2、1-3；各建筑物功能见表1-4。
表1-1     项目主要技术经济指标
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	总用地面积
	m2
	16753.5

	2
	总建筑面积
	m2
	80857.38

	其中
	地下建筑面积
	m2
	14340.15

	
	地上建筑面积
	m2
	66517.23

	
	其中计容面积
	办公
	m2
	48293.7

	
	
	住宅
	m2
	10664.3

	
	
	商业
	m2
	7426.87

	
	
	开关站
	m2
	132.36

	3
	容积率
	/
	3.96

	4
	建筑占地面积
	m2
	5782.83

	5
	建筑密度
	%
	34.5

	6
	绿地率
	%
	18.9

	7
	机动车停车位
	个
	303

	
	其
中
	地下停车位
	个
	234

	
	
	地上停车位
	个
	69

	8
	非机动车停车位
	个
	1540


表1-2     项目G19-1#地块主要技术经济指标
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	总用地面积
	m2
	13298

	2
	总建筑面积
	m2
	64963.99

	其中
	地下建筑面积
	m2
	11790.58

	
	地上建筑面积
	m2
	53173.41

	
	
	办公
	m2
	48293.7
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	其中计容面积
	
	
	

	
	
	商业
	m2
	4879.71

	3
	容积率
	/
	4.0

	4
	建筑占地面积
	m2
	4320.02

	5
	建筑密度
	%
	32.5

	6
	绿地率
	%
	20.0

	7
	机动车停车位
	个
	263

	
	其
中
	地下停车位
	个
	205

	
	
	地上停车位
	个
	59

	8
	非机动车停车位
	个
	1146


表1-3     项目G19-3#地块主要技术经济指标
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	总用地面积
	m2
	3455.5

	2
	总建筑面积
	m2
	15893.39

	其中
	地下建筑面积
	m2
	2549.57

	
	地上建筑面积
	m2
	13343.82

	
	其中计容面积
	住宅
	m2
	10664.3

	
	
	商业
	m2
	2547.15

	
	
	开关站
	
	132.36

	3
	容积率
	/
	3.86

	4
	建筑占地面积
	m2
	1462.81

	5
	建筑密度
	%
	42.3

	6
	绿地率
	%
	15

	7
	机动车停车位
	个
	40

	
	其
中
	地下停车位
	个
	29

	
	
	地上停车位
	个
	11

	8
	非机动车停车位
	个
	 394

	9
	住宅户数
	个
	96


表1-4   各建筑功能布置一览表
	类别
	幢号
	总层数
	功能设置

	G19-1#
	1#办公楼
	18层
	一层：办公门厅、商业
二层：商业
三-十八层：办公

	
	2#办公楼
	18层
	一层：办公门厅、局部商业
二层：办公
三-十八层：办公

	
	3#、4#办公楼
	18层
	一层：办公门厅、商业、架空层花园
二层：商业
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	三-十八层：办公

	G19-3#
	5#住宅
	18层
	一层：住宅门厅、商业、架空层花园
二层：商业
三-十八层：住宅


2.1.2公用工程
⑴规划布局
在整体布局上充分考虑城市道路及西侧景观条件，结合南侧对在建建筑的影响，因地制宜布置建筑，同时又有世纪街的商业氛围，将1#楼设置成东西短板块组合，底层连通，2#、3#楼与1#楼呼应共同围合，形成“内置化”的主庭院，4#、5#楼尽管功能不同，但住宅采用公建化里面和商业为合成住宅区块的庭院，既使建筑突出其主体地位，又成为周边环境中的一个重要组成部分。
⑵给排水设计
项目水源为市政给水管网，作为生活和消防用水。从附近市政给水管上分别引2路DN150供水管，经水表计量后，进入基地形成环网，供基地室内、外的生活、消防（消防水池补水）用水。
本项目室外绿化、地下室、高层住宅及商业办公地下二层至三层采用市政给水管网直接供水，四层及以上采用地下室生活水箱-变频泵组供水。
①排水体制：室内排水系统采用污废水分流，室外排水污废合流，雨污分流。
②排水系统：雨水经雨水斗收集后排入室外雨水管网；项目产生的粪便污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后与垃圾收集点冲洗废水及其他生活污水一起汇集接入昌明街城市排污管网，最后送绍兴污水处理厂处理。
⑶电气设计说明
本项目包括一类高层住宅、一类高层办公楼、配套商铺和地下车库。一类高层办公楼及地下室的消防设备用电负荷等级为一级；一类高层住宅消防用电负荷等级为一级，其余为三级负荷，供电电源采用两回路10KV电源引入。
住宅由公变以380/220V电压采用母线或电缆井道内敷设供电；办公楼由专变以380/220V电压采用母线或电缆井道内敷设供电。
⑹通风系统



地下设备用房均设置机械排放系统，水泵房按4次/h换气次数计算，变配电间按8次/h换气次数计算，且补充不少于排风量50%的新风。
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地下汽车库设计机械排风系统，排风量按6次/h换气次数计算，排风经排风竖井屋顶高空排风。。
2.2项目污染源强汇总
项目污染源强汇总见表2.2-1。
表2.2-1  项目污染源强汇总表
	   内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及
产生量（单位）
	排放浓度及排放量
（单位）

	水
污染物
	生活污水
	废水量
	239t/d、74190t/a
	239t/d、74190t/a

	
	
	CODcr
	300mg/L、22.26t/a
	100mg/L、7.42t/a

	
	
	氨氮
	35mg/L、2.60t/a
	5mg/L、0.37t/a

	大气
污染物
	燃料废气
	SO2
	0.19kg/a
	0.19kg/a

	
	
	烟尘
	3.23kg/a
	3.23kg/a

	
	
	NOx
	25.80kg/a
	25.80kg/a

	
	
	CO
	6.45kg/a
	6.45kg/a

	
	汽车尾气
	CO
	8.657t/a
	8.657t/a

	
	
	NOx
	0.210t/a
	0.210t/a

	
	
	HC
	0.164t/a
	0.164t/a

	
	油烟废气
	油烟
	0.244t/a
	0.122t/a

	固废
	住宅楼、商业、办公、物业等
	生活垃圾
	958.25t/a
	0t/a

	噪声
	各种设备噪声50.0~90.0dB、交通噪声59.0~84.0dB。

	注：表中水污染物排放量指经污水处理厂处理后排入环境的量
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[bookmark: _Toc321913956]第三章  项目周边环境现状
[bookmark: _Toc321913957][bookmark: _Toc140572532][bookmark: _Toc75245562][bookmark: _Toc75245623][bookmark: _Toc57251243][bookmark: _Toc75741714][bookmark: _Toc68059781][bookmark: _Toc68059607][bookmark: _Toc57201957][bookmark: _Toc98430578][bookmark: _Toc108272018][bookmark: _Toc57253240][bookmark: _Toc68059723][bookmark: _Toc56830400][bookmark: _Toc56935517][bookmark: _Toc68060499][bookmark: _Toc57361809][bookmark: _Toc75596268][bookmark: _Toc75594918][bookmark: _Toc75741644][bookmark: _Toc57201800][bookmark: _Toc58743216][bookmark: _Toc68059524][bookmark: _Toc68059665]3.1环境质量现状
⑴环境空气质量现状
由监测结果和对照标准值可知，项目地附近的环境空气监测点中SO2和NO2的1小时平均浓度和PM10的24小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，满足二类功能区要求
⑵水环境质量现状
监测结果表明，项目所在地附近水域益民桥河道断面水环境质量为Ⅴ类水，未满足Ⅲ类水功能要求，主要超标因子为CODcr，分析原因为上游来水水质较差、沿河部分居民生活废水排入、农业面源污染和河道底泥中污染物释放等因素造成的。
⑶声环境质量现状
监测结果表明，项目地东、南、西三面昼夜间噪声中除东面昼间和西面夜间噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，满足2类功能区要求，其余噪声均达到3类标准，未满足2类功能区要求，主要是由于周边交通和施工的影响；北面昼夜间噪声达到3类标准，满足4a类功能区要求。
⑷土壤环境质量现状
项目地原为村庄，地块已拆迁平整，不存在遗留的重金属及放射性污染，因此项目不需要进行土壤环境质量检测。
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[bookmark: _Toc321913959]第四章  环境影响评价主要结论
[bookmark: _Toc321913960]4.1施工期环境影响评价结论
(1)施工期大气环境影响分析
①施工扬尘
为减少扬尘对空气环境的影响，施工单位应制订弃土处理计划，及时运走弃土，在转运过程中不要超载，装土车沿途不洒落，在大风干燥天气停止施工；平时晴天时必须实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定，同时尽量减少建材的露天堆放；各建筑物脚手架外设置细目滞止网；四周场界砌筑围墙；在采取以上措施后，施工扬尘对空气环境不会造成较大的影响。
②汽车尾气
尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。
运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，平均风速1.9m/s时，建筑工地的NOx、CO和烃类物质的浓度为其上风向的5.4～6倍，其NOx、CO和烃类物质的影响范围在其下风向可达100m，影响范围内NOx、CO和烃类物质的浓度均值分别为0.216 mg/Nm3、10.03 mg/Nm3和1.05 mg/Nm3。NOx、CO是《环境空气质量标准》中二级标准值的2.7倍和2.5倍，烃类物质不超标。
③油漆废气：由于装修期相对较长，油漆废气的释放较缓慢，故产生的油漆废气经大气扩散后，不会对周围空气环境产生大的影响。
   (2)施工期水环境影响分析



项目施工废水主要为泥浆废水，来自地下车库开挖和浇筑水泥工段，施工单位应尽可能减少泥浆废水的产生量，产生的泥浆废水经临时排水沟引流至泥浆池，用槽罐车清运至绍兴市有关部门规定的场所处置，泥浆池底部沉淀的底泥可作为绿化用土，不得排入附近河道。同时，做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源，建议在施工工地周围设置排水明沟和临时沉淀池，径流水经临时沉淀池沉淀后上清液排放。
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项目施工期间，施工人员产生的生活污水是本工程建设期的主要水污染源，施工人员产生的废水可通过设置临时厕所、化粪池和食堂隔油池，临时食堂的油污水经过隔油池处理后进入化粪池，化粪池废水用环卫吸粪车清运，化粪池容积按停留2~3天设置，可有效减少污水及污染物的排放，最大限度地降低对周围水体的影响。
采取上述措施后，项目施工期废水对周围水环境影响较小。
(3)施工期的噪声影响分析
施工期噪声环境影响分析结论：施工期噪声对环境保护目标——东面的绍兴市地税局稽查局（相距20m）、东南面的丽景华庭（相距50米）会带来一定影响，特别在夜间噪声影响更大，虽然施工期噪声对周围环境的影响随着施工期的完成而随之减轻，但项目施工的噪声影响在所难免，因此建议①采用灌注桩机；②项目地四周砌筑围墙；③加强施工管理，夜间禁止施工，确需施工的应报请绍兴市环保局批准，并到有关部门办理夜间施工许可证，告示周围单位和民众。
(4)施工期的固体废物影响分析  
施工期的固体废物主要是土方开挖过程中产生的弃土、施工建筑垃圾和生活垃圾。
因项目施工场地较大，开挖土方较多，项目施工过程中应加强管理，制定严格的工作计划，土方开挖工程不全面铺开，而采用随挖随运，及时回填或用于绿化，土方临时堆放地应采取有效的措施，防止水土流失，并在临时堆场使用完毕后进行必要的绿化，恢复原貌，对于弃土应及时清运到规定地方。
建筑垃圾应及时进行清运、填埋或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾须及时联系并由环卫部门清运处理，做到日产日清，防止腐烂变质、孳生蚊蝇、产生恶臭、传染疾病，对周围环境和人员健康带来不利影响。
经上述处理后，项目建设期产生的固体废弃物对周围环境影响较小。
(5)文物保护措施
在地下挖掘施工中要注意文物保护，一旦发现有价值的文物如古钱币、陶瓷、青铜器等应停止挖掘保护好现场，及时报告文物管理部门，决不能使文物流失。
(6)安全影响分析



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/755133313242011041
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