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试题1
1、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。（  BCD  ）
A、工会负责人
B、施工单位的主要负责人
C、项目负责人
D、专职安全生产管理人员
E、财务负责人
2、【多选题】下列关于起重吊装作业前的要求，（）是正确的。（  ABC  ）
A、必须编制吊装作业施工组织设计，并应充分考虑施工现场的环境、道路、架空电线等情况
B、参加起重吊装的人员应经过严格培训，取得培训合格证后，方可上岗
C、作业前，应检查起重吊装所使用的起重机滑轮、吊索、卡环和地锚等，应确保其完好，符合安全要求
D、起重作业人员必须穿皮鞋、戴安全帽
E、吊装作业区四周应设置明显标志，严禁操作人员入内
3、【多选题】下列（）是安全生产事故的原则。（  ABCD  ）
A、严格依法认定、适度从严的原则
B、从实际出发，适应我国当前安全管理的体制机制，事故认定范围不宜作大的调整
C、有利于保护事故伤亡人员及其亲属的合法权益，维护社会稳定
D、有利于加强安全生产监管职责的落实，消灭监管“盲点”，促进安全生产形势的稳定好转
4、【多选题】关于高空作业坠落半径说法正确的是（）（  AD  ）
A、上层作业高度≤5m时，坠落半径3m
B、上层作业高度≤15m时，坠落半径3m
C、上层作业高度>15m时，坠落半径>4m
D、上层作业高度>15m时，坠落半径>5m
5、【多选题】办公区和生活区应设专职或兼职保洁员，并应采取（）等措施。（  ABC  ）
A、灭鼠
B、灭蚊蝇
C、灭蟑螂
D、灭小动物
6、【多选题】应急预案的编制应当遵循（）原则，以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施。（  AB  ）
A、以人为本
B、依法依规
C、注重实际
D、符合实效
7、【多选题】建设单位或其委托的工程招标代理机构在编制资格预审文件和招标文件时，应当明确要求建筑施工企业提供（）。（  ABCD  ）
A、安全生产许可证
B、企业主要负责人
C、项目负责人
D、专职安全生产管理人员
8、【多选题】当临边栏杆所处位置有发生人群拥挤可能时，应采取何种措施（）。（  BC  ）
A、设置双横杆
B、加密栏杆柱距
C、加大横杆截面
D、加设密目式安全网
E、增设挡脚板
9、【多选题】承重、支撑用脚手架是用于材料的运转、存放、支撑以及其他承载用途的脚手架，如（）等。（  ABC  ）
A、卸料平台
B、模板支撑架
C、安装支撑架
D、操作脚手架
10、【多选题】施工单位应会同（）对围挡墙进行验收，验收合格后方可使用，并建立巡查制度和验收、巡查档案。（  AD  ）
A、建设单位
B、设计单位
C、勘察单位
D、监理单位
11、【多选题】生产经营单位应当结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现（）等特点。（  BC  ）
A、注重实际
B、自救互救
C、先期处置
D、快速响应
12、【多选题】生活区是指建设工程作业人员集中（）的场所。（  AD  ）
A、居住
B、学习
C、娱乐
D、生活
13、【多选题】目前，我国的安全生产法规已初步形成一个以《宪法》为依据的、以《安全生产法》为主体的、由有关（）所组成的综合体系。（  ABCE  ）
A、法律
B、行政法规、地方性法规
C、行政规章
D、企业规章
E、技术标准
14、【多选题】自然接地体可利用的地下设施有（）。（  ABCE  ）
A、钢筋结构体
B、金属井管
C、金属水管
D、金属燃气管
E、铠装电缆的钢铠
15、【多选题】附着式升降脚手架按附着支承形式可分为（）。（  ACD  ）
A、导轨式
B、互爬式
C、导座式
D、套框式
16、【多选题】雨季施工应（）（  ABCD  ）
A、防雨
B、防雷
C、组织好排水
D、防止触电
17、【多选题】高大模板支撑系统施工方案中施工安全保证措施包括：（）等。（  ABCD  ）
A、管理人员组织机构
B、施工技术措施
C、安全技术措施
D、应急预案
18、【单选题】《安全生产法》规定，生产经营单位使用新设备时，应对从业人员进行（）的安全生产教育和培训。（  D  ）
A、公司级
B、班组级
C、车间级
D、专门
19、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。（  C  ）
A、行业标准规范
B、安全技术标准规范
C、工程建设强制性标准
D、国家法律、法规
20、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（）。（  C  ）
A、专项技术方案
B、安全专项方案
C、施工现场临时用电方案
D、安全施工措施
21、【单选题】下列说法不正确的是（）（  D  ）
A、施工单位在适用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。
B、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格的方可使用。
C、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
D、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施登记标志应当置于资料盒内，以防损坏。
22、【单选题】下列说法不正确的是（）（  A  ）
A、生产经营单位只需执行保证安全生产企业标准。
B、生产经营单位必须执行保证安全生产的国家标准。
C、生产经营单位必须执行保证安全生产的行业标准。
D、生产经营单位必须依法执行国务院安全生产监督管理部门制定的其他法律法规。
23、【单选题】专家组成员应当由（）名及以上符合相关专业要求的专家组成。（  D  ）
A、2
B、3
C、4
D、5
24、【单选题】专职管理和技术人员每年安全教育和培训的时间不少于（）学时。（  C  ）
A、20
B、30
C、40
D、50
25、【单选题】交流电焊机功率（）KW（  C  ）
A、40-50
B、30-40
C、20-30
D、60-70
26、【单选题】企业发生事故后，应及时成立（），明确其职责与权限，进行事故调査。（  C  ）
A、事故分析组
B、事故应急组
C、事故调查组
D、事故配合组
27、【单选题】企业采购劳动保护用品时，应查验劳动保护用品生产厂家或供货商的生产、经营资格，验明商品合格证明和商品标识，以确保采购劳动保护用品的质量符合（）要求。（  B  ）
A、安全管理
B、安全使用
C、安全标准
D、安全检验
28、【单选题】体外心脏按压是指通过人工方法，有节律地对心脏按压，来代替心脏的自然收缩，从而达到维持（）的目的。进而求得恢复心脏的自主节律，挽救伤员生命。（  C  ）
A、心脏节律
B、脉搏稳定
C、血液循环
D、呼吸顺畅
29、【单选题】依据《安全生产法》的规定，不具备安全生产条件的生产经营单位（）。（  A  ）
A、不得从事生产经营活动
B、经主管部门批准后允许生产经营
C、经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动
D、经有关部门批准后允许生产经营
30、【单选题】分包单位配备项目专职安全生产管理人员满足劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备（）人。（  A  ）
A、1
B、2
C、3
D、4
31、【单选题】在同一场地两台以上推土机作业时，其前后距离应大于（），左右距离应大于（）。（  D  ）
A、7m，1.2m
B、7m，1.5m
C、8m，1.2m
D、8m，1.5m
32、【单选题】在膨胀土地区开挖时，开挖前要做好（）。（  C  ）
A、土体加固
B、回填土准备工作
C、排水工作
D、回填方案
33、【单选题】坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在（）设置防护栏杆。（  B  ）
A、两侧
B、临空一侧
C、有施工人员一侧
D、基准面侧
34、【单选题】基坑采用井点降水时，水位观测管底埋设深度应在最低水位或最低允许地下水位之下（）。（  D  ）
A、1～2m
B、2～3m
C、3～4m
D、3～5m
35、【单选题】填土应从场地最低处开始，由下而上整个宽度分层铺填。一般情况下采用人工打夯压实时，每层虚铺厚度为（）（  D  ）
A、100～300mm
B、150～200mm
C、250～300mm
D、＜200mm
36、【单选题】填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和重要性确定。当填方高度小于（）时，可采用1:1.5。（  C  ）
A、5m
B、8m
C、10m
D、15m
37、【单选题】安全生产考核合格证书有效期为（）年，证书在全国范围内有效。（  C  ）
A、2年
B、4年
C、3年
D、5年
38、【单选题】寒冷地区冬季宿舍应有（）措施和防煤气中毒措施（  B  ）
A、消暑
B、保暖
C、防风
D、防雨
39、【单选题】建筑施工企业12个月内同一企业连续发生（）次生产安全事故的，吊销安全生产许可证。（  B  ）
A、2
B、3
C、4
D、5
40、【单选题】建筑施工企业安全生产许可证被暂扣期间，企业在（）范围内不得承揽新的工程。（  D  ）
A、县
B、市
C、省
D、全国
41、【单选题】建筑施工企业的安全生产许可证由（）颁发（  A  ）
A、省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
B、省、自治区、直辖市人民政府煤矿安全监察机构
C、国务院安全生产监督管理部门
D、国家煤矿安全监察机构
42、【单选题】开挖深度大于（）的基坑工程应实施基坑工程监测。（  D  ）
A、3m
B、3.5m
C、4.5m
D、5m
43、【单选题】当架体沿外侧周边及内部纵、横向每隔5—8m，设置由底置顶的连续竖向剪刀撑（宽度5—8m），在竖向剪刀撑顶部交点平面，且水平剪刀撑距架体底平面或相邻水平剪刀撑的间距不超过8m时，定义为（）。（  B  ）
A、强型满堂支撑架
B、普通型满堂支撑架
C、门式满堂支撑架
D、以上都不正确。
44、【单选题】总承包工程项目部应组织各分包单位（）进行安全检查，每月对照《建筑施工安全检查标准》，至少进行一次定量检查。（  B  ）
A、每月
B、每周
C、每天
D、定期
45、【单选题】施工单位组织召开超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案专家论证会前，其专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师（）。（  B  ）
A、审核
B、审查
C、审批
D、同意
46、【单选题】施工总承包的，建筑工程（）的施工必须由总承包单位自行完成。（  B  ）
A、地基基础工程
B、主体结构
C、装修工程
D、一半以上工程量
47、【单选题】施工现场发生火警或火灾，应立即报告（）并组织力量补救。（  C  ）
A、监理单位
B、建设单位
C、公安消防部门
D、县级以上人民政府安全监督管理部门
48、【单选题】模板支架立杆安装在基土上时，应加设（）。（  B  ）
A、木块
B、垫板
C、预制块
D、红砖
49、【单选题】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的（）。（  A  ）
A、不得施工
B、在某些部门许可下可以施工
C、在质量监督部门监督下可以施工
D、不确定
50、【单选题】满堂支撑架当架体高度不超过（）且施工荷载不大时，扫地杆布置层可不设水平剪刀撑。（  B  ）
A、6m
B、8m
C、9m
D、10m
51、【单选题】氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（）。（  C  ）
A、1m
B、3m
C、5m
D、10m
52、【单选题】电梯井口必须设高度不低于（）m的金属防护门。（  C  ）
A、0.8
B、1.1
C、1.2
D、1.5
53、【单选题】碗扣式脚手架模板支撑架高宽比不得超过（）。（  B  ）
A、1m
B、2m
C、3m
D、4m
54、【单选题】S02、S03浓度超标会诱发人体呼吸道疾病，会腐蚀工业设备及建筑物,更严重会造成（）,破坏植物、森林和生态平衡。（  A  ）
A、酸雨
B、大雨
55、【单选题】碗扣式脚手架模板支撑架高度大于4.8m时，顶部和底部必须设置水平剪刀撑。中间水平剪刀撑设置间距应不大于（）。（  D  ）
A、1.5m
B、3m
C、4.5m
D、4.8m
56、【单选题】碗扣架体钢管弯曲度允许偏差应为（）mm／m。（  A  ）
A、2
B、3
C、4
D、5
57、【单选题】行政处罚是一种由行政机关或法律、法规授权的组织实施的对违反（）的公民、法人或者其他组织采取惩罚性制裁措施的一种具体行政行为。（  A  ）
A、行政管理程序
B、民法规定行为
C、社会团体章程
D、刑法有关规定
58、【单选题】行政机关和当事人对违法事实认定有重大分歧，当事人要求听证或者行政机关认为有必要进行听证的，行政机关应当组织听证，进入（）。（  C  ）
A、协议程序
B、一般程序
C、听证程序
D、特殊程序
59、【单选题】超过一定规模的危险性较大脚手架工程搭设完成后，应由（）组织有关人员进行验收。（  A  ）
A、总承包单位技术负责人
B、总承包单位项目技术负责人
C、总承包单位项目负责人
D、监理单位项目总监
60、【单选题】违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正；逾期未改正的，（）。（  C  ）
A、撤销施工许可证
B、责令拆除该建设工程
C、责令该建设工程停止施工
D、责令该建设单位缴纳一定数额的罚款
61、【单选题】违宪制裁实施的机关是（）。（  D  ）
A、国务院
B、国家特定机关
C、最高人民法院
D、全国人民代表大会及其常委会
62、【单选题】采用现浇混凝土支撑必须在混凝土强度达到设计值的（）以上，才能开挖支撑以下的土方。（  C  ）
A、0.7
B、0.75
C、0.8
D、0.85
63、【单选题】钢丝绳的安全系数是不可缺少的安全储备，选择用于机动起重设备钢丝绳的安全系数是（  C  ）
A、3.5
B、4.5
C、5～6
D、6～7
64、【单选题】附着式升降脚手架升降过程中应实行统一指挥、规范指令。升、将指令只能由总指挥一人下达，但当有异常情况出现时，（）立即发出停止指令。（  C  ）
A、只能由总指挥
B、只能由现场负责人
C、任何人均可
D、使用单位技术负责人
65、【单选题】附着式升降脚手架电源、电缆及控制柜等的设置符合（）的有关规定。（  A  ）
A、用电安全
B、脚手架规范
C、使用单位
D、专业施工单位
66、【单选题】颁发管理机关应将建筑施工企业安全生产许可证审批、延期、暂扣、吊销情况，于作出有关行政决定之日起（）个工作日内录入全国建筑施工企业安全生产许可证管理信息系统，并对录入信息的真实性和准确性负责。（  A  ）
A、5
B、10
C、15
D、30
67、【单选题】食堂粮食存放台距墙和地面应大于（）m，是为了保证通风，防止受潮霉变。（  A  ）
A、0.2
B、0.3
C、0.4
D、0.5
68、【单选题】高大模板支撑系统拆除作业必须（）进行，严禁上下层同时拆除作业，分段拆除的高度不应大于两层。（  A  ）
A、先上后下
B、先下后上
C、先里后外
D、先外后里
69、【单选题】高大模板支撑系统搭设前，应由（）组织对需要处理或加固的地基、基础进行验收，并留存记录。（  A  ）
A、项目技术负责人
B、监理单位
C、安全负责人
D、项目负责人
70、【单选题】高温天气是指地市级以上气象主管部门所属气象台站向公众发布的日最高气温（）以上的天气。（  C  ）
A、33℃
B、34℃
C、35℃
D、36℃
71、【单选题】（），必须有产品质量合格证，板长度为1.5～3.6m，厚2～3mm。肋高50mm，宽230～250mm，其表面锈蚀斑点直径不大于5mm，并沿横截面方向不得多于3处。脚手板一端应压连接卡口，以便铺设时扣住另一块的端部，板面应冲有防滑圆孔。（  A  ）
A、冲压钢脚手板
B、木脚手板
C、铝合金脚手板
D、竹脚手板
72、【判断题】《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。（  √  ）
73、【判断题】临时用房内设置的会议室应设在二层。（  ×  ）
74、【判断题】事故预防，就是要消除人和物的不安全因素，弥补作业上的缺陷，实现作业行为和作业条件安全化。（  ×  ）
75、【判断题】国务院建设行政主管部门主管全国建筑安全生产的行业监督管理工作。（  √  ）
76、【判断题】在同一位阶的法律之间，特别法优于一般法，即同一事项，两种法律都有规定的，特别法优先适用于一般法。（  √  ）
77、【判断题】墙面等处落地的竖向洞口应按临边防护要求设置防护栏杆。（  √  ）
78、【判断题】安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起30日内审查完毕，经审查符合本条例规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证。（  ×  ）
79、【判断题】建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产责任制度和群防群治制度。（  √  ）
80、【判断题】建筑施工企业应当定期对兼职安全巡查员进行安全教育培训。（  √  ）
81、【判断题】建筑施工企业项目负责人应保证工程项目安全防护和文明施工资金投入，以及为作业人员提供劳动保护用具和生产、生活环境情况。（  √  ）
82、【判断题】建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应作业。（  √  ）
83、【判断题】建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发施工许可证。（  √  ）
84、【判断题】施工作业人员所在企业必须按照国家规定免费发放劳动保护用品，更换已损坏或者已到使用期限的劳动保护用品，可以收取相关费用。（  ×  ）
85、【判断题】施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合地区和行业标准。（  ×  ）
86、【判断题】施工现场临时办公、生活、生产。物料存储等功能区宜相对独立布置（  √  ）
87、【判断题】机械类专职安全管理人员，代码为C3。（  ×  ）
88、【判断题】深基坑支撑拆除时应设置安全可靠的防护措施和作业空间，当需利用永久结构底板或楼板作为支撑拆除平台时，应采取有效的加固及保护措施，并应征得主体结构设计单位同意。（  √  ）
89、【判断题】满堂脚手架的搭设构造规定和单、双排脚手架相同。（  √  ）
90、【判断题】特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。（  √  ）
91、【判断题】生产经营单位使用被派遣劳动者的，被派遣劳动者只需通过派遣单位的教育培训即可进行上岗作业。（  ×  ）
92、【判断题】生产经营单位可以因从业人员在紧急情况下停止作业导致损失而降低其工作、福利等待遇或者解除与其订立的劳动（  ×  ）
93、【判断题】生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。（  ×  ）
94、【判断题】用平碾作为填方的压实机具，每层压实遍数为3～4遍。（  ×  ）
95、【判断题】目前触电死亡事故中大部分是两相相触电，一般都是由于开关、灯头、导线及电动机有缺陷而造成的。（  ×  ）
96、【判断题】省级人民政府住房城乡主管部门可以对安全管理人员安全生产考核收取费用。（  ×  ）
97、【判断题】自首是指犯罪后主动投案，向公安、司法机关或其他有关机关供述自己的主要犯罪事实的行为。（  ×  ）
98、【判断题】违反《安全生产法》，未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，责令限期改正，可以并处2万元以下的罚款。（  ×  ）
99、【判断题】配电室应急预案应至少3年演练1次，并做好演练记录。（  ×  ）
100、【判断题】配电室的门应向外开，并配锁。（  √  ）
试题2
1、【多选题】事故简要经过：某起重机械厂维修人员在对某厂双梁起重机修理时，起重机小车机构上一名维修工被联轴器上凸出的固定钢板条钩住外衣，躯干绞入小车机构，伤情严重不治身亡。事故调查：起重机在检验有效期内使用，三名维修人员中二人无维修作业的相关知识，被伤害人员经过维修安全和专业知识培训。安全防护罩被卸下，起升机构联轴器上用一长钢条作固定，各安全装置有效，操作手柄及信号有效。事故原因分析：（）（  ABCD  ）
A、未注意到钢条外露伤害风险
B、使用单位对来厂维修人员没有安全监督
C、维修人员缺少维修安全相关知识
D、维修人员配置不当
2、【多选题】依据GB/T6067.1—2010《起重机械安全规程》规定，下面（）需安装报警装置。（  ABCD  ）
A、通用门式起重机
B、造船门式起重机
C、冶金起重机
D、桥式抓斗卸船机
3、【多选题】凡手提照明灯、高度不足2.5米的一般照明灯，如果没有特殊安全结构或安全措施，应采用()安全电压。（  CD  ）
A、54伏
B、48伏
C、42伏
D、36伏
4、【多选题】凡能与氧起剧烈反应的物质称为可燃物，它包括（）。（  ABC  ）
A、固体
B、液体
C、气体
D、导体
5、【多选题】如果没有考虑物体的重心位置，在起吊过程中容易发生（）的危险。（  ABCD  ）
A、物体倾斜
B、吊索滑脱
C、钢丝绳断裂
D、重物坠落
6、【多选题】安全带的栓挂方法有：（）。（  AC  ）
A、水平拴挂
B、低挂高用
C、高挂低用
D、低挂使用
7、【多选题】起重指挥人员常用的指挥信号有：（）。（  ABC  ）
A、手势
B、旗语
C、哨笛
D、眼神
8、【多选题】钢丝绳按绳和股捻制的方向，分为（）。（  ACD  ）
A、同向捻
B、反向捻
C、混合捻
D、交互捻
9、【多选题】闸瓦上发生焦味，闸瓦很快磨损排故方法是（）。（  AC  ）
A、调整闸瓦与制动轮间的间隙，使两侧间隙均匀。
B、检查油位，使油面保持在油尺刻度之间
C、更换辅助弹簧
D、检查液压制动器油位是否缺油
10、【单选题】“前、后、左、右”在指挥语言中，均以（）所位置为基准。（  A  ）
A、司机
B、指挥人员
11、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》是一部（）。（  A  ）
A、法律
B、行政法规
C、部门规章
12、【单选题】一个已知力作用在物体上产生的效果，（）用两个或两个以上同时作用的力来代替的。（  B  ）
A、不可
B、可以
13、【单选题】一般主吊装用钢丝绳宜选用（）钢丝绳。（  B  ）
A、同向捻
B、交互捻
C、混合捻
D、复合捻
14、【单选题】一般情况下，每堆预制板可叠放6~8块，大型楼板不宜超过（）块，最下面的垫木应用枕木垫实，每层垫木上下成一条垂直线，（  A  ）
A、6
B、10
C、15
D、20
15、【单选题】严禁司索人员停留在（）下。（  A  ）
A、吊重
B、起重机
16、【单选题】严禁（）进入施工现场。（  A  ）
A、赤脚或穿拖鞋
B、穿红色衣服
C、骑自行车
D、开车
17、【单选题】严禁电磁吸盘在人和设备上方通过，要求作业范围（）米以内不准站人（  A  ）
A、5
B、6
C、7
18、【单选题】了解重物的形状、体积、结构的目的是为了确定其重心位置和正确选择吊挂点及（）方法。（  A  ）
A、绑扎
B、运输
19、【单选题】任何单位和个人不得非法（）《特种设备作业人员证》。（  B  ）
A、印制、伪造、倒卖、出租
B、印制、伪造、涂改、倒卖、出租或者出借
C、印制、伪造、涂改、倒卖、出租
20、【单选题】凡在坠落高度基准面（）m，有可能坠落的高处操作称为高处作业。（  A  ）
A、大于或等于2
B、大于或等于3
C、大于或等于4
21、【单选题】判断长环链的依据是：（）。（  C  ）
A、链环节距≥5d
B、链环宽度≥3.5d
C、前两条都具备
22、【单选题】力的国际单位是牛顿，简称“牛”，国际符号为（）。（  C  ）
A、kg（f）
B、T
C、N
D、kg。
23、【单选题】在有毒场所作业时，必须佩戴防护用具，必须有人()。（  A  ）
A、监护
B、看护
C、监察
24、【单选题】如图所示,该图标表示什么起重工具？[image: IMG_257]（  D  ）
A、建筑吊
B、汽车吊
C、轮胎吊
D、履带吊
25、【单选题】如图所示，该图标表示什么信号？[image: IMG_258]（  B  ）
A、紧急停止
B、工作结束
C、停止
26、【单选题】如电器失火，应首先断电，未断电时，禁用含水的灭火器材灭火，以防()。（  B  ）
A、爆炸
B、触电
C、水灾
27、【单选题】安装、改造、维修单位应当在施工验收后（）日内，将安装、改造、维修的技术资料移交使用单位。（  B  ）
A、15
B、30
C、45
28、【单选题】应急断电开关应切断（）。（  A  ）
A、:动力电源
B、控制电源
C、只切断起升机构的动力电源
29、【单选题】检验过程中，检验员用手触摸照明变压器的外壳时，有麻电感，其原因可能是（）。（  A  ）
A、外壳接地不良
B、过负荷引起
C、电压过高
D、电流过大
30、【单选题】滚排为钢木结合面，水平滚运20吨的物件，滚排需要牵引力（）（  B  ）
A、20KN
B、40KN
C、60KN
D、80KN
31、【单选题】物件着地翻身作业用的吊运状态是（）状态。（  B  ）
A、稳定
B、不稳定
C、倾覆
32、【单选题】特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期（）。（  A  ）
A、自行检查
B、检验
C、试验
D、试车
33、【单选题】要计算物体的质量，就需要知道物体的（）。（  B  ）
A、形状
B、体积
34、【单选题】起重机司机使用的音响信号中，二短声表示：（）。（  B  ）
A、明白
B、重复
C、注意
35、【单选题】起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区进行施工,都需要经过（）批准。（  C  ）
A、厂级以上安全部门
B、公司级以上安全部门
C、县级以上电力主管部门
36、【单选题】起重机索具识别题[image: IMG_259]（  E  ）
A、卸扣
B、钢板夹钳
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