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第一章 概论




一、工程概况

〔一〕工程名称多轴钻床工程

〔二〕工程选址

xx 兴产业示范基地
场址选择应供给足够的场地用以满足工程产品生产工艺流程及关心生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产根底条件而且生产要素供给充裕，确保能源供给有牢靠的保障。
〔三〕工程用地规模
工程总用地面积 21017.17 平方米〔折合约 31.51 亩〕。

〔四〕工程用地掌握指标

该工程规划建筑系数 64.55%，建筑容积率 1.51，建设区域绿化掩盖率5.32%，固定资产投资强度 177.80 万元/亩。
〔五〕土建工程指标
工程净用地面积 21017.17 平方米，建筑物基底占地面积 13566.58 平方米，总建筑面积 31735.93 平方米，其中：规划建设主体工程 20662.53 平方米，工程规划绿化面积 1689.66 平方米。
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〔六〕设备选型方案
工程打算购置设备共计 116 台〔套〕，设备购置费 2023.79 万元。
〔七〕节能分析

1、工程年用电量 870290.74 千瓦时，折合 106.96 吨标准煤。

2、工程年总用水量 6064.40 立方米，折合 0.52 吨标准煤。

3、“多轴钻床工程投资建设工程”，年用电量 870290.74 千瓦时，年总用水量 6064.40 立方米，工程年综合总耗能量〔当量值〕107.48 吨标准煤/年。达产年综合节能量 32.10 吨标准煤/年，工程总节能率 26.34%，能源利用效果良好。
〔八〕环境保护

工程符合 xx 兴产业示范基地进展规划，符合 xx 兴产业示范基地产业构造调整规划和国家的产业进展政策；对产生的各类污染物都实行了切实可行的治理措施，严格掌握在国家规定的排放标准内，工程建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
〔九〕工程总投资及资金构成

工程估量总投资 6563.53 万元，其中：固定资产投资 5602.48 万元，
占工程总投资的 85.36%；流淌资金 961.05 万元，占工程总投资的 14.64%。

〔十〕资金筹措

该工程现阶段投资均由企业自筹。
〔十一〕工程预期经济效益规划目标
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