沥青路面结构层计算示例
1设计原始资料和依据
该公路处于II 5区，路线经过地区属于湿 暖带半湿润季风气候区，海洋型和大陆型过渡的 气候特征比较明显，气候温暖、四季分明、雨量 充沛、冬寒夏热。年内夏、秋季降水相对集中， 易出现暴雨造成涝灾，其余季节降水偏少。
气候区内年平均气温13.7 oC，以7、8月份 ，热，年平均最高气温19.4 oC，年平均最低气 温9.1 oC，历年极端最高气温39.9 oC，历年极端 最低气温-22.4 oC。历年最大积雪深度20cm，最 大冻土深度33 cm，历年平均无霜期163.5天。 气候区内年平均降雨量884.0mm，历年最大降雨 量1358.0mm，以7~10月降雨相对较为集中。=J
in
l=i
LEEJ

区域内常年主导风向为东北风，历年平均风 速3.3m/s。最大风速16.8m/s。8、9月份受台风 影响区内空气湿度较高，年平均相对湿度为70% 左右，最小相对湿度65%、最大相对湿度85%。
设计线路经过地段主要由第四系松散沉积
层所组成。第四纪沉积层由全新（Q4a1）的低~ 高液限粘土夹中粗砂及上更新（Q3a1）的低~高 液限粘土所组成。由于古河道多次变迁作用，地 层厚度分布不均，堆积层厚度上部全新（Q4a1） 一般在3~9m局部达10m，地层岩性主要为低-
高液限粘土，其CBR为2%~10% ；下部上更新
统（Q3a1）沉积层厚度
▲般为10~40m，地层岩
性主要为低~高液限粘土，呈中~高压缩性。



1.1.1路线服务范围交通运输要求和经济技术调查资料
由于此路段处于江地势平缓，沿线以农业为 主，该路段经过两条大渠和一条铁路，故该道路 的修通对于完善苏北地区贸易交往，改善该地区 的投资环境具有深远的意义。另外修建该路所需 的路基填料、石灰、碎石等集料在附近地区都非 常丰富，并且都能满足技术指标要求。liiJ

1.1.2交通量资料
交通量平均增长率7.5%
表1-1	交通量资料
中客 小客 车大客小货
车 车
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1.2设计依据
本设计AB段高速公路位于徐州市洞山地
区，根据沿线地形、地貌、地质、水文、气象等 自然条件进行设计，依据的有关规范、规程具体 如下：
1) [bookmark: bookmark39]部颁《公路工程技术标准》(JTG B01-
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]2003)；
2) [bookmark: bookmark43]部颁《公路路线设计规范》(JTG D20-
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]2006)；
3) [bookmark: bookmark47]部颁《公路路基施工技术规范》(JTG
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]F10-2006)；
4) [bookmark: bookmark51]部颁《公路沥青路面施工技术规范》
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54](JTG F40-2004)；
5) [bookmark: bookmark55]部颁《公路路面基层施工技术规范》(JTJ
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]034-2000)；I=j

6) [bookmark: bookmark59]部颁《公路工程质量检验评定标准》
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62](JTGF80-1-2004)；
7) [bookmark: bookmark63]部颁《公路沥青路面设计规范》(JTG
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66]D50-2006)；
8) [bookmark: bookmark67]部颁《公路路基设计规范》(JTG
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]D30-2004)；
9) [bookmark: bookmark71]部颁《公路排水设计规范》(JTJ018-97)；
10) [bookmark: bookmark72]《京福高速公路绕徐州城西段设计说明
书》；
1) [bookmark: bookmark73]拟建公路的设计原始资料；
2) [bookmark: bookmark74]拟建公路所处地区的地区地形图。
2路面结构层厚度设计
2.1.1 土基回弹模量的确定
由于本路段无实测条件，故可按查表法预测
土基回弹模量值。
1) [bookmark: bookmark75]确定临界高度
本路段土基设计为不利季节处于干燥状态， 因为益阳地区为虬区，由设计资料知该地区土 质为粘性土，查《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)附录F.0.1可确定临界高度H1在 1.7m~1.9m 之间。
2) [bookmark: bookmark76]土的平均稠度
因本路段属于干燥类型，根据路基的临界高 度，由《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006) 中5.1.4-1知路床表面以下80cm深度内平均稠度
[bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]为W$1.10，本设计取Wc=1.10。
3) [bookmark: bookmark80]确定土基回弹模量
据以上所述查表得该地区的土基回弹模量
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]为 E0=45.5Mpa。
2.1.2路面设计参数的确定
1) [bookmark: bookmark84]交通量组成
已知设计年限为12年，设计年限内交通量 年平均增长率r=7.5%，交通量组成见下表：通量
=1

表1-1 交通量资料通量
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2) [bookmark: bookmark96]标准轴载及轴载换算和当量轴次计算i=j
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路面设计以双轮组单轴载100KN为标准荷 载，标准轴载计算参数如下：
表4-3-2标准轴载计算参数
标准轴 BZZ |标准轴
载	T00	载
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]强 P(MPa)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]100
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]0.70
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两轮中心距
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17](cm)
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]21.30
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]1.5d

3) [bookmark: bookmark97]以设计弯沉值为指标及验算沥青层层底
拉应力中的累计当量轴次
(1)轴载换算
以设计弯沉值为指标及沥青层层底拉应力 验算时，凡轴载大于25KN的各级荷载(包括车 辆的前、后轴)P的作用次数/均按下式换算 成标准轴载户的当量作用次数；。
4.35
CC n
1	2 1
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99](4-3-1)
式中：^ 一标准轴载的当量轴次，次/日；
〃一被换算车型的各级轴载作用次数， 次/日；
P —标准轴载，KN；
P1—被换算车型的各级轴载，KN；
c1 —轴数系数；
「一轮组系数，单轮组为6.4,双轮组 2
为1,四轮组为0.38。
当轴间距大于3m时，应按单独的一个轴载 计算，此时轴数系数为m；当轴间距小于3m时, 按双轴或多轴计算，轴数系数按下式计算。
c = 1 + 1.2 X (m -1)
(4-3-2)式中：m—轴数。
本路段轴载换算如下表所示。
表4-3-3 标准轴载换算(一)
	车
	型
	P 1 (KN
)
	C1
	C2
	n1
	N1

	交通 SH-14
	后
轴
	55.1
	1.0
	1.0
	500
	37.4

	1
	前 轴
	25.55
	1.0
	6.4
	500
	8.46

	解放
CA-5
	后
轴
	68.2
	1.0
	1.0
	110
	20.8 1

	0
	前 轴
	28.7
	1.0
	6.4
	110
	3.09



	北京
BJ-13 0
	后
轴
	27.4
	1.0
	1
	0
	1400
	5.02

	
	前 轴
	13.4
	1.0
	6
	4
	1400
	1.43

	东风
EQ-1 40
	后
轴
	亍
1
	69.3
	1.0
	1
	0
	970
	196.
77

	
	前 轴
	23.6
	1.0
	6
	4
	970
	11.6
2

	黄河
	后
轴
	亍
1
	101.6
	1.0
	1
	0
	230
	246.
44

	JN-150
	前 轴
	49
	1.0
	6
	4
	230
	66.1 1

	东风
	后
轴
	113.3
	3.4
	1
	0
	240
	413.
15

	SP9250
A
	前 轴
	50.7
	1.0
	6
	4
	80
	26.6
7

	合 计
	
	
	
	
	
	
	
	1036 .97


（2）累计当量轴次计算
l=J
L=^i
由《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2006）3.1.2-1设计年限内一个车道上的累计 当量轴次N按下式计算。
1
N = [（1 + 丫）"1] * 365 N门	（4-3-3）
e	y	1
式中：N—设计年限内一个车道上的累计当量 轴次，次e
，一设计年限，12年；
N一路面竣工后第一年双向日平均当量 轴次，次7日；
Y—设计年限内交通量的平均年增长率 （%）应根据实际情况调查，预测交通量增长，经 分析确定；liiJ

n 一车道系数，查《公路沥青路面设计规 范》（JTJ014-97）确定车道系数为0.4~0.5,本设 计取门=0.7。
设计年限内一个车道上的累计当量轴次NI=J

e
N = [（1 + 爵75）12-1]X 365 X 1036.97 X 0.7 =4881289.995
» e	0.075
（次）
[bookmark: bookmark101]4）验算半刚性基层层底拉应力中的累计当 量轴次
当进行半刚性基层层底拉应力验算时，各种 车型的前后轴P的作用次数/均按下式转换成 标准轴载p的当量作用次数N，。I三」
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1
C
轴数系数；
轮组系数，单轮组为18.5，双轮组

为 1.0,四轮组为0.09。

当轴间距小于3m时 数按下式计算。双轴或多轴的轴数系

，
C = 1 + 2 X (m - 1)
1 (4-3-5)
计算结果如下表。
P i 车型(KN	C1	C2	n1	N1
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计
设计年限内一个车道上的累计当量轴次 仍按式（4-3-3 ）进行计算：
N ' = [(1 + 0.070 0；；- 1] 乂 365 x 1258 .88 x 0.7
e	5925跪62 (次)
2.1.3路面结构层厚度计算
路面结构及计算参数见表4-3-5。
表4-3-5路面结构及计算参数
	层次
	材料名称
	厚 度 (cm )
	200C
抗压回 弹模量
	150C
抗压 回弹
	15o劈 裂强 度

	
	
	
	(MPa)
	模量 (Mpa)
	(MPa )

	1
	AC-13 细 粒式沥青 混凝土
	5
	1400
	2000
	1.4

	2
	AC-20 中 粒式沥青 混凝土
	7
	1200
	1800
	1.0

	3
	AC-25 粗
粒式沥青 混凝土
	9
	1000
	1400
	0.8

	4
	水泥稳定
	? •
	1500
	1500
	0.7
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/758051130015006044
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