本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. (  )V以下的带电作业属于低压带电作业。
A. 36V　
B. 380V
C. 500V
D. 1500V
答案:C
2. 在某一时间内，电压缓慢变化而偏离额定值的程度，称为(  )。
A. 电压偏差
B. 电压波动
C. 电压闪变
答案:A
3. 真空灭弧室的绝缘外壳选用玻璃制造时首要缺陷是(  )。
A. 加工困难
B. 承受冲击的机械强度差
C. 不易与金属封接
答案:B
4. 35KV架空线路导线最小允许截面为(  )mm2。
A. 16
B. 25
C. 35
D. 50
答案:C
5. 直流电动机的调速方法有(  )种。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
6. 已执行的工作票，应保存(  )。
A. 3个月；
B. 6个月；
C. 12个月；
D. 18个月；
答案:C
7. 当变压器比例小于1时，变压器是( )变压器。
A. 升压
B. 降压
C. 隔离
D. 双圈
答案:A
8. 对于一台电动机，所选用的保险丝的额定电流应该是电动机额定电流的(  )倍。
A. 0.5～1.0
B. 1.5～2.5
C. 2.1～2.4
D. 2.5～3.8
答案:B
9. 对称星型接法中U线(  )u相，Ⅰ线等于Ⅰ相。
A. 不等于
B. 等于
C. 不大于
D. 不不大于
答案:B
10. 在直流电动机中，电枢的作用是(  )。
A. 将交流电变为直流电
B. 实现直流电能和机械能之间的转换
C. 在气隙中产生磁通
D. 将直流电流变为交流电流
答案:B
11. 对大型或较复杂的工作，(  )填写工作票前应到现场勘查，根据实际情况制订安全.技术及组织措施。
A. 工作票签发人
B. 工作负责人
C. 工作许可人
答案:B
12. ( )的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程，都有一个明确的整体概念。
A. 安装接线图
B. 屏面布置图
C. 归总式原理图
答案:C
13. 手拉葫芦适用于小型设备和重物的短距离吊装，起重量最大不超过(  )。
A. 8t
B. 10t
C. 15t
D. 20t
答案:D
14. 日光灯属于(  )光源。
A. 气体放电
B. 热辐射
C. 生物放电
答案:A
15. 平台电工首先要经过(  )，经考核合格并取得市以上证书后，才可独立从事工作。
A. 电工技能培训
B. 钳工实习
C. 安全技术培训
D. 硫化氢培训
答案:C
16. 单向可控硅由导通变为截止要满足(  )条件。
A. 升高阳极电压
B. 降低阴极电压
C. 断开阳极电源
D. 断开控制电路
答案:C
17. 变流器供给操作电源适用于( )及以下容量不大的变电所。
A. 10kV
B. 35kV
C. 110kV
答案:A
18. 对并列运行的变压器，说法正确的是(  )。
A. 变压比不相等时，两台变压器构成的回路内将产生环流
B. 变压比不相等时，变压器副边电压相位就不同
C. 当连接组别不同时，会使两台变压器的负载分配不同
D. 当短路电压不同时，两台变压器的一次绕组会同时产生环流
答案:A
19. 下列关于万用表的使用，( )不是正确的。
A. 使用万用表前要校准机械零位
B. 测量前要先选好档位
C. 禁止带电切换量程
D. 不用时，切换开关应停在欧姆档
答案:D
20. 对(  )变压器，不论有无人员值班，都应每小时巡视一次。
A. 自冷
B. 强迫油循环水冷或风冷
C. 干式
答案:B
21. 载流导体在磁场中将会受到(  )的作用。
A. 电磁力
B. 磁通
C. 电动势
答案:A
22. 两只额定电压相同的电阻，串联接在电路中，则阻值较大的电阻(  )
A. 发热量较大
B. 发热量较小
C. 没有显着差别
答案:A
23. 下列(  )两种用具是在电气操作中使用的辅助安全用具。
A. 绝缘手套.验电器
B. 绝缘鞋.绝缘垫
C. 验电器.绝缘夹钳
D. 绝缘手套.临时遮栏
答案:B
24. 户外变.配电装置围墙高度一般不应小于(  )m。
A. 1.5
B. 2
C. 2.5
D. 3.5
答案:C
25. 直流电路中电阻两端电压12V，其电流为8V.该电阻阻值为(  )Ω。
A. 1
B. 1.2
C. 1.5
D. 3
答案:C
26. 变压器吊装所用绳索的安全系数应大于(  )。
A. 2
B. 3
C. 5～6
D. 7～8
答案:C
27. 三相电源中流过每一相线圈中的电流称( )
A. 线电流
B. 相电流
C. 线电压
答案:B
28. 凡经互感器接入的电度表，其读数要(  )互感器的变比才是实际读数值
A. 相加
B. 相减
C. 乘以
答案:C
29. 下列属于电工个人携带工具(  )。
A. 钢锯
B. 锉刀
C. 皮尺
D. 钢卷尺
答案:B
30. 热继电器的整定电流为电动机额定电流的( )%。
A. 100
B. 120
C. 130
答案:A
31. 一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的( )。
A. ±5%
B. ±10%
C. ±15%
答案:A
32. 与非门的逻辑功能为(  )
A. 入0出0，全1出1
B. 入1出0，全0出0
C. 入0出1，全1出0
D. 入1出0，全0出1
答案:C
33. 并联电容器容量的单位是(  )。
A. kVA
B. F
C. kvar
D. kW
答案:D
34. 电力电缆线路与架空电力线路相比有如下缺点(  )。
A. 占用地上空间大
B. 分布电容较大
C. 维护工作量大
D. 投资费用大
答案:D
35. 1伏安等于(  )微伏安。
A. 1000
B. 1000000
C. 1000000000
答案:B
36. 封闭母线与外壳应同心，允许偏差为(  )mm。
A. +5
B. -5
C. ±5
答案:C
37. 定子绕组串电阻的降压启动是指电动机启动时，把电阻(  )在电动机定子绕组与电源之间，通过电阻的分压作用来降低定子绕组上的启动电压。
A. 串接
B. 反接
C. 串联
D. 并联
答案:A
38. 直流快速开关的动作时间仅2ms，全部分断电弧也不超过(  )ms，适用于中.大容量整流电路的严重过载和直流侧短路保护。
A. 15～20
B. 10～15
C. 20～25
D. 25～30
答案:D
39. 二极管是由(  ).电极引线以及外壳封装构成的。
A. 一个PN结
B. P型半导体
C. N型半导体
D. 本征半导体
答案:A
40. 在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压与相电压的关系为(  )。
A. U相=U线
B. U相=U线
C. U线=U相
答案:B
41. 测量设备的绝缘电阻应该用( )。
A. 欧姆表
B. 万用表
C. 兆欧表
D. 电桥
答案:C
42. 在接零保护装置的施工中，一定要注意( )。
A. 在P
B. 线上安装熔断器
C. 在P
D. 线上安装单极开关
E. 在P
F. 线上安装熔断器和单极开关
G. 严禁在PH.线上安装熔断器和单极开关
答案:D
43. 户外灯具一般应选用(  )型灯具。
A. 普通
B. 开启
C. 防水
D. 防爆
答案:C
44. 星-三角降压启动，是启动时把定子三相绕组作(  )联结。
A. 三角形
B. 星形
C. 延边三角形
答案:B
45. 螺旋式熔断器的电源进线应接在(  )。
A. 上端
B. 下端
C. 前端
答案:B
46. 35kV架空电力线路一般不沿全线装设避雷线,而只要住首末端变电所进线段(  )km内装设.
A. 1—1.5
B. 2-2.5
C. 1.5-2
D. 1.5-3
答案:C
47. 载流导体受到力的作用的方向可由(  )。
A. 左手定则
B. 右手定则
C. 发电机定则
D. 安培定则
答案:A
48. 35kV架空电力线路水平排列时相序排列顺序为:面对负荷方向从左至右为(  )。
A. A、B、C
B. C、B、A
C. B、C、A
D. C、A、B
答案:A
49. 电流互感器是将(  )。
A. 大电流变成电流
B. 高电压变成低电压
C. 小电流变成大电流
答案:A
50. 设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处于(  )状态。
A. 运行
B. 检修
C. 设备用
答案:A
51. 电气设备的绝缘电阻应该满足什么要求？( )
A. 绝缘电阻应该越大越好。
B. 绝缘电阻应该越小越好。
C. 绝缘电阻应该符合国家标准。
D. 绝缘电阻应该越大越好，但不能低于国家标准。
答案:D
52. 电动机在额定工作状态下运行时，定子电路所加的(  )叫额定电压。
A. 线电压
B. 相电压
C. 额定电压
答案:A
53. 金属导体的电阻值随温度的升高而(  )。
A. 增大
B. 减小
C. 不变
答案:A
54. 强油风冷式变压器最高顶层油温一般不超过(  )℃。(为了减缓变压器油变质)
A. 70
B. 85
C. 95
D. 105
答案:B
55. 在单相异步电动机定子绕组中通以单相电流后，在电动机内产生(  )磁场。
A. 旋转磁场
B. 脉动磁场
C. 静止磁场
D. 没有磁场
答案:A
56. 电压互感器在运行中，二次回路熔断器熔断后应(  )。
A. 更换熔断器立即投入运行
B. 检查是否由于二次侧短路引起的熔断
C. 检查是否由于一次侧短路引起的熔断
D. 检查是否由于二次侧开路引起的熔断
答案:B
57. 三相电源中相线与相线之间的电压称为(  )。
A. 相电压；
B. 线电压；
C. 端电压；
D. 是相电压也是线电压；
答案:B
58. 未按照规定取得《供电营业许可证》，从事电力供应业务的，电力管理部门责
令其改正，没收违法所得，可以并处违法所得(  )以下的罚款。
A. 10倍
B. 5倍
C. 3倍
D. 2倍
答案:B
59. 所谓三相对称负荷就是(  ).
A. 三相的相电流有效值相等;
B. 三相的相电压相等且相位互差120°;
C. 三相的相电流有效值相等,三相的相电压相等且相位互差120°;
D. 三相的负荷阻抗相等，阻抗角相同.
答案:D
60. 照明开关的安装位置应便于操作，开关边缘距门框为(  )。
A. 0.1m~0.15m；
B. 0.1m~0.2m；
C. 0.15m~0.2m；
D. 0.35~0.50m；
答案:C
61. 施工现场自备电源通常是( )。
A. 南孚电池
B. 发电机
C. 铅蓄电池
D. 直流不间断电源
答案:B
62. 热继电器具有一定的( )自动调节补偿功能。
A. 时间
B. 频率
C. 温度
答案:C
63. 10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时，导线间垂直距离不应小于(  )。
A. 1.5m
B. 2.0m
C. 2.5m
D. 3.0m
答案:B
64. 一正弦交流电的有效值为10A，频率为50Hz，初相位-30°，它的解析式为(  )。
A. i＝10Sin（314t+30°）A
B. i=10Sin(314t-30°)A
C. i=10对2Sin(314t-30°)A
D. i=10对2Sin(50t+30°)A
答案:C
65. (  )控制方式的优点是精度高.速度快，其缺点是调试和维修比较复杂。
A. 闭环
B. 半闭环
C. 双闭环
D. 开环
答案:A
66. 断路器的额定电流是指在规定环境温度下,断路器长期允许通过的( )。
A. 最小工作电流
B. 短路电流
C. 最大工作电流
答案:C
67. 由专用变压器供电时，电动机容量小于变压器容量的(  )，允许直接启动。
A. 60%
B. 40%
C. 20%
答案:C
68. 使接口发出信号后自动撤除，信号持续时间可由程序设定；如果程序未设定，系统默认持续时间为(  )s。
A. 1
B. 0.8
C. 0.6
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