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（建筑工程管理）楼内脚手
架施工方案

5#楼内脚手架施工方案
壹、编制依据
《建筑施工手册》第四版
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
《建筑施工钢架管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
《建筑施工模板安全技术规程》（JGJ162－2008）
《大兴·公园府邸5#楼施工图》
二、工程简介
大兴·公园府邸 5 号楼，地下室结构设计为现浇砼框架结构，柱距：7.35
（8.4、9.0）×4.05、6.8、8.0、9.0、10.15。南北向跨度为 51.4m， 东西向跨度为 55.5m，层高 5.1、5.5m。柱及主、次梁均为钢筋混凝土结构，框架柱截面尺寸为700×700mm；框架梁截面尺寸为400× 700mm；板为现浇钢筋混凝土楼板，板厚为 120mm。
三、施工准备
（壹）技术准备
根据本工程的特点，采用下列脚手架为地下室主体结构支撑及防护设施。
（1） 地下室主体结构采用满堂式扣件脚手架。
（2） 地下室主体结构施工时，随着结构工程的施工进度，要求搭设壹道水平安全网。

（二）材料准备
1、扣件式钢架管的检查应符合下列规定：
①扣件式脚手架用钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》
（GB/T13793-92）或《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3092）中的 Q325A 级普通钢管，材质性能应符合现行国家标准《碳素钢结构》
（GB/T700 的规定。
②扣件式架用钢管规格为ф48×2.0mm。
③扣件及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸铁制造，其材料机械性能应符合 GB9440 中 KTH330-08 及 GB11352 中 ZG270-500 的规定。
④构配件外观质量要求。
1、钢管应无裂纹、凹陷、锈蚀，不得采用接长钢管。
2、铸造件表面应光整，不得有砂眼、缩孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷，表面粘砂应清除干净。
3、冲压件不得有毛刺、裂纹、氧化皮等缺陷。
4、各焊缝应饱满，焊药清除干净，不得有未焊透、夹砂、咬肉、裂纹等缺陷。
5、构配件防锈漆涂层均匀、牢固。
6、主要构、配件上的生产厂标识应清晰。
⑤可调底座及可调托撑丝杆和螺母捏合长度不得少于4-5扣，插入立杆内的长度不得小于150mm。
2、扣件
①扣件应采用可锻铸铁制作的扣件，其质量符合现行国家标准《钢架管脚手架扣件》（GB15831）的规定；
②新扣件应有生产许可证、法定检测单位的检测方案和产品质量合格

证。当对扣件质量有怀疑时，应按现行国家标准《钢架管脚手架扣件》
（GB15831）规定抽样检测；
③旧扣件使用前应进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换；
④新旧扣件均应进行防锈处理。
3、脚手板：竹脚手板采用50mm 厚，宽300mm 的竹夹板，距板俩端 80mm 处应用镀锌铅丝绑扎牢固，凡腐松、扭曲、斜纹、破裂不得使用。
4、安全网：安全网分平网和立网俩种，平网采用锦纶材料制成，立网采用密目安全网，安全网出厂前，必须有国家指定的监督检测部门批量验证和检验员检验合格证。安全网于贮运中，必须通风、遮光、隔热，同时要避免化学物品的侵蚀，搬运时禁止使用钩子，已使用过的安全网必须经过检查和试验合格后方可使用，超过使用期限的安全网严禁使用。
四、施工技术措施
（壹）脚手架搭设条件
1、脚手架搭设要向作业人员进行详细的技术及安全交底。
2、扣件式钢架管、扣件、脚手板、安全网等经检查合格。
3、持证上岗搭设人员个体防护充分（已作定期体检、安全帽、防滑鞋等已配备）。
4、5 级之上大风和雷、雨应停止脚手架作业。
（二）脚手架搭设要求1、搭设顺序：
满堂脚手架搭设顺序：基底处理---放置纵向扫地杆—-立杆--横向扫地杆—-第壹步纵向水平杆— -第壹步横向水平杆— -连墙杆—-第二步纵向水平杆—-第二步横向水平杆。
2、搭设脚手架的所需材料进场后,要进行检查验收,•合格后,按品种、

规格分类堆放整齐平稳。
3、脚手架搭设前,工长按搭设方案中有关搭设要求，向架子工人进行书面的安全技术交底。按预定距离分别划出立杆位置。
4、架子搭设工人应持证上岗,保持人员稳定。
5、脚手架的搭设作业，要统壹指挥，按要求搭设。
6、脚手架搭设的几何尺寸：步距 1.8 米，纵距 0.9 米，横距 0.9 米。
7、剪刀撑和斜支撑设置要求：
剪刀撑从脚手架纵向俩端搭起,搭设宽度为 7 根立杆，于外侧立面整个长度和高度上连续设置。
⑵剪刀撑和水平面的夹角为 45～60°,剪刀撑的底部要插到架子底部, 和立杆相交处要加旋转扣件。
⑶剪刀撑采用搭接方式 ,搭接长度不小于 1000mm,且至少加俩个扣件。
⑷横向斜撑应于同壹节间，由底至顶层呈“之”字型边连续布置，斜撑宜采用旋转扣件固定于和之相交的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于 150mm。当斜撑杆于 1 跨内跨越2 个步距时，宜相交的纵向水平杆处，增设壹根横向水平杆，将斜撑固定于其伸出端上。
（三）内脚手架搭设要求
搭设构造要求
1、梁模板支撑架的构造型式——采用单立杆的双排模板支架。
2、梁板模板支撑架的构造形式
梁板模板支撑架是梁模板支撑架和（楼）板模板支撑架的组合，构成整体空间框架（如下图）。楼板梁（框架梁、肋梁、井字梁），梁下支撑立杆间距为 600mm，俩排布置，模板支架步距同整体内架，且和内架纵横连接形成整体；每层结构梁板模板支撑架生根于下层梁板结

构面，设置同脚手架搭设构造要求：设置连墙拉结点、水平垂直剪刀
撑、扫地杆。

梁、板模板支撑架构造形式3、梁模板、梁板模板支撑架构造的壹般要求
梁和梁板模板支撑架的构造参数需经验算确定，其初选参数应符合下表的构造要求。
梁模板支撑架构造的壹般要求
[image: ]构造形式	构造的壹般要求
①扫地杆距楼地面的高度h 宜≤200mm；
②直接承受荷载的立杆及其顶托（座）伸出顶水平杆之上的自由高度（至托座板面）h1≤500mm；
③剪刀撑应满高设置，视需要设置顶部第 2 道水平杆；
④支架设置侧向斜撑；

单立杆
双排支架

⑤所有杆件（立杆、水平杆、斜杆）之间相接处均应用扣件连接紧固（拧紧扭力矩为 40～60N·m）
⑥立杆不得采用壁厚＜2.0mm 的薄壁钢管；
⑦必须设置侧向斜撑，斜角α＝45°～60°，支点高度应位于＞3/5H 处；
⑧且和结构拉结形成整体。

4、脚手架结构模板支撑架的壹般构造
重载支撑架和高架支撑架
重载支撑架：当有大的集中荷载需要支撑架承担时，可采取以下三项措施。
①增加主杆数：增加主杆数就是缩小立杆间距，加大立杆密度。可选取短型号的横杆，且适当设置壹些斜杆组成支撑架（如下图所示）。若需要现缩小立杆间距时，能够采用俩组或多组架子交错叠合布置， 横杆错层连连接，如下图所示。
支撑架交叉布置
②扩大基底面积：将支撑架底部面积扩大，且照按照传力方向设置斜撑，将中间所承受的集中力传递到扩大的底部（如下图所示），以免地基局部过载。
③加强整体稳定：加强整体稳定的方式有俩种。                          1）设置横托撑：当重载支撑侧旁有稳固的物体时，可设置横托撑将其壹端用碗扣接头和支撑架相连，另壹端插上可调托撑，安装支撑横
梁、抵紧于稳固的物体上。如下图所示。

可调横托撑加横托撑重载支撑架

2） 高架支撑架
于壹个高大空间中用扣件式钢架管搭设满堂红式支撑架时，要设置双向水平拉结杆和剪刀撑，将架体之间相互联结起来，以防止整体压曲

失稳。
3） 有结构转换层的高支撑和重载支撑架
于已施工层柱作为辅助卸荷构件，形成整体支撑系统，撑支架体系传递给混凝土柱，上下层立杆于同壹垂直线上。
四、模板支撑和满堂脚手架预防监控措施要求
模板工程施工前，应编制施工方案和安全技术措施。大型或技术较复杂的模板工程，应进行技术安全培训，使操作人员充分熟悉和掌握安全操作技术。
扣件式脚手架用作模板支撑和满堂红脚手架时，应根据荷载搭设高 度、使用面积作出结构、构造设计，且列入施工组织设计中。于施工中应满足下列要求。
（壹）、搭设
1、安装前应于楼面或地面弹出门架纵、横方向位置线，且进行抄平。基础的处理要求和外脚手相同，即符合有关规定。
2、脚手架的组装要求和顺序可参考外脚手架搭设中相应的规定。
3、可调底座、顶托处应采取措施防止被砂浆、水泥浆等污物填塞螺纹。
4、满堂脚手架顶部施工操作层应满铺脚手板，且采取可靠连接方式和支撑架横梁固定。
（二）、验收
模板高支撑及满堂脚手架搭设完毕后应进行检查验收，合格后方准使

用。检查验收内容应包括：
1、架子、水平加固杆、交叉拉杆、剪刀撑、水平架、脚手板的配置是否符合设计要求。
2、扣件紧固状态是否合格。
3、基础是否平整坚实，可调底座、垫木安放是否符合要求。
4、脚手架垂直度是否合格。
5、安全网及栏杆等设置是否符合要求。
（三）、使用
1、脚手架使用过程中应避免产生偏心荷载。如泵送混凝土时，应随浇、随捣、随平整，混凝土不可堆于输送管道出口处，以免产生较大的堆积荷载，使架子偏心受荷；装卸其它物料时亦防止对模板支撑或脚手架产生偏心、振动和冲击。
2、水平加固杆、交叉支撑等不得随意拆卸，施工要求拆卸时，应待施工完毕后马上补齐。
3、模板支撑及满堂脚手架下方，施工人员不得经常出入。
4、进人施工现场人员不得赤脚、穿硬底鞋、拖鞋或高跟鞋，必须戴安全帽。
5、恶劣天气限制
凡遇到恶劣天气，如大雨、大雾及6 级之上的大风时，应停止露天高空作业。风力达到5 级时，不得进行大块模板和高支模板等大件模具的露天吊装和支撑作业。

6、外防护架和安全网
进行多层、高层现浇结构模板工程施工时，于建筑物或构筑物外面， 应执行《架子工程》作业指导书的有关设置防护外架和安全网的规定。7、脚手板铺设
对接铺设的脚手架板，于每块脚手架板俩端下面均要有小横杆， 杆离板端的距离应大于 150mm，且不小于 100mm。搭接铺设的脚手板要求俩块脚手板端头的搭接长度不小于 200mm，接头处必须于小横杆上。
8、高空支模作业
安装和拆除模板操作当高度于 2m 之上时，应佩戴安全防护用品。9、高空拆模安全
于高空拆模时。作业区四周及进出口处应设围栏且加设明显标志和警示牌，严禁非操作人员进入作业区，垂直运输模板和其它材料时，应有统壹指挥，统壹信号。
五、验收及偏差要求
（壹）脚手架验收
架子搭设完毕投入使用前要及时检查验收，检查工作由工程负责人或安全负责人进行组织，验收时必须有主管审批架子施工方案的有关技术和安全部门参加。检查依据为施工组织设计、施工方案、技术交底、架子变更文件和有关规范。于检查过程中如发现工程技术文件和规范有冲突的地方，以规范为准，且及时修改技术文件。
架子检查分阶段进行，根据本工程的特点架子分为以下几个阶段进行

检查：
1、基底处理完毕后架子搭设前，主要检查轴线尺寸位置。
2、作业层上施加施工荷载前；
3、每搭完 6 米高度后；
4、达到设计高度后；
5、遇有六级大风和大雨后；
6、停用超过壹个月。
除了按之上几个阶段进行检查外，项目安全部门每周必须对架子进行不少于二次的周检，技术部门安排测量人员及时做好架子的变形观 测，观测项目主要是架子的垂直度和变形。
架子每次的检查验收均由安全检查部门做好检查记录，纳入安全资料内存档。架子验收和定期检查的主要项目：
1、杆件的设置和连接；
2、扣件螺栓是否松动；
3、架子的变形；
4、安全防护措施；
5、是否超载；
（二）脚手架的允许偏差
按照《建筑施工扣件式钢架管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001） 中，第 8.2.4 条执行。
1、钢脚手架立杆的垂直度偏差应≤1/300，且应同时控制其最大垂直偏差值：当架高≤20m 时为不大于 50mm；当架高＞20m 时为不大于 75mm。
2、纵向钢平杆的水平偏差应≤1/250，且全架长的水平偏差值应不大
于 50mm。

（三）脚手架的拆除
1、架子拆除时应划分作业区，周围设围栏或树立警戒标志，地面设有专人指挥，严禁非作业人员入内。
2、拆除的高处作业人员，必须戴安全帽，系安全带，穿软底鞋。
3、拆除顺序应遵循由上而下，先搭后拆，后搭先拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑，后拆小横杆、大横杆、立杆等，且按壹步壹清的原则依次进行，要严禁上下同时进行拆除作业。
4、拆立杆时，应先抱住立杆再拆开最后俩个扣，拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣，然后托住中间，再解端头扣。
5、连墙点应随拆除进度逐层拆除，拆斜撑前应设置临时支撑，然后再拆抛撑。
6、拆除时要统壹指挥，上下呼应，动作协调，当解开和另壹人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落。
7、于大片架子拆除前先将预留的斜道、上料平台、通道小飞跳等， 先行加固，以便拆除后确保其完整、安全和稳定。
六、安全措施
（壹）搭设作业安全措施
1、于架上作业的工人应穿防滑鞋和配挂好安全带，为了便于作业和安全，脚下应铺设必要数量的脚手板，且应铺设平稳，不得有探头板。2、当暂时无法铺设脚手架，用来落脚或抓握、把持的杆件均应为稳定的构架部分。位于立杆接头之上的自由立杆不得用作把持杆。
3、架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件时应掌握好重心,平稳传递。
4、对每完成壹道工序,要相互询问且确认后才能进行下壹道工序。
5、作业工人应佩带工具袋,工具用后装于袋中,•不要放于架子上，以免掉落伤人。
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