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工程背景：

安装工程计量与计价_例题


[image: ]某办公室照明工程，层高4 m,架空进线高 3m；照明配电箱嵌入式安装，配电箱板面尺寸 350×250×120，配电箱安装高度 1.8m；室内刚性阻燃管 DN15 沿墙暗敷，管内穿线BV-1.5mm2；方形吸顶灯,三孔插座;开关安装高度为 1.2m，插座安装高度均为 0.3m。见图2-1。























问题：

图 2-1 室内照明平面图、系统图


1. 根据施工图和《重庆市安装工程计价定额》(2008)工程量计算规则计算出该工程分部分项工程量 (进户支架采用两端埋设三线，长 1.8m/根，用∠ 50*4，容重3.77kg/m )，并将计算结果填入表 2-1；
工程量计算表	表 2-1
 (
编
项目名称
单位
数量
计
算
式
号
1.
进户支架制作，
Kg
1.8*3.77
∠
50*4
2.
进户支架安装，
根
1.0
两端埋设三线
00
3.
进户管沿墙暗敷
m
2.0
（
0.15+0.24
）
+
（
3.5-1.8
）
G20
9
4.
管内穿线 
BV-6
m
2.09*3+
（
1.5+0.6
）
*3
5.
照明配电箱暗
台
1.0
)















	7.
	刚性阻燃管沿墙
暗敷，DN15
	m
	
70
	35.
	

	8.
	管内穿线 BV-1.5
	m
	
	
	18.2*2+17.7*3+0.6*7

	9.
	方形吸顶灯安
装，4*60W
	套
	

00
	1.0
	

	1
	吊风扇安装
	台
	
	2.0
	

	0.
	
	
	00
	
	

	1
1．
	单控单联板式暗
开关
	套
	

00
	1.0
	

	1
	单项三孔暗插
	套
	
	1.0
	

	2.
	座，1.5A
	
	00
	
	

	1
	塑料接线盒暗装
	个
	
	4.0
	2+1+1

	3.
	
	
	00
	
	

	1
	塑料开关盒、插
	个
	
	7.0
	3+1+3

	4.
	座盒、灯头盒暗装
	
	00
	
	







 (
装，四回路
00
6.
照明配电箱暗装
个
1.0
接
线
箱
，
00
350*250*120
)工程背景：
某办公楼室内给排水安装工程量清单如下表1-1 所示。经公司研究按照招标文件要求依据《重庆市安装工程计价定额》（2008）和《重庆市建设工程费用定额》（2008）进行投标报价。相关费用及费率如下：人工单价：50  元/工日；规费费率：25.83%；安全文明施工专项费费率 7%；工程定额测定费费率 0.14%；税金费率 3.41%；管理费费率 60%；利润费率 40%；
暂不考虑风险因素。


 (
序
项目编码
项目名称
计量单
工 程 数
号
位
量
)分部分项工程量清单	表 1-1
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	水压及泄露试验
	

	
	2
	030803
	螺纹阀门；
	个
	12.00

	．
	
	001001
	类型：螺纹阀门。材质：不锈钢型号、规格：DN40
工作内容：1．安装
	
	





 (
其中
未计价材料
定
单
基
项目名称
人
材
机
名称、规
单 消
额编号
位
价
) (
1
030801
镀锌钢管；
m
650.00
．
001001
安装部位：室内
输送介质：给水
材质：镀锌钢管
型号、规格
：
DN40 
套管形式、材质、规格：塑料套管
DN50
，
50
 
个
工作内容
：
管道
、
管件安装；
套管制作、安装；给水管道消毒、冲洗；
)表 1-2







	工费
	料费
	械费
	格
	位
	耗量

	
CH
	镀锌钢管，螺
	
1
	
9
	
6
	
2
	
0
	镀 锌
	钢
	
m
	
10

	
0123
	纹链接，室内给水
	
0m
	
7.07
	
9.69
	
6.45
	
.93
	
	管 DN40
	
	
.200

	
	DN40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CH
	塑料 套管制
	
	个	7
	3
	3
	
	/
	塑 料
	管
	m	0.

	0363
	作、安装 DN50
	
	.09
	.47
	.62
	
	
	DN50
	
	310

	CH
	给水管道消毒
	
	1	2
	1
	1
	
	/
	
	
	

	0444
	冲洗 DN50 内
	00
	3.98
	3.83
	0.15
	
	
	
	
	

	
	
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	CH
	螺纹阀门安装
	
	个	1
	6
	5
	
	/
	螺 纹
	阀
	个 1.

	0457
	
	
	2.13
	.55
	.58
	
	
	门 DN40
	
	010



问题：
（1） 请按照《重庆市安装工程计价定额》（2008）以及 《重庆市建设工程费用定额》
（2008）工程量清单计价格式，计算分部分项工程综合单价。(10  分) 条件：①《重庆市安装工程计价定额》（2008）相关内容见表 1-2；
②相关主材单价如下： 镀锌钢管 DN40	21.50 元/m；塑料管 DN50	5.8 元/m； 螺纹阀门 DN40	85 元/个
④《重庆市安装工程计价定额》（2008）人工基价 28 元/工日。
[image: ]
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[image: ]条件：①措施项目费合计为 6800.00 元，其他项目费合计为 5600.00 元；
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（3） [image: ]答:工程量清单的作用是：
①为投标者提供一个公开、公平、公正的竞争环境；(1 分)
②约束招标投标双方的计价行为。是计价和评标的基础；(1 分)
③为支付工程进度款提供依据；(1 分)
④为办理竣工结算及工程索赔提供依据；(1 分)


（4） 工程量清单标准格式，由工程量清单说明与工程量清单表格两大部分组成；(2
分)


（5） 答:
[image: ]



清单项目特征，其作用是描述项目名称;(1 分)


如描述项目所在工程部位、名称、类型、施工工艺、材料品种、规格和型号等; (1 分)


它是设置项目的主要依据，它影响项目实体价值（或价格），是形成工程造价的主要因素; (1 分)

特征描述必须准确、清楚和完善，否则影响招标与计价; (1 分)




工程背景：
[image: ]某室内给排水安装工程，如下图 3-1 所示。给水管道为 PP-R 管热熔连接，排水管道为承插塑料排水管零件粘接，穿墙套管为塑料套管，直冲式手押阀蹲式大便器，磁洗手盆， 墙厚按照 240mm。
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问题：




（1）
（2）

图 3-1 室内给排水平面图、系统图


请按照《重庆市安装工程计价定额》（2008）计算分项工程量
请按照《建设工程工程量清单计价规范》（2008）编制分部分项工程
[image: ]


量清单
[image: ]




工程僵计饥表	表 3- 1.


	
序号
	·`
项D名称
	计
单位
	
工桯数呈
	·一一	---．.尸.－.  ·
计绊式

	1.
	pr	- R苍担熔违桉!1' 室内 给水.Jl
D 20
	t10m
	嗖 J 63
	I.  5rl-0. ：2 4+l`  38*0; 5+1+l . 2
勹

	'2. u.. . I II 『1
l    '，．＇\
	pr	- R 笞苍熔汀寸妾，室内给水J!
拟 1 5,．、．	, L
	l0m
I                I               I'·
	l 谒 89	J
I         I..'·	［.一I
	1  3 扣 0  5+1   2 r L	：广
	、宁、，
	

	3.
	承插酌料排水笞罕件粘搂，空
内排水，亦沁 o
	l0m
	8 93
	I.  6r+O. .Z4+1. 3.8*0. 5-¼5 +-1.  5

	-4.
	承擂垄料排水管零件粘接』宝
内排水严 亦50
	l10m
	2. 69
	1. 3扣 0. 5+1. 2引 0. 8

	5.
	塑料穿渚菩管剌作安装邸边
	个
	L OO
	

	[6.
	纫料穿培菇管制作安装D 1 25
	个
	l OO
	

	1.
	给 水管迼消蒋冲沈，D. 60
	lOO”
	6.52
	4瞿 &3+1.89

	i8.
	侍沟土方什挖
	110  d
	
	

	9ii  j
	智沟土方回坦
	10 印；
	
	

	1 0,
	嫘纹水裘安诚，咽 20
	纽
	l .	00
	

	1:ll.
	直 冲 武T·押阀蹲式大便器安
装
	l O 茬
	0 .	10
	

	1 2.
	磁洗T溢安装，冷水
	l 0 组
	0.	10
	




尸	塑料地漏安装 D蹋	巳


, 0	1 0





分部分项工程噩消单	表 3—2






 (
序
 
号
)项口编码	项日名称

计
里工程
单	数茧
位	，


.tt	笃	式


1..	I osoao1005001 I 弩料管:
项口特征
i ． 炭装部位： 玉H
z.	饰送介瓜 给水
3 .	材质： 卯－R
4. 型 号、 规格屯 亦 20
5. 套管形式、材仄 、规格：：：	覜争斗
套符卵32
T一作比容
． 菩追气 管忤安装：
2. 套管副	作、安裴：
3. 给水管避泊再冲洗【
4. ,k丿正及消茹 试验

IIIJ	I 4 - 63	| l  ． 现	24廿．厕 38	叨	． 5
+1于1. 2


2	| 030801005002   1 瑁 科销	I Ill	I L 的	I L 3妇0心驴	1.	2
项目特征
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]！｀	安装部位！室内
2 懿 介反: 给水．
3 .	材质： PP-R
4.	型导 氐格： DNl 5
T一作内容
！管道、管件究裘
2 套笞制作、安装：
3 给 水管迤沿斋冲洗；
艺水压及汛丽试验
 (
3.
I
 
0.308
0
100.50 
0
 
3
I
 
超抖智；
8. 9
!
3 
I
L
5
 
句
．加
1
  
.
，
 
3
8
吨
  
5
 
+
)


项日特征
l ． 安裴部位	室内
2. 箱 送介底	排水
3. 材庇	叩 VC
4. 型号｀ 规恪; DN』00
5. 套答形式、材质、观格： 塑料客忤 DNL2-5
工作伪容
l 甘过七 倍件安装：

+ L 5
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[image: ]工程背景：
某办公楼电气安装工程量清单如下表 11 所示。经公司研究按照招标文件要求依据《重庆市安装工程计价定额》（2008）和《重庆市建设工程费用定额》（2008）进行投标报价。相关费用及费率如下：人工单价：50 元/工日；规费费率:25.83%;安全文明施工专项费费率




7%；工程定额测定费费率 0.14%；税金费率 3.41%；管理费费率 60%；利润费率 40%； 暂不考虑风险因素。
分部分项工程量清单	表 1-1
 (
序
项目编码
项目名称
计
工 程
号
量
 
单
数量
位
1
0302120
电气配管；
m
180
．
01001
项目特征：
0.00
名称：电气配管
材质：半硬质塑料管
规格 ：
DN25
配置形式及部位：沿墙暗敷
工作内容：
电线管路敷设；
接线盒
（
130
 
个
）
、灯头盒
（
40 
个
）
、开关盒（
 
120
 
个
）
、插座盒（
 
80
个）安装
2
0302130
荧光灯；
套
80.0
．
03001
项目特征：
00
1
．
名称：吊链式双管荧光灯，成
套型
工作内容：
1
．安装
)


 (
其中
未计价材料
7
敷设，砖、
3
料
管
混 凝 土 结
DN25
)表 1-2





	定
额编号
	项
名称
	目
	
位
	单
	
价
	基
	人
工费
	材
料费
	机
械费
	名
称、规格
	
位
	单
量
	消耗

	C
	半
	硬
	
	1
	
	2
	16
	4.
	48
	半
	
	m
	106

	
B160
	质 塑 料 管
	
00m
	
17.5
	
4.70
	
02
	
.81
	硬质塑
	
.420
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	C
	接
	线
	
	1
	1
	
	11
	
	7.
	/
	接
	个
	10.

	B188
	盒暗装
	
	0 个
	
	9.49
	.59
	
	90
	
	
	线盒
	200
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	开
	关
	
	1
	1
	
	12
	
	3.
	/
	接
	个
	10.

	B119 0
	盒 、 插 座盒、灯头盒
	0 个
	
	
6.04
	
.38
	
	
66
	
	
	线盒
	
200
	

	
	暗装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	成	套
	
	1
	1
	
	72
	
	33
	/
	成
	套
	10.

	B211
	型 吊 链 式
	0 套
	
	06.1
	.35
	
	.82
	
	
	套型吊
	100
	

	5
	双 管 荧 光
	
	
	7
	
	
	
	
	
	链式双
	
	

	
	灯安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	管荧光
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	灯
	
	





 (
构
暗
配
DN25
)问题：
（1） 请按照《重庆市安装工程计价定额》（2008）以及 《重庆市建设工程费用定额》
（2008）工程量清单计价格式，计算分部分项工程综合单价。(10  分) 条件：①《重庆市安装工程计价定额》（2008）相关内容见表 1-2；
②相关主材单价如下：
半硬质塑料管 DN25 2.40 元/m；接线盒 1.20 元/个；成套型吊链式双管荧光灯
85.00 元/套;荧光灯管 10.00 元/只
③请在分部分项工程量清单综合单价分析表（表1-3）中填写。
④《重庆市安装工程计价定额》（2008）人工单价 28 元/工日.
（2） 请按照《重庆市建设工程费用定额》（2008）工程量清单计价格式，计算单位工程费用。(10 分)
条件：①措施项目费合计为 8500 元，其他项目费合计为 7200 元；
②请在单位工程费汇总表（表 1-4）中填写
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8.
R
l 
仆
内存 
1
3
. 
屯线管陪位叱
\_'
II  
,  l  
I
枪找仓
{ 
LJI) 
个
1
．打头丘
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个］沁开关立（］四个）
、蚧座 
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0
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I
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1
  
 
钮
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8
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L
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[image: ]工程背景：
某室内照明安装工程如图2-1 所示,从8 轴线算起.层高4m,吊顶高3.2m,刚性阻燃塑料管 DN15 沿墙和吊顶内暗敷,穿 BV-2*1.5 线,晶片组合吸顶灯一套,双方筒乳白壁灯 2 套,灯具安装高度 2 m,开关安装高度 1.2m,插座安装高度 0.3m.照明和插座不共管、不共回路， 墙厚按照 240mm。(备注:在吊顶内配管,要求管顺着建筑轴线敷设)



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/765131213314011121
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