温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软线的型号为(  )。
A. RV
B. RVB
C. RVV
D. RVP
答案:D
2. 35kV及以下变电所供电频率偏差不得超过(  )。
A. ±0.2Hz
B. ±0.3Hz
C. ±0.4Hz
D. ±0.5Hz
答案:D
3. 国电公司在全国范围内开展“电力市场整顿和优质服务年活动”宣传日是(  )。
A. 2000年1月24日;
B. 2001年1月24日;
C. 2001年2月24日;
D. 2002年2月24日;
答案:C
4. 中小容量的高压电容器组如配置( ),动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍。
A. 过电流保护
B. 电流速断保护
C. 差动保护
答案:B
5. F-20MS可编程序控制器表示(  )类型。
A. 继电器输出
B. 晶闸管输出
C. 晶体管输出
D. 单晶体管输出
答案:B
6. 我国国标对35~110kV系统规定的电压波动允许值是(  )。
A. 1.6%
B. 2%
C. 2.5%
答案:B
7. (  )仪表有固定的线圈，可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 机械式
答案:C
8. 单梯的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶(  )处设限高标志。
A. 1m
B. 1.2m
C. 1.5m
D. 1.8m
答案:A
9. 变压器匝数少的一侧电压低，电流(  )。
A. 小
B. 大D.不确定
答案:B
10. 电缆的型号为ZQ22-3×70-10-300中的“10”表示该电缆的(  )。
A. 工作电压
B. 载流量
C. 工作电流
答案:A
11. (  )是工件定位时所选择的基准。
A. 设计基准
B. 工序基准
C. 定位基准
D. 测量基准
答案:C
12. 胸外按压法要以均勾速度进行，每分钟至少(  )次，按压和放松时间相等。
A. 60
B. 80c.90
D.100
答案:D
13. 纯电感电路中，电感为0.1H的线圈，在市电状态下，感抗为(  )。
A. 3.14Ω
B. 31.4Ω
C. 314Ω
D. 0.314Ω
答案:B
14. 刀开关一般用于空载操作，也可用于控制不经常启动的容量小于3KW的异步电动机，当用于启动异步电动机时，其额定电流应不小于电动机额定电流的()。
A. 1倍；
B. 2倍；
C. 3倍；
D. 4倍
答案:C
15. (  )的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。
A. 不常用,但电机刚停止不超过一天
B. 一直在用,停止没超过一天
C. 新装或未用过的
答案:C
16. 用旋转相量法表示一正弦交流电时，相量的长度与正弦量的(  )成比例。
A. 有效值
B. 相位角
C. 频率
D. 瞬时值.
答案:A
17. 我国电缆产品的型号由大写的汉语拼音字母和阿拉伯数字组成。数字除标注电缆的一些参数外，还标注电缆的(  )。
A. 导体材料
B. 内护层材料
C. 绝缘材料
D. 外护层材料
答案:D
18. 对刚退出运行的电容器组，要在原有的自动放电装置上，经过不少于(  )的自动放电，然后再补充人工放电，以使残余电荷放掉。
A. 1min；
B. 2min；
C. 2.5min；
D. 3min；
答案:D
19. 接地电阻测量仪主要由手摇发电机.( ).电位器,以及检流计组成。
A. 电流互感器
B. 电压互感器
C. 变压器
答案:A
20. 遮栏的高度户内应不低于(  )。
A. 0.8m
B. 1.0m
C. 1.2m
D. 1.5m
答案:C
21. 装设避雷针.避雷线.避雷网.避雷带都是防护(  )的主要措施。
A. 雷电侵入波
B. 二次放电
C. 直击雷
答案:C
22. 《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位应当督促.教育从业人员正确佩戴和使用(  )。
A. 劳动防护用品
B. 检测工具
C. 检测仪表
答案:A
23. 对于高电压.大电流的电路，要求熔断器具有较大的分断电流能力。此时，用(  )熔体往往不能可靠地断开电弧，而要求用其他熔体。
A. 铅锡合金
B. 铜锡
C. 银
D. 铅铜
答案:A
24. 电机在运行时,要通过( ).看.闻等方法及时监视电动机。
A. 记录
B. 听
C. 吹风
答案:B
25. 在开关电器中,气体吹动电弧的办法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(  )。
A. 平行
B. 垂直
C. 歪斜30o角度
答案:A
26. 保护接地.接零线(PE线)的颜色是(  )。
A. 黑色
B. 淡蓝色
C. 黄绿双色
答案:C
27. 当异步电动机采用星形——三角形降压启动时，每相定子绕组承受的电压是三角形接法全压起动时的(  )倍。
A. 2
B. 3
C. 1/
D. 1/3
答案:C
28. 电路处于( )状态时,电路中的电流会因为过大而造成损坏电源.烧毁导线,甚至造成火灾等严重事故。
A. 通路
B. 断路
C. 短路
答案:C
29. 逻辑保护电路一旦出现(  )的情况，与非门立即输出低电平，使和均被箝位于“0”，将两组触发器同时封锁。
A. uR=1.uF＝0
B. uR=0.uF＝0
C. uR=0.uF＝1
D. uR=1.uF＝1
答案:D
30. 在市场经济条件下，(  )是职业道德社会功能的重要表现。
A. 克服利益导向
B. 遏制牟利最大化
C. 增强决策科学化
D. 促进员工行为的规范化
答案:D
31. 触电致人死亡的决定因素是(  )。
A. 电压
B. 电流
C. 触电时间
答案:B
32. 在中性点直接接地电网中的剩余电流保护器后面的电网零线不准再( ),以免引起保护器误动作。
A. 重复接地
B. 直接接地
C. 保护接零
答案:A
33. 在6～10KV中性点不接地系统中，发生单相完全金属性接地时，非故障相的相电压将(  )。
A. 升高；
B. 升高不明显；
C. 升高倍；
D. 降低。
答案:C
34. 阀型避雷器阀电阻片具有(  )特性。
A. 线性或非线性
B. 线性
C. 非线性
答案:C
35. 使人体能够感觉到的最小电流称为(  )。
A. 感知电流
B. 持续电流
C. 致命电流
D. 摆脱电流
答案:A
36. 在砖混结构的墙面或地面等处钻孔且孔径较小时，应选用(  )
A. 电钻
B. 冲击钻
C. 电锤
D. 台式床钻
答案:B
37. 交流高压真空接触器的机械寿命一般为(  )。
A. 10万次
B. 20万次
C. 30万次
D. 50万次
答案:C
38. 人体在电磁场作用下，由于( )将使人体受到不同程度的伤害
A. 电流
B. 电压
C. 电磁波辐射
答案:C
39. 因供电设施计划检修需要停电时，供电企业应当提前()通知用户或者进行公告。
A. 2d
B. 5d
C. 7d
D. 10d
答案:C
40. 两个阻值相同的电阻串联后其阻值等于( )
A. 两个电阻阻值的乘积
B. 两个电阻阻值的和
C. 两个电阻阻值的倒数和
答案:B
41. 电容器组禁止( )。
A. 带电合闸
B. 带电荷合闸
C. 停电合闸
答案:B
42. 封闭母线与外壳应同心，允许偏差为(  )mm。
A. +5
B. -5
C. ±5
答案:C
43. 起动直流电动机时，通常在电枢回路中串入必要的电阻，目的是(  )。
A. 产生必要的电磁转矩
B. 防止飞车
C. 限制起动电流
D. 防止产生过大的反电势
答案:C
44. ( )的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。
A. 不常用,但电机刚停止不超过一天
B. 一直在用,停止没超过一天
C. 新装或未用过的
答案:C
45. 吹气要均匀，将吸入的气全部吹出，时间约(  )S0
A. 0.5-1
B. 1~1.5
C. 2
D. 3
答案:C
46. 电压互感器按用途分为测量用电压互感器和(  )。
A. 充电用电压互感器
B. 绝缘用电压互感器
C. 保护用电压互感器
答案:C
47. 检修高压电动机时。下列哪种行为错误?(  )
A. 先实施停电安全措施，再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。
B. 检修工作终结，需通电实验高压电动机及其启动装置时，先让全部工作人员撤离现场，再送电试运转。
C. 在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。
答案:C
48. 电机.变压器和互感器.电感线圈的铁芯.铁磁电动系仪表的铁芯必须采用( )。
A. 硬磁材料；
B. 铁氧磁体及坡莫合金；
C. 高矫顽力材料；
D. 镍钴合金。
答案:B
49. 制作电缆头时，芯线的弯曲半径不应小于电缆芯线直径的(  )。
A. 2倍
B. 5倍
C. 7倍
D. 10倍
答案:D
50. 疏散照明系统电线采用额定电压不低于(  )V的铜芯绝缘线。
A. 220
B. 380
C. 750
答案:C
51. 保持电气设备正常运行要做到(  )。
A. 保持电压.电流.温升等不超过允许值
B. 保持电气设备绝缘良好.保持各导电部分连接可靠良好
C. 保持电气设备清洁.通风良好
D. 以上都是
答案:D
52. 使用携带型喷灯时，火焰与带电部分的距离为:10kV及以下者，不得小于(  )m。
A. 0.6
B. 1.O
C. 1.5
D. 3
答案:C
53. 电动机的节电方法之一是电动机与机械负载(  )配套。
A. 大车拉小车
B. 小车拉大车
C. 合理
D. 随意
答案:C
54. 制作电缆终端头时，耐油橡胶管应套到离线芯根部(  )远处。
A. 10mm
B. 20mm
C. 30mm
D. 40mm
答案:B
55. 什么是电阻？( )
A. 电阻是电子在导体中的流动。
B. 电阻是电子在绝缘体中的流动。
C. 电阻是电子在真空中的流动。
D. 电阻是电子在半导体中的流动。
答案:A
56. 跌开式熔断器和单极隔离开关合闸操作的顺序是(  )。
A. 上风侧相.下风侧相.中相
B. 下风侧相.上风侧相.中相
C. 中相.下风侧相.上风侧相
D. 中相.上风侧相.下风侧相
答案:A
57. 每一照明{包括风扇}支路总容量一般不大于(  )KV。
A. 2
B. 3
C. 4
答案:B
58. 屋内照明线路的用电设备总容量，每分钟不超过( )。
A. 1000W
B. 2000W
C. 3000W
D. 5000W
答案:C
59. 当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器( )过负载的能力称为事故过负载能力。
A. 短时
B. 长时
C. 随时
答案:A
60. 用于爆炸危险较大和安全条件要求较高的场所是(  )系统，是三相五线制系统。
A. TT系统；
B. TN-C系统；
C. TN-S系统；
D. TN-C-S系统；
答案:C
61. 直流电动机的机械特性指的是( )之间的关系。
A. 端电压与输出功率
B. 端电压与转速
C. 转速与转矩
D. 励磁电流与转速
答案:C
62. 软启动可用于频繁或不频繁启动，建议每小时不超过(  )。
A. 20次
B. 5次
C. 100次
D. 10次
答案:D
63. 电流通过导体时使导体发热的现象叫电流的(  )效应。
A. 物理；
B. 化学；
C. 机械；
D. 热；
答案:D
64. 电容器在用万用表检查时指针摆动后应该( )。
A. 保持不动
B. 逐渐回摆
C. 来回摆动
答案:B
65. 钳形电流表是利用(  )的原理制造的。
A. 电流互感器
B. 电压互感器
C. 变压器
答案:A
66. 35KV以下的安全用电所使用的变压器必须为(  )结构。
A. 自耦变压器
B. 一次.二次绕组分开的双绕组变压器
C. 整流变压器
D. 一次.二次绕组分开的三绕组变压器
答案:B
67. 就设备本体而言，I类设备是带有‘(  )绝缘的设备。
A. 双重
B. 加强
C. 基本
D. 附加
答案:C
68. 一台单相变压器,其额定电压为U1N/U2N=10KV/0.4KV,额定电流I1N/I2N=25A/625A,则变压器的额定容量为(  )
A. 10KVA
B. 250KVA
C. 6250KVA
答案:B
69. 三极管的三个电极是(  )。
A. 基极.发射极.集电极
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