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[bookmark: _TOC_250016][image: ]二、	工程概况
2.1 [bookmark: _TOC_250015]工程地点
******改建工程工程起点位于********************南侧，之后穿过******山体，在白泉镇与现 329 国道（即白沈线）相接，终点与平东线相交。全程共有
隧道 7 条，互通 5 处，设计时速达到 80 公里。路线全长 49.08 公里。其中*** 至勾山段西起*****十字路口，东至临城缸兆岭，路线全长10.576 公里。其中白泉至深坑岭长约 6.27 公里，采用六车道加两辅道，路基总宽44m；深坑岭至缸兆岭增设高架桥，总长 4.3 公里（含接线路），选择结构为现浇预应力混凝土连续箱梁，采用主线高架双向六车道，路基总宽度 49m，高架桥宽 26.5m，辅道地面双向四车道，全线设置上下匝道 3 对。第 4 合同段起点桩号 K38+042.000， 终点桩号	K41+979.000。本合同段共设桥梁	2276.04m/4	座，其中特大桥1901m/1 座，大桥 362m/2 座，小桥 13.04m/1 座；涵洞 9 道。
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2.2 [bookmark: _TOC_250014]结构特征，
临 城 高 架 上 部 结 构 采 用 预 应 力 砼 现 浇 箱 梁 ， 跨 径 布 置 为 ： 20*30+(35+55+35)+18*30+(40+60+40)+21*30+(40+60+40)+36*30+(4
0+60+40)+8*30m，全长 3937m（其中第 3 合同 2036m，第 4 合同 1901m），下部结构采用柱式墩台，钻孔灌注桩基础。
主线桥上部结构采用一次落架现浇砼连续箱梁，箱梁采用斜腹板整幅箱梁断面，单箱三室～单箱八室结构，梁体结构采用预应力砼连续箱梁。
箱梁悬臂长 3.5m，悬臂板端部厚 0.2m。腹板采用斜腹板，竖向等宽。支点范围箱梁顶板厚 0.58m，底板厚0.45m，内腹板厚 0.8m；跨中范围箱梁顶板厚 0.28m，底板厚 0.25m，内腹板厚 0.50m。 变宽段变宽方式以保证悬臂尺寸不变，箱室数根据桥面宽度确定，箱室宽度采用渐变方式。横梁厚度根据结构受力不同有所差别，端横梁厚度为 1.8m，中横梁厚度为 2.5m。
主线桥标准段桥面设双向 2％横坡，顶点位于线路设计中心线，标准段及超高渐变段桥面横向坡度由梁体整体折线形成，即底板水平，在支座处设有支承楔块以保证支座面水平。全超高段保持梁高不变，即顶板、底板平行布置。
主线标准跨桥下部结构主墩采用与箱梁匹配的异形双柱墩，墩柱截面为矩形，墩底尺寸为1.7×1.7m，两墩间净距为3.8m，墩底外到外全宽为7.2m。横桥向每根墩柱在顶部 3m 范围设置圆弧外倾，墩柱外侧半径为 657.3cm，墩柱内侧半径为	1210.8cm，墩顶尺寸为	2.2×1.7m（过渡墩	2.3  m），四角设置 R=20cm 抹圆，墩顶部外到外全宽为 8.5m。在距离墩柱顶部 0.4m 处，设置一道高度 1.2～1.5m 联系梁，宽度1.2m，以平衡墩柱倾斜带来的水平力，减小墩柱墩身的侧向弯矩。
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主墩墩柱的基础采用 φ1.5、φ1.8、φ2.0m 群桩基础，每个承台下设 2 根钻孔灌注桩，承台厚度为2.5m、2.8m、3.0m，承台之间设置联系梁，宽度为2 米。
根据桥面宽度，部分墩柱单侧或双侧设置辅助墩，辅助墩墩柱截面为矩形， 尺寸为 1.7×1.7m，四角设置 R=200cm 抹圆。墩柱基础均采用 φ1.5m 群桩基础，每个承台下设 2 根钻孔灌注桩，承台厚度均为 2.5m。
在个别主线桥墩高度不足的布孔位置采用柱式墩，其尺寸同辅助墩。



桥梁上部结构图 1
主线桥第二十四联及第三十三联为跨线桥，桥跨布置为 40m＋60m＋ 40m，桥宽 26.5m。主梁上部结构采用变高度预应力混凝土箱梁，单箱三室截面。






桥梁上部结构图 2
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 (
本标段大桥
主线桥
)各联箱梁基本参数表

	部位
	跨径、长度（m）
	支架高度
	备注
变
	
宽

	第 19 联
	3×30=90
	8.6m~9.2m
	37.8m~30.5m
	

	
第 20 联
	
4×30=120
	
9.2m~10.3m
	变
30.5m~26.5m
	宽

	第 21 联
	3×30=90
	10.3m~11m
	等宽 26.5m
	

	
第 22 联
	40+60+40=1
40
	
11m~10.6m
	
等宽 26.5m
	

	第 23 联
	4×30=120
	10.6~9m
	等宽 26.5m
	

	第 24 联
	4×30=120
	9m~8.8m
	等宽 26.5m
	

	第 25 联
	4×30=120
	8.8m~8m
	等宽 26.5m
	

	
第 26 联
	
3×30=90
	
8m~7.8m
	变
26.5m~30.3m
	宽

	
第 27 联
	
3×30=90
	
7.8m~7.8m
	变
30.3m~36m
	宽

	
第 28 联
	
3×30=90
	
7.8m~7.8m
	变
36m~32.4m
	宽

	第 29 联
	3×30=90
	7.8m~7.8m
	变
	宽
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	32.4m~26.5m

	第 30 联
	4×30=120
	7.8m~8.4m
	等宽 26.5m

	第 31 联
	4×30=120
	8.4m~9.6m
	等宽 26.5m

	第 32 联
	4×30=120
	9.6~10.6m
	等宽 26.5m

	
第 33 联
	40+60+40=1
40
	
10.6m~8.4m
	
等宽 26.5m

	第 34 联
	4×30=120
	8.4m~4.8m
	等宽 26.5m

	第 35 联
	4×30=120
	4.8m~1m
	等宽 26.5m







2.1 [bookmark: _TOC_250013]施工平面图及立面图
详见图 2-1 总体平面布置图










图 2-1 总体施工平面图
2.2 [bookmark: _TOC_250012]支架的应用具体位置
本标段此方案适用 2.2m 厚、26.5m 宽、跨度为 30m 箱梁段。
2.3 [bookmark: _TOC_250011]支撑系统选择
承插型盘扣式支撑架的立杆直径为φ60.3，壁厚为3.2mm，材质为Ｑ345B；横杆材质为 Q345B，管径为 φ48.3mm，管壁厚为 2.5mm；斜杆材质为 Q235， 管径为 φ42mm，管壁厚为 2.75mm，且全部经过热镀锌处理。
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承插型盘扣式脚手架设计概要：
图 2-1 脚手架构造图






其具有以下特点：
1） 、采用低合金高强度钢，承载能力高，考虑安全系数，单肢设计承载力可达 40KN 以上。
2） 、竖向拉杆，水平拉杆和斜拉杆使支撑架具有了很好的稳定性。材料用量少，安装快捷、简便，效率高。
3） 热镀锌防腐处理，坚固耐用，周转次数高，节约成本。支撑高度、特点，（说明及附图）
本工程支撑高度最高为 11 米，最低为 2 米，箱梁形式为单箱三室。
[bookmark: _TOC_250010]三、	施工计划
[bookmark: _TOC_250009]3.1 施工进度计划

表 3-1	详细工程数量表




桥名
******	改

梁高
2.2m

部位	数量
65#-72#	两联

小计	合计



建工程

2.2m

78#-110#	九联

十三联

十七联
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 (
117#-125
2.2m
两联
#
2.0m
72#-75#
— 联
110#-114
两联
2.0m
一联
#
2m-3.5m
75#-78#
— 联
114#-117
两联
2m-3.5m
一联
#
)




计划施工时间：
2015	年	月	日-2016	年	月	日

	3.2 材料工具及机械设备计划
材料计划表
名称	型号	规格
	

单位
	

总数量	备注

	JZ-200	60*3.2*200
基座
JZ-250	60*3.2*250
	支
支
	53000

	60*3.2*100
JLG-1000
0
	
支
	

	基础立杆	60*3.2*200
JLG-2000
	
	
33400

	0
	支
	

	JLG-3000	60*3.2*300
	支
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	LG-500
	60*3.2*500
	支
	

	
	
LG-1000
	60*3.2*100
	
	
25100

	
	
	0
	支
	

	立杆
	
LG-1500
	60*3.2*150
0
	
支
	
14500

	
	
LG-2000
	60*3.2*200
	
	
70100

	
	
	0
	支
	

	
	SG-900
	48*2.5*840
	支
	42600

	
	SG-1200
	48*2.5*841
	支
	147000

	
水平杆
	
SG-1500
	48*2.5*144
	
	
213000

	
	
	0
	支
	

	
	
SG-1800
	48*2.5*174
	
	
20000

	
	
	0
	支
	

	
	XG-900*150
	42*2.75*16
	
	2470

	
	0
	60
	支
	0

	
	XG-1200*15
00
	42*2.75*16
61
	
支
	
55000

	竖向斜杆
	XG-1500*15 00
	42*2.75*16
62
	
支
	
86000

	
	XG-1800*15
00
	42*2.75*22
00
	
支
	
6400
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KTZ-450
48*6.5*450
套
33400
可调底座
KTZ-600
套
KTC-450
48*6.5*450
套
33400
可调托撑
KTC-600
48*6.5*600
套
)





[image: ]施工机械及设备计划表

	序号
	名
	称
	单位
	进场数量
	用途
	备注

	1
	25 吨汽车吊
	台
	1
	材料垂直运输
	

	2
	3 吨叉车
	台
	1
	材料水平运输
	

	3
	水准仪
	台
	1
	水平度控制
	自动调平

	4
	50cm 水平尺
	把
	5
	水平度调节
	

	5
	30m 长水平管
	条
	2
	水平度调节
	

	6
	50m 钢卷尺
	把
	2
	测量放样
	

	
7
	
游标卡尺
	
把
	
1
	
管径壁厚测量
	材料进场验收

	
	
	
	
	
	用

	8
	铁榔头
	把
	10
	槌实插销
	

	9
	五金工具箱
	套
	2
	模板安装
	

	四、
	施工工艺技术
	
	
	
	


4.1 [bookmark: _TOC_250008]模板支架形式技术参数
工程特点
1） 桥梁工程全部为现浇预应力箱梁，共分十七联浇注，桥梁施工时间紧、
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工期短。
1） 现浇箱梁混凝土一次浇筑方量比较大，混凝土外观要求质量高。难点关键环节，
本工程难点在于架体支撑面积大，施工时间紧，盘扣式支架能缩短施工周期， 支架高度以及立杆布置间距对立杆稳定性及地基承载力要求较高。
确定支撑形式
1）2.2m 箱梁以 82#-86#轴 4*30m 跨为例
①立杆： 横桥向：
间距为 0.9m、1.2m、1.5m、1.8m
纵桥向：在盖梁端 5m 范围内间距为 1.2m，其余部分均采用 1.5m 步距：均为 1.5m。
架体高度超过 8m 时，应设置水平剪刀撑，水平剪刀撑布置顶底各一道。
②底模：采用 15mm 竹胶板。
次龙骨采用 L-150 铝梁纵桥向布置，在腹板位置20cm 间距，箱室位置中心间距 300mm。
主龙骨采用单根 L-185 铝梁，横桥方向以 4.5m+4.5m+3m+4.5m+4.5m 组合形式布置。
③翼板:主龙骨采用 L-150 铝梁，顺桥向布置。
次龙骨横桥向布置，采用 10cm*10cm 木方，间距 20cm。支撑系统设计：
盘扣式支撑架搭设方式为满堂红，支撑架设计方式是在 15cm混凝土硬化
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基础上顺桥向放置木垫板，可调底座放置于木垫板上，盘扣式支架从下往上直至箱梁底板下，在箱梁中线两侧腹板处横桥向立杆采用 1.2m间距对称布置，空心箱室下采用1.8m、1.5m、1.2m水平杆连接，外侧斜腹板处立杆采用1.2m间距， 同时通过0.9m水平杆与翼缘板下1.5m+1.5m宽支架进行连接，顺桥向在梁端设置4个1.2m间距水平杆，其余部分均采用1.5m水平杆进行连接，支架立杆上放置可调托撑用于调节支撑高度，架体自由端高度：不大于400mm，可调丝杠外露长度不超过300mm，在可调托撑上横桥向铺设单根L-185铝合金工字梁作为支撑架的主龙骨，顺桥向次龙骨采用L-150铝梁，L-150铝梁上镶嵌有木条，用于与箱梁模板固定，次龙骨腹板下排列间距	200mm，空心箱室下排列间距为300mm，翼缘下主龙骨采用L-150铝梁顺桥向布置，次龙骨为10cm*10cm木方，布置间距为20cm，支撑架外侧通过钢管扣件连接纵向水平杆来搭设防护支架， 钢管临边防护支架外侧满布密目网。架体高度超过8m时，架体顶底层各设置一道钢管水平剪刀撑，同时在架体高度3m及顶层各设置一道水平安全网。
架体布置：腹板下立杆间距采用1.2m×1.5m、1.2m×1.2m组成格构，空心箱室下立杆间距采用1.8m×1.5m、1.8m×1.2m组成格构，格构内水平杆和竖向斜杆布置步距为1.5米，顶部水平杆步距以盘扣式支架设计图纸实际搭设。






图 4-1	箱梁横断面图
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图 4-2	箱梁纵断面图
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图 4-3	箱梁支架平面布置图
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4.1 [bookmark: _TOC_250007]工艺流程
施工流程图
 (
地基处理
)[image: ] (
测量放样
) (
安装底座、调整水平
)[image: ] (
安装立杆、水平杆、斜杆
) (
依据施工图纸进行搭设
)[image: ] (
高程调整
) (
安装防护措施
)[image: ] (
安装模板
)[image: ] (
检查、验收做好记录
)


















(1）基础放样：依照支撑架配置图纸上尺寸标注，正确放样并使用墨斗弹
线。

（2） 检查放样点是否正确。
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（2） 备料人员依搭架需求数量，分配材料并送至每个搭架区域。
（3） 依脚手架施工图纸将调整底座正确摆放。
（4） 依脚手架施工图纸搭设脚手架。（高处作业人员需配带安全帽、安全带并临时在架体上铺设脚手板）
（5） 搭架高程控制检测及架高调整。
（6） 检查各构件连结点及固定插销是否牢固。
（7） 各种长短脚手架材料检查是否变形或不当搭接。
（8） 架设安全网并检查是否足够安全。盘扣系统脚手架的组搭步骤
1. 调整座：
依脚手架配置图尺寸放样后，将「调整座」排列至定点。




2. 基座：
将「基座」的立杆套筒部份朝上套入调整座上方，基座下缘需完全置入扳手受力
平面的凹槽内。

受力平面	立杆套筒















完美整理



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/768075112050006023
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