福建泉州市永春第一中学物理八年级下册期末考试同步训练
 考试时间：90分钟；命题人：教研组
考生注意：
1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟
2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。
第I卷（选择题  20分）
一、单选题（10小题，每小题2分，共计20分）
1、一位体重为600N的同学在跳绳测试中，1min跳120次，每次腾空的最大高度平均为4cm，则他在跳绳过程中，克服重力做功的平均功率是（　　）  
A．48W	B．4.8×103W	C．4.8×104W	D．4.8×105W
2、如图甲所示，一底面积为100cm2、密度为ρA的实心圆柱体A，用细线拴在一个空容器的底部，然后向容器中加入某种液体（ρ液>ρA）直到圆柱体上表面与液面相平（整个过程圆柱体始终处于竖直状态），乙图是圆柱体下表面受到液体的压强与容器中液体深度的变化关系图像，g=10N/kg．则下列判断正确的是（　　）  
[image: ]
A．乙图中的p1=810Pa
B．液体对圆柱体的最大浮力为10.8N
C．圆柱体A的密度为0.72×103kg/m3
D．细线对圆柱体的最大拉力为18N
3、积极承担家务劳动是中学生应具有的品德。小明同学从超市购买了一箱质量为5kg的鸡蛋，并进行了下列估测，其中最符合事实的是（　　）  
[image: 图片_x0020_1258577389]
A．箱内约有80个鸡蛋	B．一个鸡蛋的直径约为6dm
C．一个鸡蛋重约为5N	D．鸡蛋的密度约为2g/cm3
4、甲、乙两车用相同的牵引力同时同地在水平地面上开始运动，它们的 s-t 图像分别如图所示，经过 6 秒后可确定的是（　　）  
[image: 图片_x0020_100009]
A．甲做的功小于乙做的功	B．甲和乙的机械能相等
C．甲和乙相距 0.3 米	D．甲和乙所受的合力相等
5、如图所示，用轻质杠杆提升物体，O点为杠杆的支点,杠杆在水平位置处于静止状态，下列说法中正确的是（　　）  
[image: ]
A．当物体悬挂在A点时，动力作用在C点，该杠杆一定是省力杠杆
B．当物体悬挂在B点时，动力作用在C点，动力的方向可以竖直向下
C．当物体悬挂在C点时，动力作用在A点一定比作用在B点要费力
D．当物体悬挂在C点时，无论动力作用在A点还是B点该杠杆一定是费力杠杆
6、如图所示，小明让太阳光通过透明的镜片照射到白墙上。从图中现象可以判断（　　）
[image: ]
A．此镜片为凸透镜，可以用来矫正近视眼
B．此镜片为凸透镜，可以用来矫正远视眼
C．此镜片为凹透镜，可以用来矫正近视眼
D．此镜片为凹透镜，可以用来矫正近视眼
7、同一物体在月球表面受到的重力是在地球表面所受重力的六分之一，也就是说月球表面上物体重力与质量的比值约为g月=1.6N/kg。设想我们乘宇宙飞船从地球登上月球，以下说法正确的是（　　）   
A．地球上质量是60kg人，在月球上质量变为10kg
B．地球表面重力为600N的人，在月球表面重力约为100N
C．在地球表面最多能举起重600N物体的人，在月球表面最多能举起重100N的物体
D．在地球表面最多能举起60kg物体的人，在月球表面最多能举起60kg的物体
8、如图所示，手用力F=10N把重量为5N的一木块压在竖直墙面上静止，以下分析（　　）  
[image: ]
①手对木块的压力和木块对手的弹力是一对平衡力
②手对木块的压力和墙对木块的弹力是一对平衡力
③墙面对木块的摩擦力是5N
④增大压力F，木块受到的摩擦力随之增加
A．只有①正确	B．只有④正确
C．只有②③正确	D．只有③④正确




9、如图所示，水平桌面上放有底面积相同的甲、乙两平底容器，分别装有深度相同、质量相等的不同液体，液体对容器底的压力分别为  、  ，液体对容器底部的压强分别为  、  ，下列说法正确的是（　　）  
[image: 图片_x0020_100020]




A．	B．	C．	D．
10、如图所示，完全相同的甲，乙两个烧杯内装有密度不同的液体。在两烧杯中，距离杯底同一高度处有A、B两点，已知A、B两点的压强相等，则甲、乙烧杯对桌面的压强P甲、P乙的大小关系是（　　）
[image: ]
A．P甲<P乙	B．P甲>P乙
C．P甲=P乙	D．条件不足，无法判断
第Ⅱ卷（非选择题  80分）
二、填空题（10小题，每小题3分，共计30分）
1、如图所示，强力吸盘挂钩吊起两块砖头而不滑落，每块砖的质量约为2.5kg，吸盘与墙壁的接触面为35cm2，当时的大气压为1´105Pa，两块砖的总重力是　     　N；墙壁对吸盘的摩擦力为　     　N，吸盘受到的大气压力是　     　N；若大气压增加，墙壁对吸盘的摩擦力　     　。（g=10N/kg）
[image: 图片_x0020_100005]
2、在探究“影响浮力大小的因素”时，同学们做了如图所示的一系列实验．请你根据图中弹簧测力计的示数等信息回答下列问题：
[image: ]
（1）物体全部浸入水中受到的浮力大小是　     　N；
（2）根据图甲、丙、丁实验可得出浮力的大小与　         　有关；
（3）根据图　           　实验可得出浮力的大小与排开液体体积有关；
（4）如果水的密度为已知量，g取10N/kg．请你根据图中的信息写出可以求出的三个物理量：①　         　；②　         　；③　               　．（提示：浮力质量体积）
3、某个实验小组的同学设计了一个测量滑动摩擦的实验。如图所示，把弹簧测力计的一端固定在墙上，另一端与一物块P相连，用力F水平向左拉物块下面的金属板，金属板向左运动，此时测力计的示数稳定（图中已把弹簧测力计的示数放大画出），若用弹簧测力计测得物块P重13N，则物块P受到金属板的滑动摩擦力的大小是　     　N；摩擦力方向　         　。
[image: ]
4、
用焦距为10cm的凸透镜探究成像规律，如图所示，烛焰在光屏上成清晰的像，则光屏到凸透镜的距离可能是　     　cm（选填“8”、“18”或“28”）；把近视镜片放在蜡烛和凸透镜之间，应将光屏向　     　（选填“左”或“右”）调节，才能在光屏上重新成清晰的像。
[image: 图片_x0020_100010]
5、某小组在探究物体的“浮沉条件”时，将一个质量为100g的物体完全浸入装满水的桶中，溢出200g水。则物体受到的浮力是　     　N，松手后，这个物体将在水中　     　（选填“上浮”“下沉”或“悬浮”）。（g 取10N/kg）
6、杠杆在我国古代就有许多巧妙应用护城河上安装的吊桥就是一个杠杆，如图所示，它的支点是　     　点，动力作用点是　     　点，阻力是　           　。
[image: ]







7、如图所示，用滑轮组提升重为  的物体。动滑轮重为  ，不计滑轮与轴之间的摩擦及绳重。若在  内将物体匀速提升  ，拉力的功率为　     　 。滑轮组的机械效率为　     　 ；若匀速提升重为  的物体，则这个滑轮组的机械效率将　     　（选填增大/减小/不变）。  
[image: 图片_x0020_100024]
8、如图所示，缓慢改变　           　,通过观察细线OA的方向来判断重力方向。
[image: 图片_x0020_100016]
9、如图在粗糙斜面上将一个重为16N的物体匀速拉到高h处，沿斜面向上的拉力为10N，斜面长s＝2m、高h＝1m。其中物体受到的摩擦力大小为　     　N，斜面的机械效率为　     　。在高度相同时，斜面越长越　     　（选填“省力”或“费力”）。
[image: 图片_x0020_569560069]
10、如图所示，轻质杠杆OA中点悬挂重为60N的物体，在A端施加一竖直向上的力F，杠杆在水平位置平衡，则力F的大小是　     　，保持F的方向不变，将杠杆从A位置匀速提升到B位置的过程中，力F将　     　（选填“变大”、“变小”、或“不变”）。 这种杠杆相当于　     　滑轮。
[image: 图片_x0020_1449528378]
三、计算题（3小题，每小题10分，共计30分）
1、如图所示，工人师傅利用斜面把重物搬运到汽车上，汽车车厢底板高度h＝1m，斜面长度s＝4m，现用力F沿着斜面把重力G＝2400N的重物匀速拉到车上，拉力F＝800N。
[image: 图片_x0020_100031]
（1）工人做的有用功；
（2）斜面的机械效率；
（3）物体在斜面上匀速运动时受到的摩擦力。
2、
小瘦子学习了密度和力相关知识后觉得，测量物体的密度可以有多种方法，于是他用一只玻璃杯，水和天平测一块石子的密度．他把杯子装满水后称得总质量是300g，杯中放入石子溢出一部分水以后称得总质量是315g，把石子从杯中取出，称得水和杯子的质量为290g．（g＝10N/kg，ρ水＝1×103kg/m3）求：
（1）石子的重力多少？   
（2）石子的体积是多少？   
（3）石子的密度是多少？   
3、如图所示为某国产汽车厂家研制的一种新型薄膜太阳能动力汽车。按照设计，其外壳的总体积为0.02m3，为减轻车体自身的质量，外壳采用一种硬度相当于钢铁2﹣5倍的聚丙烯塑料。求：
[image: 图片_x0020_100023]
（1）该车的整车质量为300kg，车轮与地面的接触总面积为0.05m2，则它静止在水平地面上时，对地面的压强是多少？（g取10N/kg）   
（2）该车在水平路面上匀速行驶3km，用时10min，此过程中受到的平均阻力200N，则牵引力做功的功率是多少？   
四、实验探究（2小题，每小题10分，共计20分）
1、在探究“杠杆的平衡条件”实验中，所用的实验器材有：杠杆（杠杆上每小格长为2cm）、支架、弹簧测力计、刻度尺、细线和质量相同的钩码若干个．
[image: 图片_x0020_100021]
（1）实验时，杠杆静止在如图甲所示的位置，此时杠杆处于　     　（选填“平衡”或“不平衡”）状态。   
（2）为使杠杆在水平位置平衡，应将图甲杠杆左端的平衡螺母适当往　     　
（选填“左”或“右”）调．杠杆在水平位置平衡后，小明在杠杆A点处挂上2个钩码，B点处挂上l个钩码，如图乙所示，分别测量出两个力的力臂L1和L2，计算后发现：F1L1=F2L2，便得出杠杆的平衡条件是：F1L1=F2L2．但小红认为小明这种实验处理方法是不完善的，理由是　                 　．
[image: 图片_x0020_100022]
（3）小明将一端的钩码换成弹簧测力计，发现按图丙中弹簧测力计使用方式校零时往往很困难，由于弹簧测力计的弹簧和秤钩都有一定的质量，这时弹簧测力计的示数略　     　绳子受到的实际拉力（选填“大于”或“小于”），为了在竖直向下方向校零，一种方法是取两个弹簧测力计先竖直方向校零后，如图所示竖直放置，秤钩对钩，在竖直方向拉到某一数值，这时只要移动弹簧测力计　     　的指针，使其示数与另一弹簧测力计相等即可完成校零．   
（4）小明觉得这样校零利比较麻烦，接着他采用了如图丁所示装置进行探究，在杠杆D点处挂上2个钩码，用弹簧测力计在C点处竖直向上拉使杠杆在水平位置处于平衡状态．以弹簧测力计的拉力为动力F1′，钩码重力为阻力F2′，多次调整力和力臂的大小进行测量，发现：F1′L1′总是大于F2′L2′，其原因是　           　．   
2、 “探究杠杆的平衡条件”实验。
[image: ]
（1）如图甲为了使杠杆在水平位置平衡，应把杠杆右端的平衡螺母向　     　调节；
（2）如图乙保持杠杆在水平位置平衡，测力计从a位置转到b位置，其示数将　     　；理由是：　                 　。
（3）在图丙作出拉力F1的力臂l1。

[bookmark: _GoBack]-参考答案-
一、单选题
1、【答案】A

【解析】【解答】每次跳绳克服重力做的功为 

每次跳绳所用的时间为 

克服重力做功的功率为 
故答案为：A。
【分析】求解外力做功，利用外力大小乘以位移在力的方向上移动的距离即可，即W=Fs；利用外力做的功除以做功需要的时间即为功率。
2、【答案】C
【解析】【解答】A．根据图象可知，木块刚刚漂浮时，木块浸入水中的深度为L1=9cm；由于从9cm到14cm，木块一直处于漂浮，浸入水中的深度不变；当水面的高度为14cm时细线刚好张紧，线的拉力为零；直到木块上表面与液面相平，此时水面的高度为20cm；所以木块的高度L=9cm+(20cm-14cm)=15cm=0.15m

当水面的高度是20cm时，圆柱体下表面受到液体的压强是1800Pa，液体的密度  =1.2×103kg/m3
水中的深度为L1=9cm，圆柱体下表面受到液体的压强p1=ρ液gh=1.2×103kg/m3×10N/kg×0.09m=1080Pa
A不符合题意；
B．圆柱体的体积V木=S木L=100×10-4m2×0.15m=1.5×10-3m3
液体对圆柱体的最大浮力为F浮=ρ液gV排=ρ液g V木=1.2×103kg/m3×10N/kg×1.5×10-3m3=18N
B不符合题意；
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