









2029 国家开放大学电大专科《物业设备设施管理》期末试题

及答案（试卷号：2227 ）（精选合集）



第一篇：2029 国家开放大学电大专科《物业设备设施管理》期末试题

及答案（试卷号：2227 ）

2029 国家开放大学电大专科《物业设备设施管理》期末试题及答

案（试卷号：2227 ） 盗传必究 一、单项选择题（每题 2 分，共 30 分）

1 ．一般来讲，二层建筑物室内给水系统所需的压力为( ) kpa。

A ．20 B ．40 C ．100 D ．120 2 ．广泛应用于油田、炼油厂、油

库、发电厂、汽车库、飞机库、矿井坑道等场所的灭火系统是( 。

A.泡沫灭火系统 B．干粉灭火系统 C．卤代烷灭火系统 D．二氧化

碳灭火器 3 ．居住小区给水排水管道系统中，指布置在建筑物周围，

直接与建筑物引入管和排出管相接的给水排水管道是( 。

A ．排水管 B．小区支管 C．小区千管 D．接户管 4．建筑设备自

动控制系统由( 系统，照明系统和空调与冷热源系统组成。

A ．电力系统 B．电梯系统 C．给排水系统 D．消防系统 5．安全

电压是( 以下的电压。

A ．220 伏 B．110 伏 C．36 伏 D．12 伏 6．高层建筑供电负荷

中，客用电梯，供水系统，公用照明属于( 。

A ．一级负荷 B．二级负荷 C．三级负荷 D．四级负荷 7．安全性

最高的识别技术是( 。

A ．生物识别系统 B．智能卡 C．磁卡 D．IC 卡 8．建筑物防雷接

闪器的保护范围可用滚球法进行确定，其中第二类防雷建筑物所需接

闪器规格的滚球半径是( 。

A ．30m B ．45m C ．60m D ．100m 9 ．从欧美国家建筑能耗比

例综合统计表中可知：在建筑物耗能中耗能最高的是( 。

A ．生活热水 B．厨房炊事 C．照明、电梯、电视 D．采暖、通风、

空调 10．CATV 是( 的简称。

A ．无线电视 B ．数码电视 C ．有线电视 D ．收费电视 11 ．供生

活饮用水的水箱应设有密封箱盖，箱盖上应设有检修人孔和通气管， (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
)










通气管管径一般不小于 50mm











；


通气管上不得装设阀门，管口应朝下设置，且管口应装设( 。

A ．气压计 B ．密封装置 C ．防尘滤网 D ．排风装置 12 ．利用人

体的温度所辐射的红外线波长进行探测的探测器是( 。

A ．光束遮断式探测器 B．热感式红外线探测器 C．微波物体移动

探测器 D．超声波物体移动探测器 13.电梯的日检主要是检查( ，必要

时进行修理、调整和更换。

A ．易磨损，易松动的外部零件 B．控制线路 C．调速装置 D．电

机拖动装置 14.安装照明线路时，开关和插座一般不低于 1.3m 。有必

要时，插座可以装低，但离地不 能低于()cm 。

A ．20 B ．15 C ．25 D ．5 15.对于以防止触电为目的的漏电保护

器，一般电磁式漏电保护器的可靠性比电子式好，其动作电流不大于

( )mA.A．15 B ．36 C ．20 D ．30 二、多项选择题（每题 4 分，共 20

分；

答错一个不给分，答对一个给 1 分。全对给满分） 16.衡量物业设

备管理质量好坏的指标有( 。

A.设备的有效工作时间 B．设备的有效利用率 C．设备完好的台数

D ．设备的完好率 17.室内照明线路的敷设方式有( 。

A.明线敷设 B．走墙敷设 C．架空敷设 D．暗线敷设 18.集中式空

调系统的基本结构由( 组成。

A ．冷热源系统 B．空气处理系统 C．能量输送分配系统 D．自动

控制系统 19.建筑物防直接雷击的系统通常由( 组成。

A ．接闪器 B．接地装置 C．引下线 D．配电盘 20.入侵报警子系

统负责建筑内外各个点、线、面和区域的侦测任务，其组成部分有 ( )

A.巡更棒 B ．探测器 C ．区域控制器 D ．报警控制中心 三、简答题

（每题 6 分，共 30 分） 21．建筑物的防雷有哪些基本措施？ 答：(1)

防直击雷的措施，主要是安装各种形式的接闪器是防直击雷的基本措

施。

(2)防感应雷的措施，主要是将建筑物上残留的感应电荷迅速引入

大地，常采用的方法是将砼屋面的钢筋用引下线与接地装置连接。 (
)
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)
) (
)
) (
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)
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(3)防雷电波侵入的措施，基本的保护措施是在高压电源进线端装

设阀式避雷器。

22 ．高层建筑给水系统中竖向分区有何目的？ 答：竖向分区的目

的在于：

(1)避免建筑物下层给水系统管道及设备承受过大的压力而损坏；

(2)避免建筑物下层压力过高，管道内流速过大而引起的流水噪音、

振动噪音、水锤及水锤噪声；

(3)避免下层给水系统中水龙头流出水头过大而引起的水流喷溅。

23 ．室内照明线路暗线敷设时应该注意哪些问题？ 答：(1)钢管弯

曲半径不得小于该管径的 6 倍，钢管弯曲角度不得小于 90 。

(2)导线数目不应超过 8 根。

(3)管内导线不允许有接头和扭拧现象，所有导线的接头和分支都

应在接线盒内进行。

(4)考虑到安全的因素，全部钢管应有可靠的接地，为此安装完毕

后，必须用兆欧表检查绝缘电阻是否合格，方能接通电源。

24.物业设备主要包括哪些设备？物业设备管理的内容包括哪些方

面？ 答：物业设备主要是由给排水系统、消防安保系统、供配电系统、

通风和空气调节系统、电梯系统、燃气和热水供应系统、通信网络和

有线电视系统中的设备组成。物业设备管理的内容包括物业设备基础

资料的管理、物业设备运行管理、物业设备维修管理、物业设备更新

改造管理、备品配件管理、固定资产（设备）管理和工程资料的管理

等。

25.给排水系统中常用的管材有哪些？如何选择？ 答：有塑料管，

复合管，钢管，铜管，铸铁管和不锈管钢等无毒管材。

选用：基本淘汰镀锌钢管。小口径的室内室外供水管道应使用硬

聚乙管等塑料管材；

对于大口径的室外城市供水管道可选用钢塑复合管；

对于热水，供暖管道优先选用铝塑复合管，交联聚乙管等新型塑

料管。

四、论述题（每题 10 分，共 20 分） 26.与传统物业管理相比较，










智能建筑物业管理具有那些特点？智能建筑物业管理增加了哪些新内

容？ 答：与传统建筑的物业管理相比较，建筑智能化物业管理具有以

下特点：

(1)管理对象的不同 (2)维护方式的不同 (3)专业人才的要求不同 (4)

智能化系统对物业管理带来的变化 建筑智能化物业管理内容，不但包

括原传统物业管理的内容，即日常管理、清洁绿化、安全保卫、设备

运行和维护，也增加了新的管理内容，如固定资产管理、租赁业务管

理，同时赋予日常管理、安全保卫、设备运行和维护新的管理内容和

方式。

27 ．根据管件用途图，指出下图各管件的名称及各自的用途。

答：(1)管箍：又称管接头、内螺丝、束结，用于直线连接两根公

称直径相同的管子。

(2)活接头：又称由任，作用与管箍相同，但比管箍装拆方便，用

于需要经常装拆或两端已经固定的管路上。

(3)异径管箍：又称异径管接头、大小头，用来连接两根公称直径

不同的直线管子，使管路直径缩小或放大。

(4)内外螺纹管接头：又称补心，用于直线管路变径处。与异径管

箍的不同点在于它的一端是外螺纹，另一端是内螺纹，外螺纹一端通

过带有内螺纹的管配件与大管径管子连接，内螺纹一端则直接与小管

径管子连接。

(5)90。弯头：又称正弯，用于连接两根公称直径相同的管子，使

管路作 90 。转弯。

(6)45。弯头：又称直弯，用于连接两根公称直径相同的管子，使

管路作 45 。转弯。

(7)异径弯头：又称大小弯，用于连接两根公称直径不同的管子并

使管路做 906 转弯。

(8)等径三通：供由直管中接出垂直支管用，连接的三根管子公称

直径相同。

(9)异径三通：包括中小及中大三通，作用与等径三通相似。当支

管的公称直径小于直管的管子公称直径时用中小三通；










如支管的公称直径大于直管的公称直径用中大三通。

(10)等径四通：是用来连接四根公称直径相同，并成垂直相交的

管子。

(11)异径四通：与等径四通相似，但管子的公称直径有两种，其

中相对的两根管子公称直径是相同的。

(12)外接头：又称双头外螺丝、短接，用于连接距离很短的两个

公称直径相同的内螺纹管件或阀件。

(13)外方堵头：又称管塞或丝堵，用于堵塞管配件的端头或堵塞

管道预留管口。

(14)管帽：用于堵塞管子端头，管帽带有内螺纹。

第二篇：国家开放大学电大专科《物业设备设施管理》2021 期末试题

及答案（试卷号：2227 ）

国家开放大学电大专科《物业设备设施管理》2021 期末试题及答

案（试卷号：2227 ） 盗传必究 一、单项选择题（每题 2 分，共 30 分）

1 ．对物业设备进行管理、操作、保养、维护，保证设备正常运行的总

负责人是( 。

A ．工程部经理 B．各专业技术主管 C．领班 D．维修人员 2．消

防储水量按保证室内( 的消防设计流量考虑。

A ．3min B ．6min C ．10min D ．20min 3 ．高层建筑与低层建

筑的高度分界线为( 。

A ．24 米 B．30 米 C．48 米 D．100 米 4．二氧化碳灭火原理是

通过减少空气中( 的含量，使其达不到支持燃烧的浓度。

A ．氧 B．氮 C．干粉 D．泡沫 5．热水锅炉中，产生热水温度高

于( 的称为高压锅炉。

A ．70℃ B．115℃ C．200℃ D．250℃ 6．开启通风系统各种设

备，先后顺序为( 。

A ．先开回风机，后开加热器，再开送风机 B ．先开送风机，后加

热器，再开回风机 C ．先开加热器，后开送风机，再开回风机 D ．先

开送风机，后开回风机，再开加热器 7 ．在电梯运行检查中，由值班

运行人员在开启电梯后、停梯前及接班时进行的检查是( 。 (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
)










A ．巡回检查 B．日检 C．周检 D．月检 8．我国电网的频率标准

是( 。

A ．40Hz B ．50Hz C ．60Hz D ．70Hz 9 ．民用建筑用电负荷分

为三级。下列属于二级负荷的是( 。

A.中断供电将造成人身伤亡 B ．中断供电将造成重大政治影响

C ．中断供电将造成重大经济损失者 D．中断供电将造成公共场所秩序

混乱者 10.把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧

密地连接起来的保护是( 保护。

A ．接零 B ．接地 C ．漏电 D ．以上都不是 11 ．小区给水方式，

主要有城市给水管网和小区集中或分散加压的给水方式两种类型。当

城市给水管网压力过低，不能满足小区压力要求时，应采用( 。

A ．城市管网直接给水方式 B．小区加压给水方式 C．地下水补给

供水 D．引流供水 12.火灾自动报警系统属于消防用电设备，其主要电

源应当采用消防电源，备用电源一般采用( 。

A ．干电池 B．蓄电池 C．居民用电源 D．备用发电机 13.对业主

家中的温度、湿度、电器、照明、安全防范、通信等进行集中智能化

操作控制，使整个住宅运作于最佳状态的系统是( 。

A.BAS( 设备自动化系统) B．FAS( 消防自动化系统) C．HIS(家庭智

能化系统) D ．IBMS( 智能建筑集成管理系统) 14.可感知燃烧或热分解

产生的固体或液体微粒，用于探测火灾初期的烟雾并发出火灾报警信

号的火灾探测器是( 。

A ．感温火灾探测器 B ．感光火灾探测器 C ．可燃气体探测器

D ．感烟火灾探测器 15.室内照明线路的敷设方式有( 和暗线敷设。

A ．明线敷设 B．走墙敷设 C．架空敷设 D．综合布线 二、多项选

择题（每题 4 分，共 20 分；

答错一个不给分，答对一个给 1 分，全对给满分） 16 ．按照专业

性质，设备管理部门可分为( 。

A ．维修组 B ．强电组 C ．暖通组 D ．弱电及电梯组 17 ．相对传

统建筑，下列属于智能建筑广泛采用的“3C”高新技术的是 ( 。


A ．Center B ．Computer C.Communication D.Control 18


．建 (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
)










筑物防直接雷击的系统通常由( 组成。

A ．接闪器 B ．接地装置 C ．引下线 D ．配电盘 19 ．消防控制室

的设备由( 组成。

A ．火灾报警控制器 B ．消防联动控制装置 C ．消防通信设备

D ．自动喷水灭系统 20 ．任何一种有线电视系统，无论是多少复杂，

都由( 组成。

A ．前端 B．信号传输分配网络 C．路由器 D．用户终端 三、简答

题（共 30 分） 21 ．建筑物的防雷有哪些基本措施? 答：(1)防直击雷

的措施，主要是安装各种形式的接闪器是防直击雷的基本措施。

(2)防感应雷的措施，主要是将建筑物上残留的感应电荷迅速引入

大地，常采用的方法是将砼屋面的钢筋用引下线与接地装置连接。

(3)防雷电波侵入的措施，基本的保护措施是在高压电源进线端装

设阀式避雷器。

22 ．高层建筑给水系统中竖向分区有何目的? 答：竖向分区的目

的在于：

(1)避免建筑物下层给水系统管道及设备承受过大的压力而损坏；

(2)避免建筑物下层压力过高，管道内流速过大而引起的流水噪音、

振动噪音、水锤及水锤噪声；

(3)避免下层给水系统中水龙头流出水头过大而引起的水流喷溅。

23 ．室内照明线路暗线敷设时应该注意哪些问题? 答：(1)钢管弯

瞌半径不得小于该管径的 6 倍，钢管弯曲角度不得小于 90 。

(2)管内所穿导线的总面积不得超过管内截面的 40 ％，为了防止管

内过热，在同一根管内，导线数目不应超过 8 根。

(3)管内导线不允许有接头和扭拧现象，所有导线的接头和分支都

应在接线盒内进行。

(4)考虑到安全的因素，全部钢管应有可靠的接地，为此安装完毕

后，必须用兆欧表检查绝缘电阻是否合格，方能接通电源。

四、论述题（每题 10 分，共 20 分） 24．简述物业设备维护管理

的内容，意义及目标。

答： (
)
) (
)
) (
)
)










管理的内容包括：物业设备基础资料的管理、物业设备运行管理、

物业设备维修管理、物业设备更新改造管理、备品配件管理、固定资

产（设备）管理和工程资料的管理等。

意义：

(1)物业设备管理在为人们提供良好的工作、学习及生活环境中，

起到基础性管理的作用，并提供了有力保障。

(2)物业设备管理是实现物业高效率发挥使用功能，促进物业与设

备现代化、规范化的强有力手段。

(3)物业设备管理是提高现有设备、设施性能、完好率及延长设备

使用寿命，减少与节约资金投入，保障设备安全运行的保证。

(4)物业设备管理是城市文明建设和发展的需要，对文明卫生、环

境建设，与物质文明建设起到保驾护航的作用。

(5)物业设备管理能强化物业管理企业的基础建设。

由于物业设备管理是一种开放型的管理，因此它的好坏直接显示

出物业管理的行风好坏、管理服务质量的优劣以及技术水平的高低，

从而反映出物业管理企业的形象。

目标：用好管好维护检修好及改造好现有设备，提高设备的利用

率与完好率，是物业设备管理的根本目标。

25 ．根据经验与要求试述在布置给水引入管时应注意和考虑的问

题。

答：(1)宜从用水量最大处和不许断水处引入。

(2)要尽量缩短管网向最不利配水点输水的长度。

(3)如要设置两条引入管，需由城市环形管网的不同侧引入，如一

定从同侧引入，间距不得小于 10 米。

(4)与污水排出管的距离不得小于 1 米。

(5)穿承重墙时要作好防沉降和防水技术处理。

第三篇：国家开放大学电大专科《物业设备设施管理》期末试题及答

案（试卷号：2227 ）
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国家开放大学电大专科《物业设备设施管理》期末试


题及答案（试卷号：2227 ） 盗传必究 一、单项选择题【每题 2 分，










共 30 分） 1 ．对物业设备进行管理、操作、保养、维护，保证设备正

常运行的总负责人是( 。

A ．维修人员 B．各专业技术主管 C．领班 D．工程部经理 2．对

事故处理要严格执行“三不放过”原则，以下哪一个不属于“三不放

过”原则( 。

A ．事故原因未查清不放过 B．事故责任者未处理不放过 C．事故

后没有采取改善措施不放过 D ．事放过程报告未完成不放过 3 ．安全

电压是( 以下的电压。

A ．220V B ．110V C ．36V D ．12V 4 ．建筑中一般采用单出口

消火栓，高层建筑中应采用的消火栓口径为( 。


A ．30mm B ．40mm C


．50mm D


．65mm 5 ．以下属于( 修：


对设备进行局部或全部的解体，修复或更换磨损或腐蚀的零部件，力

求使设备恢复到原有的技术特性。在修理时，也可结合技术进步的条

件，对设备进行技术改造。

A ．小 B．中 C．大 D．系统大 6．能把轿厢内选层信号和各层外

呼信号集合起来，自动决定上、下运行方向顺序应答的操控方式属于

( 。

A ．按钮控制电梯 B．信号控制电梯 C．集选控制电梯 D．并联控

制电梯 7 ．防雷接闪器的规格可用滚球法进行确定，那么第一类防雷

建筑物所需的接闪器规格的滚球半径是( 。

A ．30m B ．45m C ．60m D ．100m 8 ．安全性最高的识别技术

是( 。

A.生物识别系统 B．智能卡 C．磁卡 D．IC 卡 9．建筑智能化主要

由三大系统组成，分别是( 。

A.通信网络系统、办公自动化系统和建筑设备自动化系统 B ．通

信网络系统、消防自动化系统和建筑设备自动化系统 C ．保安自动化

系统、消防自动化系统和办公自动化系统 D ．保安自动化系统、办公

自动化系统、通信网络系统 10 ．从技术角度看智能建筑系统集成的内

容是指( 。

A ．功能集成和界面集成 B．网络集成和数据库的集成 C．功能集 (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
) (
)
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