本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（单项选择题200道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计200题,每题1分)
1. 下列用具中，( )属于高压辅助绝缘安全用具。
A. 绝缘夹钳
B. 安全带
C. 绝缘靴
D. 验电器
答案:C
2. 单股粗铜线连接时，可以采用(  )的方法。
A. 互钩
B. 打结
C. 绑扎
D. 熔化
答案:C
3. 对于1W以下的中小三极管，可用万用表的(  )挡测量。
A. R×1或R×10
B. R×100或R×10
C. R×1或R×1K
D. R×100或R×1K
答案:D
4. 晶体管有(  )型。
A. nnp
B. npn
C. pnn
D. ppn
答案:B
5. 对于每个职工来说，质量管理的主要内容有岗位的质量要求.质量目标.质量保证措施和(  )等。
A. 信息反馈
B. 质量水平
C. 质量记录
D. 质量责任
答案:D
6. 一般当电缆根数少且敷设距离较长时，宜采用(  )方式。
A. 直接埋设
B. 电缆隧道
C. 电缆排管
D. 电缆沟槽
答案:A
7. 管型避雷器由(  )三部分组成。
A. 产气管.内部电极和外部空隙
B. 产气管.内部空隙和外部空隙
C. 产气管.内部空隙和外部电极
D. 产气管.内部电极和外部电极
答案:B
8. 从低压电力线路到用户室外第一支持物的一段线路为(  )。
A. 进户线；
B. 接户线；
C. 引下线；
D. 架空线；
答案:B
9. 熔断器的选用，动力线路的额定电流不应超过负荷电流的(  )倍。
A. 1.5；
B. 2.5；
C. 3.5；
D. 4.5；
答案:B
10. 爆炸危险环境l区和2区可采用(  )类型的配线。
A. 瓷绝缘
B. 硬塑料管
C. 镀锌钢管
D. 金属槽
答案:C
11. 当变压器重瓦斯保护跳闸后，应(  )。
A. 将变压器退出运行，进行检查试验
B. 对变压器进行外观检查后，投入运行
C. 检查负荷后，投入运行
D. 复归后继续运行
答案:A
12. 两根平行导线通过同向电流时，导体之间相互(  )
A. 排斥
B. 产生磁场
C. 产生涡流
D. 吸引
答案:D
13. 施工现场悬挂安全标志的目的是( )。
A. 为了装饰
B. 上级要求
C. 引起人们注意，预防事故发生
D. 管理科学化的要求
答案:C
14. 对于断续电弧接地过电压，以下说法错误的是(  )。
A. 我国110kV以上电力系统用中性点有效接地方式，能降低所需绝缘水平
B. 对付这种过电压最根本的办法是改变中性点接地方式
C. 这种过电压持续时间可以很长，波及范围很广
D. 中性点有效接地方式能够解决断续电弧问题，供电连续性和可靠性也髙
答案:D
15. 在交流电路中感抗与电路频率( )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
D. 不一定
答案:B
16. 正弦矢量在纵坐标上的投影表示该正弦量的(  )。
A. 有效值
B. 最大值
C. 瞬时值
D. 最小值
答案:C
17. 对于拆表的'大工业电力用户，在计算基本电费时均(  )。
A. 不足10天不计;
B. 不足15天均按月计;
C. 按日计算;
D. 不需计算;
答案:C
18. 电缆线路交接试验时，电缆终端头及铅包接地电阻不应大于(  )Q。
A. 4
B. 8
C. 10
D. 20
答案:C
19. 某一单相供电线路，通过计算和电压损失效验，要求导线截面不应小于3mm2，因此应选用(  )mm2的导线
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
答案:B
20. N型硅材料普通二极管用(  )表示。
A. 2CP
B. 2CW
C. 2CZ
D. 2CL
答案:A
21. 电动势的方向是( )。
A. 从正极指向负极
B. 从负极指向正极
C. 与电压方向相同
答案:B
22. 为了适应断路器在不同安装地点的耐压需要,国家相关标准中规定了断路器可承受的( )。
A. 最高工作电压
B. 最低工作电压
C. 最小过电压幅值
答案:A
23. 从事特种作业人员必须年满(  )周岁。
A. 18
B. 20
C. 22
D. 24
答案:A
24. 在电力系统中，(  )能将不同电压等级的线路连接起来
A. 变压器
B. 电流互感器
C. 电压互感器
答案:A
25. 变压器主绝缘击穿的修理步骤为:更换绝缘.烘干器身和(  )。
A. 帮扎
B. 灌入合格的变压器油
C. 焊接引线
D. 修好接地片
答案:B
26. 扳手的手柄越长，使用起来越(  )。
A. 省力
B. 费力
C. 方便
D. 便宜
答案:A
27. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成(  ),因此降压启动时转矩减少较多。
A. 正比
B. 反比
C. 对应
答案:A
28. 不属于电气图的是(  )。
A. 变电所一次接线图
B. 变电所一次设备位置图
C. 变电所土建位置图
D. 变电所二次接线图
答案:C
29. 一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为( )Ω。
A. 500-1000
B. 800-1600
C. 1000-2000
答案:C
30. 隧道.人防工程.高温.有导电灰尘.比较潮湿或灯具离地面高度低于规定( )米等较易触电的场所，照明电源电压不应大于36V。
A. 1.8
B. 2
C. 2.5
D. 3
答案:C
31. 电力系统发生短路会引起(  )。
A. 电流增大，电压不变
B. 电流增加，电压降低
C. 电压升高，电流增大
D. 电压升高，电流减少
答案:B
32. 在负载三角形连接的电路中，线电流与相电流的关系满足(  )。
A. I线=I相
B. I线=I√3相
C. I线=I相/√3
D. I线=3I相
答案:B
33. 每一照明(包括风扇)支路总容量一般不大于(  )kW。
A. 2
B. 3
C. 4
答案:B
34. 若要产生振荡频率高度稳定的矩形波，应采用(  )。
A. 十进制计数器
B. 单稳态触发器
C. 施密特触发器
D. 石英晶体多谐振荡器
答案:D
35. 保护接地是指电网的中性点(  )。
A. 接地且设备外壳接地
B. 不接地但设备外壳接地
C. 接地但设备外壳接零
D. 不接地但设备外壳接零
答案:B
36. 一台380V7.5KW的电动机，装设过载和断相保护，应选(  )
A. JR16-20/3
B. JR16-60/3D
C. JR16-20/3D
答案:C
37. 交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(  )。
A. 线电压
B. 相电压
C. 线路电压
答案:A
38. 发现触电伤员呼吸.心跳中止时,应当即在现场用(  )就地抢救,以支撑呼吸和循环。
A. 紧急救护法
B. 人工呼吸法
C. 心肺复苏法
答案:C
39. 在主轴(  )调速范围内选一转速，调整切削用量，使达到设计规定的最大转矩。
A. 恒转矩
B. 恒功率
C. 恒电流
D. 恒电流
答案:A
40. 共基极电路的接线方法，下列叙述正确的是(  )。
A. 将基极接地，发射极与基极为输入端，集电极与发射极为输出端
B. 将基极接地，发射极与基极为输入端，集电极与基极为输出端
C. 将基极接地，发射极与集电极为输入端
D. 将基极接地，集电极与发射极为输出端
答案:B
41. 对于垂直埋设的单一接地体，离开接地体20米以外的跨步电压( )。
A. 很大
B. 接近于零
C. 不能忽视
D. 较小
答案:B
42. 电缆敷设时，在终端头和中间接头附近应留有(  )m备用长度。
A. 0.3～0.5
B. 1.0～1.5
C. 2.0～3.0
D. 3.0～5.0
答案:C
43. 人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的(  )效应造成的。
A. 机械
B. 火花
C. 热量
答案:C
44. 在变压器二次侧(  )下的调压为有载调压。
A. 不带负载
B. 带负载
C. 开路
D. 短路
答案:B
45. 频敏变阻器其构造与三相电抗相似，即由三个铁芯柱和( )绕组组成。
A. 一个
B. 二个
C. 三个
答案:C
46. 事故调查组的职责不包括(  )
A. 查明事故发生的经过.原因.人员伤亡情况及直接经济损失。
B. 认定事故的性质和事故责任。
C. 提出对事故责任者的处理建议。
D. 对事故责任者进行处理。
答案:D
47. 笼形异步电动机常用的降压启动有(  )启动.自耦变压器降压启动.星-三角降压启动。
A. 串电阻降压
B. 转子串电阻
C. 转子串频敏
答案:A
48. SF6断路器安装时，支架与基础的垫片不宜超过(  )。
A. 3片
B. 5片
C. 7片
D. 9片
答案:A
49. 因故需暂时中断作业时,所装设的临时接地线(  )。
A. 保留不动
B. 全部拆除
C. 待后更换
答案:A
50. 更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要( )。
A. 相同
B. 不同
C. 更新
答案:A
51. 万用表实质是一个带有整流器的(  )仪表。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 电动式
答案:B
52. 下列(  )表示I段电压小母线A相。
A. 1YMa
B. 1Ya
C. 1YNA
D. 1YNa
答案:A
53. 关于电缆灭火的要求，下列说法错误的是( )
A. 电缆灭火必须先切断电源。
B. 灭火时一般常用水木仓喷雾.二氧化碳.1211等，也可用干粉.沙子.干土等
C. 电缆着火时，在未有确认停电和放电前，可以慢慢用手直接接触电缆外皮，移动电缆
D. 电缆沟内电缆较少且距离较短时，可将两端井口堵住封死窒息灭火
答案:C
54. 交流接触器的电寿命约为机械寿命的(  )
A. 10
B. 1
C. 1/20
答案:C
55. 电气火灾突发在高空设备或设施时，人体与带电体的仰角不应超过(  )°。
A. 30
B. 45
C. 60
答案:B
56. 当发现电容器有损伤或缺限时，应该( )。
A. 自行修理
B. 送回修理
C. 丢弃
答案:B
57. 电缆线路中有中间接头时，压接接头最高允许温度为(  )℃。
A. 100
B. 120
C. 150
答案:C
58. 雨雪天气室外设备宜采用间接验电;若直接验电,应使用( ),并戴绝缘手套。
A. 声光验电器
B. 高压声光验电器
C. 雨雪型验电器
D. 高压验电棒
答案:C
59. 测量交流电流和电压常采用(  )
A. 电动系仪表；
B. 感应系仪表；
C. 电磁系仪表；
D. 磁电系仪表
答案:C
60. 磁铁各部分磁性不一样，条形磁铁的磁性(  )。
A. 中间弱
B. 中间强
C. N端强
D. S端强
答案:A
61. 电流互感器的外皮最高允许温度为(  )
A. 60°C
B. 75°C
C. 80°C
答案:B
62. 检修需要挂接地线，接地线由三相短路部分和(  )部分组成。
A. 接零；
B. 接地；
C. 铜线；
D. 导电；
答案:B
63. 电缆的型号为ZQ22-3×70-10-300中的“10”表示该电缆的(  )。
A. 工作电压
B. 载流量
C. 工作电流
答案:A
64. 高压开关柜的五防连锁功能常采用断路器.隔离开关.接地开关与柜门之间的强制性(  )的方式实现。
A. 机械闭锁
B. 电磁锁
C. 机械闭锁或电磁锁
答案:C
65. 我国规定的交流安全电压为(  )。
A. 220V.42V.36V.12V
B. 380V.42V.36V.12V
C. 42V.36V.12V.6V
D. 220V.36V.12V.6V
答案:C
66. 几种线路同杆架设时，必须保证高压线路在低压线路(  )。
A. 右方
B. 左方
C. 上方
答案:C
67. 检修工作需要挂接地线，可采用临时接地棒接地，接地棒在地面下的深度不得小于(  )。
A. 0.5m；
B. 0.6m；
C. 0.7m；
D. 0.8m；
答案:B
68. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的(  )
A. 1/2
B. 1/3
C. 1
答案:A
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