
人 防 工 程 监 理 规 划图纸，未经设计单位书面同意的设计变更，施工方不能擅自照此施工；④各种材料和施工试验，要严格按照规范进
无证者，应令其退场；⑤监理人员对施工方报送的施工测量放线成果予以复验和确认；⑥监理人员对工程所用的原
协调会以及有监理方参加的会议）纪要，交总监审查并签发；3）负责对工程建设各方相互往来的一切书面资料、
全面控制，实行相关的监理签证，保证合同目标的实现；及时沟通业主、承包商、设计、勘察单位及政府主管部门
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山西雅晟工程项目管理有限责任公司
兴方舍二期工程项目监理部
2017 年   月

1

人 防 工 程 监 理 规 划及措施：质量控制：质量控制坚持超前预控，把质量问题消除在萌芽状态，即以预防为主的原则；坚持样板引路，
况；4）在每周工地例会上，监理人员发现偏离进度计划的问题，要组织分析原因，责令施工单位积极采取措施保
价作为投资控制的总目标；业主批准的工程预算书，作为工程款支付的依据；2）在每月规定的日期内施工方向监
管或防护套管。控制风管及部件的正常使用功能，做严密性试验。通风机的安装型号、规格符合设计要求，出口方
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人 防 工 程 监 理 规 划制目标：合格合格合格运行，散热器在组装前的水压试验。控制风管穿越封闭的防火、防爆的墙体或楼板时的预埋
跟踪监理的原则。11人防工程监理规划1）质量超前预控：①监理人员认真审查设计图，对图中存在的问题以书
山西雅晟工程项目管理有限责任公司施工单位：河南成兴建设工程有限公司勘察单位：工程结构类型和特征：本工
基面应洁净平整，不得有空鼓松动起砂和脱皮现象，基层阴阳角处应作成圆弧型，侧墙卷材防水层的保护层与防水
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一、工程概况
工程名称：介休朝阳一号（兴方舍二期）
建设单位：介休市兴凯房地产开发有限公司

设计单位：广州亚泰建筑设计院有限公司

监理单位：山西雅晟工程项目管理有限责任公司
施工单位：河南成兴建设工程有限公司

勘察单位：
工程结构类型和特征：
本工程位于山西省介休市，北至北坛东路，南临彦博路，西靠兴方舍 一期项目。该项目为兴方舍二期 1-4 # 楼工程，建筑面积分别为： 1#楼 28 层 22709.92   ，；2#楼 28 层 22344.68   ；3#楼 27 层 13115.76   ；4#楼 27 层 14648.56   。建筑类别为一类建筑；建筑耐火等级为一级；建筑使 用年限为 3 类 50 年； 1#、2#楼主楼采用钢筋混凝土剪力墙结构，裙楼钢 筋混凝土框架结构， 3#、4#楼为钢筋混凝土剪力墙结构；抗震设防烈度为 8 度；建筑功能为 1#、2#楼为商住楼（其中地上三层为商业用房，四至二 十八层为住宅），3#、4#楼为住宅楼，地下二层，地下一层为设备层，地 下二层为储备层， 战时为常六级乙类二等人防避难所。


二、监理工作范围：

按照本工程监理合同规定的工作范围及业主所授予的权限， 承担工程 项目施工阶段的监理服务。”即三控、二管、一协调。


三、监理工作内容：
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人 防 工 程 监 理 规 划地方有关安全施工的法规，制定本单位在本工程施工中的相关制度，建立安全生产管理体系；2）监理人员要审查
善处理施工过程中签约双方之间发生的索赔事宜。信息管理1）项目监理部内部的信息管理要认真执行公司建立的
与设计相一致，土方开挖前的支护，并对支护结构周围环境进行观测和监测。混凝土灌注桩应对成孔、清渣、放置
理工程师报送当月完成的工程量清单，监理人员根据工程当月形象进度及质量情况进行审核，将审核意见上报业主
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实施工程施工阶段全过程、全方位监理服务。即：进度控制、质量控 制、投资管理、合同管理、信息管理、组织协调工作；
1、熟悉和了解业主对本工程项目建设的总体要求，根据相关法律、 法规、设计施工图纸及文件、施工承包合同、编制本规划，以此指导监理 工作，根据工程进展实际情况，不断地优化、完善监理规划，并认真组织 实施；
2、对参建本工程的施工企业的管理体制、质量和安全生产保证体系、 施工组织设计进行审核，提出改进意见，并监督其实施；
3、对设计文件、施工图纸进行审核，将施工过程中可能出现的问题 尽可能解决在施工之前，实现超前予控；全面考虑业主要求和外部条件等 诸多因素，提出合理化建议，提高效率、降低工程造价；
4、根据监理合同和业主授权对工程施工现场的质量、进度、安全进 行全面控制，实行相关的监理签证，保证合同目标的实现；
5、及时沟通业主、承包商、设计、 勘察单位及政府主管部门之间的 关系， 使业主的合理要求顺利实现，并得到有关管理机构的认可或支持；
6、协调承包商、供应商和其它参建单位之间的关系。在工序衔接、 工艺变更、成品保护、施工安全、现场文明等方面，保证工程施工作业顺 畅、配合密切；
7、及时提请合同各方重视有关履约责任，减少或避免索赔事件的发 生；
8、向业主提交工程监理资料，审核施工承包方交竣工档案，协助业 主办理竣工交验、备案手续。
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器安装，成套配电柜（盘）及动力开关柜安装，低压电器安装，电器照明器具及配电箱（盘）安装，接地装置安装
生产管理能力，以确保商品混凝土质量；⑧在施工过程中，监理人员要经常检查施工方的计量器具，试验、检测仪
理月报项目监理部每月末将当月监理工作情况以监理月报方式上报业主，便于业主及时了解施工情况及监理工作情
调整计划，确保总进度计划按时完成；6）施工单位不能完成月进度计划，又不能采取有效措施积极补救的，监理
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[image: ]
四、监理工作目标：

1、投资控制目标：根据本工程监理委托合同，业主不需监理控制投 资。
2、工期控制目标： （即合同工期）
按合同签订日期
3、质量控制目标：
根据本工程建设单位与施工单位签定的共曾总承包合同（或协议）中
所确定的质量要求为目标。
4、工程质量目标分解表及质量预控点：




序号





















1



















分部（或子分部）
工程名称




















结构工程



质量目标





















合格



质量预控要点






1、 控制土方开挖的顺序， 方法与 设计相一致，土方开挖前的支护，并对 支护结构周围环境进行观测和监测。
2、 混凝土灌注桩应对成孔、清 渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等进行全 过程检查。
3、 控制模板安装的轴线位置、标 高、截面尺寸、表面平整度、垂直度、 相邻两板表面高低差等。
4、 控制钢筋的材质、 级别、种类 和直径是否符合设计要求，钢筋的表面 洁净度，钢筋加工的允许偏差，钢筋的 焊接接头，钢筋的绑扎接头，受力钢筋 的混凝土保护层。
5、 混凝土的质量证明书，混凝土 的配合比，泵送混凝土的控制，混凝土 的浇筑顺序和方法，施工缝的位置。



预控方法


巡视、
检查



旁站、
检查
巡视、
检查



检查、






巡视、
检查










2        防水工程        合格





1、 地下防水工程要编制防水工 程的施工方案。
2、 地下防水工程必须由相应资 质的专业防水队伍进行施工， 主要施工



审查
审查
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发生的事故采取预防措施，及时制止和纠正各种违章作业；4）建立有监理、业主、施工单位三方代表参加的安全
达到共识后，由业主、设计、监理三方共同签署意见；15人防工程监理规划③根据工程变更单，施工单位实施变
同内容，熟悉有关法律、法规及合同涵盖的相关文件；2）为做好合同管理预控工作，尽量避免发生合同争议，监
图纸，未经设计单位书面同意的设计变更，施工方不能擅自照此施工；④各种材料和施工试验，要严格按照规范进



人 防 工 程 监 理 规 划
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人员应持证上岗。
3、 地下防水工程所使用的防水
[image: ]

材料， 应有产品的合格证书和性能检测 报告，应见证抽样复验。
4、 防水工程施工， 控制找平层和 洁净度。
5、 两幅卷材短边和长边的搭接 宽度均不应小于 100mm ，采用多层卷 材时.上下两层和相邻两幅卷材的接缝 应错开 1/3 幅宽.且两层卷材不得相互垂 直铺贴。
6、 卷材防水层及其转角处变形， 穿墙管边等细部做法，均符合设计要 求。
7、 卷材防水层的基层应牢固， 基 面应洁净平整， 不得有空鼓松动起砂和 脱皮现象，基层阴阳角处应作成圆弧 型， 侧墙卷材防水层的保护层与防水层 应黏结牢固， 结合紧密厚度均匀一致， 搭接宽度允许偏差-10mm。
8、 在浇筑防水保护层细石砼前， 应在防水面层做一道保护层。








检查、
见证



旁站、
检查









旁站、
检查



旁站、
检查
巡视、
检查
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孔口防护工程














建筑装修工程







合格














合格




对门窗宽度、 高度、 厚度、 内表面的平 面度、 扭曲、弧长、 进行控制。控制铰页同 轴度， 闭锁位置偏移，门框两对角线、门框、 墙垂直度。 门窗与门框贴合。 防爆波悬摆活 门的坐标、标高、平衡锤连杆垂直度。
1、 一般抹灰前基层表面的尘土、 污垢、油渍等的清除，基层表面的润湿， 所用材料的品种和性能是否符合设计 要求，控制产品合格证，复验报告。
2、 抹灰分层进行，抹灰总厚度大 于或等于 35mm ，采取加强措施。
3、 抹灰层和基层之间，各抹灰层 之间黏结牢固的控制。
4、 控制抹灰层的立面垂直度， 表 面平整度，阴阳角方正，分格条（缝） 直线度，墙裙、勒脚上口直线度。
5、 木门窗安装控制门窗槽口对 角线长度差，门窗框的正侧面垂直度，


检查


巡视、检
查










巡视、检
查、平行
检验
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进行初验，合格后，提出质量评估报告、协助业主做好分部工程验收工作；④对竣工报验的工程，进行初验，合格
对角线、门框、墙垂直度。门窗与门框贴合。防爆波悬摆活门的坐标、标高、平衡锤连杆垂直度。一般抹灰前基层
工进度计划；2）对工程重点部位监理人员必须要求施工单位编制并提供该部位的施工进度计划，包括劳动力、料
大监控力度；2）建立每天下班前碰头会议，总监听取监理人员当日工作汇报。安排次日工作，解决工程发生的实
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框与扇、扇与扇接缝高低差、门窗扇对 口缝。
1、 给水管道试压需符合设计要 求，保证其使用功能，使用前必须做通 水试验并进行吹洗，除去杂物。
2、 排水管道在隐蔽前需作灌水  巡视、检


5     给水、排水工程     合格














试验，保证排水畅通，排水立管及水平 干管均应做通球试验。
3、 卫生器具安装控制排水栓和 地漏的使用安全、平整、牢固、低于排 水表面，卫生器具均应作通水试验。控 制卫生器具给水配件质量。
1、 控制管道坡度， 系统中的平衡 阀及调节阀，保证采暖系统安全正常的


查、平行
检验
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7







8













采暖、通风
与空调工程











建筑电气安装工程






防火设备安装工程



5、安全控制目标：







合格












合格






合格


运行，散热器在组装前的水压试验。
2、 控制风管穿越封闭的防火、防 爆的墙体或楼板时的预埋管或防护套 管。
3、 控制风管及部件的正常使用 功能，做严密性试验。
4、 通风机的安装型号、规格符合 设计要求， 出口方向正确。叶轮的旋转 平整度，通风机的固定。
电缆线路，配管及管内穿线，护套线配 线、槽板（桥架） 配线，变压器安装， 成套 配电柜（盘） 及动力开关柜安装，低压电器 安装， 电器照明器具及配电箱（盘） 安装， 接地装置安装， 柴油发电机组安装等。
防火门和防火卷帘安装、灭火器具的安
装， 防烟排烟部件制作与安装， 水灾自动报 警装置安装、 火灾事故广播、消防通讯设备 安装等。




巡视、检
查、平行
检验






巡视、检
查、平行
检验
巡视、检
查、平行
检验


坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，成立以业主为首， 施工、监理参加的安全管理小组， 定期对施工队伍的人员、设备、机具进 行安全检查， 杜绝重大安全事故的发生。


六、监理工作依据：
1、人民防空工程施工及验收规范和地下防水工程施工及验收规范；
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要增减工程造价的事项，实施前，监理工程师要对施工方提交的“工程变更签证单”进行评估，及时与业主协商，
更，经监理人员检验合格后签署相应的工程量确认证书。合同管理1）监理人员要认真学习、研究、分析和掌握合
与设计相一致，土方开挖前的支护，并对支护结构周围环境进行观测和监测。混凝土灌注桩应对成孔、清渣、放置
季、月）施工进度计划；5）新材料、新工艺、新技术、新设备的采用或材料代用计划；6）工程款支付申请；7
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2、国家及山西省现行的有关设计规范及规定；
3、人防设计专篇、变更、洽商记录等有关设计文件；
4、业主与承建单位、设计单位、监理单位各方签署的合同以及相关 的技术经济文件。


五、项目监理机构的组织形式和人员配备：
 (
1
、监理组织结构图
       
总监理工程师
1
  
人
总监代表
  
1
  
人
电气监理工程师
 
1
    
人
水暖监理工程师
 
1
   
人
土建监理工程师
 
2
    
人
监理员兼安全
 
1
   
人
资
 
料
 
员
 
1
   
人
)

2、项目部现场组成人员


 (
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
姓名
王林豹
李建新
李宏海
续贵将
赵天明
王
  
勇
杨海林
张治国
专业
房建
房建
房建
房建
房建
房建
房建
房建
技术职称
工程师
工程师
工程师
工程师
工程师
工程师
工程师
工程师
监理职务
总监理工程师
总监理工程师代表
监
监
监
监
监
理
理
理
理
理
员
员
员
员
员
监
 
理
 
员（安装）
)



七、项目监理机构的人员岗位职责

监 理 机 构中 全 体 监 理 人 员 必 须 遵 循《 建 设工 程 监 理 规 范 》
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及措施：质量控制：质量控制坚持超前预控，把质量问题消除在萌芽状态，即以预防为主的原则；坚持样板引路，
产台帐，在完成监理工作后归还给原主；项目监理部在监理过程中，需要用的常规检测设备，可以向公司申请借用

规定；2）项目监理部要求承包商应该提供下列信息：①质量、进度、投资控制信息（包括原始信息）；②安全文
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GB50319-2013 中的规定履行各自分工承担的职责。 此外， 结合公司有关规 定，各级监理人员应该着重履行以下的职责：
1、总监理工程师职责：
总监是公司授权、委派的履行项目监理委托合同义务的全权负责人。 在公司监理业务部指导下，全面负责项目监理工作。
1）   确定现场监理人员的分工和岗位责任；
2）   编制监理规划，并组织监理交底工作和第一次工地会议；
3）   组织项目监理部会审图纸，参加工程设计图纸交底会议， 组织并主持审核承包单位编制的施工组织设计和重点部位施工技术方 案，提出改进意见，对施工中的设计变更提出合理建议；
4）   审查分包单位资质，提出审查意见；
5）   签署开工令、停工令、业务联系单和工程质量、安全生产 整改通知单；
6）   组织编写整理监理月报，指定专人负责填写项目部的监理
日志并定期审阅；
7）   签署当月合格工程量，计量支付证明书；
8）   主持工地例会及组织召开工程协调会议；
9）   按有关规定，确定并办理、编写工程监理专题报告；
10）  组织监理人员参加事故的调查和处理；
11）  工程竣工验收前组织专业审核竣工资料，进行工程预验 收，工程结束后，编写监理工作总结。
2、监理工程师职责                                          1）熟悉和掌握工程施工图纸，施工操作规程和质量验收标准内容；


9
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