[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]前言
为了提高地质勘查工作质量，加强地质技术管理工作，保障地质 勘查工作的顺利实施，特编制《地质勘查工作细则》，作为工作中的 技术要求，各班组务必组织认真学习，并在工作中遵照执行.
本工作细则如与国家和上级办法的技术规定有矛盾之处及未列 入本工作细则的技术工作方法与要求，一律以上级规定为准.
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]一、地质资料综合整理工作细则
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]一、总则
[bookmark: bookmark11]（一）地质资料综合整理是根据工作中取得的各项原始地质编 录、矿物、岩石鉴定研究成果、岩矿化验、物理性质测定和加工技术 试验、抽水试验、动态观测、水质分析及物化探资料等，而进行的系 统整理和综合研究工作.通过这一工作,编出各种必要的图表，用以研 究、了解区域地质矿产生成分布规律，了解矿床产状、规模、生成地 质条件、矿石类型、工业品级、水文地质、工程地质、环境地质、开 采利用经济条件，以评价矿床并指导勘查工作；根据这些资料和研究 的成果，编制地质报告。
[bookmark: bookmark12]（二）资料综合整理是野外地质工作的继续，是地质工作的重要环 节。只有通过综合整理，才能把野外获得的丰富感性认识上升为理性 认识，才能保证对工作区的地质、矿床情况及其特征的认识逐步深入， 
不断提高，及时发现问题，提出解决问题的办法，并根据新情况和新 认识修改原有的工作设计和施工部署，达到获取最佳的地质成果，及 时提交地质报告的目的。
[bookmark: bookmark13]（三）	资料综合整理工作应在总工程师或技术负责的领导下，根 据分工（分组）规定由有关地质、水文、物探人员负责进行，重要的 综合图件，如区域地质图、矿区地质图、有代表性的地质剖面、储量 计算图等须有总工程师或技术负责亲自参与编制，或经过他们的检查, 以确保工作质量。
[bookmark: bookmark14]（四）	进行资料综合整理的原始资料，必须按规定经过三级检查， 确认合格，方能开始整理；在整理前，要编制统一图例。
[bookmark: bookmark15]（五）	资料综合整理是项经常性工作，必须及时地、不间断地进 行。
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]二、基本要求
[bookmark: bookmark20]（一）	编制图件时，应事先考虑图的布置、方向、图幅大小、包 含内容。图的方向:平面图的上方为北方，剖面图的右侧为北或东。 图幅大小：以图内不剩大块空白为原则.
[bookmark: bookmark21]（二）	相邻图幅接边处，图上各项内容的位置、方向、形状、大 小、色调必须一致，保证能够拼接使用。
[bookmark: bookmark22]（三）	各类图件必备内容：图框、切图线、图名、比例尺、方位 标、图签、接图表及图例。
[bookmark: bookmark23]1、切图线标在图框外的四角.
[bookmark: bookmark24]2、	图名写在图的上方中央。
[bookmark: bookmark25]3、	比例尺一律采用阿拉伯数字比例尺，标在图名的正下方.
[bookmark: bookmark26]4、	方位标：平面图标在图的右上角并用箭头表明；剖面图标在 剖面线（地形线）以上的左右两侧，用阿拉伯数字标明度数方位。
[bookmark: bookmark27]5、	图签一律附在图的右下角；图签大小应根据图幅大小确定， 一般为10X7或者7X5cm.
[bookmark: bookmark28]6、	接图表一律标在图的左上角图框外，其大小为4。5X1。5cm, 分寸九等分，中间一格为本图的接图号,并划上阴影，接图表右边写上 该套图的图名.
[bookmark: bookmark29]7、	图例：图件中所绘各种图形符号、文字符号、花纹及彩色必 须全部列入图例，说明他们所代表的意义.地形图上某些惯用符号可 不列出.区域地质图、外围地质图、矿田地质图、矿区地形地质图和 水文地质图一定要附图例；其他图件的图例则统一附，图例大小应根 据图幅大小确定,一般为2X1cm.
[bookmark: bookmark30]（四）比例尺相同的同类图件，作图内容、编排方式、代号、数字 大小、字体大小和纸张质量要统一。
[bookmark: bookmark31]（五）	各种图件应整饰、字体要工整、线条清晰，着色的图件色 调要协调、均匀，着完色再着墨，具体作法按绘图工作细则。
[bookmark: bookmark32]（六）	综合图件：厘米纸、磅纸图一律用2H〜3H铅笔制作，聚 酯薄膜一律用5H铅笔制作，要着色的图件一律用化学橡皮擦擦图。
[bookmark: bookmark33]（七）精度要求：作图误差不得超过1 mm。
[bookmark: bookmark34]（八）未经审定的原始资料，不能作为编制综合图件的依据；未
经审定的图件，不能作为正式资料利用；未经审定批准的地质报告， 不能正式复制和提交使用。
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]三、作图内容和方法
[bookmark: bookmark39]（一）1/千勘探线剖面图
[bookmark: bookmark40]1、	坐标网及其数值、实测地形线。
[bookmark: bookmark41]2、	各项探矿工程及其编号、采样位置及样品编号、钻孔孔深及 孔口高程.
[bookmark: bookmark42]3、	各项岩性分层位置及其花纹（槽探、钻孔和坑道工程分别按: 1:100槽探图、1:200钻孔柱状图和1： 200坑道素描图的分层描述位 置上的岩性花纹）；槽探、坑道（含斜井）上在底板线下钻孔上在钻 线的左侧，天井上在左壁以外；样品位置：钻孔上在钻线的右侧，槽 探、坑道上在底板线以上，天井上在右壁外，样槽宽一律为1。5mm。
[bookmark: bookmark43]4、	断裂构造、岩脉及编号。
[bookmark: bookmark44]5、	矿体、矿化带及其编号、厚度、品位、产状。
[bookmark: bookmark45]6、	地质体按走向投影，工程按垂直投影；投影距离在四分之一 勘探线间距以内者,上图.
[bookmark: bookmark46]7、	凡上图的地质体的倾角，应根据其走向与剖面线的夹角大小真 倾角，换算成假倾角后才能上图；钻孔揭露的地质体一律按轴夹角上 图。
[bookmark: bookmark47]8、	探矿工程平面位置图：附在图的下部，宽10cm。上图内容： 地表工程及编号、勘探线位置、剖面线位置和坐标网及其数值、钻线
垂直水平投影线等。
[bookmark: bookmark48]（二）1/千中段地质图
作图方法与内容同1/千勘探线剖面图，区别是：
[bookmark: bookmark49]1、	坑道样品位置:沿脉上在坑壁两侧，穿脉上在坑壁左侧，靠壁 的样号为靠近顶板的第1个样品号，由此向外依次类推。
[bookmark: bookmark50]2、	增加中段高程地形等高线。
[bookmark: bookmark51]（三）1/千储量估算图
[bookmark: bookmark52]1、	坐标网及其数值，勘探线及其端号。
[bookmark: bookmark53]2、	各项探矿工程及其编号，矿体厚度，品位，钻孔还得附加矿 心采取率.
[bookmark: bookmark54]3、	断裂构造及其编号。
[bookmark: bookmark55]4、	矿体边界线，矿块分界线，储量级别界线，矿块编号。
[bookmark: bookmark56]5、	矿块储量估算，矿体储量统计表。
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]二、1/2千地质测量工作细则
[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]一、目的任务
[bookmark: bookmark65]1、	查清地表矿化带，矿（化）体的界线，分布规模，产状，形态 及分布情况.
[bookmark: bookmark66]2、	查清地表矿化带，矿（化）体上下盘围岩的岩性，产状及接 触关系和蚀变特征.
[bookmark: bookmark67]3、	查清岩浆岩的时代，岩性,接触关系及与成矿的关系.
[bookmark: bookmark68]4、	研究各类构造的形态，产状，规模，分布，延伸及其与矿化 的关系。
[bookmark: bookmark69]5、	查明矿产的矿物共生组合，矿石类型，有害有益元素含量， 并作相应评价。
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]二、工作程序及注意事项
[bookmark: bookmark74]（一）准备工作
[bookmark: bookmark75]1、	现有资料及成果进行消化、总结，并进行必要的研究，归纳 存在的问题和进一步工作须解决的问题.
[bookmark: bookmark76]2、	对测区进行现场踏勘，熟悉矿区地形，地貌和覆盖程度；掌握 矿区有关的地质、构造、矿化特征等.
[bookmark: bookmark77]3、	收集矿床特征有关资料及理论资料并组织学习，总结其特征 性的标志及地质条件，研究即将开展的工作中具体方法及注意事项.
[bookmark: bookmark78]4、	学习有关规程、规范，明确工作的技术要求.统一认识、统一 方法、统一工作精度、统一图式、图例。
[bookmark: bookmark79]5、	进行实测剖面工作，在此基础上，统一岩石命名及对构造、岩 石、变质作用的描述内容和方法.
[bookmark: bookmark80]6、	根据覆盖程度不同，布设必要的工程揭露。收集现有的各种 工程原始图件，进行必要的研究，确定线距、点距及工程勘察间距要 求。
[bookmark: bookmark81]7、	编组分工，明确责职范围，制定作业计划，分配编号，包括 样品号、地质观察点号，工程号等。
[bookmark: bookmark82]8、做好生产工具、材料上的物质准备。
[bookmark: bookmark83]（二）	野外工作
[bookmark: bookmark84]1、	矿区构造比较复杂、浮土较厚，填图方式为“揭露一填图一 再揭露-再补充填图”.
[bookmark: bookmark85]2、	野外工作方法及其选择
[bookmark: bookmark86]（1）	野外填图工作是地质测量成果的关键，直接影响地质成果的 质量.填图的工作方法用穿越和追索相结合，以追索路线为主。
[bookmark: bookmark87]（2）	野外工作手图及手薄一律在野外完成，不准事后凭回忆补注 及补记。每天工作完成之后，须在室内整理，并转绘成清图，清图不 能带出野外，野外手图不可代替清图作底图。
[bookmark: bookmark88]（3）	野外观测点、工程点均应由测量人员测定上图.
[bookmark: bookmark89]3、	做好实测剖面工作，掌握测区地层、岩相和主要构造形态。
[bookmark: bookmark90]4、	轻型山地工程施工指导和及时进行地质编录。
[bookmark: bookmark91]5、	将野外获得的地质资料,及时清绘到实际材料图上。
[bookmark: bookmark92]（三）	室内整理和综合研究
[bookmark: bookmark93]1、	每天野外工作完毕后，应在当天将野外带回的样品、标本、 各种原始记录和填图资料进行室内整理、登记、上墨、编号，并进行 修改和妥善保管。
[bookmark: bookmark94]2、	填图过程中必须将实际材料图上的全部地质界线和矿（化）体 进行系统的综合研究，逐一检查其推断和连接的合理性，正确确定其 相互关系，如有错误和不合理现象，应到野外检查后进行修改。
[bookmark: bookmark95]3、	将研究确定的地质体，如矿（化）体、断层等进行统一编号。
[bookmark: bookmark96]4、	在综合研究的基础上，将实际材料图上的全部工程和地质体缩 成1/2千平面图。
[bookmark: bookmark97]5、	编制同比例尺的纵横剖面图及其它相关辅助图件。
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]三、	实测剖面工作方法和内容要求
[bookmark: bookmark102]1、	填图之前先实测2~3条完整的剖面，目的在于了解和确定地 层分层、层序、接触关系，每一层位的真厚度及矿层位置；掌握矿体 与围岩的产出关系；初步确定构造形态和矿产所处构造部位，这是地 质测量之前的基础工作，也是提高地质测量工作质量的重要保证。
[bookmark: bookmark103]2、	实测剖面的比例尺选用1/千.
[bookmark: bookmark104]3、	实测剖面工作用规定的表格进行，详细填制各类数据及岩石、 地层、矿体特征，并注明各类标本、样品的编号及数量。在此基础上 进行换算和制图，并计算每层的真厚度，为编制综合柱状图提供依据.
[bookmark: bookmark105]4、	剖面的地形及重要地质观察点，均要进行测量。厚度^m以 上，具独立意义的岩层，及错距2m以上的断层均应划分与表示;小于 2m的矿体、矿化现象、围岩蚀变等应夸大表示。
[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]四、	山地工程布置原则和施工指导
[bookmark: bookmark110]1、	山地工程包括槽探、硐探、井探等.
[bookmark: bookmark111]2、	地表矿（化）体、矿化带用50〜100m间距的槽探进行系统揭 露；矿体用50m间距的槽探进行控制。
[bookmark: bookmark112]3、	通过地表工程揭露和成矿条件的研究，掌握矿产延伸规律，
使用坑探揭露矿体深部，以便作出确切评价.
[bookmark: bookmark113]4、	主要控矿构造和矿化或连接矿体有主要关系的构造线（如露 头）不清时，应用工程控制.
[bookmark: bookmark114]5、	地表工程必须揭露到新鲜基岩面。
[bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118]五、观察线、观察点得布置原则和要求
[bookmark: bookmark119]1、	布置原则：进行系统地质观察的过程既是地质填图的过程， 地质测量一般以露头圈定和走向追索为主、路线穿越为辅。对矿体、 接触带、主要地质构造线和地质界线应以追索为主，在浮土覆盖剧烈 地区需要大量工程剥露的情况下,可以考虑以横过矿体走向的穿越法 为主，结合走向追索和圈定露头。
[bookmark: bookmark120]2、	观察点的布置以能查清矿体、矿化、构造和各种地质界线为 主，在矿体和矿化范围内点距不大于30m;控制含矿地层及上下盘的界 线，点距不大于40m，矿化范围内地质观察点每平方千米不少于500 个点；矿化范围以外的一般地质界线，点距可以比矿化范围内放大 1~2倍，以穿越法为主时，观察点距离不得大于50m.
[bookmark: bookmark121]3、	观察点主要描述内容
[bookmark: bookmark122]（1）	沉积岩的颜色、结构、构造、物质成份、野外名称、次生 变化，及上下接触关系、产状等。
[bookmark: bookmark123]（2）	火成岩的矿物成份、结构、构造、产状、野外名称、与围岩
 接触情况，变质及蚀变现象，接触带的矿体及其它地质特征。
[bookmark: bookmark124]（3）	构造线的产状、褶曲、断裂、节理的特征和接触情况，断
层岩的主要特征、宽度、断裂面性质、擦痕方向、断裂性质等。
(4 )矿(化)体产状、规模、矿石矿物和脉石矿物成份、结构、 构造、相互关系、围岩蚀变种类、宽度和矿石目测品位。
(5) [bookmark: bookmark125]各种次生或表生作用对原生地质现象的改造情况，改造后的 物理化学性质。
(6) [bookmark: bookmark126]本观察点与相邻观察点的相互关系及地质上的联系情况.
(7) [bookmark: bookmark127]所有地质点都必须按顺序统一编号，记录在野外记录本上， 同时标明在野外实际材料图上，现场必须用红油漆标记，主要地质现 象直接描述在实际材料图上；文字、放大素描和示意剖面等表示在野 外记录本上.
(8) [bookmark: bookmark128]采集的各种标本应在现场登记,其编号必须和观察点一致.
(9) [bookmark: bookmark129]野外观察必须深入细致，记录清洁、完整、语句简洁明了。
(10) [bookmark: bookmark130]有轻型山地工程揭露的地段，可不重复地质观察路线，而 在槽探之间必须进行路线追索.
(11) [bookmark: bookmark131]地质测点的野外记录，可以根据地质、岩石、矿石等不同 内容有所侧重。
(12) [bookmark: bookmark132]地质点应记录出具体位置。
[bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136]六、实际材料图的编制和表示内容
[bookmark: bookmark137]1、	实际材料图是编制矿床地形地质图的基本图件，它综合反映
 全部实际地质资料和工作程度，比例尺用1:1000。
[bookmark: bookmark138]2、	制作方法：测量人员将所有工程位置、观察点位置、观察点 置于图上，然后地质人员将地质现象用统一的花纹和线条作于图上， 部分地质现象在野外不可能全部追索清楚，可根据地质规律、作一定 的推断解释，根据规范规定进行推断连接.
[bookmark: bookmark139]3、实际材料图上表示的内容：
[bookmark: bookmark140]（1）	坐标网及坐标数值
[bookmark: bookmark141]（2）	所有地质观察点位置及编号
[bookmark: bookmark142]（3）	各种山地工程位置及编号
[bookmark: bookmark143]（4）	地质界线、矿体和矿化带界线、产状
[bookmark: bookmark144]（5）	岩层层理线及产状，各种地质花纹、线条、符号
[bookmark: bookmark145]（6）断层、破碎带、片理等
[bookmark: bookmark146]（7）	矿体编号及取样点的编号、厚度和品位
[bookmark: bookmark147]（8）	各工程的取样位置、编号和厚度、品位表
[bookmark: bookmark148]（9）全部剖面线、勘探线，注明方向和编号
[bookmark: bookmark149]（10）勘探线编号用阿拉伯数字表示，东侧为双号、西侧为单号， 北侧为双号、南侧为单号。
[bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151][bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153]七、矿区地形地质图
[bookmark: bookmark154]1、	地形地质图式用来表示矿区的矿（化）体、矿化带、岩层产 状、分布、大小、构造特征及相互关系，不光有实际材料及标志。
[bookmark: bookmark155]2、	图纸以1/2千比例尺地形图为底图，内容有：
[bookmark: bookmark156]（1）	地形等高线、水系、坐标线
[bookmark: bookmark157]（2）	各种实测及推断的地质界线（包括断层、褶皱、地层、侵
入体、矿体、矿化带、含矿层的界线等），及其有代表性的产状要素
[bookmark: bookmark158]（3）所有地貌、地物、各种地理标记
[bookmark: bookmark159]（4）	主要探矿工程及剖面线的位置
[bookmark: bookmark160]（5）	关键的地质剖面及地层柱状图
[bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164]八、	精度要求（衡量地质填图的质量标准）
[bookmark: bookmark165]1、	地质观测点的平均密度，每平方千米不少于500个。
[bookmark: bookmark166]2、	对矿（化）体、矿化带的控制程度:矿化带用100~200m间距 的槽探系统控制；矿（化）体用50~100m间距的槽探控制；地质填图 上不能遗漏工业矿体。
[bookmark: bookmark167]3、	地质构造特征的查明程度:需查明构造的产状及其对矿体的控 制与破坏程度，构造观察点的间距在图上应小于5cm.
[bookmark: bookmark168]4、	地质体位置标定的精确程度：地质点在平面位置中误差不过 图上距离0.6mm.
[bookmark: bookmark169]5、	图件整饰完美程度:应使地质界线线条明显、匀称，字体工整， 图面清洁美观，内容齐全、紧凑、花纹、色例搭配调和。
[bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173]九、	地质填图成果
[bookmark: bookmark174]1、	地质平面图（附地层综合柱状图、实测剖面图）
[bookmark: bookmark175]2、	实际材料图
[bookmark: bookmark176]3、	构造纲要图（视情况确定是否要）
[bookmark: bookmark177]4、	地质观察点记录本
[bookmark: bookmark178]5、	各种样品、岩矿鉴定标本的采样、测试结果表
[bookmark: bookmark179]6、	地质填图工作报告或说明书（可在地质报告中反应）
[bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark183]三、槽探原始地质编录工作细则
[bookmark: bookmark184]1、	槽探地质编录，一般编一壁一底（南北槽作东壁，东西槽作北 壁，北东向作北西壁，北西向作北东壁）；地质情况复杂可画二壁一 底展开；槽壁形态采用坡度展开法按实际丈量作图；槽底采用以壁投 底的方法,槽探宽通常按1m作图,不按实际宽度作图。
[bookmark: bookmark185]2、	槽探编录在同一矿区应编同一壁，丈量方向一定要与勘探线 剖面图的方向一致。基线皮尺以0m为宜，导线要靠近槽底。槽形和 地质体位置的测定方法，常用铅垂法；当槽子坡度很大时，用垂直导 线法。
[bookmark: bookmark186]3、	基线方向和倾斜应从两端测量取平均值。
[bookmark: bookmark187]4、	当地形坡度大，槽探延伸较长时，如按坡度展开则图面上槽 探末端的槽壁与槽底分离太远，即费纸又不美观.遇到这种情况应采 用分段素描或槽底连续、槽壁分段错开素描为好，槽壁分段错开后， 应使各分段之间的地质现象及槽壁轮廓扣合.
[bookmark: bookmark188]5、	槽探拐弯时应标明方向，如拐弯方位角差值小于15度时，槽 壁连续素描，槽底内侧裂开表示。
[bookmark: bookmark189]6、	地质编录时应丈量岩体、矿体、破碎带或断层界线、地形、 残、坡积层（如有矿石或矿化蚀变岩石的转石，应示意表示）、巨大 的转石至控制其位置；对地质体要测量产状;对标本、样品采集地点 的位置要记录清楚.一般测点间距为2m,若地质现象简单或没有地质 现象时.测点间距不得大于4m。
[bookmark: bookmark190]7、	地质、岩脉、矿体产状和地质界线在槽壁上据实测成果按实 际情况描绘;槽底地质体产状则可按走向绘制.
[bookmark: bookmark191]8、	槽探素描图的作图步骤
[bookmark: bookmark192]（1）	参加编录的人员，首先一起对槽探内的地质现象作总体了 解,对主要地质现象细心观察，统一认识，然后进行分工，着手编录。
[bookmark: bookmark193]（2）	编录时将皮尺从探槽的一端拉到另一端，用木桩加以固定， 并用红油漆在木桩上写明槽探编号或拐点后；然后用罗盘测量皮尺的 方位角、坡度角。皮尺的起始端（即0m处）要与槽探的起点相吻合， 必须将皮尺拉直.当槽壁较长时，皮尺中间要加若干支撑点，以保持 皮尺平直。
[bookmark: bookmark194]（3）测量者用钢卷尺，沿着皮尺所示的距离，丈量特征点，将读结 果逐一报告记录者或作图者。当地质体、槽探形态比较简单时，控制 测量的次数可以减少；相反应加密控制。
[bookmark: bookmark195]（4）作图者根据测量者的读数，在厘米纸上按比例定出特征点， 连接成图。
1 [bookmark: bookmark196]测量地质产状，并将产状要素标注在槽壁相应位置的下方.
2 [bookmark: bookmark197]槽底的素描可采用以壁投底的方法。即将槽壁底界的地质界线点
 垂直投影到靠素描壁一侧的槽底轮廓线上，然后根据地质体走向与槽 探方位之间的关系，绘出槽底素描图。
3 [bookmark: bookmark198]采集标本，应在图上标注其位置及编号。
4 [bookmark: bookmark199]如需采样，应将样品位置、样号用红油漆在实地画出并标注在图 上。槽探中刻槽样品，可视具体情况将样沟布置在槽壁或槽底；采样 沿槽探编录方向，连续刻取。
5 [bookmark: bookmark200]擦去素描图上的皮尺线，添绘岩石花纹及有关标记.
[bookmark: bookmark201]9、	野外编录文字描述顺序及描述内容：
[bookmark: bookmark202]（1）	文字描述顺序：腐植层残坡积层性质、地层（岩石）、岩浆 岩、构造、矿（化）体、围岩蚀变和其它。
[bookmark: bookmark203]（2）	描述内容
岩石描述内容及其顺序：岩石名称、颜色、结构、构造、层厚、 矿化成分及其特征，风化程度等.
矿石描述内容:矿石结构、构造、矿物成分（份金属与非金属矿 物描述），矿体形态、产状、规模、蚀变特征、风化程度，估计矿石金 属品位。
围岩蚀变描述内容:蚀变名称、蚀变矿物、蚀变宽度及其与矿体 的关系。
[bookmark: bookmark204]（3）野外观察应特别注意宽体的穿插关系及生成顺序，矿体形 态、围岩蚀变、金属矿物分布的变化规律及其与围岩、构造互相之间 的关系等。
[bookmark: bookmark205]10、	在野外现场应完成表格记录、文字描述和素描图。图上应有
 工程编号、比例尺（包括高程尺、水平尺）、方位角、展开图上应有 基点及基线位置、地质界线、标本、样品采样位置及编号、地质体产 状等。
[bookmark: bookmark206]11、	室内整饰要文字通顺、扼要、数据清楚。如文图不符，应到 野外查对，不得室内修改。
[bookmark: bookmark207]12、	野外采集标本，应涂漆编号，并登记好，送鉴定者需填写送 样单一式二份，自留一份；标本送样鉴定一块，自留一份.
[bookmark: bookmark208]13、	图件整饰和检查的基本要求：
(1) [bookmark: bookmark209]野外成图在室内要在图下面画上直线比例尺，在图左侧画上 垂直比例尺。使槽探水平长度与测量水平长度吻合，直线比例尺0点 与终点必须和测量点一致。
(2) [bookmark: bookmark210]地质罗盘所测的方位角，在消除磁场偏角后,与测量成果方 位角，不得误差1度；皮尺丈量的槽探长度与测量长度，水平长度不 得超过1m，不符者要查明原因，及时纠正。
(3) [bookmark: bookmark211]样品品位一律列表上图.
(4) [bookmark: bookmark212]查对图件内容是否齐全无误，核对好后，即可上花纹；如 果测量成果、化验品位未到，水平比例尺暂不作终点，化验品先画好 表格，后填数据.
[bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark214][bookmark: bookmark215][bookmark: bookmark216]四、岩心钻探地质编录工作细则
钻探工程原始地质编录时编制地质勘查报告的重要原始资料之 一，对保证地质报告的质量具有重要的意义。因此，地质人员必须与
 钻探施工部门紧密配合，共同研究采取有效措施，严格按地质设计施 工，切实保证钻孔施工和地质编录的质量。
[bookmark: bookmark217][bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark219][bookmark: bookmark220]一、开孔前的准备工作
[bookmark: bookmark221]1、	钻孔的布置：在设计钻孔工程，遵循先施工勘探区后施工详 查区的顺序，然后按勘查工程布置的一般原则，由浅到深、由已知到 未知，由稀到密布置钻孔。为提高地质勘查报告的质量，如无特殊情 况，钻孔均要严格布置在设计孔位上，不允许任意移动。
[bookmark: bookmark222]2、	孔位测定:地质人员根据矿区设计确定钻孔施工顺序，并根据 钻孔施工进度提出准备孔位。测量组根据钻孔设计坐标，经矿区项目 负责人批准及有关人员签署后，地质人员会同测量组、钻探工程人员 对钻孔进行初测定位、实地标记，并签署下达“钻孔地盘施工通知书”， 即可组织地盘施工。
钻孔地盘平整后，由钻探工程人员会同地质人员、测量人员进行 复测，并重新标记孔位，作为机台安装开孔依据。然后地质、测量、 钻探的工程人员、安全员及勘查负责人共同部署“钻孔地盘竣工验收 书〃.
孔位复测坐标作为施工图纸的孔位依据.钻孔竣工后进行孔位定 测，定测成果作为编制综合图件的依据.
[bookmark: bookmark223]3、	施工钻探的单体设计：钻探的工程人员、地质人员根据上级 批准的工作量，编制钻孔施工单体设计（视具体情况，可与矿区勘查 设计一并编制）。
[bookmark: bookmark224]（1）编制施工剖面图：地质人员根据设计地质图件资料，编制钻
 孔预想剖面图指导施工。在施工过程中随时添加实际资料，便于掌握 施工进度，及时修改钻孔设计。
[bookmark: bookmark225]（2）	编制钻孔技术书中的地质部分:包括钻孔工程的质量、技术要 求，如钻孔所穿过的地层、见矿部位，对钻孔弯曲度测量、岩矿心采 取率、开（终）孔倾角、开（终）孔孔径、封孔、岩心保管、简易水文 观测等的要求.、
[bookmark: bookmark226]（3）	钻孔偏斜严重，施工单位可提出纠斜、防斜方案，与地质人 员商定实施。
[bookmark: bookmark227]4、钻孔开孔的规定
[bookmark: bookmark228]（1）开孔之前，地质人员应根据钻孔单体设计向机台人员介绍该孔 的地质情况、设计目的、质量与技术要求，以及应注意的问题。
[bookmark: bookmark229]（2）开孔前，地质人员要会同钻探工程人员等共同检查钻机安装、 现场岩心管理、简易水文观测等的准备工作是否符合设计要求。 以上各项经检查符合要求后，相关人员在“钻探工程开孔通知书”上 签字，交付机台开孔。
[bookmark: bookmark230][bookmark: bookmark231][bookmark: bookmark232][bookmark: bookmark233]二、钻孔施工过程中对其质量、技术要求的检查、验收工作
（一）钻孔工程的质量、技术要求
[bookmark: bookmark234]1、	钻孔孔口位置：孔位应严格按设计坐标测量放点，如因地面 条件等需要变动时，要求地质人员会同施工人员现场作适当的孔位移 动，经复测安装钻机；如需作更大距离的孔位移动，则需报上级主管 部门批准后施工.
[bookmark: bookmark235]2、	岩矿心采取与现场岩矿心管理
[bookmark: bookmark236]（1）采取率要求：全孔岩心平均采取率大于75% ；矿体汲取顶 底板3〜5m的围岩采取率大于80%;矿心采取率大于85% ;近矿围岩及 矿体中钻进提升间距不大于3m；矿体顶板围岩采取率低于75%时，应 限制回次进尺或采取其他措施提高岩矿心采取率；残留岩心一般不大 于0。30m，残留岩心要实测.
[bookmark: bookmark237]（2）现场岩矿心管理：钻孔现场要有足够的场地，供堆放岩矿心 地质编录用.岩矿心要依其自然顺序排放，不得颠倒;沾有泥浆或其他 物质时，要用清水冲洗干净;碎块、粉状矿心要用塑料袋装好;回次岩 心之间要填写放置“回次岩心牌”，用2H铅笔填写清楚；长度大于5 厘米的岩心均用红油漆以“代分数”格式进行编号，其中分式的整数 表示回次岩心总块数，如实填写。班报表与岩心牌有关数据填写一致， 字迹清晰，整洁。
岩心箱外侧应写上矿区名称（特别是第一箱和最后一箱）、钻孔 编号、起止孔深、起止回次编号、岩心箱顺序号，最后一箱还要写“终 孔”二字。
[bookmark: bookmark238]3、	钻孔弯曲度：钻孔弯曲度（方位角及倾角）每50m测定一次， 倾角允许每百米上漂（下沉）※度，测斜结果记入“钻孔弯曲度测量 结果表〃中，当偏斜超过设计指标时应及时采取补救措施.
[bookmark: bookmark239]4、	做好简易水文观测。
[bookmark: bookmark240]5、	孔深校正：一般每钻进100m校正孔深一次，测斜和井深验证 遇见主矿体和其它特殊情况时加密测定；终孔校正井深，误差不大于
 1%；校正结果记入“钻孔孔深校正结果表”，地质编录人员应参加终 孔测斜与孔深校正工作.
[bookmark: bookmark241]6、	机台原始记录报表：误差大于1m时应重新丈量，找出原因， 合理平差。
[bookmark: bookmark242]7、	封孔：封孔由地质人员（水文）下达“钻孔封孔记录表”，并 随“钻孔终孔通知书“一同下达.
除水文长期观测孔外，钻孔均要设立孔口标志，注明孔号、开孔 日期，以便查找。
（二）钻孔工程质量的检查、验收
[bookmark: bookmark243]1、	钻孔工程质量检查
钻孔工程质量检查贯穿钻孔施工的全过程，即自孔位的测定、平 地盘、钻机安装、施工准备、钻进过程、钻孔的竣工与质量验收，由 地质人员在完成钻探地质编录的同时一并完成。
地质人员在编录过程中，要严格按照钻孔工程六项指标，对施工 钻孔及时进行质量检验，如孔位、校正井深、测斜、岩矿心采取率、 简易水文观测、封孔等。若没有及时发现存在的问题或及时进行某项 工作，过后将造成难以挽回的损失；随时进行质量检验，及时掌握钻 孔工程各项质量指标，是地质编录人员要牢记的“准则”.
[bookmark: bookmark244]2、	钻孔竣工及质量验收
（1）设计的变更：在钻进中，地质编录人员要经常深入现场， 及时编录，根据所取得的实际资料随时对设计剖面进行修改，并根据 新的资料推断未钻进孔深的地质情况，以指导施工.当发生新的变化，
 出现钻孔偏斜较大或新的地质情况等，使钻孔的原设计目的提前或推 迟才能达到目的等情况时，地质编录人员要会同钻探地质组长，钻探 工程人员，详细分析研究资料，及时填写“钻孔地质设计变更通知书”， 经上级主管部门或总工程师签署后，下达机会执行.
(2) [bookmark: bookmark245]钻孔的竣工：钻孔工程达到设计目的后，由钻探地质编录人 员填写“钻孔终孔通知书〃，经项目负责人、钻探地质人员、钻探工 程人员等签署，下达机台停工.钻探地质编录人员必须在现场停孔， 并参加与终孔孔深校正与测斜工作。钻探地质组长要参与现场停孔工 作；钻孔地质情况较复杂时，钻孔的停钻要由总工程师或项目负责人 到现场做出决定。
(3) [bookmark: bookmark246]钻孔工程质量验收:钻孔竣工后，地质编录人员根据钻孔工 程有关的地质技术质量数据，按有关规范，对钻孔工程六项指标做出 评定，进行钻孔工程质量验收，填写“钻孔质量验收报告书”。
(4) [bookmark: bookmark247]钻孔工程质量等级
一级孔：钻孔工程质量全部达到质量标准，包括经补救后达到设 计要求的钻孔.
二级孔：部分指标达到设计规定要求的钻孔，包括用于普查和探 明构造等的钻孔，虽部分质量未达到一级孔要求，但所穿过的地质体 符合地质设计要求的钻孔，也属于二级孔。
报废孔：未达到六项指标质量标准，而又无法补救的钻孔，未达 到地质设计目的的半截孔，补采岩矿心、导斜和处理井内事故等所发 生的重复进尺，均作为报废进尺。
[bookmark: bookmark248][bookmark: bookmark249][bookmark: bookmark250][bookmark: bookmark251]三、钻孔岩心地质编录工作
[bookmark: bookmark252]1、岩矿心采取率:钻孔地质编录人员在现场将回次岩心牌与钻孔 工程原始班报表核对后，将回次井深、回次井尺长度、回次岩心长度、 残留岩心等记入钻孔原始资料编录表中，计算回次岩心采取率。
回次采取率二【本回次提取岩心长/ （本回次进尺+上回次残留一 本回次残留岩心长）】X100%
如发现回次采取率大于100%的现象时，应查明原因，重新计算。 除本回次采取率为100%外,多余岩心作为上回次残留岩心看待，修 改上一回次的采取率。
2换层深度计算：当回次内存在不同岩层，需要进行换层深度计 算时，则需在原始资料编录表中与回次进尺记录对应的“换层上，下 段岩心长”栏内注明：分层上段岩心长（m）/分层下段岩心长（m）， 然后进行换层深度计算：
换层井深（m）=分层上段岩心长/ （本回次采取率+上回次井深- 上回次残留岩心长）
校正值二井深误差/（现校正后井深一上校正后井深）
校正后换层位置二原换层位置+ （原换层位置一上校正后井深）X 校正值
[bookmark: bookmark253]3、岩矿心分层描述:钻探地质编录人员在核对班报表与回次岩心 票的基础上，对回次岩心进行详细观察，分出不同岩性、不同的矿层 或矿石类型，并测量其岩心长度，然后，从上到下依次进行分层描述。 一般厚度在0.10m以上的地质体，即应分层描述。厚达的单一岩矿层 
必须进行系统的观察，以免遗漏地质现象;描述时则可以只对上部的 头一回岩心进行较为全面的描述，以下的回次岩心只对其特有的地质 现象进行描述，从而避免地质记录的重复与冗长。
岩心描述内容：
[bookmark: bookmark254]（1）	文字描述顺序：“分层”名称、颜色、结构构造、矿物成分、 矿化特征、矿体大小、矿物组合、蚀变现象、接触关系、构造破碎情 况及次生变化等。
[bookmark: bookmark255]（2）	测量标志面:如层面、片里面、条带、规则脉体边界、接触 界面、断裂面等与岩矿心轴夹角.
[bookmark: bookmark256]（3）	特征意义地质现象素描,比例尺可放大，补充文字描述的不 足。
岩心描述要繁简适度、重点突出。对肉眼鉴定有困难的岩石类型、 出现新矿物种类等,要采集岩矿鉴定标本，并根据鉴定结果，对原始 地质编录进行补充，修正。
野外地质记录应用不少于20%的钻孔资料,接受总工程师或技术 负责人的实地检查.
[bookmark: bookmark257]4、	采样
用劈心法采取，石英脉真厚度大于10cm用1/2劈心法；真厚度
3〜10cm （含10cm）用全心法。
基本分析样分析项目：以具体矿区，矿种而定.
[bookmark: bookmark258]5、	钻孔柱状图的编制：钻孔原始资料编录表经室内整理并自检 后，应进一步进行综合归纳.对厚度在0°10m以上的地质体即应分层， 
并用花纹在柱状图上表示出来；“层”文字描述要在回次岩心地质特 征描述的基础上进行综合归纳，要简明扼要、重点突出，字迹清晰工 整.对大层内部出现的但有特殊意义的地质现象、所夹的薄层地质体 等可用线状花纹表示，并在大层文字描述之后指明其井深位置，描述 其地质特征。
当收到样品化验结果后，应将化验结果填在“钻孔原始资料编录 表”与“钻孔柱状图”化验结果栏中。
[bookmark: bookmark259][bookmark: bookmark260][bookmark: bookmark261][bookmark: bookmark262]四、钻孔原始地质资料
钻孔竣工后，钻探地质编录人员应在化验周期之内将全部地质资 料整理完毕，并对资料成果严格按规定自检、互检；总工程师或项目 负责人检查、验收；对检查存在的问题作出修改，钻探地质资料有：
[bookmark: bookmark263]1、	钻孔柱状图
[bookmark: bookmark264]2、	钻孔原始资料编录表、采样登记
[bookmark: bookmark265]3、	孔深校正、弯曲度测量登记及计算
[bookmark: bookmark266]4、	样品分析结果表
[bookmark: bookmark267]5、	岩矿鉴定结果表
[bookmark: bookmark268]6、	简易水文地质资料
[bookmark: bookmark269]7、	开孔通知书、终孔通知书、封孔记录表
[bookmark: bookmark270]8、	钻孔质量验收报告书
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