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1 、建设项目基本情况
	项目名称
	金华市婺城区互木家具厂年产 300 套衣柜、展柜项目

	建设单位
	金华市婺城区互木家具厂

	法人代表
	
	联系人
	***

	通讯地址
	金华市婺城区白龙桥镇华龙南街 16 号

	联系电话
	***********
	传真
	/
	邮政编码
	321025

	建设地点
	金华市婺城区白龙桥镇华龙南街 16 号（租用义乌市潮雅工艺品厂厂 房）

	立项审批部门
	金华市婺城区发展和改革局
	项目代码
	2017-330702-21-03-0847
10-000

	建设性质
	新建√        改扩建   技改
	行业类别 及 代 码
	211  木质家具制造

	租用面积  （平方米）
	400
	绿化面积  （平方米）
	/

	总投资
（万元）
	30
	其中：环保投资
（万元）
	8.5
	环保投资占 总投资比例
	28.33 %

	评价经费
（万元）
	
	预期投产 日期
	2018 年 12 月
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	工程内容及规模：
1 、项目概况
金华市婺城区互木家具厂是一家专业生产衣柜、展柜的组装企业。根据市场需求， 企业拟投资 30 万元， 租用位于金华市婺城区白龙桥镇华龙南街 16 号义乌市潮雅工艺 品厂的现有闲置厂房， 购置推台锯、封边机、 数控开料机等设备， 建设年产 300 套衣 柜、展柜项目。项目于 2017 年 12 月通过金华市婺城区发展和改革局备案，项目代码
为 2017-330702-21-03-084710-000。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关 规定，该项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》， 本项目属于“十、家具制造业”中“27 家具制造”，无电镀或喷漆工艺且年用油性漆 量（含稀释剂） 10 吨及以上的，应编制环境影响报告表。金华市婺城区互木家具厂委
托金华市环科环境技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司组织有关人
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建设项目基本情况
	员在对项目区域环境状况进行调查、踏勘等工作的基础上，按国家《环境影响评价技
术导则》的规范要求，编制了本项目的环境影响报告表。
2、建设内容
（1）产品名称及生产规模，见表 1- 1。
表 1- 1    项目产品方案一览表

	序号
	产品名称
	年产量
	备注

	1
	衣柜
	200 套/年
	无喷漆工艺

	2
	展柜
	100 套/年
	无喷漆工艺

	3
	合计
	300 套/年
	/


（2）所需原辅材料，见表 1-2。
表 1-2    项目所需原辅材料一览表

	序号
	原料名称
	规格
	用量
	单位产品用量
	备注

	1
	免漆板
	1.22m×2.44m ×1.8cm
	81m3/a
	衣柜 0.36m3 、展 柜 0.09m3
	衣柜、展柜主要 生产原料

	2
	不锈钢片
	/
	150kg/a
	1.5kg
	成品外购

	3
	PVC 封边条
	/
	3.5 万 m/a
	衣柜 150m、展柜 50m
	成品外购

	4
	玻璃
	/
	100m2/年
	1m2
	成品外购

	5
	热熔胶
	25kg/袋
	150kg/a
	0.5kg
	成品外购

	6
	玻璃胶
	330g/瓶
	48kg/a
	0.48kg/a
	成品外购

	7
	铰链等
	/
	300 套/年
	1 套
	成品外购

	8
	包装材料
	/
	300 套/年
	1 套
	成品外购

	9
	水
	
	72m3/a
	/
	

	10
	电
	
	1.2 万度/年
	/
	


主要原料理化性质简介:
①热熔胶
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	项目橱柜封边用热熔胶采用家具用热熔胶。家具用热熔胶是一类专用于人造板材 粘贴的胶粘剂，它是一种环保型、无溶剂的热塑性胶。热熔胶被加热到一定温度时， 即由固态转变为熔融态， 当涂布到人造板基材或封边材料表面后， 冷却变成固态， 将 材料与基材粘接在一起。 热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组 成，基本树脂是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的。该用途热溶胶的技术指标
如下：
外观：白色粒状；
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建设项目基本情况
	熔点： 70-84℃;
粘度： 45000-75000（180℃);
相对硬度： 70-80%；
固化速度： 8- 12 秒。
其特点是：
⑴固体含量 100%，有空隙填充性，避免了边缘卷起、气泡和开裂，而引起被粘 件的变形、错位和收缩等弊病。因无溶剂， 木材含水率没有变动， 没有火灾及中毒的
危险。
⑵粘接快，涂胶和粘接间隔不过数秒钟，锯头和切边可在 24 秒内完成，不需要 烘干时间， 可用于连续化、自动化的木材粘接流水线， 大大提高了生产效率， 节省了
厂房费用。
⑶用途广，适合粘接各种材料。
⑷可以进行几次粘接， 即涂在木材上热熔胶， 因冷却固化而未达到要求时， 可以
重新加热进行二次粘接。
②玻璃胶（密封胶）
又称硅酮胶， 硅酮玻璃胶从产品包装上可分为两类： 单组份和双组份。单组份的 硅酮胶， 其固化是靠接触空气中的水分而产生物理性质的改变； 双组份则是指硅酮胶 分成 A 、B 两组， 任何一组单独存在都不能形成固化， 但两组胶浆一旦混合就产生固
化。
本项目使用的是单组份硅酮玻璃胶， 包装为 330g/瓶。
单组份硅酮玻璃胶是一种类似软膏， 一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧 的橡胶类固体的材料。硅酮玻璃胶的粘接力强， 拉伸强度大， 同时又具有耐候性、抗 振性，和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点。硅酮玻璃胶主要用于干洁的金属、 玻璃、大多数不含油脂的木材、硅酮树脂、加硫硅橡胶、陶瓷、天然及合成纤维， 以 及许多油漆塑料表面的粘接。质量好的硅酮玻璃胶在摄氏零度以下使用不会发生挤压 不出、物理特性改变等现象。充分固化的硅酮玻璃胶在温度到 204℃（400oF）的情况
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	下使用仍能保持持续有效，但温度高达 218℃（428oF）时，有效时间会缩短。
（3）项目所需生产设备，见表 1-3。
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建设项目基本情况
	表 1-3    项目所需生产设备一览表

	序号
	设备名称
	规格/型号
	数量
	备注

	1
	推台锯
	/
	1 台
	免漆板开料

	2
	数控开料机
	/
	1 台
	免漆板开料

	3
	封边机
	/
	1 台
	封边

	4
	排孔机
	/
	1 台
	钻孔

	5
	电钻
	/
	6 台
	组装

	6
	气动钉枪
	/
	6 台
	组装

	7
	空压机
	/
	1 台
	原有


（4）建设地址
项目租用位于金华市婺城区白龙桥镇华龙南街 16 号义乌市潮雅工艺品厂的现有 闲置厂房从事生产， 项目租用建筑面积约400m2，具体地理位置参见附图 1，厂区平面
示意简图见图 1- 1。

	金华佳丽涂料有限公司
农机修理厂
新创意橱柜厂
金远机械制辊厂
排钻
本项目
封边机  数控开料机 推台锯
空压机
布袋除尘器
华龙南街




	
	

N
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	图 1- 1    厂区平面示意简图
（5）公用工程
① 给排水
给水 项目用水由地块自来水管道供给。
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[bookmark: bookmark2]建设项目基本情况
	排水 排水采用雨污分流制，雨水依托义乌市潮雅工艺品厂现有的雨水管网排入  当地雨水管网。生活污水依托义乌市潮雅工艺品厂现有的沼气净化池处理后排入当地  污水管网，经金华市婺城新区污水处理厂处理达标后排入金华江。由于金华市婺城新  城区污水处理厂 目前尚未验收 ，近期企业废水排放执行《 污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）中一级标准。远期待金华市婺城新城区污水处理厂验收通过后，废  水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中三级标准，污水处理厂废水排放
执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。
② 供电
项目供电由当地供电所供给，厂区内以配电房为主，依托现有变压器总容量为
60KVA ，全年用电量约 1.2 万度。
3、项目投资及资金来源
项目总投资 30 万元， 其中固定资产投资 30 万元（设备 20 万元；安装 5 万元；
预备费 5 万元），资金由企业自筹解决。
4、劳动定员及生产组织
（1）劳动定员
项目劳动定员 4 人。
（2）生产组织
全年工作日 300 天，生产工人按单班制工作，每班工作 8 小时。
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	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
金华市婺城区互木家具厂租用位于金华市婺城区白龙桥镇华龙南街 16 号义乌市 潮雅工艺品厂的现有闲置厂房，租用建筑面积为 400m2 。 义乌市潮雅工艺品厂原主 要生产木质工艺品， 主要污染物为粉尘、有机废气、生活污水、固废及噪声等，目前
已停产。
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2 、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样
性等）：
1、地理位置
金华市位于浙江省中部，金衢盆地东段，界于东经 119 ° 14 ′~120 °47′、北纬 28 °32 ′~29 °41′之间。东临台州市，西连衢州，南毗丽水，北接杭州、绍兴。市 域东西长 151km，南北宽 129km。是全省重要的交通枢纽，目前已有铁路浙赣线、金 温线、金千线，公路 330 国道、 03 省道、 45 省道、杭金衢高速公路、金丽温高速公
路等在此交汇，交通十分便利。
项目位于金华市婺城区白龙桥镇华龙南街 16 号，项目地理位置图见附图 1，周围
环境概况见表 2- 1 、图 2- 1，周边环境实景照片见图 2-2
表 2- 1    项目周围环境概况

	方位
	义乌市潮雅工艺品厂外环境概况
	金华市婺城区互木家具厂外环境概况

	东
	相邻为华龙南街
	相邻为义乌市潮雅工艺品厂仓库

	
	约35m为盎环村
	约60m为盎环村

	南
	相邻为农机修理站
	相邻为农机修理站

	西
	相邻为新创意橱柜厂
	相邻为新创意橱柜厂

	北
	相邻为金华市佳丽涂料有限公司
	相邻为金远机械制辊厂
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	[image: ]新创意橱柜厂
金华市佳丽涂
料有限公司
金远机械制辊厂
本项目
农机修理站
华龙南街
60m
35m
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	图 2- 1    周边环境概况示意图
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建设项目所在地区域环境简况
	2、地形、地貌、地质及土壤
金华市地形属浙中丘陵地区， 地势南北高而中部低， 大体可分四部分。北山山地， 属龙门山脉， 主峰为大盘山； 南山山区， 属仙霞岭山脉， 小龙葱尖为最高峰； 丘陵界 于南北山地与沿江平原之间， 多为垂直于盆地边缘的龙岗状丘陵； 沿江平原， 沿东阳 江、武义江和婺江两岸及金华江南侧分布， 为近代冲击平原， 宽窄不等。金华市属金
衢盆地，海拨高度均在百米以下，土壤特征为“酸、瘦、粘”属红壤。
金华市地处我国东部华夏系一级 60  隆起带上。全省最大的江山──绍兴深断裂 带，自西南──东北穿越本市，将该市分为两个大地构造单元：即西北部的钱塘江拗 陷区，东南部的浙闽隆地区。市域地质构造复杂，地层岩石分布，周缘山地主要是上 侏罗统火山岩；丘陵地区主要是白垩纪红色碎屑岩；沿江平原及盆地底部，表面覆盖
着第四系松系变质岩及上古生界地层呈局部零星分布。
金华市海拔约 45m，位于市区北部的金华山主峰 1312m。市域地貌形态主要包括
山地、丘陵和平原等三大类型。
3、气象特征
金华市属中亚热带季风气候区，总的气象特征是四季分明、气温适中、日照充足、 雨量丰富，年主导风向为东北偏东风。市域降水的地理分布特征是盆地中部少、南北 侧多、东部偏少、西部较多。受盆地地热影响，气温日差较大，气温垂直分布明显。 一般情况春末夏初气温变化不定，雨水集中，时有冰雹大风；盛夏炎热少雨，常有干
旱；秋季凉爽、空气湿润、时间短；冬季晴冷干燥。主要特征指标如下：
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	历年平均气温
极端最高气温
极端最低气温
年平均相对湿度
平均降水量
年平均降雨日
年平均降雪日
平均霜日
	17.3℃
41.2℃
-9.6℃
77%
1394.4mm
158 d
10 d
30 d
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建设项目所在地区域环境简况

	全年日照时数                              2063 h
年辐射总量                             112KCal/cm2
年平均风速                                2.5m/s
4、水文特征
流经金华市的内河主要有钱塘江水系的义乌江和武义江，二江在我市燕尾州汇合 成金华江，还有呈树枝状分布大小支流数百条，水系十分发达。水量丰富，但河流大 多沿构造断裂发育，源短流急，比降大，多为山溪型河流。因此径流季节性变化显著， 调节能力差。全市多年平均降水量为 164.25 亿 m3 ，水资源总量达 86 亿 m3 ，其中地
表水 65.8 亿 m3 ，地下水 20.2 亿 m3。
5、植被、生物多样性
金华充沛雨量，日照时数长、有霜期短，很适合植被发展。南、北山森林覆盖大， 低山丘陵树木茂密、树种丰富，植物种类多。主要分布常绿阔叶林和针叶林、落叶阔 叶林及几十个品种的竹类，构成常年青翠的常绿针阔林群落和春夏苍翠、秋冬桔黄的 阔叶林群落。主要树种有马尾松、黑松、金钱松、柳杉、池杉、湿地松等针叶林，香 樟、苦槠、青冈、冬青等常绿树和刺槐、枫香、花香、白栎、麻栎、柿等落叶阔叶林； 竹类有毛竹、刚竹、孝顺竹、淡竹、箬竹等。还有何首乌、木香、蔷薇、爬山虎等藤 本植物，更有茶花、佛手、白兰花等名闻全国。金华享有“ 中国花卉之乡”之美誉。植
被结构多样性，且动物种类也十分繁多。
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建设项目所在地区域环境简况
	相关规划：
1 、金华市婺城新城区污水处理厂情况简介
（1）建设地点及服务范围
① 建设地点
金华市婺城区污水处理工程位于金华市婺城区白龙桥镇临江功能区东北部，占地 面积 100.5 亩，东紧临下尹村和金华江江堤，西面隔规划二十一号路 700m 处是马徐 村，北面是隔规划四号路 350m 处是雅苏村、 400m 处是倪家村，南面是规划当中的
乾北路。
② 服务范围
婺城区污水处理一期工程（2010）工程截污范围包括中心综合区、临江工业区， 白龙桥生活区、栅川分区、中萤等区块，预测平均污水量为 3.8 万吨/日。考虑到婺城 区建设的快速发展及项目建设的经济性，建设规模主体设施按 4  万吨/日建设，辅助 及配套设施按 8 万吨/日建设。远期（2020 年）逐渐接纳高教园区及竹马等区块的工
业废水和生活污水，工程服务范围进一步扩大，建设规模达到 8 万吨/日。
（2）工程规模
金华市婺城区污水处理一期工程规模为 4 万 t/d（远期工程规划为 8 万 t/d），废水
含有工业废水、生活污水，污染水质复杂程度中等。
（3）进出水水质标准及污水配套收集系统
金华市婺城新城区污水处理厂所接纳污水经 SBR 工艺处理达到《城镇污水处理 厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 类标准后排放，具体排放水质标准见
表 2-2。
表 2-2        金华市婺城新城区污水处理厂出水水质标准

	项目
	BOD5
	CODCr
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	pH
	石油类

	出水， mg/L
	10
	50
	10
	5（8）
	15
	0.5
	6~9
	1


注：括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标， 括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。
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	根据浙江省企业自行监测信息公开平台数据，2017 年一季度金华市婺城新城区污
水处理厂常规监测因子出水浓度全部达标，见表 2-3。
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	表 2-3      2017 年一季度金华市婺城新城区污水处理厂出水浓度

	项目 月份
	pH
	CODCr
(mg/L)
	NH3-N
(mg/L)
	BOD5  (mg/L)
	SS
(mg/L)
	TP
(mg/L)
	TN
(mg/L)
	石油类 (mg/L)

	1 月
	7.39
	22
	1.12
	1.1
	<4
	0.12
	12.1
	0.33

	2 月
	7.12
	12
	0.37
	1.6
	<4
	0.03
	2.81
	0.29

	3 月
	6.81
	12
	0.3
	1.2
	<4
	0.03
	3.19
	0.34


（4）污水厂处理工艺
婺城区污水厂拟采用 SBR 工艺，即厌氧-缺氧-好氧工艺，该工艺具有脱氮除磷功
能。
（5）尾水纳污水体的影响
根据《金华市婺城区污水处理一期工程建设项目环境影响评价报告表》，污水处
理厂处理尾水对下游河段的 COD、氨氮水质影响不明显。
目前，污水处理厂一期工程已投入运行。本项目位于金华市婺城区白龙桥镇华龙 南街 16 号，项目周边的污水管网已铺设完成， 污水可以纳入该污水处理厂进一步处
理。
2、项目的建设、选址与城市规划的相容性分析
（1） 项目的建设与金华市总体规划相容性
根据《金华市城市总体规划》（2006－2020），规划城市的发展情况主要有以下几
个方面：
总体布局：
市区层次（规划范围 2044 平方公里）：重点深化“一中两翼两三角、聚合主轴线” 的战略思路，在市区范围内统筹部署空间发展战略与城乡居民点体系，市区城乡一体  化交通网络，处理好自然资源保护与开发的关系，确定需要保护的自然资源与生态空
间，实现可持续发展。
中心城区层次（规划范围约 280 平方公里）：基本框架不变，根据规划实施情况 
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	及相关深化规划的要求，结合市区空间发展战略，适当扩大用地规模，并实施局部布
局调整。
市区空间发展战略：“两山一廊，聚合主轴 ”
“两山一廊”：南山、北山为主要生态空间加强保护，中部走廊作为发展主轴妥
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	善安排城乡发展空间与生态空间，形成市区“两山一廊”的总体格局。
“聚合主轴”：以“一中两冀两三角”、“聚合主轴线、强化浙中城市群内核功 能”为城乡发展总体思路，加快中部走廊的人口与产业集聚，并妥善安排城乡发展空 间与生态空间。突出金义主轴线的地位，中心城区、两个外围开发区同步推进，适度
扶持位于主轴上条件较好的城镇作为重点镇。
市区综合交通规划：
公路：形成“五高十三联”的公路主骨架网络。“五高”为杭金衢，杭金衢高速 公路支线，金丽温，甬金，临金高速公路五条。“十三联”以金义主轴线尤其是义乌
方向为重点的十三条国省道、城际公路。
铁路：浙赣铁路、杭长客运专线、金温铁路、金甬铁路、金台铁路。
航空：在蒋堂镇区北侧预留机场用地，远期在义乌与金华之间预留浙中机场，规
划等级为 4D 级。
水运：金华江规划为五级双线干航道，义乌江、武义江为六级双线支航道。
城市轨道交通规划：中心城区远景可采用轻轨，并向外延伸轨道线路，优先考虑
东西主轴线上的延伸。
中心城区总体布局：形成“一个核心区七大功能区”的总体布局结构。
“核心区”：即一环以内的内城区，是全市金融贸易、商业服务、行政文化、娱
乐休闲的中心。
“七大功能区”：（1）城南：以湖海塘高级休闲居住为特色的综合区。（2）城北： 以浙师大为特色的综合区。（3）城东：以金东新区公共中心为特色的综合区。（4）城 西：以十里长湖公园为特色的综合区。（5）城东北：以仙桥交通枢纽，物流仓储中心、 区域性市场的产业园区。（6）城西南：以市级工业园区和高新科技园区为主的产业园
区。（7）城西北：以临江、栅川工业区为主的工业组团。
中心城区道路、广场：道路网主框架采用环状和方格网相结合的布局形式，形成
“三纵三横三环”的路网主骨架。
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	三纵：双龙街、八一街、东市街；
三横：人民路、李渔路、现 330 国道城区南段；
三环：内环、二环、三环（城市快速路）；
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	轨道交通规划：远景轻轨线路形成李渔路、八一路“十”字型格局。
中心城区绿地系统：重视城市自然特征，利用外围生态绿地，形成三大三小六个 绿楔，以“一滩、一洲”为中心，以三江六岸公园绿带为骨架，以大型城市公园和大 型城郊公园（风景区） 为重点，形成生态环境优良，景观特征明显，具有金华特色的
城市绿地系统。
近期达到绿地率 30%以上，人均公共绿地 8 平方米以上。中期绿地率 35%以上，
人均公共绿地 10 平方米以上，远期绿地率 40%以上，人均公共绿地 12 平方米以上。
项目位于金华市婺城区白龙桥镇华龙南街 16 号，属于工业用地，符合金华市总
体规划要求。
（2）项目所在地环境功能区划
根据《金华市区环境功能区划》，项目所在地属于金华中心城区婺城人居环境保
障区（0702- Ⅳ-0- 1）。
①基本特征
功能区面积 105.59 平方公里；
东至婺城区行政边界，西至二环西路，南至二环南路，北至双龙风景区；
环境功能综合评价指数：极高到高。
②主导功能与环境目标
⑴主导环境功能：
提供健康、安全、舒适、优美的人居环境。
⑵环境质量目标：
钱塘 143 河段地表水环境质量达到Ⅱ类标准，其它河段地表水环境质量达到Ⅲ类
标准；
环境空气质量达到二级标准；
土壤环境质量达到相应评价标准；
声环境质量达到 2 类标准。
⑶生态保护目标：
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	增加绿地面积；
构建生态优美的人居环境。
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	③管控措施
⑴禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁（整治提升原地 保留的除外）；禁止新建、扩建二类工业项目； 现有二类工业项目改建，只能在原址 基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、
噪声等环境影响；
⑵禁止畜禽养殖；
⑶污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖）排污口， 现有的入河（或湖） 排污口应限期纳管，但相关法律法规和标准规定必须单独设置排
污口的除外；
⑷合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、
油烟等污染物排放较大的各类建设项目布局，防治污染影响；
⑸最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用 水域；除以防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不
得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能；
⑹有序推进退二进三进程，加快旧城改造和城镇污水管网建设；
⑺推进城市绿廊建设，在重要河流、交通干线两侧、城镇周边建设立体防护林带，
建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。
④负面清单：
三类工业项目；二类工业项目； 国家和地方产业政策中规定的禁止类项目。
本项目为衣柜、展柜的生产，属于木质家具制造业，租用位于金华市婺城区白龙 桥镇华龙南街 16 号义乌市潮雅工艺品厂的现有闲置厂房。本项目仅排放生活污水， 因此新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减， 不增 加污染物排放总量，无恶臭产生， 经有效治理后不加重噪声等环境影响，因此项目符
合环境功能区划。
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3、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、
地下水、声环境、生态环境等）：
1、项目所在区域环境质量现状
（1）项目所在区域水环境质量现状
略
（2）项目所在区域大气环境质量现状
略
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	（3）项目所在区域声环境质量现状
略
2、项目所在区域周边污染源情况及主要环境问题
（1）周边污染源情况
根据现场踏勘，周围主要有农机修理厂、新创意橱柜厂、金远机械制辊厂等，主
要生产橱柜、辊轴、 涂料等。
（2）对本项目的影响程度
根据现场踏勘，项目周边企业对本项目基本没有影响。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
1、水环境保护目标
（1）项目废水排放去向
本项目生活污水依托义乌市潮雅工艺品厂现有的沼气净化池处理后排入当地污  水管网，经金华市婺城新区污水处理厂处理达标后排入金华江。由于金华市婺城新城  区污水处理厂 目前 尚未验 收 ，近期企业废水排放执行《 污水综合排放标准 》 （GB8978- 1996）中一级标准。远期待金华市婺城新城区污水处理厂验收通过后，废  水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中三级标准，污水处理厂废水排放
执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。
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	（2）水环境保护目标
项目最终纳污水体为金华江，评价范围内其水环境功能区要求为《地表水环境质 量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。因此，本项目水环境保护目标为废水排放后， 金华市婺城污水处理厂运行不受冲击，纳污水体金华江水质达到《地表水环境质量标
准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
2、陆地环境保护目标
本项目位于金华市婺城区白龙桥镇华龙南街 16 号，根据现场踏勘，项目所在地
周围环境各敏感目标的详细情况及保护级别见表 3-4。
表 3-4        各敏感目标详细情况一览表

	序号
	敏感目标名称
	方位
	距本项目边界的距离
	保护级别

	1
	盎环村
	东
	约 60m
	A 、S

	2
	叶店村
	西
	约 170m
	A 、S


注： A——环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；
S——声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。
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4、评价适用标准
	环 境 质 量 标 准
	1、地表水环境质量标准
（1）地表水环境质量功能区
项目所在地最终纳污水体金华江，根据《浙江省水功能区水环境功能区划 分方案（2015）》（浙江省水利厅，浙江省环保厅，2015 年），金华江纳污水域水
环境功能区为多功能区（见附图 4），具体见表 4- 1。
表 4- 1    项目纳污水体金华江水域水环境功能区

	水系
	功能区范围
	水功能区名称
	控制目标

	钱塘江
	东关大桥-沈村
	金华江金华景观娱
乐，工业用水区
	Ⅲ


（2）地表水环境质量标准
项目纳污水体金华江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ
类水体标准，见表 4-2。
表 4-2      地表水环境质量标准

	项目
	pH 值
	DO
(mg/L)
	CODCr (mg/L)
	BOD5  (mg/L)
	氨氮 (mg/L)
	石油类 (mg/L)
	氟化物 (mg/L)
	总磷 (mg/L)

	标准值
	6～9
	5
	20
	4
	1.0
	0.05
	1.0
	0.2


2、环境空气质量标准
（1）环境空气质量功能区
项目位于金华市婺城区白龙桥镇华龙南街 16  号， 根据《浙江省环境空气
质量功能区划分方案》，该项目拟建地为二类区，环境空气质量功能区属二类区。
（2）环境空气质量标准
①建设项目所在地空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）
二级标准，具体见下表 4-3。
表 4-3      环境空气质量标准  单位： mg/m3

	项      目
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
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标准值
	年平均
	0.06
	0.04
	0.07
	0.035

	
	24 小时平均
	0.15
	0.08
	0.15
	0.075

	
	1 小时平均
	0.50
	0.2
	/
	/
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评价适用标准
	环 境 质 量 标 准
	② 特殊污染因子非甲烷总烃环境质量标准按照原国家环保总局制定的
《大气污染物综合排放标准详解》中相关规范说明取值，详见表 4-4。
表 4-4    大气特殊污染因子环境质量标准

	污染物名称
	最高容许浓度(mg/m3)
	采用标准

	
	一次（小时）
	日平均
	

	非甲烷总烃
	2.0
	/
	《大气污染物综合排放标准详解》


3、声环境质量标准
（1）声环境功能区
项目位于金华市婺城区白龙桥镇华龙南街 16 号，声环境属 3 类功能区。
（2）声环境质量标准
项目位于金华市婺城区白龙桥镇华龙南街 16  号，拟建地环境噪声按《声 环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准要求执行，即昼间 65dB(A)，夜间
55dB(A)。
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	污 染 物 排 放 标 准
	1、水污染物排放标准
本项目近期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中一级标 准；远期待金华市婺城新城区污水处理厂验收通过后，废水纳管执行《污水综 合排放标准》（GB8978- 1996）中三级标准，污水处理厂废水排放执行《城镇污
水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。标准详见表 4-5。
表 4-5      废水排放标准  单位： mg/L，pH 除外

	控制项目
	pH
	CODCr
	氨氮
	SS
	石油类
	BOD5

	（GB8978- 1996）一级标准
	6～9
	100
	15
	70
	5
	20

	（GB8978- 1996）三级标准
	6～9
	500
	35*
	400
	20
	300

	（GB18918-2002）一级 A 标准
	6～9
	50
	5
	10
	1
	10


注： *35mg/L  为浙江省地方标准《 工业企业废水氮磷污染物 间接排放 限值 》 （DB331887-2013）。
2、大气污染物排放标准
项目大气污染物排放标准执行 《 大气污染物综合排放标准 》
（GB16297- 1996）中新污染源二级标准，见表 4-6。
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评价适用标准
	污 染 物 排 放 标 准
	表 4-6      大气污染物综合排放标准

	
污染物名称
	最高允许 排放浓度 （mg/m3）
	最高允许排放浓度
	无组织排放监控点
浓度（mg/m3）

	
	
	排气筒（m）
	二级（kg/h）
	

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	1.0

	非甲烷总烃（使用溶
剂汽油或其它混合烃 类物质）
	
120
	
15
	
10
	
4.0


3、噪声排放标准
本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
中 3 类标准，即昼间 65dB（A），夜间 55dB（A）。
4、固体废物控制标准
项目一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污  染物控制标准》（GB18599-2001）及国家环保部【2013】第 36 号关于该标准的  修改单，危险固废贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）
及国家环保部【2013】第 36 号关于该标准的修改单。
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	总 量 控 制 指  标
	根据《浙江省人民政府关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》 （浙政发〔2017〕19 号）、《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及  管理暂行办法的通知》（环发[2014]197 号）、《关于印发浙江省建设项目主要污  染物总量准入审核办法（试行） 的通知》（浙环发[2012]10 号）、《关于做好挥发  性有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017]29 号）等， 金华市纳入总量控制
指标的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、 VOCs。
根据工程分析，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染
物是 CODCr 、氨氮，具体总量控制建议值如下表所示。
表 4-7      总量控制建议值
	项目
	总量控制建议值（t/a）

	

废水
	废水量
	57.6

	
	CODCr
	0.006

	
	NH3-N
	0.001
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[bookmark: bookmark5]评价适用标准

	总 量 控 制 指  标
	根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发 [2012]10 号）的有关规定，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水 主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧 量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。根据工程分析，本 项目仅排放生活污水，因此新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量
可不进行区域替代削减。
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5、建设项目工程分析
	一、工艺流程
1 、生产工艺流程

G1(木屑粉尘)     G2(封边废气)     G1(木屑粉尘)
[image: ]
 (
入库
)免漆板    [image: ] 开料    [image: ] 封边    [image: ] 钻孔        组装    [image: ]
[image: ]
S1(板材边角料)        热熔胶[image: ]   S1(板材边角料)     铰链、轨道
S2(废封边条)
图 5- 1    衣柜生产工艺及产污流程图

	G1(木屑粉尘)     G2(封边废气)     G1(木屑粉尘)       G3(组装废气)
[image: ]
[image: ]
免漆板    [image: ] 开料    [image: ] 封边    [image: ] 钻孔    [image: ] 组装    [image: ]
 (
               
不锈钢板、
玻璃、玻璃
S2(
废封边条
)
                        
胶、轨道、铰链
)[image: ][image: ]S1(板材边角料)      热熔胶 [image: ]    S1(板材边角料)
	


	入库
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	图 5-2    展柜生产工艺及产污流程图
二、主要污染工序
（1）木屑粉尘， G1；
（2）封边废气， G2；
（3）组装有机废气，G3；
（4）员工生活污水， W1；
（5）板材边角料，S1；
（6）废封边条， S2；
（7）除尘收集下来的木屑粉尘，S3；
（8）废玻璃胶包装瓶，S4；
（9）员工生活垃圾， S5；
（10）设备运行时产生噪声， N1。
三、污染源强分析
1 、废气污染源强分析
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