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[bookmark: 引言] (
——
—
)———第 1 部分:总则。 目的在于确立交通运输信息基础数据元标准编写需要遵守的原则和总体规则。
 (
——
—
)第 2 部分:公路信息基础数据元。 目的在于确立公路建设、养护及管理等信息化系统建设所需的基础数据元及其代码。
 (
——
—
)第 3 部分:港口信息基础数据元。 目的在于确立港口建设、运营和管理等信息化系统建设所需的基础数据元及其代码。
 (
——
—
)第 4 部分:航道信息基础数据元。 目的在于确立航道建设、养护和管理等信息化系统建设所需的基础数据元及其代码。
 (
——
—
)第 5 部分:船舶信息基础数据元。 目的在于确立船舶管理等信息化系统建设所需的基础数据元及其代码。
 (
——
—
)第 6 部分:船员信息基础数据元。 目的在于确立船员管理等信息化系统建设所需的基础数据元及其代码。
 (
——
—
)第 7 部分:道路运输信息基础数据元。 目的在于确立道路运输管理等信息化系统建设所需的基础数据元及其代码。
 (
——
—
)第 8 部分:水路运输信息基础数据元。 目的在于确立水路运输管理等信息化系统建设所需的基础数据元及其代码。
 (
——
—
)第 9 部分:建设项目信息基础数据元。 目的在于确立公路水路建设管理等信息化系统建设所需的基础数据元及其代码。
 (
——
—
)第 10 部分:交通统计信息基础数据元。 目的在于确立交通运输行业统计分析监测与投资计划管理等信息化系统建设所需的基础数据元及其代码。
 (
——
—
)第 11 部分:船舶检验信息基础数据元。 目的在于确立船舶检验管理等信息化系统建设所需的基础数据元及其代码。
 (
——
—
)第 12 部分:船载客货信息基础数据元。 目的在于确立船载客货运输等信息化系统建设所需的基础数据元及其代码。
 (
——
—
)第 13 部分:收费公路信息基础数据元。 目的在于确立收费公路管理等信息化系统建设所需的基础数据元及其代码。
 (
——
—
)第 14 部分:城市客运信息基础数据元。 目的在于确立城市客运管理等信息化系统建设所需的基础数据元及其代码。
第 15 部分:航标信息基础数据元。 目的在于确立航标管理等信息化系统建设所需的基础数据元及其代码。
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交通信息基础数据元
第 15 部分:航标信息基础数据元

1 范围

本文件规定了航标信息基础数据元编制原则和分类、航标信息基础数据元及数据元值域代码集的 要求。
本文件适用于交通运输行业建立航标相关数据库,以及有关业务信息系统所涉及的航标数据的采  集、交换与共享。
2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。 其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本( 包括所有的修改单) 适用于本文件。
GB 4696 中国海区水上助航标志
GB / T 17424	差分全球卫星导航系统( DGNSS) 技术要求
GB / T 17765	航标术语
JT / T 377 沿海无线电指向标-差分全球卫星导航系统播发标准
JT / T 697. 1 交通信息基础数据元 第 1 部分:总则
3 术语和定义、缩略语

3. 1	术语和定义
GB / T 17765 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3. 1. 1
助航标志	aids to navigation
航标
为帮助船舶安全、经济和便利航行而设置的供船舶定位、导航或者用于其他专用目的的助航设施。
注:包括视觉航标、无线电航标和音响航标。[ 来源:GB / T 17765—2021,2. 1. 1]
3. 1. 2
灯光性质	characteristic of light
灯质
作为航标灯识别特征所显示出的特定的光色、节奏和周期的总称。[ 来源:GB / T 17765—2021,3. 5. 1]
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3. 1. 3
浮标	buoy
锚碇在指定的位置,具有一定形状、尺寸和颜色等特征的浮动标志。[ 来源:GB / T 17765—2021,2. 1. 18]
3. 1. 4
灯船	lightvessel; lightship
装有高光强灯器,还可同时装有音响或无线电助航设备,通常设在海港口门、转向点或其他重要水 域的船形浮动标志。
[ 来源:GB / T 17765—2021,3. 6. 1]
3. 1. 5
航标器材	apparatus of aids to navigation
组成完整助航标志的灯器、能源系统、标体等材料。
3. 1. 6
航标附属设备	devices attached to aids to navigation
安装在航标上提供辅助功能的设备。
3. 1. 7
航标附属设施	facilities attached to aids to navigation
为航标及其管理人员提供能源、水和其他所需物资而设置的各类辅助设施。
3. 1. 8
航标应急反应	emergency response for aids to navigation
应对航标管理突发事件所采取的措施。
3. 2	缩略语
下列缩略语适用于本文件。
RBN-DGNSS: 无线电信标-差分全球导航卫星系统( Radio Beacon-Differential Global Navigation Satel- lite System)
AIS:自动识别系统( Automatic Identification System)
MMSI: 水上移动通信业务标识码( Maritime Mobile Service Identify)
1 数据元编制原则和分类
4. 1	数据元编制原则
航标信息基础数据元的分类方法、数据元编制规则、数据元值域引用代码编制规则应符合 JT / T 697. 1 的规定。
4. 2	分类
4. 2. 1	按照 JT / T 697. 1 规定的规则,航标的代号为 HB。
4. 2. 2	根据航标管理与维护工作实际,航标信息基础数据元划分为四大类:航标设施、航标管理、航标维护、航标应急反应。 具体分类应符合表 1 的规定。
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表 1	航标信息基础数据元分类

	分 类 编 号
	分	类
	章条
	分 类 编 号
	分	类
	章条

	HB01
	航标设施
	5. 1
	HB0203
	航标动态发布信息
	5. 2. 3

	HB0101
	航标基本信息
	5. 1. 1
	HB0204
	航标监测信息
	5. 2. 4

	HB0102
	航标类别信息
	5. 1. 2
	HB0205
	航标故障信息
	5. 2. 5

	HB0103
	航标器材
	5. 1. 3
	HB03
	航标维护
	5. 3

	HB0104
	航标附属设备
	5. 1. 4
	HB0301
	航标维护基本信息
	5. 3. 1

	HB0105
	航标附属设施
	5. 1. 5
	HB0302
	航标巡视信息
	5. 3. 2

	HB02
	航标管理
	5. 2
	HB0303
	航标巡检信息
	5. 3. 3

	HB0201
	航标设置信息
	5. 2. 1
	HB0304
	航标保养信息
	5. 3. 4

	HB0202
	航标效能验收信息
	5. 2. 2
	HB04
	航标应急反应
	5. 4



1 航标信息基础数据元
5. 1	航标设施
5. 1. 1	航标基本信息
5. 1. 1. 1	航标表编号
分类编号:HB010100001
数据元名称:航标表编号同义名称:航标编号
英文名称:NumberingOfAidsToNavigation中文全拼:hang-biao-biao-bian-hao
定义:供航海人员使用的设置在各个水域的航标汇总表中的编号。数据元类型:数字型
数据格式:an. . 18
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 1. 1,改写]
5. 1. 1. 2	航标名称
分类编号:HB010100002
数据元名称:航标名称
英文名称:NameOfAidsToNavigation中文全拼:hang-biao-ming-cheng  定义:航标的中文名称。
数据元类型:字符型数据格式:an. . 100
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 1. 2]
5. 1. 1. 3	航标英文名称
分类编号:HB010100003
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数据元名称:航标英文名称
英文名称:EnglishNameOfAidsToNavigation中文全拼:hang-biao-ying-wen-ming-cheng定义:航标的英文名称。
数据元类型:字符型数据格式:an. . 100
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 1. 3]
5. 1. 1. 4	航标设置日期
分类编号:HB010100004
数据元名称:航标设置日期
英文名称:Setting-upDateOfAidsToNavigation中文全拼:hang-biao-she-zhi-ri-qi
定义:航标设置完成后,海图出版社正式公布该航标启用的日期。数据元类型:日期型
数据格式:YYYYMMDD
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 1. 14]
5. 1. 1. 5	航标撤除日期
分类编号:HB010100005
数据元名称:航标撤除日期
英文名称:WithdrawalDateOfAidsToNavigation中文全拼:hang-biao-che-chu-ri-qi
定义:对已不起助航作用的航标的撤销或关闭的日期。数据元类型:日期型
数据格式:YYYYMMDD
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 1. 15]
5. 1. 1. 6	浮动标志助航安全距离
分类编号:HB010100006
数据元名称:浮动标志助航安全距离
英文名称:AidsToNavigationSafetyDistanceOfFloatingMark中文全拼:fu-dong-biao-zhi-zhu-hang-an-quan-ju-li
定义:船舶循浮动助航标志航行时,需保持的最小距离。数据元类型:数字型
数据格式:n. . 5,1
计量单位:米( m)
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 3. 2. 3]
5. 1. 1. 7	浮标回旋半径
分类编号:HB010100007
数据元名称:浮标回旋半径英文名称:SwingingRadius
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中文全拼:fu-biao-hui-xuan-ban-jing 定义:以沉石为中心的浮标活动半径。数据元类型:数字型
数据格式:n. . 4
计量单位:米( m)
5. 1. 1. 8	变动日期
分类编号:HB010100008
数据元名称:变动日期
英文名称:DateOfAmendment中文全拼:bian-dong-ri-qi
定义:航标发生重大变动的日期。数据元类型:日期型
数据格式:YYYYMMDD
5. 1. 1. 9	所处地点
分类编号:HB010100009
数据元名称:所处地点
英文名称:LocationWhereBeSetting-up中文全拼:suo-chu-di-dian
定义:航标设施安装所处的地点名称。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 100
5. 1. 1. 10	航标位置经度
分类编号:HB010100010
数据元名称:航标位置经度
英文名称:LongitudeOfAidsToNavigationLocation中文全拼:hang-biao-wei-zhi-jing-du
定义:航标设置点的经度,采用 2000 国家大地坐标系。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 14
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 1. 4]
5. 1. 1. 11	航标位置纬度
分类编号:HB010100011
数据元名称:航标位置纬度
英文名称:LatitudeOfAidsToNavigationLocation中文全拼:hang-biao-wei-zhi-wei-du
定义:航标设置点的纬度,采用 2000 国家大地坐标系。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 14
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 1. 5]
5

[image: ]
5. 1. 1. 12	设标水深
分类编号:HB010100012
数据元名称:设标水深英文名称:MarkingDepth
中文全拼:she-biao-shui-shen
定义:根据不同水位时期对水深的要求,航标所标示的航道范围内应用的最小水深。数据元类型:数字型
数据格式:n. . 5,1
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 2. 4]
5. 1. 1. 13	标志视距
分类编号:HB010100013
数据元名称:标志视距
英文名称:VisualRangeofAidsToNavigation中文全拼:biao-zhi-shi-ju
定义:标志可被看见的最大距离。数据元类型:数字型
数据格式:n. . 2
计量单位:海里( n mile)
5. 1. 1. 14	所属水域
分类编号:HB010100014
数据元名称:所属水域
英文名称:WaterAreaWhereAidsToNavigationBelongs中文全拼: suo-shu-shui-yu
定义:航标位于所处水域的名称。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 30
5. 1. 1. 15	所属港口名称
分类编号:HB010100015
数据元名称:所属港口名称
英文名称:PortNameWhereAidsToNavigationBelongsTo中文全拼:suo-shu-gang-kou-ming-cheng
定义:航标所在的港口名称。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 14
[ 来源:JT / T 24—2015,5]
5. 1. 1. 16	所属港口代码
分类编号:HB010100016
数据元名称:所属港口代码
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英文名称:PortCodeWhereAidsToNavigationBelongsTo中文全拼:suo-shu-gang-kou-dai-ma
定义:航标所在的港口名称代码。数据元类型:数字型
数据格式:n8
[ 来源:JT / T 24—2015,5]
5. 1. 1. 17	所属航道
分类编号:HB010100017
数据元名称:所属航道
英文名称:ChannelWhereAidsToNavigationBelongsTo中文全拼:suo-shu-hang-dao
定义:航标所处航道的名称。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 30
5. 1. 1. 18	审批单位
分类编号:HB010100018
数据元名称:审批单位
英文名称:ApprovalOrganization中文全拼:shen-pi-dan-wei
定义:航标设置审批单位的规范性全称。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 100
5. 1. 1. 19	所属单位
分类编号:HB010100019
数据元名称:所属单位
英文名称:OwnershipOrganization中文全拼:suo-shu-dan-wei
定义:航标资产所属单位的规范性全称。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 100
5. 1. 1. 20	航标附记
分类编号:HB010100020
数据元名称:航标附记
英文名称:ExcursusOfAidsToNavigation中文全拼:hang-biao-fu-ji
定义:对航标附带的说明。数据元类型:字符型
数据格式:. . ul
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 1. 10]
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5. 1. 1. 21	航标照片
分类编号:HB010100021
数据元名称:航标照片
英文名称:PhotographOfAidsToNavigation中文全拼:hang-biao-zhao-pian
定义:记录与航标相关的一些图片信息。数据元类型:图片型
数据格式:BMP / GIF / JPG/ JPEG/ PCX/ SGI / TGA/ TIFF [ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 1. 11,改写]
5. 1. 1. 22	航标管理单位名称
分类编号:HB010100022
数据元名称:航标管理单位名称
英文名称:AdministrationNameOfAidsToNavigation中文全拼:hang-biao-guan-li-dan-wei-ming-cheng定义:对航标进行管理的单位的名称。
数据元类型:字符型数据格式:an. . 100
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 1. 12]
5. 1. 1. 23	航标标灯灯高
分类编号:HB010100023
数据元名称:航标标灯灯高同义名称:灯高
英文名称:HeightOfLightCenter
中文全拼:hang-biao-biao-deng-deng-gao
定义:灯光中心或灯光焦面与灯光所在水域平均大潮面之间的距离。数据元类型:数字型
数据格式:n. . 5,1
计量单位:米( m)
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 2. 6,改写]
5. 1. 1. 24	航标标高
分类编号:HB010100024
数据元名称:航标标高同义名称:航标标身高
英文名称:HeightOfAidsToNavigation’ Structure中文全拼:hang-biao-biao-gao
定义:自航标的地基至标顶的高度。数据元类型:数字型
数据格式:n. . 5,1
单位:米( m)
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[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 3. 5]
5. 1. 1. 25	航标标灯灯光射程
分类编号:HB010100025
数据元名称:航标标灯灯光射程
英文名称:LuminousRangeOfAidsToNavigationLight  中文全拼:hang-biao-biao-deng-deng-guang-she-cheng
定义:由灯光的发光强度、大气透视率、灯光的背景条件和观察者眼睛的照射阈值四个因素所决定的灯光最大可见距离。
数据元类型:数字型数据格式:n. . 5,2 计量单位:千米( km)
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 2. 7]
5. 1. 1. 26	航标灯质
分类编号:HB010100026
数据元名称:航标灯质同义名称:航标标灯灯质
英文名称:CharacteristicOfAidsToNavigationLight中文全拼:hang-biao-deng-zhi
定义:作为航标标灯识别特征所显示出的特定的光色、节奏和周期的总称。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 100
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 2. 1]
5. 1. 1. 27	灯质节奏名称代码
分类编号:HB010100027
数据元名称:灯质节奏名称代码
英文名称:CodeOfClassificationOfTheRhythmicCharactersOf Light
中文全拼:deng-zhi-jie-zou-ming-cheng-dai-ma
定义:用于标识灯光周期性明暗变化规律的名称代码。数据元类型:字符型
数据格式:n2
值域:符合 6. 1 的规定
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 2. 5,改写]
5. 1. 1. 28	灯质节奏参数代码
分类编号:HB010100028
数据元名称:灯质节奏参数代码
英文名称:ParameterCodeOfTheRhythmicCharactersOf Light
中文全拼:deng-zhi-jie-zou-can-shu-dai-ma
定义:灯光周期性明暗变化规律的参数代码。数据元类型:字符型
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数据格式:n2
值域:符合 6. 2 的规定
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 2. 2,改写]
5. 1. 1. 29	灯质颜色代码
分类编号:HB010100029
数据元名称:灯质颜色代码
同义名称:航标标灯灯光颜色代码
英文名称:ColourCodeOfAidsToNavigationLight中文全拼:deng-zhi-yan-se-dai-ma
定义:航标标灯灯光的颜色代码。数据元类型:字符型
数据格式:n1
值域:符合 6. 3 的规定
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 2. 3]
5. 1. 1. 30	灯质信号周期代码
分类编号:HB010100030
数据元名称:灯质信号灯光周期代码同义名称:航标标灯灯光周期
英文名称:PeriodCodeOfAidsToNavigationLight
中文全拼:deng-zhi-xin-hao-deng-guang-zhou-qi-dai-ma
定义:有节奏的灯光自开始到以同样的节奏重复时所经历的时间间隔代码。数据元类型:数字型
数据格式:n2
值域:符合 6. 4 的规定
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 2. 4,改写]
5. 1. 1. 31	灯质节奏明细代码
分类编号:HB010300031
数据元名称:灯质节奏明细代码同义名称:航标标灯灯光节奏代码
英文名称:SpecificationCodeOfTheRhythmicCharactersOf Light
中文全拼:deng-zhi-jie-zou-ming-xi-dai-ma定义:灯质闪光节奏具体明灭明细代码。数据元类型:字符型
数据格式:n2
值域:符合 6. 5 的规定
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 2. 5,改写]
5. 1. 1. 32	航标灯质代码
分类编号:HB010100032
数据元名称:航标灯质代码
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同义名称:航标标灯灯质代码
英文名称:CharacteristicCodeOfAidsToNavigationLight中文全拼:hang-biao-deng-zhi-dai-ma
定义:由灯质节奏名称代码、灯质节奏参数代码、灯质颜色代码、灯质信号周期代码、灯质节奏明细代码共 5 组代码依次组成的标识航标灯质的代码组合。
数据元类型:数字型数据格式:n9
5. 1. 1. 33	标体形状代码
分类编号:HB010300033
数据元名称:标体形状代码
英文名称:ShapeCodeOfBodyOfAidsToNavigation中文全拼:biao-ti-xing-zhuang-dai-ma
定义:航标标体的具体形状代码。数据元类型:字符型
数据格式:n2
值域:符合 6. 6 的规定
5. 1. 1. 34	航标标身序列号
分类编号:HB010100034
数据元名称:航标标身序列号
英文名称:SerialNumberOfAidsToNavigation’ Structure中文全拼:hang-biao-biao-shen-xu-lie-hao
定义:对航标的标身进行的编号。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 30
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 3. 1]
5. 1. 1. 35	航标标身材质代码
分类编号:HD010100035
数据元名称:航标标身材质代码同义名称:构造材质代码
英文名称:MaterialQualityCodeOfAidsToNavigation’ Structure中文全拼:hang-biao-biao-shen-cai-zhi-dai-ma
定义:航标标身的制造材料代码。数据元类型:字符型
数据格式:n2
值域:符合 6. 7 的规定
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 3. 2,改写]
5. 1. 1. 36	航标构造
分类编号:HB010100036
数据元名称:航标构造
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英文名称:ConstructionOfAidsToNavigation中文全拼:hang-biao-gou-zao
定义:航标的结构形式。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 35
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 1. 7]
5. 1. 1. 37	标记颜色
分类编号:HB010100037
数据元名称:标记颜色英文名称:MarkedColour中文全拼:biao-ji-yan-se
定义:用于标识航标特征所采用的特定颜色。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 4
值域:1———红;2———绿;3———蓝;4———白;5———黄;6———黑;9———其他
5. 1. 1. 38	标记图形
分类编号:HB010100038
数据元名称:标记图形英文名称:MarkedDrawing中文全拼:biao-ji-tu-xing
定义:专用标志在其标体明显处设置标记其用途的标记图形。数据元类型:图片型
数据格式:BMP / GIF / JPG/ JPEG/ PCX/ SGI / TGA/ TIFF / PDF
5. 1. 1. 39	灯塔值守情况
分类编号:HB010100039
数据元名称:灯塔值守情况
英文名称:LighthouseStaffedOrNot
中文全拼:deng-ta-zhi-shou-qing-kuang 定义:灯塔有无人值守的情况。
数据元类型:字符型数据格式:an. . 8
值域:1———有人值守;2———无人值守
5. 1. 1. 40	导标轴线方位
分类编号:HB010300040
数据元名称:导标轴线方位同义名称:导标真方位
英文名称:AxisBearingOfLeadingMarks中文全拼:dao-biao-zhou-xian-fang-wei
定义:前后导标位置的垂直投影点的水平连线及其延长线的方位。12

[image: ]数据元类型:数字型数据格式:n3
计量单位:度(°)
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 4. 1,改写]
5. 1. 1. 41	导标光带长度
分类编号:HB010100041
数据元名称:导标光带尺度
英文名称:LightBandLengthOfLeadingMarks中文全拼:dao-biao-guang-dai-chang-du
定义:导标使用的光带长度。数据元类型:数字型
数据格式:n. . 5,1
计量单位:米( m)
5. 1. 1. 42	浮标顶标形状代码
分类编号:HB010100042
数据元名称:浮标顶标形状代码
英文名称:TopmarkShapeCodeOfBuoy
中文全拼:fu-biao-ding-biao-xing-zhuang-dai-ma
定义:浮标顶部具有一定尺寸和特定形状及颜色的标志的形状代码。数据元类型:字符型
数据格式:n2
值域:符合 6. 8 的规定
5. 1. 1. 43	浮标望板
分类编号:HB010100043
数据元名称:浮标望板
英文名称:WingPlateOfBuoy中文全拼:fu-biao-wang-ban
定义:安装在灯浮灯架上用于显示灯浮标外形的附加装置。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 4
值域:1———罐形;2———锥形;3———菱形;3———球形;9———其他
5. 1. 1. 44	浮标标身直径代码
分类编号:HB010100044
数据元名称:浮标标身直径代码
英文名称:DiameterCodeOfBuoyBody
中文全拼:fu-biao-biao-shen-zhi-jing-dai-ma定义:浮标标身的直径规格的代码。
数据元类型:字符型数据格式:n2
13

[image: ]值域:符合 6. 9 的规定
5. 1. 1. 45	浮标类型
分类编号:HB010100045
数据元名称:浮标类型英文名称:TypeOfBuoy  中文全拼:fu-biao-lei-xing
定义:浮动助航标志的具体分类。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 8
值域:1———深水浮标;2———浅水浮标
5. 1. 1. 46	桥梁助航标志分类代码
分类编号:HB010100046
数据元名称:桥梁助航标志分类代码
英文名称:ClassificationCodeOfAidsToNavigationOnBridges中文全拼:qiao-liang-zhu-hang-biao-zhi-fen-lei-dai-ma
定义:用于标识桥梁助航标志分类的代码。数据元类型:字符型
数据格式:n1
值域:符合 6. 10 的规定
5. 1. 1. 47	测速标测速距离
分类编号:HB010100047
数据元名称:测速标测速距离
英文名称:Measured-mileDistanceOfMeasured-mileMark中文全拼:ce-su-biao-ce-su-ju-li
定义:供船舶测定航速用的测速标的间距。数据元类型:数字型
数据格式:n. . 5,1
计量单位:米( m)
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 3. 2. 9]
5. 1. 1. 48	音响航标是否安装在航标上
分类编号:HB010100048
数据元名称:音响航标是否安装在航标上
英文名称:WhetherAudibleAidsAreInstalledInAidsToNavigationOrNot中 文 全 拼 :yin-xiang-hang-biao-shi-fou-an-zhuang-zai-hang-biao-shang 定义:音响航标是否安装在其他附属航标上。
数据元类型:布尔型数据格式:n1
值域:0———False;1———True
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 3. 3. 2]
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[image: ]5. 1. 1. 49	音响航标型号
分类编号:HB010100049
数据元名称:音响航标型号英文名称:TypeOfAudibleAids
中文全拼:yin-xiang-hang-biao-xing-hao 定义:音响航标的详细型号。
数据元类型:字符型数据格式:an. . 50
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 3. 3. 4]
5. 1. 1. 50	音响航标周期
分类编号:HB010100050
数据元名称:音响航标周期
英文名称:PeriodOfAudibleAids
中文全拼:yin-xiang-hang-biao-zhou-qi
定义:音响航标发出音响信号的时间间隔。数据元类型:数字型
数据格式:n. . 4,2
计量单位:秒( s)
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 3. 3. 5]
5. 1. 1. 51	音响航标作用距离
分类编号:HB010100051
数据元名称:音响航标作用距离
英文名称:RangeOfAudibleAidsAction
中文全拼:yin-xiang-hang-biao-zuo-yong-ju-li
定义:音响航标发出的音响信号产生的覆盖范围。数据元类型:数字型
数据格式:n. . 8,2
计量单位:海里( n mile)
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 3. 3. 6]
5. 1. 1. 52	雾号类型
分类编号:HB010100052
数据元名称:雾号类型
英文名称:TypeOfFogSingal中文全拼:wu-hao-lei-xing
定义:当大气透射率低时,用以警告船舶的音响信号的具体分类。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 6
值域:1———气雾号;2———电雾号
15

[image: ]5. 1. 1. 53	雾号周期
分类编号:HB010100053
数据元名称:雾号周期
英文名称:PeriodOfFogSingal中文全拼:wu-hao-zhou-qi
定义:雾号发出音响信号的时间间隔。数据元类型:数字型
数据格式:n. . 3
计量单位:秒( s)
5. 1. 1. 54	雾号作用距离
分类编号:HB010100054
数据元名称:雾号作用距离英文名称:RangeOfFogSingal
中文全拼:wu-hao-zuo-yong-ju-li
定义:雾号发出的音响信号产生的覆盖范围。数据元类型:数字型
数据格式:n1
计量单位:海里( n mile)
值域:大于或等于 2
5. 1. 1. 55	无线电航标作用距离
分类编号:HB010100055
数据元名称:无线电航标作用距离英文名称:RangeOfRadioAidsAction
中文全拼:wu-xian-dian-hang-biao-zuo-yong-ju-li
定义:无线电航标发出的无线电波信号所产生的覆盖范围。数据元类型:数字型
数据格式:n. . 8,2
计量单位:千米( km)
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 3. 4. 5]
5. 1. 1. 56	无线电航标频率
分类编号:HB010100056
数据元名称:无线电航标频率
英文名称:FrenquencyOfRadioAids
中文全拼:wu-xian-dian-hang-biao-pin-lv
定义:无线电航标发出的无线电波所使用的频率。数据元类型:数字型
数据格式:n. . 9,2
计量单位:千赫兹( kHz)
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 3. 4. 6]
16

[image: ]5. 1. 1. 57	无线电航标工作时间
分类编号:HB010100057
数据元名称:无线电航标工作时间英文名称:WorkingTimeOfRadioAids
中文全拼:wu-xian-dian-hang-biao-gong-zuo-shi-jian定义:无线电航标每天工作的起止时间。
数据元类型:字符型数据格式:an. . 50
5. 1. 1. 58	RBN-DGNSS 台站类型
分类编号:HB010100058
数据元名称:RBN-DGNSS 台站类型英文名称:TypeOfRBN-DGNSSStation
中文全拼:RBN-DGNSS-tai-zhan-lei-xing定义:RBN-DGNSS 台站的具体类型。 数据元类型:字符型
数据格式:an. . 8
值域:1———RBN-DBDS;2———RBN-DGPS
5. 1. 1. 59	RBN-DGNSS 台站型号
分类编号:HB010100059
数据元名称:RBN-DGNSS 台站型号
英文名称:ModelNumberOfRBN-DGNSSStation中文全拼:RBN-DGNSS-tai-zhan-xing-hao
定义:RBN-DGNSS 台站设备的具体型号。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 20
5. 1. 1. 60	RBN-DGNSS 台站差分数据传输率
分类编号:HB010100060
数据元名称:RBN-DGNSS 台站差分数据传输率
英文名称:DifferentialDataTransferringRateOfRBN-DGNSSStation中文全拼:RBN-DGNSS-tai-zhan-cha-fen-shu-ju-chuan-shu-lv  定义:RBN-DGNSS 台站、监测站的差分数据传输率。
数据元类型:数字型数据格式:n. . 5,1
计量单位:波特/ 秒( bit / s)
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 3. 4. 15]
5. 1. 1. 61	RBN-DGNSS 台站发射功率
分类编号:HB010100061
数据元名称:RBN-DGNSS 台站发射功率
17

[image: ]英文名称:TransmittingPowerOfRBN-DGNSSStation中文全拼:RBN-DGNSS-tai-zhan-fa-she-gong-lv
定义:RBN-DGNSS 台站发射状态下能量转换的大小。数据元类型:数字型
数据格式:n. . 4,2
计量单位:瓦特( W)
5. 1. 1. 62	RBN-DGNSS 台站基准站识别码
分类编号:HB010100062
数据元名称:RBN-DGNSS 台站基准站识别码
英文名称:IdentificationCodeOfBaseStationOfRBN-DGNSSStation中文全拼:RBN-DGNSS-tai-zhan-ji-zhun-zhan-shi-bie-ma
定义:RBN-DGNSS 台站的基准站编入所有发射电文的电文字头的唯一识别码。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 20
5. 1. 1. 63	RBN-DGNSS 台站播发台识别码
分类编号:HB010100063
数据元名称:RBN-DGNSS 台站播发台识别码
英文名称:IdentificationCodeOfBroadcastStationOfRBN-DGNSSStation中文全拼:RBN-DGNSS-tai-zhan-bo-fa-tai-shi-bie-ma
定义:RBN-DGNSS 台站播发台编入无线电信标历书电文的唯一识别码。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 20
5. 1. 1. 64	RBN-DGNSS 台站差分信息调制方式
分类编号:HB010100064
数据元名称:RBN-DGNSS 台站差分信息调制方式
英文名称:ModulationModeOfRBN-DGNSSStationDifferentialInformation中文全拼:RBN-DGNSS-tai-zhan-cha-fen-xin-xi-tiao-zhi-fang-shi
定义:RBN-DGNSS 台站、监测站差分信息的调制方式。数据元类型:字符型
数据格式:a3 值域:MSK
备注:MSK 为最小移频键控。
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 3. 4. 11,改写]
5. 1. 1. 65	RBN-DGNSS 台站发射类别
分类编号:HB010100065
数据元名称:RBN-DGNSS 台站发射类别
英文名称:BroadcastingKindsOfRBN-DGNSSStation中文全拼:RBN-DGNSS-tai-zhan-fa-she-lei-bie
定义:RBN-DGNSS 台站、监测站差分信息的发射类别。 18

[image: ]数据元类型:字符型数据格式:a3
值域:GID
备注:GID 为调相单信道数据传递。
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 3. 4. 12,改写]
5. 1. 1. 66	RBN-DGNSS 台站信号格式
分类编号:HB010100066
数据元名称:RBN-DGNSS 台站信号格式
英文名称:SignalFormatOfRBN-DGNSSStation中文全拼:RBN-DGNSS-tai-zhan-xin-hao-ge-shi
定义:RBN-DGNSS 台站、监测站差分信息的信号格式。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 100
值域:符合 JT / T 377 的相关要求
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 3. 4. 13,改写]
5. 1. 1. 67	RBN-DGNSS 台站电文类型
分类编号:HB010100067
数据元名称:RBN-DGNSS 台站电文类型
英文名称:TypeOfDifferentialInformationOfRBN-DGNSSStation中文全拼:RBN-DGNSS-tai-zhan-dian-wen-lei-xing
定义:RBN-DGNSS 台站电文播发的类型。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 2
值域:符合 GB / T 17424 的相关要求
5. 1. 1. 68	航标附属遥测遥控设备编号
分类编号:HB010100068
数据元名称:航标附属遥测遥控设备编号
英文名称:CodeOfRemoteMonitoringAndControllingDeviceAttachedToAidsToNavigation中文全拼:hang-biao-fu-shu-yao-ce-yao-kong-she-bei-bian-hao
定义:航标附属的用于遥测遥控的设备编号。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 30
5. 1. 1. 69	航标附属遥测遥控号码
分类编号:HB010100069
数据元名称:航标附属遥测遥控号码同义名称:航标附属遥测号码
英文名称:NumberOfRemoteMonitoringAndControllingDeviceAttachedToAidsToNavigation中文全拼:hang-biao-fu-shu-yao-ce-yao-kong-hao-ma
定义:航标附属的用于遥测遥控的通信号码。
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[image: ]数据元类型:字符型数据格式:an. . 20
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 1. 8,改写]
5. 1. 1. 70	遥测遥控通信方式
分类编号:HB010100070
数据元名称:遥测遥控通信方式
英文名称:CommunicationModeOfRemoteMonitoringAndControllingAidsToNavigation中文全拼:yao-ce-yao-kong-tong-xin-fang-shi
定义:服务器与遥测遥控终端之间通信方式的名称。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 10
值域:1———SMS 短信;2———2G;3———3G;4———4G;5———5G;6———AIS;7———北斗短报文;8———
卫星通信;9———其他
5. 1. 1. 71	视觉航标附属雷达信标类别
分类编号:HB010100071
数据元名称:视觉航标附属雷达信标类别同义名称:目视航标附属雷达信标类别
英文名称:TypeOfVisualAidsAffiliatedRadarBeacons
中文全拼:shi-jue-hang-biao-fu-shu-lei-da-xin-biao-lei-bie 定义:视觉航标附属的雷达信标的具体种类。
数据元类型:字符型数据格式:an. . 25
值域:1———雷达应答器;2———雷达反射器/ 雷达应答器;3———雷达反射器;9———其他
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 3. 2. 5]
5. 1. 1. 72	雷达应答器专有信息
分类编号:HB010100072
数据元名称:雷达应答器专有信息英文名称:SpecificInformationOfRacon
中文全拼:lei-da-ying-da-qi-zhuan-you-xin-xi
定义:雷达应答器设备的频段、摩尔斯编码等特有的信息。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 20
5. 1. 1. 73	雷达应答器型号
分类编号:HB010100073
数据元名称:雷达应答器型号英文名称:TypeOfRacon
中文全拼:lei-da-ying-da-qi-xing-hao
定义:航标上安装使用的雷达应答器的型号名称。数据元类型:字符型
20
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5. 1. 1. 74	雷达应答器频率
分类编号:HB010100074
数据元名称:雷达应答器频率
英文名称:FrequencyOfRadarResponder中文全拼:lei-da-ying-da-qi-pin-lv
定义:雷达应答器播发信号的频率。数据元类型:数字型
数据格式:n. . 4
计量单位:兆赫兹( MHz)
5. 1. 1. 75	雷达应答器频段
分类编号:HB010100075
数据元名称:雷达应答器频段
英文名称:FrequencyRangeOfRadarResponder中文全拼:lei-da-ying-da-qi-pin-duan
定义:雷达应答器工作室所用的频率范围。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 7
值域:1———X 波段;2———S 波段;3———X / S 波段
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 6. 1]
5. 1. 1. 76	雷达应答器识别代码
分类编号:HB010100076
数据元名称:雷达应答器识别代码
英文名称:RecognitionCodeOfRadarResponder中文全拼:lei-da-ying-da-qi-shi-bie-dai-ma
定义:雷达应答器工作室所用的频率范围代码。数据元类型:字符型
数据格式:n2
值域:符合 6. 11 的规定
[ 来源:JT / T 697. 4—2013,5. 7. 1. 6. 2,改写]
5. 1. 1. 77	AIS 工作模式
分类编号:HB010100077
数据元名称:AIS 工作模式
英文名称:WorkingModeOfAutomaticIdentificationSystem中文全拼:AIS-gong-zuo-mo-shi
定义:AIS 基站的工作模式。数据元类型:字符型
数据格式:an. . 12
值域:1———连续自主模式;2———分配模式;3———轮询模式

数据格式:an. . 20
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/785132200220011121
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