安　全　管　理　体　系

我们对本工程的安全管理方式采取横向到边，纵向到底，专管成线，群管成网的网络式管理。
1、全面安全管理体系框图
全面安全管理体系框图见图14-1。
2、项目部安全管理体系框图
项目部安全管理体系框图见图14-2。
3、安全保证体系的建立
3.1、严格执行我公司颁布的职业安全健康OHSAS18001、环境管理ISO14001的《管理手册》及《程序文件》使“两标一体”在本项目的安全、文明管理中能够良好运行，起到主导作用。
3.2、在现场成立以各级主要领导为主要负责人的安全委员会或领导小组，具体负责安全施工和消防保卫工作。
3.3、在各分项工程施工技术方案中，要有安全技术措施，并成为向项目队交底的重点内容，依据这些措施落实材料、器具、检查人员和方法。
3.4、安全工作必须作到预测预控，对工程对象预先进行分析，找出安全控制点，有针对性的制定预防措施。
3.5、安全工作必须贯彻施工的全过程，从工程开工、施工过程、工程竣工，根据各阶段的施工特点，均要制定相应的、有针对性的安全措施。
3.6、设立专职安全管理部门，在电厂安委会的领导下，对本单位的安全生产过程进行管理。
4、安全经费

为确保安全防护设施到位，按工程造价的1%提取安全保证资金，做为安全设施防护投入，该款项必须专款专用，不得做为他用。
5、安全控制措施
5.1安全生产责任分解
工程施工准备阶段，由分公司与项目经理部签定安全目标管理责任书，内容条款明确规定安全生产指标及相应的考核办法，定期进行严格考核，使安全生产与经济效益挂钩，实行有效的奖罚。
项目部各职能人员应严格执行本公司安全生产责任制，各负其责，各尽其职。项目经理应对本项目所管辖范围的安全生产负直接领导责任。施工员应对所管辖单位工程的安全生产负直接责任，安全员应对所管辖的单位工程安全生产负检查、监督责任。班组长要领导本班安全作业，遵守安全生产规章制度，执行安全技术操作规程。
5.2主要安全管理制度
5.2.1安全生产责任制度
从项目经理、工程技术总工、项目队队长到班（组）长和工人按规定逐级建立安全生产责任制。经理部设安全质量监察工程师，项目队设专职安全质量检查员，班（组）设兼职安全员，做到分工明确，责任到人。
5.2.2安全生产教育制度
5.2.2.1对新工人贯彻三级安全教育制度，以师带徒，边教边学。
5.2.2.2坚持组织每周不少于二小时的安全学习，由安全员定期上安全技术课。
5.2.2.3对特殊工种操作人员进行安全培训，考试合格发给安全合格证后方能上岗操作。
5.2.3安全技术交底制度

经理部和各项目队在编制施工计划方案时，要针对本工程的特点编制安全措施，并在开工前向作业人员进行交底。无安全措施和技术交底时，不得进行施工。
5.2.4安全生产检查制度
经理部在施工生产中实行定期安全检查制，经理部每月一次，项目队每半月一次，班组每周一次。检查时单位主管负责人或班组长带队，组织有关人员参加，发现问题认真填写“安全质量大检查记录表”，明确整改人、整改日期、监督人等。对重大问题发安全通知书和指令书，并填写《对策表》，将安全问题纳入全面质量管理之中。
5.2.5职工伤亡事故报告处理制度
坚持“三不放过”的原则，项目部各级领导必须亲自组织处理各种不同程度的事故，严禁隐瞒不报。
5.2.6安全设计制度
针对施工中安全薄弱环节（如高空作业、深基坑开挖施工等），必须进行详细的安全设计，预防事故发生。
5.2.7坚持每日班前安全讲话，实行安全操作挂牌和交接班制度。
5.2.8实行安全操作挂牌制度，作业现场人员必须挂牌上岗。
5.2.9安全交接班制。实行倒班作业人员，应坚持岗交接班鉴认制度，交接班必须有安全内容。
5.2.10临时设施安全验收制度
对临时设施制定验收标准，并由安全员检查验收方可投入使用。
5.2.11每周安全活动日制度
本工程规定每周四晚上两小时为安全活动时间，任何其它活动不得挤占。
5.2.12安全生产奖惩制
对于实现安全生产目标的单位或个人定期奖励，对于管理不好，发生安全违章或事故的领导和责任人实行惩罚。
5.2.13安全事故的申报
5.2.13.1安全事故的申报
5.2.13.1.1安全事故申报
在施工中发生重大伤亡事故，项目部主管领导应立即上报总公司及公司、电厂安委会、当地劳动部门、公安部门、检察机关、工会，并及时通知业主代表。上报时间不能超过24小时。
5.2.13.1.2事故隐患控制申报
政府行业主管部门、公司或公司、监理、业主代表提出的事故隐患通知，由工程项目部及时建立事故隐患档案，制定措施，落实责任，限期实施整改，自查合格后，再报以上主管部门或单位验证消项。
5.2.13.1.3事故月报制
项目部安检工程师每月填写事故月报表，并上报上级主管部门、业主代表及监理工程师。
5.2.13.2安全事故的处理
5.2.13.2.1坚持“三不放过的原则”，各级领导必须按照职责范围亲自组织处理各种不同程度的事故，严禁隐瞒不报。
5.2.13.2.2对于一般的安全事故，现场会同业主、项目监理共同制定处理方案，及时查清事故的原因，并书面上报公司安质部。轻伤、重伤事故，由企业负责人或其指定人员组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员参加事故调查。
5.2.13
.2.3对于重大的安全事故，必须以最快的方式向业主代表、公司及当地建设行政主管部门及安全监察、劳动部门报告，同时在24小时内上报书面资料。项目经理部应积极配合上级主管部门调查事故原因。死亡事故，按照企业主管部门会同企业所在地劳动部门、公安部门、工会组成事故调查组进行调查。
5.2.13.2.4对于因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或者发现事故隐患、危险情况而不采取有效措施以致造成伤亡事故的，由企业主管部门或者企业按照国家有关规定，对企业负责人和直接责任人给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
5.2.13.2.5.如在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意延迟不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由，拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况的，由有关部门按照国家有关规定，对有关单位负责人和直接责任人员给予行政处分；构成犯罪的，有司法机关依法追究刑事责任。
5.3保证安全生产的主要技术措施
5.3.1危害辨识及风险评价
首先对施工现场进行危害辨识及风险评价，确定与电厂安全管理相符的不可承受风险，并对这些风险编制出具有针对性的科学合理的管理措施，在实际操作过程中引用《管理手册》和《程序文件》的有关条款，进行动态的全过程的管理。并不断与电厂安委会联系，交流管理经验，堵塞管理漏洞，使本项目的安全管理在电厂统一指挥下良好的为生产服务，并使我司推行的“两标一体”在施工过程中良好运行和持续改进。
5.3.2基坑施工安全技术措施
5.3.2.1临边防护
采用φ48*3.5黄黑相间的钢管搭设防护栏杆两道，上杆离地高1.0~1.2m，下杆离地高05~0.6m，栏杆立柱间距不大于2.0m。栏杆离基坑边距离不小于50cm，立杆应打入地面0.5~0.7m
，防护栏杆自上而下用安全网封闭。
5.3.2.2上下安全通道
为防止破坏边坡，操作人员上下基坑，采用50mm厚木板搭设通往坑底的斜道，斜道宽3.0m，坡底为450，两侧设防护栏杆两道，上杆离斜道高1.0~1.2m，下杆离斜道高15cm，立杆间距不大于2.0m，斜道支撑架用钢管搭设牢固。
5.3.2.3坑边荷载
为避免静荷载和振动荷载破坏基坑土壁的稳定性，人工挖土层弃土和材料堆放，距离坑道应不小于0.8m高度不能超过1.5m，运输机械距离坑边应不小于0.8m。
5.3.3落地式双排脚手架
5.3.3.1架体设计计算
脚手架最高处为41.80m（即从室外地坪算起，另高出屋顶1.5m），双排脚手架立杆横距1.2m，立杆纵距1.5m，步距1.5m，小横杆间距不得大于1.5m，同时沿建筑物高4m，水平7m应设置牢固的连墙杆，脚手架两端、转角处及每隔6~7根立杆应设剪刀撑和支杆。剪刀撑和支杆与地面角度不大于60度，支杆底端要埋入地下不小于30mm。在脚手架外侧全部用密目式安全网全封闭，架体搭设时必须编制施工方案，方案中必须有设计计算。
5.3.3.2脚手架搭设要求
5.3.3.2.1脚手架用料要符合规定要求，搭设前要检查材质和规格，不能把不合格的零部件用上去。

脚手板：采用50*100短木方和18厚夹板铺绑在大横杆木方捆绑牢固，不滑动。夹板用铁钉钉牢在木方上，脚手板要满铺严密，对接要平整，严禁有探头板。在拐角、斜道、平台处有脚手板，应与横向水平杆牢固连接，防止滑动。所有木方、夹板必须质地良好，不得变质。
5.3.3.2.2脚手架搭设应严格按设计要求进行，钢管用红白相间带有安全色标的钢管，安全网采用2.5×1.8m的密目式安全网，绑扎在脚手架外排立杆的里侧，搭设时，以设计尺寸为依据，在满足搭设要求的同时，力求美观。
5.3.3.2.3脚手架立杆底部应设置坚实的底座或垫板，尤其在输煤系统施工时，更应铺设均匀，以便立杆传力均匀。立杆地基承载力应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GBJ-71的规定，距底座上皮不大于200mm处设纵、横向扫地杆。
5.3.3.2.4立杆必须要按设计规定用连墙件与建筑物有可靠的连接，当立杆需接长时，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，高度方向错开的距离不应小于500m。
5.3.3.2.5纵向水平杆宜设置在立杆内侧，其长度不宜小于3跨，且宜采用对接扣件连接，两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内，水平方向错开的距离不应小于500mm。
5.3.3.2.6主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除，主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm，横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于500mm。
5.3.3.2.7连墙杆必须采用可承受拉力和压力的构件，必须按设计规定设置，连墙杆应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，其上设置宜靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于300mm。
5.3.3.2.8剪刀撑设置应每隔6~7根立杆，剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6m
，斜杆与地面的倾角宜在450~600之间，横向斜撑应在同一节间，由底至顶层呈之字型连续布置。
5.3.3.2.9脚手架搭设完毕应按专门制度验收后挂牌使用，脚手架的日常管理由专人负责，定期检查，脚手架不得超载，多余物件随时清理，各部连接节点，由专人按规定检查整理，使用中的脚手架拆除任何一个部件都必须有审批制度，并按批准手续规定及时恢复原状，经检查后再使用。
5.3.3.2.10脚手架的拆除必须按搭设的反程序进行，零部件的水平及垂直运输要按专门路线及时整理运出，拆卸时危险地段应划出禁区由专人监护。
5.3.4模板工程安全技术措施
依据施工方案中关于本工程模板的设计资料，模板工程在安全施工中一定要确保支撑系统的稳定，模板支拆的安全，特别是应注意预留洞口、悬挑构件、电梯井等模板支撑系统稳定薄弱部位的模板支设，具体采取的措施如下：
5.3.4.1模板、钢管、扣件等材料材质应符合规定质量要求，支拆前应严格检查构配件材质，有缺陷的严禁使用。
5.3.4.2模板支设应按施工规范进行，立杆间距和纵横向支撑应符合要求，且立杆底部应设垫板。
5.3.4.3基础及地下工程模板安装，应先检查基坑上壁的稳定情况，发现有危险，必须采取安全加固措施后，才能开始作业，基坑上口边缘1m内不允许堆放模板构件和材料。模板支撑支在土壁上，应在支点加垫板，以免支撑不牢，地基土上支立柱应垫通长垫板。
5.3.4.4柱模板支撑时，四周必须设牢固支撑或用钢筋、钢丝绳拉结牢固，避免柱模板歪斜甚至倾倒。柱箍的间距及拉结螺栓的设置必须符合模板设计要求。
5.3.4.5单梁或楼板支模，应注意支撑系统的整体稳定性，以及保证支撑系统满足强度的要求，对于预留洞口、电梯井等部位模板支设应根据脚手架施工规范采取加强措施，以满足安全要求。
5.3.4.6在屋面等处的悬臂构件模板一定要按规范规定支设，支撑采用斜支撑时，支撑杆件应与结构连接牢固，支撑系统应稳定，以防倾覆。
5.3.4.7在已浇混凝土的楼面上，堆放钢筋、模板，应按规定范围限量，施工人员必须随时检查，在已安装的模板上堆置钢筋更应规定限量，防止局部超载引起破坏。
5.3.4.8模板支设过程中，应保证作业面操作人员的安全，在临边应设防护措施，垂直作业面上下应设隔离防护措施。
5.3.4.9拆模必须以同条件试块抗压强度值为依据，在混凝土强度未达规定设计值时不可提前拆除，尤其是悬挑结构必须达到设计值的100%后方可拆模。
5.3.4.10拆模用长撬杠，人不许站在其上，拆除时，拆除人员应站在安全区空间，以防下落物伤人。模板清除好后，及时涂刷脱模剂，存放于通风干燥处。
5.3.5钢筋工程安全技术措施
5.3.5.1作业人员进入现场必须严格遵守安全生产纪律，熟记并遵守安全技术操作规程，正确使用好个人防护用品。
5.3.5.2钢筋切断机不准带病运转，电器设备必须安装漏电保护器和接保护零线保护。
5.3.5.3冷拉钢筋时，卷扬机前应设防扩挡板或将卷扬机与冷拉方向成900，用封闭式导向滑轮，冷拉场地禁止人员通行或停留。
5.3.5
.4冷拉钢筋应缓慢均匀，锚卡具必须卡牢，发现异常立即停车，放松钢筋后才能重新进行操作。
5.3.5.5搬运及绑扎钢筋与架空输电线路的安全距离必须符合安全(按回转半径计)要求，防止钢筋回转时碰撞电线发生触电事故。
5.3.5.6多人运送钢筋，起、落、转、停动作必须一致，人工上下传递不得在同一直线上，严禁传送人员站立在墙上，禁止将钢筋集中堆放在模板或脚手架上。
5.3.5.7起吊钢筋时必须规格统一，长短一致，捆扎牢固，禁止一点吊，起重前将重量告诉指挥和起重机司机。
5.3.5.8高空间绑扎钢筋和安装骨架，必须搭设脚手架和马道，无操作平台必须拴好安全带。
5.3.5.9机械连接接头施工时，必须搭设操作平面，施工时人要站稳，加力均匀，防止施工时扳手滑脱伤人和人体闪坠。
5.3.5.10绑扎立柱、严禁攀登骨架上下，不准将木料、管子、钢模板穿在钢箍内作为立人板，柱筋高4m以上时，应搭设工作平台，4m以下时，可用马凳或在楼地面绑扎好整体竖立，已绑好的柱骨架必须用临时支撑拉牢，以防倾倒。
5.3.5.11绑扎圈梁、挑檐、边柱钢筋，无外架时必须设外挂架或悬挑架，并按规定挂好安全网。
5.3.6混凝土工程安全技术措施
5.3.6.1浇灌混凝土前必须先检查模板支撑的稳定情况，特别要注意检查用斜支撑支的悬臂构件模板的稳定情况。
5.3.6
.2振动器电源线必须完好无损，供电电缆线一般不得有接头，如有接头要经常检查接头处的绝缘情况，收拉线时手不得触摸接头，也不能在锐利的物件上拖拉，所配漏电保护器要灵敏可靠，操作人员要穿戴绝缘手套和胶鞋。
5.3.6.3泵送混凝土时，输送管道接头必须紧密可靠不漏浆，安全阀完好，管道架子牢固，输送前，先试送，检修时必须卸压。
5.3.6.4泵送混凝土时，不得开启任何输送管道和液压管道，不得调整、修理正在运转的部件，作业中，发现隐患应及时处理，对磨损超过规定的管子、卡箍、密封圈等应及时更换。
5.3.6.5浇筑框架梁、柱、剪力墙时，必须搭设脚手架操作平台，严禁站在模板或支撑上操作，上下要用专用爬梯。
5.3.7“三宝”及“四口”防护
5.3.7.1“三宝”
⑴施工用安全帽、安全网、安全带必须有产品合格证及检验报告，并经我司生产安全部验收合格颁发准用证后方可使用。
⑵对“三宝”的使用应严格执行安全管理规定，在操作中应正确使用。
⑶所有进入施工现场的人员均须戴安全帽，为此，除我单位施工作业人员人均一顶之外，另备15顶以备建设单位等其他人员使用。
5.3.7.2“四口”防护
工程安全防护从建筑物外围走向内部，“四口”的防护便作为了安全生产的重点，本工程的楼梯口、预留洞口、门洞口及过道、楼面临边采取以下安全防护措施：
⑴楼梯口防护
搭设黄黑相间的φ48×3.5钢管防护栏杆两道，高1.2m，立杆间距1.5m，距踏步边l00mm，下面一道踢脚杆距踏步180mm，外侧绑扎密目式安全网全封闭。具体布置详见附图-27。
⑵预留洞口防护
本工程预留洞口较多，对于边长大于150cm的预留洞口，洞口周边按临边防护方法进行，后用φ48×3.5钢管搭设井字式洞口盖，其上满铺竹笆子；对于一般预留洞口防护采用双向φ14@100mm的钢筋网片与预留件焊接，在其上铺竹笆子，并设安全警戒标志。具体布置见附图-28。
⑶门洞口及过道防护
在门洞口和人员通行的过道顶部，满铺两层竹笆，间距25cm~50cm，并两边各宽出洞及过道不小于1.5m，同时上部有人作业时，门洞及过道处设醒目的安全警戒标志。
⑷临边防护
框架结构楼面周边及剪力墙垂直洞口低0.8m的临边防护采用黄黑相间的钢管设置高1.2m的防护栏杆二道，并用竹笆封闭，立杆间距1.2m，下面一道踢脚杆距地180mm。
5.3.8现场施工用电安全技术措施
5.3.8.1电气专业人员配置及责任
⑴电气专业人员配置
针对本工程实际，我们在现场配备1名电气、机械专业施工员，全面负责施工现场临时用电和机械管理，配备能完成复杂性电气技术的电工2名。
⑵电气专业人员责任
①电气工作人员须熟练掌握安全用电基本知识和现场所用机械用电设备的性能。
②使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带“病”运转。
③停用设备必须拉闸断电，锁好开关箱。
④负责保护所用设备的负荷线，保护零线和开关箱，发现问题及时报告解决。
⑤搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源，并经妥善处理后进行。
5.3.8.2接地与防雷
在施工现场专用的中性点，直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。保护零线除在配电室做重复接地外，还必须在配电线外壳间处和末端处做重复接地。保护零线采用12mm2的绝缘铜线，架空敷设，与电气设备相连接的保护零线采用2.5mm2的绝缘多股铜线，采用2.0mm2的绝缘多股铜线，并在橡皮电缆内。保护零线的统一颜色定为绿黄双色。
保护零线应单独敷设，不作它用，不得装设开关或熔断器。电机、变压器、照明器具，手持电动工具的金属外壳等电器设备不带电的外露导电部分应做保护接零。施工现场的电力系统严禁利用大地做相线或零线。
5.3.8.3配电室、配电箱、开关箱
配电室应安全可靠，自然通风，门应向外，并配锁。配电室正面操作宽度，单列布置不小于1.5m，后面维护通道宽度不小于0.8m，侧面不小于1.0m，距天棚不小于0.5m。配电室构筑物的耐火等级应不低于3级，室内应配置砂箱和绝缘灭火器。
送电操作顺序：总配电箱→分配电箱→开关箱
停电操作顺序：开关箱→分配电箱→总配电箱
配电箱选用δ≥1.5mm钢板制作，距地1.4m，架设在钢支架上，安装在干燥通风足够两人同时工作的地方上。
配电箱、开关箱的金属箱体，金属电器安装板及箱内电器金属底座壳等必须作保护接零。
配电箱、开关箱进、出线口应设在箱底下底面，严禁设在箱体的上顶面，侧面、后面或箱门处。
所有配电箱均应标明其名称、用途、并作出分路标记。
所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。
施工现场停止作业l小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。
5.3.8.4用电机械及照明供电
每台用电设备必须执行“一机”、“一闸”、“一漏”、“一箱”、“一锁”制，箱内电器装置必须动作灵活，接触良好可靠，漏电保护器参数与相应设备电机参数必须匹配，其动作电流不大于30mA，额定漏电动作时间应不小于0.1S。
施工现场内的塔式起重机及井字架主楼顶部及脚手架应设置防雷装置，可利用自然体接地，但要保证良好的电气通路。
电焊机一次侧电源线必须绝缘良好，不得随意拖拉，其长度不宜大于5m，焊机外壳应可靠接地，不得多台串联接地。电焊机把钳绝缘必须良好，焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆，其长度不宜大于30m。
所有施工机械与架空线路要有一定的安全距离。
其它用电机械和手持电动工具均要严格按产品使用说明书操作使用。
现场照明专用回路必须设漏电保护器，灯具金属外壳要做接零保护，室内线路及灯具安装高度低于2.4m须采用36V安全电压，潮湿作业照明采用12V安全电压，手持照明灯须采用36V以下安全电压，照明灯具与易燃物之间，应保持一定安全距离，普通灯具不宜小于300mm
，聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm，且不得直接照射易燃物，当间距不够时，应采取隔热措施。
5.3.9现场防火措施
5.3.9.1认真贯彻“预防为主，消防结合”的消防工作方针，严格遵守当地政府制定的各种消防制度及现场制定的消防措施，对上级部门提出的问题及时进行整改。
5.3.9.2在施工现场值班室门前、现场库房、易燃易爆危险场所及宿舍等位置设消防点，配备5—8Kg的灭火器10只，由熟悉操作的门卫人员专门负责消防工作。
5.3.9.3在建筑物外围设消防循环主干道，确保道路畅通，在地面设一消防储水池，用管径32mm的消防水管将水接上各楼层，各层均设插口阀门，作为建筑物内紧急消防。
5.3.9.4施工现场动用明火要有审批手续，动用明火处经批准后应设专人负责监护并有记录。
14.4文明施工管理制度和措施
14.4.1文明施工管理
14.4.1.1文明施工管理目标
争创省级“文明工地”称号；文明施工检查得分达到85分以上。
14.4.1.1.1改变过去建筑工地“脏、乱、差”的特征，将施工现场建成城市文明窗口，企业形象的“窗口”。
14.4.1.1.2施工现场做到整洁有序、卫生、舒适的施工环境。
14.4.1.1.3施工中做到文明施工、保护环境、施工不扰民。
14.4.1.1.4把施工现场建成城市文明的窗口，树立企业形象的窗口。
14.4.1
.1.5把文明施工和环境保护做为精神文明建设的窗口和保证人们身体健康的需要，做为企业和工程项目社会形象的大事来抓。
14.4.1.1.6做到文明施工管理工作标准化、规范化。
14.4.1.2成立项目部文明施工领导小组
项目部文明施工领导小组由项目经理任组长，施工员任副组长，安全员、材料员、工会干事、各施工班组长、分包单位负责人任成员，文明施工领导小组负责现场文明施工措施的实施和检查落实工作。
14.4.1.3建立创建文明工地的责任制
为实现文明施工管理目标，将文明施工按责任落实到实处，争创“文明工地”称号，项目部制定文明施工员责任制。根据工程施工进度情况，实行分阶段、分区、分层指定专人负责，项目部按月、旬进行文明施工考核，将文明施工同职工的经济利益挂钩，实行奖罚制度，好的给予奖励，差的给予处罚，并责令限期整改，并检查落实。充分调动现场施工人员文明施工的积极性、自觉性。
在本工程文明施工中，要以责任为核心，实行分级负责，做到竖向到底、横向到边，明确目标，责任到人。在施工过程中，项目部文明施工领导小组及现场管理人员要做好按照文明施工的要求标准及具体措施的交底、落实、检查工作。
14.4.1.4建立定期、不定期检查制度
严格按照《建筑施工安全检查评分标准》GJG59—99中的文明施工检查评分标准，进行定期和不定期检查评分。实行标准化管理，实现建筑工程项目文明施工全面达标。企业按季、月对项目工程文明施工进行检查评定，项目部按月、旬对现场文明施工进行检查评定，并进行不定期的检查落实工作。对检查出的文明施工中未达标的项目，立即进行整改，并抓好落实工作。
将文明施工达标及实现“文明工地”称号目标做为项目管理的一项重要指标，同时把文明施工管理作为考核项目管理人员的重要标准之一。
14.4.1.5文明施工宣传、教育
项目部与企业有关部门密切配合，搞好文明施工的宣传教育工作。现场以办宣传栏、板报、现场会等形式进行，加强文明施工的现场宣传工作及职工文明施工思想教育工作。达到每个施工人员都有文明施工的自觉性，都能按标准化、规范化进行施工。
14.4.2文明施工措施
14.4.2.1针对施工现场及周边环境进行重要环境因素辨识和评价，确定出重要环境因素，并建立系统的管理程序，严格执行ISO14001标准。
14.4.2.2现场围档
14.4.2.2.1施工现场周围设置高于2.5m的围墙，围墙采用绿网围护。
14.4.2.2.2工程竣工后，及时拆除临时设施及围墙，做到工完、料净、场地整洁。
14.4.2.3封闭管理
14.4.2.3.1施工现场进出口设置大门，门柱尺寸至少为500mm*620mm，大门宽6m，门头设置企业标志和名称。
14.4.2.3.2大门处设警卫室，警卫室要制定并张贴门卫制度，门卫设2~3人，佩戴值勤标志。
14.4.2.3.3所有进入施工现场的人员必须佩戴工作卡。安全员佩戴绿色白字袖标，质量检查员佩戴红色白字袖标，现场施工人员一律佩戴符合国标的安全帽。
14.4.2.4施工场地
14.4.2
.4.1施工场地的道路、料场做硬化处理，不得裸露黄土。具体做法详见平面布置要求。
14.4.2.4.2道路要畅通，地面要平整，要有排水措施，施工现场不得有积水。
14.4.2.4.3工地设吸烟处，不得随意在其它地方吸烟。
14.4.2.4.4施工现场在温暖季节应积极创造条件，进行绿化布置。
14.4.2.5材料堆放
14.4.2.5.1建筑材料、构件、料具必须按照总平面图进行布置、堆放，堆放高度不得超过1.8m。
14.4.2.5.2各种材料、构件、机具必须堆放整齐，并设置标志牌，标注名称、品种和规格等。
14.4.2.5.3作业面的料具要堆放平稳、整齐，做到活完场清。建筑垃圾要分类集中堆放整齐并及时清运，禁止抛掷，焚烧。
14.4.2.5.4易燃、易爆、有毒物品必须分类存放登记，应有隔离防护措施。
14.4.2.6现场办公
14.4.2.6.1施工作业区与办公区应分别设置，在建工程严禁兼作住宿。
14.4.2.6.2办公室的门窗要齐全，房间净空高度应控制在2.5m以上，房顶材料尽量选用阻燃材料。
14.4.2.6.3办公室夏季应有消暑和防蚊虫叮咬措施，冬季应有保暖和防煤气中毒措施。
14.4.2.7施工现场标牌
14.4.2.7.1大门口处要设置“六牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、卫生须知牌和施工现场平面图、施工进度网络图，“六牌一图”的统一尺寸为2m*lm。
14.4.2.7.2现场要有固定或永久性的安全标语，要设置宣传栏、读报栏和黑板报。
14.4.2.8生活设施
14.4.2.8.1施工现场设置水冲式厕所，厕所面积按0.05m2/人(平均工人人数)设置。厕所经常保持卫生清洁，定期消毒。
14.4.2.8.2现场食堂应集中设置，面积按1m2/人(高峰人数70%)计算。
14.4.2.8.3食堂整洁卫生，锅台应贴面砖，设电子防蝇灯两台，生熟分开，有卫生许可证，工作人员要有健康证，工作时必须戴工作帽、穿工作服。
14.4.2.8.4食堂要制定卫生责任制，生活垃圾要装入容器，有专人管理并及时清运。
14.4.2.8.5必须保证供应符合卫生标准的饮用水，高温季节应有降温防暑措施，如绿豆汤、茶水等。
14.4.2.9治安综合治理
14.4.2.9.1现场要建立治安保卫制度并将责任分解到人。
14.4.2.9.2施工现场的劳务工、临时工要有花名册，做到“三证”齐全(身份证、劳务许可证或技术等级证、暂住证)并建立用工档案。
14.4.2.9.3定期进行岗位职业道德和安全技术教育。
14.4.2.10保健急救
14.4.2.10.1现场必须开展卫生防病宣传教育工作，制定急救措施，培训急救措施，培训急救人员。
14.4.2.10.2现场设保健站，专职护理人员2名，配备保健急救医药箱和急救器材，并能满足急需。
14.4.3现场防污染措施
14.4.3.1防止大气污染
14.4.3.1.1清理施工现场垃圾，使用封闭的专用器具，现场临时集中堆放，清运时适量洒水减少扬尘。
14.4.3.1.2临时道路基层夯实，路面铺垫沥青混凝土，并随时洒水，减少道路扬尘。
14.4.3.1.3水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放，若露天存放，必须严密覆盖。
14.4.3.1.4主体工程施工，作业面周围用密目式安全网封闭，减少施工中扬尘。
14.4.3.1.5专人负责场区内施工现场及道路的打扫，并配一台洒水车，定期进行洒水降尘。
14.4.3.1.6对于一些具有有毒有害气味的材料、化学外加剂应在库内严密存放，施工时应设封闭的围护。
14.4.3.1.7生石灰的熟化和灰土施工要适当配合洒水，杜绝扬尘。
14.4.3.2防止水污染
14.4.3.2.1现场施工作业生产的污水，禁止随地排放。在合理位置设置沉淀池，经沉淀检查达标后用污水泵抽至集水坑，排入污水管道。
14.4.3.2.2施工现场临时食堂，设置简易有效的隔油池，产生的污水经过隔油池处理后，倒入沉淀池处理，以免污染环境。
14.4.3.2.3对于具有强污染的油料存放时，库房地面和墙面做防渗漏的特殊处理，防止油料跑、冒、滴、漏、污染水体。
14.4.3.2.4禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。
14.4.3.3美化场外环境
14.4.3.3.1对现场职工严加管理，禁止对场外环境的人为破坏。
14.4.3.3.2严格按现场平面布置要求堆放材料，现场外不堆放材料、成品、半成品及垃圾。
14.4.3.3.3不得将砂、石、泥土、垃圾带到路面上，车辆出入现场按城市道路运输规定，做好车辆的清洁、覆盖等。
14.4.3.3.4不乱泼污物，污水经沉淀后通过专门的管道排入指定地点。
14.4.3.3.5严格实行“门前三包”制度，始终保持门前卫生清洁，门前设专人打扫卫生，监督检查。
14.4.3.3.6现场周围在气候及条件适宜的情况下，对周围环境进行美化。
14.5工完退场
14.5.1我司在所有施工任务完成并交验后，积极与业主部门联系，办清所有退场手续，做好退场准备。
14.5.2按业主要求恢复或整理好施工临时用地，清除所有临建及垃圾，做到工完场清。
14.5.3做好所有退场准备，待机组180小时生产试运行结束后，并经业主同意，保证在三个月内退场。14.2.1安全管理体系框图
我们对本工程的安全管理方式采取横向到边，纵向到底，专管成线，群管成网的网络式管理。
14.2.1.1全面安全管理体系框图
全面安全管理体系框图见图14-1。
14.2.1.2项目部安全管理体系框图
项目部安全管理体系框图见图14-2。
14.2.2安全保证体系的建立
3.1严格执行我公司颁布的职业安全健康OHSAS18001、环境管理ISO14001的《管理手册》及《程序文件》使“两标一体”在本项目的安全、文明管理中能够良好运行，起到主导作用。
3.2在现场成立以各级主要领导为主要负责人的安全委员会或领导小组，具体负责安全施工和消防保卫工作。
3.3在各分项工程施工技术方案中，要有安全技术措施，并成为向项目队交底的重点内容，依据这些措施落实材料、器具、检查人员和方法。
3.4安全工作必须作到预测预控，对工程对象预先进行分析，找出安全控制点，有针对性的制定预防措施。
3.5安全工作必须贯彻施工的全过程，从工程开工、施工过程、工程竣工，根据各阶段的施工特点，均要制定相应的、有针对性的安全措施。
3.6设立专职安全管理部门，在电厂安委会的领导下，对本单位的安全生产过程进行管理。
14.2.3安全经费
为确保安全防护设施到位，按工程造价的1%提取安全保证资金，做为安全设施防护投入，该款项必须专款专用，不得做为他用。
5安全控制措施
5.1安全生产责任分解
工程施工准备阶段，由分公司与项目经理部签定安全目标管理责任书，内容条款明确规定安全生产指标及相应的考核办法，定期进行严格考核，使安全生产与经济效益挂钩，实行有效的奖罚。

项目部各职能人员应严格执行本公司安全生产责任制，各负其责，各尽其职。项目经理应对本项目所管辖范围的安全生产负直接领导责任。施工员应对所管辖单位工程的安全生产负直接责任，安全员应对所管辖的单位工程安全生产负检查、监督责任。班组长要领导本班安全作业，遵守安全生产规章制度，执行安全技术操作规程。
5.2主要安全管理制度
5.2.1安全生产责任制度
从项目经理、工程技术总工、项目队队长到班（组）长和工人按规定逐级建立安全生产责任制。经理部设安全质量监察工程师，项目队设专职安全质量检查员，班（组）设兼职安全员，做到分工明确，责任到人。
5.2.2安全生产教育制度
5.2.2.1对新工人贯彻三级安全教育制度，以师带徒，边教边学。
5.2.2.2坚持组织每周不少于二小时的安全学习，由安全员定期上安全技术课。
5.2.2.3对特殊工种操作人员进行安全培训，考试合格发给安全合格证后方能上岗操作。
5.2.3安全技术交底制度
经理部和各项目队在编制施工计划方案时，要针对本工程的特点编制安全措施，并在开工前向作业人员进行交底。无安全措施和技术交底时，不得进行施工。
5.2.4安全生产检查制度
经理部在施工生产中实行定期安全检查制，经理部每月一次，项目队每半月一次，班组每周一次。检查时单位主管负责人或班组长带队，组织有关人员参加，发现问题认真填写“安全质量大检查记录表”，明确整改人、整改日期、监督人等。对重大问题发安全通知书和指令书，并填写《对策表》，将安全问题纳入全面质量管理之中。
5.2.5职工伤亡事故报告处理制度
坚持“三不放过”的原则，项目部各级领导必须亲自组织处理各种不同程度的事故，严禁隐瞒不报。
5.2.6安全设计制度
针对施工中安全薄弱环节（如高空作业、深基坑开挖施工等），必须进行详细的安全设计，预防事故发生。
5.2.7坚持每日班前安全讲话，实行安全操作挂牌和交接班制度。
5.2.8实行安全操作挂牌制度，作业现场人员必须挂牌上岗。
5.2.9安全交接班制。实行倒班作业人员，应坚持岗交接班鉴认制度，交接班必须有安全内容。
5.2.10临时设施安全验收制度
对临时设施制定验收标准，并由安全员检查验收方可投入使用。
5.2.11每周安全活动日制度
本工程规定每周四晚上两小时为安全活动时间，任何其它活动不得挤占。
5.2.12安全生产奖惩制
对于实现安全生产目标的单位或个人定期奖励，对于管理不好，发生安全违章或事故的领导和责任人实行惩罚。
5.2.13安全事故的申报
5.2.13.1安全事故的申报
5.2.13.1.1安全事故申报
在施工中发生重大伤亡事故，项目部主管领导应立即上报总公司及公司、电厂安委会、当地劳动部门、公安部门、检察机关、工会，并及时通知业主代表。上报时间不能超过24小时。
5.2.13.1.2事故隐患控制申报
政府行业主管部门、公司或公司、监理、业主代表提出的事故隐患通知，由工程项目部及时建立事故隐患档案，制定措施，落实责任，限期实施整改，自查合格后，再报以上主管部门或单位验证消项。
5.2.13.1.3事故月报制
项目部安检工程师每月填写事故月报表，并上报上级主管部门、业主代表及监理工程师。
5.2.13.2安全事故的处理
5.2.13.2.1坚持“三不放过的原则”，各级领导必须按照职责范围亲自组织处理各种不同程度的事故，严禁隐瞒不报。
5.2.13.2.2对于一般的安全事故，现场会同业主、项目监理共同制定处理方案，及时查清事故的原因，并书面上报公司安质部。轻伤、重伤事故，由企业负责人或其指定人员组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员参加事故调查。
5.2.13.2.3对于重大的安全事故，必须以最快的方式向业主代表、公司及当地建设行政主管部门及安全监察、劳动部门报告，同时在24小时内上报书面资料。项目经理部应积极配合上级主管部门调查事故原因。死亡事故，按照企业主管部门会同企业所在地劳动部门、公安部门、工会组成事故调查组进行调查。
5.2.13.2.4对于因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或者发现事故隐患、危险情况而不采取有效措施以致造成伤亡事故的，由企业主管部门或者企业按照国家有关规定，对企业负责人和直接责任人给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
5.2.13
.2.5.如在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意延迟不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由，拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况的，由有关部门按照国家有关规定，对有关单位负责人和直接责任人员给予行政处分；构成犯罪的，有司法机关依法追究刑事责任。
5.3保证安全生产的主要技术措施
5.3.1危害辨识及风险评价
首先对施工现场进行危害辨识及风险评价，确定与电厂安全管理相符的不可承受风险，并对这些风险编制出具有针对性的科学合理的管理措施，在实际操作过程中引用《管理手册》和《程序文件》的有关条款，进行动态的全过程的管理。并不断与电厂安委会联系，交流管理经验，堵塞管理漏洞，使本项目的安全管理在电厂统一指挥下良好的为生产服务，并使我司推行的“两标一体”在施工过程中良好运行和持续改进。
5.3.2基坑施工安全技术措施
5.3.2.1临边防护
采用φ48*3.5黄黑相间的钢管搭设防护栏杆两道，上杆离地高1.0~1.2m，下杆离地高05~0.6m，栏杆立柱间距不大于2.0m。栏杆离基坑边距离不小于50cm，立杆应打入地面0.5~0.7m，防护栏杆自上而下用安全网封闭。
5.3.2.2上下安全通道
为防止破坏边坡，操作人员上下基坑，采用50mm厚木板搭设通往坑底的斜道，斜道宽3.0m，坡底为450，两侧设防护栏杆两道，上杆离斜道高1.0~1.2m，下杆离斜道高15cm，立杆间距不大于2.0m，斜道支撑架用钢管搭设牢固。
5.3.2.3坑边荷载
为避免静荷载和振动荷载破坏基坑土壁的稳定性，人工挖土层弃土和材料堆放，距离坑道应不小于0.8m高度不能超过1.5m
，运输机械距离坑边应不小于0.8m。
5.3.3落地式双排脚手架
5.3.3.1架体设计计算
脚手架最高处为41.80m（即从室外地坪算起，另高出屋顶1.5m），双排脚手架立杆横距1.2m，立杆纵距1.5m，步距1.5m，小横杆间距不得大于1.5m，同时沿建筑物高4m，水平7m应设置牢固的连墙杆，脚手架两端、转角处及每隔6~7根立杆应设剪刀撑和支杆。剪刀撑和支杆与地面角度不大于60度，支杆底端要埋入地下不小于30mm。在脚手架外侧全部用密目式安全网全封闭，架体搭设时必须编制施工方案，方案中必须有设计计算。
5.3.3.2脚手架搭设要求
5.3.3.2.1脚手架用料要符合规定要求，搭设前要检查材质和规格，不能把不合格的零部件用上去。
脚手板：采用50*100短木方和18厚夹板铺绑在大横杆木方捆绑牢固，不滑动。夹板用铁钉钉牢在木方上，脚手板要满铺严密，对接要平整，严禁有探头板。在拐角、斜道、平台处有脚手板，应与横向水平杆牢固连接，防止滑动。所有木方、夹板必须质地良好，不得变质。
5.3.3.2.2脚手架搭设应严格按设计要求进行，钢管用红白相间带有安全色标的钢管，安全网采用2.5×1.8m的密目式安全网，绑扎在脚手架外排立杆的里侧，搭设时，以设计尺寸为依据，在满足搭设要求的同时，力求美观。
5.3.3.2.3脚手架立杆底部应设置坚实的底座或垫板，尤其在输煤系统施工时，更应铺设均匀，以便立杆传力均匀。立杆地基承载力应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GBJ-71的规定，距底座上皮不大于
200mm处设纵、横向扫地杆。
5.3.3.2.4立杆必须要按设计规定用连墙件与建筑物有可靠的连接，当立杆需接长时，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，高度方向错开的距离不应小于500m。
5.3.3.2.5纵向水平杆宜设置在立杆内侧，其长度不宜小于3跨，且宜采用对接扣件连接，两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内，水平方向错开的距离不应小于500mm。
5.3.3.2.6主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除，主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm，横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于500mm。
5.3.3.2.7连墙杆必须采用可承受拉力和压力的构件，必须按设计规定设置，连墙杆应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，其上设置宜靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于300mm。
5.3.3.2.8剪刀撑设置应每隔6~7根立杆，剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6m，斜杆与地面的倾角宜在450~600之间，横向斜撑应在同一节间，由底至顶层呈之字型连续布置。
5.3.3.2.9脚手架搭设完毕应按专门制度验收后挂牌使用，脚手架的日常管理由专人负责，定期检查，脚手架不得超载，多余物件随时清理，各部连接节点，由专人按规定检查整理，使用中的脚手架拆除任何一个部件都必须有审批制度，并按批准手续规定及时恢复原状，经检查后再使用。
5.3.3.2.10脚手架的拆除必须按搭设的反程序进行，零部件的水平及垂直运输要按专门路线及时整理运出，拆卸时危险地段应划出禁区由专人监护。
5.3.4模板工程安全技术措施
依据施工方案中关于本工程模板的设计资料，模板工程在安全施工中一定要确保支撑系统的稳定，模板支拆的安全，特别是应注意预留洞口、悬挑构件、电梯井等模板支撑系统稳定薄弱部位的模板支设，具体采取的措施如下：
5.3.4.1模板、钢管、扣件等材料材质应符合规定质量要求，支拆前应严格检查构配件材质，有缺陷的严禁使用。
5.3.4.2模板支设应按施工规范进行，立杆间距和纵横向支撑应符合要求，且立杆底部应设垫板。
5.3.4.3基础及地下工程模板安装，应先检查基坑上壁的稳定情况，发现有危险，必须采取安全加固措施后，才能开始作业，基坑上口边缘1m内不允许堆放模板构件和材料。模板支撑支在土壁上，应在支点加垫板，以免支撑不牢，地基土上支立柱应垫通长垫板。
5.3.4.4柱模板支撑时，四周必须设牢固支撑或用钢筋、钢丝绳拉结牢固，避免柱模板歪斜甚至倾倒。柱箍的间距及拉结螺栓的设置必须符合模板设计要求。
5.3.4.5单梁或楼板支模，应注意支撑系统的整体稳定性，以及保证支撑系统满足强度的要求，对于预留洞口、电梯井等部位模板支设应根据脚手架施工规范采取加强措施，以满足安全要求。
5.3.4.6在屋面等处的悬臂构件模板一定要按规范规定支设，支撑采用斜支撑时，支撑杆件应与结构连接牢固，支撑系统应稳定，以防倾覆。
5.3.4.7在已浇混凝土的楼面上，堆放钢筋、模板，应按规定范围限量，施工人员必须随时检查，在已安装的模板上堆置钢筋更应规定限量，防止局部超载引起破坏。
5.3.4
.8模板支设过程中，应保证作业面操作人员的安全，在临边应设防护措施，垂直作业面上下应设隔离防护措施。
5.3.4.9拆模必须以同条件试块抗压强度值为依据，在混凝土强度未达规定设计值时不可提前拆除，尤其是悬挑结构必须达到设计值的100%后方可拆模。
5.3.4.10拆模用长撬杠，人不许站在其上，拆除时，拆除人员应站在安全区空间，以防下落物伤人。模板清除好后，及时涂刷脱模剂，存放于通风干燥处。
5.3.5钢筋工程安全技术措施
5.3.5.1作业人员进入现场必须严格遵守安全生产纪律，熟记并遵守安全技术操作规程，正确使用好个人防护用品。
5.3.5.2钢筋切断机不准带病运转，电器设备必须安装漏电保护器和接保护零线保护。
5.3.5.3冷拉钢筋时，卷扬机前应设防扩挡板或将卷扬机与冷拉方向成900，用封闭式导向滑轮，冷拉场地禁止人员通行或停留。
5.3.5.4冷拉钢筋应缓慢均匀，锚卡具必须卡牢，发现异常立即停车，放松钢筋后才能重新进行操作。
5.3.5.5搬运及绑扎钢筋与架空输电线路的安全距离必须符合安全(按回转半径计)要求，防止钢筋回转时碰撞电线发生触电事故。
5.3.5.6多人运送钢筋，起、落、转、停动作必须一致，人工上下传递不得在同一直线上，严禁传送人员站立在墙上，禁止将钢筋集中堆放在模板或脚手架上。
5.3.5.7起吊钢筋时必须规格统一，长短一致，捆扎牢固，禁止一点吊，起重前将重量告诉指挥和起重机司机。
5.3.5
.8高空间绑扎钢筋和安装骨架，必须搭设脚手架和马道，无操作平台必须拴好安全带。
5.3.5.9机械连接接头施工时，必须搭设操作平面，施工时人要站稳，加力均匀，防止施工时扳手滑脱伤人和人体闪坠。
5.3.5.10绑扎立柱、严禁攀登骨架上下，不准将木料、管子、钢模板穿在钢箍内作为立人板，柱筋高4m以上时，应搭设工作平台，4m以下时，可用马凳或在楼地面绑扎好整体竖立，已绑好的柱骨架必须用临时支撑拉牢，以防倾倒。
5.3.5.11绑扎圈梁、挑檐、边柱钢筋，无外架时必须设外挂架或悬挑架，并按规定挂好安全网。
5.3.6混凝土工程安全技术措施
5.3.6.1浇灌混凝土前必须先检查模板支撑的稳定情况，特别要注意检查用斜支撑支的悬臂构件模板的稳定情况。
5.3.6.2振动器电源线必须完好无损，供电电缆线一般不得有接头，如有接头要经常检查接头处的绝缘情况，收拉线时手不得触摸接头，也不能在锐利的物件上拖拉，所配漏电保护器要灵敏可靠，操作人员要穿戴绝缘手套和胶鞋。
5.3.6.3泵送混凝土时，输送管道接头必须紧密可靠不漏浆，安全阀完好，管道架子牢固，输送前，先试送，检修时必须卸压。
5.3.6.4泵送混凝土时，不得开启任何输送管道和液压管道，不得调整、修理正在运转的部件，作业中，发现隐患应及时处理，对磨损超过规定的管子、卡箍、密封圈等应及时更换。
5.3.6.5浇筑框架梁、柱、剪力墙时，必须搭设脚手架操作平台，严禁站在模板或支撑上操作，上下要用专用爬梯。
5.3.7“三宝”及“四口”防护
5.3.7.1“三宝”
⑴施工用安全帽、安全网、安全带必须有产品合格证及检验报告，并经我司生产安全部验收合格颁发准用证后方可使用。
⑵对“三宝”的使用应严格执行安全管理规定，在操作中应正确使用。
⑶所有进入施工现场的人员均须戴安全帽，为此，除我单位施工作业人员人均一顶之外，另备15顶以备建设单位等其他人员使用。
5.3.7.2“四口”防护
工程安全防护从建筑物外围走向内部，“四口”的防护便作为了安全生产的重点，本工程的楼梯口、预留洞口、门洞口及过道、楼面临边采取以下安全防护措施：
⑴楼梯口防护
搭设黄黑相间的φ48×3.5钢管防护栏杆两道，高1.2m，立杆间距1.5m，距踏步边l00mm，下面一道踢脚杆距踏步180mm，外侧绑扎密目式安全网全封闭。具体布置详见附图-27。
⑵预留洞口防护
本工程预留洞口较多，对于边长大于150cm的预留洞口，洞口周边按临边防护方法进行，后用φ48×3.5钢管搭设井字式洞口盖，其上满铺竹笆子；对于一般预留洞口防护采用双向φ14@100mm的钢筋网片与预留件焊接，在其上铺竹笆子，并设安全警戒标志。具体布置见附图-28。
⑶门洞口及过道防护
在门洞口和人员通行的过道顶部，满铺两层竹笆，间距25cm~50cm，并两边各宽出洞及过道不小于1.5m，同时上部有人作业时，门洞及过道处设醒目的安全警戒标志。
⑷临边防护
框架结构楼面周边及剪力墙垂直洞口低0.8m的临边防护采用黄黑相间的钢管设置高1.2m的防护栏杆二道，并用竹笆封闭，立杆间距1.2m，下面一道踢脚杆距地180mm。
5.3.8现场施工用电安全技术措施
5.3.8.1电气专业人员配置及责任
⑴电气专业人员配置
针对本工程实际，我们在现场配备1名电气、机械专业施工员，全面负责施工现场临时用电和机械管理，配备能完成复杂性电气技术的电工2名。
⑵电气专业人员责任
①电气工作人员须熟练掌握安全用电基本知识和现场所用机械用电设备的性能。
②使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带“病”运转。
③停用设备必须拉闸断电，锁好开关箱。
④负责保护所用设备的负荷线，保护零线和开关箱，发现问题及时报告解决。
⑤搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源，并经妥善处理后进行。
5.3.8.2接地与防雷
在施工现场专用的中性点，直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。保护零线除在配电室做重复接地外，还必须在配电线外壳间处和末端处做重复接地。保护零线采用12mm
2的绝缘铜线，架空敷设，与电气设备相连接的保护零线采用2.5mm2的绝缘多股铜线，采用2.0mm2的绝缘多股铜线，并在橡皮电缆内。保护零线的统一颜色定为绿黄双色。
保护零线应单独敷设，不作它用，不得装设开关或熔断器。电机、变压器、照明器具，手持电动工具的金属外壳等电器设备不带电的外露导电部分应做保护接零。施工现场的电力系统严禁利用大地做相线或零线。
5.3.8.3配电室、配电箱、开关箱
配电室应安全可靠，自然通风，门应向外，并配锁。配电室正面操作宽度，单列布置不小于1.5m，后面维护通道宽度不小于0.8m，侧面不小于1.0m，距天棚不小于0.5m。配电室构筑物的耐火等级应不低于3级，室内应配置砂箱和绝缘灭火器。
送电操作顺序：总配电箱→分配电箱→开关箱
停电操作顺序：开关箱→分配电箱→总配电箱
配电箱选用δ≥1.5mm钢板制作，距地1.4m，架设在钢支架上，安装在干燥通风足够两人同时工作的地方上。
配电箱、开关箱的金属箱体，金属电器安装板及箱内电器金属底座壳等必须作保护接零。
配电箱、开关箱进、出线口应设在箱底下底面，严禁设在箱体的上顶面，侧面、后面或箱门处。
所有配电箱均应标明其名称、用途、并作出分路标记。
所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。
施工现场停止作业l小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。
5.3.8.4用电机械及照明供电
每台用电设备必须执行“一机”、“一闸”、“一漏”、“一箱”、“一锁”
制，箱内电器装置必须动作灵活，接触良好可靠，漏电保护器参数与相应设备电机参数必须匹配，其动作电流不大于30mA，额定漏电动作时间应不小于0.1S。
施工现场内的塔式起重机及井字架主楼顶部及脚手架应设置防雷装置，可利用自然体接地，但要保证良好的电气通路。
电焊机一次侧电源线必须绝缘良好，不得随意拖拉，其长度不宜大于5m，焊机外壳应可靠接地，不得多台串联接地。电焊机把钳绝缘必须良好，焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆，其长度不宜大于30m。
所有施工机械与架空线路要有一定的安全距离。
其它用电机械和手持电动工具均要严格按产品使用说明书操作使用。
现场照明专用回路必须设漏电保护器，灯具金属外壳要做接零保护，室内线路及灯具安装高度低于2.4m须采用36V安全电压，潮湿作业照明采用12V安全电压，手持照明灯须采用36V以下安全电压，照明灯具与易燃物之间，应保持一定安全距离，普通灯具不宜小于300mm，聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm，且不得直接照射易燃物，当间距不够时，应采取隔热措施。
5.3.9现场防火措施
5.3.9.1认真贯彻“预防为主，消防结合”的消防工作方针，严格遵守当地政府制定的各种消防制度及现场制定的消防措施，对上级部门提出的问题及时进行整改。
5.3.9.2在施工现场值班室门前、现场库房、易燃易爆危险场所及宿舍等位置设消防点，配备5—8Kg的灭火器10只，由熟悉操作的门卫人员专门负责消防工作。
5.3.9.3在建筑物外围设消防循环主干道，确保道路畅通，在地面设一消防储水池，用管径32mm的消防水管将水接上各楼层，各层均设插口阀门，作为建筑物内紧急消防。
5.3.9.4施工现场动用明火要有审批手续，动用明火处经批准后应设专人负责监护并有记录。
14.4文明施工管理制度和措施
14.4.1文明施工管理
14.4.1.1文明施工管理目标
争创省级“文明工地”称号；文明施工检查得分达到85分以上。
14.4.1.1.1改变过去建筑工地“脏、乱、差”的特征，将施工现场建成城市文明窗口，企业形象的“窗口”。
14.4.1.1.2施工现场做到整洁有序、卫生、舒适的施工环境。
14.4.1.1.3施工中做到文明施工、保护环境、施工不扰民。
14.4.1.1.4把施工现场建成城市文明的窗口，树立企业形象的窗口。
14.4.1.1.5把文明施工和环境保护做为精神文明建设的窗口和保证人们身体健康的需要，做为企业和工程项目社会形象的大事来抓。
14.4.1.1.6做到文明施工管理工作标准化、规范化。
14.4.1.2成立项目部文明施工领导小组
项目部文明施工领导小组由项目经理任组长，施工员任副组长，安全员、材料员、工会干事、各施工班组长、分包单位负责人任成员，文明施工领导小组负责现场文明施工措施的实施和检查落实工作。
14.4.1.3建立创建文明工地的责任制
为实现文明施工管理目标，将文明施工按责任落实到实处，争创“文明工地”
称号，项目部制定文明施工员责任制。根据工程施工进度情况，实行分阶段、分区、分层指定专人负责，项目部按月、旬进行文明施工考核，将文明施工同职工的经济利益挂钩，实行奖罚制度，好的给予奖励，差的给予处罚，并责令限期整改，并检查落实。充分调动现场施工人员文明施工的积极性、自觉性。
在本工程文明施工中，要以责任为核心，实行分级负责，做到竖向到底、横向到边，明确目标，责任到人。在施工过程中，项目部文明施工领导小组及现场管理人员要做好按照文明施工的要求标准及具体措施的交底、落实、检查工作。
14.4.1.4建立定期、不定期检查制度
严格按照《建筑施工安全检查评分标准》GJG59—99中的文明施工检查评分标准，进行定期和不定期检查评分。实行标准化管理，实现建筑工程项目文明施工全面达标。企业按季、月对项目工程文明施工进行检查评定，项目部按月、旬对现场文明施工进行检查评定，并进行不定期的检查落实工作。对检查出的文明施工中未达标的项目，立即进行整改，并抓好落实工作。
将文明施工达标及实现“文明工地”称号目标做为项目管理的一项重要指标，同时把文明施工管理作为考核项目管理人员的重要标准之一。
14.4.1.5文明施工宣传、教育
项目部与企业有关部门密切配合，搞好文明施工的宣传教育工作。现场以办宣传栏、板报、现场会等形式进行，加强文明施工的现场宣传工作及职工文明施工思想教育工作。达到每个施工人员都有文明施工的自觉性，都能按标准化、规范化进行施工。
14.4.2文明施工措施
14.4.2
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