
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]东财《土力学与地基基础》在线作业三
一、单选题（共20道试题，共80分。）
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]V
1. [bookmark: bookmark18]地下水位下降会引起原地下水位以下地基土（）
A. [bookmark: bookmark19]自重应力减少
B. [bookmark: bookmark20]总应力增加
C. [bookmark: bookmark21]有效应力增加
D. [bookmark: bookmark22]无孔隙水
满分：4分
2. [bookmark: bookmark23]粘性土在下列情况中若其含水量最大，则应处于（）
A. [bookmark: bookmark24]可塑状态
B. [bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]Ip较大时
C. [bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]IL较小时
D. [bookmark: bookmark33]液限状态
满分：4分
3. [bookmark: bookmark34]作用于矩形基础的基础的基底压力相同，埋深相同，土质相同的两个基础，若它们的长宽比 相同，则基础尺寸小的沉降（）基础尺寸大的沉降。
A. [bookmark: bookmark35]大于
B. [bookmark: bookmark36]小于
C. [bookmark: bookmark37]等于
D. [bookmark: bookmark38]可能大于也可能小于
满分：4分
4. [bookmark: bookmark39]某条形基础宽12m,埋深2m,基土为均质粘性土，C=12kPa，①=15°，地下水与基底面同 高，该面以上土的湿重度18kN/m3，以下土的饱和重度19kN/m3，计算在受到均布荷载作用时 P1/4，P1/3，Pcr?（）
A. [bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]P1/4=191.2kpa,P1/3=203.1kpa,Pcr=255.6kpa
B. [bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]P1/4=191.2kpa,P1/3=203.1kpa,Pcr=155.6kpa
C. [bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]P1/4=191.2kpa,P1/3=303.1kpa,Pcr=155.6kpa

D. [bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]P1/4=291.2kpa,P1/3=203.1kpa,Pcr=155.6kpa
满分：4分
5.有一宽B=12m的条形基础，埋深D=2m,基础承受恒定的偏心荷载Pv=1500kN/m,偏心距 e=0.4m，水平荷载Ph = 200kN/m, 土的固结水排水强度指标^ = 22°, 土的天然重度Y= 20kN/m3，浮重度Y'=11kN/m3，地下水位与基底持平。试按汉森公式计算地基极限承载力。（）
A. [bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]Pu=480kpa
B. [bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]Pu=380kpa
C. [bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]Pu=280kpa
D. [bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]Pu=300kpa
满分：4分
6. [bookmark: bookmark72]垫层用料虽然要求不高，但不均匀系数不能小于（），有机质含量、含泥量和水稳性不良的 物质不宜超过（），且不希望掺有大石块。
A. [bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76]5,2.5%
B. [bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]4,4%
C. [bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]5,2%
D. [bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88]3,1%
满分：4分
7. [bookmark: bookmark89]第四纪沉积物是由原岩风化产物一碎屑物质，经各种外力地质作用（剥蚀、搬运、沉积）形 成（）。
A. [bookmark: bookmark90]胶结硬化的沉积物（层）
B. [bookmark: bookmark91]尚未胶结硬化的沉积物（层）
C. [bookmark: bookmark92]尚未胶结硬化的风化物（层）
D. [bookmark: bookmark93]尚未胶结硬化的搬运物（层）
满分：4分
8. [bookmark: bookmark94]排水固结法的应用条件，除了设置砂井或塑料排水带的施工机械和外，必须要有：（1）预压荷 载；（2）预压时间和（3）适用的土类等条件。其关键问题是：（）。
A. [bookmark: bookmark95]预压荷载
B. [bookmark: bookmark96]预压时间

C. [bookmark: bookmark97]适用的土类
满分：4分
9. [bookmark: bookmark98]衡量土的粒径级配是否良好，指标判定常用（）。
A. [bookmark: bookmark99]不均匀系数
B. [bookmark: bookmark100]含水量
C. [bookmark: bookmark101]标贯击数
D. [bookmark: bookmark102]内摩擦角
满分：4分
10. [bookmark: bookmark103]某正常固结饱和粘性土试样进行不固结不排水试验得甲cu=0，cu =20kPa，对同样的土进 行固结不排水试验，得有效抗剪或强度指标c'=0、。=30°。如果试样在不排水条件下破坏，试 求剪切破坏时的有效大主应力。（）
A. [bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]o1=60kPa
B. [bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]o1=65kPa
C. [bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]o1=70kPa
D. [bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119]o1=72kPa
满分：4分
11. [bookmark: bookmark120]某中砂试样，经试验测得其内摩擦角^=30°，试验围压o3 = 150kPa，若垂直压力。1达到
200kPa时，试问该土样是否被剪坏。（）
A. [bookmark: bookmark121]破坏
B. [bookmark: bookmark122]未破坏
C. [bookmark: bookmark123]无法判断
满分：4分
12. [bookmark: bookmark124]如果基础砌置在天然地面上，那未引起地基的附加应力和变形的是（）
A. [bookmark: bookmark125]土中侧向的自重应力
B. [bookmark: bookmark126]有效自重应力
C. [bookmark: bookmark127]竖向有效自重应力
D. [bookmark: bookmark128]基底附加压力
满分：4分
13. [bookmark: bookmark129]甲、乙两个矩形基础，其基底长边尺寸相同，即l甲=l乙；短边尺寸分别为b甲、b乙；若 基底附加应力相等且b甲〉b乙，则在基底下同一深度处的竖向附加应力值的大小有如下关系正 确的是（）
[bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132]B. o甲=o乙
[bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135]C. o甲＜o乙
[bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138]D. o甲＜o乙
满分：4分
14. [bookmark: bookmark139]换土垫层（）。

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]A.
无法有效地处理某些荷载不大的建筑物地基问题
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]B.
可以有效地处理某些荷载很大的建筑物地基问题
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]C.
可以有效地处理建筑物地基问题
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]D.
可以有效地处理某些荷载不大的建筑物地基问题



满分：4分
15. [bookmark: bookmark152]已知矩形基础（承受竖向均布荷载）中心点深3m处，土的附加应力为120kPa，则该矩形基
）础角点下深6m处土的附加应力为（

A. [bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark156]120kPa
B. [bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160]60kPa
C. [bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164]30Kpa
D. [bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167][bookmark: bookmark168]15kPa
满分：4分
16.地基土在自重作用下只能产生（
[bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142]A.
剪切变形
[bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145]B.
侧向变形
[bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148]C.
竖向变形
[bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]D.
都不对
满分：4分
17.用规范法计算地基最终沉降量时
需用如下参数


A. [bookmark: bookmark169]附加应力系数
B. [bookmark: bookmark170]平均附加应力系数
C. [bookmark: bookmark171]沉降计算经验系数
D. [bookmark: bookmark172]土的变形模量
满分：4分
18. [bookmark: bookmark173]某六层砌体承重结构住宅底层240mm厚的承重墙传至地面标高处的竖向轴心荷载设计值 F=187kN。地面下厚度为4.5m的粘土层的物理指标，Y =18.9kN/m3, 3 =37.5% , ds =2.70, 3l =53.5%, 3p =25.0%（承载力回归修正系数甲f=0.898）。其下为淤泥质粘土， 3 =55%,时 =0.947。地下水位在地面下2.0m处。设计承重墙基础的fz（用MU7.5砖和M5砂浆，取埋深 d=1.0m，宽度 b=1.1m ），验算软弱下卧层（Es1/Es2>3 ）。（
A. [bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark177]fz=210kPa
B. [bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark179][bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181]fz=150kPa
C. [bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark185]fz=110kPa
D. [bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187][bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189]fz=130kPa
满分：4分
19. [bookmark: bookmark190]击实试验得到最大干密度时，所对应的含水量为（）
A. [bookmark: bookmark191]天然含水量
B. [bookmark: bookmark192]最佳含水量
C. [bookmark: bookmark193]最大含水量
D. [bookmark: bookmark194]最小含水量
满分：4分
20. [bookmark: bookmark195]绘制土的颗粒级配曲线时，其纵座标为（）
A. [bookmark: bookmark196]界限粒径
B. [bookmark: bookmark197]各粒组的相对含量
C. [bookmark: bookmark198]小于或大于某粒径的累计百分含量
D. [bookmark: bookmark199]有效粒径
满分：4分
二、多选题（共5道试题，共20分。）
[bookmark: bookmark200][bookmark: bookmark201][bookmark: bookmark202]V
1. [bookmark: bookmark203]桩基设计应注意满足地基承载力和变形这两项基本要求，同时做好（）也是桩基工程必须遵 循的准则。
A. [bookmark: bookmark204]地基勘察
B. [bookmark: bookmark205]慎重选择方案
C. [bookmark: bookmark206]精心设计施工
D. [bookmark: bookmark207]精心管理
满分：4分
2. [bookmark: bookmark208]由土的压缩曲线可得土的压缩性指标：（）
A. [bookmark: bookmark209]压缩系数
B. [bookmark: bookmark210]压缩指数
C. [bookmark: bookmark211]压缩模量
D. [bookmark: bookmark212]变形模量
满分：4 分
3. [bookmark: bookmark213]《岩土工程勘察规范》结合《建筑地基基础设计规范》的建筑物安全等级划分，按照下列（） 条件，将岩土工程划分为三个等级
A. [bookmark: bookmark214]抗震设防烈度
B. [bookmark: bookmark215]不良地质作用
C. [bookmark: bookmark216]地貌特征
D. [bookmark: bookmark217]地基土质条件
E. [bookmark: bookmark218]建筑物的安全等级
满分：4 分
4. [bookmark: bookmark219]砂土密实度的评价指标主要有（）
A. [bookmark: bookmark220]相对密实度
B.孔隙比
C.最大孔隙比
D. [bookmark: bookmark221]最小孔隙比
满分：4分
5. [bookmark: bookmark222]一般情况下宜避开下列工程地质条件恶劣的地区或地段：（）
A. [bookmark: bookmark223]不良地质现象发育且对建筑物构成直接危害或潜在威胁的场地
B. [bookmark: bookmark224]设计地震烈度为8度或9度的发震断裂带
C. [bookmark: bookmark225]受洪水威胁或地下水的不利影响严重的场地
D. [bookmark: bookmark226]在可开采的地下矿床或矿区的未稳定采空区上的场地
[bookmark: bookmark227][bookmark: bookmark228][bookmark: bookmark229]东财《土力学与地基基础》在线作业二
一、单选题（共20道试题，共80分。）
[bookmark: bookmark230][bookmark: bookmark231][bookmark: bookmark232]V
1. 土孔隙中水的类型有（）
[bookmark: bookmark233][bookmark: bookmark234][bookmark: bookmark235]A. 2种
B. 3种
C. 4种
D. 5种
满分：4 分
2. [bookmark: bookmark248]某饱和粘性土无测限抗压强度试验得不排水抗剪强度70kPa，如果对同一土样进行三轴不固 结不排水试验，施加周围压力=150kPa，问试件将在多大的轴向压力作用下发生破坏？（）
A. [bookmark: bookmark249][bookmark: bookmark250][bookmark: bookmark251][bookmark: bookmark252]390kPa
B. [bookmark: bookmark253][bookmark: bookmark254][bookmark: bookmark255][bookmark: bookmark256]270kPa
C. [bookmark: bookmark257][bookmark: bookmark258][bookmark: bookmark259][bookmark: bookmark260]190kPa
D. [bookmark: bookmark261][bookmark: bookmark262][bookmark: bookmark263][bookmark: bookmark264]290kPa
满分：4 分
3. [bookmark: bookmark265]某一施工现场需要填土，基坑的体积为2000m3, 土方来源是从附近土丘开挖，经勘察，土 的比重为2.70,含水量为15%，孔隙比为0.60，要求填土的含水量为17%，干密度为17.6KN/m3, 问应从取土场开采多少方土？（）
A. [bookmark: bookmark266][bookmark: bookmark267][bookmark: bookmark268][bookmark: bookmark269]V1=1985.9m3
B. [bookmark: bookmark270][bookmark: bookmark271][bookmark: bookmark272][bookmark: bookmark273]V1=2085.9m3
C. [bookmark: bookmark274][bookmark: bookmark275][bookmark: bookmark276][bookmark: bookmark277]V1=2145.8m3
D. [bookmark: bookmark278][bookmark: bookmark279][bookmark: bookmark280][bookmark: bookmark281]V1=1975.5m3
满分：4 分
4. [bookmark: bookmark282]变形模量与压缩模量的关系（）
A. [bookmark: bookmark283]试验条件不同，二者同为土的压缩性指标，两者在理论上是完全可以互相换算的
B. [bookmark: bookmark284]试验条件相同，二者同为土的压缩性指标，在理论上是完全不可以互相换算的
C. [bookmark: bookmark285]试验条件不同，二者同为土的压缩性指标，两者在理论上是完全不可以互相换算的
D. [bookmark: bookmark286]试验条件不同，二者不同为土的压缩性指标，两者在理论上是完全可以互相换算的
满分：4 分
5.某土样天然密度为1.85g/cm3、天然含水量为34%、土粒比重（土粒相对密度）为2.71, 该土样的有效密度。（）试求

A. [bookmark: bookmark287][bookmark: bookmark288][bookmark: bookmark289][bookmark: bookmark290]有效密度为0.87g/cm3
B. [bookmark: bookmark291][bookmark: bookmark292][bookmark: bookmark293][bookmark: bookmark294]有效密度为0.77g/cm3
C. [bookmark: bookmark295][bookmark: bookmark296][bookmark: bookmark297][bookmark: bookmark298]有效密度为0.97g/cm3
D. [bookmark: bookmark299][bookmark: bookmark300][bookmark: bookmark301][bookmark: bookmark302]有效密度为0.67g/cm3
满分：4 分
6. [bookmark: bookmark303]土体具有压缩性的主要原因是（）。
A. [bookmark: bookmark304]主要是由土颗粒的压缩引起的
B. [bookmark: bookmark305]主要是由孔隙的减少引起的
C. [bookmark: bookmark306]主要是因为水被压缩引起的
D. [bookmark: bookmark307]土体本身压缩模量较小引起的
满分：4分
7. [bookmark: bookmark308]决定土的物理力学性质的重要因素是土中的固体颗粒的大小和形状、（）
A. [bookmark: bookmark309]矿物成分及其组成情况
B. [bookmark: bookmark310]相对含量及其组成情况
C. [bookmark: bookmark311]结构构造及其组成情况
D.三项组成情况
满分：4分
8. [bookmark: bookmark312]（）可用钢筋混凝土、钢材或木料在现场或工厂制作后以锤击、振动打入、静压或旋入等方 式设置。
A. [bookmark: bookmark313]预制桩
B. [bookmark: bookmark314]灌注桩
C. [bookmark: bookmark315]端承桩
D. [bookmark: bookmark316]摩擦桩
满分：4分
9. [bookmark: bookmark317]以常规方法计算由建筑物引起的地基附加应力时，事先确定基础底面的（）
A. [bookmark: bookmark318]压力分布
B. [bookmark: bookmark319]基底附加应力
C. [bookmark: bookmark320]基底压力
D. [bookmark: bookmark321]地基自重应力
满分：4 分
10. [bookmark: bookmark322]《建筑地基基础设计规范》推荐的一种轻便触探试验，试验时，先用轻便钻具开孔至被试土 层，然后以手提高质量10kg的穿心锤，使其以50cm的落距自由下落，这样连续冲击，把尖锥 头竖直打入土层，每贯入（）的锤击数称为N10
A. [bookmark: bookmark323][bookmark: bookmark324][bookmark: bookmark325][bookmark: bookmark326]10cm
B. 15cm
C. 20cm
D. 30cm
满分：4 分
11. [bookmark: bookmark339]在各类工程中，砂垫层的作用是：（）
A. [bookmark: bookmark340]房屋建筑物基础下的砂垫层主要是利用排水固结的作用，对路堤和土坝等,则主要是起置换作用


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/788043056041006032
B. 
