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	[bookmark: bookmark2]1 、建设项目基本情况
	项目名称
	绍兴市越城区丽云餐厅建设项目

	建设单位
	绍兴市越城区丽云餐厅

	法人代表
	***
	联系人
	***

	通讯地址
	绍兴市越城区山阴路 87 号

	联系电话
	****
	传真
	
	邮政编码
	312000

	建设地点
	绍兴市越城区山阴路 87 号

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建 ■ 改扩建 □技改 □
	行业类别 及代码
	正餐服务(H6210)

	建筑面积 (平方米)
	
40.2
	绿地面积 (平方米)
	/

	总投资
(万元)
	
10
	其中：环保 投资(万元)
	
3.0
	环保投资占 总投资比例
	30.0%

	评价经费 (万元)
	
****
	预期投产日期
	
2016.5


1.1 工程内容及规模
⑴工程内容与规模
项目名称： 绍兴市越城区丽云餐厅。
项目性质： 新建，主要提供正餐服务（中餐、晚餐）。
项目总投资： 总投资 10.0 万元。
建设地点：绍兴市越城区丽云餐厅建设项目租赁自然人俞志堂位于绍兴市越 城区山阴路 87 号的闲置营业房 40.2 平方米实施经营。项目租赁用房东面为山阴 路，隔路为其他商业用房；南面为鼎之足推拿；西面为山山苑配电房；北面为正
泰电工店铺 。项目主要环境保护目标见表 1- 1。
表 1-1    项目主要环境保护目标




1
		序号
	保护目标
	方位
	与租赁用房最 近距离（ m）
	规模
	敏感性 描述
	保护级别

	1
	山山苑小区
	SW
	17
	290 户
	一般
	环境空气：二级 声环境：2 类

	2
	河流
	S
	130
	/
	一般
	地表水：Ⅲ类

	
	
	W
	185
	
	
	


⑵平面布置
项目租赁用房一层，项目出入口位于项目地的东面，进门处设有就餐区和收
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1
	银台；厨房位于西面，其中西南角设有卫生间，就餐区设有 4 张 4 人桌，合计 16
个座位。
⑶工作人员
本项目共需员工 3 人，营业时间 10：00-22：00 ，年营业时间 365 天。
⑷空调设备
项目采用一台 1.5 匹的分体式空调， 空调外机安装在东面外墙。
⑸厨房设备
项目厨房设有 1 台双眼炒灶，一台冰柜，项目灶头数为小型规模，采用液化
石油气作燃料。
⑹给排水
项目给水采用城市给水管网作为生活、消防供水水源；项目排水采用废、污、 雨分流制。项目餐饮废水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污  水一起汇集排入山山苑小区排水管道后再接入市政管网，最终纳入绍兴污水处理
厂处理；地面雨水与屋面雨水经雨水管收集后排入市政雨水管网。
1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目租赁自然人俞志堂位于绍兴市越城区山阴路 87 号的闲置营业房 40.2 平方米实施经营，所租营业房目前为闲置。因此不存在与本项目有关的原有污染
情况及主要环境问题。
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	2 、生产工艺流程及污染源强分析
2.1 项目生产工艺
水             废气、噪声          噪声
[image: ]                    [image: ]                    [image: ]                     噪声
[image: ]
[image: ]配料 [image: ]   洗涤  [image: ]    烹饪    [image: ]  就餐    [image: ]  碗盘、筷碟洗涤 [image: ]                    [image: ]                     [image: ]                       废水
废水、废渣        天然气             残渣[image: ]  外运
图 2-1      生产工艺流程图
2.2 营运期污染源强分析
2.2.1 废水
该项目产生的废水主要是餐饮废水和生活污水两部分。
⑴生活污水排放量按用水量的 85%统计；
⑵餐饮废水：项目为提供中餐、晚餐，每座位每餐产生的餐饮用水量按 50L/d
计，项目最大客流量为 16*2 人次/天，则产生餐饮废水 1.36t/d(496.4t/a)；
⑶员工生活废水： 项目需员工 3 人， 生活用水量按 75L/d（以一餐计） ，每
年按 365 日计 。则员工产生生活污水 0.19t/a(69.8t/a)。
综上所述，整个项目的废水产生情况见表 2- 1。
表 2-1      项目的废水产生情况

	序号
	用水对象
	定额     （L/人·d）
	人数
	排污
系数
	废水量

	
	
	
	
	
	t/d
	t/a

	1
	餐饮
	50
	16*2
	

0.85
	1.36
	496.4

	2
	员工
	75
	3
	
	0.19
	69.8

	3
	合计
	/
	/
	
	1.55
	566.2


项目最大日废水量取整为 2.0t/d ， 即 567t/a 。项目餐饮废水经隔油池处理、 
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	粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集排入山山苑小区排水管道后 再 接 入 市 政 管 网 ， 送 绍 兴 污 水 处 理 厂 处 理 ， 废 水 中  CODcr500mg/L 、
NH3-N35mg/L，则 CODcr 、NH3-N 产生量分别为 0.284t/a 、0.020t/a。
2.3.2 废气
项目产生废气主要为油烟废气和燃料燃烧废气。
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	⑴油烟废气
项目经营中餐、晚餐，产生废气主要为油烟废气。据有关资料统计，绍兴市 区食用油脂用量为 3.5kg/1 餐·100 人，烹饪挥发损失量约为 2.84% ，安装的油烟
净化器最低去除率为 60% ，油烟产生和排放情况见表 2-2。
表 2-2    项目营运期油烟产生及排放情况表
	
序号
	
位置
	就餐人次
	油烟产生量(kg/a)
	
去除率
	油烟排放量(kg/a)

	
	
	顾客
	员工
	
	
	

	1
	就餐大厅
	16*2
	3
	12.70
	60%
	5.08


项目厨房日操作时间 6 个小时，应安装风量 2000m3/h  以上的风机，则油烟 经 过 净 化 处 理 后 排 放 浓 度 为  1.16mg/m3 ， 符 合 《 饮 食 业 油 烟 排 放 标 准 》
(GB18483—2001)中规定的排放浓度小于 2.0mg/m3 的标准。
⑵燃料燃烧废气
项目建成后，使用的燃料为液化石油气 。根据“绍兴市区、柯桥区天然气利 用工程用气规划”对绍兴市区目前瓶装液化石油气用户和管道人工天然气用户调 查表明，液化石油气的热值为 95.6MJ/N m3 左右，因此绍兴市人均消耗液化石油 气量为 24.05N m3，气态液化石油气（0。C，760mHg）的密度为 2.495kg/ Nm3 ，由 此可得人均消耗液化石油气 60kg/a (以一年 365 天，平均每天两餐计)。本项目日 就餐以 16*2+3=35 人次计，年营业时间 365 天，则项目年用液化石油气消耗量为
1050kg/a 。则项目大气污染物产生与排放见表 2-3。
表 2-3      液化石油气燃烧产生和排放的大气污染物量

	项目
	SO2
	烟尘
	NOX  （以 NO2）
	CO

	液化石油气燃烧排污系数（g/kg）
	0.275
	0.1007
	0.5495
	0.1099

	产生量和排放量（kg/a）
	0.29
	0.11
	0.58
	0.12


2.3.3 噪声
本项目噪声主要来自厨房、油烟净化装置、洗碗盘、人群活动、空调外机等 
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	的噪声，对于以上噪声源的噪声级采用类比调查实测的平均声级确定其源强，各
种设备的噪声水平见表 2-4。
表 2-4      设备噪声水平     单位： dB
	序号
	噪声源
	平均噪声源强

	1
	烹饪
	70.0

	2
	洗碗盘
	70.0
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	人群活动
	65.0

	4
	风机
	85.0

	5
	油烟净化装置
	65.0

	6
	空调外机
	55.0

	2.3.4 固废
该项目的固体废物有废泔脚、空酒瓶、饮料瓶以及废包装材料，员工及顾客 的生活垃圾。项目产生的废泔脚，其成分为生料粗加工丢弃物和残菜剩饭，废泔 脚产生每人每餐 0.1kg  计，项目最大就餐人数  16*2  人次，产生数量为  3.2kg/d （1.17t/a）； 空酒瓶、饮料瓶以及废包装材料产生量为 1.0t/a；项目员工生活垃圾
以 0.5kg/人 ·d ，则生活垃圾产生量为 1.5kg/d（0.55t/a）。具体见表 2-5。
表 2-5      项目产生的固废情况

	序  号
	固废名称
	产生
工序
	形态
	属性
	废物
代码
	产生量
(t/a)
	利用处置方式

	
1
	残菜剩饭和
生粗加工丢
弃物
	
就餐
	
固体
	
一般固废
	

-
	
1.17
	盛放在带盖塑料 桶内，每日清运 综合利用。

	
2
	空酒瓶、饮
料瓶以及废
包装材料
	
就餐
	
固体
	
一般固废
	

-
	
1.0
	分类集中收集出 售给物资部门回 收综合利用

	
3
	生活垃圾
	就餐和 服务
	固体
	一般固废
	
-
	
0.55
	袋装收集后统一 清运卫生填埋

	2.4 项目主要污染物产生及预计排放情况
项目污染物产生及排放情况见表 2-6。
表 2-6        本项目污染物产生及排放情况

	内容
类型
	
排放源
	
污染物名称
	处理前产生浓度及
产生量（单位）
	排放浓度及排放量
（单位）

	
	
	
	SO2
	0.29kg/a
	0.29kg/a
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大气
污染物
	

餐饮
	
燃料废气
	
	
	

	
	
	
	烟尘
	0.11kg/a
	0.11kg/a

	
	
	
	NOx
	0.58kg/a
	0.58kg/a

	
	
	
	CO
	0.12kg/a
	0.12kg/a

	
	
	油烟废气
	12.70kg/a
	5.08kg/a

	
水
污染物
	
生活污水
	废水量
	2.0t/d、567t/a
	2.0t/d、567t/a

	
	
	CODcr
	500mg/L、0.284t/a
	100mg/L、0.057t/a

	
	
	氨氮
	35mg/L、0.020t/a
	5mg/L、0.003t/a
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固体
废物
	员工
	生活垃圾
	0.55t/a
	0t/a
	

	
	
顾客、员工
	废泔脚
	1.17t/a
	0t/a
	

	
	
	废包装材料
	1.0t/a
	0t/a
	

	



噪声
	烹饪
	



噪声
	70.0 dB
	

	
	洗碗盘
	
	70.0 dB
	

	
	人群活动
	
	65.0 dB
	

	
	风机
	
	85.0 dB
	

	
	油烟净化装置
	
	65.0 dB
	

	
	空调外机
	
	55.0 dB
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