温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 晶体三极管(  )时UCe≈0，电阻很小，相当于开关闭合。
A. 饱和
B. 截止
C. 放大
D. 过损耗
答案:A
2. 在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(  )。
A. 在此工作
B. 禁止合闸,有人工作
C. 止步,高压危险
答案:C
3. 通过熔体的电流越大，熔体的熔断时间越(  ).
A. 长
B. 短
C. 不变
答案:B
4. 提高电网功率因数是为了(  )。
A. 增大有功功率
B. 减少有功功率
C. 增大无功电能消耗
D. 减少无功电能消耗
答案:D
5. 对电机内部的脏物及灰尘清理,应用( )。
A. 布上沾汽油.煤油等抹擦
B. 湿布抹擦
C. 用压缩空气吹或用干布抹擦
答案:C
6. (  )是最危险的触电形式。
A. 两相触电　　
B. 电击　　
C. 跨步电压触电　　
D. 单相触电　
答案:A
7. 建筑施工工地的用电机械设备(  )安装漏电保护装置
A. 不应
B. 应
C. 没规定
答案:B
8. 变压器.电机的铁心常用(  )。
A. 矩磁材料
B. 软磁材料
C. 硬磁材料
D. 非铁磁材料
答案:B
9. 三相电动势的相序为U-V-W称为(  )
A. 负序
B. 正序
C. 零序
D. 反序
答案:B
10. 变压器运行时发出连续而沉重的“嗡嗡”声，可能是由于(  )造成的。
A. 过负荷
B. 内部接触不良
C. 内部绝缘击穿
D. 有大容量动力设备起动
答案:A
11. 人体体内电阻约为(  )Ω
A. 300
B. 200
C. 500
答案:C
12. 流过导体单位截面积的电流叫电流密度,其单位为(  )。
A. 安培
B. 安培/平方米
C. 安培/平方毫米
答案:B
13. 磁通的单位是(  )。
A. B
B. WB
C. T
D. MB
E. F
答案:B
14. 铝芯聚氟乙烯护套线是(  )型导线。
A. VV
B. RVS
C. BV
D. BLVV
答案:D
15. 两块磁铁各自两极间的磁通决定于(  )。
A. 各自的磁感应强度B
B. 各自磁力线的方向
C. 各自垂直于磁场方向的面积S
D. BS的乘积
答案:D
16. 在寻找直流系统接地时，应使用( )。
A. 兆欧表
B. 低内阻电压表
C. 高内阻电压表
D. 验电笔
答案:C
17. 电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种?(  )。
A. 用四氯化碳或1211灭火器进行灭火
B. 用沙土灭火
C. 用水灭火
答案:C
18. 作业监护人由作业担任人担任，当施工现场用一张作业票分组到不同的地址作业时，各小组监护人可由(  )指定。
A. 作业答应人　　
B. 作业票签发人　　
C. 作业担任人
答案:C
19. 17化成二进制数为(  )。
A. 10001
B. 10101
C. 10111
D. 10010以上是电工证(低压电工.高压电工.电工初级.电工中级.电工高档)考试题库类型。
答案:A
20. 特低电压限值是指在任何条件下,任意两导体之间出现的(  )电压值。
A. 最小
B. 最大
C. 中间
答案:B
21. 人工急救胸外挤压法已经以每分钟约(  )次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。
A. 100
B. 80
C. 60
答案:A
22. 在纯电阻电路中,电流和电压(  )。
A. 同相位
B. 反相位
C. 相位差为/2
答案:A
23. 戴维南定理只适用于(  )
A. 外部为非线性电路
B. 外部为线性电路
C. 内部为线性含源电路
D. 内部电路为非线性含源电路
答案:C
24. 由可控硅整流器和可控硅逆变器组成的调速装置的调速原理是(  )调速。
A. 变极
B. 变频
C. 改变转差率
D. 降压
答案:B
25. FN5-10的型号含意是( )。
A. 将电气设备金属外壳与中性线相连
B. 将电气设备金属外壳与接地装置相连
C. 将电气设备金属外壳与其中一条相线相连
答案:B
26. 变压器一次绕组加额定频率的额定电压,在给定的负债功率因数下,二次空载电压和二次负债电压之差与()的比值称为变压器的调整率.
A. 二次额定电压
B. 二次短路电压
C. 一次额定电压
答案:A
27. 直流电焊机具有(  )的外特性。
A. 平直
B. 陡降
C. 上升
D. 稍有下降
答案:B
28. 铁质配电箱箱体的铁板厚度应不小于(  )mm。
A. 1
B. 1.2
C. 1.5
D. 2
答案:C
29. 三相异步电动机工作时，其电磁转矩是由旋转磁场与(  )共同作用产生的。
A. 定子电流
B. 转子电流
C. 转子电压
D. 电源电压
答案:B
30. 电力线路的导线是用来( )。
A. 输送电能，分配电能
B. 传导电流，输送电能
C. 输送电能，消耗电能
答案:B
31. 加强协作是(  )职业道德规范的基本要求
A. 遵纪守法
B. 办事公道
C. 勤劳节俭
D. 团结互助
答案:D
32. 移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套软绝缘(  )
A. 导线
B. 电缆
C. 绞线
答案:B
33. 稳压二极管的正常工作状态是(  )。
A. 截至状态
B. 导通状态
C. 反向击穿状态
D. 正向击穿状态
答案:C
34. 直流电机中的换向器是由(  )而成。
A. 相互绝缘特殊形状的梯形硅钢片组装
B. 相互绝缘的特殊形状的梯形铜片组装
C. 特殊形状的梯形铸铁加工
D. 特殊形状的梯形整块钢板加工
答案:B
35. 计数器就是对数字电路中的脉冲进行计数的部件,它是由(  )构成的
A. 寄存器
B. 触发器
C. 放大器
D. 运算器
答案:B
36. 三相异步电动机的点动控制线路中(  )自锁环节。
A. 引入
B. 采用
C. 不需要
D. 需要
答案:C
37. 保护接地电阻的允许值应小于(  )欧姆。
A. 4
B. 10
C. 30
答案:A
38. 中性线的作用就在于使星形连接的不对称负载的(  )保持对称。
A. 线电压　
B. 相电压　
C. 相电流　
D. 线电流
答案:B
39. 晶闸管由导通变为截止的条件是( )。
A. 控制电压减小；
B. 控制电压反相；
C. 阳极电压为零。
答案:C
40. 用于电气作业书面依据的工作票应一式( )份。
A. 3
B. 2
C. 4
答案:B
41. 新装和大修后的低压线路和设备，绝缘电阻不应低于(  )MΩ。
A. 0.22；
B. 0.5；
C. 1；
D. 2；
答案:B
42. 并列运行的电力电缆，敷设时应(  )。
A. 截面相等
B. 长度相等
C. 型号相同
D. 无特殊要求
答案:B
43. 变压器运行中如听到内部有“劈啪”声时，说明变压器(  )。
A. 内部短路
B. 过负荷
C. 内部绝缘击穿
D. 正常运行
答案:C
44. 采用交流接触器联锁控制可对电气设备作为(  )保护
A. 断路
B. 失压和欠压
C. 短路
答案:B
45. 星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的(  )。
A. 中性点
B. 参考点
C. 零电位点
D. 接地点
答案:A
46. 在低压配电系统中广泛使用的TN系统和TT系统，均为( )运行方式，其目的是保障人身设备安全。
A. 中性点不接地
B. 中性点直接接地
C. 中性点经消弧线圈接地
答案:B
47. 1安培等于(  )微安。
A. 103
B. 106
C. 109
D. 102
答案:B
48. 低压接户线对地距离不应小于(  )
A. 3.5米
B. 3米
C. 2.5米
答案:C
49. 电力线路按架起办法可分为(  )。
A. 输电线路和配电线路
B. 高压线路和低压线路
C. 架空电力线路和电力电缆线路
答案:C
50. 继电维护设备是由(  )组成的
A. 二次回路各元件
B. 各种继电器
C. 包含各种继电器和仪表回路
答案:B
51. 从安全角度看，配电线路的停电应断开( )
A. 刀闸开关
B. 接触器
C. 自动开关
D. 油开关
答案:A
52. 为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口.人行道最小距离不应小于(  )米。
A. 2.5
B. 3
C. 4
答案:B
53. 串联谐振是指电路呈纯(  )性。
A. 电阻
B. 电容
C. 电感
D. 电抗
答案:A
54. 在直流耐压试验过程中,为防止微安表内部的活动线圈击穿损坏或者微安表的指针撞击折断,必须对微安表(  )。
A. 进行间歇式测量
B. 进行瞬时测量
C. 加装保护措施
答案:C
55. 在无特殊要求的情况下,印刷板布线图中尺寸数字的单位为(  )。
A. 厘米
B. 毫米
C. 微米
D. 分米
答案:B
56. 检测各种金属,应选用(  )
A. 超声波
B. 永磁型及磁敏元件
C. 高频振荡
D. 光电
答案:C
57. 起吊设备时，只允许(  )人指挥，同时指挥信号必须明确。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:A
58. 热继电器在电动机运转时起(  )保护作用
A. 短路
B. 过载
C. 欠压.失压
答案:B
59. 电压负载箱在额定频率为50{60}Hz时，在额定电压的20%～120%的范围内，其有功部分和无功部分的误差均不得超过( )。
A. ±4%；
B. ±5%；
C. ±1%；
D. ±3%。
答案:D
60. 金属梯子不适于以下什么工作场所?(  )。
A. 有触电机会的工作场所
B. 坑穴或密闭场所
C. 高空作业
答案:A
61. 填用电力电缆第一种工作票的工作应(  )许可。
A. 经调度
B. 不经调度
C. 运行人员
答案:A
62. 电力电缆中,用来输送电能,是电缆的主要部分的为( )。
A. 线芯（导体）
B. 绝缘层
C. 屏蔽层
答案:A
63. 装设在烟囱顶端的用圆钢制作的避雷针，圆钢直径不得小于(  )mm。
A. 10
B. 12
C. 16
D. 20
答案:D
64. 一般情况下，低压电器的(  )应接负荷侧。
A. 动触头
B. 静触头
C. 视负荷情况而定
D. 不作规定
答案:A
65. 在一定的大气条件下,一定直径的铜球,球隙间的放电电压决定于球隙的(  )。
A. 方向
B. 距离
C. 上下位置
答案:B
66. 链式配线适用于相距较近，且不太重要的小容量负荷场所，但链接独立负荷不宜超过(  )个。
A. 2～3；
B. 3～4；
C. 4～5；
D. 5～6
答案:B
67. 《四川省安全生产条例》规定，生产经营单位应当在具有较大危险因素的生产经营场所.设施.设备及其四周，设置符合国家标准或者行业标准的明显的( )。
A. 告知牌
B. 安全警示标志
C. 警戒线
答案:B
68. 单相及二相线路中，零线截面应为相线截面的( )
A. 50%
B. 100%
C. 200%
D. 150%
答案:B
69. 一台4千乏，0.4千伏单相移相电容工作在额定状态下，其电流为(  )。
A. 10A
B. 100A
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