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设计总说明书
在编制分局部项工程量清单前，详细解读了《建设工程工程量清单计价标准》，对总那么、术语、工程量清单编制的内容研读数遍，知道了招标控制价的定义、编制及一些规定。对建筑工程、装饰装修工程清单工程的名称、编码、工程特征、计量单位、工程量计算规那么进行了详细的了解，以便在编制分局部项工程量清单时，能熟练应用，得心应手，大大缩短不必要的时间。
在编制工程量清单的时候，最重要的是工程特征的描述，以及对工程量的计算，要将工程特征描述得尽可能详细些，而工程量计算要按规那么来计算。
在工程量清单编制完成之后，编制工程量清单计价表。在此之前，对《江苏省建筑与装饰工程计价表》进行大致的了解，然后编制施工方案，按《计价表》的规定计算出各自工程量。在《计价表》中找出各工程所对应的定额子目和相应的工程量。
使用造价软件编制工程量清淡的封面、总说明、分局部项工程量清单、措施工程清单、其他工程清单、规费、税金工程清单；同时也编制工程量清单计价表中的单位工程汇总表、分局部项工程量清单计价表、措施工程清单计价表、其他工程清单计价表、分局部项工程量清单综合单价分析表、措施工程费分析表、主要材料价格表。
最后通过报表的形式将这些表分别导出来。
通过这次课程设计，我们熟悉了施工图纸，能够准确识图。在对《工程估价》这本书掌握的根底上，通读《建筑工程工程量清单计价标准》，并计算出工程量、编制出工程量清单。基于对施工组织的熟悉，拟定适合该工程的施工方案，通过《江苏省建筑与装饰工程计价表》和相关图集，计算工程量。最后应用广联达造价软件对此工程进行投标报价。
课程设计是培养学生综合运用所学知识,发现,提出,分析和解决实际问题,锻炼实践能力的重要环节,是对学生实际工作能力的具体训练和考察过程.
  
 回忆起此次工程估价课程设计，至今我仍感慨颇多，确实，从手稿到正式稿，从理论到实践，在整整两星期的日子里，可以说得是苦多于甜，但是可以学到很多很多的的东西，同时不仅可以稳固了以前所学过的知识，而且了解了很多在书本上所没有学到过的知识。通过这次课程设计使我懂得了理论与实际相结合是很重要的，只有理论知识是远远不够的，只有把所学的理论知识与实践相结合起来，从理论中得出结论，才能真正为社会效劳，从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。
在设计的过程中遇到问题，可以说得是困难重重，这毕竟第一次做的，难免会遇到过各种各样的问题。第一天的时候，我第一个感觉就是无从下手，所谓“思路决定出路〞，我那时一点思路都没有，但后来通过看书以及大家一起讨论之后，我才有了简单的思路。在设计的过程中，我又遇到了很多问题，但经过询问学姐和老师，以及同学之间互相讨论，我顺顺利利地解决了它们。所以我认为团体之间的互相帮助是必不可少的，你再聪明，再有能力，一个人的思维总是有限制的，知识总会有缺口的时候，这个时候我们要相信团队的力量，大家把问题拿出来，相互讨论，俗话说得好“三个臭皮匠赛过一个诸葛亮〞，相信大家的智慧，不需要多长的时间，问题就会迎刃而解。同时学姐与老师的力量也是不容无视的，同学之间不能讨论出来的问题，我们要及时询问学姐与老师，她们的知识储藏到底比我们多出很多，而且实践经验又比拟丰富，我们要敢问，这样才能有所成效。
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1　工程量清单
_________________________________工程
工 程 量 清 单
工程造价
招  标人：________________________咨询人：_________________________
(单位盖章)    (单位资质专用章)
法定代表人法定代表人
或其授权人：____________________________或其授权人：__________________________
(签字或盖章)    (签字或盖章)
编制人：____________魏蔚______________复  核  人：__________________________
(造价人员签字盖专用章)    (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间：    年    月    日复核时间：    年    月    日
1.2总说明
总说明
工程名称：南京新华达培训楼第1页共1页
	
1.工程概况：本工程为框架结构，地上两层，根底为梁板式筏型根底。
  该工程为一级抗震。总建筑面积为2。
  本工程施工地形平坦，土质较好。地处交通兴旺的郊区，人流量较少，四周居民楼较少。且本工程所产污染少，各方面都到达环境标准。
2.本工程是包工包料承包方式，向全市土建及所有专业安装单位进行公开招标，不允许中标单位再次分包。
3.工程量清单编制的依据：〔1〕施工图及有关的标准图、通用图。
                       〔2〕《建筑工程工程量清单计价标准》
4.工程质量要求到达国家施工验收标准合格标准。
5. 没有暂列金额。
6.设计方法：采用量价别离的方法。
7. 该工程主要用来进行新华达公司培训。
8.施工时要明确施工守那么，各司其职，营造一个和谐、平安的施工环境。
















1.3分局部项工程量清单与计价表
表1.1 分局部项工程量清单与计价表
工程名称：第 页共8页
	序号
	工程编码
	工程名称
	工程特征
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价



	1
	
	平整场地
	1.土壤类别:  二类土壤
2.弃土运距:  5km
3.取土运距:  50m
	m2
	
	　
	　
	　

	2
	
	挖根底土方
	1.土壤类别:  二类土壤
2.根底类型:  梁板式筏形根底
3.垫层底宽、底面积:  ,
4.挖土深度:  
5.弃土运距:  5km
	m3
	
	　
	　
	　

	3
	
	土(石)方回填
	1.回填类型:  根底回填
2.土质要求:  二类土
3.运输距离:  50m内
	m3
	
	　
	　
	　

	4
	
	土(石)方回填
	1.回填类型:  室内回填
2.夯填〔碾压〕:  
3.运输距离:  50m内
	m3
	
	　
	　
	　

	5
	
	砖根底
	1.砖品种、规格、强度等级:  MU10标准砖
2.根底类型:  梁板式满堂根底
3.根底深度:  1000mm
4.砂浆强度等级:  水泥砂浆M5
	m3
	
	　
	　
	　

	6
	
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:  MU10标准砖
2.墙体类型:  外墙
3.墙体厚度:  370
4.墙体高度:  一层 二层
	m3
	
	　
	　
	　

	7
	
	空心砖墙、砌块墙
	1.墙体类型:  内墙
2.墙体厚度:  240
3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:  KP1多孔粘土砖 240*115*90
4.砂浆强度等级、配合比:  混合砂浆M5
	m3
	
	　
	　
	　

	8
	
	空心砖墙、砌块墙
	1.墙体类型:  女儿墙
2.墙体厚度:  240
3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:  KP1多孔粘土砖
4.砂浆强度等级、配合比:  混合砂浆M5
	m3
	
	　
	　
	　

	9
	
	满堂根底
	
	m3
	
	　
	　
	　

	10
	
	垫层
	1.混凝土强度等级:  C10
2.砂浆强度等级:  水泥砂浆M5
	　
	
	　
	　
	　



	11
	
	矩形柱
	1.柱类型:  框架柱
2.柱高度:  
3.柱截面尺寸:  4根500*500 4根500*400 2根400*400
4.混凝土强度等级:  现浇砼c25
	m3
	
	　
	　
	　

	12
	
	矩形柱
	1.柱类型:  构造柱
2.柱高度:  
3.柱截面尺寸:  240*240
4.混凝土强度等级:  现浇砼C25
	m3
	
	　
	　
	　

	13
	
	过梁
	1.梁底标高:  一层M-1  M-2  M-3  C-1,C-2  二层 M-2 6m M-3  C-1,C-2  MC-1 窗,门
2.梁截面:  M-1 370*240 M-2,M-3 240*120 C-1，C-2 240*180 MC-1 240*370
3.混凝土强度等级:  现浇砼C25
	m3
	
	　
	　
	　

	14
	
	有梁板
	1.板底标高:  一层  二层 
2.板厚度:  100mm
3.混凝土强度等级:  现浇砼C25
	m3
	
	　
	　
	　

	15
	
	栏板
	1.栏板类型:  阳台栏板
2.板底标高:  
3.板厚度:  60mm
4.混凝土强度等级:  现浇砼C25
	m3
	
	　
	　
	　

	16
	
	栏板
	1.栏板类型:  挑檐栏板
2.板底标高:  
3.板厚度:  60mm
4.混凝土强度等级:  现浇砼C25
	m3
	
	　
	　
	　

	17
	
	天沟、挑檐板
	1.类型:  挑檐板
2.混凝土强度等级:  现浇砼C25
	m3
	
	　
	　
	　

	18
	
	雨蓬、阳台板
	1.类型:  阳台板
2.混凝土强度等级:  现浇砼C25
	m3
	
	　
	　
	　

	19
	
	直形楼梯
	1.混凝土强度等级:  现浇砼c25
	m2
	
	　
	　
	　

	20
	
	其他构件
	1.构件的类型:  压顶
2.构件截面:  宽高300*60
3.混凝土强度等级:  现浇砼c25
	m
	
	　
	　
	　

	21
	
	其他构件
	1.构件的类型:  台阶
2.混凝土强度等级:  现浇砼C25
	m2
	
	　
	　
	　

	22
	
	散水、坡道
	1.类型:  散水
2.垫层种类、厚度:  砼C10 80mm
	m2
	
	　
	　
	　



	23
	
	现浇混凝土钢筋
	1.钢筋种类、规格:  直径<12
	t
	
	　
	　
	　

	24
	
	现浇混凝土钢筋
	1.钢筋种类、规格:  直径<25
	t
	
	　
	　
	　

	25
	
	屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格:  SBS改性沥青防水卷材
2.防水层做法:  外上翻200mm 内上翻250mm 冷粘法  单层
	m2
	
	　
	　
	　

	26
	
	涂膜防水
	1.卷材、涂膜品种:  聚氨酯涂膜
2.涂膜厚度:  
3.防水部位:  接待室地面防水
4.防水做法:  二涂
	m2
	
	　
	　
	　

	27
	
	涂膜防水
	1.卷材、涂膜品种:  氰凝防水涂料
2.防水部位:  接待室墙裙
3.防水做法:  二涂
	m2
	
	　
	　
	　

	28
	
	变形缝
	1.变形缝类型:  伸缩缝
2.变形缝部位:  散水
3.嵌缝材料种类:  沥青砂浆
	m
	
	　
	　
	　

	29
	
	保温隔热屋面
	1.保温隔热部位:  屋面女儿墙保温
2.保温隔热方式〔内保温、外保温、夹心保温〕:  夹心保温
3.保温隔热材料品种、规格:  现浇水泥珍珠岩
	m2
	
	　
	　
	　

	30
	020231001001
	水泥砂浆楼地面
	1.类型:  地面-地3A
2.垫层材料种类、厚度:  素土，150mm灰土3：7 50mmC10混凝土
3.找平层厚度、砂浆配合比:  素水泥浆〔内掺建筑胶〕
4.面层厚度、砂浆配合比:  20mm
	m2
	
	　
	　
	　

	31
	020231001002
	水泥砂浆楼地面
	1.类型:  楼面-楼2D
2.基层做法:  钢筋混凝土叠合层
3.找平层厚度、砂浆配合比:  801胶素水泥浆
4.面层厚度、砂浆配合比:  20mm
	m2
	
	　
	　
	　

	32
	020231001003
	水泥砂浆楼地面
	1.类型:  台阶平台
2.垫层材料种类、厚度:  素土，100mmC15砼
3.面层厚度、砂浆配合比:  20mm1:2水泥砂浆
	m2
	
	　
	　
	　

	33
	020231001004
	水泥砂浆楼地面
	1.类型:  楼梯过道板
2.面层厚度、砂浆配合比:  20mm
	m2
	
	　
	　
	　



	34
	020232002001
	块料楼地面
	1.类型:  地砖地面-地9
2.基层处理:  素土夯实，压实系数0.9
3.垫层材料种类、厚度:  150mm3:7灰土，50mmC10混凝土
4.找平层厚度、砂浆配合比:  素水泥结合层一道，20mm1:3水泥砂浆找平
5.结合层厚度、砂浆配合比:  6mm801胶素水泥浆
6.面层材料品种、规格、品牌、颜色:  10mm铺地砖
7.嵌缝材料种类:  稀水泥浆
	m2
	
	　
	　
	　

	35
	020232002002
	块料楼地面
	1.类型:  楼面-楼8D
2.基层处理:  钢筋混凝土楼板
3.找平层厚度、砂浆配合比:  801胶速水泥浆，35mmC15细石混凝土找平
4.结合层厚度、砂浆配合比:  素水泥浆一道，6mm801胶速水泥浆粘结层
5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:  10mm铺地砖
6.嵌缝材料种类:  稀水泥浆
	m2
	
	　
	　
	　

	36
	020234002001
	竹木地板
	1.基层处理:  素土
2.垫层:  150mm3:7灰土
3.找平层厚度、砂浆配合比:  50mmC15细石混凝土，35mmC15细石混凝土
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:  硬实木复合地板
	m2
	
	　
	　
	　

	37
	020235001001
	水泥砂浆踢脚线
	1.踢脚线高度:  120mm
2.底层厚度、砂浆配合比:  10mm1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比:  8mm
	m2
	
	　
	　
	　

	38
	020235002001
	石材踢脚线
	1.踢脚线高度:  120mm
2.底层厚度、砂浆配合比:  5mm1:3水泥砂浆
3.粘贴层厚度、材料种类:  12mm1:2水泥砂浆
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:  10mm大理石板
5.勾缝材料种类:  稀水泥浆
	m2
	
	　
	　
	　

	39
	020236003001
	水泥砂浆楼梯面
	1.面层厚度、砂浆配合比:  1:2水泥砂浆
	m2
	
	　
	　
	　



	40
	020237001001
	金属扶手带栏杆、栏板
	1.扶手材料种类、规格、品牌、颜色:  不锈钢管
2.栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:  不锈钢栏杆  直线型
	m
	
	　
	　
	　

	41
	020238003001
	水泥砂浆台阶面
	1.垫层材料种类、厚度:  素土，100mmC15砼
2.面层厚度、砂浆配合比:  1:2水泥砂浆
	m2
	
	　
	　
	　

	42
	020232301001
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:  外墙-27A1
2.底层厚度、砂浆配合比:  12mm1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比:  6mm
	m2
	
	　
	　
	　

	43
	020232301002
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:  内墙-5A
2.底层厚度、砂浆配合比:  9mm1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比:  5mm
	m2
	
	　
	　
	　

	44
	020232301003
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:  外墙裙
2.底层厚度、砂浆配合比:  12mm1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比:  6mm
	m2
	
	　
	　
	　

	45
	020232001001
	柱面一般抹灰
	1.柱体类型:  框架柱
2.底层厚度、砂浆配合比:  12mm1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比:  6mm
	m2
	
	　
	　
	　

	46
	020232001002
	柱面一般抹灰
	1.柱体类型:  框架梁
2.底层厚度、砂浆配合比:  12mm1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比:  6mm
	m2
	
	　
	　
	　

	47
	020232001003
	柱面一般抹灰
	1.柱体类型:  过梁
2.底层厚度、砂浆配合比:  12mm1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比:  6mm
	m2
	
	　
	　
	　

	48
	020233001001
	零星工程一般抹灰
	1.墙体类型:  阳台栏板
2.底层厚度、砂浆配合比:  1:2水泥砂浆
	m2
	
	　
	　
	　

	49
	020233001002
	零星工程一般抹灰
	1.墙体类型:  挑檐栏板
2.底层厚度、砂浆配合比:  1:2水泥砂浆
	m2
	21
	　
	　
	　

	50
	020233001003
	零星工程一般抹灰
	1.墙体类型:  女儿墙
2.底层厚度、砂浆配合比:  12mm1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比:  6mm
	m2
	
	　
	　
	　

	51
	020233001004
	零星工程一般抹灰
	1.墙体类型:  压顶
2.底层厚度、砂浆配合比:  1:2水泥砂浆
	m2
	
	　
	　
	　



	52
	020233001005
	零星工程一般抹灰
	1.墙体类型:  台阶侧面
2.底层厚度、砂浆配合比:  1:2水泥砂浆
	m2
	
	　
	　
	　

	53
	020233001006
	零星工程一般抹灰
	1.墙体类型:  楼梯侧面
2.底层厚度、砂浆配合比:  1:2水泥砂浆
	m2
	
	　
	　
	　

	54
	020234003001
	块料墙面
	1.墙体类型:  外墙裙
2.底层厚度、砂浆配合比:  12mm1:3水泥砂浆
3.贴结层厚度、材料种类:  6mm1:0.2:2.5水泥石灰膏砂浆
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:  彩釉面砖 红色6-10mm
5.缝宽、嵌缝材料种类:  1:1水泥砂浆
	m2
	
	
	
	

	55
	020234003002
	块料墙面
	1.墙体类型:  外墙
2.底层厚度、砂浆配合比:  12mm1:3水泥砂浆
3.贴结层厚度、材料种类:  6mm1:0.2:2.5水泥石灰膏砂浆
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:  彩釉面砖 白色 6-10mm
5.缝宽、嵌缝材料种类:  1:1水泥砂浆
	m2
	
	　
	　
	　

	56
	020237001001
	装饰板墙面
	1.墙体材料:  胶合板墙裙
2.基层材料种类、规格:  5mm胶合板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:  3mm胶合板
4.油漆品种、刷油遍数:  
	m2
	
	　
	　
	　

	57
	020301001001
	天棚抹灰
	1.抹灰厚度、材料种类:  801胶素水泥浆
	m2
	
	　
	　
	　

	58
	020301001002
	天棚抹灰
	1.类型:  楼梯底板
2.抹灰厚度、材料种类:  801胶素水泥浆
	m2
	
	　
	　
	　

	59
	020301001003
	天棚抹灰
	1.类型:  阳台板
2.抹灰厚度、材料种类:  801胶素水泥浆
	m2
	
	　
	　
	　

	60
	020301001004
	天棚抹灰
	1.类型:  挑檐板
2.抹灰厚度、材料种类:  801胶素水泥浆
	m2
	
	　
	　
	　



	61
	020302001001
	天棚吊顶
	1.吊顶形式:  装配式轻钢龙骨
2.龙骨材料种类、规格、中距:  U型轻钢龙骨横撑CB50*20,中距1200mm  U型轻钢次龙骨CB50*20,中距429mm
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:   纸面石膏板
4.油漆品种、刷漆遍数:  白水泥浆 两遍
	m2
	
	　
	　
	　

	62
	020401001001
	镶板木门
	1.门类型:  造型门
2.框截面尺寸、单扇面积:  2400*2700 
	樘
	1
	　
	　
	　

	63
	020401004001
	胶合板门
	1.门类型:  单扇门
2.框截面尺寸、单扇面积:  900*2400 
	樘
	4
	　
	　
	　

	64
	020401004002
	胶合板门
	1.门类型:  单扇门
2.框截面尺寸、单扇面积:  900*2100  
	樘
	2
	　
	　
	　

	65
	020402005001
	塑钢门
	1.单扇面积:  
	樘
	1
	　
	　
	　

	66
	020406007001
	塑钢窗
	1.单扇面积:  
2.1500*1800:  
3.MC-1:  
	樘
	1
	　
	　
	　

	67
	020406007002
	塑钢窗
	1.单扇面积:  
2.1500*1800:  
3.C-1:  
	樘
	8
	　
	　
	　

	68
	020406007003
	塑钢窗
	1.单扇面积:  
2.1800*1800:  
3.C-2:  
	樘
	2
	　
	　
	　

	69
	020504001001
	木板、纤维板、胶合板油漆
	1.底油一遍:  
2.刮腻子二遍:  
3.油漆品种、刷漆遍数:  调和漆二遍
	m2
	
	　
	　
	　

	70
	020507001001
	刷喷涂料
	1.基层类型:  纸面石膏板
2.腻子种类:  耐水腻子
3.刮腻子要求:  满刮2mm厚腻子找平
4.涂料品种、刷喷遍数:  水性耐擦洗涂料  两遍
	m2
	
	　
	　
	　



	71
	020507001002
	刷喷涂料
	1.基层类型:  801素水泥砂浆抹灰
2.腻子种类:  防裂腻子，耐水腻子
3.刮腻子要求:  板底满刮3mm厚底基防裂腻子  满刮2mm厚面层耐水腻子
4.涂料品种、刷喷遍数:  水性耐擦洗涂料 两遍
	m2
	
	　
	　
	　

	72
	020507001003
	刷喷涂料
	1.阳台、挑檐栏板外装修:  
2.涂料品种、刷喷遍数:  绿色仿石涂料
	m2
	
	　
	　
	　

	73
	020507001004
	刷喷涂料
	1.基层类型:  水泥砂浆抹灰
2.阳台栏板内装修:  
3.涂料品种、刷喷遍数:  耐擦洗白色涂料
	m2
	
	　
	　
	　

	74
	020507001005
	刷喷涂料
	1.内墙:  
2.涂料品种、刷喷遍数:  水性耐擦洗涂料
	m2
	
	　
	　
	　


措施工程清单与计价表
措施工程清单与计价表〔一〕
表1.2   措施工程清单与计价表〔一〕
工程名称：第页共页
	序号
	工程名称
	计算根底
	费  率〔%〕
	金  额〔元〕
	

	
	
	
	
	
	

	
	通用措施工程
	
	
	
	

	1
	现场平安文明施工
	
	
	
	

	
	根本费
	
	
	
	

	
	考评费
	
	
	
	

	
	奖励费
	
	
	
	

	2
	夜间施工
	
	
	
	

	3
	冬雨季施工
	
	
	
	

	4
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	5
	临时设施
	
	
	
	

	6
	材料与设备检验试验
	
	
	
	

	7
	赶工措施
	
	
	
	



	8
	工程按质论价
	
	
	
	

	
	专业工程措施工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	


注：本表适用于以“费率〞计价的措施工程。
措施工程清单与计价表〔二〕
表1.3   措施工程清单与计价表〔二〕
工程名称：第页共页
	序号
	工程名称
	金  额〔元〕

	
	通用措施工程
	

	1
	二次搬运
	

	2
	大型机械设备进出场及安拆
	

	3
	施工排水
	

	4
	施工降水
	

	5
	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施
	

	6
	特殊条件下施工增加
	

	
	专业工程措施工程
	

	7
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	

	8
	脚手架
	

	9
	垂直运输机械
	

	10
	室内空气污染测试
	

	
	
	



	
	
	


注：1、本表适用于以“项〞计价的措施工程，具体组成由投标人按江苏省计价表规定组价，在措施工程费用分析表中列出。
       2、本表中的“地上、地下设施，建筑物的临时保护设施〞和“特殊条件下施工增加〞工程可以不进行费用组成分析，直接按金额报价。
       3、专业工程中的“模板〞和“脚手架〞工程，除招标人另有要求的，一般应按江苏省计价表规定的计算规那么进行费用组价。
1.5其他工程清单与计价汇总表
表1.4  其他工程清单与计价汇总表
工程名称： 标段：   第页共页
	序号
	工程名称
	计量单位
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见
表

	2
	暂估价
	
	
	

	
	材料暂估价
	
	
	明细详见
表

	
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见
表

	3
	计日工
	
	
	明细详见
表

	4
	总承包效劳费
	
	
	明细详见
表

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	－



注：材料暂估单价进入清单工程综合单价，此处不汇总。
暂列金额明细表
表1.5  暂列金额明细表
工程名称：第  页共页
	序号
	工程名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	    1
	
	
	
	

	    2
	
	
	
	

	    3
	
	
	
	

	    4
	
	
	
	

	    5
	
	
	
	

	    6
	
	
	
	

	    7
	
	
	
	

	    8
	
	
	
	

	    9
	
	
	
	

	    10
	
	
	
	

	    11
	
	
	
	

	合    计
	
	－


注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
材料暂估单价表
表1.6 材料暂估价格表
工程名称：第页共页
	
	
	
	
	
	
	
	
	备注
	



	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等要求
	单位
	数量
	单价〔元〕
	合价〔元〕
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表前五栏与第七栏由招标人填写，投标人应填写“数量〞、“合价〞与“合计〞栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料暂估单价计入。
 2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。
3、此表中的暂估价材料均为由承包人供给的材料。
1.5.3专业工程暂估价表
表1.7 专业工程暂估价表
工程名称：   标段：    第  页共  页
	序号
	工程名称
	工程内容
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
1.5.4计日工表
表1.8  计 日 工表
工程名称：  标段：   第  页共页
	编号
	工程名称
	单位
	暂定数量
	综合单价
	合价

	一
	人    工
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	人 工 小 计
	

	二
	材    料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	



	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	材 料 小 计
	

	三
	施工机械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	总    计
	


注：此表工程名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。
1.5.5总承包效劳费计价表
表1.9  总承包效劳费计价表
工程名称：第  页共页
	序号
	工程名称
	工程价值(元)
	效劳内容
	费率(%)
	金额(元)

	1
	发包人发包专业工程
	
	
	
	

	2
	发包人供给材料
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