
都（匀）香（格里拉）高速公路六盘水至威宁（黔滇界）（TYK16+000～TYK24+077.569）

路基石方控制爆破与机械破碎开挖
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[bookmark: _Toc435537110][bookmark: _Toc449172559]一、工程简介
[bookmark: _Toc435537111][bookmark: _Toc449172560]1．编制依据
（1）《都（匀）香（格里拉）高速公路六盘水至威宁（黔滇界）LWTJ-7合同段施工招标文件》。
（2）《都（匀）香（格里拉）高速公路六盘水至威宁（黔滇界）LWTJ-7合同段投标文件》。
（3）《都（匀）香（格里拉）高速公路六盘水至威宁（黔滇界）LWTJ-7合同段两阶段施工图设计文件》（第二册 第1、2分册，第五册 第1分册）（贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司，二0一五年十一月）。
（4）《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006。
（5）《公路工程施工安全技术规范》（JTGF09-2015）。
（6）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）。
（7）本标段对施工现场考察和勘验所获取的相关资料，范围内出、入口施工便道的现场考察资料及周边建筑布置情况。
（8）本单位现有的技术能力、机械设备、施工管理水平及多年来参加高速公路建设所积累的施工经验。
[bookmark: _Toc435537112][bookmark: _Toc449172561]2．工程概况
本标段起于水城县纸厂乡，接LWTJ-6标段终点，起点桩号TYK16+000。本标段终点止于六盘水市水城县勺米乡鱼塘村，在此设鱼塘枢纽互通与杭瑞高速公路毕节至都格段（简称“毕都高速”）相交，终点桩号为TYK24+077.569，路线全长8.330581公里。



我部施工的以下路堑挖方均为高边坡，且地处横坡陡峻，横坡坡度均在45°～90°之间，其中TYK20+700～TYK20+790、TZK20+640～TZK20+807段挖方下方邻近村民房屋；TYK21+611～TYK21+960、TZK21+601～TZK21+920段挖方左侧下方为戛家寨一村道约5米，为当地村民、学生上、放学的主要通行要道；TYK22+900～TYK23+180、TZK22+900～TZK23+174段挖方起点位于水白铁路上方，交通量大，约十分钟就有一辆火车通过，终点位于狭岩大桥0#桥台，且桥台下方为鱼塘村村民主要通道。为确保施工安全，减小对当地村民的出行干扰、生活和铁路的营运安全，我部拟对以下边坡进行控制爆破辅助机械破碎开挖：
	序号
	段落桩号
	挖方
	土方（%）
	石方（%）
	备注

	1
	TYK20+700～TYK20+790
	14869
	20
	80
	

	2
	TZK20+640～TZK20+807
	107051
	20
	80
	

	3
	TYK21+611～TYK21+960
	214029
	20
	80
	

	4
	TZK21+601～TZK21+920
	17510
	20
	80
	

	5
	TYK22+900～TYK23+180
	221405
	20
	80
	

	6
	TZK22+900～TZK23+174
	131932
	20
	80
	

	合计
	706796
	
	
	


[bookmark: _Toc435537113][bookmark: _Toc449172562]二、施工准备
[bookmark: _Toc449172563][bookmark: _Toc435537114]1．施工组织机构
为确保本工程保质保量按期完成施工任务，我部将集中精良的机械设备，组织优秀的施工队伍进行本工程施工，设立强有力的六威七标项目经理部，对人员、机械设备、材料实行统一管理，统一调度。

施工组织机构框图

[image: 组织机构图.png]
[bookmark: _Toc435537115][bookmark: _Toc449172564]2．内业准备
施工图纸及设计文件均已熟悉完，控制点复测及原地面复测已经完成。
[bookmark: _Toc435537116][bookmark: _Toc449172565]3．人员、设备准备
人员配置如下：
	序号
	岗位
	人数

	1
	现场负责人
	3

	2
	质检工程师
	2

	3
	现场工程师
	3

	4
	技术员
	3

	5
	专职安全员
	6

	6
	材料员
	2





机械设备、安全设施配置如下：
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	挖掘机
	9台
	

	2
	液压岩石破碎锤
	9台
	

	3
	装载机
	1台
	

	4
	振动压路机
	1台
	

	5
	自卸车20T
	30辆
	

	6
	全站仪
	3台
	

	7
	空压机
	6台
	

	8
	高强度安全网
	？m2
	


[bookmark: _Toc435537117][bookmark: _Toc449172566]三、开挖原则
1. 石方开挖采用自上而下分层开挖的方式进行施工，由高到低，由里向外逐层开挖，严禁掏底开挖。
[bookmark: _Toc435537118][bookmark: _Toc449172567]四、主要施工方法
[bookmark: _Toc449172568]（一）石方控制爆破
对于石质较硬的地段,采用风枪钻孔、控制松动爆破方法进行施工，边坡开挖至设计坡面线之前预留50～100cm，采用机械冷开挖进行坡面修整至设计线。
炸药使用专用防爆车辆进行。控制爆破施工采用多台阶、小孔距、浅孔松动控制爆破方案，其特点:“眼较浅、密打眼、少药量、强覆盖、间隔微差”，在爆破中做到“松而不散，散而不滚、碎而不飞”。用不同方向上的抵抗线差别和起爆顺序控制爆破时岩石移动方向，利用钢轨排架防护和“炮被”覆盖相结合的防护措施，抑制爆破飞石、滚石。
①控制爆破施工方法
采用以下三种控爆方法单独或配合使用进行施工。

A.静态破碎剂

对于该区段紧靠路的危石，采用静态破碎剂处理，孔距25～30cm，破碎剂用水稀释后灌注炮孔，离孔口20cm停止并堵塞，常温下24小时即可裂开。
B.薄层剥离
即采取小的爆破参数进行的剥离控制爆破，力求做到岩石原地龟裂松动即可，清除表土后，利用薄层剥离使之逐步形成台阶工作面。薄层剥离台阶工作面示意见“薄层剥离台阶工作面示意图”。
C.小台阶法
小台阶法即浅孔台阶松动爆破法，是自上而下逐步形成台阶，进行松动控制爆破的开挖方法，每级台阶高2.5m，台阶宽2.2m（沿线路方向）。

爆破作业工艺流程图
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②爆破参数的选择
根据以上三种施工方法，用于不同的位置及岩石岩性不同而选用不同的爆破参数，基本参数见“爆破参数表”。
③光面爆破施工方法



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/807104135024006031
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