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建设项目名称
阜宁县串通河治理工程项目
项目代码
2308-320923-89-01-483407
建设单位联系人
***
联系方式
******
建设地点
 
 
江苏
 
省（自治区） 
盐城 
市
 
阜宁 
县（区）
 
/
乡（街道）
 
/
（具体地址）
地理坐标
（起点：
119
°
51
′
49.696 
秒，
42
°
48
′
84.899
″ 终点：
119
°
57
′
3.031
″，
33
°
46
′
19.097
″）
建设项目行业类别
“五十一、水利”中“
128
、
河湖整治（不含农村塘堰、水
渠）”
用地（用海）面积（
m
2
）
/
长度（
km
）
永久占地 
68.31 
亩，临时占
地 
254.19 
亩
/
长度 
11.51km
建设性质
☑
新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
建设项目申报情形
☑
首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目
项目审批
（核准
/ 
备案
）
部门
（选填）
阜宁县行政审批局
项目审批（核准
/ 
备案）文号（选填）
阜行审投资〔
2023
〕
87 
号
总投资
（
万
元）
7018
环保投资（万元）
311.21
环保投资占比（
%
）
4.43
施工工期
12 
个月
是否开工建设
☑
否
□是：
 
专项评价设置情况
无
规划情况
1
、《淮河流域综合规划（
2012-2030
）》（国务院，国函〔
2013
〕
35
号）
2
、《江苏省“十四五”水利发展规划》江苏省人民政府办公厅
（
苏政办发〔
2021
53
号）
3
、《江苏省里下河区水利治理规划》
4
、《盐城市人民政府办公室关于印发盐城市“十四五”水利发展规划的通知
（盐政办发〔
2021
〕
69
号）。
规划环境影响
评价情况
无
)
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规划及规划环境影响评价符合性分析

1、与《淮河流域综合规划（2012-2030）》符合性分析
国务院以国函〔2013〕35号批复了《淮河流域综合规划（2012-2030）》根据规划，到2020年，建成较为完善的防洪除涝减灾体系，进一步控制山丘区洪水，重点平原洼地的除涝能力明显提高；重要支流得到进一步治理。到2030年，建成适应流域经济社会可持续发展、维护良好水生态的整体协调的水利体系。建成完善的流域防洪除涝减灾体系，各类防洪保护区的防洪标准达到国家规定的要求，除涝能力进一步加强。
本项目串通河整治工程建设后使区域的防洪除涝能力明显提高，设计防洪标准为20年一遇，设计排涝标准为10年一遇，符合规划要求。
2、与《江苏省“十四五”水利发展规划》符合性分析
江苏省人民政府办公厅以苏政办发〔2021〕53号文件发布了《江苏省“十四五”水利发展规划》（下称“《规划》”）。根据规划，2025年目标为初步构建标准较高、功能齐全、节约高效、保障有力的现代水安全保障体系， 进一步提升防洪保安能力、水资源保障能力、生态保护能力和系统治水能力， 为江苏现代化建设与高质量发展强化水利保障，为美丽江苏建设增添水韵成色。区域骨干河道防洪标准基本达到20年一遇，除涝标准，淮河流域片区域达到5－10年一遇，长江、太湖流域片达到10－20年一遇。各级城市防洪达到国家规定的防洪标准，重要河道达到20年一遇排涝标准。全省江河堤防达标率达到86%以上。
本项目所在的串通河在《江苏省骨干河道名录（2018年修订）》中属于“跨县重要河道”中淮河流域内118号，故属于区域性骨干河道，串通河设计排涝标准为10年一遇，防洪标准为20年一遇。排涝满足淮河流域片区域5-10 年一遇标准要求；防洪满足作为区域骨干河道的防洪标准即20年一遇要求。故本建设符合《江苏省“十四五”水利发展规划》。
3、与《江苏省里下河区水利治理规划》符合性分析
根据《江苏省里下河区水利治理规划》，里下河腹部地区及斗北区坚持“上抽、中滞、下排”的治理方针，巩固、扩大、延伸骨干自排入海通道， 提高下排能力和受益范围；重点推进腹部退圩还湖工程，恢复、巩固湖荡滞
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蓄能力；新辟北部快速排水通道和下移挡潮闸，改善自排区中下游围水区排水条件；结合区域供水建设周边排水泵站，加强圩区建设与管理，遇超标准洪水实施圩区限排调度，并利用部分低洼圩区滞蓄；畅通内部河网，提高调度能力。
本项目属于河湖整治工程，项目建设完成后能够提高里下河区排涝标准
改善区域防治治理能力，保障河道之间排水通畅性。因此，本项目符合《江
苏省里下河区水利治理规划》中相关要求。
4
、本项目与《盐城市“十四五”水利发展规划》相符性分析
对照《盐城市“十四五”水利发展规划》，规划重点工程为：水安全保障工程、水资源支撑工程、水生态保护工程、水利管理与服务体系建设工程
本项目为串通河综合治理工程，属于水安全保障工程中的区域骨干道河
道治理工程；本项目的实施可提升串通河水环境质量，进一步提高串通河区域灌排标准，符合《盐城市“十四五”水利发展规划》要求。
其他符合性分析
1
、
“
三线一单
”
符合性分析
（
1
）与生态红线相符性分析
对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（
苏政
发〔
2018
〕
74 
号
）
、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知
（苏政发〔
2020
〕
1 
号），距离项目生态空间管控区域具体位置分布详见附图。项目周边生态红线情况详见下表。
表
 
1-1
项目周边生态红线一览表
生态空间保护区域
名
主导生态功能
范围
方位与距离
国家级
生态保护红线范围
生态空间 
管控区域范围
通榆 
河
（
阜
宁县清水通道
维护区
）
水源水质保护
/
阜宁县境内通榆河水域及
两岸纵深各 
1000
 
米的陆
域范围，扣减与通榆河饮
用水水源保护区重叠区 
域，总面积 
62.49km
2
。
西，
30m
)
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通榆 河（阜宁县饮用水源保护区
	







）饮用水水源保护区
	取水口位于经济开发区北陈居委会
（E 119°52′42〞，N 33°38′42
〞）。一级保护区：取水口为中心， 上溯 1000 米，下延 500 米，上游至开发区路庄居委会五组，下游至开发区北陈村三组范围内的水域。与一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤 脚外 100 米范围内的陆域。二级保护
区：一级保护区以外上溯 2000 米，
下延 500 米上游从开发区路庄居委会五组至开发区路庄居委会一组，下游从开发区北陈村三组至开发区北陈村四组，以及与其平交胜利河、串通河和马路圩河上溯 2000 米范围内的水域；与二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外 100 米范围内的陆域，总面积 5.31km2。
	








/
	








西，
110m

	
	阜宁金沙湖省级湿地公园
	

湿地生态系统保护
	
阜宁金沙湖省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等），总面积 4.35km2。
	
阜宁金沙湖省级湿地公园总体规划中确定的除湿地保育区和恢复重建区外的其他区域，总面积 0.4km2
	


4.4km
。

	
	金沙湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区
	



渔业资源保护
	核心区四周拐点经纬度坐标分别为：
119°47′34″E，33°43′39″N；
119°47′05″E，33°44′05″N；
119°46′52″E，33°43′54″N；
119°47′07″E，33°43′33″N；
119°47′06″E，33°43′25″N；
119°47′15″E，33°43′35″N。
总面积 0.72km2。
	


金沙湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区批复范围除核心区外的区域，总面积 6.84km2 。
	



3.8km

	
	本项目涉及江苏省国家级生态保护红线规划与江苏省生态空间管控区域规划中的“通榆河（阜宁县）清水通道维护区”及“通榆河（阜宁县）饮用水源保护区”，串通河与通榆河为交汇关系，本项目河道治理范围为与通榆河交汇东段，不涉及通榆河。
根据《江苏省河道管理条例》要求：“第二十七条 在河道管理范围内禁止下列活动：（一）倾倒、排放、堆放、填埋矿渣、石渣、煤灰、泥土、泥浆、垃圾等废弃物；（二）倾倒、排放油类、酸液、碱液等有毒有害物质；
（三）损坏堤防、护岸、闸坝等各类水工程建筑物及防汛、水文、通讯、供电、观测、自动控制等设施；（四）在行洪、排涝、输水河道内设置影响行
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水的建筑物、构筑物、障碍物或者种植阻碍行洪的林木或者高秆作物；（五） 在堤防和护堤地建房、垦种、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动；（六）其他侵占河道、危害防洪安全、影响河势稳定和破坏河道水环境的活动。第二十八条 涵、闸、泵站、水电站应当设立安全警戒区。”
根据《江苏省通榆河水污染防治条例》及《盐城市人民政府关于进一步 加强通榆河保护区项目准入管理的通知》要求：“通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区，新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区。第三十六条 通榆河一级保护区、二级保护区内禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目；（二）在河道内设置经营性餐饮设施；（三）向河道、水体倾倒工业废渣、水处理污泥、生活垃圾、船舶垃圾；（四）将畜禽养殖场的粪便和污水直接排入水体；（五） 将船舶的残油、废油排入水体；（六）在水体洗涤装贮过油类、有毒有害物品的车辆、船舶和容器以及污染水体的回收废旧物品；（七）法律、法规禁止的其他行为。第三十七条 通榆河一级保护区内禁止下列行为：（一）新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目；（二）新设排污口；（三）建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场；（四）使用剧毒、高残留农药；（五）新建规模化畜禽养殖场；（六） 在河堤迎水坡种植农作物；（七）在河道内从事网箱、网围渔业养殖，设立鱼罾、鱼簖等各类定置渔具。第三十八条 通榆河一级、二级保护区限制下列行为：（一）新建、扩建港口、码头；（二）设置水上加油、加气站点；（三） 法律、法规限制的其他行为。”
本项目属于河道整治工程，有利于改善区域水环境，提升居住环境质量。项目实施不涉及《江苏省通榆河水污染防治条例》、《盐城市人民政府关于
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进一步 加强通榆河保护区项目准入管理的通知》、《江苏省河道管理条例》文件中禁止或者限制的建设内容。因此，本项目的建设符合国家级生态保护红线规划与生态空间管控区域规划要求。
（2） 环境质量底线相符性分析

根据《2022 年阜宁县环境质量状况公报》，2022 年阜宁县城环境空气中 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、臭氧（O3）均达标，因此项目所在区域大气环境质量判定为达标区。2022 年境内地表水水质总体良好，水质总体达到或优于Ⅲ类断面比例达 100%，县级在用饮用水源水质稳定达标， 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，通榆河北陈备用水源地于汛期个别月份水质出现超标。2022 年县城区声环境质量状况总体较好，昼间区域噪声及道路交通噪声平均等效声级仍维持在上年水平， 城区功能区噪声昼夜达标情况良好。
项目施工期会产生一定的污染物，如废水、废气、设施运行产生的噪声等，在采取相应的污染防治措施后，均能达标排放，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成较大的不良影响，不会改变区域环境质量。随着施工期的结束，污染影响随之消失。施工排放的噪声经降噪措施后可满足达标排放要求，不会改变区域环境质量，满足环境质量底线要求。
河道治理工程完成后，将改善河道水环境、提高生态环境质量，项目的实施更够有效的提升区域水环境质量，对当地环境属于正效益。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。
（3） 资源利用上线
本项目施工及运营过程中所用的资源主要为水、电等。项目所在地自来水管网和电网覆盖了工程所在地区的全部区域，水、电供应基础设施完备， 为本项目提供了优越的水、电供应条件。施工用水由市政管网提供，施工用电使用附近电网引接。
本项目为河道综合治理工程项目，主要建设内容包括河道疏浚工程、河道防护工程及沿线影响建筑物工程等，永久占地面积约为 68.31 亩，均为国有土地；项目建成后所用的资源主要为电能，用电量较小，符合资源利用上
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线标准。
（
4
）环境准入负面清单
项目国家产业政策相符性分析。
表 
1-2 
项目与国家产业政策相符性分析
序
号
文件
符性分析
1
《产业结构调整指导目录
（
2024
 
年本）
《产业结构调整指导目录（
2024
 
年本）》本项目属于该目录中鼓励类第二大项水利 
类第 
3
 
条中的江河湖海堤防建设及河道治理
工程。
2
《市场准入负面清单（
2022 
版）》
经查本项目不属于其中禁止或许可事项。
3
《限制用地项目目录（
2012 
年本）》
《禁止用地项目目录（
2012 
年本）》
本项目用地性质为工业用地，不在《限制用
、
地项目目录
（
2012
 
年本
）
》、《禁止用地项
目目录（
2012 
年本）》中。
4
《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁
止目录》（苏办发〔
2018
〕
32 
号）
经查，本项目不属于限制、淘汰、禁止类项
目。
5
《江苏省限制用地项目目录（
2013
 
年
本
）
》、《江苏省禁止用地项目目录
（
2013 
年本）》
本项目用地性质为工业用地，不在《江苏省
限制用地项目目录
（
2013 
年本
）
》、《江苏省禁止用地项目目录（
2013 
年本）》中。
由表 
1-3 
可知，本项目符合国家及地方产业政策要求。
（
5
）与“三线一单”生态环境分区管控实施方案的对照
对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通
知》
（
苏政发〔
2020
〕
49
 
号）
，本项目属于淮河流域；对照《盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（盐环办〔
2020
〕
200 
号），本项目所
在地属于一般管控区，其环境管控单元准入清单见表 
1-3
、
1-4
。
表 
1-3 
江苏省省域生态环境环境管控要求表
管控类别
要求
相符性分析
淮河流域
空间布局约束
禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河 
流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的 
小型企业。
落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河
- 
级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、 造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、 
铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加
工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。
在通榆河
-
级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向
水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮
存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，
本 项 目 为 串 通
河
（
阜宁段
）
整
治工程，不涉及管控要求，符合
文件要求。
)









，
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	禁止新建规模化畜禽养殖场。
	

	
	污染物排放管
控
	按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控 制制度。
	

	
	环境风
	禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输
	

	
	险防控
	的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。
	

	
	资源开发效率要求
	
限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结 构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。
	

	
	表 1-4 环境管控单元准入清单表

	
	管控
	要求
	相符性分析

	
	类别
	
	

	
	



空间布局约束
	（1） 各类开发建设活动应符合盐城市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。
（2） 禁止引进列入《盐城市化工产业结构调整指导目录（2015 年本）》（盐政办发
〔2015〕7 号）淘汰类的产业。
（3） 位于通榆河保护区的建设项目，符合
《江苏省通榆河水污染防治条例》等相关要
	
本项目符合相关总体规划、 控制性详细规划、土地利用规划等相关要求，不属于淘汰类项目、不属于通榆河保护区，符合文件要求。

	
	
	求。
	

	
	



污染物排放管控
	（1） 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。
（2） 进一步开展管网排查，提升污水收集效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。
（3） 加强农业面源污染治理，严格控制化
肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水
	


本项目为串通河（阜宁段）整治工程，为有利水质改善的工程建设， 符合要求。

	
	
	产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放
	

	
	
	量。
	

	
	


环境风险防控
	（1） 加强环境风险防范应急体系建设， 加强环境应急预案管理， 定期开展应急演练， 持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。
（2） 合理布局商业、居住、科教等功能区
块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放
	

本项目建设严格落实施工期风险应急预案要求。

	
	
	较大的建设项目布局。
	

	
	

资源开发效率要求
	（1） 优化能源结构，加强能源清洁利用。
（2） 万元 GDP 能耗、万元 GDP 用水量等指标达到市定目标。
（3） 提高土地利用效率、节约集约利用土地资源。
（4） 严格按照《高污染燃料目录》要求，
落实相应的禁燃区管控要求。
	

项目资源利用主要包 括水、电能等，不超出当地资源利用上限。
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	对照表 1-4，本项目建设符合《盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（盐环办〔2020〕200 号）中的环境准入条件。
（6）与“长江经济带发展负面清单指南”的相符性分析
①对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 版）》，项目属于河道整治项目，不属于禁止建设的项目类型，符合“长江经济带发展负面清单指南”要求。本项目与关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行， 2022 版）》的通知相符性分析详见表 1-5。
表1-5项目与关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》的
通知相符性分析表

	
	序号
	管控条款
	本项目情况
	符合性说明

	
	

1
	禁止建设不符合国家港口布局规划以及港口 总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长 江干线过江通道布局规划》的过长江干线通
道项目。
	

不涉及。
	

符合

	
	

2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和 河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范 围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	

不涉及。
	

符合

	
	


3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段 范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护 水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、  旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项
目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和 河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的
投资建设项目。
	

项目属于河道治理类项目，有利于水源保护。
	



符合

	
	

4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范 围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投 资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和 河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	

不涉及。
	

符合

	
	



5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、
保留区内投资建设不利于水资源及自然生态
	


项目属于河道治理类项目，有利于水资源及自然生态保护
	



符合
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保护的项目。
6
禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改
设或扩大排污口。
不涉及。
符合
7
禁止在“一江一口两湖七河”和 
332 
个水生生物保护区开展生产性捕捞。
不涉及。
符合
8
禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范 围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止 在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸 线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、 冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环
境保护水平为目的的改建除外。
不涉及。
符合
9
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、 化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污
染项目。
不涉及。
符合
10
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化
工等产业布局规划的项目。
不涉及。
符合
11
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁 止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生 产落后工艺及装备项目。禁止新建、扩建不 符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业 的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能
耗高排放项目。
不涉及。
符合
②与《长江经济带发展负面清单指南
（
试行，
2022 
版
）
江苏省实施细则
的相符性分析
本项目与关于印发《长江经济带发展负面清单指南（
试行，
2022
 
版
）
江
苏省实施细则》的通知相符性分析详见表 
1-6
。
表
1-6
项目与关于印发《长江经济带发展负面清单指南
（
试行，
2022
版
）
江苏
省实施细则》的通知相符性分析表
序号
管控条款
本项目情况
符合性说明
1
1.
禁止建设不符合国家港口布局规划和《江
苏省沿江沿海港口布局规划
（
2015-2030 
年
）
《江苏省内河港口布局规划
（
2017-2035
 
年
） 
以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁 
止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》  
的过长江通道项目。
》
》
不涉及。
符合
2
严格执行《中华人民共和国自然保护区条
例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的 岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营
项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏
不涉及。
符合
)






























》


 (
—
10
—
)


	
	
	省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和
省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项 目。
	
	

	
	






3
	严格执行《中华人民共和国水污染防治法》
《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强 饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防 治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的 岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水 设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、  畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投 资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区 的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放 污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源 准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对 水体污染严重的投资建设项目，改建项目应 当消减排污量。
	





项目属于河道治理类项目，有利于水源保护。
	






符合

	
	



4
	严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办 法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保 护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围 海造地或围填海等投资建设项目。严格执行
《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿 地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线 和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	



不涉及。
	



符合

	
	






5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁 止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》 划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事 关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治 理、供水、生态环境保护、航道整治、国家 重要基础设施以外的项目。长江干支流基础 设施项目，应按照《长江岸线保护和开发利 用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等 要求，按规定开展项目前期论证并办理相关 手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区 划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项 目。
	





项目属于河道治理类项目，有利于水资源及自然生态保护
	






符合

	
	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改
设或扩大排污口。
	不涉及。
	符合

	
	

7
	禁止长江干流、长江口、34 个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。
	

不涉及。
	

符合
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8
	禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、 扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公 里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河
道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。
	

不涉及。
	

符合

	
	

9
	禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改 建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以 提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	

不涉及。
	

符合

	
	
10
	禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展
《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。
	
不涉及。
	
符合

	
	11
	禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省
布局规划的燃煤发电项目。
	不涉及。
	符合

	
	

12
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。
	

不涉及。
	

符合

	
	13
	禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新
建化工项目。
	不涉及。
	符合

	
	14
	禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动。
	不涉及。
	符合

	
	（8）结论
综上所述，本项目符合“三线一单”要求。
2、与《省生态环境厅关于印发江苏省重点行业堆场扬尘污染防治指导意见（试行）的通知》（苏环办〔2021〕80 号）相符性分析
本项目存在施工场地，对照《省生态环境厅关于印发江苏省重点行业堆场扬尘污染防治指导意见（试行）的通知》（苏环办〔2021〕80号）相符性分析见下表所示。
表1-7 与苏环办〔2021〕80号相符性分析

	
	内容
	具体要求
	符合性说明

	
	


物料储存
	对水泥稳定（级配）碎石/水泥混凝土拌和站、预制场、钢筋加工厂、沥青混凝土拌和站实施封闭管理，混凝土拌和站、预制场应设置自动喷淋设施，鼓励建立水泥拌和、预制一体化封闭厂房。石灰石消解过程必须密闭进行，其他产生扬尘的物料
应当密闭贮存；不具备密闭贮存条件的，
	项目施工场地不设置混凝土搅拌站，均就近购买成品混凝土。项目临时物料堆场采取顶棚、围墙进行密闭储存；项目废弃土方运至指定的渣土处理场地、建筑垃圾运至指定建筑垃圾堆场或回收利用、河道淤泥
外售制砖；根据以上分析，本项目物
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	在其周围设置不低于堆放物高度的围挡
并有效覆盖。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应及时运输到指定场所进行处置。
	料储存环节符合文件要求。

	
	










施工作业环节
	建设工程开工前，建设单位应当在施工现 场周边设置不低于 2.5m 的围挡，施工单 位应当对围挡进行维护。围挡底部设有防溢座，围挡拼接处无缝隙且保持围挡及围挡附近整洁；围挡进行美化，与周边环境 相符；密目式安全网或防尘布的覆盖率达100%，并保证覆盖物清洁。在建筑结构 脚手架外侧设置有效抑尘的密目式安全  立网或防尘布。土方开挖、清运建筑垃圾 等作业时，应当采取洒水、喷淋等湿法作 业，存放超过 48 小时以上的临时存放的 土方、建筑垃圾应采用防尘网覆盖。风速 达到 5 级及以上时，应暂停土方开挖、 土方回填、灰土拌和、摊铺整平、路面基层清理、沥青洒布、沥青混凝土摊铺。因 大风、空气重污染，按照相关规定停止产 生扬尘污染的施工作业后采取定时洒水、 覆盖等降尘措施，并对施工现场内可能被 大风损坏的围挡，覆盖等措施进行巡检， 及时修复。
	





建设单位在施工现场周边设置不低 于 2.5m 的围挡，密目式安全网或防 尘布的覆盖率达 100%，并保证覆盖 物清洁。土方开挖、清运建筑垃圾 等作业时，均采取洒水等湿法作业， 存放超过48 小时以上的临时存放的 土方、建筑垃圾应采用防尘设施覆 盖等。风速达到 5 级及以上时，暂 停土方开挖、土方回填等产生扬尘 的施工作业，定时洒水、覆盖。项 目施工作业环节符合要求。

	
	



物料装 卸、运 输、输送环节
	建筑垃圾、土方、砂石浆等流散物料，应当依法使用符合要求的运输车辆。散装建筑材料、建筑垃圾、土方、沙石运输车辆必须封闭或苫盖严密，装载物不得超过车厢挡板高度，防止材料沿途泄漏、散落或者飞扬对施工现场内主要道路和物料堆 放场地进行硬化，对其他场地进行覆盖或者临时绿化，对土方集中堆放并采取覆盖或者固化措施。路面清扫时，宜采用人工洒水清扫或高压清洗车冲刷清扫。施工作业大门处应设置自动洗车设施，施工车辆经除泥、冲洗后驶出工地，禁止车容车貌不洁、车箱未密闭、车轮带泥上路行驶。
	
项目建筑垃圾、土方等流散物料， 使用符合要求的运输车辆。物料运输车辆采用苫盖严密，装载物不超过车厢挡板高度，防止材料沿途泄漏、散落或者飞扬。对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬 化，对土方集中堆放并采取覆盖措施。路面清扫时，采用人工洒水清扫。施工作业大门处设置自动洗车设施，施工车辆经除泥、冲洗后驶出工地，符合要求。

	
	

监测监控环节
	
在拌和站、预制场、施工便道主要出入口及易产生扬尘的施工区域，安装环保在线监测、视频监控等智慧工地管理系统，扬尘监测数据传输至现场管理机构的监管平台。
	本次环评要求建设单位在主要出入口处安装环保在线监测、视频监控等智慧工地管理系统，并将扬尘监测数据传输至现场管理机构的监管平台。在落实本环评提出的要求后， 本项目施工期的监测监控环节符合
文件要求。

	
	根据表 1-7 分析，本项目施工场地符合江苏省重点行业堆场扬尘污染防
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	治指导意见的相关要求。

3、与《关于印发〈盐城市堆场扬尘防治指南（试行）〉的通知》（盐大气办〔2021〕2 号）相符性分析
表 1-7	本项目与《盐城市堆场扬尘防治指南（试行）》相符性分析

	
	内容
	具体要求
	符合性说明

	
	
	1. 为最大限度控制扬尘污染，堆场应尽可能实施全封闭。禁止露天无遮挡、无喷淋等易产生扬尘污染的方式堆存物料。在国、省控空气环境监测站点周围 3 公里范围内，港口、码头，铁路（含高速铁路）、高速公路、国道两侧 1 公里范围内，不得有露天堆场；在城镇常年主导风的上风向、居民集中区等周边 1 公里范围内，不得有露天堆场。
2. 封闭式料场必须有足够的强度，以满足抗风、抗压、抗爆要求，同时要具有良好的通 风、照明、防尘、消防、安全监测等设施， 满足安全生产要求。堆场封闭应采取全方位 封闭措施，对于受运输、生产配套设施等制 约无法全封闭的堆场，也应最大限度进行三
侧封闭。
	







1. 项目临时施工场地不设置露天堆场。
2. 项目封闭式料场委托有专业建设资质的设计施工单位建设，并委托有资质的监理单位监理，确保封闭式料场有足够强度，具备良好的通风、照明、防尘、消防、安全监测等设施，满足安全生产要求。本次环评要求施工单位具备完善的安全组织措施、操作流程，确保施工中的安全，待施工场地竣工验收合格后方可运行。
3. 本项目施工场地设置覆盖全场的喷淋装置。
4，项目封闭料场进出口安装自动感应卷帘门，无车辆通过时保持关闭状态。
根据上述分析，本项目封闭料棚符合文件要求。

	
	（一） 密闭料仓或封闭料棚
	3.封闭式料场设计施工单位必须有专业建设资质，施工过程中应委托相应资质的监理单 位监理，施工单位应有安全组织措施，操作 流程，确保施工过程中的安全。经竣工验收
合格后方可运行。
	

	
	
	4.对有防火、防爆和通风要求的堆场（如堆煤场），封闭应满足相关规范要求。围墙可采取实体墙与防风网、通风口相结合的方式： 实体墙不低于堆场（檐高）的 70%且不低于料堆场高度，通风口高度不超过堆场（檐高） 的 15%或 2 米（取二者中小值）；根据需要，
侧墙上可设置通风窗户，方便开启。
	

	
	
	5.封闭料棚应设有喷淋装置，喷淋范围应覆盖整个料堆。如所储存物料对含水率有严格要求或遇水会发生变化，堆场应安装有效集尘
除尘设施。
	

	
	
	6.封闭料棚进出口应安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时应保持关闭状态。
	

	
	（二）
防风
	1.防风抑尘网材质主要包括金属板、复合材料、玻璃钢。建设单位应根据地区风速、腐
	本次施工期建设单位将按文件要求，根据阜宁当地风速、
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	抑尘
网
（墙）
	蚀条件、工程投资等因素综合考虑选择防风
网材质。金属板材的优点是耐腐蚀性强（经 过表面处理）、抗风好、美观，板材可回收 再利用；缺点是密度大，造价相对较高。复 合材料优点是耐腐蚀性强、抗风好，缺点是 造价相对较高，不可再利用。玻璃钢材质优 点是价格便宜、耐腐蚀，缺点是抗风一般， 不可再利用，使用寿命相对较短。金属板材 防风网包括单峰、双峰、三峰等多种规格。 三峰板材安装简便，施工效率高，安装后整
体性能较好，抗风能力更强。
	腐蚀条件等因素选择防风抑
尘网，并按要求安装，防风网底部设置防溢座，并定期维护，保持拼接处无缝隙、整洁；根据上述分析，本项目防风抑尘网符合文件要 求。

	
	
	2.严禁使用彩布条及其他不符合强度要求的材料作为网面材料。堆场至少应在三侧安装防风网且堆场上风向必须安装防风网；防风网宜设置在距堆垛 2~3 倍堆垛高度距离处， 最近距离不宜小于 1 倍堆垛高度；防风网底
端应设置防溢座，防溢座之间无缝隙。
	

	
	
	3.建设单位应根据防风网庇护范围确定防风网高度，在庇护区内最高堆垛高度 1.1~1.5 倍内选取，同时防风网高度应不小于庇护区垂直防风网方向长度的 1/25；最佳高度为庇护区长度的 1/15。若堆场超过有效庇护范围，
应加高防风网或安装多组防风网。
	

	
	
	4. 防风网的开孔率以 20~50%为宜，最佳防风网的开孔率为 30%~40%。
5. 为防止堆场内物料外溢，防风网下部可设置
1.2~1.5 米的实体挡墙。
	

	
	
	1.防尘布须覆盖全部堆料，操作时直接在堆场
上遮盖。
	

	
	


（三） 苫盖
	2.苫盖面积不得小于料堆表面面积的 100%。在料堆表层苫盖防尘布应具备固定措施，做到刮风不开，宜采用重物压实和固定物拴牢 等方式，避免风力导致苫盖破损及料堆裸露。 苫盖接口应紧密，接口处互相叠盖，不留空隙；苫盖防尘布表面应拉挺、平整，避免折
叠和凹陷。
	项目废弃土方存储时，采用防尘布直接遮盖，防尘布面积大于堆场面积，并采取重物压实和固定物拴牢等固定措施；项目废弃的苫盖物料按规定存储，并合理处置，
符合文件要求。

	
	
	3.对废弃苫盖的物料不得随意丢弃，严格按照
相关规定妥善做好存储、处置。
	

	
	

（四） 喷淋
	1.堆场应设置自动喷淋系统，喷淋范围应覆盖所有料堆存放地面及作业面，喷洒均匀，喷洒设备扬程、射程半径、回转角度、仰射角等应满足抑尘要求，鼓励使用料堆表层、防 风网、庇护区、固化抑尘剂等喷淋抑尘措施，
在满足生产要求和物料特性的前提下，尽可
	1.项目施工场地委托有专业建设资质的设计施工单位建设，并委托有资质的监理单位监理，确保施工场地内覆盖自动喷淋系统，并配套建
设喷淋数据记录系统；根据
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	能增加物料含水率。
2. 喷淋频次应确保料堆潮湿，大风和重污染天气应增加喷淋频次和喷水量。
3. 配套建设具备数据记录功能的喷淋系统：喷淋系统记录并储存喷淋频次、喷水量、喷射压力等技术参数；数据保留时间不少于 30 天。
4. 在喷淋过程产生污水的应同时设置污水回收池、污水处理装置。
	天气情况调整喷淋频次和喷
水量，确保喷洒均匀。
2.项目施工场地内设置隔油池、沉淀池用于处理施工期间内产生的污水。
根据上述分析，本项目施工喷淋符合文件要求。

	
	



（五） 物料传输
	1. 应采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机传输物料，易起尘物料传输过程中应同时进行喷淋作业，最大限度抑制扬尘污染。
2. 前沿带式输送机应在两侧设置挡风板或防尘罩；带式输送机应设防尘罩、钢结构全封 闭型密封罩等防尘设施，确保货物输送过程 处于密闭状态。挡风板、防尘罩、密闭罩应 采用钢板、玻璃钢、彩钢板或其他能满足强 度要求的硬质、不易燃材料，同时在落料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。
	


项目物料运输采取封闭车辆运输，并在易起尘物料传输过程同时进行喷淋作业；项目落料、卸料等均在封闭的料棚内进行，符合文件要求。

	
	












（六） 运输管理
	


1. 堆场物料陆上运输必须采用全封闭厢式货 车，装载高度不得超出车厢高度，避免出现 因颠簸造成的遗撒现象，不得出现敞篷运输。 进出堆场的运输车辆严禁超载。堆场物料水上运输必须采用防尘网或防尘布全覆盖。
2. 物料装车过程中应采取喷淋、覆盖或其它抑尘措施；使用传输带输送的，传输带、转载点和卸载点应当密闭。
3. 堆场进出口处应进行地面混凝土硬化，建设车辆冲洗设施，冲洗设施应具备对运输车辆轮胎部位的冲洗能力，严禁带尘带土上路， 冲洗废水经处理后回用。
4. 与主干道相连、大宗物料运输的堆场周边道路必须进行硬化，并定期对路面进行清扫， 保证长期保洁。
5. 堆场周边市政道路、国道、省道、县乡路、村路有破损路面时，堆场负责人应及时联系相关部门对破损路面进行维护。
	1. 项目施工物料运输均采用封闭车厢货车运输，装在高度不高于车厢高度，不超载运输。
2. 项目装载过程中采取喷淋措施进行抑尘。
3. 项目施工场地地面均采取混凝土硬化，并在进出口处设置洗车平台，对出入车辆及其车辆进行冲洗，冲洗废水经隔油池、沉淀池处理后会用。
4. 项目不设置临时道路，均利用现有已硬化道路，施工期间定期对路面进行清扫，保持清洁。
5. 项目施工场地附近的道路由专人进行监管，出现破损由堆场负责人联系相关部门进行维护。
根据上述分析，本项目施工期内运输过程符合文件要 求。

	
	（七） 堆场管理
	1.所有搅拌、粉碎、筛分等易产生扬尘的作业， 应在封闭场所内进行；堆场内进行装卸、倒运等作业时应采取抑尘措施。
	1.本项目不设置混凝土搅拌站，均外购成品混凝土。2. 项目废弃土方装卸完毕后及




 (
—
16
—
)


	
	
	2. 采用苫盖的堆场装卸完毕后应及时采用防
尘布覆盖，装卸过程中喷水抑尘；在实施重污染天气应急管控时禁止打开苫盖进行装 卸、倒运等易产生扬尘的作业。
3. 采取防风抑尘网（墙）的堆场，应同时采取苫盖、喷淋措施，并安装扬尘在线监控系统； 堆料长时间（1 天以上）不使用时应及时进行苫盖。
4. 堆场外撒落的物料及时收集清理，定期（每周至少一次）对堆场外四周路面进行清扫， 避免造成扬尘污染。
5. 厂区内道路应硬化，平整无破损、无积尘， 闲置裸露空地应及时绿化或硬化，定期洒水清扫。
6. 加强对抑尘设施、喷淋冲洗装置及在线监控设备的维护管理，确保正常使用。
7. 明确责任人，建立责任制，完善堆场扬尘污染防治工作台账，对扬尘治理设施运行和维护、在线监控系统、运输车辆进出冲洗、应急管控等情况进行记录。
	时采用防尘布覆盖，并采取
喷水抑尘；重污染天气应急管控时，暂停施工。
3. 项目堆场采取顶棚、围挡封闭，在车辆出入口处安装扬尘在线监控系统；项目废弃土方采取防尘布覆盖。
4. 项目施工期内每周对堆场外的四周路面进行清扫。
5、项目施工场地内地面均硬化处理，定期洒水清扫。
6.本次评价要求建设单位设置环保专员，对抑尘设施、喷淋冲洗装置及在线监控设备进行维护管理，完善堆场扬尘污染防治工作台账。 根据上述分析，本项目堆场管理符合文件要
求。

	
	根据表 1-7 分析，本项目施工期符合盐城市堆场扬尘防治指南的相关要求。
4、本项目与《省生态环境厅关于印发防范清淤疏浚工程对水质影响工作方案的通知》（苏环办〔2021〕185 号）相符性
根据《省生态环境厅关于印发防范清淤疏浚工程对水质影响工作方案的通知》（苏环办〔2021〕185 号），做到清淤疏浚“前、中、后”全过程管理，形成工作闭环。
表 1-8 项目与《省生态环境厅关于印发防范清淤疏浚工程对水质影响工作方
案的通知》（苏环办〔2021〕185 号）相符性分析

	
	内容
	具体要求
	符合性说明

	
	


一、规范清淤前期管理程序
	1. 一般建设性工程建设单位施工前需按照相关要求完成 项目立项、初步设计、环评、稳评、洪评等工作，需制 定详细施工组织方案。按照环评批复要求，制订环境管 控工作方案和突发环境事故的应急处置预案。对于工程 规模较小或临时性、应急性工程，需针对环境质量状况 和工程作业方法，提前制定环境保护工程措施。
2. 对于重点湖泊和较大骨干河道清淤前，应开展湖（河） 底泥摸底性调查，切实掌握底泥分布特点和实际污染状况，科学确定清淤深度和土方量，合理安排生态清淤工程作业方法，确保工程能够取得较大环境效益的同时， 减轻对水环境、水生态造成影响。
	本项目正在按照相关要求完成项目相关工作，并初步制定施工组织方案， 施工前按要求完成相关方案、预案制定。本项目不属于重点湖泊和较大骨干河道，本项目施工过程使用临时围挡，断绝与通榆河
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	3.影响国省考断面水质的治污清淤工程，应在工程实施
前向省厅提前报备，并提供工程实施计划、图片资料等
（包括招标合同、开工证明、清淤位置、淤泥去向、土 方量、上游汇水去向、施工时限等）。若治污清淤工程 将引起考核断面所在水体断流无监测数据的，应申请临 时替代监测点位，其中涉及国考断面应提前三个月由设 区市生态环境部门向省厅提出申请，经论证后由省厅报 生态环境部审核批准：省考断面应提前两个月由设区市 生态环境部门向省厅申请。为有效保障水环境质量，当 地生态环境部门应会同相关行业主管部门和工程施工单 位，立即编制断面水质保障应对方案，确保工程施工期 间水质保持稳定。
	的水力联系，符合
文件要求。

	
	














二、强化清淤施工期间各项环境管控
	1. 实施生态清淤。干法清淤需科学建设挡水围堰，严禁施工淤泥沿岸露天堆放。湿法清淤需规避抓斗式方法， 减少底泥扰动扩散，严控对河水的二次污染。优先选用新型环保绞吸式清淤船作业，利用环保绞刀头进行全方位封闭式清淤，挖泥区周围需设置防淤帘，减少底泥中污染物释放。严禁水冲式湿法清淤，避免大量高浓度泥水下泄，造成下游水质污染。淤泥采用管理输送或汽运、 船运等环节均需全程封闭，淤泥堆场需进行防渗、防漏防雨处置。
2. 清淤船舶管理。水下施工时，禁止将污水、垃圾和其 他施工机械的废油等污染物抛入水体，清淤船舶内各种 阀件和油路管中可能溢出的含油废水不可直接排放，含 油废水需收集到岸上进入隔油池进行预处理，处理后产 生的油污交由有资质的单位处置。
3. 生产生活污水管控。严格规范施工行为，及时维护和 修理施工机械，避免机油的跑冒滴漏，施工期车辆、设 备冲洗废水施工人员生活污水不可直接排放。需配建隔 油池、沉淀池、集水池等设施，就近接入污水管网进行 收集，送污水处理厂处理。淤泥堆场的尾水需经处理后 达标排放，尾水排口应设置在考核断面下游，避免对考 核监测带来不利影响。
4. 加强应急处置。建设足够容量的收集池，尤其在雨季 和汛期，对可能存在的漫溢风险，做好余水收集池的监 管，降低漫溢风险。清淤船作业中一旦发生工程事故， 按照保障方案要求进行应急处置。
5. 加强水质监测监控。建设单位需科学制定企业自行监 测方案。按照有关要求在淤泥尾水排放点设置监控断面 或尾水自动监测，委托第三方有资质检测单位定期对水 质进行监测，及时研判施工过程对水体影响。如尾水出 现不达标的情况，立即停工，优化措施，确保减少对断 面水质的影响。
6. 严禁干扰国省考断面监测的行为。施工单位和相关部
	1. 本项目淤泥清出后由密闭车运出， 外运至指定弃土 场，淤泥采用汽运方式，运输环节均全程封闭。并对淤泥堆场进行防渗、防漏防雨处置。以减少淤泥对周边环境的影响。
2. 本项目施工过程中禁止将污水、垃圾和其他施工机械的废油等污染物抛入水体，本项目设置隔油池及沉淀池等进行污水预处理处理后产生的油污交由有资质的单位处置。
3、本项目施工过程中应严格规范施工行为，及时维护和修理施工机械，避免机油的跑冒滴 漏，项目配套隔油池、沉淀池等设施用于生产废水的处理，项目生活污水处理依托于周边农户化粪池。淤泥堆场的尾水经处理后
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	门要严格落实《省生态环境厅关于进一步明确生态环境
监测设施保护范围的通知》要求，在河流型站点的采水 口周边区域覆盖站点采水口上、下游 1 公里范围以及湖
库型站点的采水口周边区域覆盖站点采水口 500 米半径水域，严禁对采水环境实施人为干扰，造成河流改道或断流或故意绕开站点采水口，导致站点失去污染监控作用等违法违规行为。杜绝出现《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》和《国家采测分离管理办法》等文件中禁止的违法违规行为。如确因突发性事件影响监测条件需暂停或替代断面监测的，要及时履行相关报批、 备案、审批等手续。
	达标排放。
4、本项目建设收集池，用于雨季雨水收集。
5、本项目施工全过程均委托第三方有资质检测单位定期对水质进行监测。如尾水出现不达标的情况，立即停工， 优化措施，确保减少对断面水质的影响。
6、本项目施工过程使用临时围挡，断绝与通榆河的水力联系，符合文件要求。

	
	




三、规范淤泥临时堆场管理
	1. 严格规范淤泥堆场设置。淤泥堆场应尽量设置于考核 断面下游，若河道往复流频繁的原则上清淤堆场应设置 在考核断面 1 公里范围以外。干化淤泥等堆放应远离水体，应在场地四周设置围挡，必要时进行加高加固，同 时应备有防雨遮雨等设施，避免淤泥受雨水冲刷后随地 表径流进入附近水体。
2. 严格规范淤泥管理程序。根据《固体废物鉴别导则》
《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试 行）》和《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准
（试行）》中风险筛选值和管制值的要求，对淤泥进行鉴定和监测，如不能满足淤泥去向对应的风险管控标准， 应合理利用、妥善处置；属于危险废物的，及时送交资质单位处置，不得用于农用地填埋，避免对土壤造成二次污染。
	

本项目利用现有蟹塘进行排泥工作， 排泥场距离通榆河 1 公里以外。清理的淤泥需进行危废鉴别，如属于危废，， 及时送交资质单位处置，以减少淤泥对周边环境的影
响。符合文件要求。

	
	5、本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（实行）》相符性
表 1-9 项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文
件审批原则（实行）》相符性分析

	
	具体要求
	符合性说明

	
	项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主 体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、 水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、 防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程 涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水
面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案
	本项目符合《淮河流域综合规划（2012-2030）》、《江苏省“十四五”水利发展规划》、
《江苏省里下河区水利治理规
划》《盐城市“十四五”水利发展规划》等相关规划，本项
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	环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大
	目仅对河流进行清淤，不涉及

	
	限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。
	岸线调整等内容，符合文件要

	
	
	求。

	
	工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、
	本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，不涉及饮用水水源保护区，符合文件要求。

	
	风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态
	

	
	保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区
	

	
	域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法
	

	
	律法规、政策另有规定的从其规定。
	

	
	项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土
	


本项目施工前对排泥场区可利用表土进行表土剥离，表土剥离厚度为 20cm，对料场及排泥场区外坡进行防护，采取撒播草籽进行防护。本项目施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等均配备相应防治或处置措施。符合文件要求。

	
	（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修
	

	
	复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工
	

	
	期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物
	

	
	等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮
	

	
	用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影
	

	
	响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等
	

	
	措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造
	

	
	成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制
	

	
	施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，
	

	
	提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采
	

	
	取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓
	

	
	解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重
	

	
	大不利影响。
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[bookmark: _TOC_250003]二、建设内容

	





地理位置
	串通河位于里下河地区，其中阜宁段为西起串场河，东至射阳县，全长13.22km。本次阜宁县串通河综合工程建设项目位于盐城市阜宁县沟墩镇、吴滩街道境内，串通河阜宁段与通榆河为交汇关系，本项目施工范围为与通榆河交汇处东侧 110m 范围外，施工过程中使用临时围挡隔断与通榆河的水力联系， 因此，本项目不涉及通榆河段施工作业。本工程主要工程内容包括：实施串通河阜宁境内 11.51km 河道疏浚，建设护岸总长 3740m，拆建沿线影响桥梁 5 座、拆除废弃桥梁 1 座，拆（新）建沿线影响闸站 9 座。
具体位置见附图一。

	














项目组成及规模
	一、项目由来
根据《里下河区水利治理规划》，串通河是里下河地区防洪排涝骨干河道之一，2010 年中小河流治理中已实施了射阳县境内串通河下段（洋曙河至射阳河段）10.9km 河道整治，设计标准为底高程-2～-2.5m、底宽 20～25m。目前， 串通河~洋曙河 33km 河道近 55 年来未进行系统治理，其中通洋港上段河道淤积较重、通洋港下段约 4.4km 河道严重束窄卡口、河口宽度 10m 左右，故而亟需实施串通河疏浚治理，打通串通河一线，提高串通河区域灌排标准。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第 682 号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》等有关条款规定，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于其中“五十一、水利，128 河湖整治”，其中“涉及环境敏感区的”需编制报告书，“其他”编制报告表。根据名录第三条，本项目周边环境敏感区仅涉及通榆河饮用水水源保护区，距离本项目约 110m，本项目施工时，在与通榆河交汇处采用临时围挡隔绝水力联系， 本项目施工不会对通榆河产生影响，因此本项目不涉及环境敏感区，应编制报告表。阜宁县水务局委托江苏绿艾普安全环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织有关技术人员进行现场勘察和周围环境质量的监测分析，根据本建设项目的特点、建设项目所在地的自然环境、社
会经济状况等有关资料，在此基础上完成了本项目环境影响报告表的编制，提
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	交建设单位，供环保部门审查批准。

	
	
	二、项目组成

	
	
	本工程主要工程内容包括：实施串通河阜宁境内 11.51km 河道疏浚，建设

	
	
	护岸总长 3740m，拆建沿线影响桥梁 5 座、拆除废弃桥梁 1 座，拆（新）建沿

	
	
	线影响闸站 9 座。本项目建设内容及工程组成见下表。

	
	
	表 2-1 工程建设内容及组成表

	
	
	工程名称
	建设名称
	建设内容及规模

	
	
	
	
河道工程
	对阜宁串通河 11.51km 河道进行疏，河道疏浚基本沿原河道中心线布置，基本不拓浚现状河口，河道疏浚标准为通榆河
以东底宽 10m，底高程均为 2.0m，边坡均为 1:2.5。

	
	
	主体工程
	
护岸工程
	串通河沿线共需建设护岸 3.74km，格宾墙式护岸 2.669
千米。高分子仿木桩护岸 0.365 千米。钢筋混凝土仿木桩护
岸 0.706 千米。

	
	
	
	建筑物工程
	本工程共拆（新）建水闸、洞站、闸站 9 座，拆建跨河桥梁
5 座、拆除 1 座。

	
	
	
	

施工临时场地
	本项目木材、钢筋、混凝土等均为外购成品，施工机械修理利用周边城镇修配厂进行，河道施工生产临时设施占地主要包括建材料场、仓库、设备停放场等，项目不设油料库。
本项目临时施工区共设置 13 个，每处面积约 450m2，则临时施工用地约 5850m2。

	
	
	临时工程
	
	

	
	
	
	施工临时道路
	本工程共设置临时道路 5km，总面积为 17500m2。

	
	
	
	
临时排泥池
	本项目设置临时排泥池 3 个，堆土高度 2.5m，排泥场围堰
设计标准为：高度 3.0m，顶宽 2.0m，外边坡 1:2.5，内边坡1:2。总面积约 219.17 亩。

	
	
	辅助工程
	施工人员生活场地
	本项目不单独设置生活场地，施工人员住宿均依托周边农

	
	
	
	
	户。

	
	
	
	给水
	施工用水直接从附近的串通河抽取，施工人员用水来自市政

	
	
	公用工程
	
	供水。

	
	
	
	供电
	本项目施工用电由地方市政电网线路就近接入 380V 低压线
路。

	
	
	
	

废气处理
	施工期：
1. 施工场地设置围挡、施工粉尘采取洒水抑尘、裸露地面和 物料堆场覆盖等措施；
2. 河道清淤及淤泥堆场四周采取围挡、覆盖、喷洒植物提取
液除臭等措施；

	
	
	
	
	施工期：

	
	
	
	
	生产废水主要为施工机械和车辆清洗废水、雨水、淤泥干化

	
	
	环保工程
	废水处理
	废水，经隔油池、沉淀池处理后回用于道路和施工场地洒水

	
	
	
	
	抑尘。生活污水依托周边农户化粪池，处理达标后排入市政

	
	
	
	
	管网。

	
	
	
	
	施工期：项目施工采用低噪声设备，靠近居民区一侧设置隔

	
	
	
	
噪声治理
	声屏障结构，合理安排施工时间，夜间严禁施工。
运营期：新改建闸站/排涝站仅必要时启闭闸门，产生噪声为偶发噪声，闸站启闭机均采用低噪声设备，并采取隔声减

	
	
	
	
	震措施。




 (
—
22
—
)

	
	
	
	
	施工期：

	
	
	
	
	①生活垃圾环卫统一清运；

	
	
	
	固废治理
	②建筑垃圾运至政府指定建筑垃圾堆场或回收利用；
③河道淤泥在排泥场晒干后，用于园林、花卉、绿化的耕种

	
	
	
	
	以及废弃沟塘的回填；

	
	
	
	
	④废水处理产生的浮油、泥渣委托有资质单位处理；

	
	
	
	生态恢复
	施工时将地表 30cm 有肥力土层临时存储并加以防护，项目
施工完成后，及时清理施工现场，临时占地进行植被恢复。

	
	
	三、工程内容

	
	
	本次串通河治理工程主要建设内容主要包括河道疏浚工程、河道防护工程

	
	
	以及沿线影响建筑物工程。

	
	
	河道工程：实施串通河 11.51km 河道疏浚，桩号 1+650～13+220 段（通榆

	
	
	河～射阜线），设计河底高程-2.00 米，底宽 10 米，边坡 1:2.5。

	
	
	护岸工程：实施护岸总长 3.74km，

	
	
	（一）格宾墙式护岸 2.669 千米。格宾石笼共 2 层，单层厚 0.5 米，墙顶高

	
	
	程 1.50 米，石笼底设 20 厘米厚碎石垫层，下设桩长 4 米、间距 0.6 米、梢径不

	
	
	小于 14 厘米杉木桩。墙前高程 0.50 米处设 1.0 米宽平台。

	
	
	（二）高分子仿木桩护岸 0.365 千米。布置于与通榆河交汇东侧 110 米处，

	
	
	桩长 6 米、桩径 0.25 米、桩顶高程 1.00 米，密排。

	
	
	（三）钢筋混凝土仿木桩护岸 0.706 千米。布置于射阜线上游左岸厂区段，

	
	
	采用 C30 预应力钢筋混凝土结构，桩长 6 米、桩径 0.2 米、桩顶高程 1.00 米，

	
	
	密排。

	
	
	影响建筑物工程：新（拆）建沿线建筑物 9 座，其中原址拆建灌排闸站 2

	
	
	座、灌排洞站 2 座、排涝闸站 2 座、节制闸 1 座；新建灌排闸站 1 座、排涝闸

	
	
	站 1 座。拆建跨河桥梁 5 座，拆除桥梁 1 座。采用简支空心板结构，下部采用

	
	
	柱式墩台，基础为桩径 1.0 米钻孔灌注桩。

	
	
	表 2-2	阜宁串通河治理工程项目一览表

	
	
	序号
	工程内容
	位置
	规模
	备注

	
	
	（一）
	疏浚串通河
	/
	11.51km
	串通河~射阜线

	
	
	
1
	
水利冲挖
	
1+650~13+220
	
11.51
	设计河底高程-2.00 米、底宽 10 米、边
坡 1:2.5

	
	
	（二）
	防护工程
	/
	4000m
	/

	
	
	
1
	高分子仿木桩
护岸
	1+440~2+000 两岸（6m 高分
子仿木桩）
	365
	与通榆河交汇东侧
110 米处

	
	
	
	钢筋混凝土仿
	12+420~13+120 左岸（6m 砼
	706
	射阜线上游左岸厂
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	木桩护岸
	仿木桩）
	
	区段

	
	
	
	
	2+400~3+030/7+740~8+003、
	
	北水塘村房屋紧

	
	
	2
	格宾墙式护岸
	9+067~9+509 左岸
2+400~3+030/7+750~8+003
	2669
	临河口段、邓舍
公墓、S329 省道上

	
	
	
	
	9+067~9+509 右岸
	
	下游

	
	
	（三）
	影响建筑物
	/
	拆建 7 座、新建
	/

	
	
	
	
	
	2 座
	

	
	
	1
	北川洞站
	2+400 左岸
	2.4m+0.5m3/s
	拆建

	
	
	
	
	
	灌排洞站
	

	
	
	2
	陈桥北闸站
	2+400 右岸
	4m+1m3/s 灌排
	拆建

	
	
	
	
	
	闸站
	

	
	
	3
	丁河南闸站
	3+700 左岸
	2.4m+1m3/s 灌
	拆建

	
	
	
	
	
	排洞站
	

	
	
	4
	界河灌排闸站
	5+050 左岸
	4m+1m3/s 灌排
	新建（现状为坝

	
	
	
	
	
	闸站
	头）

	
	
	5
	邓舍二号沟闸
	7+700 左岸
	4m+1m3/s 灌排
	拆建

	
	
	
	站
	
	闸站
	

	
	
	6
	三号沟闸站
	8+250 右岸
	4m+2m3/s 排涝
	新建（现状为圩

	
	
	
	
	
	闸站
	内河道敞口）

	
	
	7
	高水河西闸
	8+600 右岸
	4m 闸
	拆建

	
	
	8
	邓舍大通港西
	8+970 右岸
	4m+2m3/s 排涝
	拆建

	
	
	
	闸站
	
	闸站
	

	
	
	9
	串阳河闸站
	9+570 右岸
	4m+1m3/s 排涝
	拆建

	
	
	
	
	
	闸站
	

	
	
	（四）
	影响桥梁
	/
	拆建 5 座、拆除
	/

	
	
	
	
	
	1 座
	

	
	
	1
	串通河中桥
	2+650
	35×5.5m
	拆建

	
	
	2
	丁河桥
	3+080
	30×5.5m
	拆建

	
	
	3
	二窑厂桥
	6+327
	30×5.5m
	拆建

	
	
	4
	邓舍串通河桥
	7+742
	39×5.5m
	拆建

	
	
	5
	合兴桥
	9+800
	39×5.5m
	现状 10+140，移位

	
	
	
	
	
	
	拆建

	
	
	6
	陈戴桥
	6+414
	30×3m
	拆除

	
	
	四、工程规模
1、设计标准
防洪设计标准：建筑物工程防洪设计标准 20 年一遇。
排涝设计标准：满足串通河汇水区域 10 年一遇排涝标准，河道断面恢复原有建设标准，并适当提升。灌溉设计标准：根据《江苏省里下河区水利治理规划》，本工程灌溉保证率取 95%。
2、河道规模
按尽量避开基本农田，在恢复原设计标准的基础上有所改善的原则确定串通河上段（通榆河～洋曙河）治理标准为：河底高程-2.0～-3.0m、河道底宽 10～
18m（其中阜宁段河底高程-2.0m、河底底宽 10m），与已整治的串通河下段（洋
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	曙河～射阳河）标准相适应，恢复了串通河自身 10 年一遇排涝能力，整治效果明显。
3、防护工程
通榆河两侧河段紧临通榆河口，受船行波影响较大且部分位于串通河施工坝迎水侧，只能进行水上施工，本次设计选用水上施工便捷、价格适中、耐久性及抗冲刷较好的仿木桩进行防护。其他河坡倒坎段施工条件相对较好，考虑河道岸坡的生态性、透水性、耐久性以及工程造价，本次设计采用石笼的防护形式。既能满足岸坡安全的要求，又能更好地响应生态河湖建设的要求。射阜线两侧为厂区围墙，护岸建设目的主要是避免河道疏浚对厂区围墙的影响，本次设计选用施工简单、耐久性较好的仿木桩进行防护。防护总长 4000m。
4、建筑物工程
本次设计根据轻重缓急原则，考虑防洪安全，对串通河沿线山桥圩圩区内河 1 处敞口（三号沟敞口）、邓舍圩圩区内河 1 处坝头建闸封闭，对沿线配套
影响的年久失修且急需拆建的病险防洪涵闸、排涝闸站等 7 座建筑物进行拆除重建。
本次复核拆建建筑物所在圩区的排涝动力，对沿线抽排动力严重不足的圩区，按照有所改善的原则，依托本次建筑物拆建工程，在建筑物原规模的基础上适当增设排涝流量，同时对川北洞站、陈桥北闸站、丁河南洞站、邓舍二号沟灌排结合的闸站仍拆建为灌排结合闸站。
5、桥梁规模
根据安全鉴定复核成果，本次需拆建影响桥梁 5 座。拆建桥梁均建于上世
纪 90 年代，存在结构老化、桥面破损开裂、栏杆缺失、砖砌桥台结构已经开裂等问题，存在严重的安全隐患，本次拟进行拆除重建。桥梁拆建规模结合河道
疏浚规模、现状河口以及防洪水位进行确定。

	

总平面及现场布置
	五、总体布置
1、河道工程
串通河治理工程治理河道总长为 11.51km，根据地形、地貌和工程特性， 按挖土位置在沿线布置 3 个排泥场。
串通河治理工程，排泥场布置主要考虑以下几个原则：①尽量离河道及道
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路距离较近，便于施工及后期出土；②避免占用基本农田、林地等；③尽量避免拆迁；④尽量缩短运距；⑤结合现有坑塘作为弃土坑；⑥适当增加堆土高度， 减少征地。
本次河道疏浚采用水力冲挖法施工，根据通榆河以东段两岸基本农田分布情况，现状除部分鱼塘、蟹塘及居民房屋外，其余基本为基本农田。本次结合现场调查，布置三处蟹塘作为排泥场。
1#排泥场拟布置在通马河西侧，现状为蟹塘，排泥场排水方便。根据测量及土方计算，2#排泥场可承纳土方范围为桩号 1+700～4+700 共 67836m3，河道土方运距约 1.6km。
2#排泥场拟布置在大通港西侧，现状为蟹塘，排泥场排水方便。根据测量及土方计算，3#排泥场可承纳土方范围为桩号 4+700～9+972 共 125347m3，河道土方运距约 2.0km。
3#排泥场拟布置在孙杨港北侧，现状为蟹塘，排泥场排水方便。根据测量及土方计算，4#排泥场可承纳土方范围为桩号 9+972～13+220 共 79842m3，河道土方运距约 2.3km。
排泥场位置、面积以及基本情况统计如下表所示。
 (
序号
排泥场
编号
排泥场中心位置
排泥场间
排泥场面积
（亩）
现状
堆高（
m
1
1#
4+700 
西岸
1+700~4+300
57.91
蟹塘
2.5
2
2#
6+050 
东岸
4+300~9+576
96.60
蟹塘
2.5
3
3#
9+671 
西岸
9+576~13+540
64.67
蟹塘
2.5
合计
/
/
/
219.17
/
/
)表 2-3	排泥场基本情况一览表

）





2、施工用地工程
根据河道的施工强度、施工进度安排及对外交通条件等具体情况，将河道工程分成若干个施工区段，各施工段分别布置生产设施。施工机械的修理利用工程附近城镇已有的修配厂进行，施工现场仅考虑机械零配件的更换，施工房屋主要为办公用房和施工仓库，施工房屋在工程附近村庄租用房屋布置。
河道施工生产临时设施占地主要包括建材料场、仓库、设备停放场等，项目不设油料库。根据施工实际情况，本项目建筑物每座设置一处施工临时生产区，每处面积约 450m2，本项目临时施工区共设置 13 个，则临时施工用地约5850m2。
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 (
序号
项目名称
2023 
年
2024 
年
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
一
工程筹建期
二
施工期
工程准备
期
三
主体工程
施工期
1
河道及防
护工程
2
建筑物工
程
3
水保和环
保措施
4
工程完建
期
)
	
	3、生活设施安排
主体工程基本采用机械化施工，需配备驾驶、操作和辅助劳力。其生活设施主要是临时住处和供应日用品的商业网点。临时住处在施工作业区外就近租住民房，商业供应点由沿线镇场的商业供应部门就近安排，生活水源采用就近水厂自来水。
4、施工交通
工程施工时部分机械需由陆路进入施工场地，需修建泥结石施工便道，沟通施工现场与外界公路的连接，场区内取、弃土、建筑物临时施工便道根据施工方便、缩短运距的要求布置。临时道路一般采用路面宽 3.5m，采用 15cm 厚
泥结碎石临时路面。经计算，本工程共设置临时道路 5km，总面积为 17500m2。

	

















施工方案
	六、施工方案
1、施工期进度
2023 年 8 月安排工程筹建招投标，12 月底前完成征地拆迁工作，随后开工建设开始进行征地拆迁等前期工作。2024 年 2 月进入正常施工，建筑物工程、环保、水保与河道工程同步，全部工程于 2024 年汛前通过水下验收，确保汛期发挥效益，2024 年 9 月底前竣工验收。
表 2-4  项目施工周期横道图














2、土方平衡
表 2-5	串通河治理工程土方调配平衡表

	
	
	
挖方
	填筑施工坝
	填筑排泥场围堰
	入 1 号弃土区
	入2 号弃土区
	入 3 号弃土区
	
合计
	

	
	
	总量
	实方
	16184
	73416
	/
	/
	/
	89600
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	自然方
	19097
	86631
	78180
	144026
	91119
	419053
	

	
	
	
	河道挖方
	/
	/
	67836
	125347
	79842
	273025
	

	
	
	1+700~4+700
	/
	/
	65836
	/
	/
	65836
	

	
	
	4+700~9+972
	/
	/
	/
	118147
	/
	118147
	

	
	
	9+972~13+220
	/
	/
	/
	/
	75842
	75842
	

	
	
	干支河拉坡土方
	/
	/
	2000
	7200
	4000
	13200
	

	
	
	弃土区清基
	/
	/
	10344
	18679
	11277
	40300
	

	
	
	排水沟开挖土方
	/
	3492
	/
	/
	/
	3492
	

	
	
	取土筑排泥场围堰
	/
	83139
	/
	/
	/
	83439
	

	
	
	弃土区取土筑干支
河坝
	19097
	/
	/
	/
	/
	19097
	

	
	
	干支河拆
坝
	水上方
	/
	/
	6111
	6111
	

	
	
	
	水下方
	/
	/
	12986
	12986
	

	
	
	合计
	/
	/
	/
	/
	/
	419053
	

	
	3、河道疏浚工程
（1） 河道疏浚方式
由于串通河通榆河东段沿线有 11 座机耕平桥，跨河桥梁净高小于 2m，挖泥船无法进场，因此通榆河东段不考虑挖泥船施工，本次通榆河东段施工方法为水力冲挖法。
（2） 河道工程土方量
本次工程河道工程正项总挖方为 29 万 m3。其中河道断面总挖方为 28.8 万
m3，支河拉坡土方 1.32 万 m3。
（3） 弃土区布置及土方调配
根据串通河沿线基本农田分布情况，按照避开基本农田的原则，优先考虑一般空地或一般农用地，然后考虑沿线蟹塘或鱼塘，结合河段土方开挖工程量进行弃土区布置及土方调配，在沿线布置 3 个排泥场。河道挖方弃土排高按照平均开挖高程 1.0m，平均地面高程 2.0m，平均围堰高程 3.0m 计算，平均排高为 6m。
4、护岸工程
（1）石笼护岸工程施工
本次拟建石笼护岸均位于串通河通榆河以东，河道为打坝断流施工，石笼施工采用抽水后干法施工。
生态格网石笼护坡施工时应根据设计要求的护坡网箱入土深度和轮廓线长度及宽度，开挖基槽，并在护坡下面铺设好土工布后进行格宾格网护坡的施工，
施工时保证格网石笼护坡的基底土质及其密实度。
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	具体施工如下：坡面平整、密实，清除坡面杂物→铺设碎石（碎砖）垫层
→铺设土工布→组装石笼网→填充石料施工→箱体封盖施工。在施工过程中应符合下列要求：铺设石笼时，应对坡面顶部顺直度进行控制，可采用模板或者钢管固定，逐一组装网片、端网片及隔片，隔片应平行于水流方向。布置连接好石笼网箱后，从底部开始进行石料填充。
（2） C30 仿木桩护岸工程施工
本次拟建 C30 仿木桩位于串通河东段射阜线位置，河道为打坝断流施工， 仿木桩采用抽水后干法施工。
仿木桩护岸施工采用锤击法施工，主要施工程序：前期放样→清障→施工放样→施工受力桩→施工连接板→浇筑冠梁→后部回填→收尾。打桩前，按设计要求进行桩定位放线，确定桩位，复核核定位无误后，安置组合生态桩定位架，定位导向架长度一般可以一次施工 3～5 根桩。定位导向架的重量不能过轻， 大重量可以增加定位导向架的稳定性。打桩时运输船先行紧靠锤击桩工程船， 利用工程船吊车将桩吊起，将桩的上端对入桩帽中，下端对入定位导向架，通过水平尺调正主受力桩在两个方向的垂直度后，锤头开始击打桩，直至把桩打入预定深度土层中。
（3） 高分子生态仿木桩护岸工程施工
本次拟建高分子仿木桩位于通榆河东侧，采用打坝断流施工，仿木桩施工采用干法施工。
由于仿木桩的材质较轻，可以利用人工将桩身立好，打桩机就位时，应对准桩位，由人工将仿木桩的上端对入桩帽中，下端对入定位架中，沉桩时定位偏差应小于 30mm，保证垂直稳定，桩机操作人员操作压装机将桩身压紧并对准桩位，桩身在立好后一定要保证桩与桩的锁扣槽口在同一条直线上，桩与桩的间距要满足锁扣的安放要求，利用水平尺调正仿木桩在两个方向的垂直度后， 开始压装，直至把桩施工至桩顶标高，生态仿木桩垂直度校正主要借助两架设立在两岸的经纬仪通过交会进行校正，保证垂直度偏差不大于 5H/100。并做好相应记录，在生态仿木板桩施打过程中不发生倾斜、移动；在沉入过程中，为防止生态仿木桩打设过深，还应不断对其进行高程测量。高程测量主要借助设
立在岸上的水准仪对桩顶位置进行精确观测，并准确记录。待第一根桩打设完
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	毕，辅助人员必须严格把控桩与桩之间锁扣连接吻合后，及时指挥压装操作人员进行沉桩施工，初始压装时应调低压装速率，确保桩与桩之间锁扣连接正常进入土层后，恢复正常压桩速度，压桩至控制线时应继续调低压装速率，确保标高误差控制在 2cm 之内，依次进行第二根桩、第三根桩的打设，直至结束。
5、沿线水工建筑物工程
新、拆建建筑物工程施工顺序为：施打上下游施工围堰→河槽积水排除→ 拆除老建筑物→基坑土方开挖→建筑物工程施工→土方回填→围堰拆除。在施工主体工程的过程中同步实施上下游引河开挖，工程的上下游防护在施工过程中穿插进行。
（1）土方工程施工
①土方开挖
由于本工程为在现状河槽内拆建闸站，土方工程量较小，故基坑土方开挖采用机械挖土方式进行，闸塘开挖时要保留建筑物基础以上 0.5m 作为保护层， 留待人工开挖，以免扰动地基。
②土方回填
包括站身基坑土方回填、翼墙墙后两侧土方回填及封闭堤防填筑等。回填土料来源为临时取土区，施工方法为：除闸身及翼墙墙后 2m 范围采用人工回填并夯实外，其他部位均采用机械回填并压实。
（3）基础工程施工
本项目拆建建筑物主要采用方桩复合地基或换填水泥土进行地基处理。换填水泥土施工：水泥土基础施工时，要求基坑充分排水，分层铺筑土料，土块尽可能粉碎，最大尺寸不大于 15mm，每层压实厚度不超过 30cm，同时要做到配料准确，拌和均匀，碾压密实，保湿养生，确保水泥土的强度满足设计要求。施工方法采用人工配合推土机铺土，拖拉机带铧犁拌和，履带拖拉机碾压。
预制方桩施工：部分建筑物采用方桩复合基础，桩采用 30cm×30cm 钢筋砼预制方桩。方桩采用工厂预制，待砼达到 100%设计强度时，方可搬运和打桩。方桩施工可采用锤击法施工。
（3）砼工程施工
砼及钢筋砼工程主要集中在建筑物工程。本工程沿线道路通畅，交通便利，
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	故本工程拟采用商品砼，直接市场择优购买。
混凝土所用水泥品质应符合国家标准，并应按设计要求和使用条件选用适宜的品种。养护混凝土用水不得含有使水泥非正常凝结和硬化的有害杂质。混凝土运输应符合下列要求：以最少的转运次数，将拌成的混凝土送至浇筑仓内， 在常温下运输的延续时间，不宜超过半小时，如混凝土产生初凝，应作专门处理；混凝土的自由下落高度，不宜大于 2m，超过时，应采用溜管、串筒或其他缓降措施。
浇筑前，应详细检查仓库内清理、模板、钢筋、预埋件、永久缝及浇筑准备工作等，并做好记录，经验收合格后方可浇筑。
混凝土应随浇随平，不得使用振捣器平仓，有粗骨料堆叠时，应将其均匀地颁布于砂浆较多处，严禁用砂浆覆盖。振捣器捣固混凝土时，应按一定顺序振捣，防止漏振、重振，移动间距应不大于振捣器有效半径的 1.5 倍；振捣器机头宜垂直插入并深入下层混凝土中 5cm 左右，振捣至混凝土无显著下沉、不出现气泡、表面泛浆并不产生离析后徐徐提出，不留空洞；振捣器头至模板的距离应约等于其有效半径的一半，并不得触动钢筋、止水片及预埋件等。
混凝土连续湿润养护时间，在常温下应不少于 10 天，有温控防裂要求的部位，养护时间宜适当延长。混凝土振捣采用 2.2kW 插入式振捣器。分坯浇捣厚度 0.3～0.4m，振捣点间距 0.45m，按梅花型交错排列。振捣时，不要碰到模板、钢筋以及预进埋件，但离模板的距离也不应小于 0.3m，以免因漏振使混凝土表面出现蜂窝麻面。混凝土浇筑后，洒水养护时间 2～3 周。
（4）钢筋制作安装
钢筋混凝土结构所用的钢筋种类、钢号、直径等，应符合设计文件的规定。钢筋的机械性能应符合国家标准的要求。钢筋应有出厂质量保证书，使用前， 应按规定作拉力、延伸率、冷弯试验，并作焊接工艺试验。钢筋需要代换时， 应符合现行水工混凝土结构设计规范的规定。
钢筋的接头应采用闪光对焊，钢筋的交叉连接，宜采用接触点焊。钢筋焊接的焊接工艺和质量验收应按国家规范的规定执行。钢筋安装时，应严格控制保护层厚度，钢筋下面或钢筋与模板间，应设置数量足够、强度高于构件设计
强度、质量合格的混凝土或砂浆垫块，侧面使用的垫块应埋设铁丝，并与钢筋
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	扎紧，所有垫块互相错开，分散布置。在双层或多层钢筋之间，应用短筋或采取其他有效措施，以保证钢筋位置的准确。绑扎钢筋的铁丝和垫块上的铁丝均应按倒，不得伸入混凝土保护层内。
（5） 金属结构制作安装工程
金属结构工程主要为工作门、启闭机、栏污栅，均采用在专业工厂制作、现场吊装的施工方法。金属结构埋件采用二期混凝土预埋，埋件安装质量直接影响到闸门的安装质量，要求安装尺寸准确、固定可靠并符合图纸和规范要求。承包单位在进行金属结构制作之前要及时查验材料质保书并抽样做材料理化性能试验，对一、二类焊缝按规范要求进行超声波探伤检查和 X 射线检查，对拼装焊接完成的金属结构进行外形尺寸和平整度检查，确保金属结构的制作质量。
（6） 机电设备采购安装
机电设备主要包括电气设备、变电设备、泵站主机泵、辅助设备、起重设备等。机电设备的购置与制作，通过招标方式，选择符合本工程规模和技术要求的、单位信誉和经营状况好的企业承担。采购的机电设备应符合现行国家标准及行业标准，承包商应依据施工图要求进行采购、安装、调试。机电设备及其预埋件的安装，在土建施工中穿插进行。机电设备安装必须按工厂提供的有关说明书和技术规范规定的顺序和要求进行；电气设备安装埋设，均应满足设计图纸和有关规范的要求。安装时应加强设备生产厂家与土建施工单位的协调， 按土建施工进度要求及时供应各类预埋件。
（7） 拆除工程
拆除工程主要是受本项目实施的影响而需拆除的水工建筑物。砼预制安装构件如公路桥、工作桥梁板、楼面等，仍采用吊车拆除；闸（站）身、岸翼墙、桥台等现浇砼或浆砌块石结构，主要采用液压振动破碎锤分层拆除，配挖掘机和自卸汽车运输；浆砌块石护坡、护底采用风镐拆除，干砌块石护坡、护底可用挖掘机拆除。所拆除的废渣均运至弃渣场。
机电设备、金属结构及启闭机采用人工辅以吊车拆除，所拆设备均用汽车运至指定存放地点。
6、跨河桥梁工程施工
（1）施工程序
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	根据不同桥梁型式，结合不同施工方法，确定桥型施工流程见下图。

[image: ]

（2）桥梁结构施工
①拆除工程
本工程涉及的拆除工程有：桥主梁凿（拆）除，桥墩及河底高程以上灌注桩凿（拆）除，桥台凿（拆）除、护坡拆除等。
桥的上部结构解体后，利用吊车吊离，配运输车辆装运至弃渣场；桥的现浇砼或浆砌块石结构，采用风镐拆除，配运输车辆装运至弃渣场。浆砌块石护坡亦采用风镐拆除，所拆块石运至弃土场。
②下部结构及基础施工
a. 灌注桩基础施工
桥基础均采用灌注桩基础，基桩坐标应精确放样。钻机就位必须端正稳固， 确保施工中不发生倾斜、移位。灌注桩出渣泥浆需集中储存，弃运至指定地点吹填。
b. 混凝土构件预制
空心板考虑外购，其他小型构件考虑现场预制。
③上部结构施工
混凝土空心板的架设与下部墩台施工期、钢筋混凝土空心板的预制等环节要紧密配合，既要保证架设时混凝土达到规定强度，又要使存梁时间不要过长， 避免板体产生过大的反拱度。
混凝土空心板采用平板拖车拖运到桥位后，用汽车吊进行吊梁安装。应提前在墩台帽上按设计标出支座中心位置，安装支座。应做好运梁路线和工作场地的平整工作，地基较差时除将地基进行必要的夯实外，还需在支脚下垫枕木以增加其承力面积，保证安全。
安装完成后即可现浇混凝土结构层及桥面铺装、进行防护结构的浇筑或安装。
（3）桥头引道
①路基填筑土方调配及施工
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