2024年-贵州建筑安全员B证考试题库及答案
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________


一、单选题(210题)
1.安全生产管理的根本目的是 ( D )。
A.消除隐患,杜绝事故
B.避免造成人身伤亡,财产损失
C.提高企业安全生产管理水平
D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展


2.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（ C）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
A.5 B.7 C.15 D.30

3.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（ A）的要求。
A.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于180mm
B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不
小于100mm
C.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于80mm
D.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于50mm


4.电线折断掉落地面时，不得靠近或用手去拿，应赶快找（D ）处理。
A.领导 B.班组长 C.安全员 D.电工

5.30米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（ B ）。
A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

6.以下关于结构吊装表述不正确的是（A ）。
A.起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在45°左右，最大不应超过60°，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大
B.有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱
C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置
D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件


7.（B）是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/807155153153006050

