说明书
[bookmark: _GoBack]本发明公开了一种快速测定偏移方向的装置，包括支撑固定组件、搭接传递组件和偏移方位测试组件，支撑固定组件包括测试探头和可控支撑臂，测试探头的正下方设置有可控支撑臂，测试探头的正上方设置有偏移方位测试组件，搭接传递组件竖直贯穿测试探头设置，搭接传递组件的底端与可控支撑臂连接，搭接传递组件的顶端与偏移方位测试组件可拆卸连接。本发明能够现场快速判定开孔偏移的方向，便于第二孔位置的调整，在检测过程中也可以及时的测定，发现偏移及时的调整，节省人力时间成本。
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1、 一种快速测定偏移方向的装置，其特征在于：包括支撑固定组件（1）、搭接传递组件（2）和偏移方位测试组件（3），所述支撑固定组件（1）包括测试探头（11）和可控支撑臂（12），所述测试探头（11）的正下方设置有所述可控支撑臂（12），所述测试探头（11）的正上方设置有所述偏移方位测试组件（3），所述搭接传递组件（2）竖直贯穿所述测试探头（11）设置，所述搭接传递组件（2）的底端与所述可控支撑臂（12）连接，所述搭接传递组件（2）的顶端与所述偏移方位测试组件（3）可拆卸连接。
2、 根据权利要求1所述的一种快速测定偏移方向的装置，其特征在于，所述测试探头（11）的中心处竖直贯穿开设有通孔（111），所述测试探头（11）的外圆周上均匀水平开设有多个螺槽（112），所述测试探头（11）的外部套设有限位组件（13），所述测试探头（11）与所述限位组件（13）可拆卸组装连接。
权利要求书
3、 根据权利要求1所述的一种快速测定偏移方向的装置，其特征在于，所述可控支撑臂（12）包括第一圆筒（121）、第二圆筒（122）、拉臂（123）和支撑臂（124），所述第一圆筒（121）水平设置在所述测试探头（11）的正下方，所述第一圆筒（121）的正下方水平设置有所述第二圆筒（122），所述第一圆筒（121）和第二圆筒（122）之间均匀设置有多块拉臂（123），所述多块拉臂（123
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）的顶端转动连接在所述第一圆筒（121）上，所述第二圆筒（122）的外部均匀转动连接有多块支撑臂（124），所述支撑臂（124）与所述拉臂（123）的底端转动连接。
4、 根据权利要求3所述的一种快速测定偏移方向的装置，其特征在于，所述第一圆筒（121）的顶面与所述搭接传递组件（2）的顶端固定连接，所述第一圆筒（121）和第二圆筒（122）的外圆周上均匀贯穿开设有多个转槽，所述第一圆筒（121）和第二圆筒（122）的转槽中均水平固定有转条（125）。
5、 根据权利要求4所述的一种快速测定偏移方向的装置，其特征在于，所述拉臂（123）的两端均水平固定有套筒（126），所述支撑臂（124）的一端水平固定有转筒（1241），所述支撑臂（124）的顶面中部竖直固定有转架（1242），所述拉臂（123）一端的套筒（126）与所述第一圆筒（121）上的转条（125）转动连接，所述拉臂（123）另一端的套筒（126）与所述转架（1242）转动连接，所述支撑臂（124）上的转筒（1241）与所述第二圆筒（122）上的转条（125）转动连接。
权利要求书
6、 根据权利要求5所述的一种快速测定偏移方向的装置，其特征在于，所述第一圆筒（121）的底面上竖直固定有插柱（127），所述第二圆筒（122）的顶面竖直固定有插筒（129），所述插柱（127）竖直插接在所述插筒（129）中，所述插筒（129）的内部竖直固定有拉持弹簧（128
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），所述拉持弹簧（128）的两端分别固定在所述插柱（127）的底端和插筒（129）的内部底端。
7、 根据权利要求1所述的一种快速测定偏移方向的装置，其特征在于，所述搭接传递组件（2）包括钢缆（21）、固定筒（22）和固定接筒（23），所述钢缆（21）上套设有两个固定筒（22）和一个固定接筒（23），所述固定接筒（23）设置在所述两个固定筒（22）之间，所述两个固定筒（22）固定在所述钢缆（21），所述两个固定筒（22）朝向所述固定接筒（23）的端部均固定有连接螺筒（221），所述固定接筒（23）的两端均固定有固定螺筒（231），所述固定螺筒（231）与所述连接螺筒（221）螺纹组装连接，所述钢缆（21）的顶端竖直固定有装配螺柱（24）。
8、 根据权利要求7所述的一种快速测定偏移方向的装置，其特征在于，所述偏移方位测试组件（3）包括方位角传导固定块（31），所述方位角传导固定块（31）的底面上竖直固定有配合所述装配螺柱（24）的装配螺筒（32），所述方位角传导固定块（31）的竖直端面上竖直固定有竖直气泡（33），所述方位角传导固定块（31）的水平端面上水平固定有水平气泡（34）。
权利要求书
9、 根据权利要求2所述的一种快速测定偏移方向的装置，其特征在于，所述限位组件（13）包括两个套环（131）、限位条板（134）和限位轮（135），所述两个套环（131
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）上水平螺纹贯穿安装有配合所述螺槽（112）的连接螺栓（132），所述两个套环（131）的外圆周面上均匀竖直设置有多根导柱（133），所述两个套环（131）之间的导柱（133）上滑动套设有限位条板（134），所述限位条板（134）的外侧竖直端面上转动安装有限位轮（135），所述导柱（133）上位于所述限位条板（134）和套环（131）之间水平套设有压紧弹簧（136）。
10、 根据权利要求2所述的一种快速测定偏移方向的装置，其特征在于，所述测试探头（11）的顶面上均匀水平固定有多块插框（14），所述插框（14）的底面上沿水平方向竖直设置有多个定位螺孔（141），所述插框（14）中水平插接有插板（15），所述插板（15）的一端竖直螺纹贯穿安装有配合所述定位螺孔（141）的定位螺栓（151），所述插板（15）的另一端顶部竖直固定有螺柱（152），所述螺柱（152）的正上方水平设置有螺孔板（16），所述螺孔板（16）的底面一端竖直转动连接有定位螺筒（161），所述定位螺筒（161）与所述螺柱（152）螺纹组装连接，所述螺孔板（16）中竖直螺纹安装有支撑螺杆（17）。
权利要求书
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一种快速测定偏移方向的装置
技术领域
本发明涉及钻孔偏移测定装置技术领域，尤其涉及一种快速测定偏移方向的装置。
背景技术
在水利工程地基基础检测需要对地基进行转孔作业，通过取出地基的芯样，进行检测作业，钻孔取芯过程中，常遇到钻芯孔偏离出桩外或钻芯钻至钢筋笼主筋无法钻进的情况，此时无法对桩身完整性、桩长、桩底成渣厚度、桩端持力层等方面进行评价，因此需在原桩位上加抽一个孔来进行判定。
现有实际检测过程中通常是机长通过经验来判断第二孔开孔的位置，这对机长的技术要求很高，很多时候第二孔甚至第三孔都和第一孔一样存在钻进不至桩底的情况，对于直径不是特别大的桩来说，开完三孔已经没法再开孔，浪费了大量的人力和经济成本，对桩的完整性、桩端持力层等依旧无法判定，造成这种情况的原因在于机长无法清楚的判定第一孔开孔偏移的方向，从而在第二孔和后续开孔中无法及时的调整方向，得到需要的检测结果。
因此需要一种快速测定偏移方向的装置，能够现场快速判定开孔偏移的方向，便于第二孔位置的调整，在检测过程中也可以及时的测定，发现偏移及时的调整，节省人力时间成本。
说明书
发明内容
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本发明的目的在于提供一种快速测定偏移方向的装置，旨在改善现有实际检测过程中通常是机长通过经验来判断第二孔开孔的位置，这对机长的技术要求很高，很多时候第二孔甚至第三孔都和第一孔一样存在钻进不至桩底的情况，对于直径不是特别大的桩来说，开完三孔已经没法再开孔，浪费了大量的人力和经济成本，对桩的完整性、桩端持力层等依旧无法判定，造成这种情况的原因在于机长无法清楚的判定第一孔开孔偏移的方向，从而在第二孔和后续开孔中无法及时的调整方向，得到需要的检测结果的问题。
本发明是这样实现的：
一种快速测定偏移方向的装置，包括支撑固定组件、搭接传递组件和偏移方位测试组件，支撑固定组件包括测试探头和可控支撑臂，测试探头的正下方设置有可控支撑臂，测试探头的正上方设置有偏移方位测试组件，搭接传递组件竖直贯穿测试探头设置，搭接传递组件的底端与可控支撑臂连接，搭接传递组件的顶端与偏移方位测试组件可拆卸连接。
进一步的，测试探头的中心处竖直贯穿开设有通孔，测试探头的外圆周上均匀水平开设有多个螺槽，测试探头的外部套设有限位组件，测试探头与限位组件可拆卸组装连接。
说明书
进而通过
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测试探头的中心处竖直贯穿开设有通孔，测试探头的外圆周上均匀水平开设有多个螺槽，测试探头的外部套设有限位组件，测试探头与限位组件可拆卸组装连接，从而方便根据需要支撑测试探头在开孔中，防止发生偏移，影响检测的精度。
进一步的，可控支撑臂包括第一圆筒、第二圆筒、拉臂和支撑臂，第一圆筒水平设置在测试探头的正下方，第一圆筒的正下方水平设置有第二圆筒，第一圆筒和第二圆筒之间均匀设置有多块拉臂，多块拉臂的顶端转动连接在第一圆筒上，第二圆筒的外部均匀转动连接有多块支撑臂，支撑臂与拉臂的底端转动连接。
进而通过第一圆筒水平设置在测试探头的正下方，第一圆筒的正下方水平设置有第二圆筒，第一圆筒和第二圆筒之间均匀设置有多块拉臂，多块拉臂的顶端转动连接在第一圆筒上，第二圆筒的外部均匀转动连接有多块支撑臂，支撑臂与拉臂的底端转动连接，从而方便控制第一圆筒相对第二圆筒之间的间距从而调控支撑臂在第二圆筒上的开合角度，从而控制支撑的稳定性。
进一步的，第一圆筒的顶面与搭接传递组件的顶端固定连接，第一圆筒和第二圆筒的外圆周上均匀贯穿开设有多个转槽，第一圆筒和第二圆筒的转槽中均水平固定有转条。
说明书
进而通过第一圆筒的顶面与搭接传递组件的顶端固定连接，第一圆筒和第二圆筒的外圆周上均匀贯穿开设有多个转槽，第一圆筒和第二圆筒的转槽中均水平固定有转条，从而用于转动连接调控支撑臂在第二圆筒上的开合角度。
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进一步的，拉臂的两端均水平固定有套筒，支撑臂的一端水平固定有转筒，支撑臂的顶面中部竖直固定有转架，拉臂一端的套筒与第一圆筒上的转条转动连接，拉臂另一端的套筒与转架转动连接，支撑臂上的转筒与第二圆筒上的转条转动连接。
进而通过拉臂的两端均水平固定有套筒，支撑臂的一端水平固定有转筒，支撑臂的顶面中部竖直固定有转架，拉臂一端的套筒与第一圆筒上的转条转动连接，拉臂另一端的套筒与转架转动连接，支撑臂上的转筒与第二圆筒上的转条转动连接，从而通过拉臂的转动拉动支撑臂开合转动。
进一步的，第一圆筒的底面上竖直固定有插柱，第二圆筒的顶面竖直固定有插筒，插柱竖直插接在插筒中，插筒的内部竖直固定有拉持弹簧，拉持弹簧的两端分别固定在插柱的底端和插筒的内部底端。
进而通过第一圆筒的底面上竖直固定有插柱，第二圆筒的顶面竖直固定有插筒，插柱竖直插接在插筒中，插筒的内部竖直固定有拉持弹簧，拉持弹簧的两端分别固定在插柱的底端和插筒的内部底端，从而保证在不人为拉动的情况下，利用拉持弹簧的拉力，向下拉动第一圆筒，从而改变第一圆筒和第二圆筒的间距，保证支撑拨开合支撑在孔壁上。
说明书
进一步的，搭接传递组件包括钢缆、固定筒和固定接筒，钢缆上套设有两个固定筒和一个固定接筒，固定接筒设置在两个固定筒之间，两个固定筒固定在钢缆，两个固定筒朝向固定
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接筒的端部均固定有连接螺筒，固定接筒的两端均固定有固定螺筒，固定螺筒与连接螺筒螺纹组装连接，钢缆的顶端竖直固定有装配螺柱。
进而通过钢缆上套设有两个固定筒和一个固定接筒，固定接筒设置在两个固定筒之间，两个固定筒固定在钢缆，两个固定筒朝向固定接筒的端部均固定有连接螺筒，固定接筒的两端均固定有固定螺筒，固定螺筒与连接螺筒螺纹组装连接，钢缆的顶端竖直固定有装配螺柱，搭接传递组件由中间控制支撑壁的钢缆、固定筒和固定接筒三部分组成，在正常状态下，可以折叠收缩存放，便于携带。
进一步的，偏移方位测试组件包括方位角传导固定块，方位角传导固定块的底面上竖直固定有配合装配螺柱的装配螺筒，方位角传导固定块的竖直端面上竖直固定有竖直气泡，方位角传导固定块的水平端面上水平固定有水平气泡。
进而通过方位角传导固定块的底面上竖直固定有配合装配螺柱的装配螺筒，方位角传导固定块的竖直端面上竖直固定有竖直气泡，方位角传导固定块的水平端面上水平固定有水平气泡，方位角传导固定块连接搭接传递组件，通过水平方向和垂直方向气泡来判定钻芯孔的偏移方位。
说明书
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进一步的，限位组件包括两个套环、限位条板和限位轮，两个套环上水平螺纹贯穿安装有配合螺槽的连接螺栓，两个套环的外圆周面上均匀竖直设置有多根导柱，两个套环之间的导柱上滑动套设有限位条板，限位条板的外侧竖直端面上转动安装有限位轮，导柱上位于限位条板和套环之间水平套设有压紧弹簧。
进而通过两个套环上水平螺纹贯穿安装有配合螺槽的连接螺栓，两个套环的外圆周面上均匀竖直设置有多根导柱，两个套环之间的导柱上滑动套设有限位条板，限位条板的外侧竖直端面上转动安装有限位轮，导柱上位于限位条板和套环之间水平套设有压紧弹簧，从而利用压紧弹簧压紧限位轮在孔壁上，从而支撑限位测试探头在孔中，防止活动插接在空中，影响检测的精度。
进一步的，测试探头的顶面上均匀水平固定有多块插框，插框的底面上沿水平方向竖直设置有多个定位螺孔，插框中水平插接有插板，插板的一端竖直螺纹贯穿安装有配合定位螺孔的定位螺栓，插板的另一端顶部竖直固定有螺柱，螺柱的正上方水平设置有螺孔板，螺孔板的底面一端竖直转动连接有定位螺筒，定位螺筒与螺柱螺纹组装连接，螺孔板中竖直螺纹安装有支撑螺杆。
说明书
进而通过测试探头的顶面上均匀水平固定有多块插框，插框的底面上沿水平方向竖直设置有多个定位螺孔，插框中水平插接有插板，插板的一端竖直螺纹贯穿安装有配合定位螺孔的定位螺栓，插板的另一端顶部竖直固定有螺柱，螺柱
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的正上方水平设置有螺孔板，螺孔板的底面一端竖直转动连接有定位螺筒，定位螺筒与螺柱螺纹组装连接，螺孔板中竖直螺纹安装有支撑螺杆，从而水平方向竖直方向调节，从而支撑测试探头在开孔中。
与现有技术相比，本发明的有益效果是：本发明
在使用该快速测定偏移方向的装置时，使用时支撑固定组件包括测试探头和可控支撑臂，可控支撑臂可控制收缩和展开支撑测试探头，多个支撑臂的撑开角度和长度均相同，保证支撑固定部分撑开固定在开孔壁上的时候，测试探头位于开孔中心的位置，与开孔保持相同的偏移方位，用于测试开孔的偏移度，搭接传递组件由中间控制支撑壁的钢缆、固定筒和固定接筒三部分组成，在正常状态下，可以折叠收缩存放，便于携带，使用时在往下放时将固定筒和固定接筒拧紧，形成有刚度的垂直构件，将支撑固定部分的方位角度往上部传递，偏移方位测试组件包括方位角传导固定块、水平气泡和垂直气泡构成，方位角传导固定块连接搭接传递组件，通过水平方向和垂直方向气泡来判定钻芯孔的偏移方位，使用该一种快速测定偏移方向的装置，能通过偏移方位测试组件快速的测定由搭接传递组件传递上来的偏移方位，为第二孔的开孔提供依据，从而克服了现有


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/816204143125010042
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