


地震灾害救援技术理论知识考试题库（300题）
一、单选题
1.竖向承重构件采用砌块砌筑的墙体,水平承重构件为钢筋混凝土楼板及屋顶板的建筑,属于()结构。
A、特种结构
B、钢筋混凝土板墙结构
C、框架结构
D、砌体结构
答案：D
2.木支撑形式可以分为:垂直木支撑系统、水平木支撑系统、()、门窗支撑系统
A、单立柱支撑
B、倾斜楼板支撑
C、斜向木支撑系统
D、墙体支撑
答案：C
3.只有()能向社会发布地震预报。
A、政府
B、地质学家
C、地震局
D、科学家



答案：A
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4.生命迹象搜索可通过()、犬搜索、仪器搜索和综合搜索等方法,确认是否存在幸存者及其位置。
A、人工搜索
B、喊话搜索
C、视频搜索
D、音频搜索
答案：A
5.在存在建筑倒塌风险的事故现场,警戒区域半径不小于建筑物高度的()倍。
A、1
B、1.5
C、2
D、2.5
答案：B
6.建筑坍塌事故救援中,当手套撕裂时,应当()。
A、摘下手套,徒手续救援
B、终止救援,撤离现场
C、更换手套,继续救援
D、用布料包裹手部,继续救援
答案：C
7.在建筑坍塌救援现场,下列个人防护装备穿戴哪项是错误的?()
A、拉紧帽带



B、系紧腰带
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C、拉严抢险救援服拉索
D、将过长的鞋带置于鞋外
答案：D
8.多立柱支撑最大支撑高度()CM。
A、290
B、330
C、360
D、510
答案：C
9.进入建筑物内部侦察时,应避免下列哪种行为?()
A、充分利用地形、地物,靠近承重结构行动
B、行进时必须前虚后实,探步前进
C、抓紧时间快速从废墟上跑动跳跃完成侦察
D、发现危险主动规避,并设置标识警示
答案：C
10.建立()通道应尽量利用废墟内现有空间,减少破拆、顶升、支撑等作业,缩短救援时间,尽快营救被困人员。
A、搜索
B、营救
C、撤离
D、破拆



答案：B



3

11.下列建筑构件在地震时最容易丧失稳定性的是()。
A、现浇剪力墙
B、梁
C、现浇柱
D、预制板
答案：D
12.()是指利用工程技术手段对重物实施起吊、牵引、平移的一种救援技术。
A、移除
B、破拆
C、顶撑
D、支撑
答案：A
13.专业队应根据幸存者所在方位和被压埋情况,研究制定(),确保救援行动安全。
A、顶撑方案
B、破拆方案
C、支撑方案
D、营救方案
答案：D
14.下列属于无齿锯的缺点的有()。
A、不适用于混泥土构件的破拆
B、狭小空间作业不便



C、不适用于精准破拆
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D、不适用于金属构件的破拆
答案：B
15.专业队在制作受困者标记时,发现遇难者用字母()表示。
A、“L”
B、“D”
C、“N”
D、“S”
答案：B
16.救援行动中指挥员主要工作职责是()。
A、参与破拆作业
B、清理现场废物
C、救援行动的组织与指挥
D、器材的维护保养
答案：C
17.人工呼叫搜索倾听时间应不低于()秒。
A、5
B、10
C、15
D、30
答案：B



18.倒塌、交通事故等现场救人时,应对伤者进行固定,对()进行包裹保护,搬运过程中保持(),必要时在现场医护人员指导配合下实施,防止二次伤害。
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A、尖锐部位
B、头部部位
C、头高脚低
D、头低脚高
答案：C
19.多立柱木支撑结构组成由一根顶板、一根底板、()、若干对半护板、水平撑杆一根、对角撑杆一对、若干对楔子构成。
A、撑杆
B、1根立柱
C、2根立柱
D、若干根立柱
答案：D
20.()是指地震引起的地面震动及其影响的强弱程度。
A、震级
B、震中距
C、震源深度
D、烈度
答案：D
21.专业队搜索到幸存或遇难者后,应制作()并使用GPS(或北斗)定位,上报指挥部。
A、工作场地标记
B、受困者标记



C、搜救者标记
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D、专业队标记
答案：B
22.在为伤者进行检伤分类时,对已死亡的伤者,伤票颜色为()色。
A、黄
B、红
C、绿
D、黑
答案：D
23.在开始搜索行动之前,首先应对该现场做出初步()和判断,并搜集有关信息。
A、评估
B、了解
C、分析
D、探测
答案：A
24.根据询问了解的信息,采取()的方式“结合建筑平面图、倒塌类型,初步判断人员位置情况,绘制被困人员埋压分布图”多图研判。
A、人工定位
B、以房找人
C、仪器定位
D、综合定位
答案：D



25.地震救援中,下列哪个场所适合作为宿营场地()。



7

A、平坦开阔的空地
B、临近河流的峡谷地带
C、尚未坍塌的高大建筑内
D、高大建筑墙体外侧下方
答案：A
26.在伤员救护作业中,为防止与伤者发生体液接触而感染疾病,一般通过()的方法进行防护。
A、佩戴医用乳胶手套
B、佩戴抢险救援手套
C、用碘伏擦拭肢体接触部位
D、用医用酒精凝胶涂抹双手
答案：A
27.预制空心楼板打孔侦察,两孔之间距离一般为()。
A、1CM
B、2CM
C、2.5CM
D、3CM
答案：B
28.支撑稳固作业递送垫块时,下列哪项操作是正确的()。
A、双手置于重物下方安放
B、使用辅助工具递送



C、找准位置将垫块抛出
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D、用脚将垫块踢入
答案：B
29.建筑坍塌救援行动中,下列哪项措施是正确的?()
A、进入建筑内救援前进行全面的评估
B、进入结构已经明显松动的建筑内部
C、钻入未进行固定支撑的建筑废墟空隙间
D、长时间站立于明显松散的砖墙下方
答案：A
30.()地震灾害是指造成50人以上、300人以下死亡(含失踪)或者造成严重经济损失的地震灾害。
A、一般
B、较大
C、重大
D、特别重大
答案：C
31.()是指震源到地面(震中)的垂直距离。
A、震级
B、震中距
C、震源深度
D、烈度
答案：C



32.()是指地震引起的地面震动及其影响的强弱程度。
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A、震级
B、震中距
C、震源深度
D、烈度
答案：A
33.建筑坍塌事故救援中,安全破拆的目的是()。
A、提高救援速度
B、防止因救援导致被困者二次伤害
C、确保救援人员安全
D、确保救援器材使用安全
答案：B
34.地震救援中,营救优先级最高的应该是()。
A、潜在幸存人数最多地区
B、可能有幸存者地区
C、环境恶劣,存在幸存者可能性较低地区
D、尚未进行人工搜索地区
答案：A
35.顶升作业时,为确保平稳操作又兼顾紧急避险空间,操作人员躯干与顶升对象保持约()CM左右的距离较为合适。
A、10
B、30



C、50
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D、100
答案：B
36.下列属于手动破拆工具组缺点的是()。
A、可进行精准破拆
B、破拆能力有限
C、操作便捷
D、破拆效率高
答案：B
37.地震发生后,()应迅即就近就地了解震情灾情,第一时间报告震区灾情信息。
A、灾情速报员
B、前突小队
C、专业队
D、机动力量
答案：A
38.使用遇险求救声音信号,应按照()规则。
A、三声长,三声短,再三声长,间隔30秒钟后重复
B、三声短,三声长,再三声短,间隔30秒钟后重复
C、三声长,三声短,再三声长,间隔一分钟后重复
D、三声短,三声长,再三声短,间隔一分钟后重复
答案：D
39.进入废墟前应开展()。



A、安全评估
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B、信息搜集
C、建筑结构评估
D、环境评估
答案：A
40.()法可以提高复杂环境下搜索效率和定位精度。
A、人工搜索
B、仪器搜索
C、犬搜索
D、综合搜索
答案：D
41.()是指震源到地面的垂直距离。
A、震级
B、震中距
C、震源深度
D、烈度
答案：C
42.深入废墟内狭小空间救援前,应采取措施使空间内氧浓度应保持在()。
A、<10%
B、10%~15%
C、15%~19%
D、19%~23%
答案：D
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