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（一）工程概况及计划工期
工程名称：XXX项目
工程地点：XXX项目现场
工作内容：城0000000悬挂滚塑灯笼工程--施工图纸、工程量清单和招标文 件所包含的所有亮化（夜景照明）、设备供应、安装施工、检测、调试、试运行、、 质量保证期内的维修服务等；主要包括但不限于：LED户外防水发光滚塑灯笼、 支架、吊架的设备供应、电流熔断器、电容器、质量保证期内的维修服务等；。 我单位要完成工程区域内）位视觉样板灯笼安装调试工作、滚塑灯笼样品的试灯 验收、确认灯笼的具体安装节点等。
施工范围：悬挂灯笼安装涉及的各项工作
计划工期：1一个月
（二）施工方案及技术措施
1、施工总体程序
本工程根据工期要求，结合现场实际情况，各施工段工程施工程序为： 1. 开工前准备阶段——2.全面施工阶段——3.调试试运行及竣工验收阶段。每一阶 段完成规定的工作内容，并为下一阶段工作创造条件。
（1）开工前准备阶段
开工前准备阶段是在开工前创造必要条件的阶段。内容包括：对前期工序进 行勘察，测量布设定位，完成施工场地交接；搭建各类设施，全面熟悉资料图纸， 细化各类计算；完善施工组织设计，进行人员、机械、物资调配， 进场教育、 技术交底，编制主要设备材料进场计划、加工计划、现场工程实样计划、供电计 划及相关专项方案等。
（2）全面施工阶段
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根据工程特点及难点，合理调配劳动力施工进场计划；根据施工总进度计划，
按照各施工流水段划分，分期、分批组织物资采购、加工以及现场安装。根据各 施工阶段、各施工流水段特点及工程需要，合理安排运输机械的数量、型号，合 理编排台班使用方案，施工全过程严格实行质量控制，使每道工序都符合验收标 准。施工方案悬挂灯笼 全文共2页，当前为第2页。

（3）竣工验收阶段
在本工程完工后，自行组织相关人员进行检查评定，并向招标人提交工程验 收报告，完成工程竣工备案验收程序，签订工程保修协议，完成工程决算，完善 工程资料存档。
2、灯笼安装总体方案
本工程具有数量大，施工点多，工期紧，灯笼安装位置特殊质量要求高等特 点。根据本项目建筑结构特点及灯笼的安装位置，灯笼安装将主要采用脚手架、 支架安装、及机械吊篮安装三种方式，具体做法是：
（1）采用脚手架：经建设单位和我单位协商，利用脚手架进行施工安装， 我们将施工方案报监理审批后，在做好安全防护后开始施工。
（2）第二种情况：如果现场情况特殊，脚手架无法满足需要，则采用支架 的方法施工，以钢结构支架（80cm造型灯笼支架）作为依托，利用支架进行现 场安装。方案报监理审批后，在做好安全防护的前提下进行安装作业。
（3）第三种情况：采用机械吊架（吊篮）方案，将机械吊车运输至现场， 在安全防护到位的前提下，由专业操作工持证操作吊架，进行安装施工。 脚手 架施工方案脚手架作业注意事项：
1）进入施工现场，必须认真学习《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规 范》，从事脚手架操作人员必须持架子工岗位证和技能证。
2）操作过程中必须根据施工组织设计方案，必须服从安全员指挥。
3）进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带。
4）在没有防护设施，高处作业（含2米以上），必须系好安全带。
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5）高空作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物件。
6）材料和构件要堆放整齐稳妥，不要超高。施工方案悬挂灯笼 全文共3页，当前为第3页。

7）危险区要有标志，要采取防护措施，夜间要设红灯示警。
8）在操作中，应坚守工作岗位，严禁酒后操作。
9）操作过程中禁止穿拖鞋、高跟鞋、草鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊 操作。
10）脚手架连接铁丝或连接件不得擅自拆除，需要拆除必须经过施工负责人 同意。
11）任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等，工作中不准开玩 笑、闲谈、打闹等。
12）不准坐在脚手架防护栏杆上任何处和在脚手架上睡觉。（2）搭建脚手 架时的具体方案
1）搭设顺序：摆放扫地杆——逐根树立杆，并与扫地杆扣紧——设置第一 步大横杆——设置临时连墙杆——设置第二步大横杆——设置连墙杆——设置 第三、四步大横杆——设置连墙杆——接立杆——设置第五步大横杆——设置剪 刀撑。
立杆搭设安全技术要求：严禁将“48mm与@51mm的钢管混合使用。立杆 采用“一”字型扣件对接，立杆对接扣件应交错设置，两根相邻立杆的接头不应 设置在同一步距内。立杆垂直偏差不大于架高的1/200。
剪刀撑设置安全技术要求：
必须在外侧立面两端各设置一道剪刀撑，斜杆与地面的倾角60°。剪刀撑 斜杆应用旋转扣件固定在立杆上。
2）脚手架检查与验收
立杆基础是否平整、夯实，立杆底座，垫木，扫地杆是否符合要求； 杆体 是否符合要求，钢管是否有弯曲锈蚀现象。
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是否按规范要求（纵4米、横7米）设置连墙杆，拉结是否符合要求；是 否按规定设置剪刀撑，角度和搭接是否符合要求；
脚手架外侧是否按标准挂设密目网，施工层的防护栏杆和挡脚板及随层防护 设置是否符合要求；施工方案悬挂灯笼 全文共4页，当前为第4页。

上下通道设置是否符合要求；架体四角是否设置防雷接地装置；
脚手架搭设完毕后，在投入使用前必须经过项目技术人员，安全员，搭设班 长，使用班长，联合检查验收，验收合格方可投入使用。
3）脚手架的拆除方案
脚手架的拆除作业比搭设作业危险性更大，其操作要求更严格。
划定作业区域范围，设置围栏或警戒标志并设专人监护。禁止非作业人员进 入作业区。作业区的供电线路要事先拆除，对不能拆除的供电线要采取安全防护 措施后，方可拆除。
拆除作业必须由上而下拆除，分段拆除高差不应大于2步。脚手架拆除时上 下呼应，动作协调。当拆除与其他作业人员有关的结扣时，要先告知对方，待对 方做好防护后，再去拆除结扣，以防坠落。拆除作业中，需要暂加固的部位， 必须进行加固，防止架子倾倒。拆除时，不得乱扔和随意抛掷。已拆除脚手架的 材料应用绳索传递及时清理运送到指定地点堆放好。脚手架拆除作业人员要系好 安全带。支架施工方案
本工程在街道两侧安装管线和灯笼，需要使用支架施工作业，支架的主要组 成分为吊架、支撑挑梁（挑架）、吊索具（包括钢丝绳或链杆或链条）及升降装置、 保险绳和安全锁组成。
（1）支架施工过程
1）进场：将支架和悬臂支架用货车运至施工现场，按照安装工艺流程图将 吊架各部件运送到安装位置。安装前必须对进场吊架部件进行检查核对。
2）安装：将屋面进行适当的保护后，组织安装人员在使用位置平坦处安装 悬挂装置，将配重块整齐码放在配重架上，并加以固定
3）支架安装完成后，在地面对应的位置安装吊架篮体。在支架安装之后， 安装人员必须完成工作中的自检和互检程序，并重点检查各连接点的螺栓是否缺 少


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818065067126006046

