[bookmark: _Toc46067957]木门安装工程报审、报验表
工程名称：中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程            编号：
	
致：  北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 （项目监理机构） 
我方已完毕一至三层卧室、卫生间实木烤漆门的安装 工作，经自检合格，现将有关资料报上，请予以审查或验收。

附：  □隐蔽工程质量检查资料
      □检查批质量检查资料
□分项工程质量检查资料
□施工实验室证明资料
□危险性较大的分项工程质量安全检查资料
□其他





                                  施工项目经理部（盖章）
                        项目经理或项目技术负责人（签字）
                                                      年    月   日                 

	审查或验收意见：








                                                 
项目监理机构（盖章）
                                  专业监理工程师（签字）
                           　                         年   月    日　   　   　　



注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份
木门窗安装工程检查批质量验收登记表
GB50210-2023     
                           （Ⅱ）                         A—88
	030301
	0
	
	1


	单位（子单位）工程名称
	中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程

	分部（子分部）工程名称
	建筑装饰装修（门窗）
	验收部位
	1—3层卧室、卫生间实木烤漆门

	施工单位
	浙江广天建设集团
	项目经理
	蒋金表

	分包单位
	/
	分包项目经理
	/

	施工执行标准名称及编号
	建筑装饰装修工程施工工艺标准（GSQB—08—2023）

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评估记录
	监理(建设)单位验收记录

	主控项目
	1
	木门窗品种、规格、安装方向位置
	第5.2.8条
	符合规定、合格
	

	
	2
	木门窗安装牢固
	第5.2.9条
	合格
	

	
	3
	木门窗扇安装
	第5.2.10条
	安装牢固，关闭严密
	

	
	4
	门窗配件安装
	第5.2.11条
	配件型号规格，数量等符合规定
	

	一般项目
	1
	缝隙嵌填材料
	第5.2.15条
	符合设计及规范规定
	

	
	2
	批水、盖口条等细部
	第5.2.16条
	安装顺直，与门窗结合牢固
	

	
	3
	安
装
留
缝
隙
值
及
允
许
偏
差
	门窗槽口对角线长度差
	普3高2
	
	3
	2
	2
	3
	2
	1
	2
	2
	
	


	
	
	
	框的正、侧面垂直度
	普2高1
	2
	1
	1
	
	2
	1
	1
	
	2
	1
	

	
	
	
	框与扇、扇与扇接缝高底差
	普2高1
	2
	1
	1
	
	2
	1
	1
	
	2
	1
	

	
	
	
	门窗扇对口缝
	普1—2.5高1.5—2
	2
	
	1
	1
	
	2
	2
	1
	1
	1
	

	
	
	
	工业厂房双扇大门对口缝
	普2—5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	门窗扇与上框间留缝
	普1—2高1—1.5
	2
	
	1
	1
	
	2
	2
	1
	1
	1
	

	
	
	
	门窗扇与侧框间留缝
	普1—2.5高1—1.5
	1.2
	2.1
	2.2
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.5
	1.4
	1.3
	

	
	
	
	窗扇与下框间留缝
	普2—3高2—2.5
	2
	3
	2
	
	2
	3
	
	3
	2
	3
	

	
	
	
	门扇与下框间留缝
	普3—5高3—4
	3
	2
	
	4
	5
	4
	3
	
	5
	4
	

	
	
	
	双扇门窗内外框间距
	普4高3
	3
	3
	2
	
	3
	3
	2
	1
	
	4
	

	
	
	
	无下框
时门扇
与地面
间留缝
	外门
	普4—高5—6
	
	5
	4
	4
	5
	
	4
	5
	4
	5
	

	
	
	
	
	内门
	普5—8高6—7
	5
	
	4
	5
	5
	6
	5
	7
	7
	
	

	
	
	
	
	卫生间门
	普8—12高8—10
	8
	9
	
	8
	9
	9
	7
	8
	8
	
	

	
	
	
	
	厂房大门
	普10—20
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	施工单位检查评估结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	     主控项目所有合格，一般项目满足规范规定规定；检查评估合格。



	
	项目专业质量检查员：                               年   月   日 

	
监理（建设）单位验收结论

	
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）：                    年   月   日


木门安装工程报审、报验表
工程名称：中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程            编号：
	
致：  北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 （项目监理机构） 
我方已完毕四至六层卧室、卫生间实木烤漆门的安装 工作，经自检合格，现将有关资料报上，请予以审查或验收。

附：  □隐蔽工程质量检查资料
      □检查批质量检查资料
□分项工程质量检查资料
□施工实验室证明资料
□危险性较大的分项工程质量安全检查资料
□其他





                                  施工项目经理部（盖章）
                        项目经理或项目技术负责人（签字）
                                                      年    月   日                 

	审查或验收意见：








                                                 



	项目监理机构（盖章）
                                  专业监理工程师（签字）
                           　                         年   月    日　   　   　　


注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份
木门窗安装工程检查批质量验收登记表
GB50210-2023     
                           （Ⅱ）                         A—88
	030301
	0
	
	1


	单位（子单位）工程名称
	中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程

	分部（子分部）工程名称
	建筑装饰装修（门窗）
	验收部位
	4—6层卧室、卫生间实木烤漆门

	施工单位
	浙江广天建设集团
	项目经理
	蒋金表

	分包单位
	/
	分包项目经理
	/

	施工执行标准名称及编号
	建筑装饰装修工程施工工艺标准（GSQB—08—2023）

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评估记录
	监理(建设)单位验收记录

	主控项目
	1
	木门窗品种、规格、安装方向位置
	第5.2.8条
	符合规定、合格
	

	
	2
	木门窗安装牢固
	第5.2.9条
	合格
	

	
	3
	木门窗扇安装
	第5.2.10条
	安装牢固，关闭严密
	

	
	4
	门窗配件安装
	第5.2.11条
	配件型号规格，数量等符合规定
	

	一般项目
	1
	缝隙嵌填材料
	第5.2.15条
	符合设计及规范规定
	

	
	2
	批水、盖口条等细部
	第5.2.16条
	安装顺直，与门窗结合牢固
	

	
	3
	安
装
留
缝
隙
值
及
	门窗槽口对角线长度差
	普3高2
	
	3
	2
	2
	3
	2
	1
	2
	2
	
	




	
	
	允
许
偏
差
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	框的正、侧面垂直度
	普2高1
	2
	1
	1
	
	2
	1
	1
	
	2
	1
	

	
	
	
	框与扇、扇与扇接缝高底差
	普2高1
	2
	1
	1
	
	2
	1
	1
	
	2
	1
	

	
	
	
	门窗扇对口缝
	普1—2.5高1.5—2
	2
	
	1
	1
	
	2
	2
	1
	1
	1
	

	
	
	
	工业厂房双扇大门对口缝
	普2—5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	门窗扇与上框间留缝
	普1—2高1—1.5
	2
	
	1
	1
	
	2
	2
	1
	1
	1
	

	
	
	
	门窗扇与侧框间留缝
	普1—2.5高1—1.5
	1.2
	2.1
	2.2
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.5
	1.4
	1.3
	

	
	
	
	窗扇与下框间留缝
	普2—3高2—2.5
	2
	3
	2
	
	2
	3
	
	3
	2
	3
	

	
	
	
	门扇与下框间留缝
	普3—5高3—4
	3
	2
	
	4
	5
	4
	3
	
	5
	4
	

	
	
	
	双扇门窗内外框间距
	普4高3
	3
	3
	2
	
	3
	3
	2
	1
	
	4
	

	
	
	
	无下框
时门扇
与地面
间留缝
	外门
	普4—高5—6
	
	5
	4
	4
	5
	
	4
	5
	4
	5
	

	
	
	
	
	内门
	普5—8高6—7
	5
	
	4
	5
	5
	6
	5
	7
	7
	
	

	
	
	
	
	卫生间门
	普8—12高8—10
	8
	9
	
	8
	9
	9
	7
	8
	8
	
	

	
	
	
	
	厂房大门
	普10—20
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	施工单位检查评估结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	     主控项目所有合格，一般项目满足规范规定规定；检查评估合格。
项目专业质量检查员：                               年   月   日 

	
监理（建设）单位验收结论

	
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）：                    年   月   日


木门安装工程报审、报验表
工程名称：中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程            编号：
	
致：  北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 （项目监理机构） 
我方已完毕七至九层卧室、卫生间实木烤漆门的安装 工作，经自检合格，现将有关资料报上，请予以审查或验收。

附：  □隐蔽工程质量检查资料
      □检查批质量检查资料
□分项工程质量检查资料
□施工实验室证明资料
□危险性较大的分项工程质量安全检查资料
□其他





                                  施工项目经理部（盖章）
                        项目经理或项目技术负责人（签字）
                                                      年    月   日                 



	审查或验收意见：








                                                 
项目监理机构（盖章）
                                  专业监理工程师（签字）
                           　                         年   月    日　   　   　　


注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份
木门窗安装工程检查批质量验收登记表
GB50210-2023     
                           （Ⅱ）                         A—88
	030301
	0
	
	1


	单位（子单位）工程名称
	中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程

	分部（子分部）工程名称
	建筑装饰装修（门窗）
	验收部位
	7—9层卧室、卫生间实木烤漆门

	施工单位
	浙江广天建设集团
	项目经理
	蒋金表

	分包单位
	/
	分包项目经理
	/

	施工执行标准名称及编号
	建筑装饰装修工程施工工艺标准（GSQB—08—2023）

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评估记录
	监理(建设)单位验收记录

	主控项目
	1
	木门窗品种、规格、安装方向位置
	第5.2.8条
	符合规定、合格
	

	
	2
	木门窗安装牢固
	第5.2.9条
	合格
	

	
	3
	木门窗扇安装
	第5.2.10条
	安装牢固，关闭严密
	

	
	4
	门窗配件安装
	第5.2.11条
	配件型号规格，数量等符合规定
	

	一般项目
	1
	缝隙嵌填材料
	第5.2.15条
	符合设计及规范规定
	

	
	2
	批水、盖口条等细部
	第5.2.16条
	安装顺直，与门窗结合牢固
	

	
	3
	安
装
留
	门窗槽口对角线长度差
	普3高2
	
	3
	2
	2
	3
	2
	1
	2
	2
	
	




	
	
	缝
隙
值
及
允
许
偏
差
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	框的正、侧面垂直度
	普2高1
	2
	1
	1
	
	2
	1
	1
	
	2
	1
	

	
	
	
	框与扇、扇与扇接缝高底差
	普2高1
	2
	1
	1
	
	2
	1
	1
	
	2
	1
	

	
	
	
	门窗扇对口缝
	普1—2.5高1.5—2
	2
	
	1
	1
	
	2
	2
	1
	1
	1
	

	
	
	
	工业厂房双扇大门对口缝
	普2—5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	门窗扇与上框间留缝
	普1—2高1—1.5
	2
	
	1
	1
	
	2
	2
	1
	1
	1
	

	
	
	
	门窗扇与侧框间留缝
	普1—2.5高1—1.5
	1.2
	2.1
	2.2
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.5
	1.4
	1.3
	

	
	
	
	窗扇与下框间留缝
	普2—3高2—2.5
	2
	3
	2
	
	2
	3
	
	3
	2
	3
	

	
	
	
	门扇与下框间留缝
	普3—5高3—4
	3
	2
	
	4
	5
	4
	3
	
	5
	4
	

	
	
	
	双扇门窗内外框间距
	普4高3
	3
	3
	2
	
	3
	3
	2
	1
	
	4
	

	
	
	
	无下框
时门扇
与地面
间留缝
	外门
	普4—高5—6
	
	5
	4
	4
	5
	
	4
	5
	4
	5
	

	
	
	
	
	内门
	普5—8高6—7
	5
	
	4
	5
	5
	6
	5
	7
	7
	
	

	
	
	
	
	卫生间门
	普8—12高8—10
	8
	9
	
	8
	9
	9
	7
	8
	8
	
	

	
	
	
	
	厂房大门
	普10—20
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	施工单位检查评估结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	     主控项目所有合格，一般项目满足规范规定规定；检查评估合格。
项目专业质量检查员：                               年   月   日 

	
监理（建设）单位验收结论

	
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）：                    年   月   日


木门安装工程报审、报验表
工程名称：中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程            编号：
	
致：  北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 （项目监理机构） 
我方已完毕十至十二层卧室、卫生间实木烤漆门的安装 工作，经自检合格，现将有关资料报上，请予以审查或验收。

附：  □隐蔽工程质量检查资料
      □检查批质量检查资料
□分项工程质量检查资料
□施工实验室证明资料
□危险性较大的分项工程质量安全检查资料
□其他





                                  施工项目经理部（盖章）
                        项目经理或项目技术负责人（签字）
                                                      年    月   日                 

	审查或验收意见：








                                                 
项目监理机构（盖章）
                                  专业监理工程师（签字）
                           　                         年   月    日　   　   　　


注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份
木门窗安装工程检查批质量验收登记表
GB50210-2023     
                           （Ⅱ）                         A—88
	030301
	0
	
	1


	单位（子单位）工程名称
	中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程

	分部（子分部）工程名称
	建筑装饰装修（门窗）
	验收部位
	10—12层卧室、卫生间实木烤漆门

	施工单位
	浙江广天建设集团
	项目经理
	蒋金表

	分包单位
	/
	分包项目经理
	/

	施工执行标准名称及编号
	建筑装饰装修工程施工工艺标准（GSQB—08—2023）

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评估记录
	监理(建设)单位验收记录

	主控项目
	1
	木门窗品种、规格、安装方向位置
	第5.2.8条
	符合规定、合格
	

	
	2
	木门窗安装牢固
	第5.2.9条
	合格
	

	
	3
	木门窗扇安装
	第5.2.10条
	安装牢固，关闭严密
	

	
	4
	门窗配件安装
	第5.2.11条
	配件型号规格，数量等符合规定
	

	一般项目
	1
	缝隙嵌填材料
	第5.2.15条
	符合设计及规范规定
	

	
	2
	批水、盖口条等细部
	第5.2.16条
	安装顺直，与门窗结合牢固
	

	
	3
	安
装
留
缝
隙
值
及
允
许
偏
差
	门窗槽口对角线长度差
	普3高2
	
	3
	2
	2
	3
	2
	1
	2
	2
	
	


	
	
	
	框的正、侧面垂直度
	普2高1
	2
	1
	1
	
	2
	1
	1
	
	2
	1
	

	
	
	
	框与扇、扇与扇接缝高底差
	普2高1
	2
	1
	1
	
	2
	1
	1
	
	2
	1
	

	
	
	
	门窗扇对口缝
	普1—2.5高1.5—2
	2
	
	1
	1
	
	2
	2
	1
	1
	1
	

	
	
	
	工业厂房双扇大门对口缝
	普2—5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	门窗扇与上框间留缝
	普1—2高1—1.5
	2
	
	1
	1
	
	2
	2
	1
	1
	1
	

	
	
	
	门窗扇与侧框间留缝
	普1—2.5高1—1.5
	1.2
	2.1
	2.2
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.5
	1.4
	1.3
	

	
	
	
	窗扇与下框间留缝
	普2—3高2—2.5
	2
	3
	2
	
	2
	3
	
	3
	2
	3
	

	
	
	
	门扇与下框间留缝
	普3—5高3—4
	3
	2
	
	4
	5
	4
	3
	
	5
	4
	

	
	
	
	双扇门窗内外框间距
	普4高3
	3
	3
	2
	
	3
	3
	2
	1
	
	4
	

	
	
	
	无下框
时门扇
与地面
间留缝
	外门
	普4—高5—6
	
	5
	4
	4
	5
	
	4
	5
	4
	5
	

	
	
	
	
	内门
	普5—8高6—7
	5
	
	4
	5
	5
	6
	5
	7
	7
	
	

	
	
	
	
	卫生间门
	普8—12高8—10
	8
	9
	
	8
	9
	9
	7
	8
	8
	
	

	
	
	
	
	厂房大门
	普10—20
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	施工单位检查评估结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	     主控项目所有合格，一般项目满足规范规定规定；检查评估合格。
项目专业质量检查员：                               年   月   日 

	
	



	监理（建设）单位验收结论

	专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）：                    年   月   日


木门安装工程报审、报验表
工程名称：中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程            编号：
	
致：  北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 （项目监理机构） 
我方已完毕十三至十五层卧室、卫生间实木烤漆门的安装 工作，经自检合格，现将有关资料报上，请予以审查或验收。

附：  □隐蔽工程质量检查资料
      □检查批质量检查资料
□分项工程质量检查资料
□施工实验室证明资料
□危险性较大的分项工程质量安全检查资料
□其他





                                  施工项目经理部（盖章）
                        项目经理或项目技术负责人（签字）
                                                      年    月   日                 

	审查或验收意见：








                                                 
项目监理机构（盖章）
                                  专业监理工程师（签字）



	                           　                         年   月    日　   　   　　


注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份
木门窗安装工程检查批质量验收登记表
GB50210-2023     
                           （Ⅱ）                         A—88
	030301
	0
	
	1



	单位（子单位）工程名称
	中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程

	分部（子分部）工程名称
	建筑装饰装修（门窗）
	验收部位
	13—15层卧室、卫生间实木烤漆门

	施工单位
	浙江广天建设集团
	项目经理
	蒋金表

	分包单位
	/
	分包项目经理
	/

	施工执行标准名称及编号
	建筑装饰装修工程施工工艺标准（GSQB—08—2023）

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评估记录
	监理(建设)单位验收记录

	主控项目
	1
	木门窗品种、规格、安装方向位置
	第5.2.8条
	符合规定、合格
	

	
	2
	木门窗安装牢固
	第5.2.9条
	合格
	

	
	3
	木门窗扇安装
	第5.2.10条
	安装牢固，关闭严密
	

	
	4
	门窗配件安装
	第5.2.11条
	配件型号规格，数量等符合规定
	

	一般项目
	1
	缝隙嵌填材料
	第5.2.15条
	符合设计及规范规定
	

	
	2
	批水、盖口条等细部
	第5.2.16条
	安装顺直，与门窗结合牢固
	

	
	3
	安
装
留
缝
隙
值
及
	门窗槽口对角线长度差
	普3高2
	
	3
	2
	2
	3
	2
	1
	2
	2
	
	






以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818113123053006030

