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地下汽车库造价指标分析(1)
表一、工程概况
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[image: ]项 目 名	称工程名称
工程分类工程地点
建筑物功能及规模开工日期
竣工日期

内	容

××地下车库

建筑工程-民用建筑-其他-汽车库-地下汽车库外环线外-松江区
地下车库，车位数 295

390 天
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建筑面积(平方米)	10576	其中:地上 -	地下_10576

建筑和安装工程造价(万元)	4058.37
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平方米造价(元/平方米) 结构类型
层数（层）

建筑高度（檐口）(米) 层高(米)
建筑节能

抗震设防烈度(度)

类型
基础
埋置深度(米)

计价方式造价类别

3837.34

框架

地上_ -_	地下 	1 1.40
其中:首层	3.6	标准层 -

30 厚沥青保护板、30 厚挤塑板保护层

7

钢筋混凝土方桩、筏板基础5.65
清单计价中标价
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编制依据

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）及相关文件
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[image: ]价格取定期	2011 年 11 月
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表二、工程特征
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项 目 名 称土（石）方工程



大开挖

特征描述
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桩与地基基础工程	筏板基础、钢筋混凝土方桩
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砌筑工程

外墙类型

轻质砂加气混凝土砌块砌筑（砌块 MU10)
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内墙类型	轻质砂加气混凝土砌块砌筑（砌块 MU10)
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混凝土及钢筋混凝土工程（基础类型）
建
 (
工
)筑	厂库房大门、特种门、木结构工程
程
金属结构工程

筏板基础、C20、C35、C35S6 泵送，HPB235、HRB335、HRB400φ6.5-25 绑扎或焊接
防护密闭门

钢梯、室外不锈钢栏杆

顶板防水采用 4 厚聚合物水泥防水涂料，加 3
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屋面及防水工程	厚沥青保护板和导滤构造，底板防水采用喷涂水泥基渗透结晶型防水涂料
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防腐、隔热、保温工程其他工程

30 厚沥青保护板、30 厚挤塑板保护层

-

（停车区）50 厚 C20 细石砼加 Ø6 钢筋@200
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双向随捣随光，50 厚 C10 素砼垫层（楼梯间）
装
饰	楼地面工程	8 厚 300*300 防滑地砖，5 厚水泥砂浆结合层， 装
修
工	踏步、平台为 17 厚 C20 细石混凝土、地面为
程
87 厚 C20 细石混凝土

门窗工程	木质防火门、铝合金百叶窗
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 (
墙柱面工程
白色中级防霉防潮涂料
墙柱面、天棚、
天棚工程
无粉刷，白色防霉防潮涂料二度做喷白处理
涂料工程
油漆、涂料、裱糊工程
中级内外墙涂料
其他工程
-
镀锌钢管、桥架、电缆电线、普通开关、插座、
电气工程
灯具
给排水、采暖、燃气工程工程
衬塑钢管、镀锌钢管、阀门
消防工程
仅预埋钢管(报警），其它尚未招标
安装工程
风机、风口风阀、镀锌钢板风管、人防设备，
通风空调工程
不包括消防排烟
智能化系统工程
-
电梯工程
-
其他工程
-
)

注:本表特征描述必须与造价指标实质内容保持一致，如有差异，请给予说明。
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 (
序
平方米造价
项目名称
造价(万元)
造价比例（%）
)表三、工程造价指标汇总





	号
	（元/m2）

	
1	分部分项工程
	
3563.39
	
3369.32
	
87.80

	1.1	建筑工程
	2839.79
	2685.12
	69.97

	1.2	装饰装修工程
	236.41
	223.53
	5.83

	1.3	安装工程
	487.19
	460.66
	12.00

	2	措施项目
	271.30
	256.52
	6.68

	3	其他项目
	-
	-
	-

	4	规费
	87.24
	82.49
	2.15

	5	税金
	136.44
	129.01
	3.36

	合计
	4058.37
	3837.34
	100.00



注：第 4、5 项按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定计价。
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表四、分部分项工程造价指标
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序

占总造
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项	目	名 称
号

造价(万元)	价	价比例
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	（元/m2）
	（%）

	
1
	
建筑工程
	
2839.79
	
2685.12
	
69.97

	1.1
	土（石）方工程
	109.61
	103.64
	2.70

	1.2
	桩与地基基础工程
	170.14
	160.88
	4.19

	1.3
	砌筑工程
	28.90
	27.32
	0.71

	1.4
	混凝土及钢筋混凝土工程
	2177.73
	2059.12
	53.66

	1.5
	厂库房大门、特种门、木结构工程
	43.96
	41.57
	1.08

	1.6
	金属结构工程
	12.36
	11.69
	0.30

	1.7
	屋面及防水工程
	249.05
	235.48
	6.14

	1.8
	防腐、隔热、保温工程
	48.04
	45.42
	1.18

	1.9
	其他工程
	-
	-
	-

	
2
	
装饰装修工程
	
236.41
	
223.53
	
5.83
	

	2.1
	楼地面工程
	157.47
	148.89
	3.88
	

	2.2
	门窗工程
	14.65
	13.85
	0.36
	

	2.3
	墙柱面工程
	45.46
	42.98
	1.12
	

	2.4
	天棚工程
	9.27
	8.77
	0.23
	

	2.5
	油漆、涂料、裱糊工程
	9.56
	9.04
	0.24
	

	2.6
	其他工程
	-
	-
	
	-
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	3
	安装工程
	487.19
	460.66
	12.00

	3.1
	电气工程
	276.11
	261.07
	6.80

	3.2
	给排水、采暖、燃气工程
	93.32
	88.23
	2.30

	3.3
	消防工程
	19.28
	18.23
	0.48

	3.4
	通风空调工程
	98.49
	93.12
	2.43

	3.5
	智能化系统工程
	-
	-
	-

	3.6
	电梯工程
	-
	-
	-

	3.7
	其他工程
	-
	-
	-

	合计
	
	3563.39
	3369.32
	87.80



[image: ]注:本表造价指标必须与表二特征描述内容保持一致，如有差异，请给予说明。
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 (
造价(万
平方米造价
占总造价比例
序号
项
目
名
 
称
)表五、措施项目造价指标





	元)
	（元/m2）
	（%）

	
1	安全防护文明施工措施费
	
142.54
	
134.78
	
3.51

	1.1	环境保护
	12.82
	12.12
	0.32

	1.2	文明施工
	27.67
	26.16
	0.68

	1.3	临时设施
	67.92
	64.22
	1.67

	1.4	安全施工
	34.13
	32.28
	0.84

	2	大型机械进出场及安拆
	0.36
	0.34
	0.01

	3	现浇砼与钢砼构件模板
	125.88
	119.02
	3.10

	4	脚手架
	-
	-
	-

	5	垂直运输机械
	-
	-
	-

	6	基坑支撑
	-
	-
	-

	7	打拔钢板桩
	-
	-
	-

	8	打桩场地处理
	-
	-
	-

	9	施工排水、降水
	2.52
	2.38
	0.06

	10	其他措施费
	-
	-
	-

	合计
	271.30
	256.52
	6.68
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表六、其他项目造价指标(略)
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表七、工程造价费用分析

平方米	占造价比例（%）
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序
项 目 名 称
号

造价	造价

(万元)	（元

/m2）


人工	材料	机械费		费		费


管理	利	规	税费	润	费	金
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	1	建筑工程
	2839.79
	2685.12
	-	-	-	-	-	-	-

	1.1	基础工程
	656.32
	620.57
	-	-	-	-	-	-	-

	1.2	地上工程
	-
	-
	-	-	-	-	-	-	-

	1.3	地下工程
	2183.47
	2064.55
	-	-	-	-	-	-	-

	2	装饰装修工程
	236.41
	223.53
	-	-	-	-	-	-	-

	3	安装工程
	487.19
	460.66
	-	-	-	-	-	-	-

	3.1	电气工程
	276.11
	261.07
	-	-	-	-	-	-	-

	3.2	给排水工程
	93.32
	88.23
	-	-	-	-	-	-	-

	3.3	燃气工程
	-
	-
	-	-	-	-	-	-	-

	3.4	消防工程
	19.28
	18.23
	-	-	-	-	-	-	-

	3.5	通风空调工程
	98.49
	93.12
	-	-	-	-	-	-	-

	3.6	智能化系统工程
	-
	-
	-	-	-	-	-	-	-

	3.7	电梯工程
	-
	-
	-	-	-	-	-	-	-

	3.8	其他工程
	-
	-
	-	-	-	-	-	-	-

	4	措施项目
	271.30
	256.52
	-	-	-	-	-	-	-

	5	其他项目
	
	
	-	-	-	-	-	-	-
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 (
6
规费
87.24
82.49
-
-
-
-
-
-
-
7
税金
136.44
129.01
-
-
-
-
-
-
-
合计
4058.37
3837.34
-
-
-
-
-
-
-
)

注：1、人工、材料、机械、管理费、利润、规费及税金的费用分析，可视工程实际情况选填； 2、第 6、7 项按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）计价。
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 (
项
目
名
序号
单位
消耗量
百平方米消耗量
称
)表八、主要消耗量指标








	
	建筑
	工日
	45226.28
	427.63

	
1
	
人工
	装饰

安装
	工日

工日
	9463.33

6403.97
	89.48

60.55

	
	
	小计
	工日
	61093.58
	577.66

	2
	钢
	筋
	千克
	2781398.60
	26299.15

	
3
	
钢 模 板
	
千克
	
21424.92
	
202.58

	4
	其他钢材
	千克
	46196.47
	436.80

	5
	木 模 板
	平方米
	868.47
	8.21

	6
	水	泥
	千克
	17022.26
	160.95

	7
	黄	砂
	千克
	1670625.38
	15796.38

	8
	石	子
	千克
	-
	-

	9
	多 孔 砖
	千块
	98.08
	0.93

	10
	砌	块
	立方米
	155.10
	1.47

	11
	商 品 砼
	立方米
	16037.23
	151.64

	12
	预拌砂浆
	立方米
	940.93
	8.90



注：1、百平方米消耗量是指每 100 平方米建筑面积中含有的消耗量指标，包括制作和施工损耗；
2、凡涉及到分包工程的消耗量指标，若难以测算的，请给予说明；
3、水泥、黄砂、石子消耗量不包括商品砼、预拌砂浆用量。
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表九、主要工程量指标

1、建筑工程主要工程量指标
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序
项 目 名 称
号

百平方

[image: ]单位	工程量	米工程量


综合单价
（含税）
（元）
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1	土（石）方工程

立方米

62986.29

595.56
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	短桩

钢管桩
	立方米

千克
	-

-
	-

-

	
2
	
桩基工程
	砼方桩

砼管桩
	立方米

立方米
	553.75

-
	5.24

-

	
	
	灌注桩
	立方米
	-
	-

	
	
	其他
	立方米
	-
	-

	
	
	砖基础
	立方米
	-
	-

	3
	砌筑工程
	外墙砌体
	立方米
	158.73
	1.50

	
	
	内墙砌体
	立方米
	5.77
	0.05

	
	
	基础（除地下室）
	立方米
	8521.65
	80.58

	4
	混凝土工程
	地下
	立方米
	7278.57
	68.82

	
	
	地上
	立方米
	-
	-

	5
	钢筋工程
	
	吨
	2753.86
	26.04

	6
	模板工程
	
	平方米
	868.47
	8.21

	7
	门窗工程
	门
	平方米
	365.84
	3.46
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	窗

其他
	平方米

平方米
	13.68

-
	0.13

-

	
	块料面层
	平方米
	1338.57
	12.66

	8
	楼地面工程
	整体面层
	平方米
	10018.98
	94.73

	
	
	其他
	平方米
	-
	-

	
9
	
屋面工程
	屋面防水

隔热保温
	平方米

平方米
	30841.74

22563.95
	291.62

213.35

	
	
	幕墙
	平方米
	-
	-

	
	
	涂料
	平方米
	8980.63
	84.92

	10
	外装饰工程
	块料
	平方米
	-
	-

	
	
	外保温
	平方米
	-
	-

	
	
	其他
	平方米
	-
	-

	
	
	内墙饰面
	平方米
	8902.46
	84.18

	
11
	
内装饰工程
	天棚

内保温
	平方米

平方米
	10591.19

-
	100.14

-

	
	
	其他
	平方米
	-
	-

	12
	金属结构工程
	
	吨
	0.88
	0.01



[image: ]注：1、百平方米工程量是指每 100 平方米建筑面积中含有的工程量指标，仅包括制作损耗； 2、工程量按《建设工程工程量清单计价规范》计算规则计算；
3、综合单价可视工程实际情况选填 。
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