说明书
本发明公开了一种能够改变光照路径的LED灯具，包括用于定位支撑灯具的悬吊组件、用于竖直升降移动灯具的支撑组件和用于光照角度调节变换灯具的角度调节组件，悬吊组件水平固定在安装面上，悬吊组件上竖直设置有支撑组件，支撑组件的底端设置有角度调节组件。本发明能够根据实际的使用需要进行使用时的灵活调节，从而改变LED灯具光照路径，进而提高使用的方便性，进而提高LED灯具光照的可控性。
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1、 一种能够改变光照路径的LED灯具，其特征在于：包括用于定位支撑灯具的悬吊组件（1）、用于竖直升降移动灯具的支撑组件（2）和用于光照角度调节变换灯具的角度调节组件（3），所述悬吊组件（1）水平固定在安装面上，所述悬吊组件（1）上竖直设置有所述支撑组件（2），所述支撑组件（2）的底端设置有所述角度调节组件（3）。
2、 根据权利要求1所述的一种能够改变光照路径的LED灯具，其特征在于，所述悬吊组件（1）包括两块吊板（11）和两根滑杆（12），所述两块吊板（11）之间水平设置有两根滑杆（12），所述两块吊板（11）与所述两根滑杆（12）的端部固定连接，所述两块吊板（11）之间的底部水平固定有支板（13），所述支板（13）的顶面上水平固定有齿条板（14），所述两块吊板（11）上水平螺纹贯穿安装有用于定位固定的固定螺柱（15）。
3、 根据权利要求1所述的一种能够改变光照路径的LED灯具，其特征在于，所述支撑组件（2）包括支框架（21）、驱动组件（22）和升降组件（23），所述支框架（21）为竖直设置的U型结构，所述支框架（21）的内部水平面底部竖直固定有连板，所述支框架（21）的连板上水平设置有所述驱动组件（22），所述支框架（21）的内部水平设置有所述升降组件（23）。
权利要求书
4、 根据权利要求3所述的
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一种能够改变光照路径的LED灯具，其特征在于，所述驱动组件（22）包括驱动板（221），所述驱动板（221）的顶面上水平固定有两根滑筒（222），所述驱动板（221）的底面上水平转动安装有转杆（223），所述转杆（223）上转动安装有驱动齿轮（224），所述驱动板（221）的一侧端面上水平固定有驱动电机（225）。
5、 根据权利要求2-4任意一项所述的一种能够改变光照路径的LED灯具，其特征在于，所述驱动板（221）水平设置在所述两根滑杆（12）和齿条板（14）之间，所述驱动板（221）的顶面与所述支框架（21）上的连板固定连接，所述驱动板（221）上的滑筒（222）与所述滑杆（12）滑动配合连接，所述驱动电机（225）与所述齿条板（14）啮合。
6、 根据权利要求3所述的一种能够改变光照路径的LED灯具，其特征在于，所述支框架（21）两侧竖直端面的底部均竖直贯穿开设有滑槽（211），所述支框架（21）两侧竖直端面的外部水平固定有压板（212），所述压板（212）的底面上竖直固定有弹簧（213），所述支框架（21）的内部两侧竖直端面上均竖直固定有升降气缸（214）。
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7、 根据权利要求6所述的一种能够改变光照路径的LED灯具，其特征在于，所述升降组件（23）包括升降板（231），所述升降板（231）水平设置在所述支框架（21）之间，所述升降板（231）的两端均固定有滑块（232），所述滑块（232）与所述支框架（21）上的滑槽（211
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）滑动配合连接，所述滑块（232）与所述弹簧（213）的底端固定连接，所述升降板（231）的底面上竖直固定有转向电机（233），所述转向电机（233）的输出端水平固定有转向齿轮（234）。
8、 根据权利要求1所述的一种能够改变光照路径的LED灯具，其特征在于，所述角度调节组件（3）包括调节框架（31）和LED灯具（32），所述调节框架（31）为竖直设置的U型结构，所述调节框架（31）的顶面上竖直固定有支柱（311），所述支柱（311）上水平固定有齿轮（313），所述调节框架（31）内部的水平面底部水平固定有角度调节电机（314），所述角度调节电机（314）的输出端竖直固定有角度调节齿轮（315），所述调节框架（31）内部两侧竖直端面底部水平固定有转筒（316），所述调节框架（31）的内部底端设置有所述LED灯具（32）。
9、 根据权利要求7或8任意一项所述的一种能够改变光照路径的LED灯具，其特征在于，所述支柱（311）的顶端通过轴承转动固定连接有轴承座（312），所述轴承座（312）的顶端固定在所述升降板（231）的底面上，所述齿轮（313）与所述转向电机（233）上的转向齿轮（234）啮合。
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10、 根据权利要求8所述的一种能够改变光照路径的LED灯具，其特征在于，所述LED灯具（32）的竖直端面顶部水平固定有转柱（33），所述LED灯具（32）上的转柱（33）与所述转筒（316）通过轴承转动连接，所述
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LED灯具（32）的顶面上竖直固定有弧形齿环（34），所述弧形齿环（34）与所述角度调节齿轮（315）啮合。
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一种能够改变光照路径的LED灯具
技术领域
本发明涉及LED灯具技术领域，尤其涉及一种能够改变光照路径的LED灯具。
背景技术
发光二极管，是一种半导体组件。初时多用作为指示灯、显示发光二极管板等；随着照明白光LED的出现，也被用作照明LED被称为第四代照明光源或绿色光源，具有节能、环保、寿命长、体积小等特点，广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。
但是现有的LED灯具在具体使用时，大多通过固定架固定连接在灯架上，这就导致LED灯具光照路径大多单一且限定，只能对单一的路径和地区进行照明，但是在具体使用时需要根据需要调整光照位置，改变光照的路径，现有固定安装的LED灯具不能实现，进而导致使用时的灵活性变差，使用中不利于后期调节，导致可控性变差。
因此需要一种能够改变光照路径的LED灯具，能够根据实际的使用需要进行使用时的灵活调节，从而改变LED灯具光照路径，进而提高使用的方便性，进而提高LED灯具光照的可控性。
发明内容
说明书
本发明的目的在于提供
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一种能够改变光照路径的LED灯具，旨在改善现有的LED灯具在具体使用时，大多通过固定架固定连接在灯架上，这就导致LED灯具光照路径大多单一且限定，只能对单一的路径和地区进行照明，但是在具体使用时需要根据需要调整光照位置，改变光照的路径，现有固定安装的LED灯具不能实现，进而导致使用时的灵活性变差，使用中不利于后期调节，导致可控性变差的问题。
本发明是这样实现的：
一种能够改变光照路径的LED灯具，包括用于定位支撑灯具的悬吊组件、用于竖直升降移动灯具的支撑组件和用于光照角度调节变换灯具的角度调节组件，悬吊组件水平固定在安装面上，悬吊组件上竖直设置有支撑组件，支撑组件的底端设置有角度调节组件。
进一步的，悬吊组件包括两块吊板和两根滑杆，两块吊板之间水平设置有两根滑杆，两块吊板与两根滑杆的端部固定连接，两块吊板之间的底部水平固定有支板，支板的顶面上水平固定有齿条板，两块吊板上水平螺纹贯穿安装有用于定位固定的固定螺柱。
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进而通过两块吊板之间水平设置有两根滑杆，两块吊板与两根滑杆的端部固定连接，两块吊板之间的底部水平固定有支板，支板的顶面上水平固定有齿条板，两块吊板上水平螺纹贯穿安装有用于定位固定的固定螺柱，从而水平导向移动滑动调节照明的位置，从而提高照明调节的灵活性。
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进一步的，支撑组件包括支框架、驱动组件和升降组件，支框架为竖直设置的U型结构，支框架的内部水平面底部竖直固定有连板，支框架的连板上水平设置有驱动组件，支框架的内部水平设置有升降组件。
进而通过支框架为竖直设置的U型结构，支框架的内部水平面底部竖直固定有连板，支框架的连板上水平设置有驱动组件，支框架的内部水平设置有升降组件，从而方便后期驱动调节，同时利于后期进行调节方便。
进一步的，驱动组件包括驱动板，驱动板的顶面上水平固定有两根滑筒，驱动板的底面上水平转动安装有转杆，转杆上转动安装有驱动齿轮，驱动板的一侧端面上水平固定有驱动电机。
进而通过驱动板的顶面上水平固定有两根滑筒，驱动板的底面上水平转动安装有转杆，转杆上转动安装有驱动齿轮，驱动板的一侧端面上水平固定有驱动电机，启动驱动电机利用驱动齿轮与齿条板啮合，带动驱动板在吊板之间的滑杆水平移动，改变照明位置。
进一步的，驱动板水平设置在两根滑杆和齿条板之间，驱动板的顶面与支框架上的连板固定连接，驱动板上的滑筒与滑杆滑动配合连接，驱动电机与齿条板啮合。
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进而通过
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驱动板水平设置在两根滑杆和齿条板之间，驱动板的顶面与支框架上的连板固定连接，驱动板上的滑筒与滑杆滑动配合连接，驱动电机与齿条板啮合，启动驱动电机利用驱动齿轮与齿条板啮合，带动驱动板在吊板之间的滑杆水平移动，改变照明位置。
进一步的，支框架两侧竖直端面的底部均竖直贯穿开设有滑槽，支框架两侧竖直端面的外部水平固定有压板，压板的底面上竖直固定有弹簧，支框架的内部两侧竖直端面上均竖直固定有升降气缸。
进而通过支框架两侧竖直端面的底部均竖直贯穿开设有滑槽，支框架两侧竖直端面的外部水平固定有压板，压板的底面上竖直固定有弹簧，支框架的内部两侧竖直端面上均竖直固定有升降气缸，从而方便竖直升降进行调节滑动，提高使用的灵活性。
进一步的，升降组件包括升降板，升降板水平设置在支框架之间，升降板的两端均固定有滑块，滑块与支框架上的滑槽滑动配合连接，滑块与弹簧的底端固定连接，升降板的底面上竖直固定有转向电机，转向电机的输出端水平固定有转向齿轮。
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进而通过升降板水平设置在支框架之间，升降板的两端均固定有滑块，滑块与支框架上的滑槽滑动配合连接，滑块与弹簧的底端固定连接，升降板的底面上竖直固定有转向电机，转向电机的输出端水平固定有转向齿轮，从而方便启动转向电机，利用转向齿轮驱动调节框架上的齿轮转动，从而改变光照的方向。
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进一步的，角度调节组件包括调节框架和LED灯具，调节框架为竖直设置的U型结构，调节框架的顶面上竖直固定有支柱，支柱上水平固定有齿轮，调节框架内部的水平面底部水平固定有角度调节电机，角度调节电机的输出端竖直固定有角度调节齿轮，调节框架内部两侧竖直端面底部水平固定有转筒，调节框架的内部底端设置有LED灯具。
进而通过调节框架为竖直设置的U型结构，调节框架的顶面上竖直固定有支柱，支柱上水平固定有齿轮，调节框架内部的水平面底部水平固定有角度调节电机，角度调节电机的输出端竖直固定有角度调节齿轮，调节框架内部两侧竖直端面底部水平固定有转筒，调节框架的内部底端设置有LED灯具，启动转向电机，利用转向齿轮驱动调节框架上的齿轮转动，从而改变光照的方向。
进一步的，支柱的顶端通过轴承转动固定连接有轴承座，轴承座的顶端固定在升降板的底面上，齿轮与转向电机上的转向齿轮啮合。
进而通过支柱的顶端通过轴承转动固定连接有轴承座，轴承座的顶端固定在升降板的底面上，齿轮与转向电机上的转向齿轮啮合，从而方便转向齿轮驱动调节框架上的齿轮转动，从而改变光照的方向。
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进一步的，LED灯具的竖直端面顶部水平固定有转柱，LED灯具上的转柱与转筒通过轴承转动连接，
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LED灯具的顶面上竖直固定有弧形齿环，弧形齿环与角度调节齿轮啮合。
进而通过LED灯具的竖直端面顶部水平固定有转柱，LED灯具上的转柱与转筒通过轴承转动连接，LED灯具的顶面上竖直固定有弧形齿环，弧形齿环与角度调节齿轮啮合，改变光照角度和光照位置时，启动角度调节电机，利用角度调节齿轮啮合弧形齿环，带动LED灯具在调节框架中转动，改变光照路径的角度。
与现有技术相比，本发明的有益效果是：本发明
在使用该能够改变光照路径的LED灯具时，使用时需要改变照明位置时，启动驱动电机利用驱动齿轮与齿条板啮合，带动驱动板在吊板之间的滑杆水平移动，改变照明位置，然后需要改变照明高度时，启动升降气缸，竖直方向上移动升降板在支框架中竖直移动升降，改变照明高度，然后改变光照角度和光照位置时，启动角度调节电机，利用角度调节齿轮啮合弧形齿环，带动LED灯具在调节框架中转动，改变光照路径的角度，启动转向电机，利用转向齿轮驱动调节框架上的齿轮转动，从而改变光照的方向，从而能够根据实际的使用需要进行使用时的灵活调节，从而改变LED灯具光照路径，进而提高使用的方便性，进而提高LED灯具光照的可控性，从而克服了现有的
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