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人工挖孔桩应急救援预案
[bookmark: _Toc1296][bookmark: _Toc24100][bookmark: _Toc481420553][bookmark: _Toc11937]一、编制目的
为了防止人工挖孔桩平安事故，削减和降低事故中人员伤亡和财产损失，有效预防、主动应对、与时限制突发事务，有效地实施应急救援工作，最大限度削减人员伤亡和财产损失。全面贯彻“平安第一，预防为主，综合治理”的方针，并有针对性地实行救援措施，防止事故的进一步扩大，削减人员伤亡和财产损失，结合我项目人工挖孔桩施工实际状况，制订本预案。
[bookmark: _Toc481420554][bookmark: _Toc19113][bookmark: _Toc4679][bookmark: _Toc16177]二、编制依据
1.《中华人民共和国平安生产法》
    2.《中华人民共和国突发事务应对法》
    3.《建设工程平安生产管理条例》
4.《生产经营单位平安生产事故应急预案编制导则》
5.《中华人民共和国消防法》
6.《生产平安事故报告和调查处理条例》 
[bookmark: _Toc8717][bookmark: _Toc20454][bookmark: _Toc31805][bookmark: _Toc481420555]三、 适用范围
本预案适用于仁寿至屏山新市公路LJ12标段施工现场人工挖孔桩施工中发生的高坠、机械损害、淹溺、物体打击、触电、坍塌、中毒窒息等各类突发平安事故的应急救援。
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1、以人为本，削减危害 
把保障施工人员生命平安作为首要任务，最大程度地削减突发事务与其造成的人员伤亡和危害。
2、常备不懈，居安思危，预防为主 
高度重视，常抓不懈，常态与特殊态相结合，做好应对突发事务的各项准备工作
3、统一指挥、分级负责、单位自救和社会救援相结合
4、快速、高效、精确
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1、工程概况
我标段负责承建仁寿至屏山新市高速公路LJ12合同段，路途起点里程为K119+012，终点里程为K127+494，路途全长8.506公里。本项目按双向四车道高速公路标准建设，整体式路基宽25.5m，分别式路基宽12.75m，全线设计速度接受80Km/h，桥涵设计汽车荷载接受公路-I级，其余技术标准和指标按交通部颁发《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）执行。本标段包括桥梁19座，其中桩基为560根，直径分别为φ1.2、φ1.4、φ1.6、φ1.8、φ2.0、φ
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