


企业安全隐患检查表(全)(同名18068)


[bookmark: _Toc176589710]安全隐患检查表
                           
  企业名称：                                         检查日期：    年   月    日
	序
号
	检查
项目
	检查内容
	检查结果
（√/×）

	1
	责任制
	1.企业按规定层层签订安全生产责任书，有安全奖惩。
	

	
	
	2.建立了安全组织机构，配备了安全管理人员。
	

	2
	安全机构设置
	1.生产组织机构健全，并正常开展工作。
	

	
	
	2.按规定配有专（兼职）安全主任。
	

	3
	安全
教育
	1.对新职工进行了三级安全教育。
	

	
	
	2.特种作业人员持证上岗。
	

	
	
	3.对中层及中层以上干部进行了安全教育。
	

	
	
	4.对变换工种，复工等进行了安全教育。
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	6
	设备
设施
	1.气瓶检验期外观颜色、安全附件、储存符合要求并安全使用。
	

	
	
	2.危险化学品库要分类分区，电气设备防爆、消防通道符合要求。
	

	
	
	3.有应急预案，油库、天然气设施完好齐全，标志是否醒目。
	

	
	
	5.锅炉、空压机完好，完备。
	

	
	
	6.工业管道颜色、流向指示、资料完好,完备。
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	7.压力容器、锅炉定期检测，安全附件完好。
	

	
	
	8.应急救援物资、设备配备完善。
	

	7
	易燃物品材料场所
	1.料场堆放整齐稳定可靠，道路畅通。
	

	
	
	2.在入口及重点位置设置了防火安全标志。
	

	
	
	3.消防设施齐全完备，电气设备符合要求，防火间距达到要求。
	

	8
	工厂建筑
	1.符合耐火等级要求，无危险建筑。
	

	
	
	2.有疏散通道和指示标识。
	

	9
	劳动保护
	1.按规定为员工配备劳动防护用品。
	

	
	
	2.超过2米以上的登高作业，制订了作业规程和防范措施。 
	

	
	
	3.职业卫生符合国家规定的标准。
	

	10
	机械设备
	1.建立机械设备及其各种保护装置使用管理制度，现场设备前张贴安全操作规程或操作指引。
	

	
	
	2.定期进行机械设备及其各种保护装置安全检查和维修保养（查检查和维修保养记录）。
	

	
	
	3.对机械设备及其各种保护装置进行班前检查。
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	4.操作者经培训合格（现场抽查和检查培训考核记录相结合）。
	

	
	
	5.危险设备按规定配备安全防护装置，其防护装置可靠有效。
	

	
	
	6.机械设备其运动（转动）部件、传动（传输）装置安装有防护装置，或采取了其他有效的防护措施。
	

	11
	变配电系统
	1.变配电站（室）环境具有足够的消防通道。
	

	
	
	2.变配电间的门向外开启，高压室门向低压室开，相邻配电间应双向开，门窗孔小于10×10毫米。
	

	
	
	3.发电机油标指示清晰，
	

	
	
	4.变压器油有定期绝缘测试报告，绝缘、接地故障保护完好并有定期测试资料。
	

	
	
	5.有警示标志和遮拦。
	

	
	
	6.相线之间，电容器之间、控制装置等清洁，所有瓷瓶无裂纹。
	

	
	
	7.所有母线相序标志明显，连接规范可靠。各种设备、器件符合制造、安装、使用的图标规范要求。
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	12
	动力（照明）配电箱（柜、板）
	1.箱（柜、板）符合作业要求，内外整洁，无杂物，无积水。
	

	
	
	2.有足够的操作空间，PE可靠。
	

	
	
	3.各种元件及线路接触良好，保护装置齐全，与负荷匹配合理，编号、标识齐全醒目。
	

	13
	防雷接地装置
	1.防雷技术措施符合要求，保护范围有效。
	

	
	
	2.防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，检测资料齐全。
	

	14
	电焊机
	1.电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。
	

	
	
	2.焊机外壳PE线接线正确，焊机一侧电源线不超过3米，没有拖地使用。
	

	
	
	3.焊机二次接线连接良好，接头不超过3个。
	

	
	
	4.焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。
	

	15
	手持电动工具
	装有漏电保护装置，符合安全使用标准并定期进行绝缘检测。
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	16
	用电安全
	1.电气设备、电源线路由专业施工队安装、敷设。
	

	
	
	2.没有增大电气装置的额定容量。
	

	
	
	3.没有任意改动保护装置的整定值和保护元件的规格。
	

	
	
	4.电气装置没有超负荷运行或带故障使用。
	

	
	
	5.在用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。
	

	
	
	6.使用的电气线路有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查。
	

	
	
	7.移动使用的配电箱(板)采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线，同时装设了漏电保护器。
	

	
	
	8.临时用电经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。
	

	
	
	9.露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。
	

	
	
	10.电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上，电线下放不得堆放可燃物资。
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	11.机床局部照明及使用行灯采用安全电压。
	

	
	
	12.使用手持电动工具等移动电气设备，应装设漏电保护器，是金属外壳的，是否进行保护接地或接零。
	

	40
	厂区环境
	1.厂貌整洁，布局合理， 
	

	
	
	2.厂区通道照明，厂区消防、消防通道符合要求。
	

	41
	车间作业环境
	1.实行定置摆放。
	

	
	
	2.车间通道、地面、通风、采光消防及疏散、设备布局合理。
	

	42
	仓库
	1.仓库通道畅通。采光符合要求。
	

	
	
	2.消防设施完好、有效；有专人管理。
	

	
	
	3.物品摆放符合要求。
	

	
	
	4.仓库内除了固定照明外，没有使用其它电器；可燃物品库房，没有使用碘钨灯或超过60瓦的白炽灯，照明开关设在库外.
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	5.库存物品分类、分堆储存，每堆占地不大于100平方米，堆与堆间距不小于1米、堆与墙间距不小于0.5米,堆与顶（梁）、柱间距不小于０.３米，灯的垂直下方与物品水平间距不小于0.5米，主通道宽度不小于２米。
	

	
	
	6.普通物资仓库不准存入危化品。
	

	43
	危险品使用现场
	1.储存、使用符合要求。
	

	
	
	2.建立有事故预防预案。
	

	
	
	3.设有应急救护设施。
	

	44
	职业危害
	1.对危害因素监测建档、并采取了防护措施、配备防护用具。
	

	
	
	2.定期对防护设备、设施进行检查，建有相关的管理制度。
	

	
	
	3.对从业人员进行了职业健康知识培训。
	

	45
	其他
	
	

	备注：常用机械设备有冲剪压、注塑、木工加工机械、金属切削机床、砂轮机等。





[bookmark: _Toc176589708]检查人员：
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表号：02
商贸(仓储)企业安全隐患检查表
企业名称：                              企业负责人签名：
单位地址：                               联系电话：        检查日期：    年   月    日
	序
号
	检查
项目
	检查内容
	检查结果（√/×）

	1
	企业负责人安全生产
职责
	1.企业按规定层层签订安全生产责任书。
	

	
	
	2.企业的负责人和安全生产直接责任人取得安全资格，持证上岗。重点防火单位的消防安全责任人取得消防安全培训上岗证。
	

	
	
	3.安全生产工作计划有“三同时”内容。
	

	
	
	4.企业主要负责人每年参加或组织安全生产活动。
	

	2
	安全机构
	1.安全生产组织机构建全。
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	设置
	
	

	
	
	2.有专（兼职）安全主任。
	

	
	
	3.安委会定期召开安全生产专题会议，并督促落实各项安全生产工作和措施。
	

	3
	安全管理制度
	1.建立健全各级安全生产责任制。
	

	
	
	2.建立有完善的安全生产日常管理制度，并认真贯彻落实。
	

	
	
	3.有专项及设备安全管理制度（包括防火安全，用电安全，厂内交通安全，消防设备、设施、装置、器材维护保养，应急救援设备、设施、器材、物质、通道管理以及防雷、防台风、防洪等设备设施的安全管理制度）。
	

	4
	安全生产教育、培训
	1.企业与从业人员依法签订劳动合同，并明确双方安全责任、权利，义务等。
	

	
	
	2.企业依法为从业人员缴纳社会工伤保险费。
	

	
	
	3.对新进厂员工进行了三级安全教育。
	

	
	
	4.消防控制室的值班、操作人员、从事具有火灾危险性作业人员、仓库管理员、从事易燃易爆物品经营、储存、装卸、运输的工作人员经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训，持证上岗。
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	5.特种作业人员经过专门的安全作业培训合格，并定期参加年审。
	

	
	
	6.各岗位作业人员掌握紧急情况下应急措施的操作。
	

	5
	事故处理
	1.有事故管理制度，并按“四不放过”的原则处理事故。
	

	
	
	2.有重大危险源的企业；对重大危险源实行监控、登记建档并定期评估。
	

	
	
	3.有事故应急救援预案并定期演练。
	

	6
	安全生产
投入
	1.有年度安全生产项目专项经费预算及购置、更新、改造、维修安全设施的开支计划。
	

	
	
	2.保证对重大危险源评估和事故隐患整改的投入。
	

	
	
	3.有购买劳保用品，职工体检和教育培训的投入。
	

	7
	承包与租赁管理
	1.企业生产营项目、场所、设备没有发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。
	

	
	
	2.与承包单位、承租单位签订了专门的安全生产管理协议。
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	3.企业定期或不定期对承包单位、承租单位进行安全生产检查，履行安全生产责任主体的职责。
	

	8
	安全技术
设施
	1.建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验收合格。
	

	
	
	2.仓储设施符合建筑防火规范要求。
	

	
	
	3.安全通道符合消防安全要求，并保持畅通。
	

	9
	机电设备
车辆安全
	1.特种设备经定期检验合格。
	

	
	
	2.机械设备的选用及安装符合国家标准和有关规定，技术档案完整，安全防护、保险、信号等安全装置无缺陷。
	

	
	
	3.电气设备的选用及安装符合国家标准和有关部门规定。 
	

	
	
	4.建立有完善的车辆管理制度和档案；叉车等特种车辆定期检测。
	

	10
	劳动保护
	1.作业场所有醒目的安全警示标志。
	

	
	
	2.易燃、易爆、易腐蚀、剧毒等危险品与其他物品分隔存放。
	

	
	
	3.对易产生粉尘、蒸气、腐蚀性气体的作业场所采取了防护措施。
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	4.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品；从业人员按规定使用，佩戴。
	

	
	
	5.按规定对从事可能导致职业危害的从业人员，组织了上岗前，在岗期间和离岗时的职业健康检查。
	

	
	
	6.经常进行装卸、搬运作业的场所，设有工人休息的处所和供应足够的饮料（水），并备有简单的医疗和急救设备。
	

	
	
	7．装卸场地和堆场能保证装卸人员、装卸机械和车辆有足够的活动范围和必要的安全距离。
	

	11
	生产场所
	1.作业场所的通风、光照度符合要求。
	

	
	
	2.生产材料成品半成品和废料堆放整齐，不堵塞过道、安全出口；
	

	
	
	3.生产区域内地面平坦、整洁，功能区划分恰当。
	

	12
	储存
	1.储存场所通过消防部门的验收
	

	
	
	2.普通物资仓库没有存入危化品
	





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/827134132116006024
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