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[bookmark: _TOC_250046]一、投标邀请函

广东和盛招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市道滘镇小河小学（以下简称“采购人”）的委托，现就东莞市道滘镇小河小学多媒体系统及校园广播电视系统采购项目进行国内公开招标采购，欢迎有实施能力和符合资格条件的国内供应商参加投标。一、招标项目的名称、内容、用途、数量、简要技术要求；
1. 项目名称：东莞市道滘镇小河小学多媒体系统及校园广播电视系统采购项目，采购编号：HSZB-2013DG-178。
2. 项目内容：
	包号
	采购项目(品目)名称
	完工期
	质保期
	服务地点

	A
	多媒体系统
	合同签订后 40 天
内完成。
	项目最终验收合格之日起不少于 2 年。
	东莞市道滘镇小河小学或采购人指定地点

	B
	校园电视台和广播系统
	合同签订后 30 天
内完成。
	
	


本项目的采购货物规格、数量及技术参数要求等详见招标文件《第三部分：用户需求书》。
二、供应商资格要求
1、投标人具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内登记注册的具有独立法人资格的单位（具有相关经营范围）。
三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
1. 招标文件公示时间：2014 年 1 月 2 日至 2014 年 1 月 8 日（共 5 个工作日）。
2. 获取招标文件时间：2014 年 1 月 2 日至 2014 年 1 月 21 日，上午 9：00～12：00，下午 14：00～17：00（公休节假日除外）。
3. 获取招标文件地点及联系方式：广东和盛招标代理有限公司，地址：广东省东莞市南城区体育路2 号鸿禧中心五层A 区505 室，联系人：谢小姐，联系电话：0769－22016933。
4. 获取招标文件方式：现场购买
4.1 参与东莞市政府采购项目的投标人必须在东莞市政府采购网上登记注册备案，注册一般需要三个工作日审批。
4.2 投标人注册备案须携带下列有效证件的原件：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证，以及法定代表人身份证复印件（加盖公章），并提供以上证件原件彩色扫描的电子文档（合成一个 PDF 文件）。
4.3 投标人报名须提供下列证件复印件（加盖公章）：营业执照、税务登记证（国税
 (
东莞市道滘镇小河小学多媒体系统及校园广播电视系统采购项目
) (
HSZB-2013DG-
178
)

 (
第 
6
 
页 共 
31
 
页
)

和地税）、组织机构代码证、银行开户许可证和法定代表人身份证。（自带 U 盘拷贝招标文件电子文档）
1.1 未注册备案的投标人报名时须提供上述 4.2 和 4.3 要求的全部资料
2. 招标文件售价：人民币 150 元/份（售后不退）。
3. 购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新招标，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。
四、投标截止时间、开标时间、地点及开标事宜
1. 递交投标文件时间：2014 年 1 月 22 日上午 09:00-09:30（北京时间）。
2. 投标截止及开标时间：2014 年 1 月 22 日上午 09:30（北京时间）。
3. 递交投标文件及开标地点：广东省东莞市南城区体育路 2 号鸿禧中心 A 区 502-（1）
开标室。
4. 开标事宜：届时请投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明出席开标会。
五、采购代理机构的名称、地址和联系方式
采购代理机构名称：广东和盛招标代理有限公司
采购代理机构地址：广东省东莞市南城区体育路 2 号鸿禧中心五层 A 区 505 室联系人：钟小姐
联系电话：0769－22019033	传	真：0769－22889228

广东和盛招标代理有限公司二Ｏ一三年十二月
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[bookmark: _TOC_250044]一、说	明

1. [bookmark: _TOC_250043]适用范围及资金来源

1.1 本次招标标的为东莞市道滘镇小河小学多媒体系统及校园广播电视系统采购项目，详细要求见《用户需求书》。
1.2 资金来源：已批复的财政性资金。

2. [bookmark: _TOC_250042]定义

2.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：东莞市道滘镇小河小学。
2.2 投标人：指响应招标、参加投标竞争的依法成立的法人或其他组织。
2.3 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。
2.4 采购代理机构：广东和盛招标代理有限公司。
2.5 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性组织。
2.6 日期：指公历日。
2.7 时间：指北京时间。
2.8 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。
2.9 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式包括专人递交或传真发送。


3. [bookmark: _TOC_250041]合格的投标人

3.1 法定资格条件
3.1.1 在中华人民共和国境内登记注册的具有独立法人资格的单位（具有相关经营范围）；
3.1.2 符合《中华人民政府采购法》第二十二条的规定。
3.1.3 凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的；
3.1.4 投标人（含其授权的下属单位、分支机构）在投标前三年内有无受到各级管理部门处分或处罚的，须主动填报受处分或处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取
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消其投标资格，并按有关规定追究责任。
1.1 本项目不接受联合体投标。

2. [bookmark: _TOC_250040]踏勘现场及答疑会

2.1 该项目不组织集中踏勘现场和答疑会，如有需要，潜在投标人请自行到实地踏勘考
察。
2.2 经采购人允许，潜在投标人可因需要而进入采购人的项目现场踏勘，但潜在投标人
不得因此使采购人和采购代理机构承担有关的责任和蒙受损失。潜在投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
2.3 潜在投标人应承担踏勘现场自身所发生的费用。

3. [bookmark: _TOC_250039]合格的货物和服务及验收

3.1 投标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件等)，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标准。
3.2 投标人必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为最新正式稳定版本。
3.3 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门的检验。
3.4 投标人应保证,采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时,采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
3.5 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
3.6 货物验收。
3.6.1 验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。
3.6.2 在验收时，供应商应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料，严格按采购人提出的方式验收。
3.6.3 由采购人对货物的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。
4. [bookmark: _TOC_250038]投标费用

4.1 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
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[bookmark: _TOC_250037]二、招标文件

1. [bookmark: _TOC_250036]招标文件的组成

1.1 招标文件包括：
1.1.1 投标邀请函；
1.1.2 投标人须知；
1.1.3 用户需求书；
1.1.4 合同书格式；
1.1.5 投标文件格式。
1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。
2. [bookmark: _TOC_250035]招标文件的询问或质疑

2.1 投标人如对本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件）存在疑问，请在递交投标文件截止时间前向采购代理机构提出询问或质疑。
2.2 投标人询问或质疑应于递交投标文件截止时间前以书面形式将质疑函原件、营业执
照复印件、法人授权委托书原件等资料加盖公章送至采购代理机构，逾期视为接受招标文件所有内容，提出的任何疑问，采购代理机构可不予答复。
3. [bookmark: _TOC_250034]招标文件的澄清或修改

3.1 招标文件发出后，在递交投标文件截止时间 3 日前，采购代理机构可对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改内容在东莞市政府采购网（http://dggp.dg.gov.cn）等财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布。
3.2 招标文件的澄清或修改将以书面形式发送给所有投标人。投标人应于收到该澄清或修改文件的二十四小时内以书面形式给予确认。招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
3.3 招标文件的澄清、修改等内容均以书面形式确认后的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
3.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改等内容进行研究，采购代理机构将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清、修改通知中予以明确。
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[bookmark: _TOC_250033]三、投标文件的编制
1. [bookmark: _TOC_250032]投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，有矛盾时以简体中文翻译本为准。
1.2 在投标文件中以及所有投标人与采购代理机构和采购人往来文件中的所有计量单位和规格都应按国家有关规定使用公制标准。
2. [bookmark: _TOC_250031]投标文件的组成

2.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：
2.1.1 价格文件
2.1.2 商务、技术文件
2.1.3 唱标信封（须独立密封）
详见招标文件“第五部分 投标文件格式”内容
2.2 投标人应如实详细提供第 11.1 款所要求的全部资料，价格部分文件必须单独装订成册，商务、技术和其他证明资料等投标文件不能出现投标价格。
2.3 对招标文件“用户需求”部分作出书面响应，包括但不限于招标时主要需求等。

3. [bookmark: _TOC_250030]投标文件格式

3.1 投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，并保证所提供全部资料的真实性。
4. [bookmark: _TOC_250029]投标报价说明

4.1 本次招标，投标人必须就用户需求书中各子包内所有货物及服务进行报价，少报无效。
4.2 报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。
4.3 若报价小写与大写存在差异，以大写为准。
4.4 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。
4.5 中标后开出的所有发票都须与中标供应商的名称一致。
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1. [bookmark: _TOC_250028]投标货币

1.1 投标人提供的货物和服务价格必须用人民币报价，以其它货币报价的投标将予以拒绝。
2. [bookmark: _TOC_250027]投标有效期

2.1 投标文件应根据投标人须知的规定在递交投标文件截止日后的 90 天内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应并予以拒绝。
2.2 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，此要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的上述要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在此情况下，根据投标人须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。
2.3 中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

3. [bookmark: _TOC_250026]投标保证金

3.1 所有投标人都必须提交一份金额为人民币包 A:贰万元整（即￥20,000.00 元）；包 B：伍仟元整（即￥5,000.00 元）的投标保证金（参投多个子包的投标人的投标保证金必须按照子包分别提交），投标保证金作为其投标文件的一部分。
3.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构、采购人在因为投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。
3.3 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：
3.3.1 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人撤回其投标文件的。
3.3.2 中标人在规定期限内未能签订合同或未提交履约保证金。
3.3.3 提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法规的行为。
3.4 投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。各投标人在汇投标保证金时应在用途栏上写明采购编号。
3.5 提交保证金时应符合下列规定：
（1） 采用银行转账、电汇方式提交的，在递交投标文件截止时间前必须付至广东和盛招标代理有限公司东莞分公司账户上：
户	名：广东和盛招标代理有限公司东莞分公司
 (
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账	号：7521 2101 8260 0013 857
开户行：中信银行东莞新城支行
（2） 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：
①由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具（我市政府采购投标担保业务承办机构为东莞市金鼎融资担保公司）；
②投标担保函有效期应与投标有效期一致。
递交投标文件现场除《政府采购投标担保函》外，不收取其他任何形式的投标保证金。
3.6 对于未能按要求提交投标保证金的投标，采购代理机构将视为不响应招标文件而予以拒绝。
3.7 未中标的投标人的投标保证金将在本项目的《中标通知书》发出后，采购代理机
构在 5 个工作日内按照《东莞市政府采购保证金管理办法》及《东莞市政府采购投标保证金转出审批流程》等相关规定办理投标保证金退还事宜（不计利息），投标保证金将自动转帐退至投标人原汇入帐户。
3.8 中标的投标人的投标保证金，将在其根据第 29 款提交履约保证金、第 30 款签署
合同以及第 31 款缴付中标服务费后，中标人应携带投标保证金支付凭证、合同原件一份（交
采购代理机构备案）及履约保证金支付凭证到采购代理机构处。采购代理机构在 5 个工作日内按照《东莞市政府采购保证金管理办法》及《东莞市政府采购投标保证金转出审批流程》等相关规定办理投标保证金退还事宜（不计利息），投标保证金将自动转帐退至投标人原汇入帐户。逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。
4. [bookmark: _TOC_250025]投标文件的装订、份数和签署

4.1 投标人应提交以下投标文件：
	序号
	投标文件类型
	投标文件名称
	份数
	装订
	包装

	
1
	
正本
	价格文件
	1
	每份独立装订
	一起密封包装
(内附电子光盘)

	
	
	商务技术文件
	1
	每份独立装订
	

	
2
	
副本
	价格文件
	5
	每份独立装订
	
一起密封包装

	
	
	商务技术文件
	5
	每份独立装订
	

	3
	
	唱标信封
	1
	
	单独密封包装


注：1、投标人应提交一套正本（包括价格文件、商务、技术文件，一起密封包装）、五套副本（包括价格文件、商务、技术文件，一起密封包装）和一份唱标信封的投标文件,电子光盘内容应包含价格文件、商务、技术文件。
2、投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别
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装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。
1.1 投标文件正本除签字外必须是印刷形式，投标文件副本的所有资料都可以用投标文件的正本复印而成，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”字样。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
1.2 投标文件正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标人公章）须由投标人的法人代表或授权委托人签字（或盖章）和加盖投标人公
章。投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须加盖投标人公章。
1.3 电子文件用 MS WORD/EXCEL 2003 简体中文版制作，内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由 CD-R 光盘储存，光盘上注明投标人名称及项目名称、采购编号。
1.4 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须加盖投标人公章或授权委托人签字。
1.5 传真或电传的投标文件将被拒绝。
[bookmark: _TOC_250024]四、投标文件的递交
2. [bookmark: _TOC_250023]投标文件的密封和标记

2.1 投标人应将投标文件的正本、所有副本和唱标信封分开单独密封包装，在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。
2.2 在投标文件密封袋上均应标明以下内容：
(1) 收 件 人：	；
(2) 项目名称：	；
(3) 采购编号：	；
(4) 		年	月	日	时	分开标，此时间以前不得开封；
(5) 标明投标人名称、地址、联系人和电话以及文件的种类（如价格文件、商务技术文件和唱标信封等）。
2.3 如果投标文件没有按本投标人须知第 17 款和第 18.1～18.2 款的规定装订、签署、密封和加写标记，采购代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。
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5. [bookmark: _TOC_250022]投标截止期

5.1 本次招标的投标截止日期和时间为 2014 年 1 月 22 日上午 09:30（北京时间）；
5.2 采购代理机构可按本须知第 9 款规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
5.3 投标截止期满前提交有效投标文件的投标人不足三家的，采购代理机构将依据《东莞市政府采购实施办法》第三十条相关规定执行。
6. [bookmark: _TOC_250021]迟交的投标文件

6.1 采购代理机构在本须知第19 款规定的递交投标文件截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。
7. [bookmark: _TOC_250020]投标文件的补充、修改与撤回

7.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
7.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第 18 款密封、标记相关规定提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
7.3 在递交投标文件截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
7.4 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则投标保证金将被没收。
[bookmark: _TOC_250019]五、开标与评标
8. [bookmark: _TOC_250018]开标

8.1 采购代理机构按本须知所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。
8.2 按规定提交撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。
8.3 开标程序：
8.3.1 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，其投标将被拒绝；
8.3.2 投标文件的密封情况由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；
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8.3.3 经检查确认密封情况完好后，由相关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣和投标文件的其他主要内容；
8.3.4 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
8.4 采购代理机构在投标截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。
8.5 采购代理机构对开标过程进行记录，由投标人签字确认，并存档备查。

9. [bookmark: _TOC_250017]投标文件的有效性

9.1 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标，并将其投标文件退回：
9.1.1 投标文件未按照本须知第 18 款的要求密封和标记的；
9.1.2 投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的；
9.1.3 未按照招标文件规定报名截止时间内办理报名手续的。

10. [bookmark: _TOC_250016]评标委员会与评标方法

10.1 评标委员会。
10.1.1 本次招标依法组建评标委员会，主要由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）单数，其中专家占其中三分之二以上。专家成员依法从政府采购专家库中随机抽取。
10.1.2 评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告并推荐中标候选人。
10.1.3 评标委员会与供应商有利害关系的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避。
10.2 评标原则和评标方法
10.2.1 评标基本原则:评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府的有关规定，遵循“公平、公正、客观、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行评审和比较。评标委员会不保证最低投标报价中标。
10.2.2 评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分法。
10.2.3 评标办法:按照评标程序的规定和依据评分标准,各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。
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对各评委的评分算术平均值即为该投标人的技术评分和商务评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。
1.1.1 评标步骤：先进行初步评审，再进行商务、技术及价格评审。

2. [bookmark: _TOC_250015]投标文件的评审

2.1 投标文件初步评审。
2.1.1 资格性审查。评标委员会依据法津法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
2.1.2 符合性审查。评标委员会依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。如主要内容不满足用户需求书的要求，以及重要指标有重大偏离或保留的，评标委员会可以否决该投标，视为无效投标文件。
2.1.3 投标文件出现下列情况之一的，被认定为无效投标:
1） 投标人未按招标文件要求提交投标保证金或保函；
2） 投标文件不完整或投标文件份数不足；
3） 投标总价超出财政预算（含最高限价）或低于成本价；
4） 投标人不满足招标文件中规定的资格要求；
5） 投标文件未按招标文件要求制作签署盖章密封；
6） 投标有效期及项目完成期限不符合要求；
7） 投标文件不符合招标文件中带“★”号要求的内容；
8） 主要内容不满足招标文件用户需求中要求，或重要指标有重大偏离或保留；
9） 投标报价不是固定价或投标方案不是唯一；
10） 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。
2.2 投标文件的澄清和补正。
2.2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.3 投标价格的核准。
2.3.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标价格进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
2.3.1.1 投标价格的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按
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单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
1.1.1.1 投标价格某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提供相关证明材料；
1.1.1.2 投标价格出现缺项或漏项时，则视该投标人免费提供该项内容，如果投标人不接受以上对其错漏的更正，其投标将被拒绝；
1.1.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标价格，投标人同意后，调整后的
投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且没收投标保证金，并不影响本项目的评标工作。
1.2 投标文件的比较与评价。
评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
1.2.1 商务评分:评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。
1.2.2 技术评分:评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。
1.2.3 价格评分: 本项目的价格分采用低价优先法计算，进入价格评比投标人的投标价
格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分，高于评标基准价的报价得分公式如下：
报价得分＝（Y/X）×100%×30          X：进入价格评比的某投标人的报价；       Y：评标基准价（进入价格评比投标人的最低投标报价）；
1.2.4 评分标准（适用于所有子包）
（1） 价格部分（满分 30 分）
（2） 商务部分（满分 35 分）
（3） 技术部分（满分 35 分）


	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	价格部分（满分 30 分）

	

1
	

价格
	

30 分
	价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重 30%）×100
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	商务部分（满分 35 分）

	





1
	






投标人实力
	






20 分
	具有计算机信息系统集成企业资质证书，叁级或叁级以上得 2 分；
肆级得 1 分；否则 0 分。

	
	
	
	具有 ISO9001 质量体系认证得 2 分，否则 0 分。

	
	
	
	具有双软认证得 3 分，否则 0 分。

	
	
	
	具有国家级高新技术企业证书得 2 分，否则 0 分。

	
	
	
	具有全国工业产品生产许可证书得 2 分，否则 0 分。

	
	
	
	具有广东省民营科技企业认定证书得 2 分，否则 0 分

	
	
	
	获得市级或以上科学技术奖励证书每个 1.5 分，共 3 分。

	
	
	
	具有省级或以上“守合同重信用企业”证书得 2 分，否则 0 分。

	
	
	
	获得省级或以上诚信示范企业证书得 2 分，否则 0 分。

	
2
	
财务状况
	
3 分
	根据投标人（2010-2012 年）财务状况进行评价。连续三年盈利得 3
分，最近两年盈利得 2 分，最近一年盈利得 1 分，其他不得分。（以经独立会计师事务所审计的财务审计报告为评审依据）

	
3
	
业绩
	
6 分
	投标人 2010 年至今完成同类项目业绩，单项合同金额 100 万及以上
的，每个得 1.5 分；单项合同金额 50 万及以上的，每个得 0.5 分,
本项最高得 6 分。（须提供合同复印件，原件备查）

	

4
	


售后服务
	


6 分
	①在东莞有售后服务机构得 3 分，在广东省（除东莞）有售后服务
机构得 2 分，其他地区得 1 分。服务机构须提供营业执照复印件或场地租赁合同（租赁期限两年以上）或产权证明复印件，原件备查。
②售后服务方案、服务承诺、保修期、保修范围、备品配件情况进行综合评价，优得[3,2）分，良得[2,1）分，差得[1,0]分。

	技术部分（满分 35 分）

	1
	项目施工组织方案
	
6 分
	对投标人的项目施工组织方案、施工质量保证、施工进度计划等方面进行综合评分。优得[6,4）分，良得[4,2）分，差得[2,0]分。

	


2
	
所投产品响应招标文件技术要求条款情况的程度
	


5 分
	本项如没有出现扣分即为满分5 分,对应用户需求书“产品性能要求”的带▲标志技术指标要求，每负偏离一项扣 1 分，其它技术指标评
委认为负偏离严重的每个扣 0.5 分,扣完 5 分为止。（须在投标文件中提供所投产品能够满足用户需求书的产品性能要求且无负偏离，并能提供原厂产品性能要求确认函，且加盖原厂公章。否则将视为
产品性能要求不满足处理）

	
3
	设备配置及性能的先进性和安全稳定性
	
12 分
	根据设备品牌、档次和关键指标的先进性及安全性、使用方便性、产品性能质量达到的标准、工艺技术、合理化建议等评价：优得 [12,8）分，良得[8,4）分，差得[4,0]分。

	
4
	
技术人员情况安排
	
9 分
	投入本项目的管理技术人员满足进度要求及人员情况安排合理情况进行评价，优得[3,2）分，良得[2,1）分，差得[1,0]分。
其中具有：具有信息系统项目管理师(高级)1 名加 2 分；高级项目
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	经理 1 名加 1 分；电气工程师（中级）1 名加 1 分；网络工程师（中级）1 名加 1 分，最高 6 分。
（须提供相关证书和最近六个月投标人为其缴纳社保的有效凭证）

	
5
	
培训计划
	
3 分
	①培训计划和内容安排合理，符合用户的需求，得 3 分。
②培训计划和内容安排基本合理，得 2 分。
③培训计划和内容安排较差，得 0 分。


10.3 推荐中标候选供应商名单
10.3.1 评标委员会将出具评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并向采购人推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会依据得分情况推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人、综合得分次高的投标人为第二中标候选人。
10.4 开标后符合资格条件或对招标文件实质性条款做出响应的投标人不足 3 家的，采购代理机构将依据《东莞市政府采购实施办法》第三十条相关规定执行。
11. [bookmark: _TOC_250014]纪律和保密事项

11.1 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
11.2 开标后，直至向中标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评审和比较投标的有关资料以及授标意见等，参与招标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
11.3 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。
11.4 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将严肃处理，并保留追究其责任的权利。
11.5 获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。
[bookmark: _TOC_250013]六、定标
12. [bookmark: _TOC_250012]中标公告及履约能力审查

12.1 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在东莞市政府采购网（http://dggp.dg.gov.cn）等财政部门指定的政府采购信息发布媒体
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上公布中标结果，公示期为七个工作日。
1.1 在中标结果公示后的三个工作日内，中标候选人须向采购代理机构提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证和在投标文件中提供的资质证明文件、合同、社保证明等主要证明文件的原件进行核对，如授权其分支机构进行项目实施或者提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。
1.2 如果审查通过，向中标人发出《中标通知书》；如果审查没有通过，则取消其中标
资格，并按本须知第 16.3 款及东莞市财政局管理部门相关规定严肃处理。在此情况下，评标委员会将对技术和商务上充分满足招标文件要求的第二中标候选人进行类似审核，依此类推。或重新组织实施本项目采购。
2. [bookmark: _TOC_250011]中标通知书

2.1 采购代理机构向审查通过的中标人发出《中标通知书》，如在中标结果公示结束后
15 天内中标人不按规定领取中标通知书的，则视为自动放弃中标资格进行处理。
2.2 《中标通知书》将是合同的一个组成部分对中标人和采购人具有同等法律效力。

3. [bookmark: _TOC_250010]履约保证金

3.1 中标人应在领取《中标通知书》后的十个日历日内，办理履约保证金，金额为合同总价的 5%，否则采购人可取消中标人的中标资格，并没收其投标保证金。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。在此情况下采购人可将中标资格授予下一个综合评分最高的中标人或重新招标。履约保证金按下述方式提交：
3.1.1 采用履约保函方式：应按照合同条款的规定，向采购人提交由银行支行及以上
机构出具的履约保函，保函应在合同期满后 28 天内继续有效。若采购未能按期完工，保函必须延期，延期银行费用由中标人负责。(如果提交是国内非东莞市的银行支行及以上的银行机构出具的保函，要附上银行当地公证机构的公证书；如果提交是国外银行出具的保函，则要同时提供中国银行东莞市分行的相关证明。)
3.1.2 采用保证金方式：以银行转帐、电汇方式提交。中标人必须保证资金在签订合同前到帐（在发出中标通知书后的十个日历日内，以银行收到为准）。保证金汇入采购人指定的履约保证金专用账户后，到期后无息退还。履约保证金汇入帐号由中标人与招标人确认。
3.2 中标人须将履约保证金的汇款凭证 (注明中标通知书编号)或履约保函（采购人注明原件已收到并盖章）用 A4 纸复印一式四份并加盖中标人的公章送至采购代理机构。
3.3 发生下列情况之一的，履约保证金将被没收：
3.3.1 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金。
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12.1.1 中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益，采购人可依法没收其履约保证金。
13. [bookmark: _TOC_250009]合同签订

13.1 中标人与采购人在中标通知书发出之日起 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
13.2 除采购人同意分包的项目内容外，中标人不能把中标项目转包或分包给其他单位实施。
13.3 中标人如不按本投标须知第 30.1 款的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
13.4 “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为合同的组成部分。
13.5 合同签订之日起 7 个工作日内，中标人须将所签订的合同副本交至广东和盛招标代理有限公司备案。
14. [bookmark: _TOC_250008]中标服务费

14.1 中标方须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费，如果中标人不按照招标文件规定交纳中标服务费，将没收其投标保证金。
14.2 中标服务费根据国家发改委[发改价格[2011]534 号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。
14.3 中标服务费的货币为人民币。
14.4 中标服务费应包含在投标报价中，不在报价中单列。
14.5 中标服务费以转账或现金的形式支付。招标代理服务费汇入账号：

户	名：广东和盛招标代理有限公司东莞分公司账	号：20100 5041 9100 0124 50
开户行：中国工商银行东莞松ft湖支行

15. [bookmark: _TOC_250007]招标文件的解释权

15.1 本招标文件的解释权在采购人及采购人委托的采购代理机构。
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[bookmark: _TOC_250006]第三部分	用户需求书
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用户需求书
一、采购货物清单、技术参数要求
 (
序号
设备器材名称
数量
单位
技术参数
备注
1
、财务室
1
多媒体电脑
1
台
G2030(Pentium dual-core 3.0G 3M(缓存)/H61 IVY/130W 85PLUS
 电源
/19W LCD/1*2G 
DDRIII1333/500G
 硬盘
/Slim
 
RAMBO
 
SATA
 
/USB
 光电
鼠标
1000DPI
 
/USB
 键盘/相框式底座
/WIFI/
集成显
卡/启天 
AIO
 三年有限上门/教育应用操作系统/
2
网络激光打印机
1
台
黑白激光打印机/33
 页/分钟
（A3）/1200x1200 
dpi 分辨率/ USB 2.0/网络端口
2
、计算机网络机房
1
铝扣天花吊顶
55
m
2
600×600×0.8mm,
防火、防潮、防尘 
1.8
 全孔铝扣
天花/拼接无缝,具有完善吸音效果
2
T8
 型灯盘
6
套
3×36W,1200×600mm,
含飞利浦灯管
3
照明开关盒
1
批
符合国家标准的产品;优质高档配电开关盒
;10A 
250V
4
1.5
 平方电源线
4
卷
国标,BVR 
1.5mm
2
5
全钢三防静电地板
55
m
2
600×600×30mm,有边全钢三防静电活动地板（
送
吸板器一只）
6
40×40
 角钢
60
米
200mm
 墙面高做 
40×40
 镀锌角钢
7
不锈钢地角线
30
米
1.0mm×100mm,
拉丝不锈钢踢脚线厚 
1.0mm;
宽:100mm;
两折边 
10mm
8
隔断上下结构
20
米
5cm×5cm
 木龙骨必须涂刷防火涂料
,18
 厘夹板必
须涂刷防火涂料,外贴 
1.2
 厘防火铝塑板
9
防火玻璃隔断
22
m
2
12
 厘防火玻璃,在 
1000℃
 火焰中能保持 
90～180
分钟不炸裂(必须提供检验报告和合格证明
）
10
防火玻璃门
1
樘
12mm
 防火玻璃,耐火等级
:C
 类
I
 级,符合国家标准:
地弹 
1
 台,玻璃上下门夹 
2
 个,锁 
1
 把,拉手 
1
 付,七
夹 
1
 个,防火密封条,其它相关配件(必须提供检验
报告和合格证明
）
11
墙面 
ICI
150.6
米
金装 
5
 合 
1
 防水配方＋防水底漆;
CNR
 粒子,具有防
水,防霉功效,防止由于“水侵害”造成的墙面起皮、
发花等问题
12
机房供电电缆
100
米
国标,ZR-YJV
 
35mm
2
*4＋16mm
2
*1
；从配电机房直接
引入供电
13
配电柜＋UPS
 配电
柜
1
套
配电柜颜色为电脑白;至少预留3
 位以上备用位;安
装电源指示灯;配施耐德开关；施耐德和配电柜必
须在原厂封装调试
14
空调电源线
1
批
国标 
BVR 
4mm
2
,
15
UPS
 电源线
1
批
国标 
BVR 
10mm
2
*4mm+6mm
2
16
布线机柜
1
套
800×600×1200mm（24）;
带 
2
 块承板
;2
 个电源
17
布线机柜
1
套
800×600×2050mm（42U）;
带 
2
 块承板
;2
 个电源
18
服务器机柜
1
套
600×950×2050mm（42U）;
带 
2
 块承板
;2
 个电源
19
金属镀锌线槽
1
批
金属镀锌线槽 
100×50×1.0mm,
约 
50
 米
20
DN25
 镀锌钢管
1
批
镀锌平头管
,DN25×1.5mm,
21
DN25
 镀锌金属软
管
1
批
DN25
 镀锌金属软管,约 
100
 米
)（一）多媒体系统清单（包 A）
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	22
	二、三极插座
	12
	套
	符合国家标准的产品;5 孔 10A 250V
	

	23
	三、三极插座
	6
	套
	符合国家标准的产品;3 孔 16A 250V
	

	24
	2.5 平方电源线
	4
	卷
	国标,BVR 2.5mm2
	

	25
	电源一级防雷模块
	1
	套
	电源防雷模块
	

	26
	电源二级防雷模块
	1
	套
	电源防雷模块
	

	27
	空调
	2
	套
	单冷,220V,1.5P,含 5 米铜管;带来电启动功能和定时开关机功能
	

	28
	UPS
	1
	台
	10KVA,高频机,在线 1 小时,含相关配套电池,电池
柜及电池连接线,(含通讯接口以实现网络监控)
	

	29
	工程配套辅材
	1
	批
	工程配套辅材
	

	3、软件制作室

	
1
	
多媒体电脑
	
3
	
台
	G2030(Pentium dual-core 3.0G 3M(缓存)/H61 IVY/130W 85PLUS 电源/19W LCD/1*2G DDRIII1333/500G 硬盘/Slim RAMBO SATA /USB 光电
鼠标1000DPI /USB 键盘/相框式底座/WIFI/集成显
卡/启天 AIO 三年有限上门/教育应用操作系统/
	

	2
	网络激光打印机
	1
	台
	黑白激光打印机/33 页/分钟（A3）/1200x1200 dpi 分辨率/ USB 2.0/网络端口
	

	4、校长办公室

	
1
	
多媒体电脑
	
1
	
台
	G2030(Pentium dual-core 3.0G 3M(缓存)/H61 IVY/130W 85PLUS 电源/19W LCD/1*2G DDRIII1333/500G 硬盘/Slim RAMBO SATA /USB 光电
鼠标1000DPI /USB 键盘/相框式底座/WIFI/集成显
卡/启天 AIO 三年有限上门/教育应用操作系统/
	

	2
	多功能一体机
	1
	台
	复印、打印、扫描、传真一体机,彩色
	

	3
	空调
	1
	套
	单冷,220V,1.5P,含 5 米铜管;配套供电电缆
	

	4
	铝扣天花吊顶
	76
	m2
	600×600×0.8mm,防火、防潮、防尘 1.8 全孔铝扣天花/拼接无缝,具有完善吸音效果
	

	5
	T8 型灯盘
	6
	套
	3×36W,1200×600mm,含飞利浦灯管
	

	6
	照明开关盒
	1
	批
	符合国家标准的产品;优质高档配电开关盒;10A 250V
	

	7
	1.5 平方电源线
	5
	卷
	国标,BVR 1.5mm2
	

	8
	配套安装辅材
	1
	批
	房间内设备电源供电,PVC 线管/槽/音频线、电源插座、电源线、开关等附材
	

	5、会议室

	

1
	

投影机
	

1
	

台
	▲亮度:4000 流明执行 ISO21118 标准,显示方
式:3LCD 0.63 英寸×3,控制面板:全中文控制面板显示方式
▲物理分辨率:XGA(1024×768),最大支持:UXGA(1600×1200)
对比度:2000:1;手动聚焦变焦,1.2 倍光学变
焦,F=1.6～1.76,f=22.33～26.8mm
	

	2
	投影机万能吊架
	1
	套
	投影机万能吊架,白色;0.5 米杆;主竿长度:500～
1000mm
	

	3
	电动投影幕
	1
	张
	电动 120 寸,尺寸:2657×1494(16:9),玻纤白塑幕布
	

	
4
	
吸顶扬声器
	
6
	
只
	6.5"二分频全频音箱
低音单元:1×6.5"复合纸盆,PP 胶边,高音 1×1"
（45mm)丝膜软高音头;
频率响应:60Hz～20KHz;标称阻抗:8Ω
功率:60W 连续,120W 峰值;灵敏度:91dB/1W/1M
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	5
	四通道功放
	1
	台
	输出功率:8 欧姆立体声,4×250W频率响应:20Hz～20Khz +0/-0.5dB
	

	6
	手持无线话筒
	1
	套
	13 个频率组,共 208 个预设频率,系统具有自动搜
索频道、红外线数据同步等功能;带底座
	

	7
	音箱线
	1
	卷
	国标,100 芯透明音箱线,200 米/卷
	

	8
	机柜
	1
	台
	800×800×1200mm,22U,电脑灰,带 2 块承板,带 1
个电源插座
	

	9
	配套安装辅材
	1
	批
	房间内设备电源供电,PVC 线管/槽,VGA 线、视频线、视音频插座、电源插座、电源线、开关等附材
	

	10
	铝扣天花吊顶
	76
	m2
	600×600×0.8mm,防火、防潮、防尘 1.8 全孔铝扣
天花/拼接无缝,具有完善吸音效果
	

	11
	T8 型灯盘
	6
	套
	3×36W,1200×600mm,含飞利浦灯管
	

	12
	照明开关盒
	1
	批
	符合国家标准的产品;优质高档配电开关盒;10A 250V
	

	13
	1.5 平方电源线
	5
	卷
	国标,BVR 1.5mm2
	

	14
	配套安装辅材
	1
	批
	房间内设备电源供电,PVC 线管/槽/音频线、电源插座、电源线、开关等附材
	

	15
	空调
	2
	套
	3P,单冷,380V,含 5 米铜管,配套供电电缆
	

	6、荣誉、校史室

	1
	前言板
	1
	个
	弧形,下部宽底座,上部前言板;木龙骨架,夹板底,外贴铝塑板
	

	2
	双面展板
	30
	m2
	材质:木龙骨架,合资夹板,面贴铝塑板
	

	3
	展示矮柜
	8
	个
	上部:为不锈钢框架+5mm 白构成,红色绒布底
	

	4
	锦旗展框
	1
	幅
	夹板底部上面键绒布,四周铝塑板贴面装饰
	

	5
	铝扣天花吊顶
	76
	m2
	600×600×0.8mm,防火、防潮、防尘 1.8 全孔铝扣天花/拼接无缝,具有完善吸音效果
	

	6
	T8 型灯盘
	6
	套
	3×36W,1200×600mm,含飞利浦灯管
	

	7
	射灯
	30
	盏
	豪华型,15W
	

	8
	照明开关盒
	1
	批
	符合国家标准的产品;优质高档配电开关盒;10A 250V
	

	9
	1.5 平方电源线
	9
	卷
	国标,BVR 1.5mm2
	

	10
	配套安装辅材
	1
	批
	房间内设备电源供电,PVC 线管/槽/音频线、电源插座、电源线、开关等附材
	

	11
	空调
	1
	套
	3P,单冷,380V,含 5 米铜管,配套供电电缆
	

	7、电脑室

	1
	T8 型灯盘
	8
	套
	3×36W,1200×600mm,含飞利浦灯管
	

	2
	照明开关盒
	1
	批
	符合国家标准的产品;优质高档配电开关盒;10A 250V
	

	3
	1.5 平方电源线
	5
	卷
	国标,BVR 1.5mm2
	

	4
	全钢三防静电地板
	100
	m2
	600×600×30mm,有边全钢三防静电活动地板
	

	5
	防静电地板开孔
	56
	个
	地板出线口,Φ32
	

	6
	电源二级防雷模块
	1
	套
	电源防雷模块
	

	7
	超五类非屏蔽双绞线
	3
	箱
	超五类非屏蔽双绞线,305 米/箱
	

	8
	RJ45 水晶头
	2
	盒
	100 个 1 盒/RJ45 水晶头
	

	9
	金属镀锌线槽
	100
	米
	金属镀锌线槽 50×50×0.8mm
	

	10
	DN25 镀锌钢管
	1
	批
	镀锌平头管,DN25×1.5mm
	

	11
	DN25 镀锌金属软管
	1
	批
	DN25 镀锌金属软管
	

	12
	三＋三电源点
	60
	套
	国标4.0mm2电源线/86 底合/三＋三电源模块,不带
开关盒
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13
	
多媒体电脑
	
8
	
	G2030(Pentium dual-core 3.0G 3M(缓存)/H61 IVY/130W 85PLUS 电源/19WLCD/1*2G DDRIII1333/500G 硬盘/Slim RAMBO SATA /USB 光电
鼠标1000DPI /USB 键盘/相框式底座/WIFI/集成显
卡/启天 AIO 三年有限上门/教育应用操作系统
	

	14
	消防设备
	4
	套
	干粉灭火器、沙箱（2KG）
	

	15
	搬迁及安装工程
	1
	项
	含原电脑室设备(电脑,教学设备,空调,防静电地板等)搬迁及安装
	

	
16
	
配套安装辅材
	
1
	
批
	所用辅材等器件必须用符合国标的可靠质量产品并与设备相匹配,DN25 镀锌金属软管，盒式三通,连接头,直通,90 度弯头,45 度弯头,管码,电工胶布,胶粒,银色油漆,6 厘防暴螺丝,8 厘防暴螺丝,水
泥钉,自攻螺丝,其它小五金
	

	8、文印室

	

1
	

速印机
	

1
	

台
	制版方式:全自动热敏制版;分辨率:300*300制版时间:25;印刷面积:251*357
印刷速度:60-130;印刷缩放比率:94,87,82,71%无级缩放:141,122,116%;原稿类型:书刊,单页原稿尺寸:257*364/50*90;纸张尺
寸:297*432/100*148
纸盘容量:1000 张;进纸方式:全自动控制
	

	9、教师之家

	1
	T8 型灯盘
	6
	套
	3×36W,1200×600mm,含飞利浦灯管
	

	2
	照明开关盒
	1
	批
	符合国家标准的产品;优质高档配电开关盒;10A 250V
	

	3
	1.5 平方电源线
	5
	卷
	国标,BVR 1.5mm2
	

	
4
	
配套安装辅材
	
1
	
批
	房间内设备电源供电,PVC 线管/槽,VGA 线、视/音频线、视音频插座、电源插座、电源线、开关、等附材
	

	10、学生阅览室（1 间）

	1
	T8 型灯盘
	6
	套
	3×36W,1200×600mm,含飞利浦灯管
	

	2
	照明开关盒
	1
	批
	符合国家标准的产品;优质高档配电开关盒;10A 250V
	

	3
	1.5 平方电源线
	5
	卷
	国标,BVR 1.5mm2
	

	4
	空调
	1
	套
	5P,单冷天花机,380V,含 5 米铜管,配套供电电缆
	

	11、教师及学生电子阅览室

	
1
	
多媒体电脑
	
16
	
台
	G2030(Pentium dual-core 3.0G 3M(缓存)/H61 IVY/130W 85PLUS 电源/19W LCD/1*2G DDRIII1333/500G 硬盘/Slim RAMBO SATA /USB 光电
鼠标1000DPI /USB 键盘/相框式底座/WIFI/集成显
卡/启天 AIO 三年有限上门/教育应用操作系统/
	

	2
	三＋三电源点
	16
	套
	国标4.0mm2电源线/86 底合/三＋三电源模块,不带开关盒
	

	3
	超五类网络布线
	16
	套
	超五类网络线,配线架,理线器,跳线,交换机,机柜
及相关配套辅助材料
	

	4
	隔断上下结构
	30
	米
	5cm×5cm 木龙骨必须涂刷防火涂料,18 厘夹板必须涂刷防火涂料,外贴 1.2 厘防火铝塑板
	

	5
	防火玻璃隔断
	22
	m2
	12 厘防火玻璃,在 1000℃ 火焰中能保持 90～180
分钟不炸裂
	

	
6
	
防火玻璃门
	
1
	
樘
	12mm 防火玻璃,耐火等级:C 类I 级,符合国家标准:地弹 1 台,玻璃上下门夹 2 个,锁 1 把,拉手 1 付,七
夹 1 个,防火密封条,其它相关配件
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	7
	空调
	1
	套
	3P,单冷,380V,含 5 米铜管,配套供电电缆
	

	12、阶梯教室

	
1
	
多媒体电脑
	
1
	
台
	G2030(Pentium dual-core 3.0G 3M(缓存)/H61 IVY/130W 85PLUS 电源/19W LCD/1*2G DDRIII1333/500G 硬盘/Slim RAMBO SATA /USB 光电
鼠标1000DPI /USB 键盘/相框式底座/WIFI/集成显
卡/启天 AIO 三年有限上门/教育应用操作系统/
	

	


2
	


投影机
	


1
	


台
	▲亮度:5200 流明执行 ISO21118 标准;显示方
式:3LCD 0.63 英寸×3,控制面板:全中文控制面板显示方式
▲物理分辨率:XGA(1024×768);最大支持:UXGA(1600×1200)
▲对比度:4000:1;显示色彩:1677 万色;芯片显示比例:4:3;兼容 4:3,16:9,16:10
镜头规格:手动聚焦变焦,1.6 倍光学变
焦,F=1.60-2.12,f=15.30-24.64mm;镜头位移:
手动位移,垂直±40%
	

	3
	投影机万能吊架
	1
	套
	投影机万能吊架,白色;0.5 米杆;主竿长度:500～
1000mm
	

	4
	电动投影幕
	1
	张
	电动 150 寸,尺寸:3321×1868(16:9),玻纤白塑幕布
	

	

5
	

实物展示台
	

1
	

张
	USB2.0 接口: 有(提供接口软件或附件,可供用户计算机程序实时调用展示台上实物摄像图像,并能控制展台物理操作)
RGB 输入输出: DB15FLC 各 2 组
RGB 输出分辨率: XGA,720P SXGA,WXGA16:9
镜头输出像素: 500 万
	

	
6
	
媒体矩阵
	
1
	
台
	8 路平衡式输入/输出,反馈消除;输入每通道:前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡、自动混音台;输出每通道:音箱管理器（8 段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器）、限幅器;提供 485 接口,可与中控连接
	

	7
	四通道功放
	2
	台
	输出功率:8 欧姆立体声,4×250W
频率响应:20Hz～20Khz +0/-0.5dB
	

	

8
	

会议扬声器
	

8
	

只
	8"二分频全频音箱
低音单元:1 只 8"铁盆架,Ф120mm 磁体,2"镀银铝扁线耐高温音圈;
高音单元:1 只 1.4"Mylar 膜驱动器;过流、过压保护
频率响应:60Hz～20KHz;标称阻抗:8Ω
功率:150W 连续,600W 峰值;灵敏度:96dB/1W/1M
	

	9
	壁挂音箱支架
	8
	只
	左右,上下角度可调角度;中间连接杆可伸缩调节
	

	10
	手持无线话筒
	1
	套
	13 个频率组,共 208 个预设频率,系统具有自动搜索频道、红外线数据同步等功能;带底座
	

	11
	会议话筒
	6
	支
	创新的外形/结构设计/配合高级的×14 背极电容
式极头/适合各种高级会
	

	12
	空调
	3
	套
	5P,单冷天花机,380V,含 5 米铜管,配套供电电缆
	

	
13
	
配套安装辅材
	
1
	
批
	房间内设备电源供电,PVC 线管/槽,VGA 线、视/音频线、视音频插座、电源插座、电源线、开关、等附材
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14
	


多媒体主席桌
	


1
	


张
	材料:实木;表面处理:表面采用脱脂/除酸/磷化/静电喷型等工艺,塑面更加耐用;柜门:讲台左边可放置电脑主机,右边可放置中控,教学终端,广播终端,功放等;边角处理,平滑圆弧过渡,细缝接台均匀; 可置设备:教学终端/广播终端/中控/视频展示台/电脑主机/显示器/键盘鼠标/VCD/功放/笔记本电脑
/话简等；接口配备（选配）;电源/笔记本电脑 VGA/音频/视频/网口;稳定性:精心选材,固定耐用,品质保证:使用方便,用钥匙拧开机械锁，所键盘盖向下拉下,就可以操作中控,电脑等设置
	

[image: ]

	

15
	

主席椅
	

6
	

张
	1. 采用优质西皮饰面,厚度 1.0 mm 以上;表面带有保护面,具防氧化作用;座垫内芯物料采用低燃高 密泡棉,软硬适当,坐感舒适,回弹性好,永不变形；
2. 优质实木脚架;内板采用多层实木板加压而成厚约 12mm（±2mm）；3.木质材料须经过严格的杀菌杀虫处理，干燥率低于 9%含水率； 4.功能全部根
据力学,人体学原理设计 。
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16
	

阶梯礼堂椅
	

120
	

位
	1. 椅坐,靠背,采用高密度阻燃海绵,一次发泡定型，外覆优质阻燃细绒布,耐磨性强,阻燃经防污处理
清洁方便，永不变形； 2.底板及靠背板采用优质红榉木制成,台湾大宝 A 级油漆工艺,扶手架采用 3mm 厚宝钢 A 级型材,经模压成型后焊接制成，表面经过防锈处理,静电喷塑.扶手盖板采用红榉木制成,宽度 80mm,厚度 30mm,表面处理光滑,表面聚
脂漆喷涂,（内部配写字板书网及水杯架）
	
[image: ]

	13、教室多媒体教学平台迁移

	1
	多媒体设备迁移
	12
	项
	原教室多媒体教学设备拆迁、安装
	

	2
	多媒体设备拆迁安装辅材配件
	12
	项
	多媒体设备拆迁安装辅材配件
	

	14、教务办公室

	1
	砖墙隔断
	80
	m2
	水泥沙浆彻砖隔断,墙面刷白
	

	
2
	
墙面 ICI
	
160
	
米
	金装 5 合 1 防水配方＋防水底漆;CNR 粒子,具有防水,防霉功效,防止由于“水侵害”造成的墙面起皮、发花等问题
	

	3
	三＋二电源点
	6
	套
	国标2.5mm2电源线/86 底合/三＋二电源模块,不带
开关盒
	

	
4
	
配套安装辅材
	
1
	
批
	所用辅材等器件必须用符合国标的可靠质量产品并与设备相匹配,盒式三通,连接头,直通,90 度弯头,45 度弯头,管码,电工胶布,胶粒,银色油漆,6厘防暴螺丝,8 厘防暴螺丝,水泥钉,自攻螺丝,其它小五金
	

	15、教师办公室

	
1
	
多媒体电脑
	
15
	
台
	G2030(Pentium dual-core 3.0G 3M(缓存)/H61 IVY/130W 85PLUS 电源/19W LCD/1*2G DDRIII1333/500G 硬盘/Slim RAMBO SATA /USB 光电
鼠标1000DPI /USB 键盘/相框式底座/WIFI/集成显
卡/启天 AIO 三年有限上门/教育应用操作系统/
	

	2
	网络激光打印机
	2
	台
	黑白激光打印机/33 页/分钟（A3）/1200x1200 dpi 分辨率/ USB 2.0/网络端口
	

	3
	三＋二电源点
	40
	套
	国标2.5mm2电源线/86 底合/三＋二电源模块,不带
开关盒
	

	4
	供电电缆
	150
	米
	国标,YJV35mm2*4+16mm2*1
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	5
	配电柜
	2
	套
	配电柜颜色为电脑白;至少预留3 位以上备用位;安装电源指示灯;配天津施耐德开关
	

	6
	底盒
	36
	个
	86×86mm 标准底盒
	

	7
	单口面板
	36
	个
	单口面板
	

	8
	超五类非屏蔽模块
	36
	个
	超五类非屏蔽模块
	

	9
	超五类非屏蔽双绞线
	5
	箱
	超五类非屏蔽双绞线,305 米/箱
	

	10
	超五类类非屏蔽配
线架
	2
	个
	24 口超五类非屏蔽配线架
	

	11
	理线器
	2
	个
	19"标准机柜用 1U 金属理线器
	

	12
	超五类非屏蔽跳线
（管理区）
	36
	条
	管理区,超五类非屏蔽跳线,3 米
	

	13
	超五类非屏蔽跳线
（管理区）
	36
	条
	管理区,超五类非屏蔽跳线,2 米
	

	14
	24U 标准机柜
	2
	台
	800×600×1200mm,24U,电脑灰,带 1 块承板,带 1
个电源插座
	

	
15
	
配套安装辅材
	
1
	
批
	所用辅材等器件必须用符合国标的可靠质量产品并与设备相匹配,盒式三通,连接头,直通,90 度弯头,45 度弯头,管码,电工胶布,胶粒,银色油漆,6厘防暴螺丝,8 厘防暴螺丝,水泥钉,自攻螺丝,其它小五金
	

	16、美术室

	
1
	
多媒体电脑
	
1
	
台
	G2030(Pentium dual-core 3.0G 3M(缓存)/H61 IVY/130W 85PLUS 电源/19W LCD/1*2G DDRIII1333/500G 硬盘/Slim RAMBO SATA /USB 光电
鼠标1000DPI /USB 键盘/相框式底座/WIFI/集成显
卡/启天 AIO 三年有限上门/教育应用操作系统/
	

	2
	投影机
	1
	台
	投影机技术参数及相关要求与本清单列表中会议室投影机一致
	

	3
	投影机万能吊架
	1
	套
	投影机万能吊架,白色;0.5 米杆;主竿长度:500～
1000mm
	

	4
	电动投影幕
	1
	张
	电动 120 寸,尺寸:2657×1494(16:9),玻纤白塑幕布
	

	

5
	

实物展示台
	

1
	

张
	USB2.0 接口: 有(提供接口软件或附件,可供用户计算机程序实时调用展示台上实物摄像图像,并能控制展台物理操作)
RGB 输入输出: DB15FLC 各 2 组
RGB 输出分辨率: XGA,720P SXGA,WXGA16:9
镜头输出像素: 500 万
	

	6
	后墙作品展示板
	1
	套
	夹板底部上面镶绒布,四周铝塑板贴面装饰
	

	7
	供排水系统
	1
	套
	供排水管件选用 PVC,Φ20/Φ32 UPVC 给水管,Φ
50PVC 排水管,含水控总开关。
	

	8
	不锈钢洗槽
	1
	套
	1.0mm 厚不锈钢板制作（含 4 套水嘴）、支架为
38×25 方通精致焊接而成,外形美观,经久耐用
	

	9
	配套安装辅材
	1
	批
	PVC 线管/槽,VGA 线、视/音频线、视音频插座、电源插座、电源线、开关、等附材
	

	17、科学实践活动室

	
1
	
多媒体电脑
	
1
	
台
	G2030(Pentium dual-core 3.0G 3M(缓存)/H61 IVY/130W 85PLUS 电源/19W LCD/1*2G DDRIII1333/500G 硬盘/Slim RAMBO SATA /USB 光电
鼠标1000DPI /USB 键盘/相框式底座/WIFI/集成显
卡/启天 AIO 三年有限上门/教育应用操作系统/
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	2
	投影机
	1
	台
	投影机技术参数及相关要求与本清单列表中会议室投影机一致
	

	3
	投影机万能吊架
	1
	套
	投影机万能吊架,白色;0.5 米杆;主竿长度:500～
1000mm
	

	4
	电动投影幕
	1
	张
	电动 120 寸,尺寸:2657×1494(16:9),玻纤白塑幕布
	

	

5
	

实物展示台
	

1
	

张
	USB2.0 接口: 有(提供接口软件或附件,可供用户计算机程序实时调用展示台上实物摄像图像,并能控制展台物理操作)
RGB 输入输出: DB15FLC 各 2 组
RGB 输出分辨率: XGA,720P SXGA,WXGA16:9
镜头输出像素: 500 万
	

	

6
	

教师主控电源
	

1
	

套
	1.漏电保护开关、工作指示灯、220V 交流输出插座;2.低压交流电源:0V-24V 可调（每档 2V）,额定电流≤12A（短路、过载自动保护、手动复位）;
3.直流稳压电源:0V-18V 连续可调,额定电流≤6A
（短路、过载自动保护,自动复位）; 4.直流大电流输出:9V/40A,时限8 秒自动关断; 5.学生供电控制电源: A.由教师控制学生实验台交流220V 电源; B.由教师控制学生实验台低压电源。
	

	

7
	

学生电源
	

14
	

套
	1.漏电保护开关、工作指示灯、220V 交流输出插座; 2.低压交流电源:0V-16V 可调（每档 2V）,额定电流≤3A（短路、过载自动保护、手动复位）;
3.直流稳压电源:0V-16V 连续可调,额定电流≤2A
（短路、过载自动保护,自动复位）; A.由教师控制学生实验台交流 220V 电源; B.由教师控制学生实验台低压电源。
	

	8
	室内电源供电系统
	1
	室
	国标:多功能插座
	

	9
	专用化验水槽
	15
	个
	水封返洗式陶瓷水槽,有沉淀设置
	

	10
	三联高压水嘴
	15
	个
	铜质镀铬化验水嘴
	

	
11
	
给排水连接管件
	
1
	
室
	规格:Ø1",Ø1/2",Ø2",Ø3"。UPVC 管件,材料均隐藏地下,供排水顺畅,不易堵塞,含地下挖槽,便于维护。
	

	12
	配套安装辅材
	1
	批
	PVC 线管/槽,VGA 线、视/音频线、视音频插座、电
源插座、电源线、开关、等附材
	

	18、劳技室

	
1
	
多媒体电脑
	
1
	
台
	G2030(Pentium dual-core 3.0G 3M(缓存)/H61 IVY/130W 85PLUS 电源/19W LCD/1*2G DDRIII1333/500G 硬盘/Slim RAMBO SATA /USB 光电
鼠标1000DPI /USB 键盘/相框式底座/WIFI/集成显
卡/启天 AIO 三年有限上门/教育应用操作系统/
	

	2
	投影机
	1
	台
	投影机技术参数及相关要求与本清单列表中会议室投影机一致
	

	3
	投影机万能吊架
	1
	套
	投影机万能吊架,白色;0.5 米杆;主竿长度:500～
1000mm
	

	4
	电动投影幕
	1
	张
	电动 120 寸,尺寸:2657×1494(16:9),玻纤白塑幕布
	

	
5
	
实物展示台
	
1
	
张
	USB2.0 接口: 有(提供接口软件或附件,可供用户计算机程序实时调用展示台上实物摄像图像,并能控制展台物理操作)
RGB 输入输出: DB15FLC 各 2 组
RGB 输出分辨率: XGA,720P SXGA,WXGA16:9
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