水轮发电机技术标准













1. 范围

本标准适用于符合以下条件之一的水轮发电机组的安装及验收：
a. 单机容量为 15MW 及以上；
b. 其水轮机为混流式、冲击式时，转轮名义直径2.0m   及以上。
c. 其水轮机为轴流式、斜流式、贯流式时，转轮名义直径3.0m   及以上。
单机容量小于 15MW 的水轮发电机组和水轮机转轮的名义尺寸小于b、c 项尺寸的机组可参照执行。

2. 引用标准

以下标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。以使用以下标准的最版本为准。
GB/T10969-1996 水轮机通流部件技术条件
GB3323-87 钢熔化焊对接接头射线照相及质量分级GB11345-89 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级GB/T9652.1-1997 水轮机调速器与油压装置技术条件GB/T9652.2-1997 水轮机调速器与油压装置试验验收规程GB11120-89	L-TSA 汽轮机油
GB/T7894-	水轮发电机根本技术条件GB50150-91 电气装置安装工程施工及验收标准GB311.2~6-83 高电压试验技术
IEC-308-1970 水轮机调速系统试验的国际标准IEC-61362-1998 水轮机把握系统标准导则JB/T4709-92 钢制压力容器焊接规程
JB8439-1996 高压电机使用于高海拔地区的防电晕技术要求
JB/T8660-1997 水电机组包装、运输和保管标准DL5017-93 压力钢管制造安装及验收标准DL507-93 水轮发电机组起动试验规程DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程
DL5011-92 电力建设施工及验收技术标准汽轮机机组篇

SD287-88 水轮发电机定子现场装配工艺导则
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