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	建设项目名称
	高速黑白激光打印机及关键零部件产业化项目

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	珠海市金湾区三灶镇定湾二路 137 号 1 栋一层（西侧）及二层至五层及六层（西侧）

	地理坐标
	（ 22 度 3 分 2.376 秒，113 度 19 分 25.378 秒）

	国民经济行业类别
	C3913 计算机外围设备制造
	建设项目行业类别
	三十六、计算机、通讯和其他电子设备制造业 39；78、计算机制造 391

	

建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	
建设项目申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
· 超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/ 备案）部门（选填）
	
/
	项目审批（核准/ 备案）文号（选填）
	
/

	总投资（万元）
	3500
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	1.4
	施工工期
	2

	
是否开工建设
	否
是： 补办环评
	用地（用海） 面积（m2）
	
11149.8

	
	
	
	
	

	
专项评价设置情况
	
无

	

规划情况
	规划名称：《珠海航空产业园发展规划（2010 年-2025 年）》；
审批文件名称及文号：《关于珠海航空产业发展规划的复函》（粤发改工函
[2007]2478 号）

	

规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《珠海航空产业园发展规划环境影响报告书》召集审查机关：广东省生态环境厅（原广东省环境保护厅）审查文件名称及文号：《关于珠海航空产业园发展规划环境影响报告书审查意见的函》
(粵环审(2011) 59 号)。

	规划及规划环境 影响评价符合性分析
	规划符合性分析：
根据《珠海航空产业园发展规划（2010年~2025年）》：依托中国航展
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	和珠海机场，以及三灶已有的工业布局和基础条件，航空产业园规划结构可概括为：一轴、 两翼、三核、四区。
一轴：航空产业发展轴线，指以环三灶半岛的机场西路、机场东路作为航空产业发展主轴线。
两翼：航空制造翼和航空服务翼，航空制造翼指以机场为基础和发端， 沿机场西路发展航空制造产业，以飞机总装与维修为核心，同时发展飞机部装及零部件加工，引导发展复合材料生产、电子信息等高新技术产业；航空服务翼指沿机场东路发展航空服务产业，以通用航空运营、航空物流为基础， 发展航空运营、航空物流、保税加工、航空科研与航空培训。
三核：制造运营中心、 科研培训中心、商业服务中心。
四区：园区可分为四大片区：航空产业核心区、航空产业加工区、航空城配套加工区、航空生活配套区。
相符性分析：本项目选址于珠海市金湾区三灶镇定湾二路。本项目主要为 C3913 计算机外围设备制造，生产的产品主要为打印机感光鼓，符合园区衍生发展其他制造产业的定位。
规划环境影响评价符合性分析：根据《珠海航空产业园发展规划(2010 年~2025年) 》，珠海航空产业园见划用地范围为金湾区三灶湖滨路以南地区，北边以湖滨路为界，南以海岸线为界，东至紫竹湾，西至定家湾，总体面积约为99 km2。园区分为四大片区：航空产业核心区、航空产业加工区、航空城配套加工区、航空城生活配套区。主要用于飞机总装及维修、航空产业加工制造、航空休闲娱乐、航空货运及物流、通用航空运营商务服务及其他制造产业等。
本项目位于珠海市金湾区三灶镇定湾二路，属于航空产业加工制造区，
项目行业类别 C3913 计算机外围设备制造，符合园区衍生发展其他制造产业的定位。

	


其他符合性分析
	1、产业政策及相关环保政策相符性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017 及 1 号修改单），本项目主要行业分类属“C3913 计算机外围设备制造”，主要产品类型为打印机感光
鼓。
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根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、本项目产品类型属于打印机感光鼓制造，不属于限制类和淘汰类。
根据《珠海市产业发展导向目录（2020 年本）》，本项目产品主要为打印机感光鼓制造，不属于限制发展类和禁止发展类。
根据《市场准入负面清单（2022 版）》，本项目不在其规定的禁止准入名单中；
因此本项目符合相关产业政策。
2、选址合理性分析
项目选址于珠海市金湾区三灶镇，项目用地性质为工业，建筑功能为工业用地，房地产权证：粤（2020）珠海市不动产权第0107132号。本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围，项目用地符合国家土地利用政策。项目所需设备完善，可以保证项目建成后运营需求。项目生产过程中针对营运过程产生的污染物采取合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。综上所述，该项目的建设较好地体现了经济、社会和环境三个效益的统一，从环保角度考虑，项目的建设可行。
3、与环境功能区划相符性分析
（1） 根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) ，本项目所在地为三灶水质净化厂集污范围，经三灶水质净化厂处理后最后排入大门口水道， 根据《珠海市水环境功能区划》，大门口水道属于地表水 IV 类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838- 2002) IV 类标准。本项目产生的生活污水经市政管网引至三灶水质净化厂进行深度处理，尾水排入大门口水道，因此本项目符合水功能区划。
（2） 根据《珠海市环境空气质量功能区划分（2022 年修订）的通知》
（珠环〔2022〕197 号），项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单(生态环境部 2018
年第 29 号)二级标准。项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区，符合区域空气环境功能区划分的要求。
（3） 根据《珠海市生态环境局关于印发珠海市声环境功能区区划的通知》（珠环[2020]177 号），项目所在区域属 3 类声环境标准适用区，执行
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《声环境质量标准》( GB3096-2008)3 类标准。项目营运过程不会对周边产生明显不良影响，符合声环境功能区划分要求。
4、与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
“三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及环境准入负面清单。项目与“三线一单”文件相符性分析具体见下表：
表 1-1“三线一单”符合性分析表
	文件
	类别
	项目与“三线一单”相符性分析
	符合性

	
	
生态保护红线
	根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤 府[2020]71 号），项目所在地不属于生态优先保护区、水环境优先保护区、大气环
境优先保护区等优先保护单元，因此不涉及生
	

符合

	
	
	态保护红线。
	

	
	




环境质量底线
	根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤 府[2020]71 号），全省水环境质量持续改善，国考、省考断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣 V 类水体。大气环境质量继续领跑先行，PM2.5 年均浓度率先达到世界 卫生组织过渡期二阶段目标值（25 微克/立方米），
臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳中向
	




符合

	
	
	好，土壤环境风 险得到管控。近岸海域水体质
	

	
	
	量稳步提升。根据项目所在地环境现状调查和
	

	
	
	污染物影响预测，项目实施后与区域内环境影
	

	广东省
“三线
一单” 生 态
	
	响较小，质量可保持现有水平。
	

	
	
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、 土地资源、岸线资源、能源消耗
等达到或优于国家下达的 总量和强度符合控
	

	环境
	
	制目标。项目不属于高耗能、污染资源型企业，
	

	分区管控方案
	资源利用上线
	用水来自市政 管网，用电来自市政供电。项目建成后通过内部管理、 设备选择、原辅材料的
	符合

	
	
	选用和管理、废物回收利用、污染 治理等方面采取合可行的预防措施，以“节能、降耗、减污”
为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资
	

	
	
	源利用 不会突破区域上线。
	

	
	



环境准入负面清单
	根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤 府[2020]71 号），从区域布局管控、能源资源利用、污染 物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立 “1+3+N”三级生态环境准入清单体系。“1”为全省总 体管控要求，“3”为“一核一带一区”区域管控要求， “N” 为 1912 个陆域环境管控单元和 471 个海域
环境管 控单元的管控要求。 项目不属于区域
	




符合

	
	
	布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和
	

	
	
	环境风险防控等方面明确禁止准入项目。
	


5、与珠海市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析
本项目位于珠海市金湾区三灶镇，属于珠海航空产业园重点管控单元，
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	环境管控单元编码：ZH44040420009，相符性分析见下表。
表 1-3 珠海市 “三线一单”符合性分析表

	
	
	珠海市“三线一单”生态环境分区管控方案
	本项目

	
	
	
	1-1.【产业/鼓励引导类】重点发展符合园区定位的
航空及其配套产业，采用先进的生产工艺和设备。
	




本项目主体项目属于“C3913 计算机外围设备制造”，采用先进的生产工艺和设备；不涉及电镀工艺；不属于禁止类。符合要求。

	
	
	
	1-2.【产业/禁止类】不得引入专业电镀项目。
1-3.【生态/综合类】珠海金湾航空新城地方级湿地自然公园、珠海金湾金湖地方级湿地自然公园、珠
	

	
	
	
	海金湾拦浪山—茅田山—木头冲地方级森林自然公
园、珠海大门口水道地方级湿地自然公园，按照自
	

	
	
	区域布局管控
	然保护地相关管控要求进行管理。
1-4.【水/禁止类】木头冲水库、黄绿背水库按照《广 东省水污染防治条例》相关要求进行管控，一级保 护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水
	

	
	
	
	源无关的建设项目。
	

	
	
	
	1-5.【其他/鼓励引导类】园区与吉林大学珠海学院、
	

	
	
	
	爱国村、中心村等学校、居民区临近的区域应合理
	

	
	
	
	设置控制开发区域（产业控制带），该范围内优先
	

	
	
	
	引进无污染的生产性服务业，或可适当布置废气排
	

	
	
	
	放量小、工业噪声影响小的航空配套产业。
	

	
	
	
	2-1.【其他/综合类】园区内新引进项目清洁生产水 平应达到国际先进水平。
	

	
	
	
	2-2.【土地资源/限制类】入园项目的容积率、投资
额、项目产出和税收需满足《珠海市工业用地指南
	

	
	
	能源资源利用
	（2020 年本）》的要求。
2-3.【水资源/限制类】2025 年，单位工业增加值取水量降至广东省下达的指标。
2-4.【能源/禁止类】禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然
	本项目不属于禁止类和限制类。本项目使用电能，符合要求。

	
	
	
	气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。
	

	
	
	
	2-5.【能源/鼓励引导类】新入园项目鼓励采用天然
	

	
	
	
	气或电能。
	

	
	
	
	3-1.【其他/限制类】园区各项污染物排放总量不得
突破规划环评核定的污染物排放总量管控要求，园
	
本项目不属于限制类和禁止类。产生的固废在日常收集、运输、处理过程注意废物的散落，危废暂存点落实防风防雨防晒防渗漏措施，做好警示标识，定期检查存储设施是否受损，定期交由有危险废物资质单位回收处理， 运输转移时装载危险废物的车辆必须做好防渗、防漏的措施，按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。项目正式投产后按规定要求实施。符合管控要求。

	
	
	






污染物排放管控
	区各类污染物排放量控制在：废水排放量 2031.19 万 m3/a，COD1190.01t/a、氨氮 196.75t/a；二氧化硫411.58t/a、二氧化氮 285.86t/a、颗粒物 36.4t/a 以内。
3-2.【水/限制类】阳极氧化、电镀行业执行广东省
《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)“珠三 角”排放限值。
3-3.【大气/鼓励引导类】汽车、飞机涂装鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术；应使用水性、高固体分、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、
回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，
	

	
	
	
	采用密闭管道或密闭容器等输送，强化无组织废气
	

	
	
	
	的收集处理和有组织废气综合治理。
	

	
	
	
	3-4.【大气/限制类】在可核查、可监管的基础上，
新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有
	

	
	
	
	机物两倍削减量替代。
	

	
	
	
	3-5.【大气/禁止类】严格落实国家产品 VOCs 含量
限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，
	

	
	
	
	禁止新建生产和使用高 VOCs 含量原辅材料项目。
	

	
	
	
	3-6.【固废/综合类】产生固体废物（含危险废物）
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	的企业须配套建设符合规范且满足需求的贮存场
	

	
	
	
	所，固体废物（含危险废物）贮存、转移过程中应
	

	
	
	
	配套防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境
	

	
	
	
	的措施。
	

	
	
	
	4-1.【风险/综合类】建立环境风险防控体系，建立
健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应
	项目厂区配备消防栓、灭火器、火灾报警等应急物资设备， 针对于各类环境风险事件制定应急处理措施，确保在发生事故第一时间内实施救援，防止事态扩大， 符合要求。

	
	
	
	急措施，加强环境应急管理，定期开展应急演练，
	

	
	
	环境
	提高区域环境风险防范能力。
	

	
	
	风险
	4-2.【风险/综合类】生产、使用、储存危险物质或
	

	
	
	防控
	涉及危险工艺系统的项目应配套有效的风险防范措
	

	
	
	
	施，并按规定编制环境风险应急预案，防止因渗漏
	

	
	
	
	污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表
	

	
	
	
	水体。
	

	
	6、与《广东省生态环境厅》关于做好重点行业建设项目挥发性有机物

	
	总量指标管理工作的通知》（粤环发[2019]2 号）相符性分析

	
	根据广东省生态环境厅文件《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设

	
	项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》(粤环发[2019]) 2 号：各地应

	
	当按照“最优的设计、先进的设备、最严的管理”要求对建设项目 VOCS 排放

	
	总量进行管理，并按照“以减量定增量”原则，动态管理 VOCS 总量指标。新、

	
	改、扩建排放 VOCS 的重点行业建设项目应当执行总量替代制度，重点行业

	
	包括炼油与石化、化学原料和化学制品制造、化学药品原料药制造、合成纤

	
	维制造、表面涂装、印刷、制鞋、家具制造、人造板制造、电子元件制造、

	
	纺织印染、塑料制造及塑胶制品等 12 个行业。

	
	本项目属于 C3913 计算机外围设备制造，不在属于 VOCS 重点行业，项

	
	目运营过程会产生有机废气，故须进行总量控制。因此，本项目符合广东省

	
	生态环境厅文件《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机

	
	物总量指标管理工作的通知》( 粤环发[2019]) 2 号)要求。

	
	7、与《广东省人民政府办公厅关于印发广东省 2021 年大气、水、土壤

	
	污染防治工作方案的通知》(粵办函[2021] 58 号)相符性分析

	
	（1）广东省 2021 年大气污染防治工作方案

	
	方案要求实施低 VOCs 含量产品源头替代工程。严格落实国家产品

	
	VOCs 含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生

	
	产和使用高 VOCs 含量原辅材料项目。鼓励在生产和流通消费环节推广使用

	
	低 VOCs 含量原辅材料。将全面使用符合国家、省要求的低 VOCs 含量原辅

	
	材料企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。各地级以上市要制定低 VOCs
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含量原辅材料替代计划，根据当地涉 VOCs 重点行业及物种排放特征，选取若干重点行业，通过明确企业数量和原辅材料替代比例，推进企业实施低VOCs 含量原辅材料替代。
本项目不涉及使用高VOCs 含量的原辅材料，产生有机废气收集后经“二级活性炭吸附处理”后排放，符合方案要求。
（2） 广东省 2021 年水污染防治工作方案
方案要求深入推进工业污染治理。提升工业污染源闭环管控水平，实施污染源“三线一单”管控一规划与项目环评—排污许可证管理—环境监察与 执法的闭环管理机制。对重点流域和重点控制单元进行定期检查与突击执法，不定期组织联合执法、交叉执法，持续保持环保执法高压态势，坚决查处偷排、超排、漏排等环境违法行为。建立健全重污染行业退出机制和防止“散乱污”企业回潮的长效监管机制。推动工业废水资源化利用，加快中水回用及再生水循环利用设施建设,选取重点用水企业开展用水审计、水效对标和节水改造，推进企业内部工业用水循环利用，推进园区内企业间用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用。
本项目废水主要为生活污水，无生产废水产生，产生的生活污水经三级化粪池处理达标后排入三灶水质净化厂，符合方案要求。
（3） 广东省 2021 年土壤污染防治工作方案
方案要求加强工业污染风险防控。严格执行重金属污染物排放标准，持续落实相关总量控制指标。补充涉镉等重金属重点行业企业重点排查区域， 更新污染源整治清单,督促责任主体制定并落实整治方案。加强工业废物处理处置，各地级以上市组织开展工业固体废物堆存场所的现场检查，重点检查防扬散、防流失、防渗漏等设施建设运行情况，发现问题要督促贵任主体立即整改。
本项目生产过程中没有重金属污染物产生，固体废弃物均设置有符合规范的贮存场所和污染防治措施，符合方案要求。
8、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气(2019) 53 号)相符性分析
根据生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气
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(2019) 53 号)中相关要求，一是要大力推进源头替代，通过使用水性、粉末、高固体分、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料油墨替代溶剂型涂料油墨，从源头减少 VOCs 产生；二是全面加强无组织排放控制，重点对含 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过加强设备与场所密闭管理、推进使用先进生产工艺、提高废气收集率、加强设备与管线组件泄漏控制等措施，削减 VOCs 无组织排放；三是推进建设适宜高效的治污设施，企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力， 以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺， 提高 VOCs 治理效率。
本项目产生的机废气经“二级活性炭吸附处理”引至不低于 15m 高空排放，符合方案要求。
9、与《珠海市生态环境保护暨生态文明建设“十四五”规划》的相符性分析
加强挥发性有机物综合治理。实施低挥发性有机物（VOCs）含量产品原辅材料替代，严格执行国家产品 VOCs 含量限值和有害物质限量标准，原则上禁止新建生产和使用高 VOCs 含量原辅材料项目。实施涉 VOCs 排放企业深度治理，落实建设项目 VOCs 削减替代制度，重点推进炼油石化、化工、工业涂装、印刷、制鞋、电子制造等重点行业 VOCs 减排。加强 VOCs 无组织排放控制，指导企业使用适宜高效治理技术，逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设施。实施涉 VOCs 排放企业分级和清单化管控，建立并动态更新涉 VOCs 排放企业分级管理台账。
本项目属于 C3913 计算机外围设备制造；不属于规划中的重点行业，本项目使用的原料不属于禁止使用的高 VOCs 含量的原辅材料。采用的废气治理技术符合要求。建议企业建立并动态更新分级管理台账。
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	一、项目由来：

	
	珠海阿尔法科印科技有限公司成立于 2014 年 3 月 5 日，原项目建设地址为珠海市

	
	金湾区联港工业区双林片创业西路五号厂房四一层及四层。

	
	现因公司发展需要，生产经营场所搬迁至珠海市金湾区三灶镇定湾二路 137 号 1 栋

	
	一层（西侧）及二层至五层及六层（西侧）。

	
	高速黑白激光打印机及关键零部件产业化项目（以下简称本项目），总投资 3500

	
	万元，主要产品产量调整为高速感光鼓 2000 万支/年。

	
	根据《中华人民共和国环境影响评价法》(2018 年 12 月 29 日修订)、《建设项目环

	
	境影响评价分类管理名录》（2021 年版）》、中华人民共和国国务院令第 682 号《国

	
	务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》(2017 年 10 月 1 日起施行)的相关

	
	规定，本项目需编制环境影响评价报告表。本项目环境影响评价类别判定依据，详见下

	
	表 2-1。

	
	表 2-1 环境影响评价类别判定表

	建设内容
	

	
	



本项目现委托环评单位编写环境影响报告表，评价单位接受委托后，在现场踏勘、

	
	资料分析和环境监测的基础上，按照国家和地方的有关法律法规和政策、环境影响评价

	
	技术规范和标准，编制了本项目。

	
	二、工程规模：

	
	本项目总投资 3500 万元，生产经营场所搬迁至珠海市金湾区三灶镇定湾二路 137

	
	号 1 栋一层（西侧）及二层至五层及六层（西侧），租用珠海中波伟业商贸有限公司的

	
	厂房，总租用建筑面积为 11149.8 平方米。
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	1、主要建设内容
本项目基本情况见表 2-2a，产品产量情况见表 2-2b。
表 2-2a 项目基本情况一览表








表 2-2b 本项目产品产量一览表


2、项目原辅材料使用情况：
项目使用的主要原辅材料见表 2-3。
表 2-3a 项目主要原辅材料一览表












表 2-3b 项目主要原辅材料理化性质表

	
	
	名称
	理化性质
	

	
	
	表面活性剂
	透明液体，主要成分：水 40-70%，碱盐 10-20%，络合剂 10-20%，表面活
性剂 10-20%，缓蚀剂 1-10%。不燃，
	

	
	
	无水乙醇
	主要成分为乙醇≥99.7%，无色透明液体，沸点 78.3℃，闪点 13℃，相对密
度 0.79，易燃液体（类型 2）
	

	
	
	正丙醇
	主要成分为：正丙醇≥99.5%，无色透明液体，沸点 96.5~98℃，闪点 17℃，
相对密度 0.8，易燃液体（类型 2）
	

	
	
	二氧六环
	又称1,4-二氧杂环己烷或者1,4-二氧六环，主要成分为1,4-二氧六环≥99.5%，
无色液体，沸点 101.5℃，闪点 12℃，相对密度 1.03，易燃液体（类型 2）
	

	
	
	环已酮
	主要成分环己酮≥99.5%，无色液体，沸点 156℃，闪点 44℃，相对密度 0.95，
易燃液体（类型 3）
	

	
	
	四氢呋喃
	主要成分为四氢呋喃≥98.0%，无色液体、沸点 65~66℃，闪点-17℃，相对
密度 0.89，易燃液体（类型 2）
	

	
	
	N,N’-二苯基-N,N’-
双(4-甲基苯基)-
4,4’-联苯二胺
	主要成分 N,N’-二苯基-N,N’-双(4-甲基苯基)- 4,4’-联苯二胺≥99.5%，白色固体，闪点 79℃，熔点 165~169℃，沸点 680.1±55.0℃。
	


 (
项目
基本情况
建设单位
珠海阿尔法科印科技有限公司
统一信用代码
914404000923635021
生产地址
珠海市金湾区三灶镇定湾二路 
137 
号 
1 
栋一层（西侧）及二层
至五层及六层（西侧）
总投资（万元）
3500
建筑面积
11149.8 
平方米
) (
序号
产品名称
本项目
1
高速感光鼓
2000 
万支
/
年
) (
序号
名称
年使用量
最大储量
1
铝管
2000 
万支
300 
万支
2
齿轮
2000 
万套
200 
万套
3
表面活性剂
0.5 
吨
0.05 
吨
4
无水乙醇
1.4 
吨
0.5 
吨
5
正丙醇
0.5 
吨
0.04 
吨
6
二氧六环
0.5 
吨
0.04 
吨
7
环已酮
0.4 
吨
0.04 
吨
8
四氢呋喃
1.8 
吨
0.5 
吨
9
N,N’-
二苯基
-N,N’-
双
(4-
甲
基苯基
)- 4,4’-
联苯二胺
2.2 
吨
0.5 
吨
10
氧钛酞箐
1 
吨
0.2 
吨
)
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	氧钛酞箐
	粉、浅蓝色固体，氧钛酞箐＞99%，比重 1.9~2.1
	

	
	3、项目生产设备情况
本项目本项目设备情况详见表 2-4。
表 2-4	本项目设备情况









4、劳动定员及工作制度
表 2-5 项目工作制度情况一览表






5、项目工程组成
本项目工程组成一览表见下表 2-6。
表 2-6	项目工程组成一览表

	
	
	项目类别
	单项工程
	工程明细
	

	
	
	




主体工程
	1 层西侧
	主要为铝管加工车间，租赁建筑面积为 1546.4
平方米。
	

	
	
	
	2 层
	主要为感光鼓生产组装车间，建筑面积为 2174.4
平方米
	

	
	
	
	3 层
	主要为原料和设备仓库，建筑面积为 2174.4 平
方米
	

	
	
	
	4 层
	主要为原料和成品仓库，建筑面积为 2174.4 平
方米
	

	
	
	
	5 层
	主要为成品仓库，建筑面积为 2174.4 平方米
	

	
	
	
	6 层西侧
	主要为办公室，建筑面积为 905.8 平方米
	

	
	
	辅助工程
	办公设施
	办公区（六层西侧）
	

	
	
	
储运工程
	3 层仓库
	建筑面积为 2174.4 平方米
	

	
	
	
	4 层仓库
	建筑面积为 2174.4 平方米
	

	
	
	
	5 层仓库
	主建筑面积为 2174.4 平方米
	

	
	
	公用工程
	给水
	市政供水，年用水量为 2142.5 吨
	

	
	
	
	供电
	市政供电，年用电量约为 300 万度电
	

	
	
	
环保工程
	
废气
	涂层液配制产生
的颗粒物
	通过加强车间通风
	

	
	
	
	
	涂层液的配制、
混合搅拌、涂覆、
	收集后经“二级活性炭吸附”处理后引至不低于
15m 高的排放口排放
	


 (
序号
设备名称
型号
数量
/
台
1
铝管两端加工机
BSM500S
、
UB700EX
5
2
镜面加工机
RL700
、
RL550EX
20
3
洗净设备
/
2
4
涂膜设备
UC/CG/CT
2
5
烘干设备
UC/CG/CT
2
6
自动感光鼓生产线
/
2 
条
7
自动装配机
/
5
8
搅拌罐
/
1
) (
项目
本项目
工作制度
全年工作天数
249
每天班次
1
每班时间
8
劳动定员
员工人数
75
食宿情况
否
)
— 12	—

	
	
	
	
	干燥产生的非甲
烷总烃
	
	

	
	
	
	
废水
	生活污水
	生活污水就经三级化粪池预处理后，排入三灶
水质净化厂
	

	
	
	
	
	清洗废水
	经清洗废水回用系统出后，回用生产，不外排
	

	
	
	
	生活垃圾
	由环卫部门清运
	

	
	
	
	一般固废
	相关单位回收处理
	

	
	
	
	危险废物
	危险废物暂存于危废间，建筑面积约为 20 平方
米，交由有资质单位处理
	

	
	
	
	噪声
	隔声、吸声、减振、消声等综合治理措施
	

	
	6、给排水情况及水平衡分析
本项目用水主要来自市政自来水管网，给排水情况如下所示：
（1） 生活用水、排水：本项目共有员工 75 人，参考《广东省用水定额·第 3 部分生活》（DB44/T1461.3-2021）中，无食堂和浴室的用水定额为 28m³/a·人。则年用水量为 2100 吨。排放系数按 0.9 计算，相应生活污水排放量约 1890t/a。
（2） 铝管清洗用用水，排水情况：本项目铝管清洗工序，洗净设备共有 3 个槽， 规格为 1.5*1.5*0.5m，每个槽的水量约为 90%，槽内的水不外排，定期补充新鲜水（约一个月添加一个槽的水量），年添加新鲜水约 40.5 吨。清洗废水产生量为 0.3 吨/天
（74.7t/a），洗净设备逸出的清洗废水经清洗废水回用系统，回用生产，产生的浓缩废液量为 7.47 吨/年。其中铝管经清洗后，会带走部分水，约为 25.56 吨/年。
（3） 铝管两端加工和铝管镜面加工用水：铝管两端加工和镜面加工使用水淋，防治粉尘散逸，定期添加新鲜水，无废水排放。新鲜水用量约为 2 吨/年。
水平衡如下图所示：
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 (
图 
2-1 
项目水平衡图
7
、项目四至情况
本项目选址于珠海市金湾区三灶镇定湾二路 
137 
号 
1 
栋一层
（西侧
）
及二层至五层
及六层
（西侧
）
。本项目厂区北面为天达科技股份有限公司，西面为珠海市弘康力得生物科技有限公司，南面为珠海丰禾精密电子科技有限公司，东面工业厂房。本项目所在
地理位置图见附图 
1
。现场照片见附图 
3
。
)
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 (
图 
2-2 
项目四至图
丰禾精密电子
工业厂房
本项目
弘康力得生物
天达科技
)
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1、生产工艺流程：
（1） 生产工艺流程：
[image: ]




工艺流程和产排污环节

工艺说明：
两端加工：铝管使用两端加工机进行加工螺纹，机加工过程边加工边使用水淋，不会产生颗粒物；
镜面加工：使用镜面加工机抛光铝管表面，以便涂覆涂层液，镜面加工边加工边使用水淋，不会产生颗粒物；
清洗铝管：铝管表面有灰尘油污等，使用超声波洗净设备进行清洗，清洗水使用自来水，清洗分三次，第一次在清洗槽中加入表面活性剂，第二次、第三次使用自来水清洗；
涂层液配制：将无水乙醇、正丙醇、二氧六环、环己酮、四氢呋喃等按比例添加， 混合搅拌。
涂覆涂层液：将配制好的涂层液使用涂膜设备涂覆在铝管上，涂层液在涂膜设备中循环使用，不外排；
干燥：涂覆后，使用电加热的烘干设备进行烘干，烘干温度为 120℃； 组装：干燥后，将铝管和齿轮组装一起；
包装入库：将成品包装入库。
2、项目产污节点
废气：主要为涂层液配制产生的颗粒物，以及涂层液配制混合搅拌、涂覆涂层液、
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	干燥产生的非甲烷总。
废水：主要为生活污水；
噪声：主要为设备运行噪声；
固体废物：员工日常生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废包装材料、金属废屑等一般固体废物、清洗废水回用系统产生的浓缩废液、废砂滤器、废碳滤器和废气处理过程产生的废活性炭、废抹布、废包装桶等危险废物。

	
	本项目为迁扩建项目，原项目地址为：珠海市金湾区联港工业区双林片创业西路五

	
	号厂房四一层及四层，于 2016 年 1 月 19 日通过珠海市生态环境局金湾分局（原珠海市

	
	金湾区环境保护局）审批（批复文号：珠金环建表[2016]7 号），项目主要建设历程见

	
	下表：

	
	表 2-8 建设项目历程一览表

	
	

1、迁建前生产工艺

	
	迁建前生产工艺为下图：

	
与项目有关的原有环境污染问题
	（1）生产工艺

[image: ]

	
	2、原有项目主要污染物及其治理后排放情况

	
	参考原项目环境影响评价报告，原项目的污染影响分析如下：

	
	（1）废气

	
	原项目废气主要来源涂层液涂覆机烘干过程中产生的有机废气。

	
	①涂层液涂覆烘干工序产生的有机废气主要成分为 VOCs，经集气罩收集后引至“活

	
	性炭吸附”处理后排放。


 (
项目名称
建设地址
建设内容
环评批复
验收情况
珠海阿尔法科印科技有限公司
珠海市金湾区联港工业区双林片创业西路五号厂房四一层及四
层
年产感光鼓 
960 
万支
珠金环建表
[2016]7
号
2017 
年 
9 
月 
30
日通过环保验
收，（
珠金环
[2017]116
 
号）
)
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	（2） 废水
原项目废水主要为生活污水和清洗废水。
生活污水采用三级化粪池预处理后排排入污水管网，再经市政污水管道进入市政污水管网。生活污水污染物主要含有 COD、SS、BOD5、NH3-N。
清洗废水经混凝沉淀及过滤处理后，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》
（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，排入市政污水管网，最终排入鸡啼门水道。
（3） 噪声
原项目主要为生产设备运行产生的噪声。其噪声值在 60-80dB(A)之间。
（4） 固体废物
原项目固体废物主要为生活垃圾、沉淀池污泥、金属废屑、废包装材料、废活性炭、涂层液包装空桶等。
原项目生活垃圾交由环卫部门定时清运处理。废包装材料、金属废屑等一般固体废物收集后交由回收单位回收处理。沉淀池污泥、废活性炭、废活性炭、涂层液包装空桶等危险废物，收集后交由有资质单位回收处理。
3、原项目污染物产排情况
参考原项目环境影响评价报告，原项目污染物产生情况如下表所示：
表 2-9 原环评污染物产排情况汇总表

	
	
	类
型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	处理前产生量
	处理后排放量
	排放方式
	

	
	
	大气污染
物
	
涂覆、烘干工序
	

有机废气 VOCs
	

6.97t/a
	

0.7t/a
	

有组织排放
	

	
	
	



水污染物
	
生活污水
1152t/a
	CODcr
	0.288t/a
	0.23t/a
	

市政污水管网
	

	
	
	
	
	BOD5
	0.173t/a
	0.156t/a
	
	

	
	
	
	
	SS
	0.173t/a
	0.121t/a
	
	

	
	
	
	
	NH3-N
	0.029t/a
	0.028t/a
	
	

	
	
	
	


清洗废水
9900t/a
	pH
	/
	/
	


市政污水管网
	

	
	
	
	
	CODcr
	1.48t/a
	0.89t/a
	
	

	
	
	
	
	NH3-N
	0.2t/a
	0.1t/a
	
	

	
	
	
	
	SS
	0.99t/a
	0.59t/a
	
	

	
	
	
	
	石油类
	0.059t/a
	0.05t/a
	
	

	
	
	
	
	LAS
	0.2t/a
	0.05t/a
	
	

	
	
	噪
声
	设备噪声
	噪声
	通过定期保养设备、采取适当隔音、降噪、减振措施，使
得项目厂界环境噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排
	




— 18	—

	
	
	
	
	
	放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准要求
	

	
	
	

固体废物
	职工生活
	生活垃圾
	21.76t/a
	21.76t/a
	
环卫部门定期清运
	

	
	
	
	
一般固废
	沉淀池污泥
	0.25t/a
	0.25t/a
	
	

	
	
	
	
	金属废屑
	1t/a
	1t/a
	
回收单位回收处理
	

	
	
	
	
	废包装材料
	3t/a
	3t/a
	
	

	
	
	
	
危险废物
	废活性炭
	29.47t/a
	29.47t/a
	
有资质的单位回收处理
	

	
	
	
	
	涂层液包装桶
	0.1t/a
	0.1t/a
	
	

	
	4、现有企业排污许可证执行情况
建设单位排污许可证属于登记管理，固定污染源排污登记表（登记编号： 914404000923635021001Y），有效期为：2020 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 19 日。原项目生产情况符合原环评及批复要求。
5、原有工程项目存在的主要环境问题及拟整改措施
原有项目污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不存在重大的环境问题，原有项目自投产至今未因环境违法行为受到处罚，未接到过环保投诉。
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[bookmark: 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准] (
序号
功能区类别
功能区分类
1
水环境功能区划
大门口水道，属地表水 
IV 
类，执行《地表水环境质量标准》
(GB3838- 2002) IV 
类标准
2
环境空气功能区
二类区；执行《环境空气质量标准》
(GB 
3095-2012)
及 
2018 
年修改单二级标准
3
环境噪声功能区
《声环境质量标准》（
GB 3096-2008
）
3 
类标
准；
4
基本农田保护区
否
5
风景名胜保护区
否
6
水库库区
否
7
饮用水源保护区
否
10
城市污水处理厂集水范围
是
)三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	
	1、本项目所在区域环境功能属性

	
	根据“珠海市生态环境局《关于印发珠海市声环境功能区区划的通知》珠

	
	环〔2020〕177 号和《珠海市环境空气质量功能区划分》的通知（珠环〔2011〕

	
	357 号）”，关于实施《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的通知（环发

	
	〔2012〕11 号）项目所在地环境功能属性如下表所列。

	
	表 3-1 项目所在地环境功能属性表

	




区域环境质量现状
	






2、环境空气质量现状

	
	（1）环境主管部门公开发布的基本污染物环境质量现状

	
	根据《关于印发＜珠海市声环境质量标准适用区划分＞和《珠海市环境

	
	空气质量功能区划分（2022 年修订）的通知》（珠环〔2022〕197 号）中的

	
	规定，本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

	
	及其修改单中二级标准，主要评价因子为 SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10

	
	等。

	
	根据珠海市生态环境局官网发布的《2022 年珠海市环境状况》，珠海市

	
	2022 年环境空气质量情况见下表。

	
	表 3-2a 珠海市 2022 年环境空气质量情况（单位：μg/m3 ，CO ：mg/m3）

	
	
	序
号
	环境质量指标
	2022 年现状值
	国家空气质量标准
	达标性
	

	
	
	1
	二氧化硫年均浓度
	8
	≤60
	达标
	

	
	
	2
	二氧化氮年均浓度
	19
	≤40
	达标
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	3
	PM10 年均浓度
	30
	≤70
	达标
	

	
	
	4
	PM2.5 年均浓度
	17
	≤35
	达标
	

	
	
	5
	一氧化碳日平均值的 95 百
	0.8
	≤4
	达标
	

	
	
	
	分位数
	
	
	
	

	
	
	6
	臭氧日最大 8 小时平均值
	160
	≤160
	达标
	

	
	
	
	第 90 百分位数
	
	
	
	

	
	根据《2022 年珠海市环境质量状况》，珠海市 2022 年的 SO2、NO2、CO、

	
	O3、PM2.5、PM10 均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018

	
	年修改单中二级标准限值，本项目所在区域的环境空气功能区为二类区，属

	
	于环境空气质量达标区。

	
	本项目颗粒物产生量很少，不进行 TSP 监测，以 PM10 监测数据评价，根

	
	据上表数据可知，PM10 可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其

	
	2018 年修改单中二级标准限值。

	
	3、水环境质量现状

	
	本项目所在地属于三灶水质净化厂集污范围，项目废水主要为生活污水，

	
	生活污水经三级化粪池预处理后，排入市政污水管网，经三灶水质净化厂处

	
	理后最后排入大门口水道，属于间接排放。根据《珠海市水环境功能区划》，

	
	大门口水道属于地表水 IV 类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838- 2002) IV

	
	类标准。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目

	
	地表水环境评价工作等级为三级 B，不需设置水环境影响评价范围。

	
	根据珠海市生态环境局公布的《珠海市 2022 年 1-9 月污染源监测结果信

	
	息公开》的数据可知，三灶水质净化厂出水水质稳定，能达到相应的出水水

	
	质排放标准。

	
	表 3-3 珠海市城市排水有限公司三灶水质净化厂水质监测数据一览表

	
	
	
企业名称
	
监测点名称
	
采样日期
	
监测项目名称
	
浓度
	
标准限值
	
单位
	是否达
标
	

	
	
	
珠海市城市排水有限公司三灶水质净化厂
	
废水排放口
（JW-WS-0 221-1）
	

20220418
	化学需氧量
	8
	40
	mg/L
	达
标
	

	
	
	
	
	
	悬浮物
	6
	10
	mg/L
	达
标
	

	
	
	
	
	
	总氮（以N 计）
	2.16
	15
	mg/L
	达
标
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	总磷（以 P 计）
	0.08
	0.5
	mg/L
	达
标
	

	
	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	0.021
	5
	mg/L
	达
标
	

	
	根据以上监测结果显示，大门口水道监测断面各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，水环境质量现状为达标区。为了解大门口水道的水质现状，本项目引用广东中科检测技术股份有限
公司于 2022 年 4 月 15 日出具的《大门口水道地表水环境质量现状检测》(报告编号：GDZKBG20220407005) 中对三灶水质净化厂纳污水体的水环境监测数据共设置 3 个地表水监测断面，断面位置详见图 2-2，大门口水道水质现状监测数据见下表：
[image: ]
图 3-1 大门口水道地表水环境监测布点图
表 3-4 大门口水道地表水环境质量现状监测

	
	
	位置
	检测项目
	单位
	检测点位及检测结果
	执行标准
	

	
	
	
	
	
	2022-4-8
	2022-4-9
	2022-4-10
	
	

	
	
	
W1 三灶水质净化厂排污口上游500m
	水温
	℃
	17.9
	18.7
	18.8
	--
	

	
	
	
	溶解氧
	mg/L
	6.1
	6.0
	6.3
	≥2
	

	
	
	
	pH 值
	无量纲
	6.9
	6.9
	7.0
	6~9
	

	
	
	
	悬浮物
	mg/L
	12
	13
	12
	≤150
	

	
	
	
	CODcr
	mg/L
	26
	26
	23
	≤40
	

	
	
	
	BOD5
	mg/L
	6.7
	6.4
	5.9
	≤10
	

	
	
	
	氨氮
	mg/L
	0.542
	0.450
	0.448
	≤2.0
	

	
	
	
	磷酸盐
	mg/L
	0.05
	0.06
	0.05
	≤0.4
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	硫化物
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤1.0
	

	
	
	
	石油类
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤1.0
	

	
	
	
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.1
	

	
	
	
	阴离子表
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.3
	

	
	
	
	面活性剂
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	粪大肠菌
	个/L
	80
	1.3×102
	1.1×102
	≤20000
	

	
	
	
	群
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水温
	℃
	18.0
	18.7
	18.9
	--
	

	
	
	
	溶解氧
	mg/L
	5.8
	5.7
	5.9
	≥2
	

	
	
	
	pH 值
	无量纲
	7.0
	6.9
	7.0
	6~9
	

	
	
	
	悬浮物
	mg/L
	11
	11
	15
	≤150
	

	
	
	W2 定湾
	CODcr
	mg/L
	26
	21
	20
	≤40
	

	
	
	
	BOD5
	mg/L
	6.5
	5.2
	5.1
	≤10
	

	
	
	排污渠与
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	氨氮
	mg/L
	0.243
	0.287
	0.400
	≤2.0
	

	
	
	大门口水
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	磷酸盐
	mg/L
	0.01
	0.03
	0.08
	≤0.4
	

	
	
	道交汇处
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	硫化物
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤1.0
	

	
	
	上游
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	石油类
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤1.0
	

	
	
	500m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.1
	

	
	
	
	阴离子表
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.3
	

	
	
	
	面活性剂
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	粪大肠菌
	个/L
	70
	80
	80
	≤20000
	

	
	
	
	群
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水温
	℃
	18.0
	18.8
	19.0
	--
	

	
	
	
	溶解氧
	mg/L
	5.9
	5.9
	6.0
	≥2
	

	
	
	
	pH 值
	无量纲
	6.9
	6.9
	7.0
	6~9
	

	
	
	
	悬浮物
	mg/L
	15
	14
	16
	≤150
	

	
	
	W3 定湾
	CODcr
	mg/L
	23
	22
	21
	≤40
	

	
	
	
	BOD5
	mg/L
	5.9
	5.6
	5.4
	≤10
	

	
	
	排污渠与
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	氨氮
	mg/L
	0.247
	0.294
	0.247
	≤2.0
	

	
	
	大门口水
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	磷酸盐
	mg/L
	0.03
	0.03
	0.03
	≤0.4
	

	
	
	道交汇处
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	硫化物
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤1.0
	

	
	
	下游
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	石油类
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤1.0
	

	
	
	1000m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.1
	

	
	
	
	阴离子表
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.3
	

	
	
	
	面活性剂
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	粪大肠菌
	个/L
	1.1×102
	90
	90
	≤20000
	

	
	
	
	群
	
	
	
	
	
	

	
	由表 3-5b  可知，从表中可看出，地表水监测项目中，大门口水道的各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV 类标准的要求。
4、声环境质量现状
根珠海市生态环境局《关于印发珠海市声环境功能区区划的通知》珠环
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