说明书
本发明公开了一种旁通烟道用烟气挡板调节门，包括烟道本体，烟道本体的两端均可拆卸连接有导流罩，烟道本体的内部沿烟气流动方向依次设置有过滤组件、调节组件和开合组件，烟道本体的正下方竖直设置有支撑组件。本发明能够根据实际的烟气量的控制需要通过多种烟气调节模式进行烟气量的控制，提高控制的可选性和精度，同时方便转动调节烟气挡板的开合角度，提高调节的灵活性。
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1、 一种旁通烟道用烟气挡板调节门，包括烟道本体（1），其特征在于：所述烟道本体（1）的两端均可拆卸连接有导流罩（2），所述烟道本体（1）的内部沿烟气流动方向依次设置有过滤组件（3）、调节组件（4）和开合组件（5），所述烟道本体（1）的正下方竖直设置有支撑组件（6）。
2、 根据权利要求1所述的一种旁通烟道用烟气挡板调节门，其特征在于，所述烟道本体（1）的内壁上沿烟气流动方向依次竖直设置有定位框（11）和第一导框（12），所述定位框（11）和第一导框（12）均与所述烟道本体（1）的内壁固定连接，所述定位框（11）上水平螺纹贯穿安装有螺孔，所述第一导框（12）的内部水平开设有，所述烟道本体（1）的顶面上水平贯穿安装有底面贯穿设置的机轴盒（13），所述烟道本体（1）的外部水平固定有电机（14），所述电机（14）的输出端安装有主动齿轮，所述烟道本体（1）的底面上水平固定有卡块（15）。
权利要求书
3、 根据权利要求2所述的一种旁通烟道用烟气挡板调节门，其特征在于，所述过滤组件（3）包括滤框（31），所述滤框（31）水平插接在所述烟道本体（1）的内部，所述滤框（31）的内部沿烟气流动方向依次竖直设置有第一滤网（32）和第二滤网（33），所述第一滤网（32）和第二滤网（33）均竖直固定在所述滤框（31）的内壁上，所述第一滤网（32）的孔径大于第二滤网（33）的孔径，所述滤框（31
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）上水平贯穿安装有多根连接杆（34），所述多根连接杆（34）的端部均水平固定有连接螺柱（35），所述连接杆（34）上的连接螺柱（35）螺纹安装在所述定位框（11）上的螺孔中。
4、 根据权利要求2所述的一种旁通烟道用烟气挡板调节门，其特征在于，所述调节组件（4）包括第二导框（41）、拉架（42）、第一排气箱（45）和第二排气箱（46），所述第二导框（41）竖直固定在所述烟道本体（1）的内部，所述第二导框（41）固定在所述第一导框（12）朝向烟气流动的一侧，所述第二导框（41）朝向烟气流动的一侧水平固定有拉架（42），所述第二导框（41）中水平滑动插接有第一排气箱（45），所述第一排气箱（45）水平贯穿所述第一导框（12）和第二导框（41），所述第一排气箱（45）的内部插接有第二排气箱（46）。
5、 根据权利要求4所述的一种旁通烟道用烟气挡板调节门，其特征在于，所述拉架（42）上水平固定有第一伸缩杆（43），所述第一伸缩杆（43）的输出端固定在所述第一排气箱（45）上，所述拉架（42）上水平固定有第二伸缩杆（44），所述第二伸缩杆（44）的输出端固定在所述第二排气箱（46）上。
权利要求书
6、 根据权利要求4所述的一种旁通烟道用烟气挡板调节门，其特征在于，所述第一排气箱（45）的上下端面上均水平固定有第一滑条（451），所述第一滑条（451）与所述第一导框（12）和第二导框（41）滑动连接配合，所述第一排气箱（45
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）的两侧竖直端面上均贯穿连接有第一网片（452），所述第一排气箱（45）的内部上下端面上均水平开设有凹槽（453）。
7、 根据权利要求6所述的一种旁通烟道用烟气挡板调节门，其特征在于，所述第二排气箱（46）的端部竖直固定有挡气滑板（461），所述挡气滑板（461）与所述凹槽（453）滑动连接配合，所述第二排气箱（46）的两侧竖直端面上均贯穿固定连接有第二网片（462）。
8、 根据权利要求1所述的一种旁通烟道用烟气挡板调节门，其特征在于，所述开合组件（5）包括挡气板（51）和开合轴（53），所述挡气板（51）竖直设置在所述烟道本体（1）的内部，所述挡气板（51）的侧端面上开设有密封槽（511），所述密封槽（511）的内部粘接有密封条（52），所述挡气板（51）的正上方水平设置有开合轴（53），所述开合轴（53）上开设有限位槽（54），所述挡气板（51）的顶面上竖直固定有限位环（55），所述限位环（55）与所述限位槽（54）限位套设连接。
9、 根据权利要求2或6任意一项所述的一种旁通烟道用烟气挡板调节门，其特征在于，所述开合轴（53）的两端通过密封轴承转动连接在所述机轴盒（13）中，所述开合轴（53）的一端转轴上安装有齿轮（56），所述开合轴（53）上的齿轮（56）与所述电机（14）输出端的主动齿轮啮合。
权利要求书
10、 根据权利要求2所述的
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一种旁通烟道用烟气挡板调节门，其特征在于，所述支撑组件（6）包括安装板（61）和卡框（62），所述安装板（61）水平设置在所述烟道本体（1）的正下方，所述安装板（61）的顶面上水平固定有卡框（62），所述卡框（62）卡接在所述烟道本体（1）的卡块（15）上，所述卡框（62）与所述卡块（15）通过连接钉（63）连接固定，所述安装板（61）的底面上竖直固定有多根连接螺杆（64）。
权利要求书
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一种旁通烟道用烟气挡板调节门
技术领域
本发明涉及生物质燃料锅炉旁通烟道技术领域，尤其涉及一种旁通烟道用烟气挡板调节门。
背景技术
生物质燃料锅炉的尾部烟道内顺着烟气的流动方向依次设置有过热器和省煤器，由于不同生物质燃料的热值不同，因此烟气负荷变化比较大，当进入尾部烟道内的烟气量过大时，则需要通过烟气调节机构调节烟气流量，从而确保过热器产生的过热蒸汽的温度在设计值范围内，目前尾部烟道内的烟气温度调节装置为喷水减温器，然而在生物质燃料锅炉的实际运行过程中发现一旦烟气量过大，采用喷水减温器对烟气喷水降温的方式，无法达到理想的降温效果，过热器内的管子往往会因过热蒸汽温度过高而损坏。
现有的旁通烟道用烟气挡板调节门，大多直接通过烟气挡板的开合角度进行烟气量的调节，但是这种开合调节方式，烟气量的调节模式较为单一，不利于后期进行调节使用，同时后期开合中调节的灵活性不好，调节模式较为单一。
说明书
因此需要一种旁通烟道用烟气挡板调节门，能够根据实际的烟气量的控制需要通过多种烟气调节模式进行烟气量的控制，提高控制的可选性和精度，同时方便转动调节烟气挡板的开合角度，提高调节的灵活性。
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发明内容
本发明的目的在于提供一种旁通烟道用烟气挡板调节门，旨在改善现有的旁通烟道用烟气挡板调节门，大多直接通过烟气挡板的开合角度进行烟气量的调节，但是这种开合调节方式，烟气量的调节模式较为单一，不利于后期进行调节使用，同时后期开合中调节的灵活性不好，调节模式较为单一的问题。
本发明是这样实现的：
一种旁通烟道用烟气挡板调节门，包括烟道本体，烟道本体的两端均可拆卸连接有导流罩，烟道本体的内部沿烟气流动方向依次设置有过滤组件、调节组件和开合组件，烟道本体的正下方竖直设置有支撑组件。
进一步的，烟道本体的内壁上沿烟气流动方向依次竖直设置有定位框和第一导框，定位框和第一导框均与烟道本体的内壁固定连接，定位框上水平螺纹贯穿安装有螺孔，第一导框的内部水平开设有，烟道本体的顶面上水平贯穿安装有底面贯穿设置的机轴盒，烟道本体的外部水平固定有电机，电机的输出端安装有主动齿轮，烟道本体的底面上水平固定有卡块。
说明书
进而通过
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烟道本体的内壁上沿烟气流动方向依次竖直设置有定位框和第一导框，定位框和第一导框均与烟道本体的内壁固定连接，定位框上水平螺纹贯穿安装有螺孔，第一导框的内部水平开设有，烟道本体的顶面上水平贯穿安装有底面贯穿设置的机轴盒，烟道本体的外部水平固定有电机，电机的输出端安装有主动齿轮，烟道本体的底面上水平固定有卡块，用于依次安装过滤组件、调节组件和开合组件。
进一步的，过滤组件包括滤框，滤框水平插接在烟道本体的内部，滤框的内部沿烟气流动方向依次竖直设置有第一滤网和第二滤网，第一滤网和第二滤网均竖直固定在滤框的内壁上，第一滤网的孔径大于第二滤网的孔径，滤框上水平贯穿安装有多根连接杆，多根连接杆的端部均水平固定有连接螺柱，连接杆上的连接螺柱螺纹安装在定位框上的螺孔中。
进而通过滤框水平插接在烟道本体的内部，滤框的内部沿烟气流动方向依次竖直设置有第一滤网和第二滤网，第一滤网和第二滤网均竖直固定在滤框的内壁上，第一滤网的孔径大于第二滤网的孔径，滤框上水平贯穿安装有多根连接杆，多根连接杆的端部均水平固定有连接螺柱，连接杆上的连接螺柱螺纹安装在定位框上的螺孔中，利用第一滤网和第二滤网依次对烟气进行过滤处理，去除烟气中含有的杂质颗粒，同时方便拆分进行清理更换。
说明书
进一步的，调节组件包括第二导框、拉架和第一排气箱和第二排气箱，第二导框竖直固定在烟道本体的内部，第二导框固定在第一导框朝向烟气流动的一侧，第二导框朝向烟气流动的一侧水平固定有拉架，第二导框中水平滑动插接有第一排气箱，第一排气箱水平贯穿第一导框和第二导框，第一排气箱的内部插接有第二排气箱。
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进而通过第二导框竖直固定在烟道本体的内部，第二导框固定在第一导框朝向烟气流动的一侧，第二导框朝向烟气流动的一侧水平固定有拉架，第二导框中水平滑动插接有第一排气箱，第一排气箱水平贯穿第一导框和第二导框，第一排气箱的内部插接有第二排气箱，从而方便后期通过调控第一排气箱和第二排气箱进行调整，调节出气模式，从而提高排气使用的灵活性。
进一步的，拉架上水平固定有第一伸缩杆，第一伸缩杆的输出端固定在第一排气箱上，拉架上水平固定有第二伸缩杆，第二伸缩杆的输出端固定在第二排气箱上。
进而通过拉架上水平固定有第一伸缩杆，第一伸缩杆的输出端固定在第一排气箱上，拉架上水平固定有第二伸缩杆，第二伸缩杆的输出端固定在第二排气箱上，从而方便通过第一伸缩杆和第二伸缩杆的伸缩分别调控第一排气箱和第二排气箱伸缩，进而提高排气使用的灵活性。
进一步的，第一排气箱的上下端面上均水平固定有第一滑条，第一滑条与第一导框和第二导框滑动连接配合，第一排气箱的两侧竖直端面上均贯穿连接有第一网片，第一排气箱的内部上下端面上均水平开设有凹槽。
说明书
进而通过
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第一排气箱的上下端面上均水平固定有第一滑条，第一滑条与第一导框和第二导框滑动连接配合，第一排气箱的两侧竖直端面上均贯穿连接有第一网片，第一排气箱的内部上下端面上均水平开设有凹槽，从而控制调节第一排气箱滑出的长度，从而控制排气量。
进一步的，第二排气箱的端部竖直固定有挡气滑板，挡气滑板与凹槽滑动连接配合，第二排气箱的两侧竖直端面上均贯穿固定连接有第二网片。
进而通过第二排气箱的端部竖直固定有挡气滑板，挡气滑板与凹槽滑动连接配合，第二排气箱的两侧竖直端面上均贯穿固定连接有第二网片，从而控制调节第二排气箱滑出的长度，从而控制排气量。
进一步的，开合组件包括挡气板和开合轴，挡气板竖直设置在烟道本体的内部，挡气板的侧端面上开设有密封槽，密封槽的内部粘接有密封条，挡气板的正上方水平设置有开合轴，开合轴上开设有限位槽，挡气板的顶面上竖直固定有限位环，限位环与限位槽限位套设连接。
进而通过，挡气板竖直设置在烟道本体的内部，挡气板的侧端面上开设有密封槽，密封槽的内部粘接有密封条，挡气板的正上方水平设置有开合轴，开合轴上开设有限位槽，挡气板的顶面上竖直固定有限位环，限位环与限位槽限位套设连接，从而方便进行转动开合轴带动挡气板转动，调控卡合的角度。
说明书
进一步的，开合轴的两端通过密封轴承转动连接在机轴盒中，开合轴的一端转轴上安装有齿轮，开合轴上的齿轮与电机输出端的主动齿轮啮合。
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进而通过开合轴的两端通过密封轴承转动连接在机轴盒中，开合轴的一端转轴上安装有齿轮，开合轴上的齿轮与电机输出端的主动齿轮啮合，利用电机带动开合轴转动挡气板转动，调控卡合的角度，控制排气量。
进一步的，支撑组件包括安装板和卡框，安装板水平设置在烟道本体的正下方，安装板的顶面上水平固定有卡框，卡框卡接在烟道本体的卡块上，卡框与卡块通过连接钉连接固定，安装板的底面上竖直固定有多根连接螺杆。
进而通过安装板水平设置在烟道本体的正下方，安装板的顶面上水平固定有卡框，卡框卡接在烟道本体的卡块上，卡框与卡块通过连接钉连接固定，安装板的底面上竖直固定有多根连接螺杆，从而方便卡接支撑，方便组装拆卸。
与现有技术相比，本发明的有益效果是：本发明
在使用该旁通烟道用烟气挡板调节门时，使用时烟气通过烟道本体一端的导流罩进入烟道本体中，烟气依次通过过滤组件、调节组件和开合组件，过滤组件对烟气中的大颗粒进行过滤处理，同时调节组件能够根据调节第一排气箱体和第二排气箱体延伸的长度，进行排气量和排气速率的调节，同时开合组件中的开合轴调控挡气板的开合程度，从而调节排气量，从而能够根据实际的烟气量的控制需要通过多种烟气调节模式进行烟气量的控制，提高控制的可选性和精度，同时方便转动调节烟气挡板的开合角度，提高调节的灵活性，从而克服了现有的
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