

                                 
[bookmark: _GoBack]2024年PX装置技术知识竞赛历年高频考点试卷专家荟萃含答案


                                 



（图片大小可自由调整）

第1卷


一.参考题库(共25题)
1.试写出PDEB补充流程

2.如何防止抽提塔发泡？如何判断抽提塔已发泡？

3.试述影响加热炉平稳操作的主要因素？

4.换热器为什么要设置排气、排液口？它们是否都通大气？

5.润滑油泵不上量是什么原因？

6.计量泵曲轴箱温度过高的原因和处理方法如何？

7.简述闸板阀的工作原理，指出其优缺点。

8.开关阀每一次切换时间为多长，开关的时间要求多长？

9.简述温度控制仪表系统故障分析步骤？

10.D703底为什么要设有水包？

11.装置的设计生产能力为多少，弹性为多少，收率为多少？

12.简述汽轮机的工作原理？

13.透平油的作用是什么？


                                 



14.压缩机进气条件的变化对性能的影响如何？

15.能使歧化催化剂中毒的毒物有哪些？

16.停润滑油泵要注意什么？

17.歧化装置有哪些工艺设备特点？

18.什么是泵送循环流量和压送循环流量？测量手段有何不同？

19.机组运行中引起轴承故障的常见原因有哪些？

20.造成歧化反应器R502压降增大的主要原因是什么？

21.暖管过程为什么要分低压暖管和升压暖管两步进行？怎样确定暖管合格？

22.火墙温度的高低有什么意义？

23.设置白土塔的作用是什么？

24.简述非芳烃蒸馏塔的作用？

25.为什么加热炉点火前，炉膛需用蒸汽吹扫？


第2卷


一.参考题库(共25题)
1.汽轮机的启动系统由哪些部件组成？各有何作用？

2.炉管破裂有何现象？是何原因？如何处理？

3.量泵传动机构振动及噪音原因？怎样处理？

4.什么叫单轴挡板？

5.环丁砜有哪些特点和主要性质？

6.简述离心式压缩机的工作原理？

7.空冷器风机的型号如何表示？举例说明。


                                 



8.浮阀塔盘有什么特点？

9.什么叫做离心泵的效率？

10.如何计算氢分压PH2？

11.为什么进吸附装置的物流在分离前都应进入白土处理？

12.精馏塔的回流分哪两部分回流？增大精馏塔回流比的措施有那些？

13.什么叫选择性系数β？β＞1，β=1、β＜1各意味着什么？

14.管壳式换热器为什么要加防冲板、导流桶？

15.调节阀有多少种上伐盖？

16.换热器管板有什么作用？

17.Woodward调速器常用的有哪几种调转速方式？

18.二甲苯再蒸馏塔（或二甲苯分馏塔）塔底产品中C8A含量超标原因是什么？应该如何处理？

19.轴承进油管上的节流孔起何作用？

20.开车前为什么需要盘车一段时间？

21.齐纳式安全栅的基本组成部分有哪些？

22.试说明2区流量对吸附系统操作的影响。

23.试说明3区流量对吸附系统操作的影响。

24.目前常用的几种炉型适用的热负荷范围是多大？

25.主蒸汽管道汽水分离器起什么作用？


第3卷


一.参考题库(共25题)
1.简述齿轮泵的工作原理 


                                 



2.一般DCS系统中都采用哪些冗余措施？

3.如何进行注水量的标定？

4.水对催化剂的毒化是怎样的？如何加以控制？

5.压力容器上安装的压力表对精度和量程有什么要求？

6.阀门安装要注意哪些方面？

7.抽提塔的温度对抽提操作有何影响？

8.抽余液塔正常操作时，其塔底组分中二甲苯含量和侧线中PDEB含量有何要求？

9.吸附系统注水量为多少？如何注水？

10.热电偶和热电阻的区别有哪些？

11.安全阀的主要用途是什么？

12.压力对吸附塔操作有何影响？

13.歧化反应为什么要控制好反应温度，如何控制？

14.试说明1区流量对吸附系统操作的影响。

15.塔顶为什么要安装安全阀？

16.试简述吸附塔优化操作方法

17.加热炉停工后需要检查哪些项目? 

18.离心泵的机械密封起什么作用？PX装置对离心泵的机械密封有什么特殊要求？

19.什么叫润滑油的粘度？

20.硫对异构化催化剂的毒化作用是怎样？

21.为什么要控制系统的PH值？如何控制？控制在什么范围？

22.什么是汽轮机的差胀？

23.简述热电阻测温原理？

24.什么叫可逆反应？影响可逆反应的因素有哪些？



                                 
25.歧化装置正常停车有哪些注意事项？





第1卷参考答案


一.参考题库
1.参考答案:PDEB罐（D-601）→PDEB补充泵（P-608）→补充PDEB白土处理器进料加热器（E-611）→补充解吸剂白土处理器（R-601）→解吸剂再蒸馏塔（C-605）→抽余液塔（C-604）。

2.参考答案:防止抽提塔发泡的方法是在进料中加入消泡剂。抽提塔一旦发泡，塔顶回流罐液面会迅速上升，塔底液面迅速下降，塔压出现波动。

3.参考答案:
	影响加热炉平稳操作的主要因素如下：
	（1） 燃料气或燃料油压力波动，引起炉温波动；
	（2） 环境温度变化较大；
	（3） 入炉空气量变化。入炉空气量是通过风门和烟道挡板来调节的，气象条件的变化使空气的温度和密度发生变化，尤其对自然通风的炉子（烟囱抽力的变化使进炉的空气量变化）；
	（4） 炉管流量的变化或进料温度会破坏全塔原来的热平衡，使炉温波动。

4.参考答案:
	因为换热器开始工作时，流体逐渐充满空间，排气口使换热器内的空气逐渐排出，否则就会形成气堵，当设备停运排出液体时，使空气进入换热器以平衡压力。排气口一般装在壳体管箱、封头等部位，管程排气一般都通过管线高点的导淋进行。
	排液口在停运时可将液体排出，便于设备的检修、试压工作。任何残留的液体都会引起设备过早结垢或腐蚀。排液口一般设在壳体、封头、管箱等处。
	一般情况，排气口都通大气，排液口一般都用管道与储罐设备或处理设备相通，其主要取决与介质是否昂贵，是否需要回收或储存，环保是否允许排放等。一般对于芳烃介质，不允许就地排放。

5.参考答案:
	①电动机极相端子接反。
	②入口过滤网堵。
	③油箱液面太低。

6.参考答案:
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7.参考答案:
	其工作是靠旋转手轮连动阀杆螺母，使阀杆升降而带动阀板作垂直于流体的直线位移来达到启闭的目的。
	优点：流体阻力小；开闭较省力；具有双流向；结构长度小；适用范围广。 缺点：外型尺寸高；密封面易冲蚀和擦伤；两个密封副加工和维修困难。

8.参考答案:每一期间已启动的6个阀门（每种液流一个阀加一个旁路阀）的开关切换时间可同时或稍稍滞后。每种物流的每个阀门和每段期间的滞后可以调节。阀开和关的持续时间也可按照指令调节。切换时间约为75秒。阀开和关时间要求＜2秒。

9.参考答案:
	分析温度控制仪表系统故障时，首先要注意两点：该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制；该系统仪表的测量往往滞后较大。
	（1）温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小，一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大，不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。
	（2）温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象，多为控制参数PID调整不当造成。
	（3）温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动，很可能是由于工艺操作变化引起的，如当时工艺操作没有变化，则很可能是仪表控制系统本身的故障。
	（4）温度控制系统本身的故障分析步骤：检查调节阀输入信号是否变化，输入信号不变化，调节阀动作，调节阀膜头膜片漏了；检查调节阀定位器输入信号是否变化，输入信号不变化，输出信号变化，定位器有故障；检查定位器输入信号有变化，再查调节器输出有无变化，如果调节器输入不变化，输出变化，此时是调节器本身的故障。

10.参考答案:除去C8补料可能带有中的水，反应生成的水，异构化分馏系统干燥时脱水，便于白土干燥时除去其中的水。

11.参考答案:原料处理量：381.4万吨/年，对二甲苯产量：84.12万吨/年，操作弹性为：60~110% 设计对二甲苯回收率：96% 设计对二甲苯纯度：99.9%

12.参考答案:


                                 
	汽轮机的工作原理是利用蒸汽的膨胀，使其一部分热能转变为具有高速的气流，推动叶轮旋转而转变为动能。通过喷嘴后，蒸汽焓降很大，此热量转变为流出后蒸汽的动能。
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13.参考答案:
	①润滑机组各轴承，联轴节及其他转动部分形成一层油膜，减少摩擦。
	② 带走因摩擦而产生的热量，带走高温蒸汽及压缩后升温的气体传到轴承上的热量，保证轴瓦温度不超标。
	③ 进行液压调速和作为各液压控制阀的传动动力。

14.参考答案:
	化工压缩机进气条件可能发生变化的主要是进气温度、进气压力和进气分子量三个条件.它们对压缩机的性能有较大的影响。
	①  进气温度的影响：
	在转速不变和容积流量不变的情况下：
	A.进气温度和质量流量成反比。
	B.温度降低，压比将升高，反之，则相反。
	C.进气温度与功率也成反比，温度升高，功率下降。反之，则相反。
	②  进气分子量的影响
	对容积流量一定时，分子量增加，压强比升高，反之，压强比降低。 压缩机功率和分子量成正比。
	③  进气压力的影响
	和进气分子量一样，进气压力和质量流量成正比，进气压力不影响压力比，因而排气压力和进气压力成正比。压缩机功率和进气压力成正比。

15.参考答案:
	


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/838137143117006030
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