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中华人民共和国生态环境部制



一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	晟亚创新粮油实业（海南）有限公司植物油生产项目

	项目代码
	2022-465103- 13-03-000626

	建设单位联系人
	
	联系方式
	139******

	建设地点
	海口综合保税区高培产业园

	地理坐标
	东经 110°3' 16.989" 、北纬 19°56'20.635"

	国民经济
行业类别
	C1331 食用植物 油加工
	建设项目
行业类别
	10_ 16  植物油加工

	

建设性质
	[image: ]新建（迁建）
[image: ]改建
[image: ]扩建
[image: ]技术改造
	
建设项目
申报情形
	[image: ]首次申报项目
[image: ]不予批准后再次申报项 目
[image: ]超五年重新审核项目
[image: ]重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/    备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/    备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	150
	环保投资（万元）
	7

	环保投资占比（%）
	4.67
	施工工期
	2 个月

	


是否开工建设
	[image: ]否
[image: ]是：租用高培 产业园现有厂
	


用地面积（m2）
	


2500

	
	房，目前已完成
	
	

	
	设备基槽开挖
	
	

	
	工作，尚未安装
	
	

	
	设备。
	
	

	专项评价设置情况
	无
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规划情况
	规划名称：《海口保税区区位调整及设立海口综合保税区控制
性详细规划》
审批文件名及文号：《海南省建设厅关于海口保税区区位调整 及设立海口综合保税区控制性详细规划的批复》（琼建规函
[2008]65 号）。

	


规划环境影响 评价情况
	文件名称：《海口保税区区位调整及设立海口综合保税区控制
性详细规划环境影响报告书》；
审查机关：海南省国土环境资源厅；
审查文件名及文号：《海南省国土环境资源厅关于海口保税区
区位调整及设立海口综合保税区控制性详细规划环境影响报
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	告书审查意见的函》（琼土环资函[2011]381 号。

	






















规划及规划环境
影响评价符合性分
析
	1 、与《海口保税区区位调整及设立海口综合保税区控制
性详细规划》的相符性分析
根据《海口保税区区位调整及设立海口综合保税区控制性 详细规划》，海口综合保税区的功能定位为：以保税物流为重 点，带动物流配送、保税仓储、国际贸易和出口加工等业务的 发展，并逐步形成环北部湾经济圈报税物流企业结算中心。根 据其功能定位主要分为保税物流区、保税仓储区、出口加工区 和口岸作业区四大功能分区，本项目所在的高培产业园属于保 税物流区，本项目为植物油加工项目，加工原料均为海外进口，
有保税物流需求。
根据《海口保税区区位调整及设立海口综合保税区控制性 详细规划》，保税区用地范围为二类工业用地，拟引进的规划 产业主要选择具有以下特点的产业：高附加值、高土地产出密 度、高成长性、高关联效应、高技术层次与含量、无不良环境 影响的产业。对于科技含量不高、污染严重的企业将限制其进 入保税区。其中，禁止发展对居住和公共设施等环境有严重干 扰和污染的工业，例如采掘业、冶金工业、造纸工业、制革工 业等（砂石料开采场、印染厂、金属熔炼厂、电镀厂、制浆制
纸厂、火电厂、陶瓷厂、境外废料再生厂等）。
本项目为植物油加工项目，属于高度依赖物流的行业且不 属于保税区禁止发展的行业，同时，已取得海口综合保税区管 理委员会批准通过的海南省外商投资项目备案证明，允许项目
在此建设。
综上，本项目建设与保税区规划相符。
2 、与规划环评及其审查意见的符合性分析
根据《海口保税区区位调整及设立海口综合保税区控制性
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	详细规划环境影响报告书》评价结论，园区内项目需严格遵守
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	“三同时”管理规定，完成入园各项报建手续，落实污水、废气 达标排放，削减区域污染负荷，确保区域环境功能达标。本项 目主要污染物为粉尘、焙炒废气和生活污水等，经相关措施处 理后均能达标排放，不会对环境产生太大影响。因此本项目符
合海口综合保税区规划要求。
根据《海南省国土环境资源厅关于海口保税区区位调整及 设立海口综合保税区控制性详细规划环境影响报告书审查意 见的函》（琼土环资函[2011]381号），相符性分析主要内容如
下：
表 1-1  规划环评审查意见的相关规定
	序 号
	规划内容
	本项目
	符合
性

	





1
	进一步优化规划的主导产业。 入区项目的能耗、物耗及污染 物排放等指标应符合清洁生 产有关要求，区内严格限制发 展高能耗、高污染产业，物流 区、仓储区禁止发展含有易燃 易爆，有毒有害等危险物质的 物流，仓储产业，大力推行入 区企业的情节生产审核，建立 循 环 经 济 发 展 模 式 和 ISO14000环境标准惯例体系， 从源头减少污染物的产生量。
	
项目在运营过程中  消耗的能源主要为  电能，本项目能耗、 物耗及污染物排放  等指标符合清洁生  产有关要求。本项目 不涉及有易燃易爆， 有毒有害等危险物
质的物流。
	





符合
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2
	加快规划区污水管网等环保 基础设施的建设，区内的污水 管网必须与首批入区项目同 步建设、同步投入使用。要先 行建设规划区及新兴路污水 管网，做好区内污水管网与老 城开发区污水管网的衔接，确 保规划区内各项目污水得到 集中处理。其中一般生活污水 及加工废水经预处理达到老 城开发区西区污水处理厂入 网标准后方可排入市政污水 管网；含油第一类污染物的生 产废水，企业须自行处理达到 《污水综合排放标准》表1中 标准后方可排入市政污水管 网。根据老城开发区西区污水 处理厂处理负荷情况，适时合
	


本项目位于保税区  内，所在区域已实现 污水和雨水分流，生 活污水经化粪池处  理后满足入网标准  排入市政污水管网， 进入老城西区污水  处理厂处理；雨水则 排入市政雨水管网， 后与园区雨水集中
排放。
	








符合
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	理选址新建本区域的污水处 理厂，确保区内所有生活污 水、生产废水均得到有效处 理，避免可能发生的水环境污 染事故。
	
	

	




3
	鉴于二氧化硫环境容量是该 区域发展的最主要制约因素， 应严格控制建设大气污染物 排放企业，在入区产业门类 上，应限于使用低硫油（含硫 量≤ 0.5%)、液化石油气、天然 气等清洁能源，禁业引进以燃 煤，高硫油为能源的项目，禁 止发展对环境有严重干扰和 污染的工业。
	

本项目在运营过程  中消耗的能源为电  能。不使用燃煤，高 硫油为能源，不产生 二氧化硫、二氧化氮
及烟尘污染。
	



符合

	




4
	要建立统一的生活垃圾收集、 贮存、运输、综合利用和安全 处置的运营管理体系，对垃圾 进行分类收集、回收利用，不 能回收利用的垃圾运往区外 垃圾处理厂处理，实现规划区 内垃圾的减量化，资源化和无 害化处置。对区内产生的有毒 有害危险废物要统一收集交 由有资质的单位处理。
	
项目垃圾进行分类  收集，可回收利用的 进行回收利用，不可 回收利用的交由当  地环卫部门进行收  运处理，危险废物交 由有资质单位进行
处理。
	



符合


综上所述，本项目的建设符合规划环评及其审查意见的相 关要求。
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其他符合性分析
	1 、与“三线一单” 的相符性分析
（1）生态保护红线
本项目位于海口综合保税区高培产业园，根据海南省国土 空间基础信息平台套核结果及澄迈县自然资源和规划局出具 的《关于核查海南高培乳业有限公司用地“三区三线 ”情况的
复函》，项目所在的高培产业园不涉及生态保护红线。
（2）环境质量底线
本项目位于海口综合保税区内，评价范围内环境空气等指 标基本满足相应的标准限值，总体环境现状符合环境功能区划
要求。
项目建成后，通过采取相应的环保措施，可将污染物排放
降至最低程度，并能够做到达标排放，项目区域环境能维持现
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	状。因此，项目的建设不会突破项目所在地环境质量底线。
（3）资源利用上线
项目用电依托当地供电，用水为市政供水；项目建设不涉 及基本农田和土地资源消耗，资源消耗量相对区域资源利用总
量较少，项目符合资源利用上线要求。
（4）与《海南省生态环境准入清单》相符性分析
表 1-2 “准入清单”相符性分析一览表
	陆域
综合
管控
单元
	
澄迈县老城镇老城开发区5

	管控
单元
编码
	
ZH46902320005

	管控
单元
分类
	重点管控

	管控
维度
	管控要求
	本项目
	符合
情况
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空间
布局
约束
	



1 、执行大气环境（高排放重点  管控区）普适性管控要求：（1） 禁止不符合园区功能定位的企   业入驻。（2）禁止建设高耗能、 高污染、高排放产业和低端制造  业。
2 、 以发展现代物流业、新能源 新材料、油气勘探生产服务、航 运服务为主导产业。优化产业园 区布局，改变工厂和居民混杂状 况，源头减少污染物排放影响。 开展“ 散乱污” 企业及集群综合 整治专项行动，对现有不符合环 保要求企业依法予以关闭。完善 集中供热、污水收集与处理等基 础设施建设和运维。
	1 、本项目位于 海口综合保税 区内，海口综 合保税区位于 老城开发区范 围。本项目属 于植物油加工 项目，不属于 高耗能、高污 染、高排放产 业和低端制造 业，符合园区
功能定位。
2 、本项目位于 海口综合保税 区内 ， 区域核 心功能为冷链 物流 、跨境物 流、保税仓储 以及物流相关 小型展示 、销 售、交易 、农 副 产 品 加 工 等 。本项目属 于植物油加工
	












符合
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	项目 ，排污量 较小 ，原料均 为进口，属于 物流依赖型农 副 产 品 加 工 业，选址布局 合理。
	

	


污染
物排
放管
控
	1 、执行水环境（工业污染重点  管控区）普适性管控要求：（1） 产业园区必须配套污水集中处 理厂和污水管网建设，工业废水  必须经预处理达到集中处理要 求，方可进入污水集中处理设 施，新建、升级产业园区应同步  规划、建设污水、垃圾集中处理  等污染治理设施。
	1 、本项目位于 海口综合保税 区，保税区内 已建有完善的 污水官网，项 目产生的生活 污水通过市政 管网进入老城 污水处理厂处
理。
	



符合

	





环境
风险
防控
	1 、执行土壤环境（建设用地污 染风险重点管控区）普适性管控 要求： （1）产生工业固体废物 的单位应当根据经济、技术条件 对工业固体废物加以利用；对暂 时不利用或者不能利用的，应当 按照国务院生态环境等主管部 门的规定建设贮存设施、场所， 安全分类存放，或者采取无害化 处置措施。贮存工业固体废物应 当采取符合国家环境保护标准 的防护措施。建设工业固体废物 贮存、处置的设施、场所，应当 符合国家环境保护标准。
	


本项目产生的 固废都得到妥 善处理，可以 回收利用部分 回收利用 ，不 可回收部分按 照相关规定进 行收集、处置。
	


2 、规划相符性分析
项目选址位于海口综合保税区高培产业园，根据套核海南 省国土空间基础信息平台结果，高培产业园项目用地类型为城
镇建设用地，本项目建设符合规划要求。
3 、与《食品生产通用卫生规范》选址要求的相符性分析
根据《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013），食 品生产项目选址要求如下：（1）厂区不应选择对食品有显著 污染的区域。（2）厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害 气体、放射性物质和其它扩散性污染源不能有效清除的地址。
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	（3）厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区。（4）厂区周围不宜
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	有虫害大量孳生的潜在场所。
本项目所在高培产业园厂房使用情况如下：1 号楼共 5 层， 为高培乳业生产车间及仓库，以新西兰进口奶粉为原料，做进 一步的调配分装；2 号楼共 4 层，1 层 A 区为斑兰粉生产加工 项目，1 层 C 区及 B 区部分区域为本项目建设区域，其余楼层
为空厂房。同厂区内皆为食品加工类项目。
根据现场调查，本项目北侧、南侧均为物流仓储类项目，
污染物主要为进出车辆产生的汽车尾气，对本项目影响不大。
西侧为芭芭乐实业有限公司，主要进行食品和饮料制造， 生产固体饮料、干果制品、植物蛋白饮料及果蔬汁饮料，废气 主要为投料粉尘及异味、污水处理站废气，该项目设置独立封 闭拆包间，在封闭车间内投料，并及时进行清扫；项目生产车间 设置通风口，车间异味通过通风口安装风扇进行通风扩散，对本 项目影响较小；污水处理站恶臭通过加强密闭和周边加强绿化种 植，对本项目影响较小。生产废水经自建污水处理站处理后排入 市政污水管网，最终排入经老城污水处理厂（西区）。设置了危 险废物暂存库和一般固体废物暂存库，固体废物分类收集外运处
置，危险废物交由有资质的单位处置，对本项目影响较小。
东侧为海南丰源鸿业国际贸易有限公司，主要进行周转原 木及简单的木柴切割组装，产生的主要污染物是木屑粉尘，该 项目木屑经过布袋除尘器收集后作为固废处理，废气采取合理 的防治措施对本项目影响不大。生产废水经沉淀池处理后，循
环使用不外排，对本项目影响较小。
综上，本项目所在区域不属于洪涝灾害易发生区域，周边 企业产生的污染物均可得到妥善处理，不会孳生蚊虫，对食品 影响较小 ，本项目选址符合《食品生产通用卫生规范》
（GB14881-2013）的相关要求。
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	4、与产业产业政策的相符性分析
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	本项目属于植物油生产项目，根据国家《产业结构调整指 导目录（2019 年本）》（2021 修订版）及《海南省产业准入 禁止限制目录（2019 年版）》，本项目不属于限制类和淘汰
类项目，为允许类项目，符合国家、地方产业政策要求。
5 、与《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》及《鼓励外商投资产业目录（2022 年版）》相符性
分析
本项目为外商投资的植物油生产项目，不涉及《外商投资  准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》中负面清单  提及的内容，不属于《鼓励外商投资产业目录（2022 年版）》 中的鼓励项目，属于允许项目。同时，本项目已取得海口综合  保税区管理委员会批准通过的海南省外商投资项目备案证明，
允许项目在此建设。
6 、与澄迈县“三区三线 ”的相符性分析。
根据澄迈县自然资源和规划局出具的《关于核查海南高培 乳业有限公司用地“三区三线 ”情况的复函》，项目所在的高 培产业园（即海南高培乳业有限公司用地）位于城镇开发边界
内，不涉及占用永久基本农田，不涉及生态保护红线。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1 、项目建设内容
本项目租用高培产业园 2 号楼厂房第 1 层 C 区及 B 区部分面积，建筑面积约 为 2500m2 ，建设 1 条 40t/d 的植物油生产线和一条 2t/d 的精炼油生产线，生产车 间划分为压榨区（含原料堆放）、精炼区、饼暂存区、油罐区。建设内容及规模
如表 2- 1 所示。
表 2-1  项目组成一览表
	工程类别
	名称
	工程内容

	

主体工程
	压榨区（含原料堆放）
	进行原料暂存、毛油的筛分和压榨环节，压榨环节采用物 理压榨法制取毛油，生产规模为 40t/d，占地面积约 1500m2

	
	精炼区
	以毛油为原料进行小型初步精炼加工，采用的精炼工艺主
要为水化脱胶和碱练脱酸，精炼区生产规模为 2t/d ，占地
面积约 150m2

	
仓储工程
	饼暂存区
	用于饼粕的暂存，饼暂存区面积约为 150m2

	
	油罐区
	成品为毛油及半精炼食用油，由油泵至油罐中储存，油罐 油罐区面积约为 100m2 ，设有 10 个容积为 8m3  的油罐

	辅助工程
	办公室
	依托高培产业园 1 号楼办公室

	公用工程
	供水工程
	市政自来水管网，依托高培产业园

	
	供电工程
	市政供电，依托高培产业园

	


环保工程
	废水工程
	生活污水进入三级化粪池处理后排入市政污水管网，化粪 池依托高培产业园现有化粪池

	
	
废气工程
	筛分粉尘通过旋风除尘器处理后通过25m高排气筒排放；
焙炒废气通过喷淋塔喷淋清水处理后通过 25m 高排气筒
排放

	
	噪声防治工程
	设备减震、隔声基座

	
	固废防治工程
	垃圾桶，危废贮存间


2 、项目主要生产设备
项目生产过程中使用的设备清单，主要生产设备如下：
表 2-2  主要生产设备一览表
	生产
单元
	工序
	名称
	规格型号
	数量
	所在位置
	备注







	
		


植物
油加
工
	


筛分
工序
	进料刮板 GSS16
	GSS16
	1 台
	



压榨区
	/

	
	
	下料斗
	LSS20- 10
	1 套
	
	/

	
	
	吸尘罩
	LSS20- 10
	1 套
	
	/

	
	
	磁选器
	TCXT15
	1 台
	
	/

	
	
	斗式提升机
	DTG26/ 18
	1 台
	
	/

	
	
	振动清理筛
	TQLZ100
	1 台
	
	/

	
	
	比重分级去石 机
	TQSF100
	1 台
	
	/








— 9   —



	
	
	
	离心风机
	4-72№5A
	1 台
	
	/

	
	
	
	闭风器
	CFY-9
	1 台
	
	/

	
	
	
	卸料器
	/
	1 台
	
	/

	
	
	
	斗式提升机
	DTG26/ 11
	1 台
	
	二次清理

	
	
	
	振动清理筛
	TQLZ63
	1 台
	
	二次清理

	
	
	
	二次清理风网
	/
	1 套
	
	二次清理

	
	
	
	旋风除尘器
	/
	2 台
	
	/

	
	
	

















压榨
工序
	斗式提升机
	DTG26/ 18
	1 台
	
	/

	
	
	
	分料绞龙
	LSS16
	1 台
	
	/

	
	
	
	炒籽机存料斗
	/
	7 个
	
	/

	
	
	
	圆筒炒籽机
	/
	7 台
	
	电加热

	
	
	
	炒籽后存料斗
	/
	7 个
	
	/

	
	
	
	回饼绞龙
	LSS16
	1 台
	
	打棒型

	
	
	
	搅拌喂料锅
	Φ100
	1 台
	
	/

	
	
	
	立绞龙
	SLS16
	1 台
	
	输送油渣饼回 榨

	
	
	
	渣饼分料绞龙
	LSS16
	1 台
	
	/

	
	
	
	
气旋混动喷淋 塔
	

10000
	

1 套
	
	喷淋水溶液， 吸收、消化来 自炒籽机工作 过程中产生的
焙炒废气

	
	
	
	螺旋榨油机
	YZYX- 120
	13 台
	
	/

	
	
	
	冷榨分料绞龙
	LSS16
	1 台
	
	/

	
	
	
	冷榨存料斗
	/
	6 个
	
	/

	
	
	
	埋刮板输送机
	GSL16
	2 台
	
	/

	
	
	
	水平刮板机
	GSS16
	1 台
	
	/

	
	
	
	油渣分离刮板
	YGSS16
	1 台
	
	/

	
	
	
	澄油箱
	YCYX320×80
	1 台
	
	/

	
	
	
	溢流箱
	/
	1 台
	
	/

	
	
	
	毛油箱
	/
	1 台
	
	/
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	过滤油泵
	KCB83.3
	1 台
	
	/

	
	
	
	叶片过滤机
	LYL-8
	1 台
	
	/

	
	
	
	板框过滤机
	/
	1 台
	
	/

	
	
	
	毛油泵
	KCB83.3
	1 台
	
	/

	
	
	
	毛油罐
	LYG- 140
	1 台
	
	/

	
	
	
	输送油泵
	KCB83.3
	1 台
	
	/

	
	
	
	空压机
	FBW-2.0/8
	1 台
	
	/

	
	
	
精炼
工序
	高位水箱
	/
	1 台
	
精炼区
	电加热

	
	
	
	高位碱箱
	/
	1 台
	
	电加热

	
	
	
	炼油锅
	LYL140
	2 台
	
	/

	
	
	
	油脚箱
	/
	2 个
	
	/
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	油脚泵
	KCB200
	1 台
	
	/

	
	
	皂脚锅
	LYL120
	1 台
	
	电加热

	
	
	皂脚输出泵
	KCB200
	1 台
	
	/

	
	



真空
脱水
工序
	真空脱水锅
	LYG140
	1 台
	
	电加热

	
	
	捕集器
	/
	1 台
	
	/

	
	
	收集罐
	/
	1 台
	
	/

	
	
	活性炭箱
	/
	1 台
	
	/

	
	
	脱苦泵
	GBK40-25- 180
	1 台
	
	/

	
	
	叶片过滤机
	LYL-8
	1 台
	
	/

	
	
	安全过滤器
	/
	2 台
	
	/

	
	
	安全过滤油箱
	/
	1 台
	
	/

	
	
	齿轮油泵
	KCB83.3
	1 套
	
	/

	
	
	真空泵
	QSWJ-3- 160
	1 套
	
	/

	
	



冬化
系统
	结晶罐
	YJJG140
	3 台
	
	/

	
	
	螺杆泵
	G30- 1
	1 台
	
	/

	
	
	板框式过滤机
	/
	2 台
	
	/

	
	
	浊油箱
	/
	1 台
	
	/

	
	
	净油箱
	/
	1 台
	
	/

	
	
	齿轮油泵
	KCB83.3
	2 台
	
	/

	
	
	冷冻机组
	HRS－620
	1 套
	
	使用环保型冷 媒

	
	
	冷冻液循环箱
	/
	1 台
	
	

	
	
	冷冻液循环泵
	TD50- 18/2
	1 台
	
	


3 、原辅材料及产品方案
（1）项目使用主要原辅材料情况
项目原辅料消耗情况见表 2-3。
表 2-3  主要原辅料名称及用量一览表
	序 号
	名称
	用量
	来源
	运输方式
	最大储存量
	备注
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1
	
亚麻籽
	
8400t/a
	国外
采购
	
海运+汽运
	
200t
	散装，出油率 35% ，含
水率 9% ，暂存于压榨
区北侧

	
2
	
花生
	
1800t/a
	国外
采购
	
海运+汽运
	
40t
	散装，出油率 45% ，含
水率 9% ，暂存于压榨
区北侧

	
3
	
菜籽
	
1800t/a
	国外
采购
	
海运+汽运
	
40t
	散装，出油率 35% ，含
水率 8% ，暂存于压榨
区北侧

	
4
	
NaOH
	
3t/a
	国内
采购
	
汽运
	
0.3t
	袋装，用于精炼环节油
脂脱酸，暂存于精炼车
间
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5
	
活性炭
	
5t/a
	国内
采购
	
汽运
	
0.5t
	袋装，用于亚麻籽油精
炼后脱苦，暂存于精炼
车间


注：出油率为实验阶段实测结果
（2）产品方案
表 2-4  项目产品方案一览表
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	毛油
	4260t/a
	罐装，存于油罐区，通过油罐车外售，其中， 本项目精炼后的植物油为半精炼食用油，各油 厂购买后可根据其产品要求进行再加工，油品 质量以订单要求为主，无固定产品控制标准， 植物油质量检验不在厂区内进行，产品质量外
委送样进行检测。

	

2
	

半精炼食用油
	

565.92t/a
	

	3
	饼粕
	7003. 11t/a
	袋装，存于饼粕区，通过汽车外售


（3）物料平衡
表 2-5  毛油压榨物料平衡表
	入料
	出料

	名称
	数量（t/d）
	名称
	数量（t/d）

	亚麻籽
	28
	筛分粉尘
	0.0006

	菜籽
	6
	筛分石子
	0.2

	花生仁
	6
	蒸发水分
	0.2557

	
	
	毛油
	16.2

	
	
	饼粕
	23.3437

	总计
	40
	总计
	40


表 2-6  半精炼植物油生产物料平衡表
	入料
	出料

	名称
	数量（t/d）
	名称
	数量（t/d）

	毛油
	2
	半精炼植物油
	1.8864

	水
	0.099
	皂脚
	0.2

	NaOH
	0.01
	废活性炭
	0.018
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		活性炭
	0.017
	水蒸气
	0.0208

	
	
	蜡质
	0.0008

	总计
	2.126
	总计
	2.126
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图 2-1       毛油压榨物料平衡图（t/d）

NaOH 0.01
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[image: ]
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0.0208                        
蜡
 
0.0008
)0. 1%）          [image: ]                  [image: ]                     [image: ]            [image: ]01 (含)% (水)） (率)
（含水率 40%）   活性炭 0.018
图 2-2    半精炼植物油生产物料平衡图（t/d）


（4）水平衡
项目水平衡见图 2-3。
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图 2-3    水平衡图（t/d）
4 、公用工程
（1）给排水：本项目生活、生产用水来自市政供水。生活污水依托高培产
业园内现有三级化粪池处理后，排入市政管网，最终进入老城西区污水处理厂。
（2）电气：厂区用电从市政电网接入，厂区内不设置备用发电机。
（3）通风系统：现状厂房主要采用自然通风的方式。
5 、人员编制及工作制
本项目共配备员工 12 人，均不在厂区内食宿。采用三班工作制，每班 8 小
时，年工作 300 天。
6 、依托关系说明
项目所用厂房为高培产业园 2 号楼第 1 层 B 区及 C 区部分空厂房，厂房地面
均铺有环氧地坪，依托高培产业园现有厂房进行生产植物油可行。
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	7 、项目平面布置
本项目租用高培产业园现有厂房2500m2，生产车间北侧由东至西划分为饼暂
存区和压榨区（含原料堆放），车间南侧由东至西为油罐区、精炼区，物料由厂
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	房东侧运入，成品由厂房西侧通过输油管运至油罐车，具体平面布置见附图6。

	工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节
	[image: ][image: ][image: ] (
热榨
) (
炒
) (
压榨
)[image: ][image: ][image: ][image: ] (
一
 
饼粕
)[image: ][image: ][image: ][image: ]项目生产植物油采用压榨工艺制油，主要成品为毛油，小部分油品根据订单 需求进行初步精炼。本项目 3 种产品采用同一条生产线生产，主要工艺流程和主
要产污节点如下。
1 、植物油压榨工艺及产污环节

冷榨
[image: ]

[image: ]毛油

	原料筛分


	
	


 (
粉尘
 
噪声
 
固废
)废气 水蒸气     噪声
噪声


图 2-4  压榨生产工艺流程及产污环节图
工艺流程说明：
（1）筛分：项目筛分环节为风选筛分，利用物料与杂质之间悬浮速度的差 别，去除比原料轻的杂质和比原料重的小石块，以保证出油率和油品质量，该过
程产生少量粉尘、噪声和固废。
（2）毛油压榨：项目采用物理压榨的方式，原料进入榨膛后在榨杆螺旋式 推进下，向前运动，原料颗粒之间互相摩擦，随着榨膛空间越来越小，原料受到 的压力压力超过临界值后，破坏了原料细胞的稳定性，脂肪酸分子从细胞中析出， 沿着机器的渗孔流出。绝大部分油脂在压榨过程析出，原料的剩余部分就是饼粕 可做肥料外售。此过程会产生噪声。根据市场需求，有时将采用热榨工艺，即为 榨油前对原料进行炒制，本项目炒籽机为电加热炒籽机，原料炒制过程中产生少
量焙炒废气和噪声。
2 、植物油初步精炼工艺及产污环节
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	本项目植物油精炼环节不涉及脱色，不使用白土，故无脱臭工序，工艺流程
及产污环节如下：
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	进入设备自

	
	



	毛油
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	噪声、固废        噪声、固废      噪声、固废
图 2-5    精炼工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：
（1）毛油初步精炼：主要采用水化脱胶和碱练脱酸工艺经行初步精炼。水 化脱胶工艺利用磷脂等类脂物分子中含有的亲水基，毛油用泵抽入炼油锅后将一 定数量的热水加到油脂中，其中的胶体杂质吸水膨胀并凝聚，静置分离上层清油 与沉淀物，上层清油进行下一步精练。碱练脱酸即为向水化脱胶后的上层清油中 加入一定量的 NaOH ，中和油脂中的游离脂肪酸，使其与氢氧化钠反应生成的不 易溶解的脂肪酸钠，同时沉淀物还能吸附部分色素、粘液和蛋白质等，并一起从 油中分离出来，精炼过程中产生的沉淀物统称为皂脚，作为化工原料外售。精炼
过程中产生噪声、废水和固废。
（2）真空脱水：不同的液体有着不同的饱和蒸气压，在相同的温度下，油 的饱和蒸气压比水要低得多。因此，通过抽真空将油液液面的压力降低到水的饱 和蒸气压以下时，则油液中的水将发生剧烈的气化，并以蒸汽的形式从油中溢出。 碱练脱酸后的清油进入真空脱水锅中，真空锅采用电加热，通过加热装置中的循 环水，给在真空条件下的油供热，油中的空气和水分随之被蒸发脱去，油液中的 水分在真空室内气化并被真空泵抽出进入设备自带循环水池，除水后的油液从底 部排出。必要时可添加适量活性炭，通过吸附作用去除亚麻籽油的苦味，该过程
产生噪声和固废。
（3）冬化脱蜡：为提高食用油的冷藏稳定性和透明度，防止冷藏时出现少 量固体脂肪呈絮状沉淀析出的现象，对油品进行冬化脱蜡处理。将油打入结晶罐 中缓慢搅拌，控制冷却速度，冷却至 4-6℃左右，约 24 小时，使固体脂肪生成较
大结晶，分离析出，通过板框过滤机过滤得到成品油。此过程会产生固废、噪声。
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	与项目有关的原有环境污染问题
	


本项目租用海口保税区高培产业园现有厂房进行建设， 目前已完成设备基槽 的开挖，未进行设备的安装工作。设备基槽开挖产生的废砖块、废土，已运至附 近工地回填，根据现场勘察，无施工期遗留问题，无与项目有关的原有环境污染 问题。高培产业园厂房内共有三家单位，由南至北分别为高培乳业、本项目、斑 斓加工厂，本项目租用的厂房位于一层，后续设备安装时，排气筒将通过西侧墙
体延伸至屋顶排放，无管道占用问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	





















区域
环境
质量
现状
	1 、环境空气质量
（1）常规污染物
根据《2021 年海南省生态环境状况公报》，2021 年，全省环境空气质量 总体优良，优良天数比例为 99.4%。其中优级天数比例为 83.1% ，良级天数比 例为 16.3% ，轻度污染天数比例为 0.6% ，无中度及以上污染天数。其中澄迈 县 2021 年主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、细颗粒物（PM2.5）、 可吸入颗粒物（PM10 ）年平均浓度分别为 5 、8 、14 、26 微克/立方米，臭氧 （O3 ）浓度为 114 微克/立方米，一氧化碳（CO）浓度为 0.7 毫克/立方米。 SO2、NO2 、CO 、PM10 、PM2.5 五项指标均符合国家一级标准，O3 达到国家二
级标准。澄迈县环境空气质量判定情况见下表 3- 1。
表 3-1 环境空气质量汇总表
	污染物
	现状浓度
	标准值
	占标率
	达标情况

	SO2   (μg/m3）
	5（年平均）
	60（年平均）
	8.33%
	达标

	NO2   (μg/m3）
	8（年平均）
	40（年平均）
	20%
	达标

	PM10   (μg/m3）
	26（年平均）
	70（年平均）
	37. 14%
	达标

	PM2.5  (μg/m3）
	14（年平均）
	35（年平均）
	40%
	达标

	CO（mg/m3）
	0.7（日平均浓度第 95 百分位）
	4（24 小时均值）
	17.5%
	达标

	O3   (μg/m3）
	114（日最大 8 小时均值第 90 百 分位数）
	160（日最大 8 小 时平均）
	71.25%
	达标


综上，项目所在区域SO2 、NO2 、CO 、PM10 、O3 、PM2.5等六项指标达到 《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及修改单中二级标准，项目所在区域
为达标区。
2 、声环境质量现状
本项目周边 50m 范围内没有敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编
制技术指南（污染影响类）》（试行），不进行声环境质量现状监测。
3 、地表水环境质量现状
本项目位于老城经济开发区海口综合保税区内，本项目东南侧350m有孟 
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	乐水库，该水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，
2023年2月3~4日海南中科环境检测有限公司对孟乐水库现状水质进行了监
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	测，具体监测数据如下表3-2。
表3-2  孟乐水库水质监测数据
	
监测项目
	孟乐水库
	《地表水环境质
量标准》
（GB3838-2002） IV 类标准限值

	
	
2023.2.3
	达标情况
	
2023.2.4
	达标情况
	

	pH
	7.5
	达标
	7.3
	达标
	6~9

	溶解氧
	7.8
	达标
	7.6
	达标
	≥3

	化学需氧量
	11
	达标
	10
	达标
	≤30

	五日生化需氧量
	2.4
	达标
	2.5
	达标
	≤6

	氨氮
	0.120
	达标
	0.106
	达标
	≤1.5

	总磷
	0. 11
	未达标
	0.10
	达标
	≤0. 1

	总氮
	0.88
	达标
	0.89
	达标
	≤1.5


根据上表可知，地表水监测数据中除总磷超标之外，其余监测因子均符 合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准限值要求，根据调查，孟 乐水库为灌溉用水库，水库周边分布有养殖场（养牛、养鸭）等，总磷超标
主要原因是受周边养殖场废水污染影响。

	



环境
保护
目标
	本项目位于老城经济开发区海口综合保税区内，租用高培产业园现有厂 房。本项目厂界500m范围内大气环境保护目标为项目西南方向365m处散户。
根据现场调查，本项目周边500m范围内涉及的环境保护目标见下表所示。
表 3-2  主要环境保护目标
	环境
要素
	名称
	保护对象
	环境保护标准
	相对厂 址方位
	相对厂界 距离/m

	大气环境
	散户
	居民
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012） 及修改单中二级标准
	西南
	365
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污染
物排
放控
制标
准
	1 、水污染物
本项目运营期废水排入市政污水管网，最终汇入到老城水处理厂（西区） 进行处理。根据《海南省生态环境保护厅关于老城污水处理厂（西区）污水 入网标准有关问题的复函》（琼环函[2016]541 号），企业排入老城污水处理 厂（西区）污水管网的废水执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 4  中的三级标准，该标准中未明确的总磷、总氮、氨氮浓度执行老城污水处理
厂（西区）的接管标准（澄府办〔2016〕139 号）。执行标准见下表。
表 3-3  本项目污水排放标准

	
	
	污染因子
	标准值（mg/L）
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