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计算机应用基础填空题大全(一)

(总分100分，考试时长90分钟)

	题号
	
	总分
	阅卷人

	分值
	100
	100
	

	得分
	
	
	


■  主观题用黑色字迹的签字笔作答(切勿使用其它颜色的签字笔)。
■  不要将答卷纸或答题卡折叠、弄破，严禁在答卷纸或答题卡的条形码上做任何涂写和标记。
■  考试结束前要离开考场的考生须先按答题卡、试卷、草稿纸从上到下的顺序平放在桌面上，再举 手提出离场。
一 、填 空 题 (每小题2 . 5 分 ， 共 1 0 0 分 )
1、人类的三大科学思维分别是理论思维、实验思维和          
【答案】计算思维
2、微处理器芯片，即CPU 有多种性能指标，其中最主要的是字长，字长是指CPU 能够同 时处理的          
【答案】二进制位数
3、世界上第一台电子数字计算机研制成的时间是          年。
【答案】1946
4、十进制数110.125 转换为十六进制数是    H。
【答案】或
5、无论哪种制数，处于不同位置的数码所代表的值不同，与它所在位置的          值 有关。
【答案】权重
6、一个字节等于8(   ), bit 是二进制英文的缩写，四个字节就是4×8=32比特。   字 节(   )是计算机信息技术用于计量存储容量的一种计量单位，通常情况下一字节等于  有八位，也表示一些计算机编程语言中的数据类型和语言字符。二进制数系统中，每个  0或1就是一个位(   ),位是数据存储的最小单位。其中8bit  就称为一个字节
(   )。计算机中的CPU 位数指的是CPU一次能处理的最大位数。例如32位计算机的 CPU 一次最多能处理32位数据。
[image: ]【答案】位，比特|Byte|bit|Byte



7、组装微机前，先触摸大块的金属物，是为了防  止        对电子器件造成损坏。
【答案】静电
8、记录真实声音的二进制音频文件格式是         文件。
	【答案】WAV
9、             是指CPU的时钟频率，也可以说是CPU的工作频率，基本单位是赫兹。
【答案】主频
10、在添加新硬件时，如果该硬件符合         的规范，那么操作系统在启动的过程中
将能找到该硬件并将在屏幕上显示          的提示信息。
	
【答案】即插即用，“发现新硬件” 
1、 通过控制面板可以打开         对话框，调整鼠标的双击速度。
	
【答案】鼠标属性
2、 即插即用技术不仅需要设备的支持，也需要          系统的支持。
	
【答案】操作
13、RAM 的主要性能指标有两个；存储容量和          
【答案】存取速度
14、计算机网络的资源共享功能包括硬件共享、软件共享和         共享。
	
【答案】数据
15、要查找所有第一个字母为A 且扩展名为way 的文件，应输入        
【答案】A*。wav
16、构成存储器的最小单位是        ,存储容量一般以        为单位。
【答案】二进制位(bit), 字 节(Byte)
17、在循环队列中，队列长度为 n,  存储位置从0到， n-1  编号，以 rear   指示实际的 队尾元素，现要在此队列中插入一个新元素，新元素的位置是( )。
【答案】rear=(rear+1)%n
8 、Windows 的整个屏幕画面所包含的区域称          
【答  案】桌面
19、Windows 的文件名中用“*”代表任意        个字符，用“?”代表任意          个字符。
【答案】多，某-
20、显示器的分辨率指的是水平分辨率和        的 乘积。


	【 答 案 】垂直分辨率
21、没有配置任何软件的计算机称为         
【 答 案】裸机
22、当两个栈共享一存储区时，栈利用一维数组stack(1,,1)表示，两栈顶指针为
op[1]与top[2],则当栈1空时，tcp[1]为(1),栈2空时，top[2]为(2),栈满时 为(3)。
【 答 案 】0;n+1;top[1]+l=top[2]                            
【 解 析 】共享栈的栈底在共享存储区的两端，当栈满时栈顶相邻。  
23、进程随着  _   执行的结束而消亡。
【 答 案 】程序
24、声卡上的音乐合成器有两种， 一种是(    )合成器，另一种是波表合成器。
【 答 案 】调频
25、计算机软件指的是计算机中运行的各种程序、相关数据及(        )。
【 答 案 】文档
26、要在Windows中修改日期或时间，则应双击"  "中的"日期/时间"图标。
【 答 案 】控制面板
27、在PowerPoint2010中，  视图模式下，不允许设置自定义动画
【 答 案 】幻灯片浏览
28、在word水平滚动条最左边的视图按钮依次是：       、                 和

【 答 案 】普通视图，Web版式视图，页面视图，大纲视图
29、文档的默认扩展名为        。
【 答 案】.doc或doc
30、Excel 2000常用运算符有引用运算、       、字符连接和关系运算等4类。
【 答 案】算术运算
31、在Excel中，图表和数据表放在一个工作薄的不同工作表中，这种方法称为：
	
33、提供不可靠传输的传输层协议是  .注意：使用英文大写字母答题
【 答 案 】UDP
34、IP是TCP/IP参考模型中        _层的协议。
	【 答 案 】网际
35、使用       命令可显示网卡的物理地址、主机的IP地址、子网掩码以及默认网 关等信息。
【 答 案 】IPCONFIG
36、从数据传输方式来说，总线可以分成并行总线和     总 线 。
【 答 案 】串行
37、设单链表的结点结构为(data,next),next为指针域，已知指针px指向单链表
中data为x的结点，   指针py指向data为y的新结点，若将结点y插入结点x之 后，则需要执行以下语句：(1);(2);。
【 答案】py->next=px->next;px->next=py
38、面向_程序设计以  作为程序的主体。
【 答 案 】对象
39、根据线性表的链式存储结构中每一个结点包含的指针个数，将线性链表分成(1)和 (2);而又根据指针的连接方式，链表又可分成(3)和(4)。
【 答 案 】单链表；双链表；(动态)链表；静态链表                                 【 解 析 】线性表的链式存储结构根据每个结点包含的指针个数分为单链表和双链表，单
链表只包含一个指针，指向后续元素，双链表包括两个指针，指向前一个元素和后续元 素。根据指针的连接方式，链表可分为动态链表和静态链表。静态链表的指针指向下一 个元素的编号，动态链表的指针指向下一个元素的物理位置。  
40、对于给定的n个元素，可以构造出的逻辑结构有(1),(2),(3),(4)_ 四种。
	【 答 案 】集合线性结构树形结构图状结构或网状结构




	
【 答 案 】独立式图表
32、         协议是一个专门为WWW服务器和WWW浏览器之间交换数据而设计的网络协 议。
	【 答 案 】超文本传输~HTTP
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计算机应用基础填空题大全(二)
总分100分，考试时长90分钟)

	题号
	
	总分
	阅卷人

	分值
	100
	100
	

	得分
	
	
	


■  主观题用黑色字迹的签字笔作答(切勿使用其它颜色的签字笔)。
■  不要将答卷纸或答题卡折叠、弄破，严禁在答卷纸或答题卡的条形码上做任何涂写和标记。
■  考试结束前要离开考场的考生须先按答题卡、试卷、草稿纸从上到下的顺序平放在桌面上，再举 手提出离场。
一、填空题 (每小题2.5 分，共100分)
1、字符"B"的 ACSII 码值为42H,  则可推出字符"K"的 ACSII 码值为           H。
【答案】4B
2、对于西文字符常用的编码方式是      
【答案】ASCII 码
3、十六进制数3D8 用十进制数表示为()。
【答案】984
4、计算机所能辨认的最小信息单位是     
【答案】位或二进制位
5、汉字”大"字的国标码为3473H,    则它的机器内码是          H。
【答案】B4F3
6、           是一种能自动超频的技术，当它开启后， CPU 会根据当前的任务自动调整 CPU 主频，从而使得重任务是发挥最大的性能，轻任务时发挥最大的节能优势。
【答案】睿频
7、     程序是将计算机高级语言源程序翻译成目标程序的系统软件。
【答案】编译
8、在衡量显示设备能表示像素个数的性能指标是           ,目前微型计算机可以配置不 同的显示系统，在 CGA、EGA 和 VGA 标准中，显示性能最好的一种是          
	【答案】显示分辨率，VGA
9、剪贴板是       中的一个区域。(请在 “内存/外存” 中选)



【答案】内存
10 、Windows  错P 桌面上的()图标不能删除。
 (
【答案
】回收站
)
11、要安装或卸除某个中文输入法，应先启动          ,再使用其中        的功能。
 (
【答案
】控制面板，区域选项
)
12、 智能手机也要安装           系统，例如，苹果公司的iOS。
	
【答案】操作
13、 所谓       是指逻辑上具有完整意义的信息资源(程序和数据)的集合。
 (
【答案】
文件
)
14、 屏幕水平方向上显示的点数乘垂直方向上显示的点数表示显示器的清晰程度，该指 标称为           _。
【答案】分辨率
5、 在总线的主要技术指标中，           是指总线能够同时传送的二进制数据的位数。
【答案】带宽
16、Word 可以让用户根据自己的习惯建 立       库，在输入英文单词时会自动修复单 词的        错误。
 (
【答案】
自动更正，拼写
)
17、WORD 文字处理，按     键可以把插入点移到文档尾部。
 (
【答案
】
Ctrl+End
)
18、在 Excel  中，单元格E5 中有公式“=SUM(C5:D5)*Sheet3!B5”,     在公式中
“Sheet3!B5”表示           
 (
【答案】
 
工作表
Sheet
3
 
中的
B5
单元格
)
9 、Word   中，当鼠标指针位于选定栏，         击左键，则选定一段.
 (
【答案】
双
)
20、演示文稿的基本组成单元是      
【答案】幻灯片
21、在 Word 文档中插入页码，则单击“        ”菜单中的“        ”命令设置。
 (
【答案】插入，页码
)
22、 在 Excel  中，为了区别”数字”与”数字字符串”,在输入的”数字字符串”前应加 上      符号以区别”数字”。


	[image: ][image: ][image: ][image: ]
【答案】 ’
23、 以分组交换网为中心的计算机网络称为第         代计算机网络。
【答案】二
24、网络操作系统是对计算机网络进行有效管理的操作系统，它能有效地管理计算机网  络，并为网络用户提供相互通讯、        共享、系统安全等方便灵活的网络使用环境。
【答案】资源
25、接收到的电子邮件的主题字前带有回形针标记，表示该邮件带有          
【答案】附件
26、 目前的网络传输介质中，          主要用于长距离的数据传输和网络的主干线。
【答案】光纤
27、 目前局域网内主要采用          连接计算机，它通常有多个端口，为接入的任意两 个节点提供独享的数据传输，并将收到的数据向指定的端口进行转发。
【答案】交换机
28、通常人们把计算机信息系统的非法入侵者称为     
	
【答案】黑客
29、黑客一般使用Telnet 、FTP 等软件向目标主机申请_,如果目标主机有应答就说明它 开放了这些端口的          
	
【答案】服务
30、设输入序列为 ABCD  借助一个栈不可以得到的输出序列是(1)。
	【答案】 (D,A,B.C)
31、下列给定程序中，函数 fun 的功能是：把形参 a 所指数组中的偶数按原顺序依次 存放到 a[0] 、a[1] 、a[2],,    中 ， 把奇数从数组中删除，偶数的个数通过函数值返
回。  例如，若 a 所指数组中的数据最初排列为：9、1、4、2、3、6、5、8、7,删除 奇数后，a 所指数组中的数  据为：4、2、6、8,返回值为4。   请在程序的下划线处 填入正确的内容并将下划线删除，使程序得出正确的结果。   注意：不得增行或删行， 也不得更改程序的结构!  试题程序如下：。
【答案】①a[i]%2 ②a[j] ③  j                                                【解析】填空1: if   语句条件表达式，判断数组元素是否为偶数，对2 求余，结果为  
	[image: ][image: ][image: ][image: ]33、线性表 L=(al,a2….,an)            用数组表示，假定删除表中任一元素的概率相同，则
删除一个元素平均需要移动元素的个数是(  )。
【答案】(n-1)/ 2	 【解析】删除第一个元素需要移动n-1 次，以此类推，删除最后一个元素需要移动0 次。平均次数为(n-1)*n/n/2=(n-1)/2 。
34、由一棵二叉树的(1)和(2)可唯一确定这棵二叉树。
【答案】后序序列；中序序列
35、在有 n 个选手参加的单循环赛中，总共将进行     (1)    场比赛。
【答案】n(n-1)/2
36、学生表“入学成绩”字段的有效性规则定义为：“>=0 And<=750”,     该规则对应的
[image: ]逻辑表达式是
 (
【答案】入学成绩>=0 
And
入学成绩<=750
)
37、如果在创建表时建立”姓名"字段，其数据类型应选取          
	
【答案】字符型
38、二维表中垂直方向的每一列称为一个        在文件中对应一个字段.
【答案】属性
39、Access 2010的数据表中哪4个常见的数据类型的宽度是固定的         。
【答案】 日期/时间~货币~自动编号~是/否~日期/时间型~货币型~自动编号型~是/否型^ 是否~是否型)(任写一种
40、在 Access 中，如果要在某个字段中存放图像，则该字段类型应该为       。
	
	【答案】OLE对象




	0,则为偶数；结果为1,则为奇数。填空2:将为偶数的数组元素按原顺序保存至数组 a  中，对应的保存下标为j。    填空3:最后按要求将偶数个数通过return语句返回  给main 函数。 
32、对于前序遍历与中序遍历结果相同的二叉树为(1);。
【答案】所有结点只有右子树的二叉树；只有根结点的二叉树
	








计算机应用基础填空题大全(三)
总分100分，考试时长90分钟)

	题号
	
	总分
	阅卷人

	分值
	100
	100
	

	得分
	
	
	


■  主观题用黑色字迹的签字笔作答(切勿使用其它颜色的签字笔)。
■  不要将答卷纸或答题卡折叠、弄破，严禁在答卷纸或答题卡的条形码上做任何涂写和标记。
■  考试结束前要离开考场的考生须先按答题卡、试卷、草稿纸从上到下的顺序平放在桌面上，再举 手提出离场。
一 、填 空 题 (每小题2 . 5 分 ， 共 1 0 0 分 )
1、为了在计算机内部能够区分是汉字编码还是ASCII 码,将国标码每个字节
	 H。
【答案】80
2、1GB=         KB。
【答案】1024*1024
3、在音频数字化时将取得的幅度值以二进制存储的过程叫做         
【答案】量化
4、未来计算机将朝着微型化、巨型化、          和智能化方向发展。
 (
【答
案】网络化
)
5、将八进制数450转换成十进制数是         D。
 (
【答案】
37
)
6、在表示存储容量时， 1GB 表示2的        次方，或是                MB。
 (
【答案】
30,1024
)
7、用补码表示时，8位二进制整数的取值范围(用十进制表示)是()。
【答案】-128*+127
8、用户使用设备前，需要安装该设备的          程序。
 (
【答案】
驱动
)
9、微型计算机中最大最重要的一块集成电路板称为     



 (
【答案】
主板
   
或    母
 
板
   
或
   
系统板
)
10、Windows 支持的文件系统有exFAT、FAT32 和          
 (
【答案】
NTFS
)
11、从能否连接多个设备角度出发， I/0   接口可分为(   ) 接 口 与 (   )接口。
 (
【答
案】独占式；总线式
)
12、按 ALT+F4 键可以关闭窗口或退出应用程序；如果某个应用程序不再响应用户的操 作，可以同时按        _三个键。
 (
【答案】
CTRL ALT DEL
)
13、当你要删除某一应用程序时，可以使用       工具。如果采用直接删文件夹的方 法，很可能造成系统           错误。
 (
【答案
】“添加/删除程序”,设置
)
4、 把线程作为CPU 的分配单位的好处是；充分共享          ;减少内存开销；提高并 发性；加快切换速度。
【答案】资源
15、一个程序被加载到内存，系统就创建了一个         
【答案】进程
16、WINDOWS 的“回收站”是     中的一块区域。
【答案】硬盘
17、文件属性包括：只读、 __和隐藏。
【答案】存档
8、 复制当前窗口内容用Alt+                。注：答案为英文，须全部大写；多个单词间， 不需空格.如：AAA      BBB  应写为： AAABBB
 (
【答案】
PRINTSCREEN
)
19、在 word 中，在默认情况下，该插入表格框为            行     列，拖动鼠标可改 变插入表格的行数和列数，行列数最多可达屏幕显示的最大数。
 (
【答案】
4,5
)
20、每段首行首字距页左边界的距离称为 左缩进，而从第二行开始，相对于第一行左 侧的的偏移量称为        _ 。(无量字)
 (
【答案】
首行缩进
)
21、Exce12016中提供了  ()和()两种筛选命令。
 (
【答案】
筛选|、高级筛选
)



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/847036155016006034
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