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马铃薯生产全程机械化技术规程


1  范围
本标准规定了马铃薯生产全程机械化作业的术语和定义、技术路线及全程机械化作业要求。 本标准适用于新疆马铃薯种植区。
2  规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 13735                            聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
GB/T  19812.1                    塑料节水灌溉器材单翼迷宫式滴灌带
DB65/T 2493                      农业机械田间作业系列标准耕地作业
DB65/T 2496                     农业机械田间作业系列标准铺膜播种作业
DB65/T 2497                     农业机械田间作业系列标准中耕作业
DB65/T 3547                     马铃薯收获机械操作规程
3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
马铃薯全程机械化 full mechanization of potatoes
在马铃薯种植各个环节中运用先进的农机装备和配套技术，进行机械化作业的过程。
4  作业前准备
4.1  地块选择
4.1.1      地况：矩形，平坦，面积≥20 hm²。
4.1.2      前茬作物：麦类或豆类；2年～3年内不重茬。
4.1.3      排灌方便：有浇灌渠道和水源。
4.2 种薯选择
4.2.1      选择脱毒种薯。
4.2.2  抗病毒、商品性好。
4.2.3      市场需要的专用品种。
4.2.4      不可选用老龄薯、畸形薯、病薯。
1
4.3 种薯处理
4.3.1      播前催芽晒种3 d~10  d。
4.3.2      切种每块重约40 g～50 g, 薯块大小均匀一致。
4.3.3      种薯有1个～2个正常芽眼。
4.3.4      切薯工具用15%高锰酸钾或70%酒精消毒。
5  全程机械化技术路线及作业要求
5.1  技术路线
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灭茬→残膜清理→底肥撒施→耕地→除草剂喷施→整地→播种→中耕→田管→打秧→收获
5.2 灭茬作业
5.2.1 作业对象或条件
前茬作物已收获，茎秆高度超过15 cm次年进行马铃薯种植的地块。
5.2.2农业技术要求
5.2.2.1 适时灭茬：应在秋季作物收获后及时进行。
5.2.2.2  留茬高度：≤10 cm。
5.2.2.3 粉碎长度：≤10 cm。
5.2.2.4 灭茬率：≥90%。
5.2.3 作业前准备
5.2.3.1 地块准备
清理地表的石块、树根及其它障碍物；回收地块中的滴灌管、残膜；平整地块中的土埂等。
5.2.3.2 机组准备
5.2.3.2.1        机组选配：选择性能先进适用的大中型作业机组。
5.2.3.2.2       作业机械类型选择：采用秸秆还田机械。
5.2.3.2.3       机务准备：按照《使用说明书》要求对作业机组进行全面检查、调整和保养，保证机具在 安全的前提下正常工作。
5.2.3.2.4      人员要求：驾驶人员应持有合法有效的证件。
5.2.3.2.5       安全、警示标志：机组安全防护装置完好，警示标志明显。
5.2.3.3      检查和调整
5.2.3.3.1    液压悬挂机构调整：通过提升拉杆和上拉杆的长度使机具左右、前后达到水平。
5.3.3.3.2    留茬高度：按照留茬高度要求对机具进行初调，然后试作业15 m～20 m; 再根据试作业的 情况，调整至要求状态。
5.2.4 作业程序或方法
5.2.4.1      作业路线：梭形作业法或离心作业法。
5.2.4.2       作业速度：根据前茬的高度、密度合理选择。
5.2.4.3      试运转：起步前将机具升到离地面15 cm～20cm, 慢速运转1 min～2 min。
5.2.4.4      起步操作：操纵液压装置，缓慢放下农具，按照留茬高度的要求调整好灭茬机。
5.2.4.5      机组掉头、转弯或倒退，须在农具提升后减速进行。
5.2.4.6      作业注意事项：顺风尘土遮挡视线的情况下停止作业；随时注意观察作业质量。
5.2.5     作业质量检测验收应按照 DB65/T 2493 规定的要求进行。
5.3 残膜清理作业
2
5.3.1 作业对象或条件
地表或耕层中存有残膜的地块。
5.3.2 农业技术要求
5.3.2.1       适时清理：根据地表情况在秋季灭茬作业后或春季整地作业后进行。
5.3.2.2      作业次数：秋季灭茬作业后和春季整地作业后进行残膜清理作业各1次。
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5.3.2.3  残膜拾净率：≥70%。
5.3.3  田间准备
灭茬后根据对清膜作业的影响程度处理田间的秸秆。
5.3.4  机组准备
5.3.4.1       机组选配：选择性能先进适用的中大型作业机组。
5.3.4.2       机务准备：按照要求对作业机组进行全面检查、调整和保养，保证机具在安全的前提下正常
工作。
5.3.4.3       人员要求：驾驶人员应持有合法有效的证件。
5.3.4.4       安全、警示标志：机组安全防护装置完好，警示标志明显。
5.3.5 作业程序或方法
5.3.5.1      作业方法：梭形行走法。
5.3.5.2       作业速度：3 km/h～4 km/h,  匀速直线行驶。
5.3.5.3       作业起步：缓慢放下农具，平稳接合动力。动力驱动型机械应在空负荷试运转后开始作业。
5.3.5.4       机组掉头、转弯或倒退，须在农具提升后减速进行。
5.3.5.5       注意事项：作业时要及时卸掉残膜残茬，防止机具堵塞；机组在作业状态中严禁倒退；残膜 残茬及时运出地块处理。
5.3.6  检查和调整
5.3.6.1       液压悬挂机构：通过调整提升拉杆和上拉杆长度使机具达到合适的工作状态。
5.3.6.2       作业深度调整：通过调整机具的限深装置使其达到设定的作业深度。
5.3.7   作业质量检测验收应按照 DB65/T 2493规定的要求进行。
5.4 底肥撒施
5.4.1 作业对象和条件
已完成灭茬作业，次年需种植马铃薯的地块。
5.4.2 农业技术要求
5.4.2.1       适时作业：秋季灭茬或清膜作业结束后及时进行。
5.4.2.2       撒施底肥须满足马铃薯全程生长需要。
5.4.2.3       撒施均匀：将比重不同的底肥均匀撒施到地表，并且不重不漏。
5.4.3       机组选择：根据拖拉机的类型选择使用悬挂式或牵引式撒肥机。
5.4.4   田间准备：查看好地界，确定初次撒肥的位置和行走路线。
5.4.5  作业程序和方法
5.4.5.1       作业方法：梭型作业法。
5.4.5.2       作业速度：≤5 km/h;  保持匀速行驶。
5.4.6  检查和调整
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5.4.6.1       作业前，应掺兑均匀要撒施的底肥，并对撒肥量进行检查和调整。
5.4.6.2       第一行程作业检查：查看底肥撒施的均匀度，根据已消耗的肥料和作业面积，判定撒肥量。
5.4.6.3       用目测法查看是否有漏撒现象。
5.5  耕地作业
5.5.1 作业条件或对象
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