.
危险化学品安全周知卡

危险类别	化学品标识	危险性标志
易燃
二乙苯馏分
有毒
（主要成分：二乙苯）


危险性理化数据

熔点： -42℃ 沸点：183.7℃
相对密度(水=1)：0.86 闪点： 56℃


接触后表现
蒸气或雾对眼、粘膜和上呼吸道有刺激性。对皮肤有刺激性。动物实验观察到急性中毒有麻醉作用和神经-肌肉兴奋性增强。


危险特性

易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。
有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

急性毒性：LD	：1200 mg/kg(大鼠经口)
50
LC	：无资料
50







个体防护措施






现场急救措施

【皮肤接触】： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
【眼睛接触】： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
【吸入】： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
【食入】：饮足量温水，催吐。就医。












专业资料
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 (
泄漏处理及防火防爆措施
人员至安全区，严格限制出入。切断火源。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。泄漏物用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或
运至废物处理场所处置。
【灭火方法】：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化
碳、干粉、砂土。
)














 (
最高容许浓度
MAC
（
mg/m
3
）
:10
（前苏联）
) (
当地应急救援单位名称
吉林经济技术开发区消防中心
吉林市职业病防治院
) (
当地应急救援单位电话
吉林经济技术开发区消防中心：
119
吉林市职业病防治院：
120
)








危险化学品安全周知卡



专业资料

.


危险类别	化学品标识	危险性标志
易燃	乙苯
Ethylbenzene
有毒	C H
8 10
CAS No.：100-41-4

危险性理化数据

无色液体，有芳香气味。
熔点(℃)：-94.9 爆炸上限%(V/V)：6.7 沸点(℃)：136.2 爆炸下限%(V/V)：1.0 相对密度(水=1)：0.87
闪点(℃)：15



接触后表现
本品对皮肤、粘膜有较强刺激性，高浓度 有麻醉作用。急性中毒：轻度中毒有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态蹒跚、轻度意识 障碍及眼和上呼吸道刺激症状。重者发生 昏迷、抽搐、血压下降及呼吸循环衰竭。 可有肝损害。直接吸入本品液体可致化学 性肺炎和肺水肿。慢性影响：眼及上呼吸 道刺激症状、神经衰弱综合征。皮肤出现 粘糙、皲裂、脱皮。


危险特性
易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物， 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。



个体防护措施






现场急救措施

【皮肤接触】： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
【眼睛接触】： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
【吸入】： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
【食入】：饮足量温水，催吐。就医。

















专业资料
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 (
泄漏处理及防火防爆措施
迅速撤离至安全区并隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。
尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。 也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用 泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
【灭火方法】：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
)














 (
最高容许浓度
MAC（mg/m
3
）:50
) (
当地应急救援单位名称
吉林经济技术开发区消防中心
吉林市职业病防治院
) (
当地应急救援单位电话
吉林经济技术开发区消防中心：119
吉林市职业病防治院： 120
)









危险化学品安全周知卡

专业资料

.


危险类别	化学品标识	危险性标志
易燃	溶剂油
Solvent oil
有毒
CAS No.：8030-30-6

危险性理化数据

无色液体，有芳香气味。
熔点（℃）：-35	爆炸上限%(V/V)：8 沸点(℃)：140	爆炸下限%(V/V)：1.2 相对密度(水=1)：0.75
闪点(℃)：	33



接触后表现

急性中毒：轻者有头痛、头晕、恶心、呕吐、轻度兴奋、步态蹒跚等酒醉状态；严重者发生昏迷、抽搐、血压下降，以致呼吸和循环衰竭而亡。
慢性中毒：主要表现有神经衰弱综合征；造血系统改变：白细胞、血小板 减少，重者出现再生障碍性贫血；少数病例在慢性中毒后可发生白血病（ 以急性粒细胞性为多见） 。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。


危险特性
其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈 反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到 相当远的地方，遇火源会着火回燃。





个体防护措施






现场急救措施

【皮肤接触】： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
【眼睛接触】： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
【吸入】： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
【食入】：饮足量温水，催吐。就医。

















专业资料
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 (
泄漏处理及防火防爆措施
迅速撤离至安全区并隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。
尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。 也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用 泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
【灭火方法】：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
)














 (
最高容许浓度
MAC（mg/m
3
）: 
40
) (
当地应急救援单位名称
吉林经济技术开发区消防中心
吉林市职业病防治院
) (
当地应急救援单位电话
吉林经济技术开发区消防中心：119
吉林市职业病防治院： 120
)









危险化学品安全周知卡

专业资料

.


危险类别	化学品标识	危险性标志
易燃	苯乙烯焦油
有毒	（主要成分：苯乙烯）



危险性理化数据

无色透明油状液体。
熔点(℃)：-30.6 爆炸上限%(V/V)：6.1 沸点(℃)：146   爆炸下限%(V/V)：1.1 相对密度(水=1)：0.91
闪点(℃)：34.4



接触后表现

对眼和上呼吸道粘膜有刺激和麻醉作用。急性 中毒：高浓度时，立即引起眼及上呼吸道粘膜的 刺激，出现眼痛、流泪、流涕、喷嚏、咽痛、咳 嗽等，继之头痛、头晕、恶心、呕吐、全身乏力 等；严重者可有眩晕、步态蹒跚。眼部受苯乙烯 液体污染时，可致灼伤。慢性影响：常见神经衰 弱综合征，有头痛、乏力、恶心、食欲减退、腹 胀、忧郁、健忘、指颤等。对呼吸道有刺激作用， 长期接触有时引起阻塞性肺部病变。皮肤粗糙、 皲裂和增厚。


危险特性

其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇酸性催化剂如路易斯催化剂、齐格勒催化剂、硫酸、氯化铁、氯化铝等都能产生猛烈聚合，放出大量热量。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。



个体防护措施






现场急救措施

【皮肤接触】： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
【眼睛接触】： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
【吸入】： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
【食入】：饮足量温水，催吐。就医。

















专业资料

 (
泄漏处理及防火防爆措施
迅速撤离至安全区并隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。
尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。 也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用 泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
【灭火方法】：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
)[image: ] (
最高容许浓度
MAC（mg/m
3
）:50
) (
当地应急救援单位名称
吉林经济技术开发区消防中心
吉林市职业病防治院
) (
当地应急救援单位电话
吉林经济技术开发区消防中心：119
吉林市职业病防治院： 120
).
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专业资料

.
危险化学品安全周知卡

危险类别	化学品标识	危险性标志
易燃	混合苯
有毒	（Mixed-Benzene）



危险性理化数据

无色液体，有芳香气味。
熔点(℃)：-40	爆炸上限%(V/V)：8 沸点(℃)：105	爆炸下限%(V/V)：1.2 相对密度(水=1)：0.78-0.72
闪点(℃)：20



接触后表现
本品对皮肤、粘膜有较强刺激性，高浓度 有麻醉作用。急性中毒：轻度中毒有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态蹒跚、轻度意识 障碍及眼和上呼吸道刺激症状。重者发生 昏迷、抽搐、血压下降及呼吸循环衰竭。 可有肝损害。直接吸入本品液体可致化学 性肺炎和肺水肿。慢性影响：眼及上呼吸 道刺激症状、神经衰弱综合征。皮肤出现 粘糙、皲裂、脱皮。


危险特性
易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物， 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。



个体防护措施






现场急救措施

【皮肤接触】： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
【眼睛接触】： 立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟，就医。
【吸入】： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。吸呼困难时给输氧。如呼吸及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩术。就医。忌用肾上腺素。
【食入】：饮足量温水，催吐。就医。











专业资料



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/857154064201006034
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