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一、工程概况
2.拟安装施工电梯的基本信息：

	
楼栋号
	
功能用途
	
建筑面积
	标准层层
高
	
层数
	建筑总高
度

	
1#楼
	
住宅
	
22000m²
	
3m
	
33层
	98.5

m


3.1#楼已施工至25层，周边无高压线、材料运输交通通畅。1#
楼塔吊为C6012, 安装于场地南侧。
4.其它需说明的情况：
二、编制依据

	序号
	
类别
	
名称
	
编号

	
1
	



国家标准
	吊笼有垂直导向的人货两用施工升
降机
	
GB26557-2011

	2
	
	《施工升降机安全规则》
	GB10055-2007

	3
	
	
····
	
······

	4
	




行业标准
	建筑施工安全检查标准
	JGJ59-9g

	5
	
	施工现场临时用电安全技术规范
	JGJ46-2005

	

6
	
	建筑施工电梯安装、使用、拆卸安
全技术规程
	
JGJ215-2010

	7
	
	
	

	8
	地方标准
	
·····
	


[image: ]中国建筑第二工程局有限公司1








	9
	


其它
	Xx项目施工组织设计
	

	10
	
	Xx项目施工图纸
	

	11
	
	
·····
	
··


(注：编制依据应不限于以上内容，请查阅资料尽可能收集齐全)
三、设计概况
1、所选用施工电梯的简介
1.1、xx型施工电梯整体结构组成
(1)外笼：外笼由固定标准节的底盘和防组成。外笼门由机械和电气锁定，除非吊笼落下来，外笼门将不会打开。如外笼门未开，
吊笼将不能启动。
(2)标准节：每节标准节长1508mm,截面中心距一般为650*650齿条模数为8mm。多节标准节通常用M24螺栓相连接组成导轨架，通过附墙件与建筑物固定，做为吊笼上下运行的导轨。标准节可采用热
浸锌处理，以提高标准节的强度和防腐性能。
(3)附墙架：沿导轨架高度，一般每隔3~10.5m安装一个附墙
架。有多种型号的附墙件，可根据现场实际情况选定。
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Ⅱ型附墙架连接尺寸
(3)吊笼：吊笼为一种钢结构，由安装在吊笼上的滚轮沿导轨中国建筑第二工程局有限公司3











架运行。并没有进、出口门(即单、双开吊笼门),可通过调整下门轮的位置，以确保门与两导轨之间的间隙一致。吊笼上设有安全钩(亦可设电气控制)以防止吊笼从导轨架顶部脱落。在安装时，吊笼顶部可做为工作平台，由安全栏杆围住。顶上有一活板门通过配备的专用
梯子，方便地攀登到顶上进行安装和维修。
(4)传动机构：由电动机、电磁制动器、弹性连轴接、蜗轮蜗杆减速机及传动齿轮等组成，传动机构弹性连接在吊笼上，通过齿轮与齿条咬合，使吊笼运行。传动机构配有变频调速系统，提高了起制
动的平衡性。升降速度可以随意调控。
(5)限速器：单齿限速器由外壳、制动锥鼓、离心块、弹簧等组成。当吊笼超速时，限速器里的离心块克服弹簧拉力带动制动锥鼓旋转，与其相连的螺杆同时旋进，制动锥鼓与外壳接触逐渐增加摩擦
力，确保吊笼平缓制动。
(6)对重：对重主要用于在不改变变电能消耗下增加升降机的载重量。对重由钢丝绳通过导轨架顶部的天轮系挂于吊笼顶部。升降
机的进出通道不允许设在对重下方。连接对重的钢丝绳为两根。
(7)吊杆：吊杆安装在吊笼顶上，在安、拆导架时用来起吊标准节或附墙架零部件。手动吊杆上的手摇卷扬机具有制动功能，起吊重物时按顺时针方向摇动摇把，停止摇动并平缓的松开摇把后，卷扬
机即可制动。放下重物时，则按相反方向摇动。
(8)电缆导向装置：用于使接入吊笼内的电缆线在吊笼运行时，不偏离电缆通道，保持在固定的位置，确保吊笼正常运行。电缆筒结
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[bookmark: bookmark4]构比较简单，无专门的电缆导向轨道，因而受风力影响较大，通常只
用于安装高度不大或风力较小的场合。

[image: ]
Ⅱ型附墙架与电缆保护架电缆筒外置时安装
(9)安全电控系统：安全电控系统由电路里设置的各种安全开关及其它控制器件组成。在升降机运行时发生异常情况，将自动切断升降机电源，使吊笼停止运行，以确保升降机的安全。吊笼的单、双门上及吊笼顶部活板门上均设有安全开关，如任一门开启或未关闭，吊笼均不能运行；钢丝绳锚点处设有断绳保护开关；吊笼上、下限位开关、减速器限位开关和极限开关，当吊笼行至上、下终端站时，可
自动停车，若此时因故不停车超过安全距离时，极限开关自作切断总
电源，使吊笼制动。此外在限速器尾盖内设有限速保护开关，限速器
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动作时，通过机电连锁切断电源。
(10)超载保护器：吊笼内配置有超载保护器，当吊笼超载时，
警铃报警，吊笼不能启动。
(11)楼层呼叫系统：配置楼层呼叫系统，有设置在各楼层的呼叫按钮，通过无线电发射器，将信息传递到吊笼内的解释器，当楼层
有人呼叫时，吊笼内的主机有楼层提示和语音播报。
1.2、主要技术参数

	序号
	
整机及分项
	技术参数
	配置及数量
	说明

	
	
	SCD200型
	SCD200型
	

	1
	额定载重量
	2000kg
	
	

	
2
	额定安装载
重量
	
1000kg
	
	

	3
	升降速度
	36m/min
	
	

	

4
	最大架设高
度
	

450m
	
	

	
5
	
标准节
	650*650*1508
mm
	根据实际高度
确定數量
	

	6
	限速器型号
	SAJ30-1.2
	
	

	
	
	吊笼重
	2000kg
	
	

	
	
	外笼重
	1480kg
	
	

	
	
	导轨架
总重
	
n*170kg
	标准节节重
170kg,根据实
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7
	自   重
	
	
	际高度计算实
际节数
	

	
	
	对重重
量
	
1789kg
	
	

	
	
	载重重
量
	
2000kg
	
	


备注：根据现场实际确定具体安装的施工电梯型号规格。
2、施工电梯安装
2.1、1#施工电梯安装设计
(1)1#施工电梯安装平面布置
本工程1#施电梯安装于2#楼北侧，拟安装高度xx米。采用25T汽车吊配合安装，安装时施工电梯构件堆放于2#楼北侧xx位置，汽
车吊位于xx位置，具体布置详见下图：



[image: ]

1#施工电梯安装平面布置图
(2)1#施工电梯构件吊装受力分析
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	序号
	


施工电
梯构件
	


构件重
量
	


塔吊吊
装距离
	[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]该距离
下塔吊
吊装能
力
	
吊车吊
装水平
距离
	

吊车臂
长
	该距离
下吊车
吊装能
力
	


是否满
足要

	
1
	
底盘
	
500kg
	
45m
	
1200kg
	
/
	
/
	
/
	满足要
求

	
2
	
标准件
	
1500kg
	
	
	
12m
	
18m
	
3000kg
	满足要

]

	3
	电梯笼
	
···
	
	
	
	
	
	

	4
	对重
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
***
	
	
	
	
	
	
	


(2)1#施工电梯附着设计
1#施工电梯采用I型附着，共计xx道附着，附着长xx米，附
着点位于结构xx 位置，具体布置详见下图： (请结合工程画出下图)
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 (
道附墙
道附墙
附墙
附墙
附墙
附墙
附墙
附墙
附墙
附墙
附墙
附墙
)



顶节是无齿标准节

	屋面
	7500
	
	
	
	

第十二

	[bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark10]建筑物
	(34F)(31F)(28F)(25F)(22F)(19F)(16F)(13F)(10F)(7F)(4F)
(1F)拿
	
	
	虽
	

	
	
	
	
	舅
	第十一

第十道

第九道

第八道

第七道

第六道

	
	
	
	
	窝
	

	
	
	
	
	景
	

	
	
	
	
	景
	

	
	
	
	
	毫
	

	
	
	
	
	景
	

	
	
	
	
	邕
	第五道
第四道

第三道

	
	
	
	
	虽
	

	
	
	
	
	暑
	

	
	
	
	
	圈
	第二道
第一道


地下室
附墙示意图
1#施工电梯附着布置图
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2.2、2#施工电梯安装设计



[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]四、施工准备及计划
1、技术准备
1)编制《施工电梯安装安全专项施工方案》;
2)项目技术负责人对管理人员及工人进行安全技术交底；
2、人员准备

	楼栋号
	工种
	人数
	单位名称

	





1#栋
	施工员
	人(姓名)
	

	
	安全员
	人(姓名)
	

	
	电梯安装工人
	人
	

	
	杂工
	人
	

	
	施工员
	xx人(姓名)
	中建二局

	
	安全员
	xx人(姓名)
	中建二局

	2#楼
	
	
	


表中人员根据项目具体情况添加。
3、材料、构件计划

	序号
	
名称
	
规格
	
数量
	
备注

	1
	安全帽
	
	1顶/人
	

	
2
	
安全带
	
	套/高空作业
人
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	3
	牵引绳
	20m
	1套
	

	4
	警戒线
	
	1套
	

	5
	
····
	
·····
	
·      ·      ···
	
····


4、器械、设备计划(填写下)

	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	汽车吊
	16T
	1台
	

	2
	货车
	5t
	5辆
	

	3
	撬棍
	1m
	2根
	

	4
	活络搬手
	350mm、450mm
	各1
	

	5
	死搬手
	
	1套
	

	6
	二锤
	12B、14B
	各1
	

	7
	
	
	
	


5、进度计划
标示内容：各栋楼的材料构件进场时间、安装时间、使用时间、
拆除时间

	时间进
度



工作内容
	XXX 年XX月XX日

	
	

M个工作日
	

M个工作日
	

M个工作日
	
M个工作
日
	

M个工作日

	安装准备工作
	
	
	
	
	

	安装时间
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/857162005144006034
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